Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Verpackungsvorschriften nach 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind:

|  Zusammengesetzte Verpackungen                        |  Höchste Nettomasse |
+-------------------------------------------------------+---------------------+
|(1) Außenverpackungen:                                 |         75 kg       |
|    1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G,    |                     |
|    4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2              |                     |
|    Innenverpackung:                                   |                     |
|    Gefäße aus Glas mit einem höchsten Fassungsraum    |                     |
|    von 5 L                                            |                     |  
|(2) Außenverpackungen:                                 |         75 kg       |
|    1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A,|                     |
|    4B, 4N, 4C1 ,4C2, 4D, 4F, 4G oder 4H2              |                     |
|    Innenverpackungen:                                 |                     |
|    Gefäße aus Kunststoff mit einem höchsten Fassungs- |                     |
|    raum von 30 L                                      |                     |
|(3) Außenverpackungen:                                 |        125 kg       |
|    1G, 4F oder 4G                                     |                     |
|    Innenverpackungen:                                 |                     |
|    Gefäße aus Metall mit einem höchsten Fassungsraum  |                     |
|    von 40 L                                           |                     |
|(4) Außenverpackungen:                                 |        225 kg       |
|    1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 4A, 4B,|                     |
|    4N, 4C1 ,4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2                      |                     |
|    Innenverpackungen:                                 |                     |
|    Gefäße aus Metall mit einem höchsten Fassungsraum  |                     |
|    von 40 L                                           |                     |
+-------------------------------------------------------+---------------------+