Die allgemeinen Vorschriften nach 4.1.1 und 4.1.3 müssen erfüllt sein.

Innenverpackungen aus Kunststoff, Papier oder Pappe müssen staubdicht sein.

Außenverpackungen aus flexiblem Kunststoff (51H) dürfen nur mit flexiblen Innenverpackungen verwendet werden.

Das Höchstvolumen der Großverpackung darf max. 3 m³ betragen.

Sondervorschrift für die Verpackung L4:
Für die UN-Nummern 1932, 2008, 2009, 2545, 2546, 2881 und 3189 müssen die flexiblen Innenverpackungen oder Innenverpackungen aus Pappe hermetisch (dicht) verschlossen sein.