Folgende IBC sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften nach 4.1.1, ausgenommen 4.1.1.15, 4.1.2 und 4.1.3 erfüllt sind:

Starre, dichte IBC, die den Anforderungen für die Verpackungsgruppe II entsprechen.

Zusätzliche Vorschriften:

1. Es muß genügend saugfähiges Material vorhanden sein, um die gesamte Menge der im IBC enthaltenen flüssigen Stoffe aufzunehmen.

2. Die IBC müssen in der Lage sein, flüssige Stoffe zurückzuhalten.

3. IBC, die für scharfe oder spitze Gegenständen, wie Glasscherben und Nadeln, vorgesehen sind, müssen durchstoßfest sein.