Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften nach 4.1.1, 4.1.3 und die besonderen Vorschriften nach 4.1.7 erfüllt sind:

Die angegebenen Mengen sind die maximal zulässigen Mengen je Versandstück.

(1) Zusammengesetzte Verpackungen mit Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 und 4H2), Fässern (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 und 1D) oder Kanistern (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 und 3H2) als Außenverpackungen;

(2) Fässer (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2, 1D) oder Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 und 3H2) als Einzelverpackungen;

(3) Kombinationsverpackungen mit Innengefäßen aus Kunststoff (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 und 6HH2).



Die höchstzulässigen Mengen je Verpackung/Versandstück für die Verpackungsmethode OP7 sind:

                               | OP1 | OP2 1)| OP3 | OP4 1)|  OP5 |  OP6 |  OP7 |  
-------------------------------|-----|-------|-----|-------|------|------|------|
höchstzulässige Nettomasse (kg)| 0.5 | 0.5/10|  5  | 5/25  |  25  |  50  |  50  | 
für feste Stoffe und für zu-   |     |       |     |       |      |      |      |
sammengesetzte Verpackungen    |     |       |     |       |      |      |      |
(flüssige und feste Stoffe)    |     |       |     |       |      |      |      |
-------------------------------|-----|-------|-----|-------|------|------|------|
höchstzulässiger Inhalt in     | 0.5 |   -   |  5  |   -   |  30  |  60  |  60  | 
Liter für flüssige Stoffe 3)   |     |       |     |       |      |      |      |

1) Wenn zwei Werte angegeben sind, gilt der erste für die höchstzulässige Nettomasse je Innenverpackung und der zweite für die höchstzulässige Nettomasse des vollständigen Versandstücks.
3) Viskose flüssige Stoffe werden wie feste Stoffe behandelt, wenn die in der Begriffsbestimmung für "flüssige Stoffe" in 1.2.1 angegebenen Kriterien nicht erfüllt werden.

Zusätzliche Vorschriften:
1. Verpackungen aus Metall, einschließlich Innenverpackungen von zusammengesetzten Verpackungen und Außenverpackungen von zusammengesetzten Verpackungen oder Kombinationsverpackungen dürfen nur für die Verpackungsmethoden OP7 und OP8 verwendet werden.
2. In zusammengesetzten Verpackungen dürfen Gefäße aus Glas nur mit einer höchstzulässigen Menge je Gefäß von 0,5 kg für feste Stoffe oder 0,5 Liter für flüssige Stoffe als Innenverpackungen verwendet werden.
3. In zusammengesetzten Verpackungen darf das Polstermaterial nicht leicht entzündbar sein.
4. Die Verpackung für ein organisches Peroxid oder einen selbstzersetzlichen Stoff, für die der Zusatzgefahrzettel "EXPLOSIV" (Muster 1, siehe 5.2.2.2.2) erforderlich ist, muss auch den Vorschriften nach 4.1.5.10 und 4.1.5.11 entsprechen.


Zusätzlich ist 4.1.7.1.4 zu beachten:

Für neue organische Peroxide, neue selbstzersetzliche Stoffe oder neue Zubereitungen von bereits zugeordneten organischen Peroxiden oder von bereits zugeordneten selbstzersetzlichen Stoffen ist die geeignete Verpackungsmethode wie folgt zu bestimmen:

.3 ORGANISCHES PEROXID TYP D oder SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP D:

Die Verpackungsmethode OP7 ist bei diesem Typ des organischen Peroxids oder des selbstzersetzlichen Stoffs anzuwenden.