Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Verpackungsvorschriften nach 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind:

|  Innenverpackung    |       Außenverpackung           |   Art    | Maximal * |
+---------------------+---------------------------------+----------+-----------+
| aus Glas        5 l | Fässer aus Stahl                | 1A1, 1A2 |  125 kg   |
| aus Metall      5 l |            Aluminium            | 1B1, 1B2 |  125 kg   |
| aus Kunststoff  5 l |            einem anderen Metall | 1N1, 1N2 |  125 kg   |
|                     |            Sperrholz            | 1D       |  125 kg   |
|                     |            Pappe                | 1G       |  125 kg   |
|                     |            Kunststoff           | 1H1, 1H2 |  125 kg   |
|                     +---------------------------------+----------+-----------+
|                     | Kiste aus  Stahl                | 4A       |  125 kg   |
|                     |            Aluminium            | 4B       |  125 kg   |
|                     |            einem anderen Metall | 4N       |  125 kg   |
|                     |            Naturholz            | 4C1      |  125 kg   |
|                     |            Naturholz, mit       | 4C2      |  125 kg   |
|                     |            staubdichten Wänden  |          |           |
|                     |            Sperrholz            | 4D       |  125 kg   |
|                     |            Holzfaserwerkstoff   | 4F       |  125 kg   |
|                     |            Pappe                | 4G       |  125 kg   |
|                     |            Schaumstoff          | 4H1      |   60 kg   |
|                     |            massivem Kunststoff  | 4H2      |  125 kg   |
+---------------------+---------------------------------+----------+-----------+

* Höchste Nettomasse