Die allgemeinen Vorschriften nach 4.1.1 und 4.1.3 müssen erfüllt sein.

Innenverpackungen aus Kunststoff, Papier oder Pappe müssen staubdicht sein.

Außenverpackungen aus flexiblem Kunststoff (51H) dürfen nur mit flexiblen Innenverpackungen verwendet werden.

Das Höchstvolumen der Großverpackung darf max. 3 m³ betragen.

Dieser Stoff darf der UN-Nummer 3260 nur zugeordnet werden, wenn aufgrund von Prüfergebnissen (siehe Testserie 6 des UN-Handbuchs Prüfungen und Kriterien (Manual of Tests and Criteria)) eine Freistellung von der Klasse 1 erfolgen kann.

Aufgrund vorliegender Prüfergebnisse ist davon auszugehen, dass Hydroxylammoniumchlorid in sogenannten "weichen" Verpackungen (z.B. Pappkarton mit PE-Beutel innen) von der Klasse 1 freigestellt werden kann.

Inwieweit eine Freistellung von Hydroxylammoniumchlorid in anderen Verpackungen, welche einen stärkeren Einschluss darstellen möglich ist, kann erst nach Prüfung entsprechend der Testserie 6 entschieden werden.

Aus dem Vorgenannten folgt, dass nicht jede in den Verpackungsvorschriften für die UN-Nummer 3260 aufgeführte Verpackung für den Transport von Hydroxylammoniumchlorid geeignet ist.

Es dürfen ausschließlich Verpackungen verwendet werden, welche die Prüfserie 6 durchlaufen haben und für die gemäß 2.1.3.5 eine Freistellung von der Klasse 1 in Betracht kommt.