Wenn ein Versandstück eine Kombination aus Lithiumbatterien in Ausrüstungen und Lithiumbatterien, die mit Ausrüstungen verpackt sind, enthält, gelten folgende Vorschriften für Zwecke der Kennzeichnung des Versandstücks und der Dokumentation:

.1 Das Versandstück muss mit "UN 3091 Lithium-Metall-Batterien, mit Ausrüstungen verpackt" oder "UN 3481 Lithium-Ionen-Batterien, mit Ausrüstungen verpackt" gekennzeichnet sein. Wenn ein Versandstück sowohl Lithium-Ionen-Batterien als auch Lithium-Metall-Batterien enthält, die mit Ausrüstungen verpackt und in Ausrüstungen enthalten sind, muss das Versandstück so gekennzeichnet sein, wie es für beide Batterietypen vorgeschrieben ist. Knopfzellen-Batterien, die in Ausrüstungen (einschließlich Platinen) eingebaut sind, müssen jedoch nicht berücksichtigt werden.
.2 Im Beförderungsdokument muss "UN 3091 Lithium-Metall-Batterien, mit Ausrüstungen verpackt"/"UN 3091 Lithium metal batteries packed with equipment" bzw. "UN 3481 Lithium-Ionen-Batterien, mit Ausrüstungen verpackt"/"UN 3481 Lithium ion batteries packed with equipment" angegeben werden. Wenn das Versandstück sowohl Lithium-Metall-Batterien als auch Lithium-Ionen-Batterien enthält, die mit Ausrüstungen verpackt und in Ausrüstungen enthalten sind, muss im Beförderungsdokument sowohl "UN 3091 Lithium-Metall-Batterien, mit Ausrüstungen verpackt"/"UN 3091 Lithium metal batteries packed with equipment" als auch "UN 3481 Lithium-Ionen-Batterien, mit Ausrüstungen verpackt"/"UN 3481 Lithium ion batteries packed with equipment" angegeben werden.