S_UNNR	N_LFDNR	S_VORSILBE	S_NAME	S_SPEZIFIKATION	S_KLASSE	S_ZUGEFAHR1	S_ZUGEFAHR2	S_MARPOL	S_VP_GRUPPE	S_SV1	S_SV2	S_SV3	S_SV4	S_SV5	S_SV6	S_SV7	S_SV8	S_SV9	S_BEGRENZTE_MENGEN	S_FREIGEST_MENGEN	S_VERPACKUNGSANW1	S_VERPACKUNGSANW2	S_VERPACKUNGSANW3	S_VERPACKUNGSANW4	S_VERPACKUNGSANW5	S_VERPACKUNGSANW6	S_VERPACKUNGSANW7	S_VERPACKUNGSANW8	S_VERPACKUNGSANW9	S_SV_VP1	S_SV_VP2	S_SV_VP3	S_SV_VP4	S_SV_VP5	S_IBC_ANW1	S_SV_IBC1	S_SV_IBC2	S_SV_IBC3	S_UN_TANK1	S_UN_TANK2	S_UN_TANK3	S_UN_TANK4	S_SV_TANK1	S_SV_TANK2	S_SV_TANK3	S_SV_TANK4	S_EMS1	S_EMS2	S_STAUKATEGORIE	S_STAUUNG1	S_STAUUNG2	S_STAUUNG3	S_HANDHABUNG1	S_HANDHABUNG2	S_TRENNUNG1	S_TRENNUNG2	S_TRENNUNG3	S_TRENNUNG4	S_TRENNUNG5	S_TRENNUNG6	S_TRENNUNG7	S_TRENNUNG8	S_TRENNUNG9	S_TRENNUNG10	S_TRENNGRUPPE1	S_TRENNGRUPPE2	S_TRENNGRUPPE3	S_VORSILBE_E	S_NAME_E	S_SPEZIFIKATION_E	S_BEMERKUNG	N_ERGAENZ_TECH	N_VERBOT	N_UNNR	S_VERTRAEGL_GR	S_KENNZ_N	S_SV10
0004	1		AMMONIUMPIKRAT	trocken	1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)								PP26																	F-B	S-Y	04	SW1					SG27	SG31									SGG2				AMMONIUM PICRATE	dry		0	1	4	D	-	
0004	2		AMMONIUMPIKRAT	angefeuchtet mit weniger als 10 Masse-% Wasser	1.1D														0	E0	P112(a)									PP26																	F-B	S-Y	04	SW1					SG27	SG31									SGG2				AMMONIUM PICRATE	wetted with less than 10% water, by mass		0	1	4	D	-	
0005	1		PATRONEN FÜR WAFFEN	mit Sprengladung	1.1F														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			CARTRIDGES FOR WEAPONS	with bursting charge		0	1	5	F		
0006	1		PATRONEN FÜR WAFFEN	mit Sprengladung	1.1E														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			CARTRIDGES FOR WEAPONS	with bursting charge		0	1	6	E		
0007	1		PATRONEN FÜR WAFFEN	mit Sprengladung	1.2F														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			CARTRIDGES FOR WEAPONS	with bursting charge		0	1	7	F		
0009	1		MUNITION, BRAND	mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1.2G														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			AMMUNITION, INCENDIARY	with or without burster, expelling charge or propelling charge		0	1	9	G		
0010	1		MUNITION, BRAND	mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1.3G														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			AMMUNITION, INCENDIARY	with or without burster, expelling charge or propelling charge		0	1	10	G		
0012	1		PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS		1.4S					364									5 kg	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	01	SW1																			CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE			0	1	12	S		
0012	2		PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN		1.4S					364									5 kg	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	01	SW1																			CARTRIDGES, SMALL ARMS			0	1	12	S		
0014	1		PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER		1.4S					364									5 kg	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	01	SW1																			CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK			0	1	14	S		
0014	2		PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN, MANÖVER		1.4S					364									5 kg	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	01	SW1																			CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK			0	1	14	S		
0014	3		PATRONEN FÜR WERKZEUGE, OHNE GESCHOSS		1.4S					364									5 kg	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	01	SW1																			CARTRIDGES FOR TOOLS, BLANK			0	1	14	S		
0015	1		MUNITION, NEBEL	mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1.2G	(6.1)	(8)			204									0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			AMMUNITION, SMOKE	with or without burster, expelling charge or propelling charge	Wegen der Zusatzgefahren 6.1 und 8 siehe Sondervorschrift 204.	0	1	15	G		
0016	1		MUNITION, NEBEL	mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1.3G	(6.1)	(8)			204									0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			AMMUNITION, SMOKE	with or without burster, expelling charge or propelling charge	Wegen der Zusatzgefahren 6.1 und 8 siehe Sondervorschrift 204.	0	1	16	G		
0018	1		MUNITION, AUGENREIZSTOFF	mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1.2G	6.1	8												0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B!	S-Z	03	SW1					SG2														AMMUNITION, TEAR-PRODUCING	with burster, expelling charge or propelling charge		0	1	18	G		
0019	1		MUNITION, AUGENREIZSTOFF	mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1.3G	6.1	8												0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B!	S-Z	03	SW1					SG3														AMMUNITION, TEAR-PRODUCING	with burster, expelling charge or propelling charge		0	1	19	G		
0020	1		MUNITION, GIFTIG	mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1.2K	6.1				274									0	E0	P101																										F-B!	S-Z	05	SW1																			AMMUNITION, TOXIC	with burster, expelling charge or propelling charge		1	1	20	K		
0021	1		MUNITION, GIFTIG	mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1.3K	6.1				274									0	E0	P101																										F-B!	S-Z	05	SW1																			AMMUNITION, TOXIC	with burster, expelling charge or propelling charge		1	1	21	K		
0027	1		SCHWARZPULVER	gekörnt oder in Mehlform	1.1D														0	E0	P113									PP50																	F-B	S-Y	04	SW1																			BLACK POWDER	granular, or as a meal		0	1	27	D		
0027	2				1.1D														0	E0	P113									PP50																	F-B	S-Y	04	SW1																			GUNPOWDER	granular, or as a meal	Kein deutsches Pendant zur englischen Bezeichnung vorhanden.	0	1	27	D		
0028	1		SCHWARZPULVER, GEPRESST		1.1D														0	E0	P113									PP51																	F-B	S-Y	04	SW1																			BLACK POWDER, COMPRESSED			0	1	28	D		
0028	2		SCHWARZPULVER als PELLETS		1.1D														0	E0	P113									PP51																	F-B	S-Y	04	SW1																			BLACK POWDER, IN PELLETS			0	1	28	D		
0028	3				1.1D														0	E0	P113									PP51																	F-B	S-Y	04	SW1																			GUNPOWDER, COMPRESSED		Kein deutsches Pendant zur englischen Bezeichnung vorhanden.	0	1	28	D		
0028	4				1.1D														0	E0	P113									PP51																	F-B	S-Y	04	SW1																			GUNPOWDER, IN PELLETS		Kein deutsches Pendant zur englischen Bezeichnung vorhanden.	0	1	28	D		
0029	1		SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH		1.1B														0	E0	P131									PP68																	F-B	S-X	05	SW1																			DETONATORS, NON-ELECTRIC	for blasting		0	1	29	B		
0030	1		SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH		1.1B					399									0	E0	P131																										F-B	S-X	05	SW1																			DETONATORS, ELECTRIC	for blasting		0	1	30	B		
0033	1		BOMBEN	mit Sprengladung	1.1F														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			BOMBS	with bursting charge		0	1	33	F		
0034	1		BOMBEN	mit Sprengladung	1.1D														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			BOMBS	with bursting charge		0	1	34	D		
0035	1		BOMBEN	mit Sprengladung	1.2D														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			BOMBS	with bursting charge		0	1	35	D		
0037	1		BOMBEN, BLITZLICHT		1.1F														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			BOMBS, PHOTO-FLASH			0	1	37	F		
0038	1		BOMBEN, BLITZLICHT		1.1D														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			BOMBS, PHOTO-FLASH			0	1	38	D		
0039	1		BOMBEN, BLITZLICHT		1.2G														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			BOMBS, PHOTO-FLASH			0	1	39	G		
0042	1		ZÜNDVERSTÄRKER	ohne Detonator	1.1D														0	E0	P132(a)	P132(b)																									F-B	S-X	03	SW1																			BOOSTERS	without detonator		0	1	42	D		
0043	1		ZERLEGER	mit Explosivstoff	1.1D														0	E0	P133									PP69																	F-B	S-X	03	SW1																			BURSTERS	explosive		0	1	43	D		
0044	1		ANZÜNDHÜTCHEN		1.4S														0	E0	P133																										F-B	S-X	01	SW1																			PRIMERS, CAP TYPE			0	1	44	S		
0048	1		SPRENGKÖRPER		1.1D														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			CHARGES, DEMOLITION			0	1	48	D		
0049	1		PATRONEN, BLITZLICHT		1.1G														0	E0	P135																										F-B	S-X	03	SW1																			CARTRIDGES, FLASH			0	1	49	G		
0050	1		PATRONEN, BLITZLICHT		1.3G														0	E0	P135																										F-B	S-X	03	SW1																			CARTRIDGES, FLASH			0	1	50	G		
0054	1		PATRONEN, SIGNAL		1.3G														0	E0	P135																										F-B	S-X	03	SW1																			CARTRIDGES, SIGNAL			0	1	54	G		
0055	1		TREIBLADUNGSHÜLSEN, LEER, MIT TREIBLADUNGSANZÜNDER		1.4S					364									5 kg	E0	P136																										F-B	S-X	01	SW1																			CASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER			0	1	55	S		
0056	1		WASSERBOMBEN		1.1D														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			CHARGES, DEPTH			0	1	56	D		
0059	1		HOHLLADUNGEN	ohne Zündmittel	1.1D														0	E0	P137									PP70																	F-B	S-X	03	SW1																			CHARGES, SHAPED	without detonator		0	1	59	D		
0060	1		FÜLLSPRENGKÖRPER		1.1D														0	E0	P132(a)	P132(b)																									F-B	S-X	03	SW1																			CHARGES, SUPPLEMENTARY, EXPLOSIVE			0	1	60	D		
0065	1		SPRENGSCHNUR	biegsam	1.1D														0	E0	P139									PP71	PP72																F-B	S-X	03	SW1																			CORD, DETONATING	flexible		0	1	65	D		
0066	1		ANZÜNDLITZE		1.4G														0	E0	P140																										F-B	S-X	02	SW1																			CORD, IGNITER			0	1	66	G		
0070	1		SCHNEIDVORRICHTUNG, KABEL, MIT EXPLOSIVSTOFF		1.4S														0	E0	P134	LP102																									F-B	S-X	01	SW1																			CUTTERS, CABLE, EXPLOSIVE			0	1	70	S		
0072	1		CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1.1D					266									0	E0	P112(a)									PP45																	F-B	S-Y	04	SW1																			CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	1	72	D		
0072	2		CYCLONIT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1.1D					266									0	E0	P112(a)									PP45																	F-B	S-Y	04	SW1																			CYCLONITE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	1	72	D		
0072	3		RDX, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1.1D					266									0	E0	P112(a)									PP45																	F-B	S-Y	04	SW1																			RDX, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	1	72	D		
0072	4		HEXOGEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1.1D					266									0	E0	P112(a)									PP45																	F-B	S-Y	04	SW1																			HEXOGEN, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	1	72	D		
0073	1		DETONATOREN FÜR MUNITION		1.1B														0	E0	P133																										F-B	S-X	05	SW1																			DETONATORS FOR AMMUNITION			0	1	73	B		
0074	1		DIAZODINITROPHENOL, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 40 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1.1A					266									0	E0	P110(a)	P110(b)								PP42																	F-B	S-Y	05	SW1																			DIAZODINITROPHENOL, WETTED	with not less than 40% water, or mixture of alcohol and water, by mass		0	1	74	A		
0075	1		DIETHYLENGLYCOLDINITRAT, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 25 Masse-% nicht flüchtigem, wasserunlöslichem Phlegmatisierungsmittel	1.1D					266									0	E0	P115									PP53	PP54	PP57	PP58														F-B	S-Y	04	SW1																			DIETHYLENEGLYCOL DINITRATE, DESENSITIZED	with not less than 25% non-volatile, water-insoluble phlegmatizer, by mass		0	1	75	D	-	
0076	1		DINITROPHENOL	trocken	1.1D	6.1		P											0	E0	P112(b)	P112(c)								PP26																	F-B	S-Z	04	SW1					SG31														DINITROPHENOL	dry		0	1	76	D	+	
0076	2		DINITROPHENOL	angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1.1D	6.1		P											0	E0	P112(a)									PP26																	F-B	S-Z	04	SW1					SG31														DINITROPHENOL	wetted with less than 15% water, by mass		0	1	76	D	+	
0077	1		DINITROPHENOLATE	der Alkalimetalle, trocken	1.3C	6.1		P											0	E0	P114(b)									PP26																	F-B	S-Z	04	SW1					SG31														DINITROPHENOLATES	alkali metals, dry		0	1	77	C	+	
0077	2		DINITROPHENOLATE	der Alkalimetalle, angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1.3C	6.1		P											0	E0	P114(a)									PP26																	F-B	S-Z	04	SW1					SG31														DINITROPHENOLATES	alkali metals, wetted with less than 15% water, by mass		0	1	77	C	+	
0078	1		DINITRORESORCINOL	trocken	1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)								PP26																	F-B	S-Y	04	SW1					SG31														DINITRORESORCINOL	dry		0	1	78	D		
0078	2		DINITRORESORCINOL	angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1.1D														0	E0	P112(a)									PP26																	F-B	S-Y	04	SW1					SG31														DINITRORESORCINOL	wetted with less than 15% water, by mass		0	1	78	D		
0079	1		HEXANITRODIPHENYLAMIN		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			HEXANITRODIPHENYLAMINE			0	1	79	D	+	
0079	2		DIPIKRYLAMIN		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			DIPICRYLAMINE			0	1	79	D	+	
0079	3		HEXYL		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			HEXYL			0	1	79	D	+	
0081	1		SPRENGSTOFF, TYP A		1.1D														0	E0	P116									PP63	PP66																F-B	S-Y	04	SW1					SG34														EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A			0	1	81	D		
0082	1		SPRENGSTOFF, TYP B		1.1D														0	E0	P116									PP61	PP62				IBC100	B9											F-B	S-Y	04	SW1					SG34														EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B			0	1	82	D		
0083	1		SPRENGSTOFF, TYP C		1.1D					267									0	E0	P116																										F-B	S-Y	04	SW1					SG28														EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C			0	1	83	D		
0084	1		SPRENGSTOFF, TYP D		1.1D														0	E0	P116																										F-B	S-Y	04	SW1																			EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE D			0	1	84	D		
0092	1		LEUCHTKÖRPER, BODEN		1.3G														0	E0	P135																										F-B	S-X	03	SW1																			FLARES, SURFACE			0	1	92	G		
0093	1		LEUCHTKÖRPER, LUFTFAHRZEUG		1.3G														0	E0	P135																										F-B	S-X	03	SW1																			FLARES, AERIAL			0	1	93	G		
0094	1		BLITZLICHTPULVER		1.1G														0	E0	P113									PP49																	F-B	S-Y	03	SW1																			FLASH POWDER			0	1	94	G		
0099	1		LOCKERUNGSSPRENGGERÄTE MIT EXPLOSIVSTOFF	für Erdölbohrungen, ohne Zündmittel	1.1D														0	E0	P134	LP102																									F-B	S-X	03	SW1																			FRACTURING DEVICES, EXPLOSIVE	without detonator, for oil wells		0	1	99	D		
0101	1		STOPPINEN, NICHT SPRENGKRÄFTIG		1.3G														0	E0	P140									PP74	PP75																F-B	S-X	03	SW1																			FUSE, NON-DETONATING			0	1	101	G		
0102	1		SPRENGSCHNUR	mit Metallmantel	1.2D														0	E0	P139									PP71																	F-B	S-X	03	SW1																			CORD, DETONATING	metal-clad		0	1	102	D		
0102	2				1.2D														0	E0	P139									PP71																	F-B	S-X	03	SW1																			FUSE, DETONATING	metal-clad	Kein deutsches Pendant zur englischen Bezeichnung vorhanden.	0	1	102	D		
0103	1		ANZÜNDSCHNUR	rohrförmig, mit Metallmantel	1.4G														0	E0	P140																										F-B	S-X	02	SW1																			FUSE, IGNITER	tubular, metal-clad		0	1	103	G		
0104	1		SPRENGSCHNUR, MIT GERINGER WIRKUNG	mit Metallmantel	1.4D														0	E0	P139									PP71																	F-B	S-X	02	SW1																			CORD, DETONATING, MILD EFFECT	metal-clad		0	1	104	D		
0104	2				1.4D														0	E0	P139									PP71																	F-B	S-X	02	SW1																			FUSE, DETONATING, MILD EFFECT	metal-clad	Kein deutsches Pendant zur englischen Bezeichnung vorhanden.	0	1	104	D		
0105	1		ANZÜNDSCHNUR		1.4S														0	E0	P140									PP73																	F-B	S-X	01	SW1																			FUSE, SAFETY			0	1	105	S		
0105	2		SICHERHEITSZÜNDSCHNUR		1.4S														0	E0	P140									PP73																	F-B	S-X	01	SW1																					Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0	1	105	S		
0106	1		ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG		1.1B														0	E0	P141																										F-B	S-X	05	SW1																			FUZES, DETONATING			0	1	106	B		
0107	1		ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG		1.2B														0	E0	P141																										F-B	S-X	05	SW1																			FUZES, DETONATING			0	1	107	B		
0110	1		GRANATEN, ÜBUNG	Hand oder Gewehr	1.4S														0	E0	P141																										F-B	S-X	01	SW1																			GRENADES, PRACTICE	hand or rifle		0	1	110	S		
0113	1		GUANYLNITROSAMINOGUANYLIDEN HYDRAZIN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 30 Masse-% Wasser	1.1A					266									0	E0	P110(a)	P110(b)								PP42																	F-B	S-Y	05	SW1																			GUANYL NITROSAMINOGUANYLIDENEHYDRAZINE, WETTED	with not less than 30% water, by mass		0	1	113	A		
0114	1		GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 30 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1.1A					266									0	E0	P110(a)	P110(b)								PP42																	F-B	S-Y	05	SW1																			GUANYL NITROSAMINOGUANYLTETRAZENE, WETTED	with not less than 30% water, or mixture of alcohol and water, by mass		0	1	114	A		
0114	2		TETRAZEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 30 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1.1A					266									0	E0	P110(a)	P110(b)								PP42																	F-B	S-Y	05	SW1																			TETRAZENE, WETTED	with not less than 30% water, or mixture of alcohol and water, by mass		0	1	114	A		
0118	1		HEXOLIT	trocken	1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			HEXOLITE	dry		0	1	118	D		
0118	2		HEXOLIT	angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1.1D														0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			HEXOLITE	wetted with less than 15% water, by mass		0	1	118	D		
0118	3		HEXOTOL	trocken	1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			HEXOTOL	dry		0	1	118	D		
0118	4		HEXOTOL	angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1.1D														0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			HEXOTOL	wetted with less than 15% water, by mass		0	1	118	D		
0121	1		ANZÜNDER		1.1G														0	E0	P142																										F-B	S-X	03	SW1																			IGNITERS			0	1	121	G		
0124	1		PERFORATIONSHOHLLADUNGSTRÄGER, GELADEN	für Erdölbohrungen, ohne Zündmittel	1.1D														0	E0	P101																										F-B	S-X	03	SW1	SW30																		JET PERFORATING GUNS, CHARGED	oil well, without detonator		0	1	124	D		
0129	1		BLEIAZID, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1.1A					266									0	E0	P110(a)	P110(b)								PP42																	F-B	S-Y	05	SW1															SGG7	SGG9	SGG17		LEAD AZIDE, WETTED	with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass		0	1	129	A	+	
0130	1		BLEISTYPHNAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1.1A					266									0	E0	P110(a)	P110(b)								PP42																	F-B	S-Y	05	SW1															SGG7	SGG9			LEAD STYPHNATE, WETTED	with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass		0	1	130	A	+	
0130	2		BLEITRINITRORESORCINAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1.1A					266									0	E0	P110(a)	P110(b)								PP42																	F-B	S-Y	05	SW1															SGG7	SGG9			LEAD TRINITRORESORCINATE, WETTED	with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass		0	1	130	A	+	
0131	1		ANZÜNDER, ANZÜNDSCHNUR		1.4S														0	E0	P142																										F-B	S-X	01	SW1																			LIGHTERS, FUSE			0	1	131	S		
0132	1		DEFLAGRIERENDE METALLSALZE AROMATISCHER NITROVERBINDUNGEN, N.A.G.		1.3C														0	E0	P114(b)									PP26																	F-B	S-Y	04	SW1					SG31														DEFLAGRATING METAL SALTS OF AROMATIC NITRODERIVATIVES, N.O.S.			0	1	132	C		
0133	1		MANNITOLHEXANITRAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 40 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1.1D					266									0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			MANNITOL HEXANITRATE, WETTED	with not less than 40% water, or mixture of alcohol and water, by mass		0	1	133	D	-	
0133	2		NITROMANNITOL, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 40 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1.1D					266									0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			NITROMANNITE, WETTED	with not less than 40% water, or mixture of alcohol and water, by mass		0	1	133	D	-	
0135	1		QUECKSILBERFULMINAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1.1A					266									0	E0	P110(a)	P110(b)								PP42																	F-B	S-Y	05	SW1															SGG7	SGG11			MERCURY FULMINATE, WETTED	with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass		0	1	135	A	+	
0136	1		MINEN	mit Sprengladung	1.1F														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			MINES	with bursting charge		0	1	136	F		
0137	1		MINEN	mit Sprengladung	1.1D														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			MINES	with bursting charge		0	1	137	D		
0138	1		MINEN	mit Sprengladung	1.2D														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			MINES	with bursting charge		0	1	138	D		
0143	1		NITROGLYCERIN, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 40 Masse-% nicht flüchtigem, wasserunlöslichem Phlegmatisierungsmittel	1.1D	(6.1)				266	271	272							0	E0	P115									PP53	PP54	PP57	PP58														F-B	S-Z	04	SW1																			NITROGLYCERIN, DESENSITIZED	with not less than 40% non-volatile water-insoluble phlegmatizer, by mass	Ob ein Zusatzgefahrzettel nach Muster 6.1 erforderlich ist, ist vom Anteil des Phlegmatisierungsmittels abhängig (siehe Sondervorschrift 271).	0	1	143	D	E	
0144	1		NITROGLYCERIN IN ALKOHOLISCHER LÖSUNG	mit mehr als 1 %, aber nicht mehr als 10 % Nitroglycerin	1.1D					358									0	E0	P115									PP45	PP55	PP56	PP59	PP60													F-B	S-Y	04	SW1																			NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL	with more than 1% but not more than 10% nitroglycerin		0	1	144	D	E	
0146	1		NITROSTÄRKE	trocken	1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			NITROSTARCH	dry		0	1	146	D		
0146	2		NITROSTÄRKE	angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser	1.1D														0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			NITROSTARCH	wetted, with less than 20% water, by mass		0	1	146	D		
0147	1		NITROHARNSTOFF		1.1D														0	E0	P112(b)																										F-B	S-Y	04	SW1																			NITRO UREA			0	1	147	D		
0150	1		PENTAERYTHRITTETRANITRAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 25 Masse-% Wasser	1.1D					266									0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			PENTAERYTHRITE TETRANITRATE, WETTED	with not less than 25% water, by mass		0	1	150	D	-	
0150	2		PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 25 Masse-% Wasser	1.1D					266									0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE, WETTED	with not less than 25% water, by mass		0	1	150	D	-	
0150	3		PETN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 25 Masse-% Wasser	1.1D					266									0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			PETN, WETTED	with not less than 25% water, by mass		0	1	150	D	-	
0150	4		PENTAERYTHRITTETRANITRAT, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 15 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1.1D					266									0	E0	P112(a)	P112(b)																									F-B	S-Y	04	SW1																			PENTAERYTHRITE TETRANITRATE, DESENSITIZED	with not less than 15% phlegmatizer, by mass		0	1	150	D	-	
0150	5		PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 15 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1.1D					266									0	E0	P112(a)	P112(b)																									F-B	S-Y	04	SW1																			PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE, DESENSITIZED	with not less than 15% phlegmatizer, by mass		0	1	150	D	-	
0150	6		PETN, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 15 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1.1D					266									0	E0	P112(a)	P112(b)																									F-B	S-Y	04	SW1																			PETN, DESENSITIZED	with not less than 15% phlegmatizer, by mass		0	1	150	D	-	
0151	1		PENTOLIT	trocken	1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			PENTOLITE	dry		0	1	151	D		
0151	2		PENTOLIT	angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1.1D														0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			PENTOLITE	wetted with less than 15% water, by mass		0	1	151	D		
0153	1		TRINITROANILIN		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			TRINITROANILINE			0	1	153	D		
0153	2		PIKRAMID		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			PICRAMIDE			0	1	153	D		
0154	1		TRINITROPHENOL	trocken	1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)								PP26																	F-B	S-Y	04	SW1					SG31														TRINITROPHENOL	dry		0	1	154	D	-	
0154	2		TRINITROPHENOL	angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser	1.1D														0	E0	P112(a)									PP26																	F-B	S-Y	04	SW1					SG31														TRINITROPHENOL	wetted with less than 30% water, by mass		0	1	154	D	-	
0154	3		PIKRINSÄURE	trocken	1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)								PP26																	F-B	S-Y	04	SW1					SG31														PICRIC ACID	dry		0	1	154	D	-	
0154	4		PIKRINSÄURE	angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser	1.1D														0	E0	P112(a)									PP26																	F-B	S-Y	04	SW1					SG31														PICRIC ACID	wetted with less than 30% water, by mass		0	1	154	D	-	
0155	1		TRINITROCHLORBENZEN		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			TRINITROCHLOROBENZENE			0	1	155	D	+	
0155	2		PIKRYLCHLORID		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			PICRYL CHLORIDE			0	1	155	D	+	
0159	1		PULVERROHMASSE, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 25 Masse-% Wasser	1.3C					266									0	E0	P111									PP43																	F-B	S-Y	04	SW1																			POWDER CAKE, WETTED	with not less than 25% water, by mass		0	1	159	C		
0159	2				1.3C					266									0	E0	P111									PP43																	F-B	S-Y	04	SW1																			POWDER PASTE, WETTED	with not less than 25% water, by mass	Kein deutsches Pendant zur englischen Bezeichnung vorhanden.	0	1	159	C		
0160	1		TREIBLADUNGSPULVER		1.1C														0	E0	P114(b)									PP50	PP52																F-B	S-Y	04	SW1																			POWDER, SMOKELESS			0	1	160	C		
0161	1		TREIBLADUNGSPULVER		1.3C														0	E0	P114(b)									PP50	PP52																F-B	S-Y	04	SW1																			POWDER, SMOKELESS			0	1	161	C		
0167	1		GESCHOSSE	mit Sprengladung	1.1F														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			PROJECTILES	with bursting charge		0	1	167	F		
0168	1		GESCHOSSE	mit Sprengladung	1.1D														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			PROJECTILES	with bursting charge		0	1	168	D		
0169	1		GESCHOSSE	mit Sprengladung	1.2D														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			PROJECTILES	with bursting charge		0	1	169	D		
0171	1		MUNITION, LEUCHT	mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1.2G														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			AMMUNITION, ILLUMINATING	with or without burster, expelling charge or propelling charge		0	1	171	G		
0173	1		AUSLÖSEVORRICHTUNGEN, MIT EXPLOSIVSTOFF		1.4S														0	E0	P134	LP102																									F-B	S-X	01	SW1																			RELEASE DEVICES, EXPLOSIVE			0	1	173	S		
0174	1		SPRENGNIETEN		1.4S														0	E0	P134	LP102																									F-B	S-X	01	SW1																			RIVETS, EXPLOSIVE			0	1	174	S		
0180	1		RAKETEN	mit Sprengladung	1.1F														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			ROCKETS	with bursting charge		0	1	180	F		
0181	1		RAKETEN	mit Sprengladung	1.1E														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			ROCKETS	with bursting charge		0	1	181	E		
0182	1		RAKETEN	mit Sprengladung	1.2E														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			ROCKETS	with bursting charge		0	1	182	E		
0183	1		RAKETEN	mit inertem Kopf	1.3C														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			ROCKETS	with inert head		0	1	183	C		
0186	1		RAKETENMOTOREN		1.3C														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			ROCKET MOTORS			0	1	186	C		
0190	1		EXPLOSIVSTOFF, MUSTER	außer Initialsprengstoff	1					16	274								0	E0	P101																										F-B	S-X	05	SW1																			SAMPLES, EXPLOSIVE	other than initiating explosive		1	1	190			
0191	1		SIGNALKÖRPER, HAND		1.4G														0	E0	P135																										F-B	S-X	02	SW1																			SIGNAL DEVICES, HAND			0	1	191	G		
0192	1		KNALLKAPSELN, EISENBAHN		1.1G														0	E0	P135																										F-B	S-X	03	SW1																			SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE			0	1	192	G		
0193	1		KNALLKAPSELN, EISENBAHN		1.4S														0	E0	P135																										F-B	S-X	01	SW1																			SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE			0	1	193	S		
0194	1		SIGNALKÖRPER, SEENOT		1.1G														0	E0	P135																										F-B	S-X	03	SW1																			SIGNALS, DISTRESS	ship		0	1	194	G		
0195	1		SIGNALKÖRPER, SEENOT		1.3G														0	E0	P135																										F-B	S-X	03	SW1																			SIGNALS, DISTRESS	ship		0	1	195	G		
0196	1		SIGNALKÖRPER, RAUCH		1.1G														0	E0	P135																										F-B	S-X	03	SW1																			SIGNALS, SMOKE			0	1	196	G		
0197	1		SIGNALKÖRPER, RAUCH		1.4G														0	E0	P135																										F-B	S-X	02	SW1																			SIGNALS, SMOKE			0	1	197	G		
0204	1		FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF		1.2F														0	E0	P134	LP102																									F-B	S-X	03	SW1																			SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE			0	1	204	F		
0207	1		TETRANITROANILIN		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			TETRANITROANILINE			0	1	207	D		
0208	1		TRINITROPHENYLMETHYLNITRAMIN		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			TRINITROPHENYLMETHYLNITRAMINE			0	1	208	D	-	
0208	2		TETRYL		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			TETRYL			0	1	208	D	-	
0209	1		TRINITROTOLUEN	trocken	1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)								PP46																	F-B	S-Y	04	SW1																			TRINITROTOLUENE	dry		0	1	209	D	+	
0209	2		TRINITROTOLUEN	angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser	1.1D														0	E0	P112(a)									PP46																	F-B	S-Y	04	SW1																			TRINITROTOLUENE	wetted with less than 30% water, by mass		0	1	209	D	+	
0209	3		TNT	trocken	1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)								PP46																	F-B	S-Y	04	SW1																			TNT	dry		0	1	209	D	+	
0209	4		TNT	angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser	1.1D														0	E0	P112(a)									PP46																	F-B	S-Y	04	SW1																			TNT	wetted with less than 30% water, by mass		0	1	209	D	+	
0212	1		LEUCHTSPURKÖRPER FÜR MUNITION		1.3G														0	E0	P133									PP69																	F-B	S-X	03	SW1																			TRACERS FOR AMMUNITION			0	1	212	G		
0213	1		TRINITROANISOL		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			TRINITROANISOLE			0	1	213	D	+	
0214	1		TRINITROBENZEN	trocken	1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			TRINITROBENZENE	dry		0	1	214	D	+	
0214	2		TRINITROBENZEN	angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser	1.1D														0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			TRINITROBENZENE	wetted with less than 30% water, by mass		0	1	214	D	+	
0215	1		TRINITROBENZOESÄURE	trocken	1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			TRINITROBENZOIC ACID	dry		0	1	215	D		
0215	2		TRINITROBENZOESÄURE	angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser	1.1D														0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			TRINITROBENZOIC ACID	wetted with less than 30% water, by mass		0	1	215	D		
0216	1		TRINITRO-m-CRESOL		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)								PP26																	F-B	S-Y	04	SW1					SG31														TRINITRO-m-CRESOL			0	1	216	D	-	
0217	1		TRINITRONAPHTHALIN		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			TRINITRONAPHTHALENE			0	1	217	D		
0218	1		TRINITROPHENETOL		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			TRINITROPHENETOLE			0	1	218	D		
0219	1		TRINITRORESORCIN	trocken	1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)								PP26																	F-B	S-Y	04	SW1					SG31														TRINITRORESORCINOL	dry		0	1	219	D	-	
0219	2		TRINITRORESORCIN	angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1.1D														0	E0	P112(a)									PP26																	F-B	S-Y	04	SW1					SG31														TRINITRORESORCINOL	wetted with less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass		0	1	219	D	-	
0219	3		STYPHNINSÄURE	trocken	1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)								PP26																	F-B	S-Y	04	SW1					SG31														STYPHNIC ACID	dry		0	1	219	D	-	
0219	4		STYPHNINSÄURE	angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1.1D														0	E0	P112(a)									PP26																	F-B	S-Y	04	SW1					SG31														STYPHNIC ACID	wetted with less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass		0	1	219	D	-	
0220	1		HARNSTOFFNITRAT	trocken	1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			UREA NITRATE	dry		0	1	220	D		
0220	2		HARNSTOFFNITRAT	angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser	1.1D														0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			UREA NITRATE	wetted with less than 20% water, by mass		0	1	220	D		
0221	1		GEFECHTSKÖPFE, TORPEDO	mit Sprengladung	1.1D														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			WARHEADS, TORPEDO	with bursting charge		0	1	221	D		
0222	1		AMMONIUMNITRAT		1.1D					370									0	E0	P112(b)	P112(c)								PP47					IBC100	B2	B3	B17									F-B	S-Y	04	SW1					SG27										SGG2				AMMONIUM NITRATE			0	1	222	D		
0224	1		BARIUMAZID	trocken oder angefeuchtet mit weniger als 50 Masse-% Wasser	1.1A	6.1													0	E0	P110(a)	P110(b)								PP42																	F-B	S-Z	05	SW1															SGG17				BARIUM AZIDE	dry or wetted with less than 50% water, by mass		0	1	224	A		
0225	1		ZÜNDVERSTÄRKER, MIT DETONATOR		1.1B														0	E0	P133									PP69																	F-B	S-X	05	SW1																			BOOSTERS WITH DETONATOR			0	1	225	B		
0226	1		CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1.1D					266									0	E0	P112(a)									PP45																	F-B	S-Y	04	SW1																			CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	1	226	D		
0226	2		HMX, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1.1D					266									0	E0	P112(a)									PP45																	F-B	S-Y	04	SW1																			HMX, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	1	226	D		
0226	3		OKTOGEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1.1D					266									0	E0	P112(a)									PP45																	F-B	S-Y	04	SW1																			OCTOGEN, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	1	226	D		
0234	1		NATRIUMDINITRO-o-CRESOLAT	trocken	1.3C	6.1		P											0	E0	P114(b)									PP26																	F-B	S-Z	04	SW1					SG31														SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE	dry		0	1	234	C	+	
0234	2		NATRIUMDINITRO-o-CRESOLAT	angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1.3C	6.1		P											0	E0	P114(a)									PP26																	F-B	S-Z	04	SW1					SG31														SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE	wetted with less than 15% water, by mass		0	1	234	C	+	
0235	1		NATRIUMPIKRAMAT	trocken	1.3C														0	E0	P114(b)									PP26																	F-B	S-Y	04	SW1					SG31														SODIUM PICRAMATE	dry		0	1	235	C		
0235	2		NATRIUMPIKRAMAT	angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser	1.3C														0	E0	P114(a)									PP26																	F-B	S-Y	04	SW1					SG31														SODIUM PICRAMATE	wetted with less than 20% water, by mass		0	1	235	C		
0236	1		ZIRKONIUMPIKRAMAT	trocken	1.3C														0	E0	P114(b)									PP26																	F-B	S-Y	04	SW1					SG31														ZIRCONIUM PICRAMATE	dry		0	1	236	C		
0236	2		ZIRKONIUMPIKRAMAT	angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser	1.3C														0	E0	P114(a)									PP26																	F-B	S-Y	04	SW1					SG31														ZIRCONIUM PICRAMATE	wetted with less than 20% water, by mass		0	1	236	C		
0237	1		SCHNEIDLADUNG, BIEGSAM, GESTRECKT		1.4D														0	E0	P138																										F-B	S-X	02	SW1																			CHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, LINEAR			0	1	237	D		
0238	1		RAKETEN, LEINENWURF		1.2G														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			ROCKETS, LINE-THROWING			0	1	238	G		
0240	1		RAKETEN, LEINENWURF		1.3G														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			ROCKETS, LINE-THROWING			0	1	240	G		
0241	1		SPRENGSTOFF, TYP E		1.1D														0	E0	P116									PP61	PP62				IBC100	B10											F-B	S-X	04	SW1					SG34														EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E			0	1	241	D		
0242	1		TREIBLADUNGEN FÜR GESCHÜTZE		1.3C														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON			0	1	242	C		
0243	1		MUNITION, BRAND, WEISSER PHOSPHOR	mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1.2H														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	05	SW1																			AMMUNITION, INCENDIARY, WHITE PHOSPHORUS	with burster, expelling charge or propelling charge		0	1	243	H		
0244	1		MUNITION, BRAND, WEISSER PHOSPHOR	mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1.3H														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	05	SW1																			AMMUNITION, INCENDIARY, WHITE PHOSPHORUS	with burster, expelling charge or propelling charge		0	1	244	H		
0245	1		MUNITION, NEBEL, WEISSER PHOSPHOR	mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1.2H														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	05	SW1																			AMMUNITION, SMOKE, WHITE PHOSPHORUS	with burster, expelling charge or propelling charge		0	1	245	H		
0246	1		MUNITION, NEBEL, WEISSER PHOSPHOR	mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1.3H														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	05	SW1																			AMMUNITION, SMOKE, WHITE PHOSPHORUS	with burster, expelling charge or propelling charge		0	1	246	H		
0247	1		MUNITION, BRAND	mit flüssigem oder geliertem Brandstoff, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1.3J														0	E0	P101																										F-B	S-X	05	SW1																			AMMUNITION, INCENDIARY	liquid or gel, with burster, expelling charge or propelling charge		0	1	247	J		
0248	1		VORRICHTUNGEN, DURCH WASSER AKTIVIERBAR	mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1.2L	4.3				274									0	E0	P144									PP77																	F-B!	S-Y	05	SW1																			CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED	with burster, expelling charge or propelling charge		1	1	248	L		
0249	1		VORRICHTUNGEN, DURCH WASSER AKTIVIERBAR	mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1.3L	4.3				274									0	E0	P144									PP77																	F-B!	S-Y	05	SW1																			CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED	with burster, expelling charge or propelling charge		1	1	249	L		
0250	1		RAKETENTRIEBWERKE, MIT HYPERGOLEN	mit oder ohne Ausstoßladung	1.3L														0	E0	P101																										F-B	S-X	05	SW1																			ROCKET MOTORS WITH HYPERGOLIC LIQUIDS	with or without expelling charge		0	1	250	L		
0254	1		MUNITION, LEUCHT	mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1.3G														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			AMMUNITION, ILLUMINATING	with or without burster, expelling charge or propelling charge		0	1	254	G		
0255	1		SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH		1.4B					399									0	E0	P131																										F-B	S-X	05	SW1																			DETONATORS, ELECTRIC	for blasting		0	1	255	B		
0257	1		ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG		1.4B														0	E0	P141																										F-B	S-X	05	SW1																			FUZES, DETONATING			0	1	257	B		
0266	1		OKTOLIT	trocken	1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			OCTOLITE	dry		0	1	266	D	+	
0266	2		OKTOLIT	angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1.1D														0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			OCTOLITE	wetted with less than 15% water, by mass		0	1	266	D	+	
0266	3		OCTOL	trocken	1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			OCTOL	dry		0	1	266	D	+	
0266	4		OCTOL	angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1.1D														0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			OCTOL	wetted with less than 15% water, by mass		0	1	266	D	+	
0267	1		SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH		1.4B														0	E0	P131									PP68																	F-B	S-X	05	SW1																			DETONATORS, NON-ELECTRIC	for blasting		0	1	267	B		
0268	1		ZÜNDVERSTÄRKER, MIT DETONATOR		1.2B														0	E0	P133									PP69																	F-B	S-X	05	SW1																			BOOSTERS WITH DETONATOR			0	1	268	B		
0271	1		TREIBSÄTZE		1.1C														0	E0	P143									PP76																	F-B	S-X	03	SW1																			CHARGES, PROPELLING			0	1	271	C		
0272	1		TREIBSÄTZE		1.3C														0	E0	P143									PP76																	F-B	S-X	03	SW1																			CHARGES, PROPELLING			0	1	272	C		
0275	1		KARTUSCHEN FÜR TECHNISCHE ZWECKE		1.3C														0	E0	P134	LP102																									F-B	S-X	03	SW1																			CARTRIDGES, POWER DEVICE			0	1	275	C		
0276	1		KARTUSCHEN FÜR TECHNISCHE ZWECKE		1.4C														0	E0	P134	LP102																									F-B	S-X	02	SW1																			CARTRIDGES, POWER DEVICE			0	1	276	C		
0277	1		KARTUSCHEN, ERDÖLBOHRLOCH		1.3C														0	E0	P134	LP102																									F-B	S-X	03	SW1																			CARTRIDGES, OIL WELL			0	1	277	C		
0278	1		KARTUSCHEN, ERDÖLBOHRLOCH		1.4C														0	E0	P134	LP102																									F-B	S-X	02	SW1																			CARTRIDGES, OIL WELL			0	1	278	C		
0279	1		TREIBLADUNGEN FÜR GESCHÜTZE		1.1C														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON			0	1	279	C		
0280	1		RAKETENMOTOREN		1.1C														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			ROCKET MOTORS			0	1	280	C		
0281	1		RAKETENMOTOREN		1.2C														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	04	SW1																			ROCKET MOTORS			0	1	281	C		
0282	1		NITROGUANIDIN	trocken	1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			NITROGUANIDINE	dry		0	1	282	D		
0282	2		NITROGUANIDIN	angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser	1.1D														0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			NITROGUANIDINE	wetted with less than 20% water, by mass		0	1	282	D		
0282	3		PICRIT	trocken	1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			PICRITE	dry		0	1	282	D		
0282	4		PICRIT	angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser	1.1D														0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			PICRITE	wetted with less than 20% water, by mass		0	1	282	D		
0283	1		ZÜNDVERSTÄRKER	ohne Detonator	1.2D														0	E0	P132(a)	P132(b)																									F-B	S-X	03	SW1																			BOOSTERS	without detonator		0	1	283	D		
0284	1		GRANATEN	Hand oder Gewehr, mit Sprengladung	1.1D														0	E0	P141																										F-B	S-X	03	SW1																			GRENADES	hand or rifle, with bursting charge		0	1	284	D		
0285	1		GRANATEN	Hand oder Gewehr, mit Sprengladung	1.2D														0	E0	P141																										F-B	S-X	03	SW1																			GRENADES	hand or rifle, with bursting charge		0	1	285	D		
0286	1		GEFECHTSKÖPFE, RAKETE	mit Sprengladung	1.1D														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			WARHEADS, ROCKET	with bursting charge		0	1	286	D		
0287	1		GEFECHTSKÖPFE, RAKETE	mit Sprengladung	1.2D														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			WARHEADS, ROCKET	with bursting charge		0	1	287	D		
0288	1		SCHNEIDLADUNG, BIEGSAM, GESTRECKT		1.1D														0	E0	P138																										F-B	S-X	04	SW1																			CHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, LINEAR			0	1	288	D		
0289	1		SPRENGSCHNUR	biegsam	1.4D														0	E0	P139									PP71	PP72																F-B	S-X	02	SW1																			CORD, DETONATING	flexible		0	1	289	D		
0290	1		SPRENGSCHNUR	mit Metallmantel	1.1D														0	E0	P139									PP71																	F-B	S-X	03	SW1																			CORD, DETONATING	metal-clad		0	1	290	D		
0290	2				1.1D														0	E0	P139									PP71																	F-B	S-X	03	SW1																			FUSE, DETONATING	metal-clad	Kein deutsches Pendant zur englischen Bezeichnung vorhanden.	0	1	290	D		
0291	1		BOMBEN	mit Sprengladung	1.2F														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			BOMBS	with bursting charge		0	1	291	F		
0292	1		GRANATEN	Hand oder Gewehr, mit Sprengladung	1.1F														0	E0	P141																										F-B	S-X	03	SW1																			GRENADES	hand or rifle, with bursting charge		0	1	292	F		
0293	1		GRANATEN	Hand oder Gewehr, mit Sprengladung	1.2F														0	E0	P141																										F-B	S-X	03	SW1																			GRENADES	hand or rifle, with bursting charge		0	1	293	F		
0294	1		MINEN	mit Sprengladung	1.2F														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			MINES	with bursting charge		0	1	294	F		
0295	1		RAKETEN	mit Sprengladung	1.2F														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			ROCKETS	with bursting charge		0	1	295	F		
0296	1		FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF		1.1F														0	E0	P134	LP102																									F-B	S-X	03	SW1																			SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE			0	1	296	F		
0297	1		MUNITION, LEUCHT	mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1.4G														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	02	SW1																			AMMUNITION, ILLUMINATING	with or without burster, expelling charge or propelling charge		0	1	297	G		
0299	1		BOMBEN, BLITZLICHT		1.3G														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			BOMBS, PHOTO-FLASH			0	1	299	G		
0300	1		MUNITION, BRAND	mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1.4G														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	02	SW1																			AMMUNITION, INCENDIARY	with or without burster, expelling charge or propelling charge		0	1	300	G		
0301	1		MUNITION, AUGENREIZSTOFF	mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1.4G	6.1	8												0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B!	S-Z	02	SW1					SG74														AMMUNITION, TEAR-PRODUCING	with burster, expelling charge or propelling charge		0	1	301	G		
0303	1		MUNITION, NEBEL	mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1.4G	(6.1)	(8)			204									0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	02	SW1																			AMMUNITION, SMOKE	with or without burster, expelling charge or propelling charge	Wegen der Zusatzgefahren 6.1 und 8 siehe Sondervorschrift 204.	0	1	303	G		
0305	1		BLITZLICHTPULVER		1.3G														0	E0	P113									PP49																	F-B	S-Y	03	SW1																			FLASH POWDER			0	1	305	G		
0306	1		LEUCHTSPURKÖRPER FÜR MUNITION		1.4G														0	E0	P133									PP69																	F-B	S-X	02	SW1																			TRACERS FOR AMMUNITION			0	1	306	G		
0312	1		PATRONEN, SIGNAL		1.4G														0	E0	P135																										F-B	S-X	02	SW1																			CARTRIDGES, SIGNAL			0	1	312	G		
0313	1		SIGNALKÖRPER, RAUCH		1.2G														0	E0	P135																										F-B	S-X	03	SW1																			SIGNALS, SMOKE			0	1	313	G		
0314	1		ANZÜNDER		1.2G														0	E0	P142																										F-B	S-X	03	SW1																			IGNITERS			0	1	314	G		
0315	1		ANZÜNDER		1.3G														0	E0	P142																										F-B	S-X	03	SW1																			IGNITERS			0	1	315	G		
0316	1		ZÜNDER, NICHT SPRENGKRÄFTIG		1.3G														0	E0	P141																										F-B	S-X	03	SW1																			FUZES, IGNITING			0	1	316	G		
0317	1		ZÜNDER, NICHT SPRENGKRÄFTIG		1.4G														0	E0	P141																										F-B	S-X	02	SW1																			FUZES, IGNITING			0	1	317	G		
0318	1		GRANATEN, ÜBUNG	Hand oder Gewehr	1.3G														0	E0	P141																										F-B	S-X	03	SW1																			GRENADES, PRACTICE	hand or rifle		0	1	318	G		
0319	1		TREIBLADUNGSANZÜNDER		1.3G														0	E0	P133																										F-B	S-X	03	SW1																			PRIMERS, TUBULAR			0	1	319	G		
0320	1		TREIBLADUNGSANZÜNDER		1.4G														0	E0	P133																										F-B	S-X	02	SW1																			PRIMERS, TUBULAR			0	1	320	G		
0321	1		PATRONEN FÜR WAFFEN	mit Sprengladung	1.2E														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			CARTRIDGES FOR WEAPONS	with bursting charge		0	1	321	E		
0322	1		RAKETENTRIEBWERKE, MIT HYPERGOLEN	mit oder ohne Ausstoßladung	1.2L														0	E0	P101																										F-B	S-X	05	SW1																			ROCKET MOTORS WITH HYPERGOLIC LIQUIDS	with or without expelling charge		0	1	322	L		
0323	1		KARTUSCHEN FÜR TECHNISCHE ZWECKE		1.4S					347									0	E0	P134	LP102																									F-B	S-X	01	SW1																			CARTRIDGES, POWER DEVICE			0	1	323	S		
0324	1		GESCHOSSE	mit Sprengladung	1.2F														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			PROJECTILES	with bursting charge		0	1	324	F		
0325	1		ANZÜNDER		1.4G														0	E0	P142																										F-B	S-X	02	SW1																			IGNITERS			0	1	325	G		
0326	1		PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER		1.1C														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK			0	1	326	C		
0327	1		PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN, MANÖVER		1.3C														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK			0	1	327	C		
0327	2		PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER		1.3C														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK			0	1	327	C		
0328	1		PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS		1.2C														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE			0	1	328	C		
0329	1		TORPEDOS	mit Sprengladung	1.1E														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			TORPEDOES	with bursting charge		0	1	329	E		
0330	1		TORPEDOS	mit Sprengladung	1.1F														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			TORPEDOES	with bursting charge		0	1	330	F		
0331	1		SPRENGSTOFF, TYP B		1.5D														0	E0	P116									PP61	PP62	PP64			IBC100				T1				TP17	TP32			F-B	S-Y	03	SW1					SG34														EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B			0	1	331	D		
0331	2		SPRENGMITTEL, TYP B		1.5D														0	E0	P116									PP61	PP62	PP64			IBC100				T1				TP17	TP32			F-B	S-Y	03	SW1					SG34														AGENT, BLASTING, TYPE B			0	1	331	D		
0332	1		SPRENGSTOFF, TYP E		1.5D														0	E0	P116									PP61	PP62				IBC100				T1				TP1	TP17	TP32		F-B	S-Y	03	SW1					SG34														EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E			0	1	332	D		
0332	2		SPRENGMITTEL, TYP E		1.5D														0	E0	P116									PP61	PP62				IBC100				T1				TP1	TP17	TP32		F-B	S-Y	03	SW1					SG34														AGENT, BLASTING, TYPE E			0	1	332	D		
0333	1		FEUERWERKSKÖRPER		1.1G														0	E0	P135																										F-B	S-X	03	SW1																			FIREWORKS			0	1	333	G		
0334	1		FEUERWERKSKÖRPER		1.2G														0	E0	P135																										F-B	S-X	03	SW1																			FIREWORKS			0	1	334	G		
0335	1		FEUERWERKSKÖRPER		1.3G														0	E0	P135																										F-B	S-X	03	SW1																			FIREWORKS			0	1	335	G		
0336	1		FEUERWERKSKÖRPER		1.4G														0	E0	P135																										F-B	S-X	02	SW1																			FIREWORKS			0	1	336	G		
0337	1		FEUERWERKSKÖRPER		1.4S														0	E0	P135																										F-B	S-X	01	SW1																			FIREWORKS			0	1	337	S		
0338	1		PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN, MANÖVER		1.4C														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	02	SW1																			CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK			0	1	338	C		
0338	2		PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER		1.4C														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	02	SW1																			CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK			0	1	338	C		
0339	1		PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS		1.4C														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	02	SW1																			CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE			0	1	339	C		
0339	2		PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN		1.4C														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	02	SW1																			CARTRIDGES, SMALL ARMS			0	1	339	C		
0340	1		NITROCELLULOSE	trocken	1.1D					393									0	E0	P112(b)																										F-B	S-Y	04	SW1																			NITROCELLULOSE	dry		0	1	340	D	-	
0340	2		NITROCELLULOSE	angefeuchtet mit weniger als 25 Masse-% Wasser (oder Alkohol)	1.1D					393									0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			NITROCELLULOSE	wetted with less than 25% water (or alcohol), by mass		0	1	340	D	-	
0341	1		NITROCELLULOSE	nicht behandelt oder plastifiziert, mit weniger als 18 Masse-% Plastifizierungsmittel	1.1D					393									0	E0	P112(b)																										F-B	S-Y	04	SW1																			NITROCELLULOSE	unmodified or plasticized with less than 18% plasticizing substance, by mass		0	1	341	D	-	
0342	1		NITROCELLULOSE, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 25 Masse-% Alkohol	1.3C					105	393								0	E0	P114(a)									PP43																	F-B	S-Y	04	SW1																			NITROCELLULOSE, WETTED	with not less than 25% alcohol, by mass	siehe Sondervorschrift 105: Nitrocellulose, die den Beschreibungen der UN-Nummern 2556 oder 2557 entspricht, darf der Klasse 4.1 zugeordnet werden.	0	1	342	C	-	
0343	1		NITROCELLULOSE, PLASTIFIZIERT	mit mindestens 18 Masse-% Plastifizierungsmittel	1.3C					105	393								0	E0	P111																										F-B	S-Y	04	SW1																			NITROCELLULOSE, PLASTICIZED	with not less than 18% plasticizing substance, by mass	siehe Sondervorschrift 105: Nitrocellulose, die den Beschreibungen der UN-Nummern 2556 oder 2557 entspricht, darf der Klasse 4.1 zugeordnet werden.	0	1	343	C	-	
0344	1		GESCHOSSE	mit Sprengladung	1.4D														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	02	SW1																			PROJECTILES	with bursting charge		0	1	344	D		
0345	1		GESCHOSSE	inert, mit Leuchtspurmitteln	1.4S														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	01	SW1																			PROJECTILES	inert with tracer		0	1	345	S		
0346	1		GESCHOSSE	mit Zerleger oder Ausstoßladung	1.2D														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			PROJECTILES	with burster or expelling charge		0	1	346	D		
0347	1		GESCHOSSE	mit Zerleger oder Ausstoßladung	1.4D														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	02	SW1																			PROJECTILES	with burster or expelling charge		0	1	347	D		
0348	1		PATRONEN FÜR WAFFEN	mit Sprengladung	1.4F														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			CARTRIDGES FOR WEAPONS	with bursting charge		0	1	348	F		
0349	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1.4S					178	274	347							0	E0	P101																										F-B	S-X	01	SW1																			ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	349	S		
0350	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1.4B					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-X	05	SW1																			ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	350	B		
0351	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1.4C					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-X	02	SW1																			ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	351	C		
0352	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1.4D					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-X	02	SW1																			ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	352	D		
0353	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1.4G					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-X	02	SW1																			ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	353	G		
0354	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1.1L	(4.3)				178	274								0	E0	P101																										F-B	S-X	05	SW1																			ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.		Die Sondervorschrift 943 für die Zusatzgefahr steht bisher nur in Spalte (4) der Gefahrgutliste. Die entsprechenden Experten wurden gebeten, eine Änderung zu beantragen, dass diese auch in der Spalte (6) erscheint.	1	1	354	L		
0355	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1.2L	(4.3)				178	274								0	E0	P101																										F-B	S-X	05	SW1																			ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.		Die Sondervorschrift 943 für die Zusatzgefahr steht bisher nur in Spalte (4) der Gefahrgutliste. Die entsprechenden Experten wurden gebeten, eine Änderung zu beantragen, dass diese auch in der Spalte (6) erscheint.	1	1	355	L		
0356	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1.3L	(4.3)				178	274								0	E0	P101																										F-B	S-X	05	SW1																			ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.		Die Sondervorschrift 943 für die Zusatzgefahr steht bisher nur in Spalte (4) der Gefahrgutliste. Die entsprechenden Experten wurden gebeten, eine Änderung zu beantragen, dass diese auch in der Spalte (6) erscheint.	1	1	356	L		
0357	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1.1L					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-Y	05	SW1																			SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	357	L		
0358	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1.2L					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-Y	05	SW1																			SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	358	L		
0359	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1.3L					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-Y	05	SW1																			SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	359	L		
0360	1		ZÜNDEINRICHTUNGEN für Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH		1.1B														0	E0	P131																										F-B	S-X	05	SW1																			DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC	for blasting		0	1	360	B		
0361	1		ZÜNDEINRICHTUNGEN für Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH		1.4B														0	E0	P131																										F-B	S-X	05	SW1																			DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC	for blasting		0	1	361	B		
0362	1		MUNITION, ÜBUNG		1.4G														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	02	SW1																			AMMUNITION, PRACTICE			0	1	362	G		
0363	1		MUNITION, PRÜF		1.4G														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	02	SW1																			AMMUNITION, PROOF			0	1	363	G		
0364	1		DETONATOREN FÜR MUNITION		1.2B														0	E0	P133																										F-B	S-X	05	SW1																			DETONATORS FOR AMMUNITION			0	1	364	B		
0365	1		DETONATOREN FÜR MUNITION		1.4B														0	E0	P133																										F-B	S-X	05	SW1																			DETONATORS FOR AMMUNITION			0	1	365	B		
0366	1		DETONATOREN FÜR MUNITION		1.4S					347									0	E0	P133																										F-B	S-X	01	SW1																			DETONATORS FOR AMMUNITION			0	1	366	S		
0367	1		ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG		1.4S					347									0	E0	P141																										F-B	S-X	01	SW1																			FUZES, DETONATING			0	1	367	S		
0368	1		ZÜNDER, NICHT SPRENGKRÄFTIG		1.4S														0	E0	P141																										F-B	S-X	01	SW1																			FUZES, IGNITING			0	1	368	S		
0369	1		GEFECHTSKÖPFE, RAKETE	mit Sprengladung	1.1F														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			WARHEADS, ROCKET	with bursting charge		0	1	369	F		
0370	1		GEFECHTSKÖPFE, RAKETE	mit Zerleger oder Ausstoßladung	1.4D														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	02	SW1																			WARHEADS, ROCKET	with burster or expelling charge		0	1	370	D		
0371	1		GEFECHTSKÖPFE, RAKETE	mit Zerleger oder Ausstoßladung	1.4F														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			WARHEADS, ROCKET	with burster or expelling charge		0	1	371	F		
0372	1		GRANATEN, ÜBUNG	Hand oder Gewehr	1.2G														0	E0	P141																										F-B	S-X	03	SW1																			GRENADES, PRACTICE	hand or rifle		0	1	372	G		
0373	1		SIGNALKÖRPER, HAND		1.4S														0	E0	P135																										F-B	S-X	01	SW1																			SIGNAL DEVICES, HAND			0	1	373	S		
0374	1		FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF		1.1D														0	E0	P134	LP102																									F-B	S-X	03	SW1																			SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE			0	1	374	D		
0375	1		FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF		1.2D														0	E0	P134	LP102																									F-B	S-X	03	SW1																			SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE			0	1	375	D		
0376	1		TREIBLADUNGSANZÜNDER		1.4S														0	E0	P133																										F-B	S-X	01	SW1																			PRIMERS, TUBULAR			0	1	376	S		
0377	1		ANZÜNDHÜTCHEN		1.1B														0	E0	P133																										F-B	S-X	05	SW1																			PRIMERS, CAP TYPE			0	1	377	B		
0378	1		ANZÜNDHÜTCHEN		1.4B														0	E0	P133																										F-B	S-X	05	SW1																			PRIMERS, CAP TYPE			0	1	378	B		
0379	1		TREIBLADUNGSHÜLSEN, LEER, MIT TREIBLADUNGSANZÜNDER		1.4C														0	E0	P136																										F-B	S-X	02	SW1																			CASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER			0	1	379	C		
0380	1		GEGENSTÄNDE, PYROPHOR		1.2L														0	E0	P101																										F-B	S-X	05	SW1																			ARTICLES, PYROPHORIC			0	1	380	L		
0381	1		KARTUSCHEN FÜR TECHNISCHE ZWECKE		1.2C														0	E0	P134	LP102																									F-B	S-X	03	SW1																			CARTRIDGES, POWER DEVICE			0	1	381	C		
0382	1		BESTANDTEILE, ZÜNDKETTE, N.A.G.		1.2B					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-X	05	SW1																			COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.			1	1	382	B		
0383	1		BESTANDTEILE, ZÜNDKETTE, N.A.G.		1.4B					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-X	05	SW1																			COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.			1	1	383	B		
0384	1		BESTANDTEILE, ZÜNDKETTE, N.A.G.		1.4S					178	274	347							0	E0	P101																										F-B	S-X	01	SW1																			COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.			1	1	384	S		
0385	1	5-	NITROBENZOTRIAZOL		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																		5-	NITROBENZOTRIAZOL			0	1	385	D		
0386	1		TRINITROBENZENSULFONSÄURE		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)								PP26																	F-B	S-Y	04	SW1					SG31														TRINITROBENZENESULPHONIC ACID			0	1	386	D		
0387	1		TRINITROFLUORENON		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			TRINITROFLUORENONE			0	1	387	D		
0388	1		TRINITROTOLUEN IN MISCHUNG MIT TRINITROBENZEN		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			TRINITROTOLUENE AND TRINITROBENZENE MIXTURE			0	1	388	D	+	
0388	2		TNT IN MISCHUNG MIT TRINITROBENZEN		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			TNT AND TRINITROBENZENE MIXTURE			0	1	388	D	+	
0388	3		TRINITROTOLUEN IN MISCHUNG MIT HEXANITROSTILBEN		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			TRINITROTOLUENE AND HEXANITROSTILBENE MIXTURE			0	1	388	D	+	
0388	4		TNT IN MISCHUNG MIT HEXANITROSTILBEN		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			TNT AND HEXANITROSTILBENE MIXTURE			0	1	388	D	+	
0389	1		TRINITROTOLUEN IN MISCHUNG MIT TRINITROBENZEN UND HEXANITROSTILBEN		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			TRINITROTOLUENE MIXTURE CONTAINING TRINITROBENZENE AND HEXANITROSTILBENE			0	1	389	D	+	
0389	2		TNT IN MISCHUNG MIT TRINITROBENZEN UND HEXANITROSTILBEN		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			TNT MIXTURE CONTAINING TRINITROBENZENE AND HEXANITROSTILBENE			0	1	389	D	+	
0390	1		TRITONAL		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			TRITONAL			0	1	390	D		
0391	1		CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN IN MISCHUNG MIT CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1.1D					266									0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	1	391	D		
0391	10		RDX IN MISCHUNG MIT CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1.1D					266									0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			RDX AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	1	391	D		
0391	11		RDX IN MISCHUNG MIT HMX, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1.1D					266									0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			RDX AND HMX MIXTURE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	1	391	D		
0391	12		RDX IN MISCHUNG MIT OKTOGEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1.1D					266									0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			RDX AND OCTOGEN MIXTURE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	1	391	D		
0391	13		CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN IN MISCHUNG MIT CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1.1D					266									0	E0	P112(a)	P112(b)																									F-B	S-Y	04	SW1																			CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, DESENSITIZED	with not less than 10% phlegmatizer, by mass		0	1	391	D		
0391	14		CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN IN MISCHUNG MIT HMX, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1.1D					266									0	E0	P112(a)	P112(b)																									F-B	S-Y	04	SW1																			CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND HMX MIXTURE, DESENSITIZED	with not less than 10% phlegmatizer, by mass		0	1	391	D		
0391	15		CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN IN MISCHUNG MIT OKTOGEN, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1.1D					266									0	E0	P112(a)	P112(b)																									F-B	S-Y	04	SW1																			CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND OCTOGEN MIXTURE, DESENSITIZED	with not less than 10% phlegmatizer, by mass		0	1	391	D		
0391	16		CYCLONIT IN MISCHUNG MIT CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1.1D					266									0	E0	P112(a)	P112(b)																									F-B	S-Y	04	SW1																			CYCLONITE AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, DESENSITIZED	with not less than 10% phlegmatizer, by mass		0	1	391	D		
0391	17		CYCLONIT IN MISCHUNG MIT HMX, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1.1D					266									0	E0	P112(a)	P112(b)																									F-B	S-Y	04	SW1																			CYCLONITE AND HMX MIXTURE, DESENSITIZED	with not less than 10% phlegmatizer, by mass		0	1	391	D		
0391	18		CYCLONIT IN MISCHUNG MIT OKTOGEN, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1.1D					266									0	E0	P112(a)	P112(b)																									F-B	S-Y	04	SW1																			CYCLONITE AND OCTOGEN MIXTURE, DESENSITIZED	with not less than 10% phlegmatizer, by mass		0	1	391	D		
0391	19		HEXOGEN IN MISCHUNG MIT CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1.1D					266									0	E0	P112(a)	P112(b)																									F-B	S-Y	04	SW1																			HEXOGEN AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, DESENSITIZED	with not less than 10% phlegmatizer, by mass		0	1	391	D		
0391	2		CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN IN MISCHUNG MIT HMX, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1.1D					266									0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND HMX MIXTURE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	1	391	D		
0391	20		HEXOGEN IN MISCHUNG MIT HMX, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1.1D					266									0	E0	P112(a)	P112(b)																									F-B	S-Y	04	SW1																			HEXOGEN AND HMX MIXTURE, DESENSITIZED	with not less than 10% phlegmatizer, by mass		0	1	391	D		
0391	21		HEXOGEN IN MISCHUNG MIT OKTOGEN, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1.1D					266									0	E0	P112(a)	P112(b)																									F-B	S-Y	04	SW1																			HEXOGEN AND OCTOGEN MIXTURE, DESENSITIZED	with not less than 10% phlegmatizer, by mass		0	1	391	D		
0391	22		RDX IN MISCHUNG MIT CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1.1D					266									0	E0	P112(a)	P112(b)																									F-B	S-Y	04	SW1																			RDX AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, DESENSITIZED	with not less than 10% phlegmatizer, by mass		0	1	391	D		
0391	23		RDX IN MISCHUNG MIT HMX, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1.1D					266									0	E0	P112(a)	P112(b)																									F-B	S-Y	04	SW1																			RDX AND HMX MIXTURE, DESENSITIZED	with not less than 10% phlegmatizer, by mass		0	1	391	D		
0391	24		RDX IN MISCHUNG MIT OKTOGEN, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1.1D					266									0	E0	P112(a)	P112(b)																									F-B	S-Y	04	SW1																			RDX AND OCTOGEN MIXTURE, DESENSITIZED	with not less than 10% phlegmatizer, by mass		0	1	391	D		
0391	3		CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN IN MISCHUNG MIT OKTOGEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1.1D					266									0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND OCTOGEN MIXTURE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	1	391	D		
0391	4		CYCLONIT IN MISCHUNG MIT CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1.1D					266									0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			CYCLONITE AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	1	391	D		
0391	5		CYCLONIT IN MISCHUNG MIT HMX, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1.1D					266									0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			CYCLONITE AND HMX MIXTURE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	1	391	D		
0391	6		CYCLONIT IN MISCHUNG MIT OKTOGEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1.1D					266									0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			CYCLONITE AND OCTOGEN MIXTURE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	1	391	D		
0391	7		HEXOGEN IN MISCHUNG MIT CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1.1D					266									0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			HEXOGEN AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	1	391	D		
0391	8		HEXOGEN IN MISCHUNG MIT HMX, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1.1D					266									0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			HEXOGEN AND HMX MIXTURE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	1	391	D		
0391	9		HEXOGEN IN MISCHUNG MIT OKTOGEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1.1D					266									0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			HEXOGEN AND OCTOGEN MIXTURE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	1	391	D		
0392	1		HEXANITROSTILBEN		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			HEXANITROSTILBENE			0	1	392	D		
0393	1		HEXOTONAL		1.1D														0	E0	P112(b)																										F-B	S-Y	04	SW1																			HEXOTONAL			0	1	393	D		
0394	1		TRINITRORESORCINOL, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1.1D														0	E0	P112(a)									PP26																	F-B	S-Y	04	SW1					SG31														TRINITRORESORCINOL, WETTED	with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass		0	1	394	D	-	
0394	2		STYPHNINSÄURE, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1.1D														0	E0	P112(a)									PP26																	F-B	S-Y	04	SW1					SG31														STYPHNIC ACID, WETTED	with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass		0	1	394	D	-	
0395	1		RAKETENMOTOREN, FLÜSSIGTREIBSTOFF		1.2J														0	E0	P101																										F-B	S-X	05	SW1					SG67														ROCKET MOTORS, LIQUID FUELLED			0	1	395	J		
0396	1		RAKETENMOTOREN, FLÜSSIGTREIBSTOFF		1.3J														0	E0	P101																										F-B	S-X	05	SW1					SG67														ROCKET MOTORS, LIQUID FUELLED			0	1	396	J		
0397	1		RAKETEN, FLÜSSIGTREIBSTOFF	mit Sprengladung	1.1J														0	E0	P101																										F-B	S-X	05	SW1					SG67														ROCKETS, LIQUID FUELLED	with bursting charge		0	1	397	J		
0398	1		RAKETEN, FLÜSSIGTREIBSTOFF	mit Sprengladung	1.2J														0	E0	P101																										F-B	S-X	05	SW1					SG67														ROCKETS, LIQUID FUELLED	with bursting charge		0	1	398	J		
0399	1		BOMBEN, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT ENTHALTEN	mit Sprengladung	1.1J														0	E0	P101																										F-B	S-X	05	SW1					SG67														BOMBS WITH FLAMMABLE LIQUID	with bursting charge		0	1	399	J		
0400	1		BOMBEN, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT ENTHALTEN	mit Sprengladung	1.2J														0	E0	P101																										F-B	S-X	05	SW1					SG67														BOMBS WITH FLAMMABLE LIQUID	with bursting charge		0	1	400	J		
0401	1		DIPIKRYLSULFID	trocken	1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			DIPICRYL SULPHIDE	dry		0	1	401	D		
0401	2		DIPIKRYLSULFID	angefeuchtet mit weniger als 10 Masse-% Wasser	1.1D														0	E0	P112(a)																										F-B	S-Y	04	SW1																			DIPICRYL SULPHIDE	wetted with less than 10% water, by mass		0	1	401	D		
0402	1		AMMONIUMPERCHLORAT		1.1D					152									0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1					SG27										SGG2				AMMONIUM PERCHLORATE			0	1	402	D	-	
0403	1		LEUCHTKÖRPER, LUFTFAHRZEUG		1.4G														0	E0	P135																										F-B	S-X	02	SW1																			FLARES, AERIAL			0	1	403	G		
0404	1		LEUCHTKÖRPER, LUFTFAHRZEUG		1.4S														0	E0	P135																										F-B	S-X	01	SW1																			FLARES, AERIAL			0	1	404	S		
0405	1		PATRONEN, SIGNAL		1.4S														0	E0	P135																										F-B	S-X	01	SW1																			CARTRIDGES, SIGNAL			0	1	405	S		
0406	1		DINITROSOBENZEN		1.3C														0	E0	P114(b)																										F-B	S-Y	04	SW1																			DINITROSOBENZENE			0	1	406	C		
0407	1		TETRAZOL-1-ESSIGSÄURE		1.4C														0	E0	P114(b)																										F-B	S-Y	02	SW1																			TETRAZOL-1-ACETIC ACID			0	1	407	C		
0408	1		ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG	mit Sicherungsvorrichtungen	1.1D														0	E0	P141																										F-B	S-X	03	SW1																			FUZES, DETONATING	with protective features		0	1	408	D		
0409	1		ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG	mit Sicherungsvorrichtungen	1.2D														0	E0	P141																										F-B	S-X	03	SW1																			FUZES, DETONATING	with protective features		0	1	409	D		
0410	1		ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG	mit Sicherungsvorrichtungen	1.4D														0	E0	P141																										F-B	S-X	02	SW1																			FUZES, DETONATING	with protective features		0	1	410	D		
0411	1		PENTAERYTHRITTETRANITRAT	mit nicht weniger als 7 Masse-% Wachs	1.1D					131									0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			PENTAERYTHRITE TETRANITRATE	with not less than 7% wax, by mass		0	1	411	D	-	
0411	2		PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT	mit nicht weniger als 7 Masse-% Wachs	1.1D					131									0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE	with not less than 7% wax, by mass		0	1	411	D	-	
0411	3		PETN	mit nicht weniger als 7 Masse-% Wachs	1.1D					131									0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			PETN	with not less than 7% wax, by mass		0	1	411	D	-	
0412	1		PATRONEN FÜR WAFFEN	mit Sprengladung	1.4E														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			CARTRIDGES FOR WEAPONS	with bursting charge		0	1	412	E		
0413	1		PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER		1.2C														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK			0	1	413	C		
0414	1		TREIBLADUNGEN FÜR GESCHÜTZE		1.2C														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON			0	1	414	C		
0415	1		TREIBSÄTZE		1.2C														0	E0	P143									PP76																	F-B	S-X	03	SW1																			CHARGES, PROPELLING			0	1	415	C		
0417	1		PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS		1.3C														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE			0	1	417	C		
0417	2		PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN		1.3C														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			CARTRIDGES, SMALL ARMS			0	1	417	C		
0418	1		LEUCHTKÖRPER, BODEN		1.1G														0	E0	P135																										F-B	S-X	03	SW1																			FLARES, SURFACE			0	1	418	G		
0419	1		LEUCHTKÖRPER, BODEN		1.2G														0	E0	P135																										F-B	S-X	03	SW1																			FLARES, SURFACE			0	1	419	G		
0420	1		LEUCHTKÖRPER, LUFTFAHRZEUG		1.1G														0	E0	P135																										F-B	S-X	03	SW1																			FLARES, AERIAL			0	1	420	G		
0421	1		LEUCHTKÖRPER, LUFTFAHRZEUG		1.2G														0	E0	P135																										F-B	S-X	03	SW1																			FLARES, AERIAL			0	1	421	G		
0424	1		GESCHOSSE	inert, mit Leuchtspurmitteln	1.3G														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			PROJECTILES	inert with tracer		0	1	424	G		
0425	1		GESCHOSSE	inert, mit Leuchtspurmitteln	1.4G														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	02	SW1																			PROJECTILES	inert with tracer		0	1	425	G		
0426	1		GESCHOSSE	mit Zerleger oder Ausstoßladung	1.2F														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			PROJECTILES	with burster or expelling charge		0	1	426	F		
0427	1		GESCHOSSE	mit Zerleger oder Ausstoßladung	1.4F														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			PROJECTILES	with burster or expelling charge		0	1	427	F		
0428	1		PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE	für technische Zwecke	1.1G														0	E0	P135																										F-B	S-X	03	SW1																			ARTICLES, PYROTECHNIC	for technical purposes		0	1	428	G		
0429	1		PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE	für technische Zwecke	1.2G														0	E0	P135																										F-B	S-X	03	SW1																			ARTICLES, PYROTECHNIC	for technical purposes		0	1	429	G		
0430	1		PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE	für technische Zwecke	1.3G														0	E0	P135																										F-B	S-X	03	SW1																			ARTICLES, PYROTECHNIC	for technical purposes		0	1	430	G		
0431	1		PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE	für technische Zwecke	1.4G														0	E0	P135																										F-B	S-X	02	SW1																			ARTICLES, PYROTECHNIC	for technical purposes		0	1	431	G		
0432	1		PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE	für technische Zwecke	1.4S														0	E0	P135																										F-B	S-X	01	SW1																			ARTICLES, PYROTECHNIC	for technical purposes		0	1	432	S		
0433	1		PULVERROHMASSE, ANGEFEUCHTET	mit nicht weniger als 17 Masse-% Alkohol	1.1C					266									0	E0	P111																										F-B	S-Y	04	SW1																			POWDER CAKE, WETTED	with not less than 17% alcohol, by mass		0	1	433	C		
0433	2				1.1C					266									0	E0	P111																										F-B	S-Y	04	SW1																			POWDER PASTE, WETTED	with not less than 17% alcohol, by mass	Kein deutsches Pendant zur englischen Bezeichnung vorhanden.	0	1	433	C		
0434	1		GESCHOSSE	mit Zerleger oder Ausstoßladung	1.2G														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			PROJECTILES	with burster or expelling charge		0	1	434	G		
0435	1		GESCHOSSE	mit Zerleger oder Ausstoßladung	1.4G														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	02	SW1																			PROJECTILES	with burster or expelling charge		0	1	435	G		
0436	1		RAKETEN	mit Aussstoßladung	1.2C														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			ROCKETS	with expelling charge		0	1	436	C		
0437	1		RAKETEN	mit Aussstoßladung	1.3C														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			ROCKETS	with expelling charge		0	1	437	C		
0438	1		RAKETEN	mit Aussstoßladung	1.4C														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	02	SW1																			ROCKETS	with expelling charge		0	1	438	C		
0439	1		HOHLLADUNGEN	ohne Zündmittel	1.2D														0	E0	P137									PP70																	F-B	S-X	03	SW1																			CHARGES, SHAPED	without detonator		0	1	439	D		
0440	1		HOHLLADUNGEN	ohne Zündmittel	1.4D														0	E0	P137									PP70																	F-B	S-X	02	SW1																			CHARGES, SHAPED	without detonator		0	1	440	D		
0441	1		HOHLLADUNGEN	ohne Zündmittel	1.4S					347									0	E0	P137									PP70																	F-B	S-X	01	SW1																			CHARGES, SHAPED	without detonator		0	1	441	S		
0442	1		SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE	ohne Zündmittel	1.1D														0	E0	P137																										F-B	S-X	03	SW1																			CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL	without detonator		0	1	442	D		
0443	1		SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE	ohne Zündmittel	1.2D														0	E0	P137																										F-B	S-X	03	SW1																			CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL	without detonator		0	1	443	D		
0444	1		SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE	ohne Zündmittel	1.4D														0	E0	P137																										F-B	S-X	02	SW1																			CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL	without detonator		0	1	444	D		
0445	1		SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE	ohne Zündmittel	1.4S					347									0	E0	P137																										F-B	S-X	01	SW1																			CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL	without detonator		0	1	445	S		
0446	1		TREIBLADUNGSHÜLSEN, VERBRENNLICH, LEER, OHNE TREIBLADUNGSANZÜNDER		1.4C														0	E0	P136																										F-B	S-X	02	SW1																			CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER			0	1	446	C		
0447	1		TREIBLADUNGSHÜLSEN, VERBRENNLICH, LEER, OHNE TREIBLADUNGSANZÜNDER		1.3C														0	E0	P136																										F-B	S-X	03	SW1																			CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER			0	1	447	C		
0448	1	5-	MERCAPTOTETRAZOL-1-ESSIGSÄURE		1.4C														0	E0	P114(b)																										F-B	S-Y	02	SW1																		5-	MERCAPTOTETRAZOL-1-ACETIC ACID			0	1	448	C		
0449	1		TORPEDOS MIT FLÜSSIGTREIBSTOFF	mit oder ohne Sprengladung	1.1J														0	E0	P101																										F-B	S-X	05	SW1					SG67														TORPEDOES, LIQUID FUELLED	with or without bursting charge		0	1	449	J		
0450	1		TORPEDOS MIT FLÜSSIGTREIBSTOFF	mit inertem Kopf	1.3J														0	E0	P101																										F-B	S-X	05	SW1					SG67														TORPEDOES, LIQUID FUELLED	with inert head		0	1	450	J		
0451	1		TORPEDOS	mit Sprengladung	1.1D														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			TORPEDOES	with bursting charge		0	1	451	D		
0452	1		GRANATEN, ÜBUNG	Hand oder Gewehr	1.4G														0	E0	P141																										F-B	S-X	02	SW1																			GRENADES, PRACTICE	hand or rifle		0	1	452	G		
0453	1		RAKETEN, LEINENWURF		1.4G														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	02	SW1																			ROCKETS, LINE-THROWING			0	1	453	G		
0454	1		ANZÜNDER		1.4S														0	E0	P142																										F-B	S-X	01	SW1																			IGNITERS			0	1	454	S		
0455	1		SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH		1.4S					347									0	E0	P131									PP68																	F-B	S-X	01	SW1																			DETONATORS, NON-ELECTRIC	for blasting		0	1	455	S		
0456	1		SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH		1.4S					347	399								0	E0	P131																										F-B	S-X	01	SW1																			DETONATORS, ELECTRIC	for blasting		0	1	456	S		
0457	1		SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN		1.1D														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED			0	1	457	D		
0458	1		SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN		1.2D														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	03	SW1																			CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED			0	1	458	D		
0459	1		SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN		1.4D														0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	02	SW1																			CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED			0	1	459	D		
0460	1		SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN		1.4S					347									0	E0	P130	LP101																									F-B	S-X	01	SW1																			CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED			0	1	460	S		
0461	1		BESTANDTEILE, ZÜNDKETTE, N.A.G.		1.1B					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-X	05	SW1																			COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.			1	1	461	B		
0462	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1.1C					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-X	03	SW1																			ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	462	C		
0463	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1.1D					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-X	03	SW1																			ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	463	D		
0464	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1.1E					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-X	03	SW1																			ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	464	E		
0465	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1.1F					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-X	03	SW1																			ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	465	F		
0466	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1.2C					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-X	03	SW1																			ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	466	C		
0467	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1.2D					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-X	03	SW1																			ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	467	D		
0468	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1.2E					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-X	03	SW1																			ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	468	E		
0469	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1.2F					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-X	03	SW1																			ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	469	F		
0470	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1.3C					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-X	03	SW1																			ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	470	C		
0471	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1.4E					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-X	03	SW1																			ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	471	E		
0472	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1.4F					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-X	03	SW1																			ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	472	F		
0473	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1.1A					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-Y	05	SW1																			SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	473	A		
0474	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1.1C					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-Y	04	SW1																			SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	474	C		
0475	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1.1D					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-Y	04	SW1																			SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	475	D		
0476	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1.1G					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-Y	03	SW1																			SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	476	G		
0477	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1.3C					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-Y	04	SW1																			SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	477	C		
0478	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1.3G					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-Y	03	SW1																			SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	478	G		
0479	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1.4C					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-Y	02	SW1																			SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	479	C		
0480	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1.4D					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-Y	02	SW1																			SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	480	D		
0481	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1.4S					178	274	347							0	E0	P101																										F-B	S-Y	01	SW1																			SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	481	S		
0482	1		EXPLOSIVE STOFFE, SEHR UNEMPFINDLICH, N.A.G.		1.5D					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-Y	03	SW1																			SUBSTANCES, EXPLOSIVE, VERY INSENSITIVE, N.O.S.			1	1	482	D		
0482	2		STOFFE, EVI, N.A.G.		1.5D					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-Y	03	SW1																			SUBSTANCES, EVI, N.O.S.			1	1	482	D		
0483	1		CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN, DESENSIBILISIERT		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE, DESENSITIZED			0	1	483	D		
0483	2		CYCLONIT, DESENSIBILISIERT		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			CYCLONITE, DESENSITIZED			0	1	483	D		
0483	3		HEXOGEN, DESENSIBILISIERT		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			HEXOGEN, DESENSITIZED			0	1	483	D		
0483	4		RDX, DESENSIBILISIERT		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			RDX, DESENSITIZED			0	1	483	D		
0484	1		CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, DESENSIBILISIERT		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE, DESENSITIZED			0	1	484	D		
0484	2		OKTOGEN, DESENSIBILISIERT		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			OCTOGEN, DESENSITIZED			0	1	484	D		
0484	3		HMX, DESENSIBILISIERT		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			HMX, DESENSITIZED			0	1	484	D		
0485	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1.4G					178	274								0	E0	P101																										F-B	S-Y	02	SW1																			SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	1	485	G		
0486	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, EXTREM UNEMPFINDLICH		1.6N														0	E0	P101																										F-B	S-X	03	SW1																			ARTICLES, EXPLOSIVE, EXTREMELY INSENSITIVE			0	1	486	N		
0486	2		GEGENSTÄNDE, EEI		1.6N														0	E0	P101																										F-B	S-X	03	SW1																			ARTICLES, EEI			0	1	486	N		
0487	1		SIGNALKÖRPER, RAUCH		1.3G														0	E0	P135																										F-B	S-X	03	SW1																			SIGNALS, SMOKE			0	1	487	G		
0488	1		MUNITION, ÜBUNG		1.3G														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			AMMUNITION, PRACTICE			0	1	488	G		
0489	1		DINITROGLYCOLURIL		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			DINITROGLYCOLURIL			0	1	489	D		
0489	2		DINGU		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			DINGU			0	1	489	D		
0490	1		OXYNITROTRIAZOL		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			NITROTRIAZOLONE			0	1	490	D		
0490	2		ONTA		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			NTO			0	1	490	D		
0491	1		TREIBSÄTZE		1.4C														0	E0	P143									PP76																	F-B	S-X	02	SW1																			CHARGES, PROPELLING			0	1	491	C		
0492	1		KNALLKAPSELN, EISENBAHN		1.3G														0	E0	P135																										F-B	S-X	03	SW1																			SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE			0	1	492	G		
0493	1		KNALLKAPSELN, EISENBAHN		1.4G														0	E0	P135																										F-B	S-X	02	SW1																			SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE			0	1	493	G		
0494	1		PERFORATIONSHOHLLADUNGSTRÄGER, GELADEN	für Erdölbohrlöcher, ohne Zündmittel	1.4D														0	E0	P101																										F-B	S-X	02	SW1	SW30																		JET PERFORATING GUNS, CHARGED	oil well, without detonator		0	1	494	D		
0495	1		TREIBSTOFF, FLÜSSIG		1.3C					224									0	E0	P115									PP53	PP54	PP57	PP58														F-B	S-Y	04	SW1																			PROPELLANT, LIQUID			0	1	495	C		
0496	1		OCTONAL		1.1D														0	E0	P112(b)	P112(c)																									F-B	S-Y	04	SW1																			OCTONAL			0	1	496	D		
0497	1		TREIBSTOFF, FLÜSSIG		1.1C					224									0	E0	P115									PP53	PP54	PP57	PP58														F-B	S-Y	04	SW1																			PROPELLANT, LIQUID			0	1	497	C		
0498	1		TREIBSTOFF, FEST		1.1C														0	E0	P114(b)																										F-B	S-Y	04	SW1																			PROPELLANT, SOLID			0	1	498	C		
0499	1		TREIBSTOFF, FEST		1.3C														0	E0	P114(b)																										F-B	S-Y	04	SW1																			PROPELLANT, SOLID			0	1	499	C		
0500	1		ZÜNDEINRICHTUNGEN für Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH		1.4S					347									0	E0	P131																										F-B	S-X	01	SW1																			DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC	for blasting		0	1	500	S		
0501	1		TREIBSTOFF, FEST		1.4C														0	E0	P114(b)																										F-B	S-Y	02	SW1																			PROPELLANT, SOLID			0	1	501	C		
0502	1		RAKETEN	mit inertem Kopf	1.2C														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	03	SW1																			ROCKETS	with inert head		0	1	502	C		
0503	1		SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, PYROTECHNISCH		1.4G					235	289								0	E0	P135																										F-B	S-X	02	SW1																			SAFETY DEVICES, PYROTECHNIC			0	1	503	G		
0504	1	1H-	TETRAZOL		1.1D														0	E0	P112(c)									PP48																	F-B	S-Y	04	SW1																		1H-	TETRAZOLE			0	1	504	D		
0505	1		SIGNALKÖRPER, SEENOT		1.4G														0	E0	P135																										F-B	S-X	02	SW1																			SIGNALS, DISTRESS	ship		0	1	505	G		
0506	1		SIGNALKÖRPER, SEENOT		1.4S														0	E0	P135																										F-B	S-X	01	SW1																			SIGNALS, DISTRESS	ship		0	1	506	S		
0507	1		SIGNALKÖRPER, RAUCH		1.4S														0	E0	P135																										F-B	S-X	01	SW1																			SIGNALS, SMOKE			0	1	507	S		
0508	1	1-	HYDROXYBENZOTRIAZOL, WASSERFREI	trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser	1.3C														0	E0	P114(b)									PP48	PP50																F-B	S-Y	04	SW1																		1-	HYDROXYBENZOTRIAZOLE, ANHYDROUS	dry or wetted with less than 20% water, by mass	In Spalte 8 fehlt in der Vorschrift die Verpackungsmethode P114(a), die für angefeuchtete feste Stoffe gilt. Diese Information wurde an die entsprechenden Experten der BAM weitergeleitet, um eine Änderung der Vorschrift zu initiieren.	0	1	508	C	-	
0509	1		TREIBLADUNGSPULVER		1.4C														0	E0	P114(b)									PP48																	F-B	S-Y	02	SW1																			POWDER, SMOKELESS			0	1	509	C		
0510	1		RAKETENMOTOREN		1.4C														0	E0	P130	LP101								PP67	L1																F-B	S-X	02	SW1																			ROCKET MOTORS			0	1	510	C		
0511	1		SPRENGKAPSELN, ELEKTRONISCH	programmierbar	1.1B					399									0	E0	P131																										F-B	S-X	05	SW1																			DETONATORS, ELECTRONIC	programmable for blasting		0	1	511	B		
0512	1		SPRENGKAPSELN, ELEKTRONISCH	programmierbar	1.4B					399									0	E0	P131																										F-B	S-X	05	SW1																			DETONATORS, ELECTRONIC	programmable for blasting		0	1	512	B		
0513	1		SPRENGKAPSELN, ELEKTRONISCH	programmierbar	1.4S					347	399								0	E0	P131																										F-B	S-X	01	SW1																			DETONATORS, ELECTRONIC	programmable for blasting		0	1	513	S		
0514	1		FEUERLÖSCHMITTEL-DISPERGIERVORRICHTUNGEN		1.4S					407									0	E0	P135																										F-B	S-X	01	SW1																			FIRE SUPPRESSANT DISPERSING DEVICES			0	1	514	S		
1001	1		ACETYLEN, GELÖST		2.1														0	E0	P200																										F-D!	S-U!	D	SW1	SW2				SG46														ACETYLENE, DISSOLVED			0	1	1001		-	
1002	1		LUFT, VERDICHTET		2.2					392	397								120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																				AIR, COMPRESSED			0	1	1002		-	
1002	2		DRUCKLUFT		2.2					392	397								120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																						Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0	1	1002		-	
1003	1		LUFT, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2.2	5.1													0	E0	P203																		T75				TP5	TP22			F-C!	S-W	D																				AIR, REFRIGERATED LIQUID			0	1	1003		-	
1005	1		AMMONIAK, WASSERFREI		2.3	8		P		23	379								0	E0	P200																		T50								F-C	S-U	D	SW2					SG35	SG46									SGG18				AMMONIA, ANHYDROUS			0	1	1005		+	
1006	1		ARGON, VERDICHTET		2.2					378	392	406							120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																				ARGON, COMPRESSED			0	1	1006			
1008	1		BORTRIFLUORID		2.3	8				373									0	E0	P200																										F-C	S-U	D	SW2																			BORON TRIFLUORIDE			0	1	1008		-	
1009	1		BROMTRIFLUORMETHAN		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				BROMOTRIFLUOROMETHANE			0	1	1009			
1009	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 13B1		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 13B1			0	1	1009			
1010	1		BUTADIENE, STABILISIERT		2.1					386	402								0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	B	SW1	SW2																		BUTADIENES, STABILIZED			0	1	1010			
1010	2		BUTADIENE UND KOHLENWASSERSTOFF, GEMISCH, STABILISIERT	das mehr als 20 % Butadiene enthält	2.1					386	402								0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	B	SW1	SW2																		BUTADIENES AND HYDROCARBON MIXTURE, STABILIZED	containing more than 20% butadienes		0	1	1010			
1011	1		BUTAN		2.1					392									0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	E	SW2																			BUTANE			0	1	1011		-	
1012	1		BUTEN		2.1					398									0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	E	SW2																			BUTYLENE			0	1	1012		-	
1013	1		KOHLENDIOXID		2.2					378	392	406							120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																				CARBON DIOXIDE			0	1	1013		-	
1016	1		KOHLENMONOXID, VERDICHTET		2.3	2.1				974									0	E0	P200																										F-D	S-U	D	SW2																			CARBON MONOXIDE, COMPRESSED			0	1	1016		-	
1017	1		CHLOR		2.3	5.1	8	P											0	E0	P200																		T50				TP19				F-C	S-U	D	SW2					SG6	SG19													CHLORINE			0	1	1017		+	
1018	1		CHLORDIFLUORMETHAN		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				CHLORODIFLUOROMETHANE			0	1	1018			
1018	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 22		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 22			0	1	1018			
1020	1		CHLORPENTAFLUORETHAN		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				CHLOROPENTAFLUOROETHANE			0	1	1020			
1020	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 115		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 115			0	1	1020			
1021	1	1-	CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAN		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																			1-	CHLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETHANE			0	1	1021			
1021	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 124		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 124			0	1	1021			
1022	1		CHLORTRIFLUORMETHAN		2.2														120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																				CHLOROTRIFLUOROMETHANE			0	1	1022			
1022	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 13		2.2														120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 13			0	1	1022			
1023	1		STADTGAS, VERDICHTET		2.3	2.1													0	E0	P200																										F-D	S-U	D	SW2																			COAL GAS, COMPRESSED			0	1	1023		-	
1026	1		DICYAN		2.3	2.1													0	E0	P200																										F-D	S-U	D	SW2																			CYANOGEN			0	1	1026		+	
1027	1		CYCLOPROPAN		2.1														0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	E	SW2																			CYCLOPROPANE			0	1	1027		-	
1028	1		DICHLORDIFLUORMETHAN		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				DICHLORODIFLUOROMETHANE			0	1	1028			
1028	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 12		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 12			0	1	1028			
1029	1		DICHLORMONOFLUORMETHAN		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				DICHLOROFLUOROMETHANE			0	1	1029			
1029	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 21		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 21			0	1	1029			
1030	1	1,1-	DIFLUORETHAN		2.1														0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	B	SW2																		1,1-	DIFLUOROETHANE			0	1	1030			
1030	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 152a		2.1														0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	B	SW2																			REFRIGERANT GAS R 152a			0	1	1030			
1032	1		DIMETHYLAMIN, WASSERFREI		2.1														0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	D	SW2					SG35														DIMETHYLAMINE, ANHYDROUS			0	1	1032		-	
1033	1		DIMETHYLETHER		2.1														0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	B	SW2																			DIMETHYL ETHER			0	1	1033		-	
1035	1		ETHAN		2.1														0	E0	P200																										F-D	S-U	E	SW2																			ETHANE			0	1	1035		-	
1036	1		ETHYLAMIN		2.1					912									0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	D	SW2					SG35														ETHYLAMINE			0	1	1036		-	
1037	1		ETHYLCHLORID		2.1														0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	B	SW2																			ETHYL CHLORIDE			0	1	1037		-	
1038	1		ETHYLEN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2.1														0	E0	P203																		T75				TP5				F-D!	S-U	D	SW2																			ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID			0	1	1038		-	
1039	1		ETHYLMETHYLETHER		2.1														0	E0	P200																										F-D	S-U	B	SW2																			ETHYL METHYL ETHER			0	1	1039		-	
1040	1		ETHYLENOXID		2.3	2.1				342									0	E0	P200																										F-D	S-U	D	SW2																			ETHYLENE OXIDE		Die Tankanweisung T50 gilt lt. Tabelle in 4.2.5.2.6 nur für ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF bis zu einem Gesamtdruck von 1MPa (10 bar) bei 50 °C	0	1	1040		-	
1040	2		ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF	bis zu einem Gesamtdruck von 1 MPa (10 bar) bei 50 °C	2.3	2.1				342									0	E0	P200																		T50				TP20	TP90			F-D	S-U	D	SW2																			ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN	up to a total pressure of 1 MPa (10 bar) at 50°C		0	1	1040		-	
1041	1		ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH	mit mehr als 9 %, aber höchstens 87 % Ethylenoxid	2.1														0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	B	SW2																			ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE	with more than 9% but not more than 87% ethylene oxide		0	1	1041			
1043	1		DÜNGEMITTEL, LÖSUNG	mit freiem Ammoniak	2.2														120 ml	E0	P200																										F-C	S-V	E	SW2																			FERTILIZER AMMONIATING SOLUTION	with free ammonia		0	1	1043		+	
1044	1		FEUERLÖSCHER	mit verdichtetem oder verflüssigtem Gas	2.2					225									120 ml	E0	P003									PP91																	F-C	S-V	A																				FIRE EXTINGUISHERS	with compressed or liquefied gas		0	1	1044			
1045	1		FLUOR, VERDICHTET		2.3	5.1	8												0	E0	P200																										F-C	S-W	D	SW2					SG6	SG19													FLUORINE, COMPRESSED			0	1	1045		-	
1046	1		HELIUM, VERDICHTET		2.2					378	392	406	974						120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																				HELIUM, COMPRESSED			0	1	1046			
1048	1		BROMWASSERSTOFF, WASSERFREI		2.3	8													0	E0	P200																										F-C	S-U	D	SW2																			HYDROGEN BROMIDE, ANHYDROUS			0	1	1048		-	
1049	1		WASSERSTOFF, VERDICHTET		2.1					392	974								0	E0	P200																										F-D	S-U	E	SW2					SG46														HYDROGEN, COMPRESSED			0	1	1049		-	
1050	1		CHLORWASSERSTOFF, WASSERFREI		2.3	8													0	E0	P200																										F-C	S-U	D	SW2																			HYDROGEN CHLORIDE, ANHYDROUS			0	1	1050		-	
1051	1		CYANWASSERSTOFF, STABILISIERT	mit weniger als 3 % Wasser	6.1	3		P	I	386									0	E0	P200																										F-E	S-D!	D	SW1	SW2																		HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED	containing less than 3% water		0	1	1051		+	
1052	1		FLUORWASSERSTOFF, WASSERFREI		8	6.1			I										0	E0	P200																		T10				TP2				F-C	S-U	D	SW2					SG36	SG49									SGG1				HYDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS			0	1	1052		-	
1053	1		SCHWEFELWASSERSTOFF		2.3	2.1													0	E0	P200																										F-D	S-U	D	SW2																			HYDROGEN SULPHIDE			0	1	1053		+	
1055	1		ISOBUTEN		2.1														0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	E	SW2																			ISOBUTYLENE			0	1	1055		-	
1056	1		KRYPTON, VERDICHTET		2.2					378	392								120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																				KRYPTON, COMPRESSED			0	1	1056			
1057	1		FEUERZEUGE	mit entzündbarem Gas	2.1					201									0	E0	P002									PP84																	F-D	S-U	B	SW2																			LIGHTERS	containing flammable gas		0	1	1057			
1057	2		NACHFÜLLPATRONEN FÜR FEUERZEUGE	mit entzündbarem Gas	2.1					201									0	E0	P002									PP84																	F-D	S-U	B	SW2																			LIGHTER REFILLS	containing flammable gas		0	1	1057			
1058	1		VERFLÜSSIGTE GASE	nicht entzündbar, überlagert mit Stickstoff, Kohlendioxid oder Luft	2.2					392									120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																				LIQUEFIED GASES	non-flammable, charged with nitrogen, carbon dioxide or air		0	1	1058			
1060	1		METHYLACETYLEN UND PROPADIEN, GEMISCH, STABILISIERT		2.1					386									0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	B	SW1	SW2																		METHYLACETYLENE AND PROPADIENE MIXTURE, STABILIZED			0	1	1060			
1061	1		METHYLAMIN, WASSERFREI		2.1														0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	B	SW2					SG35														METHYLAMINE, ANHYDROUS			0	1	1061		-	
1062	1		METHYLBROMID	mit höchstens 2,0 % Chlorpikrin	2.3					23									0	E0	P200																		T50								F-C	S-U	D	SW2																			METHYL BROMIDE	with not more than 2.0% chloropicrin		0	1	1062		+	
1063	1		METHYLCHLORID		2.1														0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	D	SW2																			METHYL CHLORIDE			0	1	1063		-	
1063	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 40		2.1														0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	D	SW2																			REFRIGERANT GAS R 40			0	1	1063		-	
1064	1		METHYLMERCAPTAN		2.3	2.1		P											0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	D	SW2																			METHYL MERCAPTAN			0	1	1064		+	
1065	1		NEON, VERDICHTET		2.2					378	392								120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																				NEON, COMPRESSED			0	1	1065			
1066	1		STICKSTOFF, VERDICHTET		2.2					378	392	406							120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																				NITROGEN, COMPRESSED			0	1	1066			
1067	1		STICKSTOFFTETROXID		2.3	5.1	8												0	E0	P200																		T50				TP21				F-C	S-W	D	SW2					SG6	SG19													DINITROGEN TETROXIDE			0	1	1067		-	
1067	2		STICKSTOFFDIOXID		2.3	5.1	8												0	E0	P200																		T50				TP21				F-C	S-W	D	SW2					SG6	SG19													NITROGEN DIOXIDE			0	1	1067		-	
1069	1		NITROSYLCHLORID		2.3	8													0	E0	P200																										F-C	S-U	D	SW2																			NITROSYL CHLORIDE			0	1	1069			
1070	1		DISTICKSTOFFMONOXID		2.2	5.1													0	E0	P200																										F-C!	S-W	A	SW2																			NITROUS OXIDE			0	1	1070			
1071	1		ÖLGAS, VERDICHTET		2.3	2.1													0	E0	P200																										F-D	S-U	D	SW2																			OIL GAS, COMPRESSED			0	1	1071			
1072	1		SAUERSTOFF, VERDICHTET		2.2	5.1				355									0	E0	P200																										F-C!	S-W!	A																				OXYGEN, COMPRESSED			0	1	1072		-	
1073	1		SAUERSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2.2	5.1													0	E0	P203																		T75				TP5	TP22			F-C!	S-W!	D																				OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID			0	1	1073		-	
1075	1		PETROLEUMGASE, VERFLÜSSIGT		2.1					392									0	E0	P200																		T50								F-D!	S-U	E	SW2																			PETROLEUM GASES, LIQUEFIED			0	1	1075			
1076	1		PHOSGEN		2.3	8													0	E0	P200																										F-C	S-U	D	SW2																			PHOSGENE			0	1	1076		-	
1077	1		PROPEN		2.1														0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	E	SW2																			PROPYLENE			0	1	1077		-	
1078	1		GAS ALS KÄLTEMITTEL, N.A.G.		2.2					274									120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS, N.O.S.			1	1	1078			
1079	1		SCHWEFELDIOXID		2.3	8													0	E0	P200																		T50				TP19				F-C	S-U	D	SW2																			SULPHUR DIOXIDE			0	1	1079		-	
1080	1		SCHWEFELHEXAFLUORID		2.2					392									120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																				SULPHUR HEXAFLUORIDE			0	1	1080			
1081	1		TETRAFLUORETHYLEN, STABILISIERT		2.1					386									0	E0	P200																										F-D	S-U	E	SW1	SW2																		TETRAFLUOROETHYLENE, STABILIZED			0	1	1081			
1082	1		CHLORTRIFLUORETHYLEN, STABILISIERT		2.3	2.1				386									0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	D	SW1	SW2																		TRIFLUOROCHLOROETHYLENE, STABILIZED			0	1	1082			
1082	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1113		2.3	2.1				386									0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	D	SW1	SW2																		REFRIGERANT GAS R 1113			0	1	1082			
1083	1		TRIMETHYLAMIN, WASSERFREI		2.1														0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	B	SW2					SG35														TRIMETHYLAMINE, ANHYDROUS			0	1	1083		-	
1085	1		VINYLBROMID, STABILISIERT		2.1					386									0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	B	SW1	SW2																		VINYL BROMIDE, STABILIZED			0	1	1085		-	
1086	1		VINYLCHLORID, STABILISIERT		2.1					386									0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	B	SW1	SW2																		VINYL CHLORIDE, STABILIZED			0	1	1086		-	
1087	1		VINYLMETHYLETHER, STABILISIERT		2.1					386									0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	B	SW1	SW2																		VINYL METHYL ETHER, STABILIZED			0	1	1087		-	
1088	1		ACETAL		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	E																				ACETAL			0	1	1088		-	
1089	1		ACETALDEHYD		3				I										0	E0	P001																		T11				TP2	TP7			F-E	S-D	E																				ACETALDEHYDE			0	1	1089		-	
1090	1		ACETON		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	E																				ACETONE			0	1	1090		-	
1091	1		ACETONÖLE		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1	TP8			F-E	S-D	B																				ACETONE OILS			0	1	1091			
1092	1		ACROLEIN, STABILISIERT		6.1	3		P	I	354	386								0	E0	P601																		T22				TP2	TP7	TP13		F-E	S-D!	D	SW1	SW2																		ACROLEIN, STABILIZED			0	1	1092		+	
1093	1		ACRYLNITRIL, STABILISIERT		3	6.1			I	386									0	E0	P001																		T14				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW1	SW2																		ACRYLONITRILE, STABILIZED			0	1	1093		+	
1098	1		ALLYLALKOHOL		6.1	3		P	I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-D!	D	SW2																			ALLYL ALCOHOL			0	1	1098		+	
1099	1		ALLYLBROMID		3	6.1		P	I										0	E0	P001																		T14				TP2	TP13			F-E	S-D!	B	SW2															SGG10				ALLYL BROMIDE			0	1	1099		+	
1100	1		ALLYLCHLORID		3	6.1			I										0	E0	P001																		T14				TP2	TP13			F-E	S-D	E	SW2															SGG10				ALLYL CHLORIDE			0	1	1100		+	
1104	1		AMYLACETATE		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				AMYL ACETATES			0	1	1104		-	
1105	1		PENTANOLE		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1	TP29			F-E	S-D	B																				PENTANOLS			0	1	1105		-	
1105	2		PENTANOLE		3				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				PENTANOLS			0	1	1105		-	
1106	1		AMYLAMIN		3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-C	B						SG35														AMYLAMINE			0	1	1106			
1106	2		AMYLAMIN		3	8			III	223									5 L	E1	P001														IBC03				T4				TP1				F-E	S-C	A						SG35														AMYLAMINE			0	1	1106			
1107	1		AMYLCHLORID		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																SGG10				AMYL CHLORIDE			0	1	1107			
1108	1		PENT-1-EN		3				I										0	E3	P001																		T11				TP2				F-E	S-D	E																			1-	PENTENE			0	1	1108			
1108	2	n-	AMYLEN		3				I										0	E3	P001																		T11				TP2				F-E	S-D	E																			n-	AMYLENE			0	1	1108			
1109	1		AMYLFORMIATE		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				AMYL FORMATES			0	1	1109		-	
1110	1	n-	AMYLMETHYLKETON		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																			n-	AMYL METHYL KETONE			0	1	1110		-	
1111	1		AMYLMERCAPTAN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B						SG50	SG57													AMYL MERCAPTAN			0	1	1111			
1112	1		AMYLNITRAT		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A	SW2																			AMYL NITRATE			0	1	1112			
1113	1		AMYLNITRIT		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	E	SW2																			AMYL NITRITE			0	1	1113		-	
1114	1		BENZEN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B	SW2																			BENZENE			0	1	1114		-	
1120	1		BUTANOLE		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1	TP29			F-E	S-D	B																				BUTANOLS			0	1	1120		-	
1120	2		BUTANOLE		3				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				BUTANOLS			0	1	1120		-	
1123	1		BUTYLACETATE		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				BUTYL ACETATES			0	1	1123		-	
1123	2		BUTYLACETATE		3				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				BUTYL ACETATES			0	1	1123		-	
1125	1	n-	BUTYLAMIN		3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-C	B	SW2					SG35													n-	BUTYLAMINE			0	1	1125		-	
1126	1	1-	BROMBUTAN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B	SW2															SGG10			1-	BROMOBUTANE			0	1	1126			
1127	1		CHLORBUTANE		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																SGG10				CHLOROBUTANES			0	1	1127			
1128	1	n-	BUTYLFORMIAT		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																			n-	BUTYL FORMATE			0	1	1128		-	
1129	1		BUTYRALDEHYD		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				BUTYRALDEHYDE			0	1	1129		-	
1130	1		KAMPFERÖL		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-E	A																				CAMPHOR OIL			0	1	1130			
1131	1		KOHLENSTOFFDISULFID		3	6.1			I										0	E0	P001									PP31									T14				TP2	TP7	TP13		F-E	S-D	D	SW2					SG63														CARBON DISULPHIDE			0	1	1131		-	
1133	1		KLEBSTOFFE	entzündbare Flüssigkeit enthaltend	3				I										500 ml	E3	P001																		T11				TP1	TP8	TP27		F-E	S-D	E																				ADHESIVES	containing flammable liquid		0	1	1133			
1133	2		KLEBSTOFFE	entzündbare Flüssigkeit enthaltend	3				II										5 L	E2	P001									PP1					IBC02				T4				TP1	TP8			F-E	S-D	B																				ADHESIVES	containing flammable liquid		0	1	1133			
1133	3		KLEBSTOFFE	entzündbare Flüssigkeit enthaltend	3				III	223	955								5 L	E1	P001	LP01								PP1					IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				ADHESIVES	containing flammable liquid		0	1	1133			
1134	1		CHLORBENZEN		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																SGG10				CHLOROBENZENE			0	1	1134		+	
1135	1		ETHYLENCHLORHYDRIN		6.1	3			I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW2																			ETHYLENE CHLOROHYDRIN			0	1	1135		-	
1136	1		STEINKOHLENTEERDESTILLATE, ENTZÜNDBAR		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-E!	B																				COAL TAR DISTILLATES, FLAMMABLE			0	1	1136			
1136	2		STEINKOHLENTEERDESTILLATE, ENTZÜNDBAR		3				III	223	955								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1	TP29			F-E	S-E!	A																				COAL TAR DISTILLATES, FLAMMABLE			0	1	1136			
1139	1		SCHUTZANSTRICHLÖSUNG	(einschließlich solcher zur Oberflächenbehandlung oder Beschichtung für industrielle oder andere Zwecke wie Fahrzeuggrundierung oder Fassinnenbeschichtung)	3				I										500 ml	E3	P001																		T11				TP1	TP8	TP27		F-E	S-E!	E																				COATING SOLUTION	(includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as vehicle undercoating, drum or barrel lining)		0	1	1139			
1139	2		SCHUTZANSTRICHLÖSUNG	(einschließlich solcher zur Oberflächenbehandlung oder Beschichtung für industrielle oder andere Zwecke wie Fahrzeuggrundierung oder Fassinnenbeschichtung)	3				II										5 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1	TP8			F-E	S-E!	B																				COATING SOLUTION	(includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as vehicle undercoating, drum or barrel lining)		0	1	1139			
1139	3		SCHUTZANSTRICHLÖSUNG	(einschließlich solcher zur Oberflächenbehandlung oder Beschichtung für industrielle oder andere Zwecke wie Fahrzeuggrundierung oder Fassinnenbeschichtung)	3				III	955									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-E!	A																				COATING SOLUTION	(includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as vehicle undercoating, drum or barrel lining)		0	1	1139			
1143	1		CROTONALDEHYD		6.1	3		P	I	324	354	386							0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-D!	D	SW1	SW2																		CROTONALDEHYDE			0	1	1143		+	
1143	2		CROTONALDEHYD, STABILISIERT		6.1	3		P	I	324	354	386							0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-D!	D	SW1	SW2																		CROTONALDEHYDE, STABILIZED			0	1	1143		+	
1144	1		CROTONYLEN		3				I										0	E3	P001																		T11				TP2				F-E	S-D	E																				CROTONYLENE			0	1	1144			
1145	1		CYCLOHEXAN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	E																				CYCLOHEXANE			0	1	1145		+	
1146	1		CYCLOPENTAN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-D	E																				CYCLOPENTANE			0	1	1146		-	
1147	1		DECAHYDRONAPHTHALEN		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				DECAHYDRONAPHTHALENE			0	1	1147			
1148	1		DIACETONALKOHOL		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				DIACETONE ALCOHOL			0	1	1148		-	
1148	2		DIACETONALKOHOL		3				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				DIACETONE ALCOHOL			0	1	1148		-	
1149	1		DIBUTYLETHER		3				III										5 L	E1	P001														IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				DIBUTYL ETHERS			0	1	1149		-	
1150	1	1,2-	DICHLORETHYLEN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-D	B																SGG10			1,2-	DICHLOROETHYLENE			0	1	1150		-	
1152	1		DICHLORPENTANE		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																SGG10				DICHLOROPENTANES			0	1	1152			
1153	1		ETHYLENGLYCOLDIETHYLETHER		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	A																				ETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER			0	1	1153		-	
1153	2		ETHYLENGLYCOLDIETHYLETHER		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				ETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER			0	1	1153		-	
1154	1		DIETHYLAMIN		3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-C	E	SW2					SG35														DIETHYLAMINE			0	1	1154		-	
1155	1		DIETHYLETHER		3				I										0	E3	P001																		T11				TP2				F-E	S-D	E	SW2																			DIETHYL ETHER			0	1	1155		-	
1155	2		ETHYLETHER		3				I										0	E3	P001																		T11				TP2				F-E	S-D	E	SW2																			ETHYL ETHER			0	1	1155		-	
1156	1		DIETHYLKETON		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				DIETHYL KETONE			0	1	1156		-	
1157	1		DIISOBUTYLKETON		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				DIISOBUTYL KETONE			0	1	1157		-	
1158	1		DIISOPROPYLAMIN		3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-C	B						SG35														DIISOPROPYLAMINE			0	1	1158		-	
1159	1		DIISOPROPYLETHER		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	E	SW2																			DIISOPROPYL ETHER			0	1	1159		-	
1160	1		DIMETHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG		3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-C	B						SG35										SGG18				DIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION			0	1	1160		-	
1161	1		DIMETHYLCARBONAT		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				DIMETHYL CARBONATE			0	1	1161		-	
1162	1		DIMETHYLDICHLORSILAN		3	8			II										0	E0	P010																		T10				TP2	TP7	TP13		F-E!	S-C	B	SW2																			DIMETHYLDICHLOROSILANE			0	1	1162		-	
1163	1		DIMETHYLHYDRAZIN, ASYMMETRISCH		6.1	3	8	P	I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-C!	D	SW2					SG5	SG8	SG13	SG35							SGG18				DIMETHYLHYDRAZINE, UNSYMMETRICAL			0	1	1163		+	
1164	1		DIMETHYLSULFID		3				II										1 L	E2	P001														IBC02	B8			T7				TP2				F-E	S-D	E	SW2																			DIMETHYL SULPHIDE			0	1	1164			
1165	1		DIOXAN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				DIOXANE			0	1	1165		-	
1166	1		DIOXOLAN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B	SW2																			DIOXOLANE			0	1	1166		-	
1167	1		DIVINYLETHER, STABILISIERT		3				I	386									0	E3	P001																		T11				TP2				F-E	S-D	E	SW1	SW2																		DIVINYL ETHER, STABILIZED			0	1	1167			
1170	1		ETHANOL		3				II	144									1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	A																				ETHANOL			0	1	1170		-	
1170	2		ETHYLALKOHOL		3				II	144									1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	A																				ETHYL ALCOHOL			0	1	1170		-	
1170	3		ETHANOL, LÖSUNG		3				II	144									1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	A																				ETHANOL SOLUTION			0	1	1170		-	
1170	4		ETHYLALKOHOL, LÖSUNG		3				II	144									1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	A																				ETHYL ALCOHOL SOLUTION			0	1	1170		-	
1170	5		ETHANOL		3				III	144	223								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				ETHANOL			0	1	1170		-	
1170	6		ETHYLALKOHOL		3				III	144	223								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				ETHYL ALCOHOL			0	1	1170		-	
1170	7		ETHANOL, LÖSUNG		3				III	144	223								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				ETHANOL SOLUTION			0	1	1170		-	
1170	8		ETHYLALKOHOL, LÖSUNG		3				III	144	223								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				ETHYL ALCOHOL SOLUTION			0	1	1170		-	
1171	1		ETHYLENGLYCOLMONOETHYLETHER		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER			0	1	1171		-	
1172	1		ETHYLENGLYCOLMONOETHYLETHERACETAT		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER ACETATE			0	1	1172		-	
1173	1		ETHYLACETAT		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				ETHYL ACETATE			0	1	1173		-	
1175	1		ETHYLBENZEN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				ETHYLBENZENE			0	1	1175		-	
1176	1		ETHYLBORAT		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				ETHYL BORATE			0	1	1176			
1177	1	2-	ETHYLBUTYLACETAT		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																			2-	ETHYLBUTYL ACETATE			0	1	1177			
1178	1	2-	ETHYLBUTYRALDEHYD		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																			2-	ETHYLBUTYRALDEHYDE			0	1	1178			
1179	1		ETHYLBUTYLETHER		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				ETHYL BUTYL ETHER			0	1	1179			
1180	1		ETHYLBUTYRAT		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				ETHYL BUTYRATE			0	1	1180			
1181	1		ETHYLCHLORACETAT		6.1	3			II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-D	A																				ETHYL CHLOROACETATE			0	1	1181		+	
1182	1		ETHYLCHLORFORMIAT		6.1	3	8		I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-C	D	SW2					SG5	SG8	SG36	SG49							SGG1				ETHYL CHLOROFORMATE			0	1	1182		-	
1183	1		ETHYLDICHLORSILAN		4.3	3	8		I										0	E0	P401									PP31									T14				TP2	TP7	TP13		F-G!	S-O	D	SW2			H1		SG5	SG8	SG13	SG25	SG26	SG36	SG49				SGG1				ETHYLDICHLOROSILANE			0	1	1183			
1184	1		ETHYLENDICHLORID		3	6.1			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-D	B	SW2															SGG10				ETHYLENE DICHLORIDE			0	1	1184		-	
1185	1		ETHYLENIMIN, STABILISIERT		6.1	3			I	354	386								0	E0	P601																		T22				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW1	SW2																		ETHYLENEIMINE, STABILIZED			0	1	1185		+	
1188	1		ETHYLENGLYCOLMONOMETHYLETHER		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER			0	1	1188		-	
1189	1		ETHYLENGLYCOLMONOMETHYLETHERACETAT		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER ACETATE			0	1	1189		-	
1190	1		ETHYLFORMIAT		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	E																				ETHYL FORMATE			0	1	1190		-	
1191	1		OCTYLALDEHYDE		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				OCTYL ALDEHYDES			0	1	1191			
1192	1		ETHYLLACTAT		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				ETHYL LACTATE			0	1	1192		-	
1193	1		ETHYLMETHYLKETON		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				ETHYL METHYL KETONE			0	1	1193		-	
1193	2		METHYLETHYLKETON		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				METHYL ETHYL KETONE			0	1	1193		-	
1194	1		ETHYLNITRIT, LÖSUNG		3	6.1			I	900									0	E0	P001																										F-E	S-D	D	SW2																			ETHYL NITRITE SOLUTION			0	1	1194		-	
1195	1		ETHYLPROPIONAT		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				ETHYL PROPIONATE			0	1	1195		-	
1196	1		ETHYLTRICHLORSILAN		3	8			II										0	E0	P010																		T10				TP2	TP7	TP13		F-E	S-C	B	SW2																			ETHYLTRICHLOROSILANE			0	1	1196			
1197	1		EXTRAKTE, FLÜSSIG	für Geschmack oder Aroma	3				II										5 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1	TP8			F-E	S-D	B																				EXTRACTS, LIQUID	for flavour or aroma		0	1	1197			
1197	2		EXTRAKTE, FLÜSSIG	für Geschmack oder Aroma	3				III	223	955								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				EXTRACTS, LIQUID	for flavour or aroma		0	1	1197			
1198	1		FORMALDEHYDLÖSUNG, ENTZÜNDBAR		3	8			III										5 L	E1	P001														IBC03				T4				TP1				F-E	S-C	A	SW2																			FORMALDEHYDE SOLUTION, FLAMMABLE			0	1	1198		-	
1199	1		FURALDEHYDE		6.1	3			II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-D	A																				FURALDEHYDES			0	1	1199		-	
1201	1		FUSELÖL		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				FUSEL OIL			0	1	1201			
1201	2		FUSELÖL		3				III	223	955								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				FUSEL OIL			0	1	1201			
1202	1		GASÖL		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-E	A																				GAS OIL			0	1	1202		+	
1202	2		DIESELKRAFTSTOFF		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-E	A																				DIESEL FUEL			0	1	1202		+	
1202	3		HEIZÖL (LEICHT)		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-E	A																				HEATING OIL, LIGHT			0	1	1202		+	
1203	1		OTTOKRAFTSTOFF		3				II	243									1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-E	E																				MOTOR SPIRIT			0	1	1203		+	
1203	2				3				II	243									1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-E	E																				GASOLINE		Kein deutsches Pendant zur englischen Bezeichnung vorhanden.	0	1	1203		+	
1203	3				3				II	243									1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-E	E																				PETROL		Kein deutsches Pendant zur englischen Bezeichnung vorhanden.	0	1	1203		+	
1204	1		NITROGLYCERIN, LÖSUNG IN ALKOHOL	mit höchstens 1 % Nitroglycerin	3				II	28									1 L	E0	P001									PP5					IBC02												F-E	S-D	B																				NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL	with not more than 1% nitroglycerin		0	1	1204		E	
1206	1		HEPTANE		3			P	II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP2				F-E	S-D!	B																				HEPTANES			0	1	1206		+	
1207	1		HEXALDEHYD		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				HEXALDEHYDE			0	1	1207			
1208	1		HEXANE		3			P	II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP2				F-E	S-D!	E																				HEXANES			0	1	1208		+	
1210	1		DRUCKFARBE	entzündbar	3				I	163	367								500 ml	E3	P001																		T11				TP1	TP8			F-E	S-D	E																				PRINTING INK	flammable		0	1	1210			
1210	2		DRUCKFARBZUBEHÖRSTOFFE	(einschließlich Druckfarbverdünnung oder -lösemittel), entzündbar	3				I	163	367								500 ml	E3	P001																		T11				TP1	TP8			F-E	S-D	E																				PRINTING INK RELATED MATERIAL	(including printing ink thinning or reducing compound), flammable		0	1	1210			
1210	3		DRUCKFARBE	entzündbar	3				II	163	367								5 L	E2	P001									PP1					IBC02				T4				TP1	TP8			F-E	S-D	B																				PRINTING INK	flammable		0	1	1210			
1210	4		DRUCKFARBZUBEHÖRSTOFFE	(einschließlich Druckfarbverdünnung oder -lösemittel), entzündbar	3				II	163	367								5 L	E2	P001									PP1					IBC02				T4				TP1	TP8			F-E	S-D	B																				PRINTING INK RELATED MATERIAL	(including printing ink thinning or reducing compound), flammable		0	1	1210			
1210	5		DRUCKFARBE	entzündbar	3				III	163	223	367	955						5 L	E1	P001	LP01								PP1					IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				PRINTING INK	flammable		0	1	1210			
1210	6		DRUCKFARBZUBEHÖRSTOFFE	(einschließlich Druckfarbverdünnung oder -lösemittel), entzündbar	3				III	163	223	367	955						5 L	E1	P001	LP01								PP1					IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				PRINTING INK RELATED MATERIAL	(including printing ink thinning or reducing compound), flammable		0	1	1210			
1212	1		ISOBUTANOL		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				ISOBUTANOL			0	1	1212		-	
1212	2		ISOBUTYLALKOHOL		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				ISOBUTYL ALCOHOL			0	1	1212		-	
1213	1		ISOBUTYLACETAT		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				ISOBUTYL ACETATE			0	1	1213		-	
1214	1		ISOBUTYLAMIN		3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-C	B	SW2					SG35														ISOBUTYLAMINE			0	1	1214			
1216	1		ISOOCTENE		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				ISOOCTENES			0	1	1216			
1218	1		ISOPREN, STABILISIERT		3			P	I	386									0	E3	P001																		T11				TP2				F-E	S-D!	D	SW1																			ISOPRENE, STABILIZED			0	1	1218		-	
1219	1		ISOPROPANOL		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				ISOPROPANOL			0	1	1219		-	
1219	2		ISOPROPYLALKOHOL		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				ISOPROPYL ALCOHOL			0	1	1219		-	
1220	1		ISOPROPYLACETAT		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				ISOPROPYL ACETATE			0	1	1220		-	
1221	1		ISOPROPYLAMIN		3	8			I										0	E0	P001																		T11				TP2				F-E	S-C	E	SW2					SG35														ISOPROPYLAMINE			0	1	1221		-	
1222	1		ISOPROPYLNITRAT		3				II	26									1 L	E2	P001																										F-E	S-D	D																				ISOPROPYL NITRATE			0	1	1222			
1223	1		KEROSIN		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP2				F-E	S-E	A																				KEROSENE			0	1	1223		+	
1224	1		KETONE, FLÜSSIG, N.A.G.		3				II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1	TP8	TP28		F-E	S-D	B																				KETONES, LIQUID, N.O.S.			1	1	1224			
1224	2		KETONE, FLÜSSIG, N.A.G.		3				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1	TP29			F-E	S-D	A																				KETONES, LIQUID, N.O.S.			1	1	1224			
1228	1		MERCAPTANE, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	6.1			II	274									1 L	E0	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-E	S-D	B	SW2					SG50	SG57													MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1	1	1228			
1228	2		MERCAPTANE, MISCHUNG, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	6.1			II	274									1 L	E0	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-E	S-D	B	SW2					SG50	SG57													MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1	1	1228			
1228	3		MERCAPTANE, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	6.1			III	223	274								5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP1	TP28			F-E	S-D	B	SW2					SG50	SG57													MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1	1	1228			
1228	4		MERCAPTANE, MISCHUNG, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	6.1			III	223	274								5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP1	TP28			F-E	S-D	B	SW2					SG50	SG57													MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1	1	1228			
1229	1		MESITYLOXID		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				MESITYL OXIDE			0	1	1229		-	
1230	1		METHANOL		3	6.1			II	279									1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-D	B	SW2																			METHANOL			0	1	1230		-	
1231	1		METHYLACETAT		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				METHYL ACETATE			0	1	1231		-	
1233	1		METHYLAMYLACETAT		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				METHYLAMYL ACETATE			0	1	1233			
1234	1		METHYLAL		3				II										1 L	E2	P001														IBC02	B8			T7				TP2				F-E	S-D	E																				METHYLAL			0	1	1234			
1235	1		METHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG		3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-C	E						SG35	SG54									SGG18				METHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION			0	1	1235		-	
1237	1		METHYLBUTYRAT		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				METHYL BUTYRATE			0	1	1237			
1238	1		METHYLCHLORFORMIAT		6.1	3	8		I	354									0	E0	P602																		T22				TP2	TP13			F-E	S-C	D	SW2					SG5	SG8	SG36	SG49							SGG1				METHYL CHLOROFORMATE			0	1	1238		-	
1239	1		METHYLCHLORMETHYLETHER		6.1	3			I	354									0	E0	P602																		T22				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW2																			METHYL CHLOROMETHYL ETHER			0	1	1239		-	
1242	1		METHYLDICHLORSILAN		4.3	3	8		I										0	E0	P401									PP31									T14				TP2	TP7	TP13		F-G!	S-O	D	SW2			H1		SG5	SG8	SG13	SG25	SG26	SG36	SG49				SGG1				METHYLDICHLOROSILANE			0	1	1242			
1243	1		METHYLFORMIAT		3				I										0	E3	P001																		T11				TP2				F-E	S-D	E																				METHYL FORMATE			0	1	1243		-	
1244	1		METHYLHYDRAZIN		6.1	3	8		I	354									0	E0	P602																		T22				TP2	TP13			F-E	S-C	D	SW2					SG5	SG8	SG13	SG35							SGG18				METHYLHYDRAZINE			0	1	1244		-	
1245	1		METHYLISOBUTYLKETON		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				METHYL ISOBUTYL KETONE			0	1	1245		-	
1246	1		METHYLISOPROPENYLKETON, STABILISIERT		3				II	386									1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	C	SW1																			METHYL ISOPROPENYL KETONE, STABILIZED			0	1	1246			
1247	1		METHYLMETHACRYLAT, MONOMER, STABILISIERT		3				II	386									1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	C	SW1	SW2																		METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED			0	1	1247		-	
1248	1		METHYLPROPIONAT		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				METHYL PROPIONATE			0	1	1248		-	
1249	1		METHYLPROPYLKETON		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				METHYL PROPYL KETONE			0	1	1249			
1250	1		METHYLTRICHLORSILAN		3	8			II										0	E0	P010																		T10				TP2	TP7	TP13		F-E!	S-C	B	SW2					SG36	SG49									SGG1				METHYLTRICHLOROSILANE			0	1	1250		-	
1251	1		METHYLVINYLKETON, STABILISIERT		6.1	3	8		I	354	386								0	E0	P601																		T22				TP2	TP13			F-E	S-C	D	SW1	SW2				SG5	SG8													METHYL VINYL KETONE, STABILIZED			0	1	1251			
1259	1		NICKELTETRACARBONYL		6.1	3		P	I										0	E0	P601																										F-E	S-D!	D	SW2					SG63														NICKEL CARBONYL			0	1	1259		+	
1261	1		NITROMETHAN		3				II	26									1 L	E0	P001																										F-E	S-D	A																				NITROMETHANE			0	1	1261		-	
1262	1		OCTANE		3			P	II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP2				F-E	S-E	B																				OCTANES			0	1	1262		+	
1263	1		FARBE	(einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage)	3				I	163	367								500 ml	E3	P001																		T11				TP1	TP8	TP27		F-E	S-E!	E																				PAINT	(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)		0	1	1263			
1263	2		FARBZUBEHÖRSTOFFE	(einschließlich Farbverdünnung oder -lösemittel)	3				I	163	367								500 ml	E3	P001																		T11				TP1	TP8	TP27		F-E	S-E!	E																				PAINT RELATED MATERIAL	(including paint thinning or reducing compound)		0	1	1263			
1263	3		FARBE	(einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage)	3				II	163	367								5 L	E2	P001									PP1					IBC02				T4				TP1	TP8	TP28		F-E	S-E!	B																				PAINT	(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)		0	1	1263			
1263	4		FARBZUBEHÖRSTOFFE	(einschließlich Farbverdünnung oder -lösemittel)	3				II	163	367								5 L	E2	P001									PP1					IBC02				T4				TP1	TP8	TP28		F-E	S-E!	B																				PAINT RELATED MATERIAL	(including paint thinning or reducing compound)		0	1	1263			
1263	5		FARBE	(einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage)	3				III	163	223	367	955						5 L	E1	P001	LP01								PP1					IBC03				T2				TP1	TP29			F-E	S-E!	A																				PAINT	(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)		0	1	1263			
1263	6		FARBZUBEHÖRSTOFFE	(einschließlich Farbverdünnung oder -lösemittel)	3				III	163	223	367	955						5 L	E1	P001	LP01								PP1					IBC03				T2				TP1	TP29			F-E	S-E!	A																				PAINT RELATED MATERIAL	(including paint thinning or reducing compound)		0	1	1263			
1264	1		PARALDEHYD		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				PARALDEHYDE			0	1	1264		-	
1265	1		PENTANE	flüssig	3				I										0	E3	P001																		T11				TP2				F-E	S-D	E																				PENTANES	liquid		0	1	1265		+	
1265	2		PENTANE	flüssig	3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	E																				PENTANES	liquid		0	1	1265		+	
1266	1		PARFÜMERIEERZEUGNISSE	mit entzündbaren Lösungsmitteln	3				II	163									5 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1	TP8			F-E	S-D	B																				PERFUMERY PRODUCTS	with flammable solvents		0	1	1266			
1266	2		PARFÜMERIEERZEUGNISSE	mit entzündbaren Lösungsmitteln	3				III	163	223	904	955						5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				PERFUMERY PRODUCTS	with flammable solvents		0	1	1266			
1267	1		ROHERDÖL		3				I	357									500 ml	E3	P001																		T11				TP1	TP8			F-E	S-E	E																				PETROLEUM CRUDE OIL			0	1	1267			
1267	2		ROHERDÖL		3				II	357									1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1	TP8			F-E	S-E	B																				PETROLEUM CRUDE OIL			0	1	1267			
1267	3		ROHERDÖL		3				III	223	357								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-E	A																				PETROLEUM CRUDE OIL			0	1	1267			
1268	1		ERDÖLDESTILLATE, N.A.G.		3				I										500 ml	E3	P001																		T11				TP1	TP8			F-E	S-E	E																				PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.			0	1	1268			
1268	2		ERDÖLPRODUKTE, N.A.G.		3				I										500 ml	E3	P001																		T11				TP1	TP8			F-E	S-E	E																				PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.			0	1	1268			
1268	3		ERDÖLDESTILLATE, N.A.G.		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1	TP8	TP28		F-E	S-E	B																				PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.			0	1	1268			
1268	4		ERDÖLPRODUKTE, N.A.G.		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1	TP8	TP28		F-E	S-E	B																				PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.			0	1	1268			
1268	5		ERDÖLDESTILLATE, N.A.G.		3				III	223	955								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1	TP29			F-E	S-E	A																				PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.			0	1	1268			
1268	6		ERDÖLPRODUKTE, N.A.G.		3				III	223	955								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1	TP29			F-E	S-E	A																				PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.			0	1	1268			
1272	1		KIEFERNÖL		3			P	III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP2				F-E	S-E	A																				PINE OIL			0	1	1272			
1274	1	n-	PROPANOL		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																			n-	PROPANOL			0	1	1274		-	
1274	2	n-	PROPYLALKOHOL		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				PROPYL ALCOHOL, NORMAL			0	1	1274		-	
1274	3	n-	PROPANOL		3				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																			n-	PROPANOL			0	1	1274		-	
1274	4	n-	PROPYLALKOHOL		3				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				PROPYL ALCOHOL, NORMAL			0	1	1274		-	
1275	1		PROPIONALDEHYD		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-D	E																				PROPIONALDEHYDE			0	1	1275		-	
1276	1	n-	PROPYLACETAT		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																			n-	PROPYL ACETATE			0	1	1276		-	
1277	1		PROPYLAMIN		3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-C	E	SW2					SG35														PROPYLAMINE			0	1	1277			
1278	1	1-	CHLORPROPAN		3				II										1 L	E0	P001														IBC02	B8			T7				TP2				F-E	S-D	E																SGG10			1-	CHLOROPROPANE			0	1	1278		-	
1279	1	1,2-	DICHLORPROPAN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																SGG10			1,2-	DICHLOROPROPANE			0	1	1279		-	
1280	1		PROPYLENOXID		3				I										0	E3	P001																		T11				TP2	TP7			F-E	S-D	E	SW2																			PROPYLENE OXIDE			0	1	1280		-	
1281	1		PROPYLFORMIATE		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				PROPYL FORMATES			0	1	1281		-	
1282	1		PYRIDIN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP2				F-E	S-D	B	SW2																			PYRIDINE			0	1	1282		-	
1286	1		HARZÖL		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-E	B																				ROSIN OIL			0	1	1286			
1286	2		HARZÖL		3				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-E	A																				ROSIN OIL			0	1	1286			
1287	1		GUMMILÖSUNG		3				II										5 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1	TP8			F-E	S-D	B																				RUBBER SOLUTION			0	1	1287			
1287	2		GUMMILÖSUNG		3				III	223	955								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				RUBBER SOLUTION			0	1	1287			
1288	1		SCHIEFERÖL		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1	TP8			F-E	S-E	B																				SHALE OIL			0	1	1288			
1288	2		SCHIEFERÖL		3				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-E	A																				SHALE OIL			0	1	1288			
1289	1		NATRIUMMETHYLAT, LÖSUNG	in Alkohol	3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1	TP8			F-E	S-C	B						SG35										SGG18				SODIUM METHYLATE SOLUTION	in alcohol		0	1	1289		-	
1289	2		NATRIUMMETHYLAT, LÖSUNG	in Alkohol	3	8			III	223									5 L	E1	P001														IBC03				T4				TP1				F-E	S-C	A						SG35										SGG18				SODIUM METHYLATE SOLUTION	in alcohol		0	1	1289		-	
1292	1		TETRAETHYLSILICAT		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				TETRAETHYL SILICATE			0	1	1292		-	
1293	1		TINKTUREN, MEDIZINISCHE		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1	TP8			F-E	S-D	B																				TINCTURES, MEDICINAL			0	1	1293			
1293	2		TINKTUREN, MEDIZINISCHE		3				III	904	955								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				TINCTURES, MEDICINAL			0	1	1293			
1294	1		TOLUEN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				TOLUENE			0	1	1294		-	
1295	1		TRICHLORSILAN		4.3	3	8		I										0	E0	P401									PP31									T14				TP2	TP7	TP13		F-G!	S-O!	D	SW2			H1		SG5	SG8	SG13	SG25	SG26	SG36	SG49	SG72			SGG1				TRICHLOROSILANE			0	1	1295		-	
1296	1		TRIETHYLAMIN		3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-C	B	SW2					SG35														TRIETHYLAMINE			0	1	1296		-	
1297	1		TRIMETHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit höchstens 50 Masse-% Trimethylamin	3	8			I										0	E0	P001																		T11				TP1				F-E	S-C	D	SW2					SG35	SG54													TRIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION	not more than 50% trimethylamine, by mass		0	1	1297		-	
1297	2		TRIMETHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit höchstens 50 Masse-% Trimethylamin	3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-C	B	SW2					SG35	SG54													TRIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION	not more than 50% trimethylamine, by mass		0	1	1297		-	
1297	3		TRIMETHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit höchstens 50 Masse-% Trimethylamin	3	8			III	223									5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP1				F-E	S-C	A	SW2					SG35	SG54													TRIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION	not more than 50% trimethylamine, by mass		0	1	1297		-	
1298	1		TRIMETHYLCHLORSILAN		3	8			II										0	E0	P010																		T10				TP2	TP7	TP13		F-E!	S-C	E	SW2					SG36	SG49									SGG1				TRIMETHYLCHLOROSILANE			0	1	1298			
1299	1		TERPENTIN		3			P	III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP2				F-E	S-E	A																				TURPENTINE			0	1	1299		+	
1300	1		TERPENTINÖLERSATZ		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-E	B																				TURPENTINE SUBSTITUTE			0	1	1300			
1300	2		TERPENTINÖLERSATZ		3				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-E	A																				TURPENTINE SUBSTITUTE			0	1	1300			
1301	1		VINYLACETAT, STABILISIERT		3				II	386									1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	C	SW1																			VINYL ACETATE, STABILIZED			0	1	1301		-	
1302	1		VINYLETHYLETHER, STABILISIERT		3				I	386									0	E3	P001																		T11				TP2				F-E	S-D	D	SW1																			VINYL ETHYL ETHER, STABILIZED			0	1	1302			
1303	1		VINYLIDENCHLORID, STABILISIERT		3			P	I	386									0	E3	P001																		T12				TP2	TP7			F-E	S-D!	D	SW1	SW2														SGG10				VINYLIDENE CHLORIDE, STABILIZED			0	1	1303		-	
1304	1		VINYLISOBUTYLETHER, STABILISIERT		3				II	386									1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	C	SW1																			VINYL ISOBUTYL ETHER, STABILIZED			0	1	1304			
1305	1		VINYLTRICHLORSILAN		3	8			II										0	E0	P010																		T10				TP2	TP7	TP13		F-E	S-C	B	SW2					SG36	SG49									SGG1				VINYLTRICHLOROSILANE			0	1	1305			
1306	1		HOLZSCHUTZMITTEL, FLÜSSIG		3				II										5 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1	TP8			F-E	S-D	B																				WOOD PRESERVATIVES, LIQUID			0	1	1306			
1306	2		HOLZSCHUTZMITTEL, FLÜSSIG		3				III	223	955								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				WOOD PRESERVATIVES, LIQUID			0	1	1306			
1307	1		XYLENE		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				XYLENES			0	1	1307		-	
1307	2		XYLENE		3				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				XYLENES			0	1	1307		-	
1308	1		ZIRKONIUM, SUSPENDIERT IN EINEM ENTZÜNDBAREN FLÜSSIGEN STOFF		3				I										0	E0	P001									PP33																	F-E	S-D	D																				ZIRCONIUM, SUSPENDED IN A FLAMMABLE LIQUID			0	1	1308		-	
1308	2		ZIRKONIUM, SUSPENDIERT IN EINEM ENTZÜNDBAREN FLÜSSIGEN STOFF		3				II										1 L	E2	P001									PP33																	F-E	S-D	B																				ZIRCONIUM, SUSPENDED IN A FLAMMABLE LIQUID			0	1	1308		-	
1308	3		ZIRKONIUM, SUSPENDIERT IN EINEM ENTZÜNDBAREN FLÜSSIGEN STOFF		3				III	223									5 L	E1	P001																										F-E	S-D	B																				ZIRCONIUM, SUSPENDED IN A FLAMMABLE LIQUID			0	1	1308		-	
1309	1		ALUMINIUMPULVER, ÜBERZOGEN		4.1				II										1 kg	E2	P002									PP38	PP100				IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-G	S-G	A				H1		SG17	SG25	SG26	SG32	SG35	SG36	SG52				SGG15				ALUMINIUM POWDER, COATED			0	1	1309		-	
1309	2		ALUMINIUMPULVER, ÜBERZOGEN		4.1				III	223									5 kg	E1	P002	LP02								PP11	PP38	PP100	L3		IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-G	A				H1		SG17	SG25	SG26	SG32	SG35	SG36	SG52				SGG15				ALUMINIUM POWDER, COATED			0	1	1309		-	
1310	1		AMMONIUMPIKRAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 10 Masse-% Wasser	4.1				I	28									0	E0	P406									PP26	PP31																F-B	S-J	D						SG7	SG30									SGG2				AMMONIUM PICRATE, WETTED	with not less than 10% water, by mass		0	1	1310		-	
1312	1		BORNEOL		4.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-I	A																				BORNEOL			0	1	1312			
1313	1		CALCIUMRESINAT		4.1				III										5 kg	E1	P002														IBC06				T1				TP33				F-A	S-I	A																				CALCIUM RESINATE			0	1	1313			
1314	1		CALCIUMRESINAT, GESCHMOLZEN		4.1				III										5 kg	E1	P002														IBC04				T1				TP33				F-A	S-I	A																				CALCIUM RESINATE, FUSED			0	1	1314			
1318	1		COBALTRESINAT, NIEDERSCHLAG		4.1				III										5 kg	E1	P002														IBC06				T1				TP33				F-A	S-I	A																				COBALT RESINATE, PRECIPITATED			0	1	1318			
1320	1		DINITROPHENOL, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	4.1	6.1		P	I	28									0	E0	P406									PP26	PP31																F-B	S-J	E						SG7	SG30													DINITROPHENOL, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	1	1320		+	
1321	1		DINITROPHENOLATE, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	4.1	6.1		P	I	28									0	E0	P406									PP26	PP31																F-B	S-J	E						SG7	SG30													DINITROPHENOLATES, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	1	1321		+	
1322	1		DINITRORESORCIN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	4.1				I	28									0	E0	P406									PP26	PP31																F-B	S-J	E						SG7	SG30													DINITRORESORCINOL, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	1	1322			
1323	1		CEREISEN		4.1				II	249									1 kg	E2	P002									PP100					IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-G	S-G	A				H1		SG25	SG26													FERROCERIUM			0	1	1323			
1324	1		FILME, AUF NITROCELLULOSEBASIS	gelatiniert, ausgenommen Abfälle	4.1				III										5 kg	E1	P002									PP15																	F-A	S-I	D						SG7														FILMS, NITROCELLULOSE BASE	gelatin coated, except scrap		0	1	1324			
1325	1		ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		4.1				II	274									1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-G	B						SG72														FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.			1	1	1325			
1325	2		ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		4.1				III	223	274								5 kg	E1	P002														IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-G	B						SG72														FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.			1	1	1325			
1326	1		HAFNIUMPULVER, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 25 % Wasser (ein sichtbarer Wasserüberschuss muss vorhanden sein) (a) mechanisch hergestellt mit einer Korngröße unter 53 Mikron; oder (b) chemisch hergestellt mit einer Korngröße unter 840 Mikron	4.1				II	916									1 kg	E2	P410									PP31	PP40				IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-J	E						SG17										SGG15				HAFNIUM POWDER, WETTED	with not less than 25% water (a visible excess of water must be present) (a) mechanically produced, particle size less than 53 microns; (b) chemically produced, particle size less than 840 microns		0	1	1326			
1327	1		HEU		4.1					29	281	954	973						3 kg	E0	P003									PP19					IBC08	B6											F-A	S-I	A	SW10					SG23														HAY		Die Beförderung von Heu, Stroh und Bhusa, nass, feucht oder mit Öl verunreinigt, ist verboten. Wenn es nicht nass, feucht oder mit Öl verunreinigt ist, unterliegt es den Vorschriften dieses Codes. Die Versandstücke, einschließlich Ballen, sind von der Kennzeichnung freigestellt, vorausgesetzt, dass sie mit der Angabe der entsprechenden Klasse beschriftet sind (z. B. "Klasse 4.2").	0	1	1327			
1327	2		STROH		4.1					29	281	954	973						3 kg	E0	P003									PP19					IBC08	B6											F-A	S-I	A	SW10					SG23														STRAW		Die Beförderung von Heu, Stroh und Bhusa, nass, feucht oder mit Öl verunreinigt, ist verboten. Wenn es nicht nass, feucht oder mit Öl verunreinigt ist, unterliegt es den Vorschriften dieses Codes. Die Versandstücke, einschließlich Ballen, sind von der Kennzeichnung freigestellt, vorausgesetzt, dass sie mit der Angabe der entsprechenden Klasse beschriftet sind (z. B. "Klasse 4.2").	0	1	1327			
1327	3		BHUSA		4.1					29	281	954	973						3 kg	E0	P003									PP19					IBC08	B6											F-A	S-I	A	SW10					SG23														BHUSA		Die Beförderung von Heu, Stroh und Bhusa, nass, feucht oder mit Öl verunreinigt, ist verboten. Wenn es nicht nass, feucht oder mit Öl verunreinigt ist, unterliegt es den Vorschriften dieses Codes. Die Versandstücke, einschließlich Ballen, sind von der Kennzeichnung freigestellt, vorausgesetzt, dass sie mit der Angabe der entsprechenden Klasse beschriftet sind (z. B. "Klasse 4.2").	0	1	1327			
1328	1		HEXAMETHYLENTETRAMIN		4.1				III										5 kg	E1	P002														IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-G	A																				HEXAMETHYLENETETRAMINE			0	1	1328		-	
1330	1		MANGANRESINAT		4.1				III										5 kg	E1	P002														IBC06				T1				TP33				F-A	S-I	A																				MANGANESE RESINATE			0	1	1330			
1331	1		ZÜNDHÖLZER, ÜBERALL ENTZÜNDBAR		4.1				III	293									5 kg	E0	P407									PP27																	F-A	S-I	B																				MATCHES, 'STRIKE ANYWHERE'			0	1	1331			
1332	1		METALDEHYD		4.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-G	A																				METALDEHYDE			0	1	1332			
1333	1		CER	Platten, Barren oder Stangen	4.1				II										1 kg	E2	P002									PP100					IBC08	B4	B21										F-G	S-P	A				H1		SG17	SG25	SG26												CERIUM	slabs, ingots or rods		0	1	1333		-	
1334	1		NAPHTHALIN, ROH		4.1			P	III	948	967								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1	BK2	BK3		TP33				F-A	S-G	A	SW23																			NAPHTHALENE, CRUDE			0	1	1334		+	
1334	2		NAPHTHALIN, GEREINIGT		4.1			P	III	948	967								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1	BK2	BK3		TP33				F-A	S-G	A	SW23																			NAPHTHALENE, REFINED			0	1	1334		+	
1336	1		NITROGUANIDIN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser	4.1				I	28									0	E0	P406									PP31																	F-B	S-J	E						SG7	SG30													NITROGUANIDINE, WETTED	with not less than 20% water, by mass		0	1	1336			
1336	2		PICRIT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser	4.1				I	28									0	E0	P406									PP31																	F-B	S-J	E						SG7	SG30													PICRITE, WETTED	with not less than 20% water, by mass		0	1	1336			
1337	1		NITROSTÄRKE, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser	4.1				I	28									0	E0	P406									PP31																	F-B	S-J	D						SG7	SG30													NITROSTARCH, WETTED	with not less than 20% water, by mass		0	1	1337			
1338	1		PHOSPHOR, AMORPH		4.1				III										5 kg	E1	P410														IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-G	A						SG17														PHOSPHORUS, AMORPHOUS			0	1	1338		-	
1339	1		PHOSPHORHEPTASULFID	frei von gelbem oder weißem Phosphor	4.1				II										1 kg	E2	P410									PP31					IBC04				T3				TP33				F-G	S-G	B				H1		SG17	SG25	SG26												PHOSPHORUS HEPTASULPHIDE	free from yellow or white phosphorus		0	1	1339			
1340	1		PHOSPHORPENTASULFID	frei von gelbem oder weißem Phosphor	4.3	4.1			II										500 g	E2	P410									PP31	PP40				IBC04				T3				TP33				F-G	S-N	D				H1		SG26														PHOSPHORUS PENTASULPHIDE	free from yellow or white phosphorus		0	1	1340		+	
1341	1		PHOSPHORSESQUISULFID	frei von gelbem oder weißem Phosphor	4.1				II										1 kg	E2	P410									PP31					IBC04				T3				TP33				F-A	S-G	B						SG17														PHOSPHORUS SESQUISULPHIDE	free from yellow or white phosphorus		0	1	1341		+	
1343	1		PHOSPHORTRISULFID	frei von gelbem oder weißem Phosphor	4.1				II										1 kg	E2	P410									PP31					IBC04				T3				TP33				F-G	S-G	B				H1		SG17	SG25	SG26												PHOSPHORUS TRISULPHIDE	free from yellow or white phosphorus		0	1	1343			
1344	1		TRINITROPHENOL, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 30 Masse-% Wasser	4.1				I	28									0	E0	P406									PP26	PP31																F-B	S-J	E						SG7	SG30													TRINITROPHENOL, WETTED	with not less than 30% water, by mass		0	1	1344		-	
1344	2		PIKRINSÄURE, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 30 Masse-% Wasser	4.1				I	28									0	E0	P406									PP26	PP31																F-B	S-J	E						SG7	SG30													PICRIC ACID, WETTED	with not less than 30% water, by mass		0	1	1344		-	
1345	1		KAUTSCHUK (GUMMI) ABFALL	pulverförmig oder granuliert, Korngröße bis 840 Mikron und mehr als 45 % Gummi enthaltend	4.1				II	223	917								1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-I	A																				RUBBER SCRAP	powdered or granulated, not exceeding 840 microns and rubber content exceeding 45%		0	1	1345			
1345	2		KAUTSCHUK (GUMMI) RESTE	pulverförmig oder granuliert, Korngröße bis 840 Mikron und mehr als 45 % Gummi enthaltend	4.1				II	223	917								1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-I	A																				RUBBER SHODDY	powdered or granulated, not exceeding 840 microns and rubber content exceeding 45%		0	1	1345			
1346	1		SILICIUMPULVER, AMORPH		4.1				III	32									5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-G	A						SG17														SILICON POWDER, AMORPHOUS			0	1	1346			
1347	1		SILBERPIKRAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 30 Masse-% Wasser	4.1				I	28	900								0	E0	P406									PP25	PP26	PP31															F-B	S-J	D						SG7	SG30									SGG7				SILVER PICRATE, WETTED	with not less than 30% water, by mass		0	1	1347		-	
1348	1		NATRIUMDINITRO-o-CRESOLAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	4.1	6.1		P	I	28									0	E0	P406									PP26	PP31																F-B	S-J	E						SG7	SG30													SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	1	1348		+	
1349	1		NATRIUMPIKRAMAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser	4.1				I	28									0	E0	P406									PP26	PP31																F-B	S-J	E						SG7	SG30													SODIUM PICRAMATE, WETTED	with not less than 20% water, by mass		0	1	1349			
1350	1		SCHWEFEL		4.1				III	242	967								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1	BK2	BK3		TP33				F-A	S-G	A	SW1	SW23				SG17														SULPHUR			0	1	1350		-	
1352	1		TITANPULVER, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 25 % Wasser (ein sichtbarer Wasserüberschuss muss vorhanden sein) (a) mechanisch hergestellt mit einer Korngröße unter 53 Mikron; oder (b) chemisch hergestellt mit einer Korngröße unter 840 Mikron	4.1				II	28	916								1 kg	E2	P410									PP31	PP40				IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-J	E						SG17										SGG15				TITANIUM POWDER, WETTED	with not less than 25% water (a visible excess of water must be present) (a) mechanically produced, particle size less than 53 microns; (b) chemically produced, particle size less than 840 microns		0	1	1352			
1353	1		FASERN, IMPRÄGNIERT MIT SCHWACH NITRIERTER CELLULOSE, N.A.G.		4.1				III										5 kg	E1	P410														IBC08	B3											F-A	S-I	D																				FIBRES IMPREGNATED WITH WEAKLY NITRATED NITROCELLULOSE, N.O.S.			0	1	1353			
1353	2		GEWEBE, IMPRÄGNIERT MIT SCHWACH NITRIERTER CELLULOSE, N.A.G.		4.1				III										5 kg	E1	P410														IBC08	B3											F-A	S-I	D																				FABRICS IMPREGNATED WITH WEAKLY NITRATED NITROCELLULOSE, N.O.S.			0	1	1353			
1354	1		TRINITROBENZEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 30 Masse-% Wasser	4.1				I	28									0	E0	P406									PP31																	F-B	S-J	E						SG7	SG30													TRINITROBENZENE, WETTED	with not less than 30% water, by mass		0	1	1354		+	
1355	1		TRINITROBENZOESÄURE, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 30 Masse-% Wasser	4.1				I	28									0	E0	P406									PP31																	F-B	S-J	E						SG7	SG30													TRINITROBENZOIC ACID, WETTED	with not less than 30% water, by mass		0	1	1355			
1356	1		TRINITROTOLUEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 30 Masse-% Wasser	4.1				I	28									0	E0	P406									PP31																	F-B	S-J	E						SG7	SG30													TRINITROTOLUENE, WETTED	with not less than 30% water, by mass		0	1	1356		+	
1356	2		TNT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 30 Masse-% Wasser	4.1				I	28									0	E0	P406									PP31																	F-B	S-J	E						SG7	SG30													TNT, WETTED	with not less than 30% water, by mass		0	1	1356		+	
1357	1		HARNSTOFFNITRAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser	4.1				I	28	227								0	E0	P406									PP31																	F-B	S-J	E						SG7	SG30													UREA NITRATE, WETTED	with not less than 20% water, by mass		0	1	1357			
1358	1		ZIRKONIUMPULVER, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 25 % Wasser (ein sichtbarer Wasserüberschuss muss vorhanden sein) (a) mechanisch hergestellt mit einer Korngröße unter 53 Mikron; oder (b) chemisch hergestellt mit einer Korngröße unter 840 Mikron	4.1				II	916									1 kg	E2	P410									PP31	PP40				IBC06	B21			T3				TP33				F-G	S-J	E				H1		SG17	SG25	SG26								SGG15				ZIRCONIUM POWDER, WETTED	with not less than 25% water (a visible excess of water must be present) (a) mechanically produced, particle size less than 53 microns; (b) chemically produced, particle size less than 840 microns		0	1	1358		-	
1360	1		CALCIUMPHOSPHID		4.3	6.1			I										0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-N	E	SW2	SW5		H1		SG26	SG35													CALCIUM PHOSPHIDE			0	1	1360		+	
1361	1		KOHLE	tierischen oder pflanzlichen Ursprungs	4.2				II	978									0	E0	P002														IBC06				T3				TP33				F-A	S-J	A	SW1	SW27		H2																CARBON	animal or vegetable origin		0	1	1361			
1361	2		KOHLE	tierischen oder pflanzlichen Ursprungs	4.2				III	978									0	E0	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-J	A	SW1	SW27		H2																CARBON	animal or vegetable origin		0	1	1361			
1362	1		KOHLE, AKTIVIERT		4.2				III	979									0	E1	P002									PP11	PP31				IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-J	A	SW1			H2																CARBON, ACTIVATED			0	1	1362			
1363	1		COPRA (KOPRA)		4.2				III	29	926	973							0	E0	P003	LP02								PP20					IBC08	B3	B6		BK2								F-A	S-J	A	SW1	SW9		H1																COPRA			0	1	1363			
1364	1		BAUMWOLLABFÄLLE, ÖLHALTIG		4.2				III	29	973								0	E0	P003	LP02								PP19					IBC08	B3	B6										F-A	S-J	A						SG41														COTTON WASTE, OILY			0	1	1364			
1365	1		BAUMWOLLE, NASS		4.2				III	29	973								0	E0	P003									PP19					IBC08	B3	B6										F-A	S-J	A																				COTTON, WET			0	1	1365			
1369	1	p-	NITROSODIMETHYLANILIN		4.2				II	927									0	E2	P410														IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-J	D						SG29													p-	NITROSODIMETHYLANILINE			0	1	1369			
1372	1		FASERN, TIERISCH	angebrannt, nass oder feucht	4.2				III	123									0	E1	P410																										F-A	S-J	A																				FIBRES, ANIMAL	burnt, wet or damp		0	1	1372			
1372	2		FASERN, PFLANZLICH	angebrannt, nass oder feucht	4.2				III	123									0	E1	P410																										F-A	S-J	A																				FIBRES, VEGETABLE	burnt, wet or damp		0	1	1372			
1373	1		FASERN, TIERISCHEN URSPRUNGS, N.A.G.	imprägniert mit Öl	4.2				III										0	E0	P410									PP31					IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-J	A																				FIBRES, ANIMAL, N.O.S.	with oil		0	1	1373			
1373	2		FASERN, PFLANZLICHEN URSPRUNGS, N.A.G.	imprägniert mit Öl	4.2				III										0	E0	P410									PP31					IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-J	A																				FIBRES, VEGETABLE, N.O.S.	with oil		0	1	1373			
1373	3		FASERN, SYNTHETISCHEN URSPRUNGS, N.A.G.	imprägniert mit Öl	4.2				III										0	E0	P410									PP31					IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-J	A																				FIBRES, SYNTHETIC, N.O.S.	with oil		0	1	1373			
1373	4		GEWEBE, TIERISCHEN URSPRUNGS, N.A.G.	imprägniert mit Öl	4.2				III										0	E0	P410									PP31					IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-J	A																				FABRICS, ANIMAL, N.O.S.	with oil		0	1	1373			
1373	5		GEWEBE, PFLANZLICHEN URSPRUNGS, N.A.G.	imprägniert mit Öl	4.2				III										0	E0	P410									PP31					IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-J	A																				FABRICS, VEGETABLE, N.O.S.	with oil		0	1	1373			
1373	6		GEWEBE, SYNTHETISCHEN URSPRUNGS, N.A.G.	imprägniert mit Öl	4.2				III										0	E0	P410									PP31					IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-J	A																				FABRICS, SYNTHETIC, N.O.S.	with oil		0	1	1373			
1374	1		FISCHMEHL, NICHT STABILISIERT	Hohe Gefährlichkeit. Unbeschränkter Feuchtigkeitsgehalt. Unbeschränkter Fettgehalt über 12 Masse-%. Unbeschränkter Fettgehalt über 15 Masse-% bei mit Antioxidantien behandeltem Fischmehl	4.2				II	300	928								0	E2	P410									PP31	PP40				IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-J	B	SW1	SW24				SG65														FISH MEAL, UNSTABILIZED	High hazard. Unrestricted moisture content. Unrestricted fat content in excess of 12%, by mass; unrestricted fat content in excess of 15%, by mass, in the case of anti-oxidant treated fish meal		0	1	1374			
1374	2		FISCHABFALL, NICHT STABILISIERT	Hohe Gefährlichkeit. Unbeschränkter Feuchtigkeitsgehalt. Unbeschränkter Fettgehalt über 12 Masse-%. Unbeschränkter Fettgehalt über 15 Masse-% bei mit Antioxidantien behandeltem Fischabfall	4.2				II	300	928								0	E2	P410									PP31	PP40				IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-J	B	SW1	SW24				SG65														FISH SCRAP, UNSTABILIZED	High hazard. Unrestricted moisture content. Unrestricted fat content in excess of 12%, by mass; unrestricted fat content in excess of 15%, by mass, in the case of anti-oxidant treated fish scrap		0	1	1374			
1374	3		FISCHMEHL, NICHT STABILISIERT	Nicht mit Antioxidantien behandelt. Feuchtigkeitsgehalt: mehr als 5 Masse-%, jedoch höchstens 12 Masse-%. Fettgehalt: höchstens 12 Masse-%	4.2				III	29	300	907	928						0	E1	P410									PP31					IBC08	B3	B21		T1				TP33				F-A	S-J	A	SW1	SW24																		FISH MEAL, UNSTABILIZED	Not anti-oxidant treated. Moisture content: more than 5% but not more than 12%, by mass. Fat content: not more than 12%, by mass		0	1	1374			
1374	4		FISCHABFALL, NICHT STABILISIERT	Nicht mit Antioxidantien behandelt. Feuchtigkeitsgehalt: mehr als 5 Masse-%, jedoch höchstens 12 Masse-%. Fettgehalt: höchstens 12 Masse-%	4.2				III	29	300	907	928						0	E1	P410									PP31					IBC08	B3	B21		T1				TP33				F-A	S-J	A	SW1	SW24																		FISH SCRAP, UNSTABILIZED	Not anti-oxidant treated. Moisture content: more than 5% but not more than 12%, by mass. Fat content: not more than 12%, by mass		0	1	1374			
1376	1		EISENOXID, GEBRAUCHT	aus der Kohlengasreinigung	4.2				III	223									0	E0	P002	LP02								PP100	L3				IBC08	B4			T1	BK2			TP33				F-G	S-P	E				H1		SG26														IRON OXIDE, SPENT	obtained from coal gas purification		0	1	1376			
1376	2		EISENSCHWAMM, GEBRAUCHT	aus der Kohlengasreinigung	4.2				III	223									0	E0	P002	LP02								PP100	L3				IBC08	B4			T1	BK2			TP33				F-G	S-P	E				H1		SG26														IRON SPONGE, SPENT	obtained from coal gas purification		0	1	1376			
1378	1		METALLKATALYSATOR, ANGEFEUCHTET	mit einem sichtbaren Überschuss an Flüssigkeit	4.2				II	274									0	E0	P410									PP31	PP39	PP40			IBC01				T3				TP33				F-H	S-M	C																				METAL CATALYST, WETTED	with a visible excess of liquid		1	1	1378			
1379	1		PAPIER, MIT UNGESÄTTIGTEN ÖLEN BEHANDELT	unvollständig getrocknet (auch Kohlepapier)	4.2				III										0	E0	P410									PP31					IBC08	B3											F-A	S-J	A																				PAPER, UNSATURATED OIL TREATED	incompletely dried (including carbon paper)		0	1	1379			
1380	1		PENTABORAN		4.2	6.1			I										0	E0	P601																										F-G	S-L	D				H1		SG26														PENTABORANE			0	1	1380			
1381	1		PHOSPHOR WEISS, TROCKEN		4.2	6.1		P	I										0	E0	P405									PP31									T9				TP3	TP31			F-A!	S-J	E																				PHOSPHORUS, WHITE, DRY			0	1	1381		+	
1381	2		PHOSPHOR GELB, TROCKEN		4.2	6.1		P	I										0	E0	P405									PP31									T9				TP3	TP31			F-A!	S-J	E																				PHOSPHORUS, YELLOW, DRY			0	1	1381		+	
1381	3		PHOSPHOR WEISS, UNTER WASSER		4.2	6.1		P	I										0	E0	P405									PP31									T9				TP3	TP31			F-A!	S-J	E																				PHOSPHORUS, WHITE, UNDER WATER			0	1	1381		+	
1381	4		PHOSPHOR GELB, UNTER WASSER		4.2	6.1		P	I										0	E0	P405									PP31									T9				TP3	TP31			F-A!	S-J	E																				PHOSPHORUS, YELLOW, UNDER WATER			0	1	1381		+	
1381	5		PHOSPHOR WEISS, IN LÖSUNG		4.2	6.1		P	I										0	E0	P405									PP31									T9				TP3	TP31			F-A!	S-J	E																				PHOSPHORUS, WHITE, IN SOLUTION			0	1	1381		+	
1381	6		PHOSPHOR GELB, IN LÖSUNG		4.2	6.1		P	I										0	E0	P405									PP31									T9				TP3	TP31			F-A!	S-J	E																				PHOSPHORUS, YELLOW, IN SOLUTION			0	1	1381		+	
1382	1		KALIUMSULFID, WASSERFREI		4.2				II										0	E2	P410									PP31	PP40				IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-J	A						SG35										SGG18				POTASSIUM SULPHIDE, ANHYDROUS			0	1	1382		+	
1382	2		KALIUMSULFID	mit weniger als 30 % Kristallwasser	4.2				II										0	E2	P410									PP31	PP40				IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-J	A						SG35										SGG18				POTASSIUM SULPHIDE	with less than 30% water of crystallization		0	1	1382		+	
1383	1		PYROPHORES METALL, N.A.G.		4.2				I	274									0	E0	P404									PP31									T21				TP7	TP33			F-G	S-M	D				H1		SG26										SGG15				PYROPHORIC METAL, N.O.S.			1	1	1383			
1383	2		PYROPHORE LEGIERUNG, N.A.G.		4.2				I	274									0	E0	P404									PP31									T21				TP7	TP33			F-G	S-M	D				H1		SG26										SGG15				PYROPHORIC ALLOY, N.O.S.			1	1	1383			
1384	1		NATRIUMDITHIONIT		4.2				II										0	E2	P410									PP31					IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-J	E				H1																SODIUM DITHIONITE			0	1	1384		-	
1384	2		NATRIUMHYDROSULFIT		4.2				II										0	E2	P410									PP31					IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-J	E				H1																SODIUM HYDROSULPHITE			0	1	1384		-	
1385	1		NATRIUMSULFID, WASSERFREI		4.2				II										0	E2	P410									PP31					IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-J	A						SG35										SGG18				SODIUM SULPHIDE, ANHYDROUS			0	1	1385		+	
1385	2		NATRIUMSULFID	mit weniger als 30 % Kristallwasser	4.2				II										0	E2	P410									PP31					IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-J	A						SG35										SGG18				SODIUM SULPHIDE	with less than 30% water of crystallization		0	1	1385		+	
1386	1		ÖLKUCHEN	pflanzliches Öl enthaltend (a) durch Pressen gewonnene Ölsaatrückstände, die mehr als 10 % Öl oder mehr als 20 % Öl und Feuchtigkeit zusammen enthalten	4.2				III	29	929	973							0	E0	P003	LP02								PP20					IBC08	B3	B6		BK2								F-A	S-J	E	SW1	SW25		H1																SEED CAKE	containing vegetable oil (a) mechanically expelled seeds, containing more than 10% oil or more than 20% oil and moisture combined		0	1	1386			
1386	2		ÖLKUCHEN	pflanzliches Öl enthaltend (b) mit Lösemittel extrahierte und ausgepresste Saaten, die nicht mehr als 10 % Öl und, wenn der Feuchtigkeitsgehalt größer als 10 % ist, nicht mehr als 20 % Öl und Feuchtigkeit zusammen enthalten	4.2				III	29	929	973							0	E0	P003	LP02								PP20					IBC08	B3	B6		BK2								F-A	S-J	A	SW1	SW25		H1																SEED CAKE	containing vegetable oil (b) solvent extractions and expelled seeds, containing not more than 10% of oil and when the amount of moisture is higher than 10%, not more than 20% of oil and moisture combined		0	1	1386			
1387	1		WOLLABFALL, NASS		4.2				III	123									0	E1	P410																										F-A	S-J	A																				WOOL WASTE, WET			0	1	1387			
1389	1		ALKALIMETALLAMALGAM, FLÜSSIG		4.3				I	182									0	E0	P402									PP31																	F-G!	S-N	D				H1		SG26	SG35									SGG7	SGG11			ALKALI METAL AMALGAM, LIQUID			0	1	1389			
1390	1		ALKALIMETALLAMID		4.3				II	182									500 g	E2	P410									PP31	PP40				IBC07	B4	B21		T3				TP33				F-G	S-O	E	SW2			H1		SG26	SG35													ALKALI METAL AMIDES			0	1	1390			
1391	1		ALKALIMETALLDISPERSION		4.3				I	182									0	E0	P402									PP31									T13				TP2	TP7	TP42		F-G!	S-N	D				H1		SG26	SG35													ALKALI METAL DISPERSION			0	1	1391			
1391	2		ERDALKALIMETALLDISPERSION		4.3				I	183									0	E0	P402									PP31									T13				TP2	TP7	TP42		F-G!	S-N	D				H1		SG26	SG35													ALKALINE EARTH METAL DISPERSION			0	1	1391			
1392	1		ERDALKALIMETALLAMALGAM, FLÜSSIG		4.3				I	183									0	E0	P402									PP31																	F-G!	S-N	D				H1		SG26	SG35									SGG7	SGG11			ALKALINE EARTH METAL AMALGAM, LIQUID			0	1	1392			
1393	1		ERDALKALIMETALLLEGIERUNG, N.A.G.		4.3				II	183									500 g	E2	P410									PP31	PP40				IBC07	B4	B21		T3				TP33				F-G	S-N	E				H1		SG26	SG35													ALKALINE EARTH METAL ALLOY, N.O.S.			0	1	1393			
1394	1		ALUMINIUMCARBID		4.3				II										500 g	E2	P410									PP31	PP40				IBC07	B4	B21		T3				TP33				F-G	S-N	A				H1		SG26	SG35													ALUMINIUM CARBIDE			0	1	1394			
1395	1		ALUMINIUMFERROSILICIUMPULVER		4.3	6.1			II	932									500 g	E2	P410									PP31	PP40				IBC05	B21			T3	BK2			TP33				F-G	S-N	A	SW2	SW5		H1		SG26	SG32	SG35	SG36											ALUMINIUM FERROSILICON POWDER			0	1	1395			
1396	1		ALUMINIUMPULVER, NICHT ÜBERZOGEN		4.3				II										500 g	E2	P410									PP31	PP40				IBC07	B4	B21		T3				TP33				F-G	S-O	A				H1		SG26	SG32	SG35	SG36							SGG15				ALUMINIUM POWDER, UNCOATED			0	1	1396		-	
1396	2		ALUMINIUMPULVER, NICHT ÜBERZOGEN		4.3				III	223									1 kg	E1	P410									PP31					IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-O	A				H1		SG26	SG32	SG35	SG36							SGG15				ALUMINIUM POWDER, UNCOATED			0	1	1396		-	
1397	1		ALUMINIUMPHOSPHID		4.3	6.1			I										0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-N	E	SW2	SW5		H1		SG26	SG35													ALUMINIUM PHOSPHIDE			0	1	1397		+	
1398	1		ALUMINIUMSILICIUMPULVER, NICHT ÜBERZOGEN		4.3				III	37	223	932							1 kg	E1	P410									PP31					IBC08	B4			T1	BK2			TP33				F-G	S-N	A	SW2	SW5		H1		SG26	SG32	SG35	SG36							SGG15				ALUMINIUM SILICON POWDER, UNCOATED			0	1	1398			
1400	1		BARIUM		4.3				II										500 g	E2	P410									PP31	PP40				IBC07	B4	B21		T3				TP33				F-G	S-O	E				H1		SG26	SG35													BARIUM			0	1	1400			
1401	1		CALCIUM		4.3				II										500 g	E2	P410									PP31	PP40				IBC07	B4	B21		T3				TP33				F-G	S-O	E				H1		SG26	SG35													CALCIUM			0	1	1401		-	
1402	1		CALCIUMCARBID		4.3				I										0	E0	P403									PP31					IBC04	B1											F-G!	S-N	B				H1		SG26	SG35													CALCIUM CARBIDE			0	1	1402		-	
1402	2		CALCIUMCARBID		4.3				II										500 g	E2	P410									PP31	PP40				IBC07	B4	B21		T3				TP33				F-G	S-N	B				H1		SG26	SG35													CALCIUM CARBIDE			0	1	1402		-	
1403	1		CALCIUMCYANAMID	mit mehr als 0,1 Masse-% Calciumcarbid	4.3				III	38	934								1 kg	E1	P410									PP31					IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-N	A				H1		SG26	SG35													CALCIUM CYANAMIDE	with more than 0.1% calcium carbide		0	1	1403		-	
1404	1		CALCIUMHYDRID		4.3				I										0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-O	E				H1		SG26	SG35													CALCIUM HYDRIDE			0	1	1404		-	
1405	1		CALCIUMSILICID		4.3				II	932									500 g	E2	P410									PP31	PP40				IBC07	B4	B21		T3				TP33				F-G	S-N	B	SW5			H1		SG26	SG35													CALCIUM SILICIDE			0	1	1405			
1405	2		CALCIUMSILICID		4.3				III	223	932								1 kg	E1	P410									PP31					IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-N	B	SW5			H1		SG26	SG35													CALCIUM SILICIDE			0	1	1405			
1407	1		CAESIUM		4.3				I										0	E0	P403									PP31					IBC04	B1											F-G!	S-N	D				H1		SG26	SG35													CAESIUM			0	1	1407			
1408	1		FERROSILICIUM	mit mindestens 30 Masse-%, aber weniger als 90 Masse-% Silicium	4.3	6.1			III	39	223	932							1 kg	E1	P003									PP20	PP100				IBC08	B4	B6		T1	BK2			TP33				F-G	S-N	A	SW2	SW5		H1		SG26	SG35	SG36												FERROSILICON	with 30% or more but less than 90% silicon		0	1	1408			
1409	1		METALLHYDRIDE, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		4.3				I	274									0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-L	D				H1		SG26	SG35													METAL HYDRIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1	1	1409			
1409	2		METALLHYDRIDE, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		4.3				II	274									500 g	E2	P410									PP31	PP40				IBC04				T3				TP33				F-G	S-L	D				H1		SG26	SG35													METAL HYDRIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1	1	1409			
1410	1		LITHIUMALUMINIUMHYDRID		4.3				I										0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-M	E				H1		SG26	SG35													LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE			0	1	1410		-	
1411	1		LITHIUMALUMINIUMHYDRID IN ETHER		4.3	3			I										0	E0	P402																										F-G!	S-M	D	SW2			H1		SG26														LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE, ETHEREAL			0	1	1411		-	
1413	1		LITHIUMBORHYDRID		4.3				I										0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-O	E				H1		SG26	SG35													LITHIUM BOROHYDRIDE			0	1	1413			
1414	1		LITHIUMHYDRID		4.3				I										0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-N	E				H1		SG26	SG35													LITHIUM HYDRIDE			0	1	1414			
1415	1		LITHIUM		4.3				I										0	E0	P403									PP31					IBC04	B1			T9				TP7	TP33			F-G!	S-N	E				H1		SG26	SG35													LITHIUM			0	1	1415		-	
1417	1		LITHIUMSILICIUM		4.3				II										500 g	E2	P410									PP31	PP40				IBC07	B4	B21		T3				TP33				F-G	S-N	A	SW5			H1		SG26														LITHIUM SILICON			0	1	1417			
1418	1		MAGNESIUMPULVER		4.3	4.2			I										0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-O	A				H1		SG26	SG32	SG35								SGG15				MAGNESIUM POWDER			0	1	1418		-	
1418	2		MAGNESIUMLEGIERUNGSPULVER		4.3	4.2			I										0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-O	A				H1		SG26	SG32	SG35								SGG15				MAGNESIUM ALLOYS POWDER			0	1	1418			
1418	3		MAGNESIUMPULVER		4.3	4.2			II										0	E2	P410									PP31	PP40				IBC05	B21			T3				TP33				F-G	S-O	A				H1		SG26	SG32	SG35								SGG15				MAGNESIUM POWDER			0	1	1418		-	
1418	4		MAGNESIUMLEGIERUNGSPULVER		4.3	4.2			II										0	E2	P410									PP31	PP40				IBC05	B21			T3				TP33				F-G	S-O	A				H1		SG26	SG32	SG35								SGG15				MAGNESIUM ALLOYS POWDER			0	1	1418			
1418	5		MAGNESIUMPULVER		4.3	4.2			III	223									0	E1	P410									PP31					IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-O	A				H1		SG26	SG32	SG35								SGG15				MAGNESIUM POWDER			0	1	1418		-	
1418	6		MAGNESIUMLEGIERUNGSPULVER		4.3	4.2			III	223									0	E1	P410									PP31					IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-O	A				H1		SG26	SG32	SG35								SGG15				MAGNESIUM ALLOYS POWDER			0	1	1418			
1419	1		MAGNESIUMALUMINIUMPHOSPHID		4.3	6.1			I										0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-N	E	SW2	SW5		H1		SG26	SG35													MAGNESIUM ALUMINIUM PHOSPHIDE			0	1	1419			
1420	1		KALIUMMETALLLEGIERUNGEN, FLÜSSIG		4.3				I										0	E0	P402									PP31																	F-G!	S-L	D				H1		SG26	SG35													POTASSIUM METAL ALLOYS, LIQUID			0	1	1420			
1421	1		ALKALIMETALLLEGIERUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		4.3				I	182									0	E0	P402									PP31																	F-G!	S-L	D				H1		SG26	SG35													ALKALI METAL ALLOY, LIQUID, N.O.S.			0	1	1421			
1422	1		KALIUM-NATRIUM-LEGIERUNGEN, FLÜSSIG		4.3				I										0	E0	P402									PP31									T9				TP3	TP7	TP31		F-G!	S-L	D				H1		SG26	SG35													POTASSIUM SODIUM ALLOYS, LIQUID			0	1	1422			
1423	1		RUBIDIUM		4.3				I										0	E0	P403									PP31					IBC04	B1											F-G!	S-N	D				H1		SG26	SG35													RUBIDIUM			0	1	1423			
1426	1		NATRIUMBORHYDRID		4.3				I										0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-O	E				H1		SG26	SG35													SODIUM BOROHYDRIDE			0	1	1426			
1427	1		NATRIUMHYDRID		4.3				I										0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-O	E				H1		SG26	SG35													SODIUM HYDRIDE			0	1	1427		-	
1428	1		NATRIUM		4.3				I										0	E0	P403									PP31					IBC04	B1			T9				TP7	TP33			F-G!	S-N	D				H1		SG26	SG35													SODIUM			0	1	1428		-	
1431	1		NATRIUMMETHYLAT		4.2	8			II										0	E2	P410									PP31					IBC05	B21			T3				TP33				F-A	S-L	B						SG35										SGG18				SODIUM METHYLATE			0	1	1431		-	
1432	1		NATRIUMPHOSPHID		4.3	6.1			I										0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-N	E	SW2	SW5		H1		SG26	SG35													SODIUM PHOSPHIDE			0	1	1432			
1433	1		ZINNPHOSPHID		4.3	6.1			I										0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-N	E	SW2	SW5		H1		SG26	SG35													STANNIC PHOSPHIDE			0	1	1433			
1435	1		ZINKASCHEN		4.3				III	223	935								1 kg	E1	P002									PP100					IBC08	B4			T1	BK2			TP33				F-G	S-O	A				H1		SG26										SGG7	SGG15			ZINC ASHES			0	1	1435		+	
1436	1		ZINKPULVER		4.3	4.2			I										0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-O	A				H1		SG26	SG35	SG36								SGG7	SGG15			ZINC POWDER			0	1	1436		+	
1436	2		ZINKSTAUB		4.3	4.2			I										0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-O	A				H1		SG26	SG35	SG36								SGG7	SGG15			ZINC DUST			0	1	1436		+	
1436	3		ZINKPULVER		4.3	4.2			II										0	E2	P410									PP31	PP40				IBC07	B21			T3				TP33				F-G	S-O	A				H1		SG26	SG35	SG36								SGG7	SGG15			ZINC POWDER			0	1	1436		+	
1436	4		ZINKSTAUB		4.3	4.2			II										0	E2	P410									PP31	PP40				IBC07	B21			T3				TP33				F-G	S-O	A				H1		SG26	SG35	SG36								SGG7	SGG15			ZINC DUST			0	1	1436		+	
1436	5		ZINKPULVER		4.3	4.2			III	223									0	E1	P410									PP31					IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-O	A				H1		SG26	SG35	SG36								SGG7	SGG15			ZINC POWDER			0	1	1436		+	
1436	6		ZINKSTAUB		4.3	4.2			III	223									0	E1	P410									PP31					IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-O	A				H1		SG26	SG35	SG36								SGG7	SGG15			ZINC DUST			0	1	1436		+	
1437	1		ZIRKONIUMHYDRID		4.1				II										1 kg	E2	P410									PP31	PP40				IBC04				T3				TP33				F-A	S-G	E																				ZIRCONIUM HYDRIDE			0	1	1437			
1438	1		ALUMINIUMNITRAT		5.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1	BK2			TP33				F-A	S-Q	A																				ALUMINIUM NITRATE			0	1	1438		+	
1439	1		AMMONIUMDICHROMAT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG35										SGG2				AMMONIUM DICHROMATE			0	1	1439		+	
1442	1		AMMONIUMPERCHLORAT		5.1				II	152									1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-H	S-Q	E						SG49	SG60									SGG2	SGG13			AMMONIUM PERCHLORATE			0	1	1442		-	
1444	1		AMMONIUMPERSULFAT		5.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-Q	A																SGG2				AMMONIUM PERSULPHATE			0	1	1444		-	
1445	1		BARIUMCHLORAT, FEST		5.1	6.1			II										1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG4				BARIUM CHLORATE, SOLID			0	1	1445		+	
1446	1		BARIUMNITRAT		5.1	6.1			II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-Q	A																				BARIUM NITRATE			0	1	1446			
1447	1		BARIUMPERCHLORAT, FEST		5.1	6.1			II										1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG13				BARIUM PERCHLORATE, SOLID			0	1	1447		-	
1448	1		BARIUMPERMANGANAT		5.1	6.1			II										1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-H	S-Q	D						SG38	SG49	SG60								SGG14				BARIUM PERMANGANATE			0	1	1448			
1449	1		BARIUMPEROXID		5.1	6.1			II										1 kg	E2	P002									PP100					IBC06	B21			T3				TP33				F-G	S-Q	C				H1		SG16	SG26	SG35	SG59							SGG16				BARIUM PEROXIDE			0	1	1449		-	
1450	1		BROMATE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1				II	274	350								1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG3				BROMATES, INORGANIC, N.O.S.			1	1	1450			
1451	1		CAESIUMNITRAT		5.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-Q	A																				CAESIUM NITRATE			0	1	1451			
1452	1		CALCIUMCHLORAT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG4				CALCIUM CHLORATE			0	1	1452			
1453	1		CALCIUMCHLORIT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG5				CALCIUM CHLORITE			0	1	1453			
1454	1		CALCIUMNITRAT		5.1				III	208	967								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1	BK2	BK3		TP33				F-A	S-Q	A	SW23																			CALCIUM NITRATE			0	1	1454			
1455	1		CALCIUMPERCHLORAT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG13				CALCIUM PERCHLORATE			0	1	1455			
1456	1		CALCIUMPERMANGANAT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-H	S-Q	D						SG38	SG49	SG60								SGG14				CALCIUM PERMANGANATE			0	1	1456			
1457	1		CALCIUMPEROXID		5.1				II										1 kg	E2	P002									PP100					IBC06	B21			T3				TP33				F-G	S-Q	C				H1		SG16	SG26	SG35	SG59							SGG16				CALCIUM PEROXIDE			0	1	1457			
1458	1		CHLORAT UND BORAT, MISCHUNG		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG4				CHLORATE AND BORATE MIXTURE			0	1	1458			
1458	2		CHLORAT UND BORAT, MISCHUNG		5.1				III	223									5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG4				CHLORATE AND BORATE MIXTURE			0	1	1458			
1459	1		CHLORAT UND MAGNESIUMCHLORID, MISCHUNG, FEST		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG4				CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURE, SOLID			0	1	1459			
1459	2		CHLORAT UND MAGNESIUMCHLORID, MISCHUNG, FEST		5.1				III	223									5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG4				CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURE, SOLID			0	1	1459			
1461	1		CHLORATE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1				II	274	351								1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG4				CHLORATES, INORGANIC, N.O.S.			1	1	1461			
1462	1		CHLORITE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1				II	274	352								1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG5				CHLORITES, INORGANIC, N.O.S.			1	1	1462			
1463	1		CHROMTRIOXID, WASSERFREI		5.1	6.1	8		II										1 kg	E2	P002									PP31					IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-Q	A						SG6	SG16	SG19												CHROMIUM TRIOXIDE, ANHYDROUS			0	1	1463		+	
1465	1		DIDYMIUMNITRAT		5.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-Q	A																				DIDYMIUM NITRATE			0	1	1465			
1466	1		EISEN(III)NITRAT		5.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-Q	A																				FERRIC NITRATE			0	1	1466			
1467	1		GUANIDINNITRAT		5.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-Q	A						SG45														GUANIDINE NITRATE			0	1	1467			
1469	1		BLEINITRAT		5.1	6.1		P	II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-Q	A																SGG7	SGG9			LEAD NITRATE			0	1	1469		+	
1470	1		BLEIPERCHLORAT, FEST		5.1	6.1		P	II										1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG7	SGG9	SGG13		LEAD PERCHLORATE, SOLID			0	1	1470		+	
1471	1		LITHIUMHYPOCHLORIT, TROCKEN		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-H	S-Q	A	SW1	SW8				SG35	SG38	SG49	SG53	SG60						SGG8				LITHIUM HYPOCHLORITE, DRY			0	1	1471			
1471	2		LITHIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-H	S-Q	A	SW1	SW8				SG35	SG38	SG49	SG53	SG60						SGG8				LITHIUM HYPOCHLORITE MIXTURE			0	1	1471			
1471	3		LITHIUMHYPOCHLORIT, TROCKEN		5.1				III	223									5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-H	S-Q	A	SW1	SW8				SG35	SG38	SG49	SG53	SG60						SGG8				LITHIUM HYPOCHLORITE, DRY			0	1	1471			
1471	4		LITHIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG		5.1				III	223									5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-H	S-Q	A	SW1	SW8				SG35	SG38	SG49	SG53	SG60						SGG8				LITHIUM HYPOCHLORITE MIXTURE			0	1	1471			
1472	1		LITHIUMPEROXID		5.1				II										1 kg	E2	P002									PP100					IBC06	B21			T3				TP33				F-G	S-Q	C				H1		SG16	SG26	SG35	SG59							SGG16				LITHIUM PEROXIDE			0	1	1472			
1473	1		MAGNESIUMBROMAT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG3				MAGNESIUM BROMATE			0	1	1473			
1474	1		MAGNESIUMNITRAT		5.1				III	332	967								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1	BK2	BK3		TP33				F-A	S-Q	A	SW23																			MAGNESIUM NITRATE			0	1	1474			
1475	1		MAGNESIUMPERCHLORAT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG13				MAGNESIUM PERCHLORATE			0	1	1475			
1476	1		MAGNESIUMPEROXID		5.1				II										1 kg	E2	P002									PP100					IBC06	B21			T3				TP33				F-G	S-Q	C				H1		SG16	SG26	SG35	SG59							SGG16				MAGNESIUM PEROXIDE			0	1	1476			
1477	1		NITRATE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-Q	A						SG38	SG49													NITRATES, INORGANIC, N.O.S.			0	1	1477			
1477	2		NITRATE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1				III	223									5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-Q	A						SG38	SG49													NITRATES, INORGANIC, N.O.S.			0	1	1477			
1479	1		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, N.A.G.		5.1				I	274	900								0	E0	P503														IBC05	B1											F-A	S-Q	D						SG38	SG49	SG60	SG61											OXIDIZING SOLID, N.O.S.			1	1	1479			
1479	2		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, N.A.G.		5.1				II	274	900								1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-Q	B						SG38	SG49	SG60	SG61											OXIDIZING SOLID, N.O.S.			1	1	1479			
1479	3		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, N.A.G.		5.1				III	223	274	900							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-Q	B						SG38	SG49	SG60	SG61											OXIDIZING SOLID, N.O.S.			1	1	1479			
1481	1		PERCHLORATE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG13				PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S.			0	1	1481			
1481	2		PERCHLORATE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1				III	223									5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG13				PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S.			0	1	1481			
1482	1		PERMANGANATE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1				II	274	353								1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-H	S-Q	D						SG38	SG49	SG60								SGG14				PERMANGANATES, INORGANIC, N.O.S.			1	1	1482			
1482	2		PERMANGANATE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1				III	223	274	353							5 kg	E1	P002														IBC08	B3			T1				TP33				F-H	S-Q	D						SG38	SG49	SG60								SGG14				PERMANGANATES, INORGANIC, N.O.S.			1	1	1482			
1483	1		PEROXIDE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1				II										1 kg	E2	P002									PP100					IBC06	B21			T3				TP33				F-G	S-Q	C				H1		SG16	SG26	SG35	SG59							SGG16				PEROXIDES, INORGANIC, N.O.S.			0	1	1483			
1483	2		PEROXIDE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1				III	223									5 kg	E1	P002	LP02								PP100	L3				IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-Q	C				H1		SG16	SG26	SG35	SG59							SGG16				PEROXIDES, INORGANIC, N.O.S.			0	1	1483			
1484	1		KALIUMBROMAT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG3				POTASSIUM BROMATE			0	1	1484		-	
1485	1		KALIUMCHLORAT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG4				POTASSIUM CHLORATE			0	1	1485		+	
1486	1		KALIUMNITRAT		5.1				III	964	967								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1	BK2	BK3		TP33				F-A	S-Q	A	SW23																			POTASSIUM NITRATE			0	1	1486			
1487	1		KALIUMNITRAT UND NATRIUMNITRIT, MISCHUNG		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-Q	A						SG38	SG49									SGG12				POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRITE MIXTURE			0	1	1487			
1488	1		KALIUMNITRIT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-Q	A						SG38	SG49									SGG12				POTASSIUM NITRITE			0	1	1488		+	
1489	1		KALIUMPERCHLORAT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG13				POTASSIUM PERCHLORATE			0	1	1489		-	
1490	1		KALIUMPERMANGANAT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-H	S-Q	D						SG38	SG49	SG60								SGG14				POTASSIUM PERMANGANATE			0	1	1490		+	
1491	1		KALIUMPEROXID		5.1				I										0	E0	P503														IBC06	B1											F-G	S-Q	C				H1		SG16	SG26	SG35	SG59							SGG16				POTASSIUM PEROXIDE			0	1	1491			
1492	1		KALIUMPERSULFAT		5.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-Q	A						SG39	SG49													POTASSIUM PERSULPHATE			0	1	1492		-	
1493	1		SILBERNITRAT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-Q	A																SGG7				SILVER NITRATE			0	1	1493		+	
1494	1		NATRIUMBROMAT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG3				SODIUM BROMATE			0	1	1494			
1495	1		NATRIUMCHLORAT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3	BK2			TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG4				SODIUM CHLORATE			0	1	1495		+	
1496	1		NATRIUMCHLORIT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG5				SODIUM CHLORITE			0	1	1496		+	
1498	1		NATRIUMNITRAT		5.1				III	964	967								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1	BK2	BK3		TP33				F-A	S-Q	A	SW23																			SODIUM NITRATE			0	1	1498			
1499	1		NATRIUMNITRAT UND KALIUMNITRAT, MISCHUNG		5.1				III	964	967								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1	BK2	BK3		TP33				F-A	S-Q	A	SW23																			SODIUM NITRATE AND POTASSIUM NITRATE MIXTURE			0	1	1499			
1500	1		NATRIUMNITRIT		5.1	6.1			III										5 kg	E1	P002														IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-Q	A						SG38	SG49									SGG12				SODIUM NITRITE			0	1	1500		+	
1502	1		NATRIUMPERCHLORAT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG13				SODIUM PERCHLORATE			0	1	1502		-	
1503	1		NATRIUMPERMANGANAT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-H	S-Q	D						SG38	SG49	SG60								SGG14				SODIUM PERMANGANATE			0	1	1503		+	
1504	1		NATRIUMPEROXID		5.1				I										0	E0	P503														IBC05	B1											F-G	S-Q	C				H1		SG16	SG26	SG35	SG59							SGG16				SODIUM PEROXIDE			0	1	1504		-	
1505	1		NATRIUMPERSULFAT		5.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-Q	A						SG39	SG49													SODIUM PERSULPHATE			0	1	1505			
1506	1		STRONTIUMCHLORAT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG4				STRONTIUM CHLORATE			0	1	1506			
1507	1		STRONTIUMNITRAT		5.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-Q	A																				STRONTIUM NITRATE			0	1	1507			
1508	1		STRONTIUMPERCHLORAT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG13				STRONTIUM PERCHLORATE			0	1	1508			
1509	1		STRONTIUMPEROXID		5.1				II										1 kg	E2	P002									PP100					IBC06	B21			T3				TP33				F-G	S-Q	C				H1		SG16	SG26	SG35	SG59							SGG16				STRONTIUM PEROXIDE			0	1	1509			
1510	1		TETRANITROMETHAN		6.1	5.1			I	354									0	E0	P602																										F-H	S-Q	D	SW2					SG16														TETRANITROMETHANE			0	1	1510			
1511	1		HARNSTOFFWASSERSTOFFPEROXID		5.1	8			III										5 kg	E1	P002														IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-Q	A				H1																UREA HYDROGEN PEROXIDE			0	1	1511			
1512	1		ZINKAMMONIUMNITRIT		5.1					900																																																											ZINC AMMONIUM NITRITE		Beförderung verboten	0	0	1512			
1513	1		ZINKCHLORAT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG4	SGG7			ZINC CHLORATE			0	1	1513			
1514	1		ZINKNITRAT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-H	S-Q	A																SGG7				ZINC NITRATE			0	1	1514			
1515	1		ZINKPERMANGANAT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-H	S-Q	D						SG38	SG49	SG60								SGG7	SGG14			ZINC PERMANGANATE			0	1	1515			
1516	1		ZINKPEROXID		5.1				II										1 kg	E2	P002									PP100					IBC06	B21			T3				TP33				F-G	S-Q	C				H1		SG16	SG26	SG35	SG59							SGG7	SGG16			ZINC PEROXIDE			0	1	1516			
1517	1		ZIRKONIUMPIKRAMAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser	4.1				I	28									0	E0	P406									PP26	PP31																F-B	S-J	D						SG7	SG30													ZIRCONIUM PICRAMATE, WETTED	with not less than 20% water, by mass		0	1	1517			
1541	1		ACETONCYANHYDRIN, STABILISIERT		6.1			P	I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-A	S-A!	D	SW1	SW2				SG35	SG36									SGG6				ACETONE CYANOHYDRIN, STABILIZED			0	1	1541		+	
1544	1		ALKALOIDE, FEST, N.A.G.		6.1				I	43	274								0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	A																				ALKALOIDS, SOLID, N.O.S.			1	1	1544			
1544	2		ALKALOIDSALZE, FEST, N.A.G.		6.1				I	43	274								0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	A																				ALKALOID SALTS, SOLID, N.O.S.			1	1	1544			
1544	3		ALKALOIDE, FEST, N.A.G.		6.1				II	43	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				ALKALOIDS, SOLID, N.O.S.			1	1	1544			
1544	4		ALKALOIDSALZE, FEST, N.A.G.		6.1				II	43	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				ALKALOID SALTS, SOLID, N.O.S.			1	1	1544			
1544	5		ALKALOIDE, FEST, N.A.G.		6.1				III	43	223	274							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				ALKALOIDS, SOLID, N.O.S.			1	1	1544			
1544	6		ALKALOIDSALZE, FEST, N.A.G.		6.1				III	43	223	274							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				ALKALOID SALTS, SOLID, N.O.S.			1	1	1544			
1545	1		ALLYLISOTHIOCYANAT, STABILISIERT		6.1	3			II	386									100 ml	E0	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-D	D	SW1	SW2																		ALLYL ISOTHIOCYANATE, STABILIZED			0	1	1545			
1546	1		AMMONIUMARSENAT		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A						SG36										SGG2				AMMONIUM ARSENATE			0	1	1546		+	
1547	1		ANILIN		6.1			P	II	279									100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A!	A	SW2					SG35														ANILINE			0	1	1547		+	
1548	1		ANILINHYDROCHLORID		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				ANILINE HYDROCHLORIDE			0	1	1548		+	
1549	1		ANORGANISCHE ANTIMONVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1				III	45	274								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S.			1	1	1549		E	
1550	1		ANTIMONLAKTAT		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				ANTIMONY LACTATE			0	1	1550		+	
1551	1		ANTIMONYLKALIUMTARTRAT		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE			0	1	1551		+	
1553	1		ARSENSÄURE, FLÜSSIG		6.1				I										0	E5	P001									PP31									T20				TP2	TP7	TP13		F-A	S-A	B						SG33														ARSENIC ACID, LIQUID			0	1	1553		+	
1554	1		ARSENSÄURE, FEST		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				ARSENIC ACID, SOLID			0	1	1554		+	
1555	1		ARSENBROMID		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A	SW1	SW2		H2																ARSENIC BROMIDE			0	1	1555		+	
1556	1		ARSENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.	anorganisch, einschließlich: Arsenate, n.a.g., Arsenite, n.a.g. und Arsensulfide, n.a.g.	6.1				I	43	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2					SG70														ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	inorganic, including: Arsenates, n.o.s., Arsenites, n.o.s., and Arsenic sulphides, n.o.s.		1	1	1556		+	
1556	2		ARSENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.	anorganisch, einschließlich: Arsenate, n.a.g., Arsenite, n.a.g. und Arsensulfide, n.a.g.	6.1				II	43	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2					SG70														ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	inorganic, including: Arsenates, n.o.s., Arsenites, n.o.s., and Arsenic sulphides, n.o.s.		1	1	1556		+	
1556	3		ARSENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.	anorganisch, einschließlich: Arsenate, n.a.g., Arsenite, n.a.g. und Arsensulfide, n.a.g.	6.1				III	43	223	274							5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP2	TP28			F-A	S-A	B	SW2					SG70														ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	inorganic, including: Arsenates, n.o.s., Arsenites, n.o.s., and Arsenic sulphides, n.o.s.		1	1	1556		+	
1557	1		ARSENVERBINDUNG, FEST, N.A.G.	anorganisch, einschließlich: Arsenate, n.a.g., Arsenite, n.a.g. und Arsensulfide, n.a.g.	6.1				I	43	274								0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	A						SG70														ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S.	inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s.		1	1	1557		+	
1557	2		ARSENVERBINDUNG, FEST, N.A.G.	anorganisch, einschließlich: Arsenate, n.a.g., Arsenite, n.a.g. und Arsensulfide, n.a.g.	6.1				II	43	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A						SG70														ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S.	inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s.		1	1	1557		+	
1557	3		ARSENVERBINDUNG, FEST, N.A.G.	anorganisch, einschließlich: Arsenate, n.a.g., Arsenite, n.a.g. und Arsensulfide, n.a.g.	6.1				III	43	223	274							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A						SG70														ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S.	inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s.		1	1	1557		+	
1558	1		ARSEN		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				ARSENIC			0	1	1558		+	
1559	1		ARSENPENTOXID		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				ARSENIC PENTOXIDE			0	1	1559		+	
1560	1		ARSENTRICHLORID		6.1				I										0	E0	P602																		T14				TP2	TP13			F-A	S-A	B	SW2																			ARSENIC TRICHLORIDE			0	1	1560		+	
1561	1		ARSENTRIOXID		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				ARSENIC TRIOXIDE			0	1	1561		+	
1562	1		ARSENSTAUB		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				ARSENICAL DUST			0	1	1562		+	
1564	1		BARIUMVERBINDUNG, N.A.G.		6.1				II	177	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				BARIUM COMPOUND, N.O.S.			1	1	1564			
1564	2		BARIUMVERBINDUNG, N.A.G.		6.1				III	177	223	274							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				BARIUM COMPOUND, N.O.S.			1	1	1564			
1565	1		BARIUMCYANID		6.1			P	I										0	E5	P002									PP31					IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A!	A	SW2					SG35										SGG6				BARIUM CYANIDE			0	1	1565		+	
1566	1		BERYLLIUMVERBINDUNG, N.A.G.		6.1				II	274									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				BERYLLIUM COMPOUND, N.O.S.			1	1	1566		E	
1566	2		BERYLLIUMVERBINDUNG, N.A.G.		6.1				III	223	274								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				BERYLLIUM COMPOUND, N.O.S.			1	1	1566		E	
1567	1		BERYLLIUM, PULVER		6.1	4.1			II										500 g	E4	P002									PP100					IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-G	S-G	A				H1		SG25	SG26													BERYLLIUM POWDER			0	1	1567		-	
1569	1		BROMACETON		6.1	3		P	II										0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-D!	D	SW2																			BROMOACETONE			0	1	1569			
1570	1		BRUCIN		6.1				I	43									0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	A																				BRUCINE			0	1	1570		-	
1571	1		BARIUMAZID, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 50 Masse-% Wasser	4.1	6.1			I	28									0	E0	P406									PP31																	F-B	S-J	D						SG7	SG30									SGG17				BARIUM AZIDE, WETTED	with not less than 50% water, by mass		0	1	1571			
1572	1		KAKODYLSÄURE		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	E						SG35	SG36	SG49								SGG1				CACODYLIC ACID			0	1	1572		+	
1573	1		CALCIUMARSENAT		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																				CALCIUM ARSENATE			0	1	1573		+	
1574	1		CALCIUMARSENAT UND CALCIUMARSENIT, MISCHUNG, FEST		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																				CALCIUM ARSENATE AND CALCIUM ARSENITE MIXTURE, SOLID			0	1	1574		+	
1575	1		CALCIUMCYANID		6.1			P	I										0	E5	P002									PP31					IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A!	A	SW2					SG35										SGG6				CALCIUM CYANIDE			0	1	1575		+	
1577	1		CHLORDINITROBENZENE, FLÜSSIG		6.1			P	II	279									100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A!	A						SG15														CHLORODINITROBENZENES, LIQUID			0	1	1577		+	
1578	1		CHLORNITROBENZENE, FEST		6.1				II	279									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				CHLORONITROBENZENES, SOLID			0	1	1578		E	
1579	1	4-	CHLOR-o-TOLUIDINHYDROCHLORID, FEST		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																			4-	CHLORO-o-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE, SOLID			0	1	1579		+	
1580	1		CHLORPIKRIN		6.1			P	I	354									0	E0	P601																		T22				TP2	TP13			F-A	S-A!	D	SW2																			CHLOROPICRIN			0	1	1580		+	
1581	1		CHLORPIKRIN UND METHYLBROMID, GEMISCH	mit mehr als 2 % Chlorpikrin	2.3														0	E0	P200																		T50								F-C	S-U	D	SW1	SW2																		CHLOROPICRIN AND METHYL BROMIDE MIXTURE	with more than 2% chloropicrin		0	1	1581		E	
1582	1		CHLORPIKRIN UND METHYLCHLORID, GEMISCH		2.3														0	E0	P200																		T50								F-C	S-U	D	SW1	SW2																		CHLOROPICRIN AND METHYL CHLORIDE MIXTURE			0	1	1582		E	
1583	1		CHLORPIKRIN, MISCHUNG, N.A.G.		6.1				I	43	274	315							0	E0	P602																										F-A	S-A	C	SW2																			CHLOROPICRIN MIXTURE, N.O.S.			1	1	1583		E	
1583	2		CHLORPIKRIN, MISCHUNG, N.A.G.		6.1				II	43	274								100 ml	E0	P001														IBC02												F-A	S-A	C	SW2																			CHLOROPICRIN MIXTURE, N.O.S.			1	1	1583		E	
1583	3		CHLORPIKRIN, MISCHUNG, N.A.G.		6.1				III	43	223	274							5 L	E0	P001	LP01													IBC03												F-A	S-A	C	SW2																			CHLOROPICRIN MIXTURE, N.O.S.			1	1	1583		E	
1585	1		KUPFERACETOARSENIT		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																				COPPER ACETOARSENITE			0	1	1585		+	
1586	1		KUPFERARSENIT		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																				COPPER ARSENITE			0	1	1586		+	
1587	1		KUPFERCYANID		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A						SG35										SGG6	SGG7			COPPER CYANIDE			0	1	1587		+	
1588	1		CYANIDE, ANORGANISCH, FEST, N.A.G.		6.1			P	I	47	274								0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A!	A						SG35										SGG6				CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S.			1	1	1588		+	
1588	2		CYANIDE, ANORGANISCH, FEST, N.A.G.		6.1			P	II	47	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A						SG35										SGG6				CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S.			1	1	1588		+	
1588	3		CYANIDE, ANORGANISCH, FEST, N.A.G.		6.1			P	III	47	223	274							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A!	A						SG35										SGG6				CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S.			1	1	1588		+	
1589	1		CHLORCYAN, STABILISIERT		2.3	8		P		386									0	E0	P200																										F-C	S-U	D	SW1	SW2																		CYANOGEN CHLORIDE, STABILIZED			0	1	1589		+	
1590	1		DICHLORANILINE, FLÜSSIG		6.1			P	II	279									100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A!	A	SW2																			DICHLOROANILINES, LIQUID			0	1	1590		+	
1591	1	o-	DICHLORBENZEN		6.1				III	279									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																SGG10			o-	DICHLOROBENZENE			0	1	1591		+	
1593	1		DICHLORMETHAN		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03	B8			T7				TP2				F-A	S-A	A																SGG10				DICHLOROMETHANE			0	1	1593		-	
1594	1		DIETHYLSULFAT		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	C																				DIETHYL SULPHATE			0	1	1594		-	
1595	1		DIMETHYLSULFAT		6.1	8			I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-A	S-B	D	SW2					SG36	SG49									SGG1				DIMETHYL SULPHATE			0	1	1595		-	
1596	1		DINITROANILINE		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A						SG15														DINITROANILINES			0	1	1596		E	
1597	1		DINITROBENZENE, FLÜSSIG		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC03				T7				TP2				F-A	S-A	A						SG15														DINITROBENZENES, LIQUID			0	1	1597		E	
1597	2		DINITROBENZENE, FLÜSSIG		6.1				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP2				F-A	S-A	A						SG15														DINITROBENZENES, LIQUID			0	1	1597		E	
1598	1		DINITRO-o-CRESOL		6.1			P	II	43									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																				DINITRO-o-CRESOL			0	1	1598		+	
1599	1		DINITROPHENOL, LÖSUNG		6.1			P	II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A!	A						SG30														DINITROPHENOL SOLUTION			0	1	1599		+	
1599	2		DINITROPHENOL, LÖSUNG		6.1			P	III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A!	A						SG30														DINITROPHENOL SOLUTION			0	1	1599		+	
1600	1		DINITROTOLUENE, GESCHMOLZEN		6.1			P	II										0	E0																			T7				TP3				F-A	S-A!	C																				DINITROTOLUENES, MOLTEN			0	1	1600		E	
1601	1		DESINFEKTIONSMITTEL, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1				I	274									0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			DISINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	1601			
1601	2		DESINFEKTIONSMITTEL, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1				II	274									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			DISINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	1601			
1601	3		DESINFEKTIONSMITTEL, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1				III	223	274								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			DISINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	1601			
1602	1		FARBSTOFF, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1				I	274									0	E5	P001																										F-A	S-A	A																				DYE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	1602			
1602	2		FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1				I	274									0	E5	P001																										F-A	S-A	A																				DYE INTERMEDIATE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	1602			
1602	3		FARBSTOFF, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1				II	274									100 ml	E4	P001														IBC02												F-A	S-A	A																				DYE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	1602			
1602	4		FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1				II	274									100 ml	E4	P001														IBC02												F-A	S-A	A																				DYE INTERMEDIATE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	1602			
1602	5		FARBSTOFF, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03												F-A	S-A	A																				DYE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	1602			
1602	6		FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03												F-A	S-A	A																				DYE INTERMEDIATE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	1602			
1603	1		ETHYLBROMACETAT		6.1	3			II										100 ml	E0	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-D	D	SW2																			ETHYL BROMOACETATE			0	1	1603		-	
1604	1		ETHYLENDIAMIN		8	3			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-C	A	SW2					SG35										SGG18				ETHYLENEDIAMINE			0	1	1604		-	
1605	1		ETHYLENDIBROMID		6.1				I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-A	S-A	D	SW2															SGG10				ETHYLENE DIBROMIDE			0	1	1605		+	
1606	1		EISEN(III)ARSENAT		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																				FERRIC ARSENATE			0	1	1606		+	
1607	1		EISEN(III)ARSENIT		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																				FERRIC ARSENITE			0	1	1607		+	
1608	1		EISEN(II)ARSENAT		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																				FERROUS ARSENATE			0	1	1608		+	
1611	1		HEXAETHYLTETRAPHOSPHAT		6.1			P	II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A!	E	SW2																			HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE			0	1	1611			
1612	1		HEXAETHYLTETRAPHOSPHAT UND VERDICHTETES GAS, GEMISCH		2.3														0	E0	P200																										F-C	S-U	D	SW2																			HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE AND COMPRESSED GAS MIXTURE			0	1	1612			
1613	1		CYANWASSERSTOFFSÄURE, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit höchstens 20 % Cyanwasserstoff	6.1			P	I	900									0	E0	P601																		T14				TP2	TP13			F-A	S-A!	D	SW2																			HYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION	with not more than 20% hydrogen cyanide		0	1	1613		+	
1613	2		CYANWASSERSTOFF, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit höchstens 20 % Cyanwasserstoff	6.1			P	I	900									0	E0	P601																		T14				TP2	TP13			F-A	S-A!	D	SW2																			HYDROGEN CYANIDE, AQUEOUS SOLUTION	with not more than 20% hydrogen cyanide		0	1	1613		+	
1614	1		CYANWASSERSTOFF, STABILISIERT	mit weniger als 3 % Wasser und aufgesaugt durch eine inerte poröse Masse	6.1			P	I	386									0	E0	P099																										F-A	S-U!	D	SW1	SW2																		HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED	containing less than 3% water and absorbed in a porous inert material		0	1	1614		+	
1616	1		BLEIACETAT		6.1			P	III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG9			LEAD ACETATE			0	1	1616		+	
1617	1		BLEIARSENATE		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG9			LEAD ARSENATES			0	1	1617		+	
1618	1		BLEIARSENITE		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG9			LEAD ARSENITES			0	1	1618		+	
1620	1		BLEICYANID		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A						SG35										SGG6	SGG7	SGG9		LEAD CYANIDE			0	1	1620		+	
1621	1		LONDON PURPLE		6.1			P	II	43									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																				LONDON PURPLE			0	1	1621		+	
1622	1		MAGNESIUMARSENAT		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																				MAGNESIUM ARSENATE			0	1	1622		+	
1623	1		QUECKSILBER(II)ARSENAT		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG11			MERCURIC ARSENATE			0	1	1623		+	
1624	1		QUECKSILBER(II)CHLORID		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG11			MERCURIC CHLORIDE			0	1	1624		+	
1625	1		QUECKSILBER(II)NITRAT		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG11			MERCURIC NITRATE			0	1	1625		+	
1626	1		KALIUMQUECKSILBER(II)CYANID		6.1			P	I										0	E5	P002									PP31					IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A!	A						SG35										SGG6	SGG7	SGG11		MERCURIC POTASSIUM CYANIDE			0	1	1626		+	
1627	1		QUECKSILBER(I)NITRAT		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG11			MERCUROUS NITRATE			0	1	1627		+	
1629	1		QUECKSILBERACETAT		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG11			MERCURY ACETATE			0	1	1629		+	
1630	1		QUECKSILBER(II)AMMONIUMCHLORID		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																SGG2	SGG7	SGG11		MERCURY AMMONIUM CHLORIDE			0	1	1630		+	
1631	1		QUECKSILBER(II)BENZOAT		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG11			MERCURY BENZOATE			0	1	1631		+	
1634	1		QUECKSILBERBROMIDE		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG11			MERCURY BROMIDES			0	1	1634		+	
1636	1		QUECKSILBERCYANID		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A						SG35										SGG6	SGG7	SGG11		MERCURY CYANIDE			0	1	1636		+	
1637	1		QUECKSILBERGLUCONAT		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG11			MERCURY GLUCONATE			0	1	1637		+	
1638	1		QUECKSILBERIODID		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG11			MERCURY IODIDE			0	1	1638		+	
1639	1		QUECKSILBERNUCLEAT		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG11			MERCURY NUCLEATE			0	1	1639		+	
1640	1		QUECKSILBEROLEAT		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG11			MERCURY OLEATE			0	1	1640		+	
1641	1		QUECKSILBEROXID		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG11			MERCURY OXIDE			0	1	1641		+	
1642	1		QUECKSILBEROXYCYANID, PHLEGMATISIERT		6.1			P	II	900									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A						SG15	SG35									SGG6	SGG7	SGG11		MERCURY OXYCYANIDE, DESENSITIZED			0	1	1642		+	
1643	1		KALIUMQUECKSILBER(II)IODID		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG11			MERCURY POTASSIUM IODIDE			0	1	1643		+	
1644	1		QUECKSILBERSALICYLAT		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG11			MERCURY SALICYLATE			0	1	1644		+	
1645	1		QUECKSILBERSULFAT		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG11			MERCURY SULPHATE			0	1	1645		+	
1646	1		QUECKSILBERTHIOCYANAT		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG11			MERCURY THIOCYANATE			0	1	1646		+	
1647	1		METHYLBROMID UND ETHYLENDIBROMID, MISCHUNG, FLÜSSIG		6.1			P	I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-A	S-A!	D	SW2															SGG10				METHYL BROMIDE AND ETHYLENE DIBROMIDE MIXTURE, LIQUID			0	1	1647		+	
1648	1		ACETONITRIL		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-D	B	SW2																			ACETONITRILE			0	1	1648		-	
1649	1		ANTIKLOPFMISCHUNG FÜR MOTORKRAFTSTOFF		6.1			P	I										0	E0	P602																		T14				TP2	TP13			F-A	S-A!	D	SW1	SW2														SGG7	SGG9			MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE			0	1	1649		+	
1650	1	beta-	NAPHTHYLAMIN, FEST		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																			beta-	NAPHTHYLAMINE, SOLID			0	1	1650		+	
1651	1		NAPHTHYLTHIOHARNSTOFF		6.1				II	43									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				NAPHTHYLTHIOUREA			0	1	1651		-	
1652	1		NAPHTHYLHARNSTOFF		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				NAPHTHYLUREA			0	1	1652			
1653	1		NICKELCYANID		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A						SG35										SGG6	SGG7			NICKEL CYANIDE			0	1	1653		+	
1654	1		NICOTIN		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02												F-A	S-A	A																				NICOTINE			0	1	1654		+	
1655	1		NICOTINVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1				I	43	274								0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	B																				NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1	1	1655		+	
1655	2		NICOTINZUBEREITUNG, FEST, N.A.G.		6.1				I	43	274								0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	B																				NICOTINE PREPARATION, SOLID, N.O.S.			1	1	1655		E	
1655	3		NICOTINVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1				II	43	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1	1	1655		+	
1655	4		NICOTINZUBEREITUNG, FEST, N.A.G.		6.1				II	43	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				NICOTINE PREPARATION, SOLID, N.O.S.			1	1	1655		E	
1655	5		NICOTINVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1				III	43	223	274							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1	1	1655		+	
1655	6		NICOTINZUBEREITUNG, FEST, N.A.G.		6.1				III	43	223	274							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				NICOTINE PREPARATION, SOLID, N.O.S.			1	1	1655		E	
1656	1		NICOTINHYDROCHLORID, FLÜSSIG		6.1				II	43									100 ml	E4	P001														IBC02												F-A	S-A	A																				NICOTINE HYDROCHLORIDE, LIQUID			0	1	1656		E	
1656	2		NICOTINHYDROCHLORID, LÖSUNG		6.1				II	43									100 ml	E4	P001														IBC02												F-A	S-A	A																				NICOTINE HYDROCHLORIDE SOLUTION			0	1	1656		E	
1656	3		NICOTINHYDROCHLORID, FLÜSSIG		6.1				III	43	223								5 L	E1	P001	LP01													IBC03												F-A	S-A	A																				NICOTINE HYDROCHLORIDE, LIQUID			0	1	1656		E	
1656	4		NICOTINHYDROCHLORID, LÖSUNG		6.1				III	43	223								5 L	E1	P001	LP01													IBC03												F-A	S-A	A																				NICOTINE HYDROCHLORIDE SOLUTION			0	1	1656		E	
1657	1		NICOTINSALICYLAT		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				NICOTINE SALICYLATE			0	1	1657		+	
1658	1		NICOTINSULFAT, LÖSUNG		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A																				NICOTINE SULPHATE SOLUTION			0	1	1658		E	
1658	2		NICOTINSULFAT, LÖSUNG		6.1				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP2				F-A	S-A	A																				NICOTINE SULPHATE SOLUTION			0	1	1658		E	
1659	1		NICOTINTARTRAT		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				NICOTINE TARTRATE			0	1	1659		+	
1660	1		STICKSTOFFOXID, VERDICHTET		2.3	5.1	8												0	E0	P200																										F-C	S-W	D	SW2					SG6	SG19													NITRIC OXIDE, COMPRESSED			0	1	1660		-	
1661	1		NITROANILINE	(o-, m-, p-)	6.1				II	279									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				NITROANILINES	(o-, m-, p-)		0	1	1661		-	
1662	1		NITROBENZEN		6.1				II	279									100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A	SW2																			NITROBENZENE			0	1	1662		-	
1663	1		NITROPHENOLE	(o-, m-, p-)	6.1				III	279									5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				NITROPHENOLS	(o-, m-, p-)		0	1	1663			
1664	1		NITROTOLUENE, FLÜSSIG		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A																				NITROTOLUENES, LIQUID			0	1	1664		E	
1665	1		NITROXYLENE, FLÜSSIG		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A																				NITROXYLENES, LIQUID			0	1	1665			
1669	1		PENTACHLORETHAN		6.1			P	II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A!	A	SW2															SGG10				PENTACHLOROETHANE			0	1	1669		+	
1670	1		PERCHLORMETHYLMERCAPTAN		6.1			P	I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-A	S-A!	D	SW2																			PERCHLOROMETHYL MERCAPTAN			0	1	1670			
1671	1		PHENOL, FEST		6.1				II	279									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				PHENOL, SOLID			0	1	1671		-	
1672	1		PHENYLCARBYLAMINCHLORID		6.1				I										0	E0	P602																		T14				TP2	TP13			F-A	S-A	D	SW2																			PHENYLCARBYLAMINE CHLORIDE			0	1	1672			
1673	1		PHENYLENDIAMINE	(o-, m-, p-)	6.1				III	279									5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				PHENYLENEDIAMINES	(o-, m-, p-)		0	1	1673		+	
1674	1		PHENYLQUECKSILBER(II)ACETAT		6.1			P	II	43									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7				PHENYLMERCURIC ACETATE			0	1	1674		+	
1677	1		KALIUMARSENAT		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				POTASSIUM ARSENATE			0	1	1677		+	
1678	1		KALIUMARSENIT		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				POTASSIUM ARSENITE			0	1	1678		+	
1679	1		KALIUMKUPFER(I)CYANID		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A						SG35										SGG6				POTASSIUM CUPROCYANIDE			0	1	1679		+	
1680	1		KALIUMCYANID, FEST		6.1			P	I										0	E5	P002									PP31					IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A!	B						SG35										SGG6				POTASSIUM CYANIDE, SOLID			0	1	1680		+	
1683	1		SILBERARSENIT		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7				SILVER ARSENITE			0	1	1683		+	
1684	1		SILBERCYANID		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A	SW2					SG35										SGG6	SGG7			SILVER CYANIDE			0	1	1684		+	
1685	1		NATRIUMARSENAT		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				SODIUM ARSENATE			0	1	1685		+	
1686	1		NATRIUMARSENIT, WÄSSERIGE LÖSUNG		6.1				II	43									100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A																				SODIUM ARSENITE, AQUEOUS SOLUTION			0	1	1686		E	
1686	2		NATRIUMARSENIT, WÄSSERIGE LÖSUNG		6.1				III	43	223								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP2				F-A	S-A	A																				SODIUM ARSENITE, AQUEOUS SOLUTION			0	1	1686		E	
1687	1		NATRIUMAZID		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21										F-A	S-A	A						SG15	SG30	SG35								SGG17				SODIUM AZIDE			0	1	1687		+	
1688	1		NATRIUMKAKODYLAT		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A						SG35														SODIUM CACODYLATE			0	1	1688		+	
1689	1		NATRIUMCYANID, FEST		6.1			P	I										0	E5	P002									PP31					IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A!	B						SG35										SGG6				SODIUM CYANIDE, SOLID			0	1	1689		+	
1690	1		NATRIUMFLUORID, FEST		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A						SG35														SODIUM FLUORIDE, SOLID			0	1	1690		-	
1691	1		STRONTIUMARSENIT		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				STRONTIUM ARSENITE			0	1	1691		+	
1692	1		STRYCHNIN		6.1			P	I	43									0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A!	A																				STRYCHNINE			0	1	1692		+	
1692	2		STRYCHNINSALZE		6.1			P	I	43									0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A!	A																				STRYCHNINE SALTS			0	1	1692		+	
1693	1		STOFF ZUR HERSTELLUNG VON TRÄNENGASEN, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				I	274									0	E0	P001									PP31																	F-A	S-A	D	SW2																			TEAR GAS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.			1	1	1693			
1693	2		STOFF ZUR HERSTELLUNG VON TRÄNENGASEN, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				II	274									0	E0	P001									PP31					IBC02												F-A	S-A	D	SW2																			TEAR GAS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.			1	1	1693			
1694	1		BROMBENZYLCYANIDE, FLÜSSIG		6.1				I	138									0	E0	P001									PP31									T14				TP2	TP13			F-A	S-A	D	SW1	SW2		H2		SG35										SGG6				BROMOBENZYL CYANIDES, LIQUID			0	1	1694			
1695	1		CHLORACETON, STABILISIERT		6.1	3	8	P	I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-C!	D	SW2					SG5	SG8													CHLOROACETONE, STABILIZED			0	1	1695			
1697	1		CHLORACETOPHENON, FEST		6.1				II										0	E0	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	D	SW1	SW2		H2																CHLOROACETOPHENONE, SOLID			0	1	1697			
1698	1		DIPHENYLAMINOCHLORARSIN		6.1			P	I										0	E0	P002									PP31									T6				TP33				F-A	S-A!	D	SW2																			DIPHENYLAMINE CHLOROARSINE			0	1	1698		+	
1699	1		DIPHENYLCHLORARSIN, FLÜSSIG		6.1			P	I										0	E0	P001									PP31																	F-A	S-A!	D	SW2																			DIPHENYLCHLOROARSINE, LIQUID			0	1	1699		+	
1700	1		TRÄNENGAS-KERZEN		6.1	4.1													0	E0	P600																										F-A	S-G	D	SW2																			TEAR GAS CANDLES			0	1	1700			
1701	1		XYLYLBROMID, FLÜSSIG		6.1				II										0	E0	P001									PP31					IBC02				T7				TP2	TP13			F-A	S-A	D	SW2															SGG10				XYLYL BROMIDE, LIQUID			0	1	1701			
1702	1	1,1,2,2-	TETRACHLORETHAN		6.1			P	II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A!	A	SW2															SGG10			1,1,2,2-	TETRACHLOROETHANE			0	1	1702		+	
1704	1		TETRAETHYLDITHIOPYROPHOSPHAT		6.1			P	II	43									100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A!	D	SW2																			TETRAETHYL DITHIOPYROPHOSPHATE			0	1	1704		+	
1707	1		THALLIUMVERBINDUNG, N.A.G.		6.1			P	II	43	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																				THALLIUM COMPOUND, N.O.S.			1	1	1707		+	
1708	1		TOLUIDINE, FLÜSSIG		6.1			P	II	279									100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A!	A																				TOLUIDINES, LIQUID			0	1	1708		+	
1709	1	2,4-	TOLUYLENDIAMIN, FEST		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																			2,4-	TOLUYLENEDIAMINE, SOLID			0	1	1709		+	
1710	1		TRICHLORETHYLEN		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A	SW2															SGG10				TRICHLOROETHYLENE			0	1	1710		-	
1711	1		XYLIDINE, FLÜSSIG		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A																				XYLIDINES, LIQUID			0	1	1711		+	
1712	1		ZINKARSENAT		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																SGG7				ZINC ARSENATE			0	1	1712		+	
1712	2		ZINKARSENIT		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																SGG7				ZINC ARSENITE			0	1	1712		+	
1712	3		ZINKARSENAT UND ZINKARSENIT, MISCHUNG		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																SGG7				ZINC ARSENATE AND ZINC ARSENITE MIXTURE			0	1	1712		+	
1713	1		ZINKCYANID		6.1			P	I										0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A!	A						SG35										SGG6	SGG7			ZINC CYANIDE			0	1	1713		+	
1714	1		ZINKPHOSPHID		4.3	6.1			I										0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-N	E	SW2	SW5		H1		SG26	SG35									SGG7				ZINC PHOSPHIDE			0	1	1714		+	
1715	1		ESSIGSÄUREANHYDRID		8	3			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-C	A	SW2					SG36	SG49									SGG1				ACETIC ANHYDRIDE			0	1	1715		-	
1716	1		ACETYLBROMID		8				II										1 L	E2	P001														IBC02	B20			T8				TP2				F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				ACETYL BROMIDE			0	1	1716			
1717	1		ACETYLCHLORID		3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02	B20			T8				TP2				F-E!	S-C	B	SW2					SG36	SG49									SGG1				ACETYL CHLORIDE			0	1	1717		-	
1718	1		BUTYLPHOSPHAT		8				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				BUTYL ACID PHOSPHATE			0	1	1718			
1719	1		ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8				II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-A	S-B	A						SG22	SG35									SGG18				CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.			1	1	1719			
1719	2		ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8				III	223	274								5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP1	TP28			F-A	S-B	A						SG22	SG35									SGG18				CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.			1	1	1719			
1722	1		ALLYLCHLORFORMIAT		6.1	3	8		I										0	E0	P001																		T14				TP2	TP13			F-E	S-C	D	SW2					SG5	SG8	SG36	SG49							SGG1				ALLYL CHLOROFORMATE			0	1	1722			
1723	1		ALLYLIODID		3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2	TP13			F-E	S-C	B	SW2					SG36	SG49									SGG1	SGG10			ALLYL IODIDE			0	1	1723		-	
1724	1		ALLYLTRICHLORSILAN, STABILISIERT		8	3			II	386									0	E0	P010																		T10				TP2	TP7	TP13		F-E	S-C	C	SW1	SW2				SG36	SG49									SGG1				ALLYLTRICHLOROSILANE, STABILIZED			0	1	1724			
1725	1		ALUMINIUMBROMID, WASSERFREI		8				II	937									1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A	SW2					SG36	SG49									SGG1				ALUMINIUM BROMIDE, ANHYDROUS			0	1	1725			
1726	1		ALUMINIUMCHLORID, WASSERFREI		8				II	937									1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A	SW2					SG36	SG49									SGG1				ALUMINIUM CHLORIDE, ANHYDROUS			0	1	1726		-	
1727	1		AMMONIUMHYDROGENDIFLUORID, FEST		8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A	SW1	SW2				SG35	SG36	SG49								SGG1	SGG2			AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLID			0	1	1727		-	
1728	1		AMYLTRICHLORSILAN		8				II										0	E0	P010																		T10				TP2	TP7	TP13		F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				AMYLTRICHLOROSILANE			0	1	1728			
1729	1		ANISOYLCHLORID		8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				ANISOYL CHLORIDE			0	1	1729			
1730	1		ANTIMONPENTACHLORID, FLÜSSIG		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				ANTIMONY PENTACHLORIDE, LIQUID			0	1	1730		+	
1731	1		ANTIMONPENTACHLORID, LÖSUNG		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				ANTIMONY PENTACHLORIDE SOLUTION			0	1	1731		E	
1731	2		ANTIMONPENTACHLORID, LÖSUNG		8				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				ANTIMONY PENTACHLORIDE SOLUTION			0	1	1731		E	
1732	1		ANTIMONPENTAFLUORID		8	6.1			II										1 L	E0	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	D	SW2					SG6	SG8	SG10	SG12	SG36	SG49					SGG1				ANTIMONY PENTAFLUORIDE			0	1	1732		+	
1733	1		ANTIMONTRICHLORID		8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				ANTIMONY TRICHLORIDE			0	1	1733		+	
1736	1		BENZOYLCHLORID		8				II										1 L	E2	P001														IBC02	B20			T8				TP2	TP13			F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				BENZOYL CHLORIDE			0	1	1736		-	
1737	1		BENZYLBROMID		6.1	8			II										0	E4	P001														IBC02	B20			T8				TP2	TP13			F-A	S-B	D	SW2			H1		SG36	SG49									SGG1	SGG10			BENZYL BROMIDE			0	1	1737		-	
1738	1		BENZYLCHLORID		6.1	8			II										0	E4	P001														IBC02	B20			T8				TP2	TP13			F-A	S-B	D	SW2			H1		SG36	SG49									SGG1	SGG10			BENZYL CHLORIDE			0	1	1738		-	
1739	1		BENZYLCHLORFORMIAT		8			P	I										0	E0	P001																		T10				TP2	TP13			F-A	S-B!	D	SW2					SG36	SG49									SGG1				BENZYL CHLOROFORMATE			0	1	1739		+	
1740	1		HYDROGENDIFLUORIDE, FEST, N.A.G.		8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A	SW1	SW2				SG35	SG36	SG49								SGG1				HYDROGENDIFLUORIDES, SOLID, N.O.S.			0	1	1740			
1740	2		HYDROGENDIFLUORIDE, FEST, N.A.G.		8				III	223									5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A	SW1	SW2				SG35	SG36	SG49								SGG1				HYDROGENDIFLUORIDES, SOLID, N.O.S.			0	1	1740			
1741	1		BORTRICHLORID		2.3	8													0	E0	P200																										F-C	S-U	D	SW1	SW2																		BORON TRICHLORIDE			0	1	1741		-	
1742	1		BORTRIFLUORID-ESSIGSÄURE-KOMPLEX, FLÜSSIG		8				II										1 L	E2	P001														IBC02	B20			T8				TP2				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				BORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX, LIQUID			0	1	1742			
1743	1		BORTRIFLUORID-PROPIONSÄURE-KOMPLEX, FLÜSSIG		8				II										500 ml	E2	P001														IBC02	B20			T8				TP2				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				BORON TRIFLUORIDE PROPIONIC ACID COMPLEX, LIQUID			0	1	1743			
1744	1		BROM		8	6.1			I										0	E0	P804																		T22				TP2	TP10	TP13		F-A	S-B	D	SW1	SW2		H2		SG6	SG16	SG17	SG19	SG36	SG49					SGG1				BROMINE			0	1	1744		+	
1744	2		BROM, LÖSUNG		8	6.1			I										0	E0	P804																		T22				TP2	TP10	TP13		F-A	S-B	D	SW1	SW2		H2		SG6	SG16	SG17	SG19	SG36	SG49					SGG1				BROMINE SOLUTION			0	1	1744		+	
1745	1		BROMPENTAFLUORID		5.1	6.1	8		I										0	E0	P200																		T22				TP2	TP13			F-A	S-B	D	SW1	SW2				SG6	SG16	SG19	SG36	SG49						SGG1				BROMINE PENTAFLUORIDE			0	1	1745			
1746	1		BROMTRIFLUORID		5.1	6.1	8		I										0	E0	P200																		T22				TP2	TP13			F-A	S-B	D	SW1	SW2				SG6	SG16	SG19	SG36	SG49						SGG1				BROMINE TRIFLUORIDE			0	1	1746			
1747	1		BUTYLTRICHLORSILAN		8	3			II										0	E0	P010																		T10				TP2	TP7	TP13		F-E	S-C	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				BUTYLTRICHLOROSILANE			0	1	1747			
1748	1		CALCIUMHYPOCHLORIT, TROCKEN		5.1			P	II	314									1 kg	E2	P002									PP85																	F-H	S-Q	D	SW1	SW11				SG35	SG38	SG49	SG53	SG60						SGG8				CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY			0	1	1748		+	
1748	2		CALCIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG, TROCKEN	mit mehr als 39 % aktivem Chlor (8,8 % aktivem Sauerstoff)	5.1			P	II	314									1 kg	E2	P002									PP85																	F-H	S-Q	D	SW1	SW11				SG35	SG38	SG49	SG53	SG60						SGG8				CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY	with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen)		0	1	1748		+	
1748	3		CALCIUMHYPOCHLORIT, TROCKEN		5.1			P	III	316									5 kg	E1	P002									PP85																	F-H	S-Q	D	SW1	SW11				SG35	SG38	SG49	SG53	SG60						SGG8				CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY			0	1	1748		+	
1748	4		CALCIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG, TROCKEN	mit mehr als 39 % aktivem Chlor (8,8 % aktivem Sauerstoff)	5.1			P	III	316									5 kg	E1	P002									PP85																	F-H	S-Q	D	SW1	SW11				SG35	SG38	SG49	SG53	SG60						SGG8				CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY	with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen)		0	1	1748		+	
1749	1		CHLORTRIFLUORID		2.3	5.1	8												0	E0	P200																										F-C	S-W	D	SW2					SG6	SG19													CHLORINE TRIFLUORIDE			0	1	1749			
1750	1		CHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG		6.1	8			II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				CHLOROACETIC ACID SOLUTION			0	1	1750		E	
1751	1		CHLORESSIGSÄURE, FEST		6.1	8			II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				CHLOROACETIC ACID, SOLID			0	1	1751		+	
1752	1		CHLORACETYLCHLORID		6.1	8			I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-A	S-B	D	SW2					SG36	SG49									SGG1				CHLOROACETYL CHLORIDE			0	1	1752		+	
1753	1		CHLORPHENYLTRICHLORSILAN		8			P	II										0	E0	P010																		T10				TP2	TP7			F-A	S-B!	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				CHLOROPHENYLTRICHLOROSILANE			0	1	1753			
1754	1		CHLORSULFONSÄURE	(mit oder ohne Schwefeltrioxid)	8				I										0	E0	P001																		T20				TP2				F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				CHLOROSULPHONIC ACID	(with or without sulphur trioxide)		0	1	1754		-	
1755	1		CHROMSÄURE, LÖSUNG		8				II										1 L	E2	P001														IBC02	B20			T8				TP2				F-A	S-B	C	SW2					SG6	SG8	SG10	SG12	SG36	SG49					SGG1				CHROMIC ACID SOLUTION			0	1	1755		E	
1755	2		CHROMSÄURE, LÖSUNG		8				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	C	SW2					SG6	SG8	SG10	SG12	SG36	SG49					SGG1				CHROMIC ACID SOLUTION			0	1	1755		E	
1756	1		CHROMFLUORID, FEST		8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A						SG35	SG36	SG49								SGG1				CHROMIC FLUORIDE, SOLID			0	1	1756			
1757	1		CHROMFLUORID, LÖSUNG		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				CHROMIC FLUORIDE SOLUTION			0	1	1757			
1757	2		CHROMFLUORID, LÖSUNG		8				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				CHROMIC FLUORIDE SOLUTION			0	1	1757			
1758	1		CHROMOXYCHLORID		8				I										0	E0	P001																		T10				TP2				F-A	S-B	C	SW2					SG6	SG16	SG17	SG19	SG36	SG49					SGG1				CHROMIUM OXYCHLORIDE			0	1	1758		+	
1759	1		ÄTZENDER FESTER STOFF, N.A.G.		8				I	274									0	E0	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-B	B																				CORROSIVE SOLID, N.O.S.			1	1	1759			
1759	2		ÄTZENDER FESTER STOFF, N.A.G.		8				II	274									1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A																				CORROSIVE SOLID, N.O.S.			1	1	1759			
1759	3		ÄTZENDER FESTER STOFF, N.A.G.		8				III	223	274								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A																				CORROSIVE SOLID, N.O.S.			1	1	1759			
1760	1		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8				I	274									0	E0	P001																		T14				TP2	TP27			F-A	S-B	B	SW2																			CORROSIVE LIQUID, N.O.S.			1	1	1760			
1760	2		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8				II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-A	S-B	B	SW2																			CORROSIVE LIQUID, N.O.S.			1	1	1760			
1760	3		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP1	TP28			F-A	S-B	A	SW2																			CORROSIVE LIQUID, N.O.S.			1	1	1760			
1761	1		KUPFERETHYLENDIAMIN, LÖSUNG		8	6.1		P	II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B!	A						SG35														CUPRIETHYLENEDIAMINE SOLUTION			0	1	1761			
1761	2		KUPFERETHYLENDIAMIN, LÖSUNG		8	6.1		P	III	223									5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP1	TP28			F-A	S-B!	A						SG35														CUPRIETHYLENEDIAMINE SOLUTION			0	1	1761			
1762	1		CYCLOHEXENYLTRICHLORSILAN		8				II										0	E0	P010																		T10				TP2	TP7	TP13		F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				CYCLOHEXENYLTRICHLOROSILANE			0	1	1762			
1763	1		CYCLOHEXYLTRICHLORSILAN		8				II										0	E0	P010																		T10				TP2	TP7	TP13		F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				CYCLOHEXYLTRICHLOROSILANE			0	1	1763			
1764	1		DICHLORESSIGSÄURE		8				II										1 L	E2	P001														IBC02	B20			T8				TP2				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				DICHLOROACETIC ACID			0	1	1764		+	
1765	1		DICHLORACETYLCHLORID		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	D	SW2					SG36	SG49									SGG1				DICHLOROACETYL CHLORIDE			0	1	1765		+	
1766	1		DICHLORPHENYLTRICHLORSILAN		8			P	II										0	E0	P010																		T10				TP2	TP7	TP13		F-A	S-B!	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				DICHLOROPHENYLTRICHLOROSILANE			0	1	1766			
1767	1		DIETHYLDICHLORSILAN		8	3			II										0	E0	P010																		T10				TP2	TP7	TP13		F-E	S-C	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				DIETHYLDICHLOROSILANE			0	1	1767			
1768	1		DIFLUORPHOSPHORSÄURE, WASSERFREI		8				II										1 L	E2	P001														IBC02	B20			T8				TP2				F-A	S-B	A	SW2					SG36	SG49									SGG1				DIFLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS			0	1	1768			
1769	1		DIPHENYLDICHLORSILAN		8				II										0	E0	P010																		T10				TP2	TP7	TP13		F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				DIPHENYLDICHLOROSILANE			0	1	1769			
1770	1		DIPHENYLBROMMETHAN		8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	D	SW2					SG36	SG49									SGG1				DIPHENYLMETHYL BROMIDE			0	1	1770			
1771	1		DODECYLTRICHLORSILAN		8				II										0	E0	P010																		T10				TP2	TP7	TP13		F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				DODECYLTRICHLOROSILANE			0	1	1771			
1773	1		EISENCHLORID, WASSERFREI		8				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS			0	1	1773			
1774	1		FEUERLÖSCHER-LADUNGEN	ätzender flüssiger Stoff	8				II										1 L	E0	P001									PP4																	F-A	S-B	A																				FIRE EXTINGUISHER CHARGES	corrosive liquid		0	1	1774			
1775	1		FLUORBORSÄURE		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				FLUOROBORIC ACID			0	1	1775		-	
1776	1		FLUORPHOSPHORSÄURE, WASSERFREI		8				II										1 L	E2	P001														IBC02	B20			T8				TP2				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				FLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS			0	1	1776			
1777	1		FLUORSULFONSÄURE		8				I										0	E0	P001																		T10				TP2				F-A	S-B	D	SW2					SG36	SG49									SGG1				FLUOROSULPHONIC ACID			0	1	1777		-	
1778	1		FLUORKIESELSÄURE		8				II										1 L	E2	P001														IBC02	B20			T8				TP2				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				FLUOROSILICIC ACID			0	1	1778		-	
1779	1		AMEISENSÄURE	mit mehr als 85 Masse-% Säure	8	3			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-C	A	SW2					SG36	SG49									SGG1				FORMIC ACID	with more than 85% acid, by mass		0	1	1779		-	
1780	1		FUMARYLCHLORID		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				FUMARYL CHLORIDE			0	1	1780			
1781	1		HEXADECYLTRICHLORSILAN		8				II										0	E0	P010																		T10				TP2	TP7	TP13		F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				HEXADECYLTRICHLOROSILANE			0	1	1781			
1782	1		HEXAFLUORPHOSPHORSÄURE		8				II										1 L	E2	P001														IBC02	B20			T8				TP2				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				HEXAFLUOROPHOSPHORIC ACID			0	1	1782			
1783	1		HEXAMETHYLENDIAMIN, LÖSUNG		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	A						SG35														HEXAMETHYLENEDIAMINE SOLUTION			0	1	1783		-	
1783	2		HEXAMETHYLENDIAMIN, LÖSUNG		8				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG35														HEXAMETHYLENEDIAMINE SOLUTION			0	1	1783		-	
1784	1		HEXYLTRICHLORSILAN		8				II										0	E0	P010																		T10				TP2	TP7	TP13		F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				HEXYLTRICHLOROSILANE			0	1	1784			
1786	1		FLUORWASSERSTOFFSÄURE UND SCHWEFELSÄURE, MISCHUNG		8	6.1			I										0	E0	P001																		T10				TP2	TP13			F-A	S-B	D	SW2					SG36	SG49									SGG1				HYDROFLUORIC ACID AND SULPHURIC ACID MIXTURE			0	1	1786			
1787	1		IODWASSERSTOFFSÄURE		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	C						SG36	SG49									SGG1				HYDRIODIC ACID			0	1	1787		-	
1787	2		IODWASSERSTOFFSÄURE		8				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	C						SG36	SG49									SGG1				HYDRIODIC ACID			0	1	1787		-	
1788	1		BROMWASSERSTOFFSÄURE		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	C						SG36	SG49									SGG1				HYDROBROMIC ACID			0	1	1788		-	
1788	2		BROMWASSERSTOFFSÄURE		8				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	C						SG36	SG49									SGG1				HYDROBROMIC ACID			0	1	1788		-	
1789	1		CHLORWASSERSTOFFSÄURE		8				II										1 L	E2	P001														IBC02	B20			T8				TP2				F-A	S-B	C						SG36	SG49									SGG1				HYDROCHLORIC ACID			0	1	1789		-	
1789	2		CHLORWASSERSTOFFSÄURE		8				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	C						SG36	SG49									SGG1				HYDROCHLORIC ACID			0	1	1789		-	
1790	1		FLUORWASSERSTOFFSÄURE	Lösung mit mehr als 60 % Fluorwasserstoff	8	6.1			I										0	E0	P802									PP79	PP81								T10				TP2	TP13			F-A	S-B	D	SW1	SW2		H2		SG36	SG49									SGG1				HYDROFLUORIC ACID	with more than 60% hydrogen fluoride		0	1	1790		-	
1790	2		FLUORWASSERSTOFFSÄURE	Lösung mit höchstens 60 % Fluorwasserstoff	8	6.1			II										1 L	E2	P001									PP81					IBC02	B20			T8				TP2				F-A	S-B	D	SW1	SW2		H2		SG36	SG49									SGG1				HYDROFLUORIC ACID	with not more than 60% hydrogen fluoride		0	1	1790		-	
1791	1		HYPOCHLORITLÖSUNG		8			P	II	274	900								1 L	E2	P001									PP10					IBC02	B5			T7				TP2	TP24			F-A	S-B!	B						SG20										SGG8				HYPOCHLORITE SOLUTION			1	1	1791		E	
1791	2		HYPOCHLORITLÖSUNG		8			P	III	223	274	900							5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP2	TP24			F-A	S-B!	B						SG20										SGG8				HYPOCHLORITE SOLUTION			1	1	1791		E	
1792	1		IODMONOCHLORID, FEST		8				II										1 kg	E0	P002														IBC08	B4	B21		T7				TP2				F-A	S-B	D	SW2					SG6	SG16	SG17	SG19	SG36	SG49					SGG1				IODINE MONOCHLORIDE, SOLID			0	1	1792			
1793	1		ISOPROPYLPHOSPHAT		8				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC02				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				ISOPROPYL ACID PHOSPHATE			0	1	1793			
1794	1		BLEISULFAT	mit mehr als 3 % freier Säure	8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1	SGG7	SGG9		LEAD SULPHATE	with more than 3% free acid		0	1	1794		+	
1796	1		NITRIERSÄUREMISCHUNG	mit mehr als 50 % Salpetersäure	8	5.1			I										0	E0	P001																		T10				TP2	TP13			F-A	S-Q	D	SW2					SG16	SG36	SG49								SGG1				NITRATING ACID MIXTURE	with more than 50 % nitric acid		0	1	1796			
1796	2		NITRIERSÄUREMISCHUNG	mit höchstens 50 % Salpetersäure	8				II										1 L	E0	P001														IBC02	B20			T8				TP2	TP13			F-A	S-B	D	SW2					SG36	SG49									SGG1				NITRATING ACID MIXTURE	with not more than 50 % nitric acid		0	1	1796			
1798	1		GEMISCHE AUS SALPETERSÄURE UND SALZSÄURE		8				I										0	E0	P802																		T10				TP2	TP13			F-A	S-B	D	SW2					SG6	SG16	SG17	SG19	SG36	SG49					SGG1				NITROHYDROCHLORIC ACID			0	1	1798			
1799	1		NONYLTRICHLORSILAN		8				II										0	E0	P010																		T10				TP2	TP7	TP13		F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				NONYLTRICHLOROSILANE			0	1	1799			
1800	1		OCTADECYLTRICHLORSILAN		8				II										0	E0	P010																		T10				TP2	TP7	TP13		F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				OCTADECYLTRICHLOROSILANE			0	1	1800			
1801	1		OCTYLTRICHLORSILAN		8				II										0	E0	P010																		T10				TP2	TP7	TP13		F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				OCTYLTRICHLOROSILANE			0	1	1801			
1802	1		PERCHLORSÄURE	mit höchstens 50 Masse-% Säure	8	5.1			II										1 L	E0	P001														IBC02				T7				TP2				F-H	S-Q	C						SG16	SG36	SG49								SGG1				PERCHLORIC ACID	with not more than 50% acid, by mass		0	1	1802		-	
1803	1		PHENOLSULFONSÄURE, FLÜSSIG		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	C	SW15					SG36	SG49									SGG1				PHENOLSULPHONIC ACID, LIQUID			0	1	1803			
1804	1		PHENYLTRICHLORSILAN		8				II										0	E0	P010																		T10				TP2	TP7	TP13		F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				PHENYLTRICHLOROSILANE			0	1	1804			
1805	1		PHOSPHORSÄURE, LÖSUNG		8				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				PHOSPHORIC ACID, SOLUTION			0	1	1805		-	
1806	1		PHOSPHORPENTACHLORID		8				II										1 kg	E0	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	C	SW2					SG6	SG8	SG10	SG12	SG36	SG49					SGG1				PHOSPHORUS PENTACHLORIDE			0	1	1806		-	
1807	1		PHOSPHORPENTOXID		8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				PHOSPHORUS PENTOXIDE			0	1	1807		-	
1808	1		PHOSPHORTRIBROMID		8				II										1 L	E0	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				PHOSPHORUS TRIBROMIDE			0	1	1808		-	
1809	1		PHOSPHORTRICHLORID		6.1	8			I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-A	S-B	D	SW2					SG36	SG49									SGG1				PHOSPHORUS TRICHLORIDE			0	1	1809		-	
1810	1		PHOSPHOROXYCHLORID		6.1	8			I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-A	S-B	D	SW2					SG36	SG49									SGG1				PHOSPHORUS OXYCHLORIDE			0	1	1810		-	
1811	1		KALIUMHYDROGENDIFLUORID, FEST		8	6.1			II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A	SW1	SW2				SG35	SG36	SG49								SGG1				POTASSIUM HYDROGEN DIFLUORIDE, SOLID			0	1	1811		-	
1812	1		KALIUMFLUORID, FEST		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A						SG35														POTASSIUM FLUORIDE, SOLID			0	1	1812		-	
1813	1		KALIUMHYDROXID, FEST		8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID			0	1	1813		-	
1814	1		KALIUMHYDROXIDLÖSUNG		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION			0	1	1814		-	
1814	2		KALIUMHYDROXIDLÖSUNG		8				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION			0	1	1814		-	
1815	1		PROPIONYLCHLORID		3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-C	B	SW2					SG36	SG49									SGG1				PROPIONYL CHLORIDE			0	1	1815		-	
1816	1		PROPYLTRICHLORSILAN		8	3			II										0	E0	P010																		T10				TP2	TP7	TP13		F-E	S-C	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				PROPYLTRICHLOROSILANE			0	1	1816			
1817	1		PYROSULFURYLCHLORID		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T8				TP2				F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				PYROSULPHURYL CHLORIDE			0	1	1817			
1818	1		SILICIUMTETRACHLORID		8				II										0	E0	P010																		T10				TP2	TP7	TP13		F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49	SG72								SGG1				SILICON TETRACHLORIDE			0	1	1818		-	
1819	1		NATRIUMALUMINATLÖSUNG		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				SODIUM ALUMINATE SOLUTION			0	1	1819			
1819	2		NATRIUMALUMINATLÖSUNG		8				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				SODIUM ALUMINATE SOLUTION			0	1	1819			
1823	1		NATRIUMHYDROXID, FEST		8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				SODIUM HYDROXIDE, SOLID			0	1	1823		-	
1824	1		NATRIUMHYDROXIDLÖSUNG		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				SODIUM HYDROXIDE SOLUTION			0	1	1824		-	
1824	2		NATRIUMHYDROXIDLÖSUNG		8				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				SODIUM HYDROXIDE SOLUTION			0	1	1824		-	
1825	1		NATRIUMMONOXID		8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				SODIUM MONOXIDE			0	1	1825			
1826	1		ABFALLNITRIERSÄUREMISCHUNG	mit mehr als 50 % Salpetersäure	8	5.1			I	113									0	E0	P001																		T10				TP2	TP13			F-A	S-Q	D	SW2					SG16	SG36	SG49								SGG1				NITRATING ACID MIXTURE, SPENT	with more than 50% nitric acid		0	1	1826			
1826	2		ABFALLNITRIERSÄUREMISCHUNG	mit höchstens 50 % Salpetersäure	8				II	113									1 L	E0	P001														IBC02	B20			T8				TP2				F-A	S-B	D	SW2					SG36	SG49									SGG1				NITRATING ACID MIXTURE, SPENT	with not more than 50% nitric acid		0	1	1826			
1827	1		ZINNTETRACHLORID, WASSERFREI		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	C						SG36	SG49									SGG1				STANNIC CHLORIDE, ANHYDROUS			0	1	1827		-	
1828	1		SCHWEFELCHLORIDE		8				I										0	E0	P602																		T20				TP2				F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				SULPHUR CHLORIDES			0	1	1828		+	
1829	1		SCHWEFELTRIOXID, STABILISIERT		8				I	386									0	E0	P001																		T20				TP4	TP13	TP25	TP26	F-A	S-B	C	SW1	SW2				SG36	SG49									SGG1				SULPHUR TRIOXIDE, STABILIZED			0	1	1829			
1830	1		SCHWEFELSÄURE	mit mehr als 51 % Säure	8				II										1 L	E2	P001														IBC02	B20			T8				TP2				F-A	S-B	C	SW15					SG36	SG49									SGG1				SULPHURIC ACID	with more than 51% acid		0	1	1830		-	
1831	1		SCHWEFELSÄURE, RAUCHEND		8	6.1			I										0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-A	S-B	C	SW2	SW15				SG36	SG49									SGG1				SULPHURIC ACID, FUMING			0	1	1831			
1832	1		SCHWEFELSÄURE, GEBRAUCHT		8				II	113									1 L	E0	P001														IBC02	B20			T8				TP2				F-A	S-B	C	SW15					SG36	SG49									SGG1				SULPHURIC ACID, SPENT			0	1	1832		-	
1833	1		SCHWEFELIGE SÄURE		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	B	SW2					SG36	SG49									SGG1				SULPHUROUS ACID			0	1	1833			
1834	1		SULFURYLCHLORID		6.1	8			I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-A	S-B	D	SW2					SG36	SG49									SGG1				SULPHURYL CHLORIDE			0	1	1834		-	
1835	1		TETRAMETHYLAMMONIUMHYDROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit mehr als 2,5 %, aber weniger als 25 % Tetramethylammoniumhydroxid	8	6.1			II	279	408	409							1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	A						SG35										SGG2	SGG18			TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE AQUEOUS SOLUTION	with more than 2.5% but less than 25% tetramethylammonium hydroxide		0	1	1835			
1835	2		TETRAMETHYLAMMONIUMHYDROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit höchstens 2,5 % Tetramethylammoniumhydroxid	8				III	223	408	409							5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP2				F-A	S-B	A						SG35										SGG2	SGG18			TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE AQUEOUS SOLUTION	with not more than 2.5% tetramethylammonium hydroxide		0	1	1835			
1836	1		THIONYLCHLORID		8				I										0	E0	P802																		T10				TP2	TP13			F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				THIONYL CHLORIDE			0	1	1836		-	
1837	1		THIOPHOSPHORYLCHLORID		8				II										1 L	E0	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				THIOPHOSPHORYL CHLORIDE			0	1	1837			
1838	1		TITANTETRACHLORID		6.1	8			I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-A	S-B	D	SW2					SG36	SG49									SGG1	SGG7			TITANIUM TETRACHLORIDE			0	1	1838		-	
1839	1		TRICHLORESSIGSÄURE, FEST		8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				TRICHLOROACETIC ACID, SOLID			0	1	1839		+	
1840	1		ZINKCHLORID, LÖSUNG		8			P	III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP2				F-A	S-B!	A						SG36	SG49									SGG1	SGG7			ZINC CHLORIDE SOLUTION			0	1	1840		+	
1841	1		ACETALDEHYDAMMONIAK		9				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3	B6		T1				TP33				F-A	S-B	A						SG29														ACETALDEHYDE AMMONIA			0	1	1841			
1843	1		AMMONIUMDINITRO-o-CRESOLAT, FEST		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	B						SG15	SG16	SG30	SG63							SGG2				AMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE, SOLID			0	1	1843		+	
1845	1		KOHLENDIOXID, FEST		9														0	E0	P003									PP18																	F-C	S-V	C	SW2																			CARBON DIOXIDE, SOLID			0	1	1845		-	
1845	2		TROCKENEIS		9														0	E0	P003									PP18																	F-C	S-V	C	SW2																			DRY ICE			0	1	1845		-	
1846	1		TETRACHLORKOHLENSTOFF		6.1			P	II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A!	A	SW2															SGG10				CARBON TETRACHLORIDE			0	1	1846		+	
1847	1		KALIUMSULFID, HYDRAT	mit mindestens 30 % Kristallwasser	8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				POTASSIUM SULPHIDE, HYDRATED	with not less than 30% water of crystallization		0	1	1847		+	
1848	1		PROPIONSÄURE	mit mindestens 10 % und weniger als 90 Masse-% Säure	8				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				PROPIONIC ACID	with not less than 10% and less than 90% acid, by mass		0	1	1848		-	
1849	1		NATRIUMSULFID, HYDRAT	mit mindestens 30 % Wasser	8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				SODIUM SULPHIDE, HYDRATED	with not less than 30% water		0	1	1849		+	
1851	1		MEDIKAMENT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1				II	221									100 ml	E4	P001																										F-A	S-A	C	SW2																			MEDICINE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			0	1	1851			
1851	2		MEDIKAMENT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1				III	221	223								5 L	E1	P001	LP01																									F-A	S-A	C	SW2																			MEDICINE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			0	1	1851			
1854	1		BARIUMLEGIERUNGEN, PYROPHOR		4.2				I										0	E0	P404									PP31									T21				TP7	TP33			F-G	S-M	D				H1		SG26										SGG15				BARIUM ALLOYS, PYROPHORIC			0	1	1854			
1855	1		CALCIUM, PYROPHOR		4.2				I										0	E0	P404									PP31																	F-G	S-M	D				H1		SG26														CALCIUM, PYROPHORIC			0	1	1855		-	
1855	2		CALCIUMLEGIERUNGEN, PYROPHOR		4.2				I										0	E0	P404									PP31																	F-G	S-M	D				H1		SG26														CALCIUM ALLOYS, PYROPHORIC			0	1	1855			
1856	1		LAPPEN, PUTZWOLLE, ÖLIG		4.2					29	123	973							0	E0	P003									PP19					IBC08	B3	B6										F-A	S-J	A																				RAGS, OILY			0	1	1856			
1857	1		TEXTILABFALL, NASS		4.2				III	123									0	E1	P410																										F-A	S-J	A																				TEXTILE WASTE, WET			0	1	1857			
1858	1		HEXAFLUORPROPYLEN		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				HEXAFLUOROPROPYLENE			0	1	1858		-	
1858	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1216		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 1216			0	1	1858		-	
1859	1		SILICIUMTETRAFLUORID		2.3	8													0	E0	P200																										F-C	S-U	D	SW2																			SILICON TETRAFLUORIDE			0	1	1859			
1860	1		VINYLFLUORID, STABILISIERT		2.1					386									0	E0	P200																										F-D	S-U	E	SW1	SW2																		VINYL FLUORIDE, STABILIZED			0	1	1860			
1862	1		ETHYLCROTONAT		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP2				F-E	S-D	B																				ETHYL CROTONATE			0	1	1862			
1863	1		DÜSENKRAFTSTOFF		3				I										500 ml	E3	P001																		T11				TP1	TP8	TP28		F-E	S-E	E																				FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE			0	1	1863		E	
1863	2		DÜSENKRAFTSTOFF		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1	TP8			F-E	S-E	B																				FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE			0	1	1863		E	
1863	3		DÜSENKRAFTSTOFF		3				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-E	A																				FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE			0	1	1863		E	
1865	1	n-	PROPYLNITRAT		3				II	26									1 L	E2	P001																										F-E	S-D	D						SG6	SG8	SG10	SG12										n-	PROPYL NITRATE			0	1	1865			
1866	1		HARZLÖSUNG	entzündbar	3				I										500 ml	E3	P001																		T11				TP1	TP8	TP28		F-E	S-E!	E																				RESIN SOLUTION	flammable		0	1	1866			
1866	2		HARZLÖSUNG	entzündbar	3				II										5 L	E2	P001									PP1					IBC02				T4				TP1	TP8			F-E	S-E!	B																				RESIN SOLUTION	flammable		0	1	1866			
1866	3		HARZLÖSUNG	entzündbar	3				III	223	955								5 L	E1	P001	LP01								PP1					IBC03				T2				TP1				F-E	S-E!	A																				RESIN SOLUTION	flammable		0	1	1866			
1868	1		DECABORAN		4.1	6.1			II										1 kg	E0	P002									PP31					IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-G	A						SG17														DECABORANE			0	1	1868			
1869	1		MAGNESIUM	in Form von Pellets, Spänen oder Bändern	4.1				III	920									5 kg	E1	P002	LP02								PP100	L3				IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-G	A				H1		SG17	SG25	SG26	SG32	SG35	SG36	SG52								MAGNESIUM	in pellets, turnings or ribbons		0	1	1869		-	
1869	2		MAGNESIUMLEGIERUNGEN	mit mehr als 50 % Magnesium in Form von Pellets, Spänen oder Bändern	4.1				III	59	920								5 kg	E1	P002	LP02								PP100	L3				IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-G	A				H1		SG17	SG25	SG26	SG32	SG35	SG36	SG52								MAGNESIUM ALLOYS	with more than 50% magnesium in pellets, turnings or ribbons		0	1	1869			
1870	1		KALIUMBORHYDRID		4.3				I										0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-O	E				H1		SG26	SG35													POTASSIUM BOROHYDRIDE			0	1	1870			
1871	1		TITANIUMHYDRID		4.1				II										1 kg	E2	P410									PP31	PP40				IBC04				T3				TP33				F-A	S-G	E																				TITANIUM HYDRIDE			0	1	1871			
1872	1		BLEIDIOXID		5.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-Q	A																SGG7	SGG9			LEAD DIOXIDE			0	1	1872		+	
1873	1		PERCHLORSÄURE	mit mehr als 50 Masse-%, aber höchstens 72 Masse-% Säure	5.1	8			I	900									0	E0	P502									PP28									T10				TP1				F-A	S-Q	D						SG16	SG36	SG49								SGG1				PERCHLORIC ACID	with more than 50% but not more than 72% acid, by mass		0	1	1873		-	
1884	1		BARIUMOXID		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				BARIUM OXIDE			0	1	1884			
1885	1		BENZIDIN		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				BENZIDINE			0	1	1885		+	
1886	1		BENZYLIDENCHLORID		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	D	SW2																			BENZYLIDENE CHLORIDE			0	1	1886		-	
1887	1		BROMCHLORMETHAN		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																SGG10				BROMOCHLOROMETHANE			0	1	1887			
1888	1		CHLOROFORM		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP2				F-A	S-A	A	SW2															SGG10				CHLOROFORM			0	1	1888		-	
1889	1		CYANBROMID		6.1	8		P	I										0	E0	P002									PP31									T6				TP33				F-A	S-B!	D	SW2					SG35										SGG6				CYANOGEN BROMIDE			0	1	1889		+	
1891	1		ETHYLBROMID		3	6.1			II										1 L	E2	P001														IBC02	B8			T7				TP2	TP13			F-E	S-D	B	SW2	SW5														SGG10				ETHYL BROMIDE			0	1	1891		-	
1892	1		ETHYLDICHLORARSIN		6.1			P	I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-A	S-A!	D	SW2																			ETHYLDICHLOROARSINE			0	1	1892		+	
1894	1		PHENYLQUECKSILBER(II)HYDROXID		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG11			PHENYLMERCURIC HYDROXIDE			0	1	1894		+	
1895	1		PHENYLQUECKSILBER(II)NITRAT		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG11			PHENYLMERCURIC NITRATE			0	1	1895		+	
1897	1		TETRACHLORETHYLEN		6.1			P	III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A!	A	SW2															SGG10				TETRACHLOROETHYLENE			0	1	1897		+	
1898	1		ACETYLIODID		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2	TP13			F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				ACETYL IODIDE			0	1	1898			
1902	1		DIISOOCTYLPHOSPHAT		8				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				DIISOOCTYL ACID PHOSPHATE			0	1	1902			
1903	1		DESINFEKTIONSMITTEL, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8				I	274									0	E0	P001																										F-A	S-B	B																				DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	1903			
1903	2		DESINFEKTIONSMITTEL, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8				II	274									1 L	E2	P001														IBC02												F-A	S-B	B																				DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	1903			
1903	3		DESINFEKTIONSMITTEL, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03												F-A	S-B	A																				DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	1903			
1905	1		SELENSÄURE		8				I										0	E0	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				SELENIC ACID			0	1	1905		+	
1906	1		ABFALLSCHWEFELSÄURE		8				II										1 L	E0	P001														IBC02				T8				TP2	TP28			F-A	S-B	C	SW15					SG36	SG49									SGG1				SLUDGE ACID			0	1	1906		-	
1907	1		NATRONKALK	mit mehr als 4 % Natriumhydroxid	8				III	62									5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				SODA LIME	with more than 4% sodium hydroxide		0	1	1907			
1908	1		CHLORITLÖSUNG		8				II	274	352								1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2	TP24			F-A	S-B	B						SG6	SG8	SG10	SG12	SG20						SGG5				CHLORITE SOLUTION			1	1	1908			
1908	2		CHLORITLÖSUNG		8				III	223	274	352							5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP2	TP24			F-A	S-B	B						SG6	SG8	SG10	SG12	SG20						SGG5				CHLORITE SOLUTION			1	1	1908			
1910	1		CALCIUMOXID		8					960																																																											CALCIUM OXIDE		Unterliegt nicht den Vorschriften dieses Codes, kann aber den Bestimmungen über die Beförderung gefährlicher Güter mit anderen Verkehrsträgern unterliegen.	0	2	1910			
1911	1		DIBORAN		2.3	2.1													0	E0	P200																										F-D	S-U	D	SW2					SG46														DIBORANE			0	1	1911			
1912	1		METHYLCHLORID UND METHYLENCHLORID, GEMISCH		2.1					228									0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	D	SW2																			METHYL CHLORIDE AND METHYLENE CHLORIDE MIXTURE			0	1	1912		-	
1913	1		NEON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2.2														120 ml	E1	P203																		T75				TP5				F-C	S-V	D																				NEON, REFRIGERATED LIQUID			0	1	1913			
1914	1		BUTYLPROPIONATE		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				BUTYL PROPIONATES			0	1	1914		-	
1915	1		CYCLOHEXANON		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				CYCLOHEXANONE			0	1	1915		-	
1916	1	2,2'-	DICHLORDIETHYLETHER		6.1	3			II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-D	A																			2,2'-	DICHLORODIETHYL ETHER			0	1	1916		-	
1917	1		ETHYLACRYLAT, STABILISIERT		3				II	386									1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1	TP13			F-E	S-D	C	SW1	SW2																		ETHYL ACRYLATE, STABILIZED			0	1	1917		-	
1918	1		ISOPROPYLBENZEN		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-E	A																				ISOPROPYLBENZENE			0	1	1918		+	
1919	1		METHYLACRYLAT, STABILISIERT		3				II	386									1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1	TP13			F-E	S-D	C	SW1																			METHYL ACRYLATE, STABILIZED			0	1	1919		-	
1920	1		NONANE		3			P	III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP2				F-E	S-E	A																				NONANES			0	1	1920			
1921	1		PROPYLENIMIN, STABILISIERT		3	6.1			I	386									0	E0	P001																		T14				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW1	SW2																		PROPYLENEIMINE, STABILIZED			0	1	1921		+	
1922	1		PYRROLIDIN		3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-C	B	SW2					SG35										SGG18				PYRROLIDINE			0	1	1922			
1923	1		CALCIUMDITHIONIT		4.2				II										0	E2	P410									PP31					IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-J	E				H1																CALCIUM DITHIONITE			0	1	1923			
1923	2		CALCIUMHYDROSULFIT		4.2				II										0	E2	P410									PP31					IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-J	E				H1																CALCIUM HYDROSULPHITE			0	1	1923			
1928	1		METHYLMAGNESIUMBROMID IN ETHYLETHER		4.3	3			I										0	E0	P402																										F-G!	S-L	D				H1		SG26														METHYLMAGNESIUM BROMIDE IN ETHYL ETHER			0	1	1928			
1929	1		KALIUMDITHIONIT		4.2				II										0	E2	P410									PP31					IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-J	E				H1																POTASSIUM DITHIONITE			0	1	1929			
1929	2		KALIUMHYDROSULFIT		4.2				II										0	E2	P410									PP31					IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-J	E				H1																POTASSIUM HYDROSULPHITE			0	1	1929			
1931	1		ZINKDITHIONIT		9				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-J	A				H1		SG11	SG20									SGG7				ZINC DITHIONITE			0	1	1931			
1931	2		ZINKHYDROSULFIT		9				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-J	A				H1		SG11	SG20									SGG7				ZINC HYDROSULPHITE			0	1	1931			
1932	1		ZIRKONIUMABFALL		4.2				III	223									0	E0	P002	LP02								PP31	L4				IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-L	D				H1		SG26														ZIRCONIUM SCRAP			0	1	1932		-	
1935	1		CYANID-LÖSUNG, N.A.G.		6.1			P	I	274									0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A!	B	SW2					SG35										SGG6				CYANIDE SOLUTION, N.O.S.			1	1	1935		+	
1935	2		CYANID-LÖSUNG, N.A.G.		6.1			P	II	274									100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A!	A	SW2					SG35										SGG6				CYANIDE SOLUTION, N.O.S.			1	1	1935		E	
1935	3		CYANID-LÖSUNG, N.A.G.		6.1			P	III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP2	TP13	TP28		F-A	S-A!	A	SW2					SG35										SGG6				CYANIDE SOLUTION, N.O.S.			1	1	1935		E	
1938	1		BROMESSIGSÄURE, LÖSUNG		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	A	SW2					SG36	SG49									SGG1				BROMOACETIC ACID SOLUTION			0	1	1938		E	
1938	2		BROMESSIGSÄURE, LÖSUNG		8				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP2				F-A	S-B	A	SW2					SG36	SG49									SGG1				BROMOACETIC ACID SOLUTION			0	1	1938		E	
1939	1		PHOSPHOROXYBROMID		8				II										1 kg	E0	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	C	SW1	SW2		H2		SG36	SG49									SGG1				PHOSPHORUS OXYBROMIDE			0	1	1939			
1940	1		THIOGLYCOLSÄURE		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				THIOGLYCOLIC ACID			0	1	1940		-	
1941	1		DIBROMDIFLUORMETHAN		9				III										5 L	E1	P001	LP01																	T11				TP2				F-A	S-A	A	SW1																			DIBROMODIFLUOROMETHANE			0	1	1941			
1942	1		AMMONIUMNITRAT	mit höchstens 0,2 % brennbaren Stoffen, einschließlich jedes als Kohlenstoff berechneten organischen Stoffes, unter Ausschluss jedes anderen zugesetzten Stoffes	5.1				III	900	952	967							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1	BK2	BK3		TP33				F-H	S-Q	C	SW1	SW14	SW23			SG16	SG42	SG45	SG47	SG48	SG51	SG56	SG58	SG59	SG61	SGG2				AMMONIUM NITRATE	with not more than 0.2% combustible substances, including any organic substance calculated as carbon, to the exclusion of any other added substance		0	1	1942			
1944	1		SICHERHEITSZÜNDHÖLZER	(Heftchen, Kärtchen oder Schachteln mit Reibfläche)	4.1				III	293	294								5 kg	E1	P407																										F-A	S-I	A																				MATCHES, SAFETY	(book, card or strike on box)		0	1	1944			
1945	1		WACHSZÜNDHÖLZER		4.1				III	293	294								5 kg	E1	P407																										F-A	S-I	B																				MATCHES, WAX 'VESTA'			0	1	1945			
1950	1		DRUCKGASPACKUNGEN		2	See SP63				63	190	277	327	344	381	959			See SP277	E0	P207	LP200								PP87	L2																F-D	S-U		SW1	SW22				SG69														AEROSOLS		Die Unterteilung der Klasse 2 und die Nebengefahr(en) hängen von der Art des Inhalts der Druckgaspackung ab (siehe Sondervorschrift 63).	0	1	1950			
1951	1		ARGON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2.2														120 ml	E1	P203																		T75				TP5				F-C	S-V	D																				ARGON, REFRIGERATED LIQUID			0	1	1951			
1952	1		ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH	mit höchstens 9 % Ethylenoxid	2.2					392									120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																				ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE	with not more than 9% ethylene oxide		0	1	1952			
1953	1		VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		2.3	2.1				274									0	E0	P200																										F-D	S-U	D	SW2																			COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	1953			
1954	1		VERDICHTETES GAS, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		2.1					274	392								0	E0	P200																										F-D	S-U	D	SW2																			COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	1954			
1955	1		VERDICHTETES GAS, GIFTIG, N.A.G.		2.3					274									0	E0	P200																										F-C	S-U	D	SW2																			COMPRESSED GAS, TOXIC, N.O.S.			1	1	1955			
1956	1		VERDICHTETES GAS, N.A.G.		2.2					274	378	392							120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																				COMPRESSED GAS, N.O.S.			1	1	1956			
1957	1		DEUTERIUM, VERDICHTET		2.1														0	E0	P200																										F-D	S-U	E	SW2																			DEUTERIUM, COMPRESSED			0	1	1957			
1958	1	1,2-	DICHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAN		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																			1,2-	DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE			0	1	1958			
1958	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 114		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 114			0	1	1958			
1959	1	1,1-	DIFLUORETHYLEN		2.1														0	E0	P200																										F-D	S-U	E	SW2																		1,1-	DIFLUOROETHYLENE			0	1	1959			
1959	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1132a		2.1														0	E0	P200																										F-D	S-U	E	SW2																			REFRIGERANT GAS R 1132a			0	1	1959			
1961	1		ETHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2.1														0	E0	P203																		T75				TP5				F-D	S-U	D	SW2																			ETHANE, REFRIGERATED LIQUID			0	1	1961		-	
1962	1		ETHYLEN		2.1														0	E0	P200																										F-D	S-U	E	SW2																			ETHYLENE			0	1	1962		-	
1963	1		HELIUM, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2.2														120 ml	E1	P203																		T75				TP5	TP34			F-C	S-V	D																				HELIUM, REFRIGERATED LIQUID			0	1	1963			
1964	1		KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERDICHTET, N.A.G.		2.1					274									0	E0	P200																										F-D	S-U	E	SW2																			HYDROCARBON GAS MIXTURE, COMPRESSED, N.O.S.			1	1	1964			
1965	1		KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G.		2.1					274	392								0	E0	P200																		T50								F-D!	S-U	E	SW2																			HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S.			1	1	1965			
1966	1		WASSERSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2.1														0	E0	P203																		T75				TP5	TP34			F-D!	S-U	D	SW2					SG46														HYDROGEN, REFRIGERATED LIQUID			0	1	1966		-	
1967	1		INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL, GASFÖRMIG, GIFTIG, N.A.G.		2.3					274									0	E0	P200																										F-C	S-U	D	SW2																			INSECTICIDE GAS, TOXIC, N.O.S.			1	1	1967			
1968	1		INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL, GASFÖRMIG, N.A.G.		2.2					274									120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																				INSECTICIDE GAS, N.O.S.			1	1	1968			
1969	1		ISOBUTAN		2.1					392									0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	E	SW2																			ISOBUTANE			0	1	1969		-	
1970	1		KRYPTON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2.2														120 ml	E1	P203																		T75				TP5				F-C	S-V	D																				KRYPTON, REFRIGERATED LIQUID			0	1	1970			
1971	1		METHAN, VERDICHTET		2.1					392	974								0	E0	P200																										F-D	S-U	E	SW2																			METHANE, COMPRESSED			0	1	1971		-	
1971	2		ERDGAS, VERDICHTET	mit hohem Methangehalt	2.1					392	974								0	E0	P200																										F-D	S-U	E	SW2																			NATURAL GAS, COMPRESSED	with high methane content		0	1	1971		-	
1972	1		METHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2.1														0	E0	P203																		T75				TP5				F-D!	S-U	D	SW2																			METHANE, REFRIGERATED LIQUID			0	1	1972		-	
1972	2		ERDGAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	mit hohem Methangehalt	2.1														0	E0	P203																		T75				TP5				F-D!	S-U	D	SW2																			NATURAL GAS, REFRIGERATED LIQUID	with high methane content		0	1	1972		-	
1973	1		CHLORDIFLUORMETHAN UND CHLORPENTAFLUORETHAN, GEMISCH	mit einem konstanten Siedepunkt, mit ca. 49 % Chlordifluormethan	2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				CHLORODIFLUOROMETHANE AND CHLOROPENTAFLUOROETHANE MIXTURE	with fixed boiling point, with approximately 49% chlorodifluoromethane		0	1	1973			
1973	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 502		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 502			0	1	1973			
1974	1		BROMCHLORDIFLUORMETHAN		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				CHLORODIFLUOROBROMOMETHANE			0	1	1974			
1974	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 12B1		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 12B1			0	1	1974			
1975	1		STICKSTOFFMONOXID UND DISTICKSTOFFTETROXID, GEMISCH		2.3	5.1	8												0	E0	P200																										F-C	S-W	D	SW2					SG6	SG19													NITRIC OXIDE AND DINITROGEN TETROXIDE MIXTURE			0	1	1975			
1975	2		STICKSTOFFMONOXID UND STICKSTOFFDIOXID, GEMISCH		2.3	5.1	8												0	E0	P200																										F-C	S-W	D	SW2					SG6	SG19													NITRIC OXIDE AND NITROGEN DIOXIDE MIXTURE			0	1	1975			
1976	1		OCTAFLUORCYCLOBUTAN		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				OCTAFLUOROCYCLOBUTANE			0	1	1976			
1976	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL RC 318		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS RC 318			0	1	1976			
1977	1		STICKSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2.2					345	346								120 ml	E1	P203																		T75				TP5				F-C	S-V	D																				NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID			0	1	1977			
1978	1		PROPAN		2.1					392									0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	E	SW2																			PROPANE			0	1	1978		-	
1982	1		TETRAFLUORMETHAN		2.2														120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																				TETRAFLUOROMETHANE			0	1	1982			
1982	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 14		2.2														120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 14			0	1	1982			
1983	1	1-	CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETHAN		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																			1-	CHLORO-2,2,2-TRIFLUOROETHANE			0	1	1983			
1983	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 133a		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 133a			0	1	1983			
1984	1		TRIFLUORMETHAN		2.2														120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																				TRIFLUOROMETHANE			0	1	1984			
1984	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 23		2.2														120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 23			0	1	1984			
1986	1		ALKOHOLE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	6.1			I	274									0	E0	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	E	SW2																			ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1	1	1986			
1986	2		ALKOHOLE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	6.1			II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-E	S-D	B	SW2																			ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1	1	1986			
1986	3		ALKOHOLE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	6.1			III	223	274								5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP1	TP28			F-E	S-D	A																				ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1	1	1986			
1987	1		ALKOHOLE, N.A.G.		3				II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1	TP8	TP28		F-E	S-D	B																				ALCOHOLS, N.O.S.			1	1	1987			
1987	2		ALKOHOLE, N.A.G.		3				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1	TP29			F-E	S-D	A																				ALCOHOLS, N.O.S.			1	1	1987			
1988	1		ALDEHYDE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	6.1			I	274									0	E0	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	E	SW2																			ALDEHYDES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1	1	1988			
1988	2		ALDEHYDE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	6.1			II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-E	S-D	B	SW2																			ALDEHYDES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1	1	1988			
1988	3		ALDEHYDE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	6.1			III	223	274								5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP1	TP28			F-E	S-D	A																				ALDEHYDES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1	1	1988			
1989	1		ALDEHYDE, N.A.G.		3				I	274									0	E3	P001																		T11				TP1	TP27			F-E	S-D	E																				ALDEHYDES, N.O.S.			1	1	1989			
1989	2		ALDEHYDE, N.A.G.		3				II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1	TP8	TP28		F-E	S-D	B																				ALDEHYDES, N.O.S.			1	1	1989			
1989	3		ALDEHYDE, N.A.G.		3				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1	TP29			F-E	S-D	A																				ALDEHYDES, N.O.S.			1	1	1989			
1990	1		BENZALDEHYD		9				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-A	S-A	A																				BENZALDEHYDE			0	1	1990		-	
1991	1		CHLOROPREN, STABILISIERT		3	6.1			I	386									0	E0	P001																		T14				TP2	TP6	TP13		F-E	S-D	D	SW1	SW2														SGG10				CHLOROPRENE, STABILIZED			0	1	1991		-	
1992	1		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		3	6.1			I	274									0	E0	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	E	SW2																			FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	1992			
1992	2		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		3	6.1			II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2	TP13			F-E	S-D	B	SW2																			FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	1992			
1992	3		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		3	6.1			III	223	274								5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP1	TP28			F-E	S-D	A																				FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	1992			
1993	1		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		3				I	274									0	E3	P001																		T11				TP1	TP27			F-E	S-E!	E																				FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.			1	1	1993			
1993	2		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		3				II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1	TP8	TP28		F-E	S-E!	B																				FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.			1	1	1993			
1993	3		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		3				III	223	274	955							5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1	TP29			F-E	S-E!	A																				FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.			1	1	1993			
1994	1		EISENPENTACARBONYL		6.1	3			I	354									0	E0	P601																		T22				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW2																			IRON PENTACARBONYL			0	1	1994			
1999	1		TEERE, FLÜSSIG	einschließlich Straßenöle und Cutback-Bitumen (Verschnittbitumen)	3				II										5 L	E2	P001														IBC02				T3				TP3	TP29			F-E	S-E	B																				TARS, LIQUID	including road oils, and cutback bitumens		0	1	1999			
1999	2		TEERE, FLÜSSIG	einschließlich Straßenöle und Cutback-Bitumen (Verschnittbitumen)	3				III	955									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T1				TP3				F-E	S-E	A																				TARS, LIQUID	including road oils, and cutback bitumens		0	1	1999			
2000	1		ZELLULOID	in Blöcken, Stangen, Rollen, Platten, Rohren usw., ausgenommen Abfälle	4.1				III	223	383								5 kg	E1	P002	LP02								PP7																	F-A	S-I	A																				CELLULOID	in block, rods, rolls, sheets, tubes, etc., except scrap		0	1	2000			
2001	1		COBALTNAPHTHENATPULVER		4.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-I	A																				COBALT NAPHTHENATES, POWDER			0	1	2001			
2002	1		ZELLULOID, ABFALL		4.2				III	223									0	E0	P002	LP02								PP8					IBC08	B3											F-A	S-J	D																				CELLULOID, SCRAP			0	1	2002			
2004	1		MAGNESIUMDIAMID		4.2				II										0	E2	P410									PP31					IBC06				T3				TP33				F-G	S-M	C				H1		SG26														MAGNESIUM DIAMIDE			0	1	2004			
2006	1		KUNSTSTOFFE AUF NITROCELLULOSEBASIS, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		4.2				III	274									0	E0	P002																										F-A	S-G	C																				PLASTICS, NITROCELLULOSE-BASED, SELF-HEATING, N.O.S.			1	1	2006			
2008	1		ZIRKONIUM-PULVER, TROCKEN		4.2				I										0	E0	P404									PP31									T21				TP7	TP33			F-G	S-M	D				H1		SG26										SGG15				ZIRCONIUM POWDER, DRY			0	1	2008		-	
2008	2		ZIRKONIUM-PULVER, TROCKEN		4.2				II										0	E2	P410									PP31					IBC06	B21			T3				TP33				F-G	S-M	D				H1		SG26										SGG15				ZIRCONIUM POWDER, DRY			0	1	2008		-	
2008	3		ZIRKONIUM-PULVER, TROCKEN		4.2				III	223									0	E1	P002	LP02								PP31	L4				IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-M	D				H1		SG26										SGG15				ZIRCONIUM POWDER, DRY			0	1	2008		-	
2009	1		ZIRKONIUM, TROCKEN	Bleche, Streifen oder gerollter Draht	4.2				III	223									0	E1	P002	LP02								PP31	L4																F-G	S-M	D				H1		SG26										SGG15				ZIRCONIUM, DRY	finished sheets, strip or coiled wire		0	1	2009		-	
2010	1		MAGNESIUMHYDRID		4.3				I										0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-O	E				H1		SG26	SG35													MAGNESIUM HYDRIDE			0	1	2010			
2011	1		MAGNESIUMPHOSPHID		4.3	6.1			I										0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-N	E	SW2	SW5		H1		SG26	SG35													MAGNESIUM PHOSPHIDE			0	1	2011		+	
2012	1		KALIUMPHOSPHID		4.3	6.1			I										0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-N	E	SW2	SW5		H1		SG26	SG35													POTASSIUM PHOSPHIDE			0	1	2012			
2013	1		STRONTIUMPHOSPHID		4.3	6.1			I										0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-N	E	SW2	SW5		H1		SG26	SG35													STRONTIUM PHOSPHIDE			0	1	2013			
2014	1		WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit mindestens 20 %, aber höchstens 60 % Wasserstoffperoxid (Stabilisierung nach Bedarf)	5.1	8			II										1 L	E2	P504									PP10					IBC02	B5			T7				TP2	TP6	TP24		F-H	S-Q	D	SW1					SG16	SG59	SG72								SGG16				HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION	with not less than 20% but not more than 60% hydrogen peroxide (stabilized as necessary)		0	1	2014		-	
2015	1		WASSERSTOFFPEROXID, STABILISIERT		5.1	8			I										0	E0	P501																		T9				TP2	TP6	TP24		F-H	S-Q	D	SW1					SG16	SG59									SGG16				HYDROGEN PEROXIDE, STABILIZED			0	1	2015		-	
2015	2		WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG, STABILISIERT	mit mehr als 60 % Wasserstoffperoxid	5.1	8			I										0	E0	P501																		T9				TP2	TP6	TP24		F-H	S-Q	D	SW1					SG16	SG59									SGG16				HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, STABILIZED	with more than 60% hydrogen peroxide		0	1	2015		-	
2016	1		MUNITION, GIFTIG, NICHT EXPLOSIV	ohne Zerleger oder Ausstoßladung, nicht scharf	6.1														0	E0	P600																										F-A	S-A	E	SW2			H1																AMMUNITION, TOXIC, NON-EXPLOSIVE	without burster or expelling charge, non-fuzed		0	1	2016			
2017	1		MUNITION, TRÄNENERZEUGEND, NICHT EXPLOSIV	ohne Zerleger oder Ausstoßladung, nicht scharf	6.1	8													0	E0	P600																										F-A	S-B	E	SW2			H1																AMMUNITION, TEAR-PRODUCING, NON-EXPLOSIVE	without burster or expelling charge, non-fuzed		0	1	2017			
2018	1		CHLORANILINE, FEST		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				CHLOROANILINES, SOLID			0	1	2018		+	
2019	1		CHLORANILINE, FLÜSSIG		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A						SG35														CHLOROANILINES, LIQUID			0	1	2019		+	
2020	1		CHLORPHENOLE, FEST		6.1				III	205									5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				CHLOROPHENOLS, SOLID			0	1	2020		E	
2021	1		CHLORPHENOLE, FLÜSSIG		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																				CHLOROPHENOLS, LIQUID			0	1	2021		+	
2022	1		KRESYLSÄURE		6.1	8			II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2	TP13			F-A	S-B	B																				CRESYLIC ACID			0	1	2022		-	
2023	1		EPICHLORHYDRIN		6.1	3		P	II	279									100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2	TP13			F-E	S-D!	A	SW2																			EPICHLOROHYDRIN			0	1	2023		-	
2024	1		QUECKSILBERVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1			P	I	43	66	274							0	E5	P001																										F-A	S-A!	B	SW2															SGG7	SGG11			MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1	1	2024		+	
2024	2		QUECKSILBERVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1			P	II	43	66	274							100 ml	E4	P001														IBC02												F-A	S-A!	B	SW2															SGG7	SGG11			MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1	1	2024		+	
2024	3		QUECKSILBERVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1			P	III	43	66	223	274						5 L	E1	P001	LP01													IBC03												F-A	S-A!	B	SW2															SGG7	SGG11			MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1	1	2024		+	
2025	1		QUECKSILBERVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1			P	I	43	66	274							0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG11			MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1	1	2025		+	
2025	2		QUECKSILBERVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1			P	II	43	66	274							500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG11			MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1	1	2025		+	
2025	3		QUECKSILBERVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1			P	III	43	66	223	274						5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG11			MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1	1	2025		+	
2026	1		PHENYLQUECKSILBERVERBINDUNG, N.A.G.		6.1			P	I	43	274								0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG11			PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.			1	1	2026		+	
2026	2		PHENYLQUECKSILBERVERBINDUNG, N.A.G.		6.1			P	II	43	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG11			PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.			1	1	2026		+	
2026	3		PHENYLQUECKSILBERVERBINDUNG, N.A.G.		6.1			P	III	43	223	274							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG11			PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.			1	1	2026		+	
2027	1		NATRIUMARSENIT, FEST		6.1				II	43									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				SODIUM ARSENITE, SOLID			0	1	2027		+	
2028	1		RAUCHBOMBEN, NEBELBOMBEN, NICHT EXPLOSIV	ätzender flüssiger Stoff, ohne Zünder	8														0	E0	P803																										F-A	S-B	E	SW2																			BOMBS, SMOKE, NON-EXPLOSIVE	with corrosive liquid, without initiating device		0	1	2028			
2029	1		HYDRAZIN, WASSERFREI		8	3	6.1		I										0	E0	P001																										F-E	S-C!	D	SW2					SG5	SG8	SG35								SGG18				HYDRAZINE, ANHYDROUS			0	1	2029		+	
2030	1		HYDRAZIN, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit mehr als 37 Masse-% Hydrazin	8	6.1			I										0	E0	P001																		T10				TP2	TP13			F-A	S-B	D	SW2					SG35										SGG18				HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION	with more than 37% hydrazine, by mass		0	1	2030		E	
2030	2		HYDRAZIN, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit mehr als 37 Masse-% Hydrazin	8	6.1			II										1 L	E0	P001														IBC02				T7				TP2	TP13			F-A	S-B	D	SW2					SG35										SGG18				HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION	with more than 37% hydrazine, by mass		0	1	2030		E	
2030	3		HYDRAZIN, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit mehr als 37 Masse-% Hydrazin	8	6.1			III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	D	SW2					SG35										SGG18				HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION	with more than 37% hydrazine, by mass		0	1	2030		E	
2031	1		SALPETERSÄURE	andere als rotrauchende, mit mehr als 70 % Säure	8	5.1			I										0	E0	P001									PP81									T10				TP2	TP13			F-A	S-Q	D						SG6	SG16	SG17	SG19	SG36	SG49					SGG1				NITRIC ACID	other than red fuming, with more than 70% nitric acid		0	1	2031		-	
2031	2		SALPETERSÄURE	andere als rotrauchende, mit mindestens 65 %, aber höchstens 70 % Säure	8	5.1			II										1 L	E2	P001									PP81					IBC02	B15	B20		T8				TP2				F-A	S-Q	D						SG6	SG16	SG17	SG19	SG36	SG49					SGG1				NITRIC ACID	other than red fuming, with at least 65% but with not more than 70% nitric acid		0	1	2031		-	
2031	3		SALPETERSÄURE	andere als rotrauchende, mit weniger als 65 % Säure	8				II										1 L	E2	P001									PP81					IBC02	B15	B20		T8				TP2				F-A	S-B	D						SG36	SG49									SGG1				NITRIC ACID	other than red fuming, with less than 65% nitric acid		0	1	2031		-	
2032	1		SALPETERSÄURE, ROTRAUCHEND		8	5.1	6.1		I										0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-A	S-Q	D	SW2					SG6	SG16	SG17	SG19	SG36	SG49					SGG1				NITRIC ACID, RED FUMING			0	1	2032		-	
2033	1		KALIUMMONOXID		8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A						SG22	SG35									SGG18				POTASSIUM MONOXIDE			0	1	2033			
2034	1		WASSERSTOFF UND METHAN, GEMISCH, VERDICHTET		2.1														0	E0	P200																										F-D	S-U	E	SW2					SG46														HYDROGEN AND METHANE MIXTURE, COMPRESSED			0	1	2034		-	
2035	1	1,1,1-	TRIFLUORETHAN		2.1														0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	B	SW2																		1,1,1-	TRIFLUOROETHANE			0	1	2035			
2035	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 143a		2.1														0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	B	SW2																			REFRIGERANT GAS R 143a			0	1	2035			
2036	1		XENON		2.2					378	392								120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																				XENON			0	1	2036			
2037	1		GEFÄSSE, KLEIN, MIT GAS	ohne Entnahmeeinrichtung, nicht wiederbefüllbar	2					191	277	303	327	344	959				See SP277	E0	P003	LP200								PP17	PP96	L2															F-D	S-U	B	SW2	SW22																		RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS	without a release device, non-refillable		0	1	2037			
2037	2		GASPATRONEN	ohne Entnahmeeinrichtung, nicht wiederbefüllbar	2					191	277	303	327	344	959				See SP277	E0	P003	LP200								PP17	PP96	L2															F-D	S-U	B	SW2	SW22																		GAS CARTRIDGES	without a release device, non-refillable		0	1	2037			
2038	1		DINITROTOLUENE, FLÜSSIG		6.1			P	II										100 ml	E4	P001														IBC02	B20			T7				TP2				F-A	S-A!	A																				DINITROTOLUENES, LIQUID			0	1	2038		+	
2044	1	2,2-	DIMETHYLPROPAN		2.1														0	E0	P200																										F-D	S-U	E	SW2																		2,2-	DIMETHYLPROPANE			0	1	2044		+	
2045	1		ISOBUTYRALDEHYD		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	E	SW2																			ISOBUTYRALDEHYDE			0	1	2045			
2045	2				3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	E	SW2																			ISOBUTYL ALDEHYDE		Kein deutsches Pendant zur englischen Bezeichnung vorhanden.	0	1	2045			
2046	1		CYMENE		3			P	III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D!	A																				CYMENES			0	1	2046			
2047	1		DICHLORPROPENE		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				DICHLOROPROPENES			0	1	2047		E	
2047	2		DICHLORPROPENE		3				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				DICHLOROPROPENES			0	1	2047		E	
2048	1		DICYCLOPENTADIEN		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				DICYCLOPENTADIENE			0	1	2048		+	
2049	1		DIETHYLBENZEN		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				DIETHYLBENZENE			0	1	2049			
2050	1		DIISOBUTYLENE, ISOMERE VERBINDUNGEN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				DIISOBUTYLENES, ISOMERIC COMPOUNDS			0	1	2050		E	
2051	1	2-	DIMETHYLAMINOETHANOL		8	3			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-C	A						SG35													2-	DIMETHYLAMINOETHANOL			0	1	2051		-	
2052	1		DIPENTEN		3			P	III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-E	A																				DIPENTENE			0	1	2052		+	
2053	1		METHYLISOBUTYLCARBINOL		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				METHYL ISOBUTYL CARBINOL			0	1	2053		-	
2054	1		MORPHOLIN		8	3			I										0	E0	P001																		T10				TP2				F-E	S-C	A																				MORPHOLINE			0	1	2054		-	
2055	1		STYREN, MONOMER, STABILISIERT		3				III	386									5 L	E1	P001														IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	C	SW1																			STYRENE MONOMER, STABILIZED			0	1	2055		-	
2056	1		TETRAHYDROFURAN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				TETRAHYDROFURAN			0	1	2056		-	
2057	1		TRIPROPYLEN		3			P	II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP2				F-E	S-D!	B																				TRIPROPYLENE			0	1	2057			
2057	2		TRIPROPYLEN		3			P	III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP2				F-E	S-D!	A																				TRIPROPYLENE			0	1	2057			
2058	1		VALERALDEHYD		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				VALERALDEHYDE			0	1	2058			
2059	1		NITROCELLULOSE, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR	mit nicht mehr als 12,6 % Stickstoff bezogen auf die Masse des trockenen Stoffes und nicht mehr als 55 % Nitrocellulose	3				I	28	198								0	E0	P001																		T11				TP1	TP8	TP27		F-E	S-D	E																				NITROCELLULOSE SOLUTION, FLAMMABLE	with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, and not more than 55% nitrocellulose		0	1	2059		-	
2059	2		NITROCELLULOSE, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR	mit nicht mehr als 12,6 % Stickstoff bezogen auf die Masse des trockenen Stoffes und nicht mehr als 55 % Nitrocellulose	3				II	28	198								1 L	E0	P001														IBC02				T4				TP1	TP8			F-E	S-D	B																				NITROCELLULOSE SOLUTION, FLAMMABLE	with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, and not more than 55% nitrocellulose		0	1	2059		-	
2059	3		NITROCELLULOSE, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR	mit nicht mehr als 12,6 % Stickstoff bezogen auf die Masse des trockenen Stoffes und nicht mehr als 55 % Nitrocellulose	3				III	28	198	223							5 L	E0	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				NITROCELLULOSE SOLUTION, FLAMMABLE	with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, and not more than 55% nitrocellulose		0	1	2059		-	
2067	1		AMMONIUMNITRATHALTIGES DÜNGEMITTEL		5.1				III	306	307	900	967						5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1	BK2	BK3		TP33				F-H	S-Q	C	SW1	SW14	SW23			SG16	SG42	SG45	SG47	SG48	SG51	SG56	SG58	SG59	SG61	SGG2				AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER			0	1	2067			
2071	1		AMMONIUMNITRATHALTIGES DÜNGEMITTEL		9				III	193									5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			BK2								F-H	S-Q	A	SW26															SGG2				AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER			0	1	2071			
2073	1		AMMONIAKLÖSUNG	relative Dichte kleiner als 0,880 bei 15 °C in Wasser, mit mehr als 35 %, jedoch höchstens 50 % Ammoniak	2.2			P											120 ml	E0	P200																										F-C	S-U	E	SW2					SG35	SG46									SGG2	SGG18			AMMONIA SOLUTION	relative density less than 0.880 at 15°C in water, with more than 35% but not more than 50% ammonia		0	1	2073		+	
2074	1		ACRYLAMID, FEST		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A	SW1			H2																ACRYLAMIDE, SOLID			0	1	2074		-	
2075	1		CHLORAL, WASSERFREI, STABILISIERT		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	D	SW2																			CHLORAL, ANHYDROUS, STABILIZED			0	1	2075			
2076	1		CRESOLE, FLÜSSIG		6.1	8			II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	B																				CRESOLS, LIQUID			0	1	2076		-	
2077	1	alpha-	NAPHTHYLAMIN		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																			alpha-	NAPHTHYLAMINE			0	1	2077		+	
2078	1		TOLUYLENDIISOCYANAT		6.1				II	279									100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2	TP13			F-A	S-A	C	SW1	SW2																		TOLUENE DIISOCYANATE			0	1	2078		-	
2079	1		DIETHYLENTRIAMIN		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	A	SW2					SG35										SGG18				DIETHYLENETRIAMINE			0	1	2079		-	
2186	1		CHLORWASSERSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2.3	8				900																																																											HYDROGEN CHLORIDE, REFRIGERATED LIQUID		Beförderung verboten	0	0	2186			
2187	1		KOHLENDIOXID, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2.2														120 ml	E1	P203																		T75				TP5				F-C	S-V	D																				CARBON DIOXIDE, REFRIGERATED LIQUID			0	1	2187		-	
2188	1		ARSENWASSERSTOFF		2.3	2.1													0	E0	P200																										F-D	S-U	D	SW2																			ARSINE			0	1	2188		+	
2188	2		ARSIN		2.3	2.1													0	E0	P200																										F-D	S-U	D	SW2																					Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0	1	2188		+	
2189	1		DICHLORSILAN		2.3	2.1	8												0	E0	P200																										F-D	S-U	D	SW2					SG4	SG9	SG72												DICHLOROSILANE			0	1	2189			
2190	1		SAUERSTOFFDIFLUORID, VERDICHTET		2.3	5.1	8												0	E0	P200																										F-C	S-W	D	SW2			H1		SG6	SG19													OXYGEN DIFLUORIDE, COMPRESSED			0	1	2190			
2191	1		SULFURYLFLUORID		2.3														0	E0	P200																										F-C	S-U	D	SW2																			SULPHURYL FLUORIDE			0	1	2191		+	
2192	1		GERMANIUMWASSERSTOFF		2.3	2.1													0	E0	P200																										F-D	S-U	D	SW2																			GERMANE			0	1	2192			
2192	2		GERMAN		2.3	2.1													0	E0	P200																										F-D	S-U	D	SW2																					Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0	1	2192			
2193	1		HEXAFLUORETHAN		2.2														120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																				HEXAFLUOROETHANE			0	1	2193			
2193	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 116		2.2														120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 116			0	1	2193			
2194	1		SELENHEXAFLUORID		2.3	8													0	E0	P200																										F-C	S-U	D	SW2																			SELENIUM HEXAFLUORIDE			0	1	2194		+	
2195	1		TELLURHEXAFLUORID		2.3	8													0	E0	P200																										F-C	S-U	D	SW2																			TELLURIUM HEXAFLUORIDE			0	1	2195			
2196	1		WOLFRAMHEXAFLUORID		2.3	8													0	E0	P200																										F-C	S-U	D	SW2																			TUNGSTEN HEXAFLUORIDE			0	1	2196			
2197	1		IODWASSERSTOFF, WASSERFREI		2.3	8													0	E0	P200																										F-C	S-U	D	SW2																			HYDROGEN IODIDE, ANHYDROUS			0	1	2197		-	
2198	1		PHOSPHORPENTAFLUORID		2.3	8													0	E0	P200																										F-C	S-U	D	SW2																			PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE			0	1	2198			
2199	1		PHOSPHORWASSERSTOFF		2.3	2.1													0	E0	P200																										F-D	S-U	D	SW2																			PHOSPHINE			0	1	2199		+	
2199	2		PHOSPHIN		2.3	2.1													0	E0	P200																										F-D	S-U	D	SW2																					Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0	1	2199		+	
2200	1		PROPADIEN, STABILISIERT		2.1					386									0	E0	P200																										F-D	S-U	B	SW1	SW2																		PROPADIENE, STABILIZED			0	1	2200			
2201	1		DISTICKSTOFFMONOXID, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2.2	5.1													0	E0	P203																		T75				TP5	TP22			F-C!	S-W	D	SW2																			NITROUS OXIDE, REFRIGERATED LIQUID			0	1	2201			
2202	1		SELENWASSERSTOFF, WASSERFREI		2.3	2.1													0	E0	P200																										F-D	S-U	D	SW2																			HYDROGEN SELENIDE, ANHYDROUS			0	1	2202		+	
2203	1		SILICIUMWASSERSTOFF		2.1														0	E0	P200																										F-D	S-U	E	SW2					SG43	SG46													SILANE			0	1	2203			
2203	2		SILAN		2.1														0	E0	P200																										F-D	S-U	E	SW2					SG43	SG46															Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0	1	2203			
2204	1		CARBONYLSULFID		2.3	2.1													0	E0	P200																										F-D	S-U	D	SW2																			CARBONYL SULPHIDE			0	1	2204			
2205	1		ADIPONITRIL		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T3				TP1				F-A	S-A	A																SGG6				ADIPONITRILE			0	1	2205			
2206	1		ISOCYANATE, GIFTIG, N.A.G.		6.1				II	274									100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	E	SW1	SW2																		ISOCYANATES, TOXIC, N.O.S.			1	1	2206		E	
2206	2		ISOCYANAT, LÖSUNG, GIFTIG, N.A.G.		6.1				II	274									100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	E	SW1	SW2																		ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S.			1	1	2206		E	
2206	3		ISOCYANATE, GIFTIG, N.A.G.		6.1				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP1	TP13	TP28		F-A	S-A	E	SW1	SW2																		ISOCYANATES, TOXIC, N.O.S.			1	1	2206		E	
2206	4		ISOCYANAT, LÖSUNG, GIFTIG, N.A.G.		6.1				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP1	TP13	TP28		F-A	S-A	E	SW1	SW2																		ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S.			1	1	2206		E	
2208	1		CALCIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG, TROCKEN	mit mehr als 10 %, aber höchstens 39 % aktivem Chlor	5.1			P	III	314									5 kg	E1	P002									PP85																	F-H	S-Q	D	SW1	SW11				SG35	SG38	SG49	SG53	SG60						SGG8				CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY	with more than 10% but not more than 39% available chlorine		0	1	2208		+	
2209	1		FORMALDEHYDLÖSUNG	mit mindestens 25 % Formaldehyd	8				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A																				FORMALDEHYDE SOLUTION	with not less than 25% formaldehyde		0	1	2209		-	
2210	1		MANEB		4.2	4.3		P	III	273									0	E1	P002									PP100					IBC06				T1				TP33				F-G	S-L!	A				H1		SG26	SG29													MANEB			0	1	2210		+	
2210	2		MANEBZUBEREITUNGEN	mit mindestens 60 Masse-% Maneb	4.2	4.3		P	III	273									0	E1	P002									PP100					IBC06				T1				TP33				F-G	S-L!	A				H1		SG26	SG29													MANEB PREPARATION	with not less than 60% maneb		0	1	2210		+	
2211	1		SCHÄUMBARE POLYMER-KÜGELCHEN	entzündbare Dämpfe abgebend	9				III	382	965								5 kg	E1	P002									PP14					IBC08	B3	B6		T1				TP33				F-A	S-I	E	SW1	SW6				SG5	SG14													POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE	evolving flammable vapour		0	1	2211			
2212	1		ASBEST, AMPHIBOL	(Amosit, Tremolit, Aktinolith, Anthophyllit, Krokydolith)	9				II	168	274								1 kg	E0	P002									PP37					IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A	SW2			H4		SG29														ASBESTOS, AMPHIBOLE	(amosite, tremolite, actinolite, anthophyllite, crocidolite)		1	1	2212			
2213	1		PARAFORMALDEHYD		4.1				III	223	967								5 kg	E1	P002	LP02								PP12					IBC08	B3			T1	BK2	BK3		TP33				F-A	S-G	A	SW23																			PARAFORMALDEHYDE			0	1	2213			
2214	1		PHTHALSÄUREANHYDRID	mit mehr als 0,05 % Maleinsäureanhydrid	8				III	169	939								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				PHTHALIC ANHYDRIDE	with more than 0.05% of maleic anhydride		0	1	2214		-	
2215	1		MALEINSÄUREANHYDRID		8				III										5 kg	E1	P002														IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A						SG36	SG49	SG50	SG57							SGG1				MALEIC ANHYDRIDE			0	1	2215		-	
2215	2		MALEINSÄUREANHYDRID, GESCHMOLZEN		8				III										0	E0																			T4				TP3				F-A	S-B	A						SG36	SG49	SG50	SG57							SGG1				MALEIC ANHYDRIDE, MOLTEN			0	1	2215		-	
2216	1		FISCHMEHL, STABILISIERT	mit Antioxidantien behandelt, Feuchtigkeitsgehalt größer als 5 Masse-%, jedoch nicht mehr als 12 Masse-%. Fettgehalt nicht mehr als 15 Masse-%	9				III	29	117	300	308	907	928	973			0	E1	P900														IBC08	B3			T1	BK2			TP33				F-A	S-J	B	SW24					SG18	SG65													FISH MEAL, STABILIZED	Anti-oxidant treated. Moisture content greater than 5% but not exceeding 12%, by mass. Fat content not more than 15%		0	1	2216			
2216	2		FISCHABFALL, STABILISIERT	mit Antioxidantien behandelt, Feuchtigkeitsgehalt größer als 5 Masse-%, jedoch nicht mehr als 12 Masse-%. Fettgehalt nicht mehr als 15 Masse-%	9				III	29	117	300	308	907	928	973			0	E1	P900														IBC08	B3			T1	BK2			TP33				F-A	S-J	B	SW24					SG18	SG65													FISH SCRAP, STABILIZED	Anti-oxidant treated. Moisture content greater than 5% but not exceeding 12%, by mass. Fat content not more than 15%		0	1	2216			
2217	1		ÖLKUCHEN	höchstens 1,5 % Öl und 11 % Feuchtigkeit enthaltend	4.2				III	29	142	973							0	E0	P002	LP02								PP20					IBC08	B3	B6		BK2								F-A	S-J	A	SW1	SW4		H1																SEED CAKE	with not more than 1.5% oil and not more than 11% moisture		0	1	2217			
2218	1		ACRYLSÄURE, STABILISIERT		8	3		P	II	386									1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-C!	C	SW1	SW2				SG36	SG49									SGG1				ACRYLIC ACID, STABILIZED			0	1	2218		+	
2219	1		ALLYLGLYCIDYLETHER		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				ALLYL GLYCIDYL ETHER			0	1	2219		-	
2222	1		ANISOL		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				ANISOLE			0	1	2222			
2224	1		BENZONITRIL		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A	SW2					SG35														BENZONITRILE			0	1	2224		-	
2225	1		BENZENSULFONYLCHLORID		8				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A	SW2															SGG1				BENZENESULPHONYL CHLORIDE			0	1	2225			
2226	1		BENZOTRICHLORID		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	A	SW2					SG36	SG49									SGG1				BENZOTRICHLORIDE			0	1	2226		-	
2227	1	n-	BUTYLMETHACRYLAT, STABILISIERT		3				III	386									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	C	SW1																		n-	BUTYL METHACRYLATE, STABILIZED			0	1	2227		-	
2232	1	2-	CHLORETHANAL		6.1				I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-A	S-A	D	SW2																		2-	CHLOROETHANAL			0	1	2232		+	
2233	1		CHLORANISIDINE		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				CHLOROANISIDINES			0	1	2233			
2234	1		CHLORBENZOTRIFLUORIDE		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A	SW2															SGG10				CHLOROBENZOTRIFLUORIDES			0	1	2234			
2235	1		CHLORBENZYLCHLORIDE, FLÜSSIG		6.1			P	III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A!	A																				CHLOROBENZYL CHLORIDES, LIQUID			0	1	2235			
2236	1	3-	CHLOR-4-METHYLPHENYLISOCYANAT, FLÜSSIG		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02												F-A	S-A	B	SW2																		3-	CHLORO-4-METHYLPHENYL ISOCYANATE, LIQUID			0	1	2236			
2237	1		CHLORNITROANILINE		6.1			P	III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A!	A																				CHLORONITROANILINES			0	1	2237		+	
2238	1		CHLORTOLUENE		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																SGG10				CHLOROTOLUENES			0	1	2238		+	
2239	1		CHLORTOLUIDINE, FEST		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				CHLOROTOLUIDINES, SOLID			0	1	2239		E	
2240	1		CHROMSCHWEFELSÄURE		8				I										0	E0	P001																		T10				TP2	TP13			F-A	S-B	B	SW2					SG6	SG16	SG17	SG19	SG36	SG49					SGG1				CHROMOSULPHURIC ACID			0	1	2240		+	
2241	1		CYCLOHEPTAN		3			P	II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP2				F-E	S-D!	B	SW2																			CYCLOHEPTANE			0	1	2241			
2242	1		CYCLOHEPTEN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				CYCLOHEPTENE			0	1	2242			
2243	1		CYCLOHEXYLACETAT		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				CYCLOHEXYL ACETATE			0	1	2243			
2244	1		CYCLOPENTANOL		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				CYCLOPENTANOL			0	1	2244			
2245	1		CYCLOPENTANON		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				CYCLOPENTANONE			0	1	2245		-	
2246	1		CYCLOPENTEN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02	B8			T7				TP2				F-E	S-D	E																				CYCLOPENTENE			0	1	2246			
2247	1	n-	DECAN		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-E	A																			n-	DECANE			0	1	2247			
2248	1		DI-n-BUTYLAMIN		8	3			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-C	A						SG35														DI-n-BUTYLAMINE			0	1	2248		-	
2249	1		DICHLORDIMETHYLETHER, SYMMETRISCH		6.1	3			I	976									0	E0	P099																										F-E	S-D	D	SW2																			DICHLORODIMETHYL ETHER, SYMMETRICAL			0	1	2249		-	
2250	1		DICHLORPHENYLISOCYANATE		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	B	SW1	SW2																		DICHLOROPHENYL ISOCYANATES			0	1	2250			
2251	1		BICYCLO-[2,2,1]-HEPTA-2,5-DIEN, STABILISIERT		3				II	386									1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-D	D	SW1																			BICYCLO[2.2.1]HEPTA-2,5-DIENE, STABILIZED			0	1	2251			
2251	2	2,5-	NORBORNADIEN, STABILISIERT		3				II	386									1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-D	D	SW1																		2,5-	NORBORNADIENE, STABILIZED			0	1	2251			
2252	1	1,2-	DIMETHOXYETHAN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																			1,2-	DIMETHOXYETHANE			0	1	2252		-	
2253	1	N,N-	DIMETHYLANILIN		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A																			N,N-	DIMETHYLANILINE			0	1	2253		+	
2254	1		STURMZÜNDHÖLZER		4.1				III	293									5 kg	E0	P407																										F-A	S-I	A																				MATCHES, FUSEE			0	1	2254			
2256	1		CYCLOHEXEN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	E																				CYCLOHEXENE			0	1	2256			
2257	1		KALIUM		4.3				I										0	E0	P403									PP31					IBC04	B1			T9				TP7	TP33			F-G!	S-N	D				H1		SG26	SG35													POTASSIUM			0	1	2257		-	
2258	1	1,2-	PROPYLENDIAMIN		8	3			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-C	A	SW2					SG35													1,2-	PROPYLENEDIAMINE			0	1	2258		-	
2259	1		TRIETHYLENTETRAMIN		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	B	SW2					SG35										SGG18				TRIETHYLENETETRAMINE			0	1	2259		-	
2260	1		TRIPROPYLAMIN		3	8			III										5 L	E1	P001														IBC03				T4				TP1				F-E	S-C	A	SW2					SG35														TRIPROPYLAMINE			0	1	2260			
2261	1		XYLENOLE, FEST		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				XYLENOLS, SOLID			0	1	2261		E	
2262	1		DIMETHYLCARBAMOYLCHLORID		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	A	SW2					SG36	SG49									SGG1				DIMETHYLCARBAMOYL CHLORIDE			0	1	2262		-	
2263	1		DIMETHYLCYCLOHEXANE		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				DIMETHYLCYCLOHEXANES			0	1	2263		E	
2264	1	N,N-	DIMETHYLCYCLOHEXYLAMIN		8	3			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-C	A	SW2					SG35													N,N-	DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE			0	1	2264			
2265	1	N,N-	DIMETHYLFORMAMID		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP2				F-E	S-D	A																			N,N-	DIMETHYLFORMAMIDE			0	1	2265		-	
2266	1		DIMETHYL-N-PROPYLAMIN		3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2	TP13			F-E	S-C	B	SW2					SG35														DIMETHYL-N-PROPYLAMINE			0	1	2266			
2267	1		DIMETHYLTHIOPHOSPHORYLCHLORID		6.1	8			II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	B	SW1					SG36	SG49									SGG1				DIMETHYL THIOPHOSPHORYL CHLORIDE			0	1	2267			
2269	1	3,3'-	IMINOBISPROPYLAMIN		8				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP2				F-A	S-B	A						SG35													3,3'-	IMINODIPROPYLAMINE			0	1	2269		-	
2270	1		ETHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit mindestens 50 Masse-% und höchstens 70 Masse-% Ethylamin	3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-C	B	SW2					SG35										SGG18				ETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION	with not less than 50% but not more than 70% ethylamine		0	1	2270		-	
2271	1		ETHYLAMYLKETONE		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				ETHYL AMYL KETONES			0	1	2271			
2272	1	N-	ETHYLANILIN		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A						SG17	SG35												N-	ETHYLANILINE			0	1	2272		-	
2273	1	2-	ETHYLANILIN		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A						SG17	SG35												2-	ETHYLANILINE			0	1	2273			
2274	1	N-	ETHYL-N-BENZYLANILIN		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																			N-	ETHYL-N-BENZYLANILINE			0	1	2274			
2275	1	2-	ETHYLBUTANOL		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																			2-	ETHYLBUTANOL			0	1	2275		-	
2276	1	2-	ETHYLHEXYLAMIN		3	8			III										5 L	E1	P001														IBC03				T4				TP1				F-E	S-C	A	SW2					SG35													2-	ETHYLHEXYLAMINE			0	1	2276			
2277	1		ETHYLMETHACRYLAT, STABILISIERT		3				II	386									1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	C	SW1																			ETHYL METHACRYLATE, STABILIZED			0	1	2277		-	
2278	1	n-	HEPTEN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																			n-	HEPTENE			0	1	2278			
2279	1		HEXACHLORBUTADIEN		6.1			P	III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A!	A																SGG10				HEXACHLOROBUTADIENE			0	1	2279			
2280	1		HEXAMETHYLENDIAMIN, GESCHMOLZEN		8				III										0	E0																			T4				TP1				F-A	S-B	A	SW1			H2		SG35														HEXAMETHYLENEDIAMINE, MOLTEN			0	1	2280		-	
2280	2		HEXAMETHYLENDIAMIN, FEST		8				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A	SW1			H2		SG35														HEXAMETHYLENEDIAMINE, SOLID			0	1	2280		-	
2281	1		HEXAMETHYLENDIISOCYANAT		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2	TP13			F-A	S-A	C	SW2			H1																HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE			0	1	2281		-	
2282	1		HEXANOLE		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				HEXANOLS			0	1	2282			
2283	1		ISOBUTYLMETHACRYLAT, STABILISIERT		3				III	386									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	C	SW1																			ISOBUTYL METHACRYLATE, STABILIZED			0	1	2283		-	
2284	1		ISOBUTYRONITRIL		3	6.1			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2	TP13			F-E	S-D	E	SW2																			ISOBUTYRONITRILE			0	1	2284			
2285	1		ISOCYANATOBENZOTRIFLUORIDE		6.1	3			II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-D	D	SW1	SW2																		ISOCYANATOBENZOTRIFLUORIDES			0	1	2285			
2286	1		PENTAMETHYLHEPTAN		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				PENTAMETHYLHEPTANE			0	1	2286			
2287	1		ISOHEPTENE		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				ISOHEPTENES			0	1	2287			
2288	1		ISOHEXENE		3				II										1 L	E2	P001														IBC02	B8			T11				TP1				F-E	S-D	E																				ISOHEXENES			0	1	2288			
2289	1		ISOPHORONDIAMIN		8				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG35														ISOPHORONEDIAMINE			0	1	2289		-	
2290	1		ISOPHORONDIISOCYANAT		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP2				F-A	S-A	B	SW2																			ISOPHORONE DIISOCYANATE			0	1	2290		+	
2291	1		BLEIVERBINDUNG, LÖSLICH, N.A.G.		6.1			P	III	199	274								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A!	A																SGG7	SGG9			LEAD COMPOUND, SOLUBLE, N.O.S.			1	1	2291		+	
2293	1	4-	METHOXY-4-METHYLPENTAN-2-ON		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																			4-	METHOXY-4-METHYLPENTAN-2-ONE			0	1	2293		-	
2294	1	N-	METHYLANILIN		6.1			P	III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP2				F-A	S-A!	A																			N-	METHYLANILINE			0	1	2294		+	
2295	1		METHYLCHLORACETAT		6.1	3			I										0	E0	P001																		T14				TP2	TP13			F-E	S-D	D																				METHYL CHLOROACETATE			0	1	2295		-	
2296	1		METHYLCYCLOHEXAN		3			P	II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP2				F-E	S-D!	B																				METHYLCYCLOHEXANE			0	1	2296		+	
2297	1		METHYLCYCLOHEXANON		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				METHYLCYCLOHEXANONE			0	1	2297			
2298	1		METHYLCYCLOPENTAN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				METHYLCYCLOPENTANE			0	1	2298			
2299	1		METHYLDICHLORACETAT		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																				METHYL DICHLOROACETATE			0	1	2299			
2300	1	2-	METHYL-5-ETHYLPYRIDIN		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																			2-	METHYL-5-ETHYLPYRIDINE			0	1	2300			
2301	1	2-	METHYLFURAN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	E																			2-	METHYLFURAN			0	1	2301			
2302	1	5-	METHYLHEXAN-2-ON		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																			5-	METHYLHEXAN-2-ONE			0	1	2302		-	
2303	1		ISOPROPENYLBENZEN		3			P	III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A	SW1																			ISOPROPENYLBENZENE			0	1	2303		+	
2304	1		NAPHTHALIN, GESCHMOLZEN		4.1			P	III										0	E0																			T1				TP3				F-A	S-H	C																				NAPHTHALENE, MOLTEN			0	1	2304		+	
2305	1		NITROBENZENSULFONSÄURE		8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				NITROBENZENESULPHONIC ACID			0	1	2305			
2306	1		NITROBENZOTRIFLUORIDE, FLÜSSIG		6.1			P	II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A!	A	SW2																			NITROBENZOTRIFLUORIDES, LIQUID			0	1	2306		E	
2307	1	3-	NITRO-4-CHLORBENZOTRIFLUORID		6.1			P	II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A!	A	SW2																		3-	NITRO-4-CHLOROBENZOTRIFLUORIDE			0	1	2307			
2308	1		NITROSYLSCHWEFELSÄURE, FLÜSSIG		8				II										1 L	E2	P001														IBC02	B20			T8				TP2				F-A	S-B	D	SW2					SG6	SG16	SG17	SG19	SG36	SG49					SGG1				NITROSYLSULPHURIC ACID, LIQUID			0	1	2308			
2309	1		OCTADIENE		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				OCTADIENE			0	1	2309			
2310	1		PENTAN-2,4-DION		3	6.1			III										5 L	E1	P001														IBC03				T4				TP1				F-E	S-D	A																				PENTANE-2,4-DIONE			0	1	2310		-	
2311	1		PHENETIDINE		6.1				III	279									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																				PHENETIDINES			0	1	2311		-	
2312	1		PHENOL, GESCHMOLZEN		6.1				II										0	E0																			T7				TP3				F-A	S-A	B	SW2																			PHENOL, MOLTEN			0	1	2312		-	
2313	1		PICOLINE		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-E	S-D	A	SW2																			PICOLINES			0	1	2313		-	
2315	1		POLYCHLORIERTE BIPHENYLE, FLÜSSIG		9			P	II	305									1 L	E2	P906														IBC02				T4				TP1				F-A	S-A!	A						SG50														POLYCHLORINATED BIPHENYLS, LIQUID			0	1	2315		E	
2316	1		NATRIUMKUPFER(I)CYANID, FEST		6.1			P	I										0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A!	A						SG35										SGG6				SODIUM CUPROCYANIDE, SOLID			0	1	2316		+	
2317	1		NATRIUMKUPFER(I)CYANID, LÖSUNG		6.1			P	I										0	E5	P001																		T14				TP2	TP13			F-A	S-A!	B	SW2					SG35										SGG6				SODIUM CUPROCYANIDE SOLUTION			0	1	2317		+	
2318	1		NATRIUMHYDROGENSULFID	mit weniger als 25 % Kristallwasser	4.2				II										0	E2	P410									PP31					IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-J	A						SG35										SGG18				SODIUM HYDROSULPHIDE	with less than 25% water of crystallization		0	1	2318		+	
2319	1		TERPENKOHLENWASSERSTOFFE, N.A.G.		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1	TP29			F-E	S-D	A																				TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S.			0	1	2319		E	
2320	1		TETRAETHYLENPENTAMIN		8				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				TETRAETHYLENEPENTAMINE			0	1	2320		+	
2321	1		TRICHLORBENZENE, FLÜSSIG		6.1			P	III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A!	A																SGG10				TRICHLOROBENZENES, LIQUID			0	1	2321		E	
2322	1		TRICHLORBUTEN		6.1			P	II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A!	A	SW1	SW2														SGG10				TRICHLOROBUTENE			0	1	2322		+	
2323	1		TRIETHYLPHOSPHIT		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				TRIETHYL PHOSPHITE			0	1	2323			
2324	1		TRIISOBUTYLEN		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-E	S-D	A																				TRIISOBUTYLENE			0	1	2324			
2325	1	1,3,5-	TRIMETHYLBENZEN		3			P	III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP2				F-E	S-D!	A																			1,3,5-	TRIMETHYLBENZENE			0	1	2325		+	
2326	1		TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMIN		8				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG35														TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE			0	1	2326			
2327	1		TRIMETHYLHEXAMETHYLENDIAMINE		8				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG35														TRIMETHYLHEXAMETHYLENEDIAMINES			0	1	2327			
2328	1		TRIMETHYLHEXAMETHYLENDIISOCYANAT		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP2	TP13			F-A	S-A	B																				TRIMETHYLHEXAMETHYLENE DIISOCYANATE			0	1	2328		-	
2329	1		TRIMETHYLPHOSPHIT		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				TRIMETHYL PHOSPHITE			0	1	2329			
2330	1		UNDECAN		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-E	A																				UNDECANE			0	1	2330			
2331	1		ZINKCHLORID, WASSERFREI		8			P	III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B!	A						SG36	SG49									SGG1	SGG7			ZINC CHLORIDE, ANHYDROUS			0	1	2331		+	
2332	1		ACETALDEHYDOXIM		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-E	S-D	A																				ACETALDEHYDE OXIME			0	1	2332			
2333	1		ALLYLACETAT		3	6.1			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1	TP13			F-E	S-D	E	SW2																			ALLYL ACETATE			0	1	2333			
2334	1		ALLYLAMIN		6.1	3			I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW2					SG35														ALLYLAMINE			0	1	2334		+	
2335	1		ALLYLETHYLETHER		3	6.1			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1	TP13			F-E	S-D	E	SW2																			ALLYL ETHYL ETHER			0	1	2335			
2336	1		ALLYLFORMIAT		3	6.1			I										0	E0	P001																		T14				TP2	TP13			F-E	S-D	E	SW2																			ALLYL FORMATE			0	1	2336			
2337	1		PHENYLMERCAPTAN		6.1	3			I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW2					SG35														PHENYL MERCAPTAN			0	1	2337			
2338	1		BENZOTRIFLUORID		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B	SW2																			BENZOTRIFLUORIDE			0	1	2338		+	
2339	1	2-	BROMBUTAN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B	SW2															SGG10			2-	BROMOBUTANE			0	1	2339			
2340	1	2-	BROMETHYLETHYLETHER		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B	SW2																		2-	BROMOETHYL ETHYL ETHER			0	1	2340			
2341	1	1-	BROM-3-METHYLBUTAN		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																SGG10			1-	BROMO-3-METHYLBUTANE			0	1	2341			
2342	1		BROMMETHYLPROPANE		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																SGG10				BROMOMETHYLPROPANES			0	1	2342			
2343	1	2-	BROMPENTAN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																SGG10			2-	BROMOPENTANE			0	1	2343			
2344	1		BROMPROPANE		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B	SW2															SGG10				BROMOPROPANES			0	1	2344		-	
2344	2		BROMPROPANE		3				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																SGG10				BROMOPROPANES			0	1	2344		-	
2345	1	3-	BROMPROPIN		3				II	905									1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	D	SW2																		3-	BROMOPROPYNE			0	1	2345			
2346	1		BUTANDION		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				BUTANEDIONE			0	1	2346			
2347	1		BUTYLMERCAPTAN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B						SG35	SG50	SG57												BUTYL MERCAPTAN			0	1	2347			
2348	1		BUTYLACRYLATE, STABILISIERT		3				III	386									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	C	SW1																			BUTYL ACRYLATES, STABILIZED			0	1	2348		E	
2350	1		BUTYLMETHYLETHER		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				BUTYL METHYL ETHER			0	1	2350			
2351	1		BUTYLNITRITE		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B	SW2																			BUTYL NITRITES			0	1	2351		-	
2351	2		BUTYLNITRITE		3				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A	SW2																			BUTYL NITRITES			0	1	2351		-	
2352	1		BUTYLVINYLETHER, STABILISIERT		3				II	386									1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	C	SW1	SW2																		BUTYL VINYL ETHER, STABILIZED			0	1	2352			
2353	1		BUTYRYLCHLORID		3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02	B20			T8				TP2	TP13			F-E	S-C	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				BUTYRYL CHLORIDE			0	1	2353		-	
2354	1		CHLORMETHYLETHYLETHER		3	6.1			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1	TP13			F-E	S-D	E	SW2																			CHLOROMETHYL ETHYL ETHER			0	1	2354			
2356	1	2-	CHLORPROPAN		3				I										0	E3	P001																		T11				TP2	TP13			F-E	S-D	E																SGG10			2-	CHLOROPROPANE			0	1	2356		-	
2357	1		CYCLOHEXYLAMIN		8	3			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-C	A	SW2					SG35														CYCLOHEXYLAMINE			0	1	2357		-	
2358	1		CYCLOOCTATETRAEN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				CYCLOOCTATETRAENE			0	1	2358			
2359	1		DIALLYLAMIN		3	6.1	8		II										1 L	E2	P001														IBC99				T7				TP1				F-E	S-C	B	SW2					SG5	SG8	SG35												DIALLYLAMINE			0	1	2359			
2360	1		DIALLYLETHER		3	6.1			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1	TP13			F-E	S-D	E																				DIALLYL ETHER			0	1	2360			
2361	1		DIISOBUTYLAMIN		3	8			III										5 L	E1	P001														IBC03				T4				TP1				F-E	S-C	A						SG35														DIISOBUTYLAMINE			0	1	2361			
2362	1	1,1-	DICHLORETHAN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B	SW2															SGG10			1,1-	DICHLOROETHANE			0	1	2362		-	
2363	1		ETHYLMERCAPTAN		3			P	I										0	E0	P001																		T11				TP2	TP13			F-E	S-D!	E						SG50	SG57													ETHYL MERCAPTAN			0	1	2363		+	
2364	1	n-	PROPYLBENZEN		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																			n-	PROPYLBENZENE			0	1	2364		+	
2366	1		DIETHYLCARBONAT		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				DIETHYL CARBONATE			0	1	2366			
2367	1	alpha-	METHYLVALERALDEHYD		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																			alpha-	METHYLVALERALDEHYDE			0	1	2367			
2368	1	alpha-	PINEN		3			P	III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP2				F-E	S-E	A																			alpha-	PINENE			0	1	2368			
2370	1	1-	HEXEN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	E																			1-	HEXENE			0	1	2370			
2371	1		ISOPENTENE		3				I										0	E3	P001																		T11				TP2				F-E	S-D	E																				ISOPENTENES			0	1	2371			
2372	1	1,2-	DI-(DIMETHYLAMINO)-ETHAN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																			1,2-	DI-(DIMETHYLAMINO) ETHANE			0	1	2372		-	
2373	1		DIETHOXYMETHAN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				DIETHOXYMETHANE			0	1	2373			
2374	1	3,3-	DIETHOXYPROPEN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																			3,3-	DIETHOXYPROPENE			0	1	2374			
2375	1		DIETHYLSULFID		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1	TP13			F-E	S-D	E																				DIETHYL SULPHIDE			0	1	2375			
2376	1	2,3-	DIHYDROPYRAN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																			2,3-	DIHYDROPYRAN			0	1	2376			
2377	1	1,1-	DIMETHOXYETHAN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-D	B																			1,1-	DIMETHOXYETHANE			0	1	2377		-	
2378	1	2-	DIMETHYLAMINOACETONITRIL		3	6.1			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-D	A	SW2					SG35													2-	DIMETHYLAMINOACETONITRILE			0	1	2378			
2379	1	1,3-	DIMETHYLBUTYLAMIN		3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-C	B						SG35										SGG18			1,3-	DIMETHYLBUTYLAMINE			0	1	2379			
2380	1		DIMETHYLDIETHOXYSILAN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				DIMETHYLDIETHOXYSILANE			0	1	2380			
2381	1		DIMETHYLDISULFID		3	6.1		P	II										1 L	E0	P001														IBC02				T7				TP2	TP13			F-E	S-D!	B	SW2																			DIMETHYL DISULPHIDE			0	1	2381			
2382	1		DIMETHYLHYDRAZIN, SYMMETRISCH		6.1	3		P	I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-D!	D	SW2					SG17	SG35									SGG18				DIMETHYLHYDRAZINE, SYMMETRICAL			0	1	2382		+	
2383	1		DIPROPYLAMIN		3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-C	B	SW1					SG35														DIPROPYLAMINE			0	1	2383		-	
2384	1		DI-n-PROPYLETHER		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				DI-n-PROPYL ETHER			0	1	2384		-	
2385	1		ETHYLISOBUTYRAT		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				ETHYL ISOBUTYRATE			0	1	2385			
2386	1	1-	ETHYLPIPERIDIN		3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-C	B						SG35										SGG18			1-	ETHYLPIPERIDINE			0	1	2386			
2387	1		FLUORBENZEN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																SGG10				FLUOROBENZENE			0	1	2387			
2388	1		FLUORTOLUENE		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																SGG10				FLUOROTOLUENES			0	1	2388			
2389	1		FURAN		3				I										0	E3	P001																		T12				TP2	TP13			F-E	S-D	E	SW2																			FURAN			0	1	2389		-	
2390	1	2-	IODBUTAN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																SGG10			2-	IODOBUTANE			0	1	2390			
2391	1		IODMETHYLPROPANE		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																SGG10				IODOMETHYLPROPANES			0	1	2391			
2392	1		IODPROPANE		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																SGG10				IODOPROPANES			0	1	2392			
2393	1		ISOBUTYLFORMIAT		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				ISOBUTYL FORMATE			0	1	2393		-	
2394	1		ISOBUTYLPROPIONAT		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	B																				ISOBUTYL PROPIONATE			0	1	2394		-	
2395	1		ISOBUTYRYLCHLORID		3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-C	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				ISOBUTYRYL CHLORIDE			0	1	2395		-	
2396	1		METHACRYLALDEHYD, STABILISIERT		3	6.1			II	386									1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1	TP13			F-E	S-D	D	SW1	SW2																		METHACRYLALDEHYDE, STABILIZED			0	1	2396			
2397	1	3-	METHYLBUTAN-2-ON		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																			3-	METHYLBUTAN-2-ONE			0	1	2397		-	
2398	1		METHYL-tert-BUTYLETHER		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-D	E																				METHYL tert-BUTYL ETHER			0	1	2398		-	
2399	1	1-	METHYLPIPERIDIN		3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-C	B						SG35										SGG18			1-	METHYLPIPERIDINE			0	1	2399			
2400	1		METHYLISOVALERAT		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				METHYL ISOVALERATE			0	1	2400			
2401	1		PIPERIDIN		8	3			I										0	E0	P001																		T10				TP2				F-E	S-C	D						SG35										SGG18				PIPERIDINE			0	1	2401		-	
2402	1		PROPANTHIOLE		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1	TP13			F-E	S-D	E						SG50	SG57													PROPANETHIOLS			0	1	2402			
2403	1		ISOPROPENYLACETAT		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				ISOPROPENYL ACETATE			0	1	2403			
2404	1		PROPIONITRIL		3	6.1			II										1 L	E0	P001														IBC02				T7				TP1	TP13			F-E	S-D	E	SW2																			PROPIONITRILE			0	1	2404			
2405	1		ISOPROPYLBUTYRAT		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				ISOPROPYL BUTYRATE			0	1	2405			
2406	1		ISOPROPYLISOBUTYRAT		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				ISOPROPYL ISOBUTYRATE			0	1	2406			
2407	1		ISOPROPYLCHLORFORMIAT		6.1	3	8		I	354									0	E0	P602																										F-E	S-C	D	SW2					SG5	SG8	SG36	SG49							SGG1				ISOPROPYL CHLOROFORMATE			0	1	2407			
2409	1		ISOPROPYLPROPIONAT		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				ISOPROPYL PROPIONATE			0	1	2409		-	
2410	1	1,2,3,6-	TETRAHYDROPYRIDIN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																			1,2,3,6-	TETRAHYDROPYRIDINE			0	1	2410			
2411	1		BUTYRONITRIL		3	6.1			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1	TP13			F-E	S-D	E	SW2																			BUTYRONITRILE			0	1	2411		-	
2412	1		TETRAHYDROTHIOPHEN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				TETRAHYDROTHIOPHENE			0	1	2412		-	
2413	1		TETRAPROPYLORTHOTITANAT		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-E	S-D	A																				TETRAPROPYL ORTHOTITANATE			0	1	2413			
2414	1		THIOPHEN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B	SW2																			THIOPHENE			0	1	2414			
2416	1		TRIMETHYLBORAT		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-D	B																				TRIMETHYL BORATE			0	1	2416		-	
2417	1		CARBONYLFLUORID		2.3	8													0	E0	P200																										F-C	S-U	D	SW2																			CARBONYL FLUORIDE			0	1	2417			
2418	1		SCHWEFELTETRAFLUORID		2.3	8													0	E0	P200																										F-C	S-U	D	SW2					SG35														SULPHUR TETRAFLUORIDE			0	1	2418			
2419	1		BROMTRIFLUORETHYLEN		2.1														0	E0	P200																										F-D	S-U	B	SW2																			BROMOTRIFLUOROETHYLENE			0	1	2419			
2420	1		HEXAFLUORACETON		2.3	8													0	E0	P200																										F-C	S-U	D	SW2																			HEXAFLUOROACETONE			0	1	2420			
2421	1		DISTICKSTOFFTRIOXID		2.3	5.1	8												0	E0	P200																										F-C	S-W	D	SW2					SG6	SG19													NITROGEN TRIOXIDE			0	1	2421			
2422	1		OCTAFLUORBUT-2-EN		2.2														120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																				OCTAFLUOROBUT-2-ENE			0	1	2422			
2422	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1318		2.2														120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 1318			0	1	2422			
2424	1		OCTAFLUORPROPAN		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				OCTAFLUOROPROPANE			0	1	2424			
2424	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 218		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 218			0	1	2424			
2426	1		AMMONIUMNITRAT, FLÜSSIG	(heiße konzentrierte Lösung)	5.1					252	942								0	E0																			T7				TP1	TP16	TP17		F-H	S-Q	D						SG42	SG45	SG47	SG48	SG51	SG56	SG58	SG59	SG61		SGG2				AMMONIUM NITRATE, LIQUID	(hot concentrated solution)		0	1	2426			
2427	1		KALIUMCHLORAT, WÄSSERIGE LÖSUNG		5.1				II										1 L	E2	P504														IBC02				T4				TP1				F-H	S-Q	B						SG38	SG49	SG62								SGG4				POTASSIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION			0	1	2427		E	
2427	2		KALIUMCHLORAT, WÄSSERIGE LÖSUNG		5.1				III	223									5 L	E1	P504														IBC02				T4				TP1				F-H	S-Q	B						SG38	SG49	SG62								SGG4				POTASSIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION			0	1	2427		E	
2428	1		NATRIUMCHLORAT, WÄSSERIGE LÖSUNG		5.1				II										1 L	E2	P504														IBC02				T4				TP1				F-H	S-Q	B						SG38	SG49	SG62								SGG4				SODIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION			0	1	2428		E	
2428	2		NATRIUMCHLORAT, WÄSSERIGE LÖSUNG		5.1				III	223									5 L	E1	P504														IBC02				T4				TP1				F-H	S-Q	B						SG38	SG49	SG62								SGG4				SODIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION			0	1	2428		E	
2429	1		CALCIUMCHLORAT, WÄSSERIGE LÖSUNG		5.1				II										1 L	E2	P504														IBC02				T4				TP1				F-H	S-Q	B						SG38	SG49	SG62								SGG4				CALCIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION			0	1	2429			
2429	2		CALCIUMCHLORAT, WÄSSERIGE LÖSUNG		5.1				III	223									5 L	E1	P504														IBC02				T4				TP1				F-H	S-Q	B						SG38	SG49	SG62								SGG4				CALCIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION			0	1	2429			
2430	1		ALKYLPHENOLE, FEST, N.A.G.	(einschließlich C2-C12-Homologe)	8				I										0	E0	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-B	B																				ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S.	(including C2-C12 homologues)		0	1	2430		E	
2430	2		ALKYLPHENOLE, FEST, N.A.G.	(einschließlich C2-C12-Homologe)	8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	B																				ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S.	(including C2-C12 homologues)		0	1	2430		E	
2430	3		ALKYLPHENOLE, FEST, N.A.G.	(einschließlich C2-C12-Homologe)	8				III	223									5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A																				ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S.	(including C2-C12 homologues)		0	1	2430		E	
2431	1		ANISIDINE		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																				ANISIDINES			0	1	2431		E	
2432	1	N,N-	DIETHYLANILIN		6.1				III	279									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																			N,N-	DIETHYLANILINE			0	1	2432		+	
2433	1		CHLORNITROTOLUENE, FLÜSSIG		6.1			P	III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A!	A						SG6	SG8	SG10	SG12											CHLORONITROTOLUENES, LIQUID			0	1	2433			
2434	1		DIBENZYLDICHLORSILAN		8				II										0	E0	P010																		T10				TP2	TP7	TP13		F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				DIBENZYLDICHLOROSILANE			0	1	2434			
2435	1		ETHYLPHENYLDICHLORSILAN		8				II										0	E0	P010																		T10				TP2	TP7	TP13		F-A	S-B	C						SG36	SG49									SGG1				ETHYLPHENYLDICHLOROSILANE			0	1	2435			
2436	1		THIOESSIGSÄURE		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				THIOACETIC ACID			0	1	2436			
2437	1		METHYLPHENYLDICHLORSILAN		8				II										0	E0	P010																		T10				TP2	TP7	TP13		F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				METHYLPHENYLDICHLOROSILANE			0	1	2437			
2438	1		TRIMETHYLACETYLCHLORID		6.1	3	8		I										0	E0	P001																		T14				TP2	TP13			F-E	S-C	D	SW1	SW2				SG5	SG8	SG36	SG49							SGG1				TRIMETHYLACETYL CHLORIDE			0	1	2438			
2439	1		NATRIUMHYDROGENDIFLUORID		8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A	SW1	SW2		H2		SG35	SG36	SG49								SGG1				SODIUM HYDROGENDIFLUORIDE			0	1	2439		-	
2440	1		ZINNTETRACHLORID-PENTAHYDRAT		8				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				STANNIC CHLORIDE PENTAHYDRATE			0	1	2440		-	
2441	1		TITANTRICHLORID, PYROPHOR		4.2	8			I										0	E0	P404									PP31																	F-G	S-M	D	SW2			H1		SG26										SGG7				TITANIUM TRICHLORIDE, PYROPHORIC			0	1	2441			
2441	2		TITANTRICHLORIDMISCHUNGEN, PYROPHOR		4.2	8			I										0	E0	P404									PP31																	F-G	S-M	D	SW2			H1		SG26										SGG7				TITANIUM TRICHLORIDE MIXTURE, PYROPHORIC			0	1	2441			
2442	1		TRICHLORACETYLCHLORID		8				II										0	E0	P001																		T7				TP2				F-A	S-B	D	SW2					SG36	SG49									SGG1				TRICHLOROACETYL CHLORIDE			0	1	2442			
2443	1		VANADIUMOXYTRICHLORID		8				II										1 L	E0	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				VANADIUM OXYTRICHLORIDE			0	1	2443			
2444	1		VANADIUMTETRACHLORID		8				I										0	E0	P802																		T10				TP2				F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				VANADIUM TETRACHLORIDE			0	1	2444			
2446	1		NITROCRESOLE, FEST		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				NITROCRESOLS, SOLID			0	1	2446			
2447	1		PHOSPHOR, WEISS, GESCHMOLZEN		4.2	6.1		P	I										0	E0																			T21				TP3	TP7	TP26		F-A!	S-M	D																				PHOSPHORUS, WHITE, MOLTEN			0	1	2447		+	
2448	1		SCHWEFEL, GESCHMOLZEN		4.1				III										0	E0															IBC01				T1				TP3				F-A	S-H	C						SG17														SULPHUR, MOLTEN			0	1	2448		-	
2451	1		STICKSTOFFTRIFLUORID		2.2	5.1													0	E0	P200																										F-C	S-W	D	SW2																			NITROGEN TRIFLUORIDE			0	1	2451			
2452	1		ETHYLACETYLEN, STABILISIERT		2.1					386									0	E0	P200																										F-D	S-U	B	SW1	SW2																		ETHYLACETYLENE, STABILIZED			0	1	2452			
2453	1		ETHYLFLUORID		2.1														0	E0	P200																										F-D	S-U	E	SW2																			ETHYL FLUORIDE			0	1	2453			
2453	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 161		2.1														0	E0	P200																										F-D	S-U	E	SW2																			REFRIGERANT GAS R 161			0	1	2453			
2454	1		METHYLFLUORID		2.1														0	E0	P200																										F-D	S-U	E	SW2																			METHYL FLUORIDE			0	1	2454			
2454	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 41		2.1														0	E0	P200																										F-D	S-U	E	SW2																			REFRIGERANT GAS R 41			0	1	2454			
2455	1		METHYLNITRIT		2.2					900																																																											METHYL NITRITE		Beförderung verboten	0	0	2455			
2456	1	2-	CHLORPROPEN		3				I										0	E3	P001																		T11				TP2				F-E	S-D	E																SGG10			2-	CHLOROPROPENE			0	1	2456			
2457	1	2,3-	DIMETHYLBUTAN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-D	E																			2,3-	DIMETHYLBUTANE			0	1	2457		+	
2458	1		HEXADIENE		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				HEXADIENES			0	1	2458			
2459	1	2-	METHYLBUT-1-EN		3				I										0	E3	P001																		T11				TP2				F-E	S-D	E																			2-	METHYL-1-BUTENE			0	1	2459			
2460	1	2-	METHYLBUT-2-EN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02	B8			T7				TP1				F-E	S-D	E																			2-	METHYL-2-BUTENE			0	1	2460			
2461	1		METHYLPENTADIENE		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	E																				METHYLPENTADIENES			0	1	2461			
2463	1		ALUMINIUMHYDRID		4.3				I										0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-O	E				H1		SG26														ALUMINIUM HYDRIDE			0	1	2463			
2464	1		BERYLLIUMNITRAT		5.1	6.1			II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-Q	A																				BERYLLIUM NITRATE			0	1	2464		+	
2465	1		DICHLORISOCYANURSÄURE, TROCKEN		5.1				II	135									1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-Q	A				H1																DICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY			0	1	2465		+	
2465	2		DICHLORISOCYANURSÄURESALZE		5.1				II	135									1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-Q	A				H1																DICHLOROISOCYANURIC ACID SALTS			0	1	2465		+	
2466	1		KALIUMSUPEROXID		5.1				I										0	E0	P503														IBC06	B1											F-G	S-Q	D				H1		SG16	SG26	SG35	SG59							SGG16				POTASSIUM SUPEROXIDE			0	1	2466			
2468	1		TRICHLORISOCYANURSÄURE, TROCKEN		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-Q	A				H1																TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY			0	1	2468		+	
2469	1		ZINKBROMAT		5.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG3	SGG7			ZINC BROMATE			0	1	2469			
2470	1		PHENYLACETONITRIL, FLÜSSIG		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A						SG35														PHENYLACETONITRILE, LIQUID			0	1	2470			
2471	1		OSMIUMTETROXID		6.1			P	I										0	E5	P002									PP30	PP31				IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A!	B	SW2																			OSMIUM TETROXIDE			0	1	2471		-	
2473	1		NATRIUMARSANILAT		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				SODIUM ARSANILATE			0	1	2473		+	
2474	1		THIOPHOSGEN		6.1				I	279	354								0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-A	S-A	D	SW2					SG35														THIOPHOSGENE			0	1	2474		-	
2475	1		VANADIUMTRICHLORID		8				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A	SW2					SG36	SG49									SGG1				VANADIUM TRICHLORIDE			0	1	2475			
2477	1		METHYLISOTHIOCYANAT		6.1	3			I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW2																			METHYL ISOTHIOCYANATE			0	1	2477		+	
2478	1		ISOCYANATE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	6.1			II	274									1 L	E2	P001									PP31					IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	D	SW2																			ISOCYANATES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1	1	2478		E	
2478	2		ISOCYANAT, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	6.1			II	274									1 L	E2	P001									PP31					IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	D	SW2																			ISOCYANATE SOLUTION, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1	1	2478		E	
2478	3		ISOCYANATE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	6.1			III	223	274								5 L	E1	P001									PP31					IBC03				T7				TP1	TP13	TP28		F-E	S-D	A																				ISOCYANATES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1	1	2478		E	
2478	4		ISOCYANAT, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	6.1			III	223	274								5 L	E1	P001									PP31					IBC03				T7				TP1	TP13	TP28		F-E	S-D	A																				ISOCYANATE SOLUTION, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1	1	2478		E	
2480	1		METHYLISOCYANAT		6.1	3			I	354									0	E0	P601																		T22				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW2					SG35														METHYL ISOCYANATE			0	1	2480		-	
2481	1		ETHYLISOCYANAT		6.1	3			I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW2					SG35														ETHYL ISOCYANATE			0	1	2481			
2482	1	n-	PROPYLISOCYANAT		6.1	3			I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW2																		n-	PROPYL ISOCYANATE			0	1	2482			
2483	1		ISOPROPYLISOCYANAT		6.1	3			I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW2																			ISOPROPYL ISOCYANATE			0	1	2483			
2484	1	tert-	BUTYLISOCYANAT		6.1	3			I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW2																		tert-	BUTYL ISOCYANATE			0	1	2484			
2485	1	n-	BUTYLISOCYANAT		6.1	3			I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW2																		n-	BUTYL ISOCYANATE			0	1	2485			
2486	1		ISOBUTYLISOCYANAT		6.1	3			I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW2																			ISOBUTYL ISOCYANATE			0	1	2486			
2487	1		PHENYLISOCYANAT		6.1	3			I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW2																			PHENYL ISOCYANATE			0	1	2487			
2488	1		CYCLOHEXYLISOCYANAT		6.1	3			I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW2																			CYCLOHEXYL ISOCYANATE			0	1	2488			
2490	1		DICHLORISOPROPYLETHER		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	B																				DICHLOROISOPROPYL ETHER			0	1	2490			
2491	1		ETHANOLAMIN		8				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				ETHANOLAMINE			0	1	2491		-	
2491	2		ETHANOLAMIN, LÖSUNG		8				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				ETHANOLAMINE SOLUTION			0	1	2491		-	
2493	1		HEXAMETHYLENIMIN		3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-C	B	SW2																			HEXAMETHYLENEIMINE			0	1	2493			
2495	1		IODPENTAFLUORID		5.1	6.1	8		I										0	E0	P200																										F-A	S-Q	D	SW1	SW2				SG6	SG16	SG19	SG35	SG36	SG49					SGG1				IODINE PENTAFLUORIDE			0	1	2495			
2496	1		PROPIONSÄUREANHYDRID		8				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				PROPIONIC ANHYDRIDE			0	1	2496		-	
2498	1	1,2,3,6-	TETRAHYDROBENZALDEHYD		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																			1,2,3,6-	TETRAHYDROBENZALDEHYDE			0	1	2498			
2501	1		TRIS-(1-AZIRIDINYL)-PHOSPHINOXID, LÖSUNG		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A																				TRIS-(1-AZIRIDINYL)PHOSPHINE OXIDE SOLUTION			0	1	2501			
2501	2		TRIS-(1-AZIRIDINYL)-PHOSPHINOXID, LÖSUNG		6.1				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																				TRIS-(1-AZIRIDINYL)PHOSPHINE OXIDE SOLUTION			0	1	2501			
2502	1		VALERYLCHLORID		8	3			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-C	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				VALERYL CHLORIDE			0	1	2502			
2503	1		ZIRKONIUMTETRACHLORID		8				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				ZIRCONIUM TETRACHLORIDE			0	1	2503			
2504	1		TETRABROMETHAN		6.1			P	III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A!	A																SGG10				TETRABROMOETHANE			0	1	2504		-	
2505	1		AMMONIUMFLUORID		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A						SG35										SGG2				AMMONIUM FLUORIDE			0	1	2505		-	
2506	1		AMMONIUMHYDROGENSULFAT		8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A	SW2					SG36	SG49									SGG1	SGG2			AMMONIUM HYDROGEN SULPHATE			0	1	2506			
2507	1		HEXACHLORPLATINSÄURE, FEST		8				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				CHLOROPLATINIC ACID, SOLID			0	1	2507		-	
2508	1		MOLYBDÄNPENTACHLORID		8				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				MOLYBDENUM PENTACHLORIDE			0	1	2508			
2509	1		KALIUMHYDROGENSULFAT		8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				POTASSIUM HYDROGEN SULPHATE			0	1	2509		-	
2511	1	alpha-	CHLORPROPIONSÄURE		8				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP2				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1			2-	CHLOROPROPIONIC ACID			0	1	2511		-	
2512	1		AMINOPHENOLE	(o-, m-, p-)	6.1				III	279									5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				AMINOPHENOLS	(o-, m-, p-)		0	1	2512		+	
2513	1		BROMACETYLBROMID		8				II										1 L	E2	P001														IBC02	B20			T8				TP2				F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				BROMOACETYL BROMIDE			0	1	2513			
2514	1		BROMBENZEN		3			P	III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D!	A																				BROMOBENZENE			0	1	2514		+	
2515	1		BROMOFORM		6.1			P	III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A!	A	SW1	SW2		H2												SGG10				BROMOFORM			0	1	2515		+	
2516	1		TETRABROMKOHLENSTOFF		6.1			P	III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A!	A	SW1																			CARBON TETRABROMIDE			0	1	2516			
2517	1	1-	CHLOR-1,1-DIFLUORETHAN		2.1														0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	B	SW2																		1-	CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE			0	1	2517			
2517	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 142b		2.1														0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	B	SW2																			REFRIGERANT GAS R 142b			0	1	2517			
2518	1	1,5,9-	CYCLODODECATRIEN		6.1			P	III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A!	A	SW2																		1,5,9-	CYCLODODECATRIENE			0	1	2518		+	
2520	1		CYCLOOCTADIENE		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				CYCLOOCTADIENES			0	1	2520			
2521	1		DIKETEN, STABILISIERT		6.1	3			I	354	386								0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW1	SW2				SG20	SG21													DIKETENE, STABILIZED			0	1	2521		-	
2522	1	2-	DIMETHYLAMINOETHYLMETHACRYLAT, STABILISIERT		6.1				II	386									100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	D	SW2																		2-	DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE, STABILIZED			0	1	2522		-	
2524	1		ETHYLORTHOFORMIAT		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				ETHYL ORTHOFORMATE			0	1	2524			
2525	1		ETHYLOXALAT		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																				ETHYL OXALATE			0	1	2525		-	
2526	1		FURFURYLAMIN		3	8			III										5 L	E1	P001														IBC03				T4				TP1				F-E	S-C	A	SW2					SG35														FURFURYLAMINE			0	1	2526			
2527	1		ISOBUTYLACRYLAT, STABILISIERT		3				III	386									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	C	SW1																			ISOBUTYL ACRYLATE, STABILIZED			0	1	2527		-	
2528	1		ISOBUTYLISOBUTYRAT		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				ISOBUTYL ISOBUTYRATE			0	1	2528			
2529	1		ISOBUTTERSÄURE		3	8			III										5 L	E1	P001														IBC03				T4				TP1				F-E	S-C	A																				ISOBUTYRIC ACID			0	1	2529		-	
2531	1		METHACRYLSÄURE, STABILISIERT		8				II	386									1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2	TP18	TP30		F-A	S-B	C	SW1	SW2				SG36	SG49									SGG1				METHACRYLIC ACID, STABILIZED			0	1	2531		-	
2533	1		METHYLTRICHLORACETAT		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																				METHYL TRICHLOROACETATE			0	1	2533			
2534	1		METHYLCHLORSILAN		2.3	2.1	8												0	E0	P200																										F-D	S-U	D	SW2					SG4	SG9													METHYLCHLOROSILANE			0	1	2534			
2535	1	4-	METHYLMORPHOLIN		3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-C	B	SW2																		4-	METHYLMORPHOLINE			0	1	2535			
2535	2	N-	METHYLMORPHOLIN		3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-C	B	SW2																		N-	METHYLMORPHOLINE			0	1	2535			
2536	1		METHYLTETRAHYDROFURAN		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				METHYLTETRAHYDROFURAN			0	1	2536			
2538	1		NITRONAPHTHALIN		4.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-G	A																				NITRONAPHTHALENE			0	1	2538		+	
2541	1		TERPINOLEN		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-E	A																				TERPINOLENE			0	1	2541		+	
2542	1		TRIBUTYLAMIN		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A																				TRIBUTYLAMINE			0	1	2542			
2545	1		HAFNIUMPULVER, TROCKEN		4.2				I										0	E0	P404									PP31																	F-G	S-M	D				H1		SG26										SGG15				HAFNIUM POWDER, DRY			0	1	2545			
2545	2		HAFNIUMPULVER, TROCKEN		4.2				II										0	E2	P410									PP31					IBC06	B21			T3				TP33				F-G	S-M	D				H1		SG26										SGG15				HAFNIUM POWDER, DRY			0	1	2545			
2545	3		HAFNIUMPULVER, TROCKEN		4.2				III	223									0	E1	P002	LP02								PP31	L4				IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-M	D				H1		SG26										SGG15				HAFNIUM POWDER, DRY			0	1	2545			
2546	1		TITANPULVER, TROCKEN		4.2				I										0	E0	P404									PP31																	F-G	S-M	D				H1		SG26										SGG7	SGG15			TITANIUM POWDER, DRY			0	1	2546			
2546	2		TITANPULVER, TROCKEN		4.2				II										0	E2	P410									PP31					IBC06	B21			T3				TP33				F-G	S-M	D				H1		SG26										SGG7	SGG15			TITANIUM POWDER, DRY			0	1	2546			
2546	3		TITANPULVER, TROCKEN		4.2				III	223									0	E1	P002	LP02								PP31	L4				IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-M	D				H1		SG26										SGG7	SGG15			TITANIUM POWDER, DRY			0	1	2546			
2547	1		NATRIUMSUPEROXID		5.1				I										0	E0	P503														IBC06	B1											F-G	S-Q	D				H1		SG16	SG26	SG35	SG59							SGG16				SODIUM SUPEROXIDE			0	1	2547			
2548	1		CHLORPENTAFLUORID		2.3	5.1	8												0	E0	P200																										F-C	S-W	D	SW2					SG6	SG19													CHLORINE PENTAFLUORIDE			0	1	2548			
2552	1		HEXAFLUORACETONHYDRAT, FLÜSSIG		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	B	SW2																			HEXAFLUOROACETONE HYDRATE, LIQUID			0	1	2552			
2554	1		METHYLALLYLCHLORID		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1	TP13			F-E	S-D	E																SGG10				METHYLALLYL CHLORIDE			0	1	2554		+	
2555	1		NITROCELLULOSE MIT WASSER	mindestens 25 Masse-% Wasser	4.1				II	28	394								0	E0	P406									PP31																	F-B	S-J	E						SG7	SG30													NITROCELLULOSE WITH WATER	(not less than 25% water, by mass)		0	1	2555		-	
2556	1		NITROCELLULOSE MIT ALKOHOL	mindestens 25 Masse-% Alkohol und höchstens 12,6 % Stickstoff bezogen auf die Trockenmasse	4.1				II	28	394								0	E0	P406									PP31																	F-B	S-J	D	SW1			H2		SG7	SG30													NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL	(not less than 25% alcohol, by mass, and not more than 12.6% nitrogen, by dry mass)		0	1	2556		-	
2557	1		NITROCELLULOSE, MISCHUNG, mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse, MIT PLASTIFIZIERUNGSMITTEL, MIT PIGMENT		4.1				II	241	394								0	E0	P406									PP31																	F-B	S-J	D						SG7	SG30													NITROCELLULOSE with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, MIXTURE WITH PLASTICIZER, WITH PIGMENT			0	1	2557		-	
2557	2		NITROCELLULOSE, MISCHUNG, mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse, MIT PLASTIFIZIERUNGSMITTEL, OHNE PIGMENT		4.1				II	241	394								0	E0	P406									PP31																	F-B	S-J	D						SG7	SG30													NITROCELLULOSE with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, MIXTURE WITH PLASTICIZER, WITHOUT PIGMENT			0	1	2557		-	
2557	3		NITROCELLULOSE, MISCHUNG, mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse, OHNE PLASTIFIZIERUNGSMITTEL, MIT PIGMENT		4.1				II	241	394								0	E0	P406									PP31																	F-B	S-J	D						SG7	SG30													NITROCELLULOSE with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, MIXTURE WITHOUT PLASTICIZER, WITH PIGMENT			0	1	2557		-	
2557	4		NITROCELLULOSE, MISCHUNG, mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse, OHNE PLASTIFIZIERUNGSMITTEL, OHNE PIGMENT		4.1				II	241	394								0	E0	P406									PP31																	F-B	S-J	D						SG7	SG30													NITROCELLULOSE with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, MIXTURE WITHOUT PLASTICIZER, WITHOUT PIGMENT			0	1	2557		-	
2558	1		EPIBROMHYDRIN		6.1	3		P	I										0	E0	P001																		T14				TP2	TP13			F-E	S-D!	D	SW2																			EPIBROMOHYDRIN			0	1	2558			
2560	1	2-	METHYLPENTAN-2-OL		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																			2-	METHYLPENTAN-2-OL			0	1	2560			
2561	1	3-	METHYL-1-BUTEN		3				I										0	E3	P001																		T11				TP2				F-E	S-D	E																			3-	METHYL-1-BUTENE			0	1	2561			
2564	1		TRICHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	B						SG36	SG49									SGG1				TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION			0	1	2564		+	
2564	2		TRICHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG		8				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	B						SG36	SG49									SGG1				TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION			0	1	2564		+	
2565	1		DICYCLOHEXYLAMIN		8				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG35														DICYCLOHEXYLAMINE			0	1	2565		+	
2567	1		NATRIUMPENTACHLORPHENOLAT		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																				SODIUM PENTACHLOROPHENATE			0	1	2567		+	
2570	1		CADMIUMVERBINDUNG		6.1				I	274									0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	A																				CADMIUM COMPOUND			1	1	2570		+	
2570	2		CADMIUMVERBINDUNG		6.1				II	274									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				CADMIUM COMPOUND			1	1	2570		+	
2570	3		CADMIUMVERBINDUNG		6.1				III	223	274								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				CADMIUM COMPOUND			1	1	2570		+	
2571	1		ALKYLSCHWEFELSÄUREN		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T8				TP2	TP13	TP28		F-A	S-B	C	SW15					SG36	SG49									SGG1				ALKYLSULPHURIC ACIDS			0	1	2571			
2572	1		PHENYLHYDRAZIN		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A	SW2																			PHENYLHYDRAZINE			0	1	2572		+	
2573	1		THALLIUMCHLORAT		5.1	6.1		P	II										1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG4				THALLIUM CHLORATE			0	1	2573		+	
2574	1		TRICRESYLPHOSPHAT	mit mehr als 3 % ortho-Isomer	6.1			P	II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A!	A																				TRICRESYL PHOSPHATE	with more than 3% ortho-isomer		0	1	2574		+	
2576	1		PHOSPHOROXYBROMID, GESCHMOLZEN		8				II										0	E0																			T7				TP3	TP13			F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				PHOSPHORUS OXYBROMIDE, MOLTEN			0	1	2576			
2577	1		PHENYLACETYLCHLORID		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				PHENYLACETYL CHLORIDE			0	1	2577			
2578	1		PHOSPHORTRIOXID		8				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A	SW1			H2		SG36	SG49									SGG1				PHOSPHORUS TRIOXIDE			0	1	2578			
2579	1		PIPERAZIN		8				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A	SW1			H2		SG35										SGG18				PIPERAZINE			0	1	2579		-	
2580	1		ALUMINIUMBROMID, LÖSUNG		8				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				ALUMINIUM BROMIDE SOLUTION			0	1	2580			
2581	1		ALUMINIUMCHLORID, LÖSUNG		8				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				ALUMINIUM CHLORIDE SOLUTION			0	1	2581			
2582	1		EISEN(III)CHLORID, LÖSUNG		8				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				FERRIC CHLORIDE SOLUTION			0	1	2582			
2583	1		ALKYLSULFONSÄUREN, FEST	mit mehr als 5 % freier Schwefelsäure	8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				ALKYLSULPHONIC ACIDS, SOLID	with more than 5% free sulphuric acid		0	1	2583			
2583	2		ARYLSULFONSÄUREN, FEST	mit mehr als 5 % freier Schwefelsäure	8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID	with more than 5% free sulphuric acid		0	1	2583			
2584	1		ALKYLSULFONSÄUREN, FLÜSSIG	mit mehr als 5 % freier Schwefelsäure	8				II										1 L	E2	P001														IBC02	B20			T8				TP2	TP13			F-A	S-B	B						SG36	SG49									SGG1				ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID	with more than 5% free sulphuric acid		0	1	2584			
2584	2		ARYLSULFONSÄUREN, FLÜSSIG	mit mehr als 5 % freier Schwefelsäure	8				II										1 L	E2	P001														IBC02	B20			T8				TP2	TP13			F-A	S-B	B						SG36	SG49									SGG1				ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID	with more than 5% free sulphuric acid		0	1	2584			
2585	1		ALKYLSULFONSÄUREN, FEST	mit höchstens 5 % freier Schwefelsäure	8				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				ALKYLSULPHONIC ACIDS, SOLID	with not more than 5% free sulphuric acid		0	1	2585			
2585	2		ARYLSULFONSÄUREN, FEST	mit höchstens 5 % freier Schwefelsäure	8				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID	with not more than 5% free sulphuric acid		0	1	2585			
2586	1		ALKYLSULFONSÄUREN, FLÜSSIG	mit höchstens 5 % freier Schwefelsäure	8				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	B						SG36	SG49									SGG1				ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID	with not more than 5% free sulphuric acid		0	1	2586			
2586	2		ARYLSULFONSÄUREN, FLÜSSIG	mit höchstens 5 % freier Schwefelsäure	8				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	B						SG36	SG49									SGG1				ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID	with not more than 5% free sulphuric acid		0	1	2586			
2587	1		BENZOCHINON		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				BENZOQUINONE			0	1	2587		+	
2588	1		PESTIZID, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1				I	61	274								0	E5	P002														IBC99				T6				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	2588		E	
2588	2		PESTIZID, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1				II	61	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	2588		E	
2588	3		PESTIZID, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1				III	61	223	274							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	2588		E	
2589	1		VINYLCHLORACETAT		6.1	3			II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-D	A																				VINYL CHLOROACETATE			0	1	2589			
2590	1		ASBEST, CHRYSOTIL		9				III	168									5 kg	E1	P002									PP37					IBC08	B3	B21		T1				TP33				F-A	S-A	A	SW2			H4		SG29														ASBESTOS, CHRYSOTILE			0	1	2590			
2591	1		XENON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2.2														120 ml	E1	P203																		T75				TP5				F-C	S-V	D																				XENON, REFRIGERATED LIQUID			0	1	2591			
2599	1		CHLORTRIFLUORMETHAN UND TRIFLUORMETHAN, AZEOTROPES GEMISCH	mit ca. 60 % Chlortrifluormethan	2.2														120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																				CHLOROTRIFLUOROMETHANE AND TRIFLUOROMETHANE AZEOTROPIC MIXTURE	with approximately 60% chlorotrifluoromethane		0	1	2599			
2599	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 503		2.2														120 ml	E1	P200																										F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 503			0	1	2599			
2601	1		CYCLOBUTAN		2.1														0	E0	P200																										F-D	S-U	B	SW2																			CYCLOBUTANE			0	1	2601			
2602	1		DICHLORDIFLUORMETHAN UND DIFLUORETHAN, AZEOTROPES GEMISCH	mit ca. 74 % Dichlordifluormethan	2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				DICHLORODIFLUOROMETHANE AND DIFLUOROETHANE AZEOTROPIC MIXTURE	with approximately 74% dichlorodifluoromethane		0	1	2602			
2602	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 500		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 500			0	1	2602			
2603	1		CYCLOHEPTATRIEN		3	6.1			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1	TP13			F-E	S-D	E	SW2																			CYCLOHEPTATRIENE			0	1	2603			
2604	1		BORTRIFLUORIDDIETHYLETHERAT		8	3			I										0	E0	P001									PP31									T10				TP2				F-E	S-C	D	SW2					SG36	SG49									SGG1				BORON TRIFLUORIDE DIETHYL ETHERATE			0	1	2604			
2605	1		METHOXYMETHYLISOCYANAT		6.1	3			I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW2																			METHOXYMETHYL ISOCYANATE			0	1	2605			
2606	1		METHYLORTHOSILICAT		6.1	3			I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW2																			METHYL ORTHOSILICATE			0	1	2606			
2607	1		ACROLEIN, DIMER, STABILISIERT		3				III	386									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	C	SW1	SW2																		ACROLEIN DIMER, STABILIZED			0	1	2607			
2608	1		NITROPROPANE		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				NITROPROPANES			0	1	2608		-	
2609	1		TRIALLYLBORAT		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03												F-A	S-A	A				H1																TRIALLYL BORATE			0	1	2609			
2610	1		TRIALLYLAMIN		3	8			III										5 L	E1	P001														IBC03				T4				TP1				F-E	S-C	A	SW2					SG35														TRIALLYLAMINE			0	1	2610			
2611	1	1-	CHLORPROPAN-2-OL		6.1	3			II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2	TP13			F-E	S-D	A	SW1	SW2		H2																PROPYLENE CHLOROHYDRIN			0	1	2611			
2612	1		METHYLPROPYLETHER		3				II										1 L	E2	P001														IBC02	B8			T7				TP2				F-E	S-D	E	SW2																			METHYL PROPYL ETHER			0	1	2612			
2614	1		METHYLALLYLALKOHOL		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				METHALLYL ALCOHOL			0	1	2614			
2615	1		ETHYLPROPYLETHER		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	E																				ETHYL PROPYL ETHER			0	1	2615			
2616	1		TRIISOPROPYLBORAT		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				TRIISOPROPYL BORATE			0	1	2616			
2616	2		TRIISOPROPYLBORAT		3				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				TRIISOPROPYL BORATE			0	1	2616			
2617	1		METHYLCYCLOHEXANOLE	entzündbar	3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				METHYLCYCLOHEXANOLS	flammable		0	1	2617		-	
2618	1		VINYLTOLUENE, STABILISIERT		3				III	386									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	C	SW1																			VINYLTOLUENES, STABILIZED			0	1	2618		E	
2619	1		BENZYLDIMETHYLAMIN		8	3			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-C	A	SW1	SW2				SG35														BENZYLDIMETHYLAMINE			0	1	2619		-	
2620	1		AMYLBUTYRATE		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				AMYL BUTYRATES			0	1	2620			
2621	1		ACETYLMETHYLCARBINOL		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				ACETYL METHYL CARBINOL			0	1	2621			
2622	1		GLYCIDALDEHYD		3	6.1			II										1 L	E2	P001														IBC02	B8			T7				TP1				F-E	S-D	A	SW2																			GLYCIDALDEHYDE			0	1	2622			
2623	1		FEUERANZÜNDER (FEST)	mit einem entzündbaren flüssigen Stoff	4.1				III										5 kg	E1	P002	LP02								PP15																	F-A	S-I	A						SG35														FIRELIGHTERS, SOLID	with flammable liquid		0	1	2623			
2624	1		MAGNESIUMSILICID		4.3				II										500 g	E2	P410									PP31	PP40				IBC07	B4	B21		T3				TP33				F-G	S-O	B	SW5			H1		SG26														MAGNESIUM SILICIDE			0	1	2624			
2626	1		CHLORSÄURE, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit höchstens 10 % Säure	5.1				II	900									1 L	E0	P504									PP31					IBC02												F-A	S-Q	D						SG36	SG38	SG49								SGG1				CHLORIC ACID, AQUEOUS SOLUTION	with not more than 10% chloric acid		0	1	2626			
2627	1		NITRITE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1				II	274	900								1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-Q	A						SG38	SG49	SG62								SGG12				NITRITES, INORGANIC, N.O.S.			1	1	2627			
2628	1		KALIUMFLUORACETAT		6.1				I										0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	E																				POTASSIUM FLUOROACETATE			0	1	2628		+	
2629	1		NATRIUMFLUORACETAT		6.1				I										0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	E																				SODIUM FLUOROACETATE			0	1	2629		+	
2630	1		SELENATE		6.1				I	274									0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	E																				SELENATES			1	1	2630		+	
2630	2		SELENITE		6.1				I	274									0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	E																				SELENITES			1	1	2630		+	
2642	1		FLUORESSIGSÄURE		6.1				I										0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	E						SG36	SG49									SGG1				FLUOROACETIC ACID			0	1	2642		+	
2643	1		METHYLBROMACETAT		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	D	SW2																			METHYL BROMOACETATE			0	1	2643			
2644	1		METHYLIODID		6.1				I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-A	S-A	D	SW1	SW2		H2												SGG10				METHYL IODIDE			0	1	2644		-	
2645	1		PHENACYLBROMID		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	B	SW2																			PHENACYL BROMIDE			0	1	2645			
2646	1		HEXACHLORCYCLOPENTADIEN		6.1				I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-A	S-A	D	SW2															SGG10				HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE			0	1	2646		+	
2647	1		MALONONITRIL		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A	SW1			H2																MALONONITRILE			0	1	2647		+	
2648	1	1,2-	DIBROMBUTAN-3-ON		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02												F-A	S-A	B	SW2																		1,2-	DIBROMOBUTAN-3-ONE			0	1	2648			
2649	1	1,3-	DICHLORACETON		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	B	SW1	SW2		H2															1,3-	DICHLOROACETONE			0	1	2649			
2650	1	1,1-	DICHLOR-1-NITROETHAN		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A	SW1	SW2		H2		SG17													1,1-	DICHLORO-1-NITROETHANE			0	1	2650		-	
2651	1	4,4'-	DIAMINODIPHENYLMETHAN		6.1			P	III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A!	A																			4,4'-	DIAMINODIPHENYLMETHANE			0	1	2651		+	
2653	1		BENZYLIODID		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	B	SW1	SW2		H2																BENZYL IODIDE			0	1	2653			
2655	1		KALIUMFLUOROSILICAT		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A						SG35														POTASSIUM FLUOROSILICATE			0	1	2655		-	
2656	1		CHINOLIN		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A	SW1			H2																QUINOLINE			0	1	2656		+	
2657	1		SELENDISULFID		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				SELENIUM DISULPHIDE			0	1	2657		+	
2659	1		NATRIUMCHLORACETAT		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				SODIUM CHLOROACETATE			0	1	2659		+	
2660	1		NITROTOLUIDINE (MONO)		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				NITROTOLUIDINES (MONO)			0	1	2660		E	
2661	1		HEXACHLORACETON		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	B	SW1	SW2		H2																HEXACHLOROACETONE			0	1	2661		+	
2664	1		DIBROMMETHAN		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																SGG10				DIBROMOMETHANE			0	1	2664		-	
2667	1		BUTYLTOLUENE		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																				BUTYLTOLUENES			0	1	2667			
2668	1		CHLORACETONITRIL		6.1	3			I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-A	S-A	D	SW1	SW2		H2		SG35														CHLOROACETONITRILE			0	1	2668		+	
2669	1		CHLORCRESOLE, LÖSUNG		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A	SW1			H2																CHLOROCRESOLS SOLUTION			0	1	2669		E	
2669	2		CHLORCRESOLE, LÖSUNG		6.1				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP2				F-A	S-A	A	SW1			H2																CHLOROCRESOLS SOLUTION			0	1	2669		E	
2670	1		CYANURCHLORID		8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A	SW1	SW2		H2		SG36	SG49									SGG1				CYANURIC CHLORIDE			0	1	2670		-	
2671	1		AMINOPYRIDINE	(o-, m-, p-)	6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	B	SW1	SW2		H2		SG35										SGG18				AMINOPYRIDINES	(o-, m-, p-)		0	1	2671		E	
2672	1		AMMONIAKLÖSUNG	relative Dichte zwischen 0,880 und 0,957 bei 15 °C in Wasser, mit mehr als 10 %, aber höchstens 35 % Ammoniak	8			P	III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03	B11			T7				TP2				F-A	S-B!	A	SW2	SW5				SG35										SGG18				AMMONIA SOLUTION	relative density between 0.880 and 0.957 at 15°C in water, with more than 10% but not more than 35% ammonia		0	1	2672		+	
2673	1	2-	AMINO-4-CHLORPHENOL		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																			2-	AMINO-4-CHLOROPHENOL			0	1	2673			
2674	1		NATRIUMFLUOROSILICAT		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A						SG35														SODIUM FLUOROSILICATE			0	1	2674		-	
2676	1		STIBIN		2.3	2.1													0	E0	P200																										F-D	S-U	D	SW2																			STIBINE			0	1	2676		+	
2677	1		RUBIDIUMHYDROXID, LÖSUNG		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	A						SG22	SG35									SGG18				RUBIDIUM HYDROXIDE SOLUTION			0	1	2677			
2677	2		RUBIDIUMHYDROXID, LÖSUNG		8				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG22	SG35									SGG18				RUBIDIUM HYDROXIDE SOLUTION			0	1	2677			
2678	1		RUBIDIUMHYDROXID		8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A						SG22	SG35									SGG18				RUBIDIUM HYDROXIDE			0	1	2678			
2679	1		LITHIUMHYDROXID, LÖSUNG		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	A						SG22	SG35									SGG18				LITHIUM HYDROXIDE SOLUTION			0	1	2679			
2679	2		LITHIUMHYDROXID, LÖSUNG		8				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP2				F-A	S-B	A						SG22	SG35									SGG18				LITHIUM HYDROXIDE SOLUTION			0	1	2679			
2680	1		LITHIUMHYDROXID		8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				LITHIUM HYDROXIDE			0	1	2680			
2681	1		CAESIUMHYDROXID, LÖSUNG		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	A						SG22	SG35									SGG18				CAESIUM HYDROXIDE SOLUTION			0	1	2681			
2681	2		CAESIUMHYDROXID, LÖSUNG		8				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG22	SG35									SGG18				CAESIUM HYDROXIDE SOLUTION			0	1	2681			
2682	1		CAESIUMHYDROXID		8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A						SG22	SG35									SGG18				CAESIUM HYDROXIDE			0	1	2682			
2683	1		AMMONIUMSULFID, LÖSUNG		8	3	6.1		II										1 L	E2	P001														IBC01				T7				TP2	TP13			F-E	S-C	B	SW1			H2		SG35	SG68									SGG2	SGG18			AMMONIUM SULPHIDE SOLUTION			0	1	2683		+	
2684	1	3-	DIETHYLAMINOPROPYLAMIN		3	8			III										5 L	E1	P001														IBC03				T4				TP1				F-E	S-C	A						SG35													3-	DIETHYLAMINOPROPYLAMINE			0	1	2684		-	
2685	1	N,N-	DIETHYLETHYLENDIAMIN		8	3			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-C	A						SG35													N,N-	DIETHYLETHYLENEDIAMINE			0	1	2685			
2686	1	2-	DIETHYLAMINOETHANOL		8	3			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-C	A						SG35													2-	DIETHYLAMINOETHANOL			0	1	2686		-	
2687	1		DICYCLOHEXYLAMMONIUMNITRIT		4.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-G	A																SGG2				DICYCLOHEXYLAMMONIUM NITRITE			0	1	2687		-	
2688	1	1-	BROM-3-CHLORPROPAN		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																SGG10			1-	BROMO-3-CHLOROPROPANE			0	1	2688			
2689	1		GLYCEROL-alpha-MONOCHLORHYDRIN		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																				GLYCEROL alpha-MONOCHLOROHYDRIN			0	1	2689			
2690	1	N,n-	BUTYLIMIDAZOL		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A																			N,n-	BUTYLIMIDAZOLE			0	1	2690			
2691	1		PHOSPHORPENTABROMID		8				II										1 kg	E0	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	B	SW1	SW2		H2		SG36	SG37	SG49								SGG1				PHOSPHORUS PENTABROMIDE			0	1	2691			
2692	1		BORTRIBROMID		8				I										0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-A	S-B	C	SW1			H2		SG36	SG49									SGG1				BORON TRIBROMIDE			0	1	2692		-	
2693	1		HYDROGENSULFIT, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		8				III	274									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP1	TP28			F-A	S-B	A	SW2					SG35														BISULPHITES, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			1	1	2693			
2698	1		TETRAHYDROPHTHALSÄUREANHYDRIDE	mit mehr als 0,05 % Maleinsäureanhydrid	8				III	29	169	939	973						5 kg	E1	P002	LP02								PP14					IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDES	with more than 0.05% maleic anhydride		0	1	2698		-	
2699	1		TRIFLUORESSIGSÄURE		8				I										0	E0	P001																		T10				TP2				F-A	S-B	B	SW1	SW2		H2		SG36	SG49									SGG1				TRIFLUOROACETIC ACID			0	1	2699		-	
2705	1	1-	PENTOL		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	B						SG20	SG21												1-	PENTOL			0	1	2705			
2707	1		DIMETHYLDIOXANE		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																				DIMETHYLDIOXANES			0	1	2707			
2707	2		DIMETHYLDIOXANE		3				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				DIMETHYLDIOXANES			0	1	2707			
2709	1		BUTYLBENZENE		3			P	III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP2				F-E	S-D!	A																				BUTYLBENZENES			0	1	2709			
2710	1		DIPROPYLKETON		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				DIPROPYL KETONE			0	1	2710		-	
2713	1		ACRIDIN		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				ACRIDINE			0	1	2713			
2714	1		ZINKRESINAT		4.1				III										5 kg	E1	P002														IBC06				T1				TP33				F-A	S-I	A																SGG7				ZINC RESINATE			0	1	2714			
2715	1		ALUMINIUMRESINAT		4.1				III										5 kg	E1	P002														IBC06				T1				TP33				F-A	S-I	A																				ALUMINIUM RESINATE			0	1	2715			
2716	1		BUTIN-1,4-DIOL		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A						SG35	SG36	SG55											1,4-	BUTYNEDIOL			0	1	2716		-	
2717	1		CAMPHER	synthetisch	4.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-I	A																				CAMPHOR	synthetic		0	1	2717			
2719	1		BARIUMBROMAT		5.1	6.1			II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG3				BARIUM BROMATE			0	1	2719			
2720	1		CHROMNITRAT		5.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-Q	A																				CHROMIUM NITRATE			0	1	2720		E	
2721	1		KUPFERCHLORAT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG4				COPPER CHLORATE			0	1	2721			
2722	1		LITHIUMNITRAT		5.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-Q	A																				LITHIUM NITRATE			0	1	2722			
2723	1		MAGNESIUMCHLORAT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG4				MAGNESIUM CHLORATE			0	1	2723			
2724	1		MANGANNITRAT		5.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-Q	A																				MANGANESE NITRATE			0	1	2724			
2725	1		NICKELNITRAT		5.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-Q	A																				NICKEL NITRATE			0	1	2725			
2726	1		NICKELNITRIT		5.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-Q	A						SG38	SG49									SGG12				NICKEL NITRITE			0	1	2726			
2727	1		THALLIUMNITRAT		6.1	5.1		P	II										500 g	E4	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-Q	A																				THALLIUM NITRATE			0	1	2727		+	
2728	1		ZIRKONIUMNITRAT		5.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-Q	A																				ZIRCONIUM NITRATE			0	1	2728			
2729	1		HEXACHLORBENZEN		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				HEXACHLOROBENZENE			0	1	2729		+	
2730	1		NITROANISOLE, FLÜSSIG		6.1				III	279									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																				NITROANISOLES, LIQUID			0	1	2730			
2732	1		NITROBROMBENZENE, FLÜSSIG		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																				NITROBROMOBENZENES, LIQUID			0	1	2732			
2733	1		AMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.		3	8			I	274									0	E0	P001																		T14				TP1	TP27			F-E	S-C	D	SW2					SG35										SGG18				AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	2733		E	
2733	2		POLYAMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.		3	8			I	274									0	E0	P001																		T14				TP1	TP27			F-E	S-C	D	SW2					SG35										SGG18				POLYAMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	2733		E	
2733	3		AMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.		3	8			II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP1	TP27			F-E	S-C	B	SW2					SG35										SGG18				AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	2733		E	
2733	4		POLYAMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.		3	8			II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP1	TP27			F-E	S-C	B	SW2					SG35										SGG18				POLYAMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	2733		E	
2733	5		AMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.		3	8			III	223	274								5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP1	TP28			F-E	S-C	A	SW2					SG35										SGG18				AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	2733		E	
2733	6		POLYAMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.		3	8			III	223	274								5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP1	TP28			F-E	S-C	A	SW2					SG35										SGG18				POLYAMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	2733		E	
2734	1		AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		8	3			I	274									0	E0	P001																		T14				TP2	TP27			F-E	S-C	A						SG35										SGG18				AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	2734		E	
2734	2		POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		8	3			I	274									0	E0	P001																		T14				TP2	TP27			F-E	S-C	A						SG35										SGG18				POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	2734		E	
2734	3		AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		8	3			II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-E	S-C	A						SG35										SGG18				AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	2734		E	
2734	4		POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		8	3			II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-E	S-C	A						SG35										SGG18				POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	2734		E	
2735	1		AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8				I	274									0	E0	P001																		T14				TP2	TP27			F-A	S-B	A						SG35										SGG18				AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	2735		E	
2735	2		POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8				I	274									0	E0	P001																		T14				TP2	TP27			F-A	S-B	A						SG35										SGG18				POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	2735		E	
2735	3		AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8				II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP1	TP27			F-A	S-B	A						SG35										SGG18				AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	2735		E	
2735	4		POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8				II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP1	TP27			F-A	S-B	A						SG35										SGG18				POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	2735		E	
2735	5		AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP1	TP28			F-A	S-B	A						SG35										SGG18				AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	2735		E	
2735	6		POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP1	TP28			F-A	S-B	A						SG35										SGG18				POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	2735		E	
2738	1	N-	BUTYLANILIN		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A						SG17													N-	BUTYLANILINE			0	1	2738			
2739	1		BUTTERSÄUREANHYDRID		8				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				BUTYRIC ANHYDRIDE			0	1	2739			
2740	1	n-	PROPYLCHLORFORMIAT		6.1	3	8		I										0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-C	B	SW2					SG5	SG8	SG36	SG49							SGG1			n-	PROPYL CHLOROFORMATE			0	1	2740		-	
2741	1		BARIUMHYPOCHLORIT	mit mehr als 22 % aktivem Chlor	5.1	6.1			II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-H	S-Q	B						SG35	SG38	SG49	SG53	SG60						SGG8				BARIUM HYPOCHLORITE	with more than 22% available chlorine		0	1	2741			
2742	1		CHLORFORMIATE, GIFTIG, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	3	8		II	274									100 ml	E4	P001														IBC01												F-E	S-C	A	SW1	SW2		H1	H2	SG5	SG8	SG36	SG49							SGG1				CHLOROFORMATES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	2742			
2743	1	n-	BUTYLCHLORFORMIAT		6.1	3	8		II										100 ml	E0	P001																		T20				TP2	TP13			F-E	S-C	A	SW1	SW2		H1	H2	SG5	SG8	SG36	SG49							SGG1			n-	BUTYL CHLOROFORMATE			0	1	2743		-	
2744	1		CYCLOBUTYLCHLORFORMIAT		6.1	3	8		II										100 ml	E4	P001														IBC01				T7				TP2	TP13			F-E	S-C	A	SW1	SW2		H1	H2	SG5	SG8	SG36	SG49							SGG1				CYCLOBUTYL CHLOROFORMATE			0	1	2744			
2745	1		CHLORMETHYLCHLORFORMIAT		6.1	8			II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2	TP13			F-A	S-B	A	SW1	SW2		H1	H2	SG36	SG49									SGG1				CHLOROMETHYL CHLOROFORMATE			0	1	2745			
2746	1		PHENYLCHLORFORMIAT		6.1	8			II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2	TP13			F-A	S-B	A	SW1	SW2		H1	H2	SG36	SG49									SGG1				PHENYL CHLOROFORMATE			0	1	2746			
2747	1	tert-	BUTYLCYCLOHEXYLCHLORFORMIAT		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A	SW1			H1	H2														tert-	BUTYLCYCLOHEXYL CHLOROFORMATE			0	1	2747			
2748	1	2-	ETHYLHEXYLCHLORFORMIAT		6.1	8			II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2	TP13			F-A	S-B	A	SW1	SW2		H1	H2	SG36	SG49									SGG1			2-	ETHYLHEXYL CHLOROFORMATE			0	1	2748			
2749	1		TETRAMETHYLSILAN		3				I										0	E0	P001																		T14				TP2				F-E	S-D!	D																				TETRAMETHYLSILANE			0	1	2749			
2750	1	1,3-	DICHLORPROPAN-2-OL		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A	SW1	SW2		H2															1,3-	DICHLOROPROPANOL-2			0	1	2750		-	
2751	1		DIETHYLTHIOPHOSPHORYLCHLORID		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	D	SW1	SW2		H2		SG36	SG49									SGG1				DIETHYLTHIOPHOSPHORYL CHLORIDE			0	1	2751			
2752	1	1,2-	EPOXY-3-ETHOXYPROPAN		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																			1,2-	EPOXY-3-ETHOXYPROPANE			0	1	2752			
2753	1	N-	ETHYL-N-BENZYLTOLUIDINE, FLÜSSIG		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP1				F-A	S-A	A																			N-	ETHYLBENZYLTOLUIDINES, LIQUID			0	1	2753			
2754	1	N-	ETHYLTOLUIDINE		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A																			N-	ETHYLTOLUIDINES			0	1	2754			
2757	1		CARBAMAT-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				I	61	274								0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			CARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2757		E	
2757	2		CARBAMAT-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				II	61	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			CARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2757		E	
2757	3		CARBAMAT-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				III	61	223	274							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			CARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2757		E	
2758	1		CARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			I	61	274								0	E0	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	2758		E	
2758	2		CARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			II	61	274								1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	2758		E	
2759	1		ARSENHALTIGES PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				I	61	274								0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			ARSENICAL PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2759		E	
2759	2		ARSENHALTIGES PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				II	61	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			ARSENICAL PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2759		E	
2759	3		ARSENHALTIGES PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				III	61	223	274							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			ARSENICAL PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2759		E	
2760	1		ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			I	61	274								0	E0	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	2760		E	
2760	2		ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			II	61	274								1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	2760		E	
2761	1		ORGANOCHLOR-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				I	61	274								0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			ORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2761		E	
2761	2		ORGANOCHLOR-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				II	61	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			ORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2761		E	
2761	3		ORGANOCHLOR-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				III	61	223	274							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			ORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2761		E	
2762	1		ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			I	61	274								0	E0	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	2762		E	
2762	2		ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			II	61	274								1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	2762		E	
2763	1		TRIAZIN-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				I	61	274								0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			TRIAZINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2763		E	
2763	2		TRIAZIN-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				II	61	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			TRIAZINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2763		E	
2763	3		TRIAZIN-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				III	61	223	274							5 kg	E1	P002														IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			TRIAZINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2763		E	
2764	1		TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			I	61	274								0	E0	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	2764		E	
2764	2		TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			II	61	274								1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	2764		E	
2771	1		THIOCARBAMAT-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				I	61	274								0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			THIOCARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2771		E	
2771	2		THIOCARBAMAT-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				II	61	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			THIOCARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2771		E	
2771	3		THIOCARBAMAT-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				III	61	223	274							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			THIOCARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2771		E	
2772	1		THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			I	61	274								0	E0	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	2772		E	
2772	2		THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			II	61	274								1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	2772		E	
2775	1		KUPFERHALTIGES PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				I	61	274								0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			COPPER BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2775		E	
2775	2		KUPFERHALTIGES PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				II	61	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			COPPER BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2775		E	
2775	3		KUPFERHALTIGES PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				III	61	223	274							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			COPPER BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2775		E	
2776	1		KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			I	61	274								0	E0	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	2776		E	
2776	2		KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			II	61	274								1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	2776		E	
2777	1		QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1			P	I	61	274								0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A!	A	SW2															SGG7	SGG11			MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2777		E	
2777	2		QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1			P	II	61	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A	SW2															SGG7	SGG11			MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2777		E	
2777	3		QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1			P	III	61	223	274							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A!	A	SW2															SGG7	SGG11			MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2777		E	
2778	1		QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1		P	I	61	274								0	E0	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D!	B	SW2															SGG7	SGG11			MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	2778		E	
2778	2		QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1		P	II	61	274								1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D!	B	SW2															SGG7	SGG11			MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	2778		E	
2779	1		SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				I	61	274								0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2779		E	
2779	2		SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				II	61	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2779		E	
2779	3		SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				III	61	223	274							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2779		E	
2780	1		SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			I	61	274								0	E0	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	2780		E	
2780	2		SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			II	61	274								1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	2780		E	
2781	1		BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				I	61	274								0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			BIPYRIDILIUM PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2781		E	
2781	2		BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				II	61	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			BIPYRIDILIUM PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2781		E	
2781	3		BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				III	61	223	274							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			BIPYRIDILIUM PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2781		E	
2782	1		BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			I	61	274								0	E0	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	2782		E	
2782	2		BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			II	61	274								1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	2782		E	
2783	1		ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				I	61	274								0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2783		E	
2783	2		ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				II	61	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2783		E	
2783	3		ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				III	61	223	274							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2783		E	
2784	1		ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			I	61	274								0	E0	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	2784		E	
2784	2		ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			II	61	274								1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	2784		E	
2785	1	4-	THIAPENTANAL		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01								PP31					IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	D	SW1					SG20	SG21												4-	THIAPENTANAL			0	1	2785			
2786	1		ORGANOZINN-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1			P	I	61	274								0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A!	A	SW2																			ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2786		E	
2786	2		ORGANOZINN-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1			P	II	61	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A	SW2																			ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2786		E	
2786	3		ORGANOZINN-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1			P	III	61	223	274							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A!	A	SW2																			ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	2786		E	
2787	1		ORGANOZINN-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1		P	I	61	274								0	E0	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D!	B	SW2																			ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	2787		E	
2787	2		ORGANOZINN-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1		P	II	61	274								1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D!	B	SW2																			ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	2787		E	
2788	1		ORGANISCHE ZINNVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1			P	I	43	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A!	A	SW2																			ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1	1	2788		E	
2788	2		ORGANISCHE ZINNVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1			P	II	43	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A!	A	SW2																			ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1	1	2788		E	
2788	3		ORGANISCHE ZINNVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1			P	III	43	223	274							5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP2	TP28			F-A	S-A!	A	SW2																			ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1	1	2788		E	
2789	1		ESSIGSÄURE, EISESSIG		8	3			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-C	A						SG36	SG49									SGG1				ACETIC ACID, GLACIAL			0	1	2789		-	
2789	2		ESSIGSÄURE, LÖSUNG	mit mehr als 80 Masse-% Säure	8	3			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-C	A						SG36	SG49									SGG1				ACETIC ACID SOLUTION	more than 80% acid, by mass		0	1	2789		-	
2790	1		ESSIGSÄURE, LÖSUNG	mit mindestens 50 Masse-% und höchstens 80 Masse-% Säure	8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				ACETIC ACID SOLUTION	not less than 50% but not more than 80% acid, by mass		0	1	2790		-	
2790	2		ESSIGSÄURE, LÖSUNG	mit mehr als 10 Masse-% und weniger als 50 Masse-% Säure	8				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				ACETIC ACID SOLUTION	more than 10% and less than 50% acid, by mass		0	1	2790		-	
2793	1		METALLISCHES EISEN als BOHRSPÄNE, FRÄSSPÄNE, DREHSPÄNE oder ABFÄLLE	in selbsterhitzungsfähiger Form	4.2				III	223	931								0	E1	P003	LP02								PP20	PP100	L3			IBC08	B4	B6		BK2								F-G	S-J	A				H1		SG26														FERROUS METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS or CUTTINGS	in a form liable to self-heating		0	1	2793			
2794	1		BATTERIEN, NASS, GEFÜLLT MIT SÄURE	elektrische Sammler	8					295									1 L	E0	P801																										F-A	S-B	A	SW16					SG36	SG49									SGG1				BATTERIES, WET, FILLED WITH ACID	electric storage		0	1	2794			
2794	2		AKKUMULATOREN, NASS, GEFÜLLT MIT SÄURE	elektrische Sammler	8					295									1 L	E0	P801																										F-A	S-B	A	SW16					SG36	SG49									SGG1						Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0	1	2794			
2795	1		BATTERIEN, NASS, GEFÜLLT MIT ALKALIEN	elektrische Sammler	8					295	401								1 L	E0	P801																										F-A	S-B	A	SW16					SG35										SGG18				BATTERIES, WET, FILLED WITH ALKALI	electric storage		0	1	2795			
2795	2		AKKUMULATOREN, NASS, GEFÜLLT MIT ALKALIEN	elektrische Sammler	8					295	401								1 L	E0	P801																										F-A	S-B	A	SW16					SG35										SGG18						Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0	1	2795			
2796	1		SCHWEFELSÄURE	mit höchstens 51 % freier Säure	8				II										1 L	E2	P001														IBC02	B20			T8				TP2				F-A	S-B	B						SG36	SG49									SGG1				SULPHURIC ACID	with not more than 51% acid		0	1	2796		-	
2796	2		BATTERIEFLÜSSIGKEIT, SAUER		8				II										1 L	E2	P001														IBC02	B20			T8				TP2				F-A	S-B	B						SG36	SG49									SGG1				BATTERY FLUID, ACID			0	1	2796			
2797	1		BATTERIEFLÜSSIGKEIT, ALKALISCH		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2	TP28			F-A	S-B	A						SG22	SG35									SGG18				BATTERY FLUID, ALKALI			0	1	2797			
2798	1		PHENYLPHOSPHORDICHLORID		8				II										1 L	E0	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	B	SW2					SG36	SG49									SGG1				PHENYLPHOSPHORUS DICHLORIDE			0	1	2798			
2799	1		PHENYLPHOSPHORTHIODICHLORID		8				II										1 L	E0	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	B	SW2					SG36	SG49									SGG1				PHENYLPHOSPHORUS THIODICHLORIDE			0	1	2799			
2800	1		BATTERIEN, NASS, AUSLAUFSICHER	elektrische Sammler	8					238									1 L	E0	P003									PP16																	F-A	S-B	A																				BATTERIES, WET, NON-SPILLABLE	electric storage		0	1	2800			
2800	2		AKKUMULATOREN, NASS, AUSLAUFSICHER	elektrische Sammler	8					238									1 L	E0	P003									PP16																	F-A	S-B	A																						Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0	1	2800			
2801	1		FARBSTOFF, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8				I	274									0	E0	P001																		T14				TP2	TP27			F-A	S-B	A																				DYE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	2801			
2801	2		FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8				I	274									0	E0	P001																		T14				TP2	TP27			F-A	S-B	A																				DYE INTERMEDIATE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	2801			
2801	3		FARBSTOFF, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8				II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-A	S-B	A																				DYE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	2801			
2801	4		FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8				II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-A	S-B	A																				DYE INTERMEDIATE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	2801			
2801	5		FARBSTOFF, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP1	TP28			F-A	S-B	A																				DYE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	2801			
2801	6		FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP1	TP28			F-A	S-B	A																				DYE INTERMEDIATE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	2801			
2802	1		KUPFERCHLORID		8			P	III										500 g	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B!	A						SG36	SG49									SGG1				COPPER CHLORIDE			0	1	2802		+	
2803	1		GALLIUM		8				III	365									5 kg	E0	P800									PP41									T1				TP33				F-A	S-B	B	SW1																			GALLIUM			0	1	2803			
2805	1		LITHIUMHYDRID, GESCHMOLZEN UND ERSTARRT		4.3				II										500 g	E2	P410									PP31	PP40				IBC04				T3				TP33				F-G	S-N	E				H1		SG26	SG35													LITHIUM HYDRIDE, FUSED SOLID			0	1	2805			
2806	1		LITHIUMNITRID		4.3				I										0	E0	P403									PP31					IBC04	B1											F-A	S-O	E																				LITHIUM NITRIDE			0	1	2806			
2807	1		MAGNETISIERTE STOFFE		9					960																																																											MAGNETIZED MATERIAL		Unterliegt nicht den Vorschriften dieses Codes, kann aber den Bestimmungen über die Beförderung gefährlicher Güter mit anderen Verkehrsträgern unterliegen.	0	2	2807			
2809	1		QUECKSILBER		8	6.1			III	365									5 kg	E0	P800																										F-A	S-B!	B	SW2					SG24										SGG7	SGG11			MERCURY			0	1	2809		+	
2810	1		GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		6.1				I	274	315								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2																			TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.			1	1	2810			
2810	2		GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		6.1				II	274									100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2																			TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.			1	1	2810			
2810	3		GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		6.1				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP1	TP28			F-A	S-A	A	SW2																			TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.			1	1	2810			
2811	1		GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		6.1				I	274									0	E5	P002														IBC99				T6				TP33				F-A	S-A	B																				TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.			1	1	2811			
2811	2		GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		6.1				II	274									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	B																				TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.			1	1	2811			
2811	3		GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		6.1				III	223	274								5 kg	E1	P002														IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.			1	1	2811			
2812	1		NATRIUMALUMINAT, FEST		8					960																																																											SODIUM ALUMINATE, SOLID		Unterliegt nicht den Vorschriften dieses Codes, kann aber den Bestimmungen über die Beförderung gefährlicher Güter mit anderen Verkehrsträgern unterliegen.	0	2	2812			
2813	1		FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		4.3				I	274									0	E0	P403									PP31					IBC99				T9				TP7	TP33			F-G!	S-N	E	SW2			H1		SG26														WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S.			1	1	2813			
2813	2		FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		4.3				II	274									500 g	E2	P410									PP31	PP40				IBC07	B4	B21		T3				TP33				F-G	S-N	E	SW2			H1		SG26														WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S.			1	1	2813			
2813	3		FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		4.3				III	223	274								1 kg	E1	P410									PP31					IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-N	E	SW2			H1		SG26														WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S.			1	1	2813			
2814	1		ANSTECKUNGSGEFÄHRLICHER STOFF, GEFÄHRLICH FÜR MENSCHEN		6.2					318	341								0	E0	P620																		BK2								F-A	S-T	E	SW2			H1	H5	SG50														INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS		BK2 nur für tierische Stoffe (siehe Sondervorschrift 341)	1	1	2814			
2815	1	N-	AMINOETHYLPIPERAZIN		8	6.1			III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	B	SW1	SW2		H2		SG35													N-	AMINOETHYLPIPERAZINE			0	1	2815		-	
2817	1		AMMONIUMHYDROGENDIFLUORID, LÖSUNG		8	6.1			II										1 L	E2	P001														IBC02	B20			T8				TP2	TP13			F-A	S-B	B	SW2					SG36	SG49									SGG1	SGG2			AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE SOLUTION			0	1	2817		-	
2817	2		AMMONIUMHYDROGENDIFLUORID, LÖSUNG		8	6.1			III	223									5 L	E1	P001														IBC03				T4				TP1	TP13			F-A	S-B	B	SW2					SG36	SG49									SGG1	SGG2			AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE SOLUTION			0	1	2817		-	
2818	1		AMMONIUMPOLYSULFID, LÖSUNG		8	6.1			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2	TP13			F-A	S-B	B	SW1	SW2		H2		SG35										SGG2	SGG18			AMMONIUM POLYSULPHIDE SOLUTION			0	1	2818		+	
2818	2		AMMONIUMPOLYSULFID, LÖSUNG		8	6.1			III	223									5 L	E1	P001														IBC03				T4				TP1	TP13			F-A	S-B	B	SW1	SW2		H2		SG35										SGG2	SGG18			AMMONIUM POLYSULPHIDE SOLUTION			0	1	2818		E	
2819	1		AMYLPHOSPHAT		8				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				AMYL ACID PHOSPHATE			0	1	2819			
2820	1		BUTTERSÄURE		8				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A	SW1			H2		SG36	SG49									SGG1				BUTYRIC ACID			0	1	2820		-	
2821	1		PHENOL, LÖSUNG		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A																				PHENOL SOLUTION			0	1	2821		-	
2821	2		PHENOL, LÖSUNG		6.1				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																				PHENOL SOLUTION			0	1	2821		-	
2822	1	2-	CHLORPYRIDIN		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A	SW2																		2-	CHLOROPYRIDINE			0	1	2822			
2823	1		CROTONSÄURE, FEST		8				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3	B21		T1				TP33				F-A	S-B	A	SW1			H2		SG36	SG49									SGG1				CROTONIC ACID, SOLID			0	1	2823			
2826	1		ETHYLCHLORTHIOFORMIAT		8	3		P	II										0	E0	P001																		T7				TP2				F-E	S-C!	A	SW2					SG36	SG49									SGG1				ETHYL CHLOROTHIOFORMATE			0	1	2826			
2829	1		KAPRONSÄURE		8				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				CAPROIC ACID			0	1	2829			
2830	1		LITHIUMFERROSILICID		4.3				II										500 g	E2	P410									PP31	PP40				IBC07	B4	B21		T3				TP33				F-G	S-N	E	SW2	SW5		H1		SG26														LITHIUM FERROSILICON			0	1	2830			
2831	1	1,1,1-	TRICHLORETHAN		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A	SW2															SGG10			1,1,1-	TRICHLOROETHANE			0	1	2831		+	
2834	1		PHOSPHORIGE SÄURE		8				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A	SW1					SG36	SG49									SGG1				PHOSPHOROUS ACID			0	1	2834		-	
2835	1		NATRIUMALUMINIUMHYDRID		4.3				II										500 g	E0	P410									PP31	PP40				IBC04				T3				TP33				F-G	S-O	E				H1		SG26	SG35													SODIUM ALUMINIUM HYDRIDE			0	1	2835			
2837	1		HYDROGENSULFATE, WÄSSERIGE LÖSUNG		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	A																				BISULPHATES, AQUEOUS SOLUTION			0	1	2837			
2837	2		HYDROGENSULFATE, WÄSSERIGE LÖSUNG		8				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A																				BISULPHATES, AQUEOUS SOLUTION			0	1	2837			
2838	1		VINYLBUTYRAT, STABILISIERT		3				II	386									1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	C	SW1																			VINYL BUTYRATE, STABILIZED			0	1	2838			
2839	1		ALDOL		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A	SW1			H2																ALDOL			0	1	2839			
2840	1		BUTYRALDOXIM		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				BUTYRALDOXIME			0	1	2840		-	
2841	1		DI-n-AMYLAMIN		3	6.1			III										5 L	E1	P001														IBC03				T4				TP1				F-E	S-D	A						SG35														DI-n-AMYLAMINE			0	1	2841			
2842	1		NITROETHAN		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				NITROETHANE			0	1	2842		-	
2844	1		CALCIUMMANGANSILICIUM		4.3				III										1 kg	E1	P410									PP31					IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-N	A	SW5			H1		SG26	SG35													CALCIUM MANGANESE SILICON			0	1	2844			
2845	1		PYROPHORER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		4.2				I	274									0	E0	P400																		T22				TP2	TP7			F-G	S-M	D				H1		SG26	SG63													PYROPHORIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.			1	1	2845			
2846	1		PYROPHORER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		4.2				I	274									0	E0	P404									PP31																	F-G	S-M	D				H1		SG26														PYROPHORIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.			1	1	2846			
2849	1	3-	CHLORPROPAN-1-OL		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																			3-	CHLOROPROPANOL-1			0	1	2849			
2850	1		PROPYLENTETRAMER		3			P	III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP2				F-E	S-E	A																				PROPYLENE TETRAMER			0	1	2850			
2851	1		BORTRIFLUORID-DIHYDRAT		8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	B	SW1	SW2		H2		SG36	SG49									SGG1				BORON TRIFLUORIDE DIHYDRATE			0	1	2851			
2852	1		DIPIKRYLSULFID, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 10 Masse-% Wasser	4.1				I	28									0	E0	P406									PP24	PP31																F-B	S-J	D						SG7	SG30													DIPICRYL SULPHIDE, WETTED	with not less than 10% water, by mass		0	1	2852			
2853	1		MAGNESIUMFLUOROSILICAT		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A						SG35														MAGNESIUM FLUOROSILICATE			0	1	2853		-	
2854	1		AMMONIUMFLUOROSILICAT		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A						SG35										SGG2				AMMONIUM FLUOROSILICATE			0	1	2854		-	
2855	1		ZINKFLUOROSILICAT		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A						SG35										SGG7				ZINC FLUOROSILICATE			0	1	2855		-	
2856	1		FLUOROSILICATE, N.A.G.		6.1				III	274									5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A						SG35														FLUOROSILICATES, N.O.S.			1	1	2856		E	
2857	1		KÄLTEMASCHINEN	mit nicht entzündbaren, nicht giftigen Gasen oder Ammoniaklösungen (UN 2672)	2.2					119									0	E0	P003									PP32																	F-C	S-V	A																				REFRIGERATING MACHINES	containing non-flammable, non-toxic, gases or ammonia solutions (UN 2672)		0	1	2857			
2858	1		ZIRKONIUM, TROCKEN	gerollter Draht, fertige Bleche, Streifen (dünner als 254 Mikron, aber nicht dünner als 18 Mikron)	4.1				III	921									5 kg	E1	P002	LP02								PP100	L3																F-G	S-G	A				H1		SG25	SG26													ZIRCONIUM, DRY	coiled wire, finished metal sheets, strip (thinner than 254 microns but not thinner than 18 microns)		0	1	2858		-	
2859	1		AMMONIUMMETAVANADAT		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A						SG6	SG8	SG10	SG12							SGG2				AMMONIUM METAVANADATE			0	1	2859			
2861	1		AMMONIUMPOLYVANADAT		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A						SG6	SG8	SG10	SG12							SGG2				AMMONIUM POLYVANADATE			0	1	2861			
2862	1		VANADIUMPENTOXID	nicht geschmolzen	6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				VANADIUM PENTOXIDE	non-fused form		0	1	2862		+	
2863	1		NATRIUMAMMONIUMVANADAT		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																SGG2				SODIUM AMMONIUM VANADATE			0	1	2863			
2864	1		KALIUMMETAVANADAT		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				POTASSIUM METAVANADATE			0	1	2864			
2865	1		HYDROXYLAMINSULFAT		8				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A						SG35	SG36	SG49								SGG1				HYDROXYLAMINE SULPHATE			0	1	2865		+	
2869	1		TITANTRICHLORID, GEMISCH		8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A	SW2					SG36	SG49									SGG1	SGG7			TITANIUM TRICHLORIDE MIXTURE			0	1	2869			
2869	2		TITANTRICHLORID, GEMISCH		8				III	223									5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A	SW2					SG36	SG49									SGG1	SGG7			TITANIUM TRICHLORIDE MIXTURE			0	1	2869			
2870	1		ALUMINIUMBORHYDRID		4.2	4.3			I										0	E0	P400																		T21				TP7	TP33			F-G	S-M	D				H1		SG26														ALUMINIUM BOROHYDRIDE			0	1	2870			
2870	2		ALUMINIUMBORHYDRID IN GERÄTEN		4.2	4.3													0	E0	P002									PP13																	F-G	S-M	D				H1		SG26														ALUMINIUM BOROHYDRIDE IN DEVICES			0	1	2870			
2871	1		ANTIMON-PULVER		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				ANTIMONY POWDER			0	1	2871			
2872	1		DIBROMCHLORPROPANE		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A																SGG10				DIBROMOCHLOROPROPANES			0	1	2872			
2872	2		DIBROMCHLORPROPANE		6.1				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																SGG10				DIBROMOCHLOROPROPANES			0	1	2872			
2873	1		DIBUTYLAMINOETHANOL		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																				DIBUTYLAMINOETHANOL			0	1	2873			
2874	1		FURFURYLALKOHOL		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A						SG17	SG35													FURFURYL ALCOHOL			0	1	2874		-	
2875	1		HEXACHLOROPHEN		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				HEXACHLOROPHENE			0	1	2875		+	
2876	1		RESORCINOL		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				RESORCINOL			0	1	2876		+	
2878	1		TITANSCHWAMMGRANULATE		4.1				III	223									5 kg	E1	P002	LP02								PP100	L3				IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-G	D				H1		SG17	SG25	SG26								SGG7	SGG15			TITANIUM SPONGE GRANULES			0	1	2878			
2878	2		TITANSCHWAMMPULVER		4.1				III	223									5 kg	E1	P002	LP02								PP100	L3				IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-G	D				H1		SG17	SG25	SG26								SGG7	SGG15			TITANIUM SPONGE POWDERS			0	1	2878			
2879	1		SELENOXYCHLORID		8	6.1			I										0	E0	P001																		T10				TP2	TP13			F-A	S-B	E	SW2					SG36	SG49									SGG1				SELENIUM OXYCHLORIDE			0	1	2879		+	
2880	1		CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRATISIERT	mit mindestens 5,5 %, aber höchstens 16 % Wasser	5.1			P	II	314	322								1 kg	E2	P002									PP85																	F-H	S-Q	D	SW1	SW11				SG35	SG38	SG49	SG53	SG60						SGG8				CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED	with not less than 5.5% but not more than 16% water		0	1	2880		+	
2880	2		CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRATISIERTE MISCHUNG	mit mindestens 5,5 %, aber höchstens 16 % Wasser	5.1			P	II	314	322								1 kg	E2	P002									PP85																	F-H	S-Q	D	SW1	SW11				SG35	SG38	SG49	SG53	SG60						SGG8				CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE	with not less than 5.5% but not more than 16% water		0	1	2880		+	
2880	3		CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRATISIERT	mit mindestens 5,5 %, aber höchstens 16 % Wasser	5.1			P	III	223	314								5 kg	E1	P002									PP85																	F-H	S-Q	D	SW1	SW11				SG35	SG38	SG49	SG53	SG60						SGG8				CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED	with not less than 5.5% but not more than 16% water		0	1	2880		+	
2880	4		CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRATISIERTE MISCHUNG	mit mindestens 5,5 %, aber höchstens 16 % Wasser	5.1			P	III	223	314								5 kg	E1	P002									PP85																	F-H	S-Q	D	SW1	SW11				SG35	SG38	SG49	SG53	SG60						SGG8				CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE	with not less than 5.5% but not more than 16% water		0	1	2880		+	
2881	1		METALLKATALYSATOR, TROCKEN		4.2				I	274									0	E0	P404									PP31									T21				TP7	TP33			F-G	S-M	C				H1		SG25	SG26									SGG7	SGG15			METAL CATALYST, DRY			1	1	2881			
2881	2		METALLKATALYSATOR, TROCKEN		4.2				II	274									0	E0	P410									PP31					IBC06	B21			T3				TP33				F-G	S-M	C				H1		SG25	SG26									SGG7	SGG15			METAL CATALYST, DRY			1	1	2881			
2881	3		METALLKATALYSATOR, TROCKEN		4.2				III	223	274								0	E1	P002	LP02								PP31	L4				IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-M	C				H1		SG25	SG26									SGG7	SGG15			METAL CATALYST, DRY			1	1	2881			
2900	1		ANSTECKUNGSGEFÄHRLICHER STOFF, nur GEFÄHRLICH FÜR TIERE		6.2					318	341								0	E0	P620																		BK2								F-A	S-T	E	SW2			H1	H5	SG50														INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALS	only	BK2 nur für tierische Stoffe (siehe Sondervorschrift 341)	1	1	2900			
2901	1		BROMCHLORID		2.3	5.1	8												0	E0	P200																										F-C	S-W	D	SW2					SG6	SG19													BROMINE CHLORIDE			0	1	2901			
2902	1		PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1				I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2																			PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	2902		E	
2902	2		PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1				II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2																			PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	2902		E	
2902	3		PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1				III	61	223	274							5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP2	TP28			F-A	S-A	A	SW2																			PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	2902		E	
2903	1		PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	flashpoint not less than 23°C		1	1	2903		E	
2903	2		PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	flashpoint not less than 23°C		1	1	2903		E	
2903	3		PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			III	61	223	274							5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP2				F-E	S-D	A	SW2																			PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	flashpoint not less than 23°C		1	1	2903		E	
2904	1		CHLORPHENOLATE, FLÜSSIG		8				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03												F-A	S-B	A																				CHLOROPHENOLATES, LIQUID			0	1	2904			
2904	2		PHENOLATE, FLÜSSIG		8				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03												F-A	S-B	A																				PHENOLATES, LIQUID			0	1	2904			
2905	1		CHLORPHENOLATE, FEST		8				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A																				CHLOROPHENOLATES, SOLID			0	1	2905			
2905	2		PHENOLATE, FEST		8				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A																				PHENOLATES, SOLID			0	1	2905			
2907	1		ISOSORBIDDINITRAT, MISCHUNG	mit mindestens 60 % Lactose, Mannose, Stärke oder Calciumhydrogenphosphat	4.1				II	28	127								0	E0	P406									PP26	PP80				IBC06	B12	B21										F-A	S-J	E						SG7	SG30													ISOSORBIDE DINITRATE MIXTURE	with not less than 60% lactose, mannose, starch, or calcium hydrogen phosphate		0	1	2907			
2908	1		RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - LEERE VERPACKUNG		7	See SP290				290	368								0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9											F-I	S-S	A																				RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - EMPTY PACKAGING			0	1	2908			
2909	1		RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - FABRIKATE AUS NATÜRLICHEM URAN		7	See SP290				290									0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9											F-I	S-S	A																				RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - ARTICLES MANUFACTURED FROM NATURAL URANIUM			0	1	2909			
2909	2		RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - FABRIKATE AUS ABGEREICHERTEM URAN		7	See SP290				290									0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9											F-I	S-S	A																				RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - ARTICLES MANUFACTURED FROM DEPLETED URANIUM			0	1	2909			
2909	3		RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - FABRIKATE AUS NATÜRLICHEM THORIUM		7	See SP290				290									0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9											F-I	S-S	A																				RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - ARTICLES MANUFACTURED FROM NATURAL THORIUM			0	1	2909			
2910	1		RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - BEGRENZTE STOFFMENGE		7	See SP290				290	368								0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9											F-I	S-S	A																				RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - LIMITED QUANTITY OF MATERIAL			0	1	2910			
2911	1		RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - INSTRUMENTE		7	See SP290				290									0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9											F-I	S-S	A																				RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - INSTRUMENTS			0	1	2911			
2911	2		RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - FABRIKATE		7	See SP290				290									0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9											F-I	S-S	A																				RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - ARTICLES			0	1	2911			
2912	1		RADIOAKTIVE STOFFE MIT GERINGER SPEZIFISCHER AKTIVITÄT (LSA-I)	nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt	7	See SP172				172	317	325							0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9			T5				TP4				F-I	S-S	A	SW20	SW21																		RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-I)	non fissile or fissile-excepted	Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung, Unterteilung in 3 Kategorien (Gefahrzettel 7A, 7B oder 7C)	0	1	2912			
2913	1		RADIOAKTIVE STOFFE, OBERFLÄCHENKONTAMINIERTE GEGENSTÄNDE (SCO-I)	nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt	7	See SP172				172	317	325							0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9			T5				TP4				F-I	S-S	A																				RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-I)	non fissile or fissile-excepted	Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung, Unterteilung in 3 Kategorien (Gefahrzettel 7A, 7B oder 7C)	0	1	2913			
2913	2		RADIOAKTIVE STOFFE, OBERFLÄCHENKONTAMINIERTE GEGENSTÄNDE (SCO-II)	nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt	7	See SP172				172	317	325							0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9			T5				TP4				F-I	S-S	A																				RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-II)	non fissile or fissile-excepted	Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung, Unterteilung in 3 Kategorien (Gefahrzettel 7A, 7B oder 7C)	0	1	2913			
2913	3		RADIOAKTIVE STOFFE, OBERFLÄCHENKONTAMINIERTE GEGENSTÄNDE (SCO-III)	nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt	7	See SP172				172	317	325							0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9			T5				TP4				F-I	S-S	A																				RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-III)	non fissile or fissile-excepted	Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung, Unterteilung in 3 Kategorien (Gefahrzettel 7A, 7B oder 7C)	0	1	2913			
2915	1		RADIOAKTIVE STOFFE, TYP A-VERSANDSTÜCK	nicht in besonderer Form, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt	7	See SP172				172	317	325							0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9											F-I	S-S	A	SW20	SW21																		RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE	non-special form, non fissile or fissile-excepted	Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung, Unterteilung in 3 Kategorien (Gefahrzettel 7A, 7B oder 7C)	0	1	2915			
2916	1		RADIOAKTIVE STOFFE, TYP B(U)-VERSANDSTÜCK	nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt	7	See SP172				172	317	325							0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9											F-I	S-S	A	SW12																			RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE	non fissile or fissile-excepted	Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung, Unterteilung in 3 Kategorien (Gefahrzettel 7A, 7B oder 7C)	0	1	2916			
2917	1		RADIOAKTIVE STOFFE, TYP B(M)-VERSANDSTÜCK	nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt	7	See SP172				172	317	325							0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9											F-I	S-S	A	SW12																			RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE	non fissile or fissile-excepted	Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung, Unterteilung in 3 Kategorien (Gefahrzettel 7A, 7B oder 7C)	0	1	2917			
2919	1		RADIOAKTIVE STOFFE, UNTER SONDERVEREINBARUNG BEFÖRDERT	nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt	7	See SP172				172	317	325							0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9											F-I	S-S!	A	SW13																			RADIOACTIVE MATERIAL TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT	non fissile or fissile-excepted	Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung, Unterteilung in 3 Kategorien (Gefahrzettel 7A, 7B oder 7C)	0	1	2919			
2920	1		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		8	3			I	274									0	E0	P001																		T14				TP2	TP27			F-E	S-C	C	SW1	SW2																		CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	2920			
2920	2		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		8	3			II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-E	S-C	C	SW1	SW2																		CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	2920			
2921	1		ÄTZENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		8	4.1			I	274									0	E0	P002														IBC99				T6				TP33				F-A	S-G	B	SW1			H2																CORROSIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	2921			
2921	2		ÄTZENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		8	4.1			II	274									1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-G	B	SW1			H2																CORROSIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	2921			
2922	1		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		8	6.1			I	274									0	E0	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-B	B	SW2																			CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	2922			
2922	2		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		8	6.1			II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	B	SW2																			CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	2922			
2922	3		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		8	6.1			III	223	274								5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP1	TP28			F-A	S-B	B	SW2																			CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	2922			
2923	1		ÄTZENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		8	6.1			I	274									0	E0	P002														IBC99				T6				TP33				F-A	S-B	B	SW2																			CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	2923			
2923	2		ÄTZENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		8	6.1			II	274									1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	B	SW2																			CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	2923			
2923	3		ÄTZENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		8	6.1			III	223	274								5 kg	E1	P002														IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	B	SW2																			CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	2923			
2924	1		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		3	8			I	274									0	E0	P001																		T14				TP2				F-E	S-C	E	SW2																			FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	2924			
2924	2		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		3	8			II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-E	S-C	B	SW2																			FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	2924			
2924	3		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		3	8			III	223	274								5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP1	TP28			F-E	S-C	A	SW2																			FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	2924			
2925	1		ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.1	8			II	274									1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-G	D	SW2																			FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.			1	1	2925			
2925	2		ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.1	8			III	223	274								5 kg	E1	P002														IBC06				T1				TP33				F-A	S-G	D	SW2																			FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.			1	1	2925			
2926	1		ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.1	6.1			II	274									1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-G	B	SW2																			FLAMMABLE SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.			1	1	2926			
2926	2		ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.1	6.1			III	223	274								5 kg	E1	P002														IBC06				T1				TP33				F-A	S-G	B	SW2																			FLAMMABLE SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.			1	1	2926			
2927	1		GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		6.1	8			I	274	315								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-B	B	SW2																			TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.			1	1	2927			
2927	2		GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		6.1	8			II	274									100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-A	S-B	B	SW2																			TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.			1	1	2927			
2928	1		GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		6.1	8			I	274									0	E5	P002														IBC99				T6				TP33				F-A	S-B	B	SW2																			TOXIC SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.			1	1	2928			
2928	2		GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		6.1	8			II	274									500 g	E4	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-B	B	SW2																			TOXIC SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.			1	1	2928			
2929	1		GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	3			I	274	315								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			TOXIC LIQUID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.			1	1	2929			
2929	2		GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	3			II	274									100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			TOXIC LIQUID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.			1	1	2929			
2930	1		GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	4.1			I	274									0	E5	P002														IBC99				T6				TP33				F-A	S-G	B																				TOXIC SOLID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.			1	1	2930			
2930	2		GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	4.1			II	274									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-G	B																				TOXIC SOLID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.			1	1	2930			
2931	1		VANADYLSULFAT		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				VANADYL SULPHATE			0	1	2931			
2933	1		METHYL-2-CHLORPROPIONAT		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				METHYL 2-CHLOROPROPIONATE			0	1	2933			
2934	1		ISOPROPYL-2-CHLORPROPIONAT		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				ISOPROPYL 2-CHLOROPROPIONATE			0	1	2934			
2935	1		ETHYL-2-CHLORPROPIONAT		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				ETHYL 2-CHLOROPROPIONATE			0	1	2935			
2936	1		THIOMILCHSÄURE		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A																				THIOLACTIC ACID			0	1	2936			
2937	1	alpha-	METHYLBENZYLALKOHOL, FLÜSSIG		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																			alpha-	METHYLBENZYL ALCOHOL, LIQUID			0	1	2937			
2940	1	9-	PHOSPHABICYCLONONANE		4.2				II										0	E2	P410									PP31					IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-J	A																			9-	PHOSPHABICYCLONONANES			0	1	2940			
2940	2		CYCLOOCTADIENPHOSPHINE		4.2				II										0	E2	P410									PP31					IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-J	A																				CYCLOOCTADIENEPHOSPHINES			0	1	2940			
2941	1		FLUORANILINE		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																				FLUOROANILINES			0	1	2941			
2942	1	2-	TRIFLUORMETHYLANILIN		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03												F-A	S-A	A																			2-	TRIFLUOROMETHYLANILINE			0	1	2942			
2943	1		TETRAHYDROFURFURYLAMIN		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				TETRAHYDROFURFURYLAMINE			0	1	2943			
2945	1	N-	METHYLBUTYLAMIN		3	8			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1				F-E	S-C	B	SW2					SG35													N-	METHYLBUTYLAMINE			0	1	2945			
2946	1	2-	AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTAN		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																			2-	AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTANE			0	1	2946			
2947	1		ISOPROPYLCHLORACETAT		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				ISOPROPYL CHLOROACETATE			0	1	2947		-	
2948	1	3-	TRIFLUORMETHYLANILIN		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A	SW2																		3-	TRIFLUOROMETHYLANILINE			0	1	2948			
2949	1		NATRIUMHYDROGENSULFID, HYDRATISIERT	mit mindestens 25 % Kristallwasser	8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T7				TP2				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				SODIUM HYDROSULPHIDE, HYDRATED	with not less than 25% water of crystallization		0	1	2949		+	
2950	1		MAGNESIUMGRANULATE, ÜBERZOGEN	mit einer Teilchengröße von mindestens 149 Mikron	4.3				III	920									1 kg	E1	P410									PP100					IBC08	B4			T1	BK2			TP33				F-G	S-O	A				H1		SG26	SG35									SGG15				MAGNESIUM GRANULES, COATED	particle size not less than 149 microns		0	1	2950		-	
2956	1	5-tert-	BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLEN		4.1				III	133									0	E0	P409																										F-B	S-G	D	SW1	SW2	SW11	H2	H3	SG1													5-tert-	BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLENE			0	1	2956		+	
2956	2		XYLENMOSCHUS		4.1				III	133									0	E0	P409																										F-B	S-G	D	SW1	SW2	SW11	H2	H3	SG1														MUSK XYLENE			0	1	2956		+	
2965	1		BORTRIFLUORIDDIMETHYLETHERAT		4.3	3	8		I										0	E0	P401									PP31									T10				TP2	TP7	TP13		F-G!	S-O	D	SW2			H1		SG5	SG8	SG13	SG25	SG26										BORON TRIFLUORIDE DIMETHYL ETHERATE			0	1	2965			
2966	1		THIOGLYCOL		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A																				THIOGLYCOL			0	1	2966			
2967	1		SULFAMINSÄURE		8				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				SULPHAMIC ACID			0	1	2967		-	
2968	1		MANEB, STABILISIERT	gegen Selbsterhitzung	4.3			P	III	223	946								1 kg	E1	P002									PP100					IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-L!	B				H1		SG26	SG29	SG35												MANEB, STABILIZED	against self-heating		0	1	2968		+	
2968	2		MANEBZUBEREITUNGEN, STABILISIERT	gegen Selbsterhitzung	4.3			P	III	223	946								1 kg	E1	P002									PP100					IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-L!	B				H1		SG26	SG29	SG35												MANEB PREPARATION, STABILIZED	against self-heating		0	1	2968		+	
2969	1		RIZINUSSAAT		9				II	141									5 kg	E2	P002									PP34					IBC08	B4	B21		T3	BK2			TP33				F-A	S-A	E	SW2					SG10	SG18	SG29												CASTOR BEANS			0	1	2969			
2969	2		RIZINUSMEHL		9				II	141									5 kg	E2	P002									PP34					IBC08	B4	B21		T3	BK2			TP33				F-A	S-A	E	SW2					SG10	SG18	SG29												CASTOR MEAL			0	1	2969			
2969	3		RIZINUSSAATKUCHEN		9				II	141									5 kg	E2	P002									PP34					IBC08	B4	B21		T3	BK2			TP33				F-A	S-A	E	SW2					SG10	SG18	SG29												CASTOR POMACE			0	1	2969			
2969	4		RIZINUSFLOCKEN		9				II	141									5 kg	E2	P002									PP34					IBC08	B4	B21		T3	BK2			TP33				F-A	S-A	E	SW2					SG10	SG18	SG29												CASTOR FLAKE			0	1	2969			
2977	1		RADIOAKTIVE STOFFE, URANHEXAFLUORID, SPALTBAR		7	6.1	8												0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9											F-I!	S-S!	B	SW2	SW12				SG17	SG76	SG78												RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, FISSILE		Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung, Unterteilung in 3 Kategorien (Gefahrzettel 7A, 7B oder 7C), zusätzlich Gefahrzettel 7E	0	1	2977		+	
2978	1		RADIOAKTIVE STOFFE, URANHEXAFLUORID	nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt	7	6.1	8			317									0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9											F-I!	S-S!	B	SW2	SW12				SG17	SG76	SG78												RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE	non fissile or fissile-excepted	Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung, Unterteilung in 3 Kategorien (Gefahrzettel 7A, 7B oder 7C)	0	1	2978		+	
2983	1		ETHYLENOXID UND PROPYLENOXID, MISCHUNG	mit höchstens 30 % Ethylenoxid	3	6.1			I										0	E0	P001																		T14				TP2	TP7	TP13		F-E	S-D	E	SW1	SW2																		ETHYLENE OXIDE AND PROPYLENE OXIDE MIXTURE	with not more than 30% ethylene oxide		0	1	2983			
2984	1		WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit mindestens 8 %, aber weniger als 20 % Wasserstoffperoxid (Stabilisierung nach Bedarf)	5.1				III	65									5 L	E1	P504														IBC02	B5			T4				TP1	TP6	TP24		F-H	S-Q	B	SW1					SG16	SG59	SG72												HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION	with not less than 8% but less than 20% hydrogen peroxide (stabilized as necessary)		0	1	2984		-	
2985	1		CHLORSILANE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.		3	8			II										0	E0	P010																		T14				TP2	TP7	TP13	TP27	F-E!	S-C	B	SW2					SG36	SG49									SGG1				CHLOROSILANES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.			0	1	2985			
2986	1		CHLORSILANE, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		8	3			II										0	E0	P010																		T14				TP2	TP7	TP13	TP27	F-E	S-C	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				CHLOROSILANES, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.			0	1	2986			
2987	1		CHLORSILANE, ÄTZEND, N.A.G.		8				II										0	E0	P010																		T14				TP2	TP7	TP13	TP27	F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				CHLOROSILANES, CORROSIVE, N.O.S.			0	1	2987			
2988	1		CHLORSILANE, MIT WASSER REAGIEREND, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.		4.3	3	8		I										0	E0	P401									PP31									T14				TP2	TP7	TP13		F-G!	S-N	D	SW2			H1		SG5	SG8	SG13	SG25	SG26	SG36	SG49				SGG1				CHLOROSILANES, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.			0	1	2988			
2989	1		BLEIPHOSPHIT, ZWEIBASIG		4.1				II	922									1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-G	B						SG29										SGG7	SGG9			LEAD PHOSPHITE, DIBASIC			0	1	2989		+	
2989	2		BLEIPHOSPHIT, ZWEIBASIG		4.1				III	922									5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-G	B						SG29										SGG7	SGG9			LEAD PHOSPHITE, DIBASIC			0	1	2989		+	
2990	1		RETTUNGSMITTEL, SELBSTAUFBLASEND		9					296									0	E0	P905																										F-A	S-V!	A						SG18	SG71													LIFE-SAVING APPLIANCES, SELF-INFLATING			0	1	2990			
2991	1		CARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	2991		E	
2991	2		CARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	2991		E	
2991	3		CARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			III	61	223	274							5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP2	TP28			F-E	S-D	A	SW2																			CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	2991		E	
2992	1		CARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2																			CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	2992		E	
2992	2		CARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2																			CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	2992		E	
2992	3		CARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				III	61	223	274							5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP2	TP28			F-A	S-A	A	SW2																			CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	2992		E	
2993	1		ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	2993		E	
2993	2		ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	2993		E	
2993	3		ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			III	61	223	274							5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP2	TP28			F-E	S-D	A	SW2																			ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	2993		E	
2994	1		ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2																			ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	2994		E	
2994	2		ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2																			ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	2994		E	
2994	3		ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				III	61	223	274							5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP2	TP28			F-A	S-A	A	SW2																			ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	2994		E	
2995	1		ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	2995		E	
2995	2		ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	2995		E	
2995	3		ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			III	61	223	274							5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP2	TP28			F-E	S-D	A	SW2																			ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	2995		E	
2996	1		ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2																			ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	2996		E	
2996	2		ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2																			ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	2996		E	
2996	3		ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				III	61	223	274							5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP2	TP28			F-A	S-A	A	SW2																			ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	2996		E	
2997	1		TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	2997		E	
2997	2		TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	2997		E	
2997	3		TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			III	61	223	274							5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP2	TP28			F-E	S-D	A	SW2																			TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	2997		E	
2998	1		TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2																			TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	2998		E	
2998	2		TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2																			TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	2998		E	
2998	3		TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				III	61	223	274							5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP2	TP28			F-A	S-A	A	SW2																			TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	2998		E	
3005	1		THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13			F-E	S-D	B	SW2																			THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3005		E	
3005	2		THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3005		E	
3005	3		THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			III	61	223	274							5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP2	TP28			F-E	S-D	A	SW2																			THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3005		E	
3006	1		THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13			F-A	S-A	B	SW2																			THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3006		E	
3006	2		THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2																			THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3006		E	
3006	3		THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				III	61	223	274							5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP2	TP28			F-A	S-A	A	SW2																			THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3006		E	
3009	1		KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3009		E	
3009	2		KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3009		E	
3009	3		KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			III	61	223	274							5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP2	TP28			F-E	S-D	A	SW2																			COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3009		E	
3010	1		KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2																			COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3010		E	
3010	2		KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2																			COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3010		E	
3010	3		KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				III	61	223	274							5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP2	TP28			F-A	S-A	A	SW2																			COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3010		E	
3011	1		QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3		P	I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D!	B	SW2															SGG7	SGG11			MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3011		E	
3011	2		QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3		P	II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D!	B	SW2															SGG7	SGG11			MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3011		E	
3011	3		QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3		P	III	61	223	274							5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP2	TP28			F-E	S-D!	A	SW2															SGG7	SGG11			MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3011		E	
3012	1		QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1			P	I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A!	B	SW2															SGG7	SGG11			MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3012		E	
3012	2		QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1			P	II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A!	B	SW2															SGG7	SGG11			MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3012		E	
3012	3		QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1			P	III	61	223	274							5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP2	TP28			F-A	S-A!	A	SW2															SGG7	SGG11			MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3012		E	
3013	1		SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3013		E	
3013	2		SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3013		E	
3013	3		SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			III	61	223	274							5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP2	TP28			F-E	S-D	A	SW2																			SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3013		E	
3014	1		SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2																			SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3014		E	
3014	2		SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2																			SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3014		E	
3014	3		SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				III	61	223	274							5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP2	TP28			F-A	S-A	A	SW2																			SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3014		E	
3015	1		BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3015		E	
3015	2		BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3015		E	
3015	3		BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			III	61	223	274							5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP2	TP28			F-E	S-D	A	SW2																			BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3015		E	
3016	1		BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2																			BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3016		E	
3016	2		BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2																			BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3016		E	
3016	3		BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				III	61	223	274							5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP2	TP28			F-A	S-A	A	SW2																			BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3016		E	
3017	1		ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3017		E	
3017	2		ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3017		E	
3017	3		ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			III	61	223	274							5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP2	TP28			F-E	S-D	A	SW2																			ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3017		E	
3018	1		ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2																			ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3018		E	
3018	2		ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2																			ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3018		E	
3018	3		ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				III	61	223	274							5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP2	TP28			F-A	S-A	A	SW2																			ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3018		E	
3019	1		ORGANOZINN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3		P	I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D!	B	SW2																			ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3019		E	
3019	2		ORGANOZINN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3		P	II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D!	B	SW2																			ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3019		E	
3019	3		ORGANOZINN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3		P	III	61	223	274							5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP2	TP28			F-E	S-D!	A	SW2																			ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3019		E	
3020	1		ORGANOZINN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1			P	I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A!	B	SW2																			ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3020		E	
3020	2		ORGANOZINN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1			P	II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A!	B	SW2																			ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3020		E	
3020	3		ORGANOZINN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1			P	III	61	223	274							5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP2	TP28			F-A	S-A!	A	SW2																			ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3020		E	
3021	1		PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			I	61	274								0	E0	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	flashpoint less than 23°C		1	1	3021		E	
3021	2		PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			II	61	274								1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	flashpoint less than 23°C		1	1	3021		E	
3022	1	1,2-	BUTYLENOXID, STABILISIERT		3				II	386									1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	C	SW1					SG20	SG21												1,2-	BUTYLENE OXIDE, STABILIZED			0	1	3022		-	
3023	1	2-	METHYL-2-HEPTANTHIOL		6.1	3			I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW2					SG57													2-	METHYL-2-HEPTANETHIOL			0	1	3023			
3024	1		CUMARIN-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			I	61	274								0	E0	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	3024		E	
3024	2		CUMARIN-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			II	61	274								1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	3024		E	
3025	1		CUMARIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3025		E	
3025	2		CUMARIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3025		E	
3025	3		CUMARIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	3			III	61	223	274							5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP1	TP28			F-E	S-D	A	SW2																			COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3025		E	
3026	1		CUMARIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2																			COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3026		E	
3026	2		CUMARIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-A	S-A	B	SW2																			COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3026		E	
3026	3		CUMARIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				III	61	223	274							5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP1	TP28			F-A	S-A	A	SW2																			COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3026		E	
3027	1		CUMARIN-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				I	61	274								0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	3027		E	
3027	2		CUMARIN-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				II	61	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	3027		E	
3027	3		CUMARIN-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				III	61	223	274							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	3027		E	
3028	1		BATTERIEN, TROCKEN, KALIUMHYDROXID, FEST, ENTHALTEND	elektrische Sammler	8				III	295	304								5 kg	E0	P801																										F-A	S-B	A						SG35										SGG18				BATTERIES, DRY, CONTAINING POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID	electric storage		0	1	3028			
3028	2		AKKUMULATOREN, TROCKEN, KALIUMHYDROXID, FEST, ENTHALTEND	elektrische Sammler	8				III	295	304								5 kg	E0	P801																										F-A	S-B	A						SG35										SGG18						Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0	1	3028			
3048	1		ALUMINIUMPHOSPHID-PESTIZID		6.1				I	153	930								0	E0	P002									PP31					IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	E	SW2	SW5																		ALUMINIUM PHOSPHIDE PESTICIDE			0	1	3048		+	
3054	1		CYCLOHEXYLMERCAPTAN		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A	SW2					SG50	SG57													CYCLOHEXYL MERCAPTAN			0	1	3054			
3055	1	2-(2-	AMINOETHOXY)-ETHANOL		8				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A						SG35													2-(2-	AMINOETHOXY)ETHANOL			0	1	3055			
3056	1	n-	HEPTALDEHYD		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																			n-	HEPTALDEHYDE			0	1	3056			
3057	1		TRIFLUORACETYLCHLORID		2.3	8													0	E0	P200																		T50				TP21				F-C	S-U	D	SW2																			TRIFLUOROACETYL CHLORIDE			0	1	3057			
3064	1		NITROGLYCERIN, LÖSUNG IN ALKOHOL	mit mehr als 1 %, aber höchstens 5 % Nitroglycerin	3				II	28	359								0	E0	P300																										F-E	S-D	E																				NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL	with more than 1% but not more than 5% nitroglycerin		0	1	3064		E	
3065	1		ALKOHOLISCHE GETRÄNKE	mit mehr als 70 Vol.-% Alkohol	3				II										5 L	E2	P001									PP2					IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	A																				ALCOHOLIC BEVERAGES	with more than 70% alcohol by volume		0	1	3065			
3065	2		ALKOHOLISCHE GETRÄNKE	mit mehr als 24 Vol.-% und höchstens 70 Vol.-% Alkohol	3				III	144	145	247							5 L	E1	P001									PP2					IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																				ALCOHOLIC BEVERAGES	with more than 24% but not more than 70% alcohol by volume		0	1	3065			
3066	1		FARBE	(einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage)	8				II	163	367								1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2	TP28			F-A	S-B	B	SW2																			PAINT	(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)		0	1	3066			
3066	2		FARBZUBEHÖRSTOFFE	(einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel)	8				II	163	367								1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2	TP28			F-A	S-B	B	SW2																			PAINT RELATED MATERIAL	(including paint thinning or reducing compound)		0	1	3066			
3066	3		FARBE	(einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage)	8				III	163	223	367							5 L	E1	P001														IBC03				T4				TP1	TP29			F-A	S-B	A	SW2																			PAINT	(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)		0	1	3066			
3066	4		FARBZUBEHÖRSTOFFE	(einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel)	8				III	163	223	367							5 L	E1	P001														IBC03				T4				TP1	TP29			F-A	S-B	A	SW2																			PAINT RELATED MATERIAL	(including paint thinning or reducing compound)		0	1	3066			
3070	1		ETHYLENOXID UND DICHLORDIFLUORMETHAN, GEMISCH	mit höchstens 12,5 % Ethylenoxid	2.2					392									120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				ETHYLENE OXIDE AND DICHLORODIFLUOROMETHANE MIXTURE	with not more than 12.5% ethylene oxide		0	1	3070			
3071	1		MERCAPTANE, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	3			II	274									100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	C	SW2					SG57														MERCAPTANS, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3071			
3071	2		MERCAPTANE, MISCHUNG, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	3			II	274									100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	C	SW2					SG57														MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3071			
3072	1		RETTUNGSMITTEL, NICHT SELBSTAUFBLASEND	gefährliche Güter als Ausrüstung enthaltend	9					296									0	E0	P905																										F-A	S-V!	A						SG18	SG71													LIFE-SAVING APPLIANCES NOT SELF-INFLATING	containing dangerous goods as equipment		0	1	3072			
3073	1		VINYLPYRIDINE, STABILISIERT		6.1	3	8		II	386									100 ml	E4	P001														IBC01				T7				TP2	TP13			F-E	S-C	C	SW1	SW2				SG5	SG8	SG35								SGG18				VINYLPYRIDINES, STABILIZED			0	1	3073		+	
3077	1		UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.		9				III	274	335	375	966	967	969				5 kg	E1	P002	LP02								PP12					IBC08	B3			T1	BK1	BK2	BK3	TP33				F-A	S-F	A	SW23																			ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.			1	1	3077		+	
3078	1		CER	Späne oder Grieß	4.3				II										500 g	E2	P410									PP31	PP40				IBC07	B4	B21		T3				TP33				F-G	S-O	E				H1		SG26	SG35									SGG15				CERIUM	turnings or gritty powder		0	1	3078		-	
3079	1		METHACRYLNITRIL, STABILISIERT		6.1	3			I	354	386								0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW1	SW2																		METHACRYLONITRILE, STABILIZED			0	1	3079		-	
3080	1		ISOCYANATE, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	3			II	274									100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	D	SW1	SW2																		ISOCYANATES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3080		E	
3080	2		ISOCYANAT, LÖSUNG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	3			II	274									100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	D	SW1	SW2																		ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3080		E	
3082	1		UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.		9				III	274	335	375	969						5 L	E1	P001	LP01								PP1					IBC03				T4				TP1	TP29			F-A	S-F	A																				ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.			1	1	3082		+	
3083	1		PERCHLORYLFLUORID		2.3	5.1													0	E0	P200																										F-C	S-W	D	SW2																			PERCHLORYL FLUORIDE			0	1	3083			
3084	1		ÄTZENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.		8	5.1			I	274									0	E0	P002																		T6				TP33				F-A	S-Q	C																				CORROSIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.			1	1	3084			
3084	2		ÄTZENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.		8	5.1			II	274									1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-Q	C																				CORROSIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.			1	1	3084			
3085	1		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		5.1	8			I	274									0	E0	P503																										F-A	S-Q	D				H1		SG38	SG49	SG60												OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3085			
3085	2		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		5.1	8			II	274									1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-Q	B				H1		SG38	SG49	SG60												OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3085			
3085	3		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		5.1	8			III	223	274								5 kg	E1	P002														IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-Q	B				H1		SG38	SG49	SG60												OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3085			
3086	1		GIFTIGER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.		6.1	5.1			I	274									0	E5	P002																		T6				TP33				F-A	S-Q	C																				TOXIC SOLID, OXIDIZING, N.O.S.			1	1	3086			
3086	2		GIFTIGER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.		6.1	5.1			II	274									500 g	E4	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-Q	C																				TOXIC SOLID, OXIDIZING, N.O.S.			1	1	3086			
3087	1		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		5.1	6.1			I	274	900								0	E0	P503																										F-A	S-Q	D						SG38	SG49	SG60												OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3087			
3087	2		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		5.1	6.1			II	274	900								1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-Q	B						SG38	SG49	SG60												OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3087			
3087	3		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		5.1	6.1			III	223	274	900							5 kg	E1	P002														IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-Q	B						SG38	SG49	SG60												OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3087			
3088	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		4.2				II	274									0	E2	P410									PP31					IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-J	C																				SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.			1	1	3088			
3088	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		4.2				III	223	274								0	E1	P002	LP02								PP31					IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-J	C																				SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.			1	1	3088			
3089	1		ENTZÜNDBARES METALLPULVER, N.A.G.		4.1				II										1 kg	E2	P002									PP100					IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-G	S-G	B				H1		SG17	SG25	SG26								SGG7	SGG15			METAL POWDER, FLAMMABLE, N.O.S.			0	1	3089			
3089	2		ENTZÜNDBARES METALLPULVER, N.A.G.		4.1				III	223									5 kg	E1	P002									PP100					IBC08	B4	B21		T1				TP33				F-G	S-G	A				H1		SG17	SG25	SG26								SGG7	SGG15			METAL POWDER, FLAMMABLE, N.O.S.			0	1	3089			
3090	1		LITHIUM-METALL-BATTERIEN	(einschließlich Batterien aus Lithiumlegierung)	9					188	230	310	376	377	384	387			0	E0	P903	P908	P909	P910	P911	LP903	LP904	LP905	LP906																		F-A	S-I	A	SW19																			LITHIUM METAL BATTERIES	(including lithium alloy batteries)		0	1	3090			
3091	1		LITHIUM-METALL-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN	(einschließlich Batterien aus Lithiumlegierung)	9					188	230	310	360	376	377	384	387	390	0	E0	P903	P908	P909	P910	P911	LP903	LP904	LP905	LP906																		F-A	S-I	A	SW19																			LITHIUM METAL BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT	(including lithium alloy batteries)		0	1	3091			
3091	2		LITHIUM-METALL-BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT	(einschließlich Batterien aus Lithiumlegierung)	9					188	230	310	360	376	377	384	387	390	0	E0	P903	P910																									F-A	S-I	A	SW19																			LITHIUM METAL BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT	(including lithium alloy batteries)	Da die Verpackungsanweisungen P908, P909, P911, LP903, LP904, LP905 und LP906 nicht für Zellen und Batterien gelten, die mit Ausrüstungen verpackt sind, werden diese hier nicht angegeben.	0	1	3091			
3092	1	1-	METHOXY-2-PROPANOL		3				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T2				TP1				F-E	S-D	A																			1-	METHOXY-2-PROPANOL			0	1	3092		-	
3093	1		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.		8	5.1			I	274									0	E0	P001																										F-A	S-Q	C																				CORROSIVE LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.			1	1	3093			
3093	2		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.		8	5.1			II	274									1 L	E2	P001														IBC02												F-A	S-Q	C																				CORROSIVE LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.			1	1	3093			
3094	1		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		8	4.3			I	274									0	E0	P001																										F-G	S-L	D				H1		SG26														CORROSIVE LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1	1	3094			
3094	2		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		8	4.3			II	274									500 ml	E2	P001																										F-G	S-L	D				H1		SG26														CORROSIVE LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1	1	3094			
3095	1		ÄTZENDER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		8	4.2			I	274									0	E0	P002																		T6				TP33				F-A	S-N	D																				CORROSIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.			1	1	3095			
3095	2		ÄTZENDER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		8	4.2			II	274									1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-N	D																				CORROSIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.			1	1	3095			
3096	1		ÄTZENDER FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		8	4.3			I	274									0	E0	P002																		T6				TP33				F-G	S-L	D				H1		SG26														CORROSIVE SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1	1	3096			
3096	2		ÄTZENDER FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		8	4.3			II	274									1 kg	E2	P002									PP100					IBC06	B21			T3				TP33				F-G	S-L	D				H1		SG26														CORROSIVE SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1	1	3096			
3097	1		ENTZÜNDBARER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.		4.1	5.1			II	274	976								0	E0	P099																										F-A	S-Q																					FLAMMABLE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.			1	1	3097			
3097	2		ENTZÜNDBARER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.		4.1	5.1			III	274	976								0	E0	P099																		T1				TP33				F-A	S-Q																					FLAMMABLE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.			1	1	3097			
3098	1		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		5.1	8			I	274									0	E0	P502																										F-A	S-Q	D				H1		SG38	SG49	SG60												OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3098			
3098	2		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		5.1	8			II	274									1 L	E2	P504														IBC01												F-A	S-Q	B				H1		SG38	SG49	SG60												OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3098			
3098	3		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		5.1	8			III	223	274								5 L	E1	P504														IBC02												F-A	S-Q	B				H1		SG38	SG49	SG60												OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3098			
3099	1		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		5.1	6.1			I	274									0	E0	P502																										F-A	S-Q	D						SG38	SG49	SG60												OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3099			
3099	2		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		5.1	6.1			II	274									1 L	E2	P504														IBC01												F-A	S-Q	B						SG38	SG49	SG60												OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3099			
3099	3		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		5.1	6.1			III	223	274								5 L	E1	P504														IBC02												F-A	S-Q	B						SG38	SG49	SG60												OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3099			
3100	1		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		5.1	4.2			I	274	976								0	E0	P099																										F-A	S-Q																					OXIDIZING SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.			1	1	3100			
3100	2		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		5.1	4.2			II	274	976								0	E0	P099																										F-A	S-Q																					OXIDIZING SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.			1	1	3100			
3101	1		ORGANISCHES PEROXID TYP B, FLÜSSIG		5.2	1	(8)			122	181	195	274						25 ml	E0	P520																										F-J	S-R	D	SW1					SG1	SG35	SG36	SG72											ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID		Ob ein Zusatzgefahrzettel nach Muster 8 erforderlich ist, steht für die einzelnen, bereits zugeordneten organischen Peroxide in Form von Bemerkungen in der letzten Spalte der Tabelle 2.5.3.2.4 des IMDG-Codes. Für den Zusatzgefahrzettel nach Muster 1 siehe Sondervorschrift 181.	1	1	3101			
3102	1		ORGANISCHES PEROXID TYP B, FEST		5.2	1				122	181	195	274						100 g	E0	P520																										F-J	S-R	D	SW1					SG1	SG35	SG36	SG72											ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID		Für den Zusatzgefahrzettel nach Muster 1 siehe Sondervorschrift 181.	1	1	3102			
3103	1		ORGANISCHES PEROXID TYP C, FLÜSSIG		5.2	(8)				122	195	274							25 ml	E0	P520																										F-J	S-R	D	SW1					SG35	SG36	SG72												ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID		Ob ein Zusatzgefahrzettel nach Muster 8 erforderlich ist, steht für die einzelnen, bereits zugeordneten organischen Peroxide in Form von Bemerkungen in der letzten Spalte der Tabelle 2.5.3.2.4 des IMDG-Codes.	1	1	3103			
3104	1		ORGANISCHES PEROXID TYP C, FEST		5.2	(8)				122	195	274							100 g	E0	P520																										F-J	S-R	D	SW1					SG35	SG36	SG72												ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID		Ob ein Zusatzgefahrzettel nach Muster 8 erforderlich ist, steht für die einzelnen, bereits zugeordneten organischen Peroxide in Form von Bemerkungen in der letzten Spalte der Tabelle 2.5.3.2.4 des IMDG-Codes.	1	1	3104			
3105	1		ORGANISCHES PEROXID TYP D, FLÜSSIG		5.2	(8)				122	274								125 ml	E0	P520																										F-J	S-R	D	SW1					SG35	SG36	SG72												ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID		Ob ein Zusatzgefahrzettel nach Muster 8 erforderlich ist, steht für die einzelnen, bereits zugeordneten organischen Peroxide in Form von Bemerkungen in der letzten Spalte der Tabelle 2.5.3.2.4 des IMDG-Codes.	1	1	3105			
3106	1		ORGANISCHES PEROXID TYP D, FEST		5.2					122	274								500 g	E0	P520																										F-J	S-R	D	SW1					SG35	SG36	SG72												ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID			1	1	3106			
3107	1		ORGANISCHES PEROXID TYP E, FLÜSSIG		5.2	(8)				122	274								125 ml	E0	P520																										F-J	S-R	D	SW1					SG35	SG36	SG72												ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID		Ob ein Zusatzgefahrzettel nach Muster 8 erforderlich ist, steht für die einzelnen, bereits zugeordneten organischen Peroxide in Form von Bemerkungen in der letzten Spalte der Tabelle 2.5.3.2.4 des IMDG-Codes.	1	1	3107			
3108	1		ORGANISCHES PEROXID TYP E, FEST		5.2					122	274								500 g	E0	P520																										F-J	S-R	D	SW1					SG35	SG36	SG72												ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID			1	1	3108			
3109	1		ORGANISCHES PEROXID TYP F, FLÜSSIG		5.2	(8)				122	274								125 ml	E0	P520														IBC520				T23								F-J	S-R	D	SW1					SG35	SG36	SG72												ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID		Ob ein Zusatzgefahrzettel nach Muster 8 erforderlich ist, steht für die einzelnen, bereits zugeordneten organischen Peroxide in Form von Bemerkungen in der letzten Spalte der Tabelle 2.5.3.2.4 des IMDG-Codes.	1	1	3109			
3110	1		ORGANISCHES PEROXID TYP F, FEST		5.2					122	274								500 g	E0	P520														IBC520				T23				TP33				F-J	S-R	D	SW1					SG35	SG36	SG72												ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID			1	1	3110			
3111	1		ORGANISCHES PEROXID TYP B, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT		5.2	1				122	181	195	274	923					0	E0	P520																										F-F	S-R	D	SW1	SW3				SG1	SG35	SG36	SG72											ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED		Für den Zusatzgefahrzettel nach Muster 1 siehe Sondervorschrift 181.	1	1	3111			
3112	1		ORGANISCHES PEROXID TYP B, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT		5.2	1				122	181	195	274	923					0	E0	P520																										F-F	S-R	D	SW1	SW3				SG1	SG35	SG36	SG72											ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED		Für den Zusatzgefahrzettel nach Muster 1 siehe Sondervorschrift 181.	1	1	3112			
3113	1		ORGANISCHES PEROXID TYP C, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT		5.2					122	195	274	923						0	E0	P520																										F-F	S-R	D	SW1	SW3				SG35	SG36	SG72												ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED			1	1	3113			
3114	1		ORGANISCHES PEROXID TYP C, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT		5.2					122	195	274	923						0	E0	P520																										F-F	S-R	D	SW1	SW3				SG35	SG36	SG72												ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED			1	1	3114			
3115	1		ORGANISCHES PEROXID TYP D, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT		5.2	(8)				122	274	923							0	E0	P520																										F-F	S-R	D	SW1	SW3				SG35	SG36	SG72												ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED		Ob ein Zusatzgefahrzettel nach Muster 8 erforderlich ist, steht für die einzelnen, bereits zugeordneten organischen Peroxide in Form von Bemerkungen in der letzten Spalte der Tabelle 2.5.3.2.4 des IMDG-Codes.	1	1	3115			
3116	1		ORGANISCHES PEROXID TYP D, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT		5.2					122	274	923							0	E0	P520																										F-F	S-R	D	SW1	SW3				SG35	SG36	SG72												ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED			1	1	3116			
3117	1		ORGANISCHES PEROXID TYP E, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT		5.2					122	274	923							0	E0	P520																										F-F	S-R	D	SW1	SW3				SG35	SG36	SG72												ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED			1	1	3117			
3118	1		ORGANISCHES PEROXID TYP E, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT		5.2					122	274	923							0	E0	P520																										F-F	S-R	D	SW1	SW3				SG35	SG36	SG72												ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED			1	1	3118			
3119	1		ORGANISCHES PEROXID TYP F, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT		5.2	(8)				122	274	923							0	E0	P520														IBC520				T23								F-F	S-R	D	SW1	SW3				SG35	SG36	SG72												ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED		Ob ein Zusatzgefahrzettel nach Muster 8 erforderlich ist, steht für die einzelnen, bereits zugeordneten organischen Peroxide in Form von Bemerkungen in der letzten Spalte der Tabelle 2.5.3.2.4 des IMDG-Codes.	1	1	3119			
3120	1		ORGANISCHES PEROXID TYP F, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT		5.2					122	274	923							0	E0	P520														IBC520				T23				TP33				F-F	S-R	D	SW1	SW3				SG35	SG36	SG72												ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED			1	1	3120			
3121	1		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		5.1	4.3			I	274	976								0	E0	P099																										F-G	S-L					H1		SG26														OXIDIZING SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1	1	3121			
3121	2		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		5.1	4.3			II	274	976								0	E0	P099																										F-G	S-L					H1		SG26														OXIDIZING SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1	1	3121			
3122	1		GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.		6.1	5.1			I	274	315								0	E0	P001																										F-A	S-Q	C																				TOXIC LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.			1	1	3122			
3122	2		GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.		6.1	5.1			II	274									100 ml	E4	P001														IBC02												F-A	S-Q	C																				TOXIC LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.			1	1	3122			
3123	1		GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		6.1	4.3			I	274	315								0	E0	P099																										F-G	S-N	D	SW2			H1		SG26														TOXIC LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1	1	3123			
3123	2		GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		6.1	4.3			II	274									100 ml	E4	P001														IBC02												F-G	S-N	D	SW2			H1		SG26														TOXIC LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1	1	3123			
3124	1		GIFTIGER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		6.1	4.2			I	274									0	E5	P002																		T6				TP33				F-A	S-J	D	SW2																			TOXIC SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.			1	1	3124			
3124	2		GIFTIGER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		6.1	4.2			II	274									0	E4	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-J	D	SW2																			TOXIC SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.			1	1	3124			
3125	1		GIFTIGER FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		6.1	4.3			I	274									0	E5	P099																		T6				TP33				F-G	S-N	D	SW2			H1		SG26														TOXIC SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1	1	3125			
3125	2		GIFTIGER FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		6.1	4.3			II	274									500 g	E4	P002									PP100					IBC06	B21			T3				TP33				F-G	S-N	D	SW2			H1		SG26														TOXIC SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1	1	3125			
3126	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.2	8			II	274									0	E2	P410														IBC05	B21			T3				TP33				F-A	S-J	C																				SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.			1	1	3126			
3126	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.2	8			III	223	274								0	E1	P002														IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-J	C																				SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.			1	1	3126			
3127	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.		4.2	5.1			II	274	976								0	E0	P099																		T3				TP33				F-A	S-J																					SELF-HEATING SOLID, OXIDIZING, N.O.S.			1	1	3127			
3127	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.		4.2	5.1			III	223	274	976							0	E0	P099																		T1				TP33				F-A	S-J																					SELF-HEATING SOLID, OXIDIZING, N.O.S.			1	1	3127			
3128	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.2	6.1			II	274									0	E2	P410														IBC05	B21			T3				TP33				F-A	S-J	C																				SELF-HEATING SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.			1	1	3128			
3128	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.2	6.1			III	223	274								0	E1	P002														IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-J	C																				SELF-HEATING SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.			1	1	3128			
3129	1		MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.3	8			I	274									0	E0	P402																		T14				TP2	TP7	TP13		F-G!	S-N	D				H1		SG26														WATER-REACTIVE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3129			
3129	2		MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.3	8			II	274									0	E0	P402														IBC01				T11				TP2	TP7			F-G	S-N	D	SW31			H1		SG26														WATER-REACTIVE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3129			
3129	3		MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.3	8			III	223	274								0	E1	P001														IBC02				T7				TP2	TP7			F-G	S-N	D	SW31			H1		SG26														WATER-REACTIVE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3129			
3130	1		MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.3	6.1			I	274									0	E0	P402																										F-G!	S-N	D				H1		SG26														WATER-REACTIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3130			
3130	2		MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.3	6.1			II	274									0	E0	P402														IBC01												F-G	S-N	D	SW31			H1		SG26														WATER-REACTIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3130			
3130	3		MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.3	6.1			III	223	274								0	E1	P001														IBC02												F-G	S-N	D	SW31			H1		SG26														WATER-REACTIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3130			
3131	1		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.3	8			I	274									0	E0	P403									PP31									T9				TP7	TP33			F-G!	S-L	D				H1		SG26														WATER-REACTIVE SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3131			
3131	2		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.3	8			II	274									0	E2	P410									PP31	PP40				IBC06	B21			T3				TP33				F-G	S-L	E	SW5			H1		SG26														WATER-REACTIVE SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3131			
3131	3		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.3	8			III	223	274								0	E1	P410									PP31					IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-L	E	SW5			H1		SG26														WATER-REACTIVE SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3131			
3132	1		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		4.3	4.1			I	274									0	E0	P403									PP31					IBC99												F-G!	S-N	D				H1		SG26														WATER-REACTIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3132			
3132	2		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		4.3	4.1			II	274									0	E2	P410									PP31	PP40				IBC04				T3				TP33				F-G	S-N	E	SW5			H1		SG26														WATER-REACTIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3132			
3132	3		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		4.3	4.1			III	223	274								0	E1	P410									PP31					IBC06				T1				TP33				F-G	S-N	E	SW5			H1		SG26														WATER-REACTIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3132			
3133	1		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.		4.3	5.1			II	274	976								0	E0	P099																										F-G	S-L					H1		SG26														WATER-REACTIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.			1	1	3133			
3133	2		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.		4.3	5.1			III	223	274	976							0	E0	P099																										F-G	S-L					H1		SG26														WATER-REACTIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.			1	1	3133			
3134	1		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.3	6.1			I	274									0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-N	D				H1		SG26														WATER-REACTIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3134			
3134	2		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.3	6.1			II	274									500 g	E2	P410									PP31	PP40				IBC05	B21			T3				TP33				F-G	S-N	E	SW5			H1		SG26														WATER-REACTIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3134			
3134	3		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.3	6.1			III	223	274								1 kg	E1	P410									PP31					IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-N	E	SW5			H1		SG26														WATER-REACTIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3134			
3135	1		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		4.3	4.2			I	274									0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-N	D				H1		SG26														WATER-REACTIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.			1	1	3135			
3135	2		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		4.3	4.2			II	274									0	E2	P410									PP31					IBC05	B21			T3				TP33				F-G	S-N	E	SW5			H1		SG26														WATER-REACTIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.			1	1	3135			
3135	3		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		4.3	4.2			III	223	274								0	E1	P410									PP31					IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-N	E	SW5			H1		SG26														WATER-REACTIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.			1	1	3135			
3136	1		TRIFLUORMETHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2.2														120 ml	E1	P203																		T75				TP5				F-C	S-V	D																				TRIFLUOROMETHANE, REFRIGERATED LIQUID			0	1	3136			
3137	1		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		5.1	4.1			I	274	976								0	E0	P099																										F-G	S-Q					H1		SG25	SG26													OXIDIZING SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3137			
3138	1		ETHYLEN, ACETYLEN UND PROPYLEN, GEMISCH, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	mit mindestens 71,5 % Ethylen, höchstens 22,5 % Acetylen und höchstens 6 % Propylen	2.1														0	E0	P203																		T75				TP5				F-D!	S-U	D	SW2					SG46														ETHYLENE, ACETYLENE AND PROPYLENE MIXTURE, REFRIGERATED LIQUID	containing at least 71.5% ethylene, with not more than 22.5% acetylene and not more than 6% propylene		0	1	3138			
3139	1		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		5.1				I	274									0	E0	P502																										F-A	S-Q	D						SG38	SG49	SG60												OXIDIZING LIQUID, N.O.S.			1	1	3139			
3139	2		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		5.1				II	274									1 L	E2	P504														IBC02												F-A	S-Q	B						SG38	SG49	SG60												OXIDIZING LIQUID, N.O.S.			1	1	3139			
3139	3		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		5.1				III	223	274								5 L	E1	P504														IBC02												F-A	S-Q	B						SG38	SG49	SG60												OXIDIZING LIQUID, N.O.S.			1	1	3139			
3140	1		ALKALOIDE, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				I	43	274								0	E5	P001																										F-A	S-A	A																				ALKALOIDS, LIQUID, N.O.S.			1	1	3140			
3140	2		ALKALOIDSALZE, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				I	43	274								0	E5	P001																										F-A	S-A	A																				ALKALOID SALTS, LIQUID, N.O.S.			1	1	3140			
3140	3		ALKALOIDE, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				II	43	274								100 ml	E4	P001														IBC02												F-A	S-A	A																				ALKALOIDS, LIQUID, N.O.S.			1	1	3140			
3140	4		ALKALOIDSALZE, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				II	43	274								100 ml	E4	P001														IBC02												F-A	S-A	A																				ALKALOID SALTS, LIQUID, N.O.S.			1	1	3140			
3140	5		ALKALOIDE, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				III	43	223	274							5 L	E1	P001	LP01													IBC03												F-A	S-A	A																				ALKALOIDS, LIQUID, N.O.S.			1	1	3140			
3140	6		ALKALOIDSALZE, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				III	43	223	274							5 L	E1	P001	LP01													IBC03												F-A	S-A	A																				ALKALOID SALTS, LIQUID, N.O.S.			1	1	3140			
3141	1		ANORGANISCHE ANTIMONVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				III	45	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03												F-A	S-A	A																				ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, LIQUID, N.O.S.			1	1	3141		+	
3142	1		DESINFEKTIONSMITTEL, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1				I	274									0	E5	P001																										F-A	S-A	A	SW2																			DISINFECTANT, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3142			
3142	2		DESINFEKTIONSMITTEL, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1				II	274									100 ml	E4	P001														IBC02												F-A	S-A	A	SW2																			DISINFECTANT, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3142			
3142	3		DESINFEKTIONSMITTEL, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03												F-A	S-A	A	SW2																			DISINFECTANT, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3142			
3143	1		FARBSTOFF, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1				I	274									0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	A																				DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3143			
3143	2		FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1				I	274									0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	A																				DYE INTERMEDIATE, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3143			
3143	3		FARBSTOFF, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1				II	274									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3143			
3143	4		FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1				II	274									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				DYE INTERMEDIATE, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3143			
3143	5		FARBSTOFF, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1				III	223	274								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3143			
3143	6		FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1				III	223	274								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				DYE INTERMEDIATE, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3143			
3144	1		NICOTINVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				I	43	274								0	E5	P001																										F-A	S-A	B	SW2																			NICOTINE COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1	1	3144		E	
3144	2		NICOTINZUBEREITUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				I	43	274								0	E5	P001																										F-A	S-A	B	SW2																			NICOTINE PREPARATION, LIQUID, N.O.S.			1	1	3144		E	
3144	3		NICOTINVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				II	43	274								100 ml	E4	P001														IBC02												F-A	S-A	B	SW2																			NICOTINE COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1	1	3144		E	
3144	4		NICOTINZUBEREITUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				II	43	274								100 ml	E4	P001														IBC02												F-A	S-A	B	SW2																			NICOTINE PREPARATION, LIQUID, N.O.S.			1	1	3144		E	
3144	5		NICOTINVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				III	43	223	274							5 L	E1	P001	LP01													IBC03												F-A	S-A	B	SW2																			NICOTINE COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1	1	3144		E	
3144	6		NICOTINZUBEREITUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				III	43	223	274							5 L	E1	P001	LP01													IBC03												F-A	S-A	B	SW2																			NICOTINE PREPARATION, LIQUID, N.O.S.			1	1	3144		E	
3145	1		ALKYLPHENOLE, FLÜSSIG, N.A.G.	(einschließlich C2-C12-Homologe)	8				I										0	E0	P001																		T14				TP2				F-A	S-B	B																				ALKYLPHENOLS, LIQUID, N.O.S.	(including C2-C12 homologues)		0	1	3145		E	
3145	2		ALKYLPHENOLE, FLÜSSIG, N.A.G.	(einschließlich C2-C12-Homologe)	8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-A	S-B	B																				ALKYLPHENOLS, LIQUID, N.O.S.	(including C2-C12 homologues)		0	1	3145		E	
3145	3		ALKYLPHENOLE, FLÜSSIG, N.A.G.	(einschließlich C2-C12-Homologe)	8				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP1	TP28			F-A	S-B	A																				ALKYLPHENOLS, LIQUID, N.O.S.	(including C2-C12 homologues)		0	1	3145		E	
3146	1		ORGANISCHE ZINNVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1			P	I	43	274								0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A!	B	SW2																			ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1	1	3146		E	
3146	2		ORGANISCHE ZINNVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1			P	II	43	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A	SW2																			ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1	1	3146		E	
3146	3		ORGANISCHE ZINNVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1			P	III	43	223	274							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A!	A	SW2																			ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1	1	3146		E	
3147	1		FARBSTOFF, FEST, ÄTZEND, N.A.G.		8				I	274									0	E0	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-B	A																				DYE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3147			
3147	2		FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FEST, ÄTZEND, N.A.G.		8				I	274									0	E0	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-B	A																				DYE INTERMEDIATE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3147			
3147	3		FARBSTOFF, FEST, ÄTZEND, N.A.G.		8				II	274									1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A																				DYE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3147			
3147	4		FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FEST, ÄTZEND, N.A.G.		8				II	274									1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A																				DYE INTERMEDIATE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3147			
3147	5		FARBSTOFF, FEST, ÄTZEND, N.A.G.		8				III	223	274								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A																				DYE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3147			
3147	6		FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FEST, ÄTZEND, N.A.G.		8				III	223	274								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A																				DYE INTERMEDIATE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3147			
3148	1		MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		4.3				I	274									0	E0	P402									PP31									T13				TP2	TP7			F-G!	S-N	D	SW2	SW31		H1		SG26														WATER-REACTIVE LIQUID, N.O.S.			1	1	3148			
3148	2		MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		4.3				II	274									500 ml	E2	P402									PP31					IBC01				T7				TP2	TP7			F-G	S-N	D	SW2	SW31		H1		SG26														WATER-REACTIVE LIQUID, N.O.S.			1	1	3148			
3148	3		MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		4.3				III	223	274								1 L	E1	P001									PP31					IBC02				T7				TP2	TP7			F-G	S-N	D	SW2	SW31		H1		SG26														WATER-REACTIVE LIQUID, N.O.S.			1	1	3148			
3149	1		WASSERSTOFFPEROXID UND PERESSIGSÄURE, MISCHUNG, STABILISIERT	mit Säure(n), Wasser und höchstens 5 % Peressigsäure	5.1	8			II	196									1 L	E2	P504									PP10					IBC02	B5			T7				TP2	TP6	TP24		F-H	S-Q	D	SW1					SG16	SG59	SG72								SGG16				HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE with acid(s), water and not more than 5% peroxyacetic acid, STABILIZED			0	1	3149		E	
3150	1		GERÄTE, KLEIN, MIT KOHLENWASSERSTOFFGAS	mit Entnahmeeinrichtung	2.1														0	E0	P003																										F-D	S-U	B	SW2																			DEVICES, SMALL, HYDROCARBON GAS POWERED	with release device		0	1	3150			
3150	2		KOHLENWASSERSTOFFGASNACHFÜLLPATRONEN FÜR KLEINE GERÄTE	mit Entnahmeeinrichtung	2.1														0	E0	P003																										F-D	S-U	B	SW2																			HYDROCARBON GAS REFILLS FOR SMALL DEVICES	with release device		0	1	3150			
3151	1		POLYHALOGENIERTE BIPHENYLE, FLÜSSIG		9			P	II	203	305								1 L	E2	P906														IBC02												F-A	S-A!	A						SG50														POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID			0	1	3151		E	
3151	2		HALOGENIERTE MONOMETHYLDIPHENYLMETHANE, FLÜSSIG		9			P	II	203	305								1 L	E2	P906														IBC02												F-A	S-A!	A						SG50														HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, LIQUID			0	1	3151		E	
3151	3		POLYHALOGENIERTE TERPHENYLE, FLÜSSIG		9			P	II	203	305								1 L	E2	P906														IBC02												F-A	S-A!	A						SG50														POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID			0	1	3151		E	
3152	1		POLYHALOGENIERTE BIPHENYLE, FEST		9			P	II	203	305	958							1 kg	E2	P906														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A						SG50														POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID			0	1	3152		E	
3152	2		HALOGENIERTE MONOMETHYLDIPHENYLMETHANE, FEST		9			P	II	203	305	958							1 kg	E2	P906														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A						SG50														HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, SOLID			0	1	3152		E	
3152	3		POLYHALOGENIERTE TERPHENYLE, FEST		9			P	II	203	305	958							1 kg	E2	P906														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A						SG50														POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID			0	1	3152		E	
3153	1		PERFLUOR(METHYLVINYLETHER)		2.1														0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	E	SW2																			PERFLUORO(METHYL VINYL ETHER)			0	1	3153			
3154	1		PERFLUOR(ETHYLVINYLETHER)		2.1														0	E0	P200																										F-D	S-U	E	SW2																			PERFLUORO(ETHYL VINYL ETHER)			0	1	3154			
3155	1		PENTACHLORPHENOL		6.1			P	II	43									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																				PENTACHLOROPHENOL			0	1	3155		+	
3156	1		VERDICHTETES GAS, OXIDIEREND, N.A.G.		2.2	5.1				274									0	E0	P200																										F-C!	S-W	D																				COMPRESSED GAS, OXIDIZING, N.O.S.			1	1	3156			
3157	1		VERFLÜSSIGTES GAS, OXIDIEREND, N.A.G.		2.2	5.1				274									0	E0	P200																										F-C!	S-W	D																				LIQUEFIED GAS, OXIDIZING, N.O.S.			1	1	3157			
3158	1		GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, N.A.G.		2.2					274									120 ml	E1	P203																		T75				TP5				F-C	S-V	D																				GAS, REFRIGERATED LIQUID, N.O.S.			1	1	3158			
3159	1	1,1,1,2-	TETRAFLUORETHAN		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																			1,1,1,2-	TETRAFLUOROETHANE			0	1	3159			
3159	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 134a		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 134a			0	1	3159			
3160	1		VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		2.3	2.1				274									0	E0	P200																										F-D!	S-U	D	SW2																			LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3160			
3161	1		VERFLÜSSIGTES GAS, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		2.1					274									0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	D	SW2																			LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3161			
3162	1		VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, N.A.G.		2.3					274									0	E0	P200																										F-C	S-U	D	SW2																			LIQUEFIED GAS, TOXIC, N.O.S.			1	1	3162			
3163	1		VERFLÜSSIGTES GAS, N.A.G.		2.2					274	392								120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				LIQUEFIED GAS, N.O.S.			1	1	3163			
3164	1		GEGENSTÄNDE UNTER PNEUMATISCHEM DRUCK	(mit nicht entzündbarem Gas)	2.2					283	371								120 ml	E0	P003									PP32																	F-C	S-V	A																				ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC	(containing non-flammable gas)		0	1	3164			
3164	2		GEGENSTÄNDE UNTER HYDRAULISCHEM DRUCK	(mit nicht entzündbarem Gas)	2.2					283	371								120 ml	E0	P003									PP32																	F-C	S-V	A																				ARTICLES, PRESSURIZED, HYDRAULIC	(containing non-flammable gas)		0	1	3164			
3165	1		KRAFTSTOFFTANK FÜR HYDRAULISCHES AGGREGAT FÜR FLUGZEUGE	(mit einer Mischung von wasserfreiem Hydrazin und Methylhydrazin) (Kraftstoff M86)	3	6.1	8												0	E0	P301																										F-E	S-C	D	SW2					SG5	SG8	SG13												AIRCRAFT HYDRAULIC POWER UNIT FUEL TANK	(containing a mixture of anhydrous hydrazine and methylhydrazine) (M86 fuel)		0	1	3165			
3166	1		FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS		9					356	388	961	962																																		F-D	S-U	A																				VEHICLE, FLAMMABLE GAS POWERED		Unterliegt den Vorschriften nur unter bestimmten Bedingungen, siehe SV 961 und 962. Bezettelung/Kennzeichnung ggf. nicht erforderlich.	0	1	3166			
3166	2		FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT		9					356	388	961	962																																		F-E	S-E	A																				VEHICLE, FLAMMABLE LIQUID POWERED		Unterliegt den Vorschriften nur unter bestimmten Bedingungen, siehe SV 961 und 962. Bezettelung/Kennzeichnung ggf. nicht erforderlich.	0	1	3166			
3166	3		BRENNSTOFFZELLEN-FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS		9					356	388	961	962																																		F-D	S-U	A																				VEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED		Unterliegt den Vorschriften nur unter bestimmten Bedingungen, siehe SV 961 und 962. Bezettelung/Kennzeichnung ggf. nicht erforderlich.	0	1	3166			
3166	4		BRENNSTOFFZELLEN-FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT		9					356	388	961	962																																		F-E	S-E	A																				VEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED		Unterliegt den Vorschriften nur unter bestimmten Bedingungen, siehe SV 961 und 962. Bezettelung/Kennzeichnung ggf. nicht erforderlich.	0	1	3166			
3167	1		GASPROBE, NICHT UNTER DRUCK STEHEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	nicht tiefgekühlt flüssig	2.1					209									0	E0	P201																										F-D	S-U	D																				GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, FLAMMABLE, N.O.S.	not refrigerated liquid		0	1	3167			
3168	1		GASPROBE, NICHT UNTER DRUCK STEHEND, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	nicht tiefgekühlt flüssig	2.3	2.1				209									0	E0	P201																										F-D	S-U	D																				GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	not refrigerated liquid		0	1	3168			
3169	1		GASPROBE, NICHT UNTER DRUCK STEHEND, GIFTIG, N.A.G.	nicht tiefgekühlt flüssig	2.3					209									0	E0	P201																										F-C	S-U	D																				GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, N.O.S.	not refrigerated liquid		0	1	3169			
3170	1		NEBENPRODUKTE DER ALUMINIUMHERSTELLUNG		4.3				II	244									500 g	E2	P410									PP31	PP40				IBC07	B4	B21		T3	BK2			TP33				F-G	S-P	B	SW5			H1		SG26										SGG15				ALUMINIUM SMELTING BY-PRODUCTS			0	1	3170			
3170	2		NEBENPRODUKTE DER ALUMINIUMUMSCHMELZUNG		4.3				II	244									500 g	E2	P410									PP31	PP40				IBC07	B4	B21		T3	BK2			TP33				F-G	S-P	B	SW5			H1		SG26										SGG15				ALUMINIUM REMELTING BY-PRODUCTS			0	1	3170			
3170	3		NEBENPRODUKTE DER ALUMINIUMHERSTELLUNG		4.3				III	223	244								1 kg	E1	P002									PP31					IBC08	B4			T1	BK2			TP33				F-G	S-P	B	SW5			H1		SG26										SGG15				ALUMINIUM SMELTING BY-PRODUCTS			0	1	3170			
3170	4		NEBENPRODUKTE DER ALUMINIUMUMSCHMELZUNG		4.3				III	223	244								1 kg	E1	P002									PP31					IBC08	B4			T1	BK2			TP33				F-G	S-P	B	SW5			H1		SG26										SGG15				ALUMINIUM REMELTING BY-PRODUCTS			0	1	3170			
3171	1		BATTERIEBETRIEBENES FAHRZEUG		9					388	961	962	971																																		F-A	S-I	A																				BATTERY-POWERED VEHICLE		Unterliegt den Vorschriften nur unter bestimmten Bedingungen, siehe SV 961 und 962. Bezettelung/Kennzeichnung ggf. nicht erforderlich.	0	1	3171			
3171	2		BATTERIEBETRIEBENES GERÄT		9					388	961	962	971																																		F-A	S-I	A																				BATTERY-POWERED EQUIPMENT		Unterliegt den Vorschriften nur unter bestimmten Bedingungen, siehe SV 961 und 962. Bezettelung/Kennzeichnung ggf. nicht erforderlich.	0	1	3171			
3172	1		TOXINE, GEWONNEN AUS LEBENDEN ORGANISMEN, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				I	210	274								0	E5	P001																										F-A	S-A	B																				TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID, N.O.S.			1	1	3172			
3172	2		TOXINE, GEWONNEN AUS LEBENDEN ORGANISMEN, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				II	210	274								100 ml	E4	P001														IBC02												F-A	S-A	B																				TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID, N.O.S.			1	1	3172			
3172	3		TOXINE, GEWONNEN AUS LEBENDEN ORGANISMEN, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				III	210	223	274							5 L	E1	P001	LP01													IBC03												F-A	S-A	A																				TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID, N.O.S.			1	1	3172			
3174	1		TITANDISULFID		4.2				III										0	E1	P002	LP02								PP31					IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-J	A																SGG7				TITANIUM DISULPHIDE			0	1	3174			
3175	1		FESTE STOFFE, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE ENTHALTEN, N.A.G.		4.1				II	216	274								1 kg	E2	P002									PP9					IBC06	B21			T3	BK2			TP33				F-A	S-I	B																				SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.			1	1	3175			
3176	1		ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF IN GESCHMOLZENEM ZUSTAND, N.A.G.		4.1				II	274									0	E0																			T3				TP3	TP26			F-A	S-H	C																				FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, MOLTEN, N.O.S.			1	1	3176			
3176	2		ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF IN GESCHMOLZENEM ZUSTAND, N.A.G.		4.1				III	223	274								0	E0																			T1				TP3	TP26			F-A	S-H	C																				FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, MOLTEN, N.O.S.			1	1	3176			
3178	1		ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		4.1				II	274									1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-G	B																				FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3178			
3178	2		ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		4.1				III	223	274								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-G	B																				FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3178			
3179	1		ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.1	6.1			II	274									1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-G	B	SW2																			FLAMMABLE SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3179			
3179	2		ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.1	6.1			III	223	274								5 kg	E1	P002														IBC06				T1				TP33				F-A	S-G	B	SW2																			FLAMMABLE SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3179			
3180	1		ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.1	8			II	274									1 kg	E2	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-G	D	SW2																			FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3180			
3180	2		ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.1	8			III	223	274								5 kg	E1	P002														IBC06				T1				TP33				F-A	S-G	D	SW2																			FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3180			
3181	1		ENTZÜNDBARE METALLSALZE ORGANISCHER VERBINDUNGEN, N.A.G.		4.1				II	274									1 kg	E2	P002									PP31					IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-I	B	SW2															SGG7				METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3181			
3181	2		ENTZÜNDBARE METALLSALZE ORGANISCHER VERBINDUNGEN, N.A.G.		4.1				III	223	274								5 kg	E1	P002	LP02								PP31					IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-I	B	SW2															SGG7				METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3181			
3182	1		ENTZÜNDBARE METALLHYDRIDE, N.A.G.		4.1				II	274									1 kg	E2	P410									PP31	PP40				IBC04				T3				TP33				F-A	S-G	E																				METAL HYDRIDES, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3182			
3182	2		ENTZÜNDBARE METALLHYDRIDE, N.A.G.		4.1				III	223	274								5 kg	E1	P002									PP31					IBC04				T1				TP33				F-A	S-G	E																				METAL HYDRIDES, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3182			
3183	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		4.2				II	274									0	E2	P001									PP31					IBC02												F-A	S-J	C																				SELF-HEATING LIQUID, ORGANIC, N.O.S.			1	1	3183			
3183	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		4.2				III	223	274								0	E1	P001									PP31					IBC02												F-A	S-J	C																				SELF-HEATING LIQUID, ORGANIC, N.O.S.			1	1	3183			
3184	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.2	6.1			II	274									0	E2	P402									PP31					IBC02												F-A	S-J	C																				SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.			1	1	3184			
3184	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.2	6.1			III	223	274								0	E1	P001									PP31					IBC02												F-A	S-J	C																				SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.			1	1	3184			
3185	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.2	8			II	274									0	E2	P402									PP31					IBC02												F-A	S-J	C																				SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.			1	1	3185			
3185	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.2	8			III	223	274								0	E1	P001									PP31					IBC02												F-A	S-J	C																				SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.			1	1	3185			
3186	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		4.2				II	274									0	E2	P001									PP31					IBC02												F-A	S-J	C																				SELF-HEATING LIQUID, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3186			
3186	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		4.2				III	223	274								0	E1	P001									PP31					IBC02												F-A	S-J	C																				SELF-HEATING LIQUID, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3186			
3187	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.2	6.1			II	274									0	E2	P402									PP31					IBC02												F-A	S-J	C																				SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3187			
3187	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.2	6.1			III	223	274								0	E1	P001									PP31					IBC02												F-A	S-J	C																				SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3187			
3188	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.2	8			II	274									0	E2	P402									PP31					IBC02												F-A	S-J	C																				SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3188			
3188	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.2	8			III	223	274								0	E1	P001									PP31					IBC02												F-A	S-J	C																				SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3188			
3189	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGES METALLPULVER, N.A.G.		4.2				II	274									0	E2	P410									PP31					IBC06	B21			T3				TP33				F-G	S-J	C				H1		SG26										SGG7	SGG15			METAL POWDER, SELF-HEATING, N.O.S.			1	1	3189			
3189	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGES METALLPULVER, N.A.G.		4.2				III	223	274								0	E1	P002	LP02								PP31	L4				IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-J	C				H1		SG26										SGG7	SGG15			METAL POWDER, SELF-HEATING, N.O.S.			1	1	3189			
3190	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		4.2				II	274									0	E2	P410									PP31					IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-J	C																				SELF-HEATING SOLID, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3190			
3190	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		4.2				III	223	274								0	E1	P002	LP02								PP31					IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-J	C																				SELF-HEATING SOLID, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3190			
3191	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.2	6.1			II	274									0	E2	P410														IBC05	B21			T3				TP33				F-A	S-J	C																				SELF-HEATING SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3191			
3191	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.2	6.1			III	223	274								0	E1	P002														IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-J	C																				SELF-HEATING SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3191			
3192	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.2	8			II	274									0	E2	P410														IBC05	B21			T3				TP33				F-A	S-J	C																				SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3192			
3192	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.2	8			III	274									0	E1	P002														IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-J	C																				SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3192			
3194	1		PYROPHORER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		4.2				I	274									0	E0	P400																										F-G	S-M	D				H1		SG26	SG63													PYROPHORIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3194			
3200	1		PYROPHORER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		4.2				I	274									0	E0	P404									PP31									T21				TP7	TP33			F-G	S-M	D				H1		SG26														PYROPHORIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3200			
3205	1		ERDALKALIMETALLALKOHOLATE, N.A.G.		4.2				II	183	274								0	E2	P410									PP31					IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-J	B																				ALKALINE EARTH METAL ALCOHOLATES, N.O.S.			1	1	3205			
3205	2		ERDALKALIMETALLALKOHOLATE, N.A.G.		4.2				III	183	223	274							0	E1	P002	LP02								PP31					IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-J	B																				ALKALINE EARTH METAL ALCOHOLATES, N.O.S.			1	1	3205			
3206	1		ALKALIMETALLALKOHOLATE, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, ÄTZEND, N.A.G.		4.2	8			II	182	274								0	E2	P410									PP31					IBC05	B21			T3				TP33				F-A	S-J	B						SG35										SGG18				ALKALI METAL ALCOHOLATES, SELF-HEATING, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3206			
3206	2		ALKALIMETALLALKOHOLATE, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, ÄTZEND, N.A.G.		4.2	8			III	182	223	274							0	E1	P002									PP31					IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-J	B						SG35										SGG18				ALKALI METAL ALCOHOLATES, SELF-HEATING, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3206			
3208	1		METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		4.3				I	274									0	E0	P403									PP31					IBC99												F-G!	S-N	E	SW2			H1		SG26														METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1	1	3208			
3208	2		METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		4.3				II	274									500 g	E2	P410									PP31	PP40				IBC07	B4	B21		T3				TP33				F-G	S-N	E	SW2			H1		SG26														METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1	1	3208			
3208	3		METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		4.3				III	223	274								1 kg	E1	P410									PP31					IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-N	E	SW2			H1		SG26														METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1	1	3208			
3209	1		METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		4.3	4.2			I	274									0	E0	P403									PP31																	F-G!	S-N	E	SW2			H1		SG26														METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING, N.O.S.			1	1	3209			
3209	2		METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		4.3	4.2			II	274									0	E0	P410									PP31	PP40				IBC05	B21			T3				TP33				F-G	S-N	E	SW2			H1		SG26														METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING, N.O.S.			1	1	3209			
3209	3		METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		4.3	4.2			III	223	274								0	E1	P410									PP31					IBC08	B4			T1				TP33				F-G	S-N	E	SW2			H1		SG26														METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING, N.O.S.			1	1	3209			
3210	1		CHLORATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		5.1				II	274	351								1 L	E2	P504														IBC02				T4				TP1				F-H	S-Q	B						SG38	SG49	SG62												CHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			1	1	3210			
3210	2		CHLORATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		5.1				III	223	274	351							5 L	E1	P504														IBC02				T4				TP1				F-H	S-Q	B						SG38	SG49	SG62												CHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			1	1	3210			
3211	1		PERCHLORATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		5.1				II										1 L	E2	P504														IBC02				T4				TP1				F-H	S-Q	B						SG38	SG49	SG62								SGG13				PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			0	1	3211			
3211	2		PERCHLORATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		5.1				III	223									5 L	E1	P504														IBC02				T4				TP1				F-H	S-Q	B						SG38	SG49	SG62								SGG13				PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			0	1	3211			
3212	1		HYPOCHLORITE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1				II	274	349	900	903						1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-H	S-Q	D	SW1	SW17				SG35	SG38	SG49	SG53	SG60						SGG8				HYPOCHLORITES, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3212		E	
3213	1		BROMATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		5.1				II	274	350								1 L	E2	P504														IBC02				T4				TP1				F-H	S-Q	B						SG38	SG49	SG62								SGG3				BROMATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			1	1	3213			
3213	2		BROMATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		5.1				III	223	274	350							5 L	E1	P504														IBC02				T4				TP1				F-H	S-Q	B						SG38	SG49	SG62								SGG3				BROMATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			1	1	3213			
3214	1		PERMANGANATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		5.1				II	274	353								1 L	E2	P504														IBC02				T4				TP1				F-H	S-Q	D						SG38	SG49	SG60	SG62							SGG14				PERMANGANATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			1	1	3214			
3215	1		PERSULFATE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-Q	A						SG40	SG49													PERSULPHATES, INORGANIC, N.O.S.			0	1	3215			
3216	1		PERSULFATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		5.1				III										5 L	E1	P504														IBC02				T4				TP1	TP29			F-A	S-Q	A						SG38	SG49	SG62												PERSULPHATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			0	1	3216			
3218	1		NITRATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		5.1				II	270									1 L	E2	P504														IBC02				T4				TP1				F-A	S-Q	B						SG38	SG49	SG62												NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			0	1	3218			
3218	2		NITRATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		5.1				III	223	270								5 L	E1	P504														IBC02				T4				TP1				F-A	S-Q	B						SG38	SG49	SG62												NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			0	1	3218			
3219	1		NITRITE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		5.1				II	274	900								1 L	E2	P504														IBC01				T4				TP1				F-A	S-Q	B						SG38	SG49	SG62								SGG12				NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			1	1	3219			
3219	2		NITRITE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		5.1				III	223	274	900							5 L	E1	P504														IBC02				T4				TP1				F-A	S-Q	B						SG38	SG49	SG62								SGG12				NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			1	1	3219			
3220	1		PENTAFLUORETHAN		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				PENTAFLUOROETHANE			0	1	3220			
3220	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 125		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 125			0	1	3220			
3221	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP B, FLÜSSIG		4.1	1				181	274								25 ml	E0	P520									PP21																	F-J	S-G	D	SW1					SG1	SG35	SG36												SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B		Für den Zusatzgefahrzettel nach Muster 1 siehe Sondervorschrift 181.	1	1	3221			
3222	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP B, FEST		4.1	1				181	274								100 g	E0	P520									PP21																	F-J	S-G	D	SW1					SG1	SG35	SG36												SELF-REACTIVE SOLID TYPE B		Für den Zusatzgefahrzettel nach Muster 1 siehe Sondervorschrift 181.	1	1	3222			
3223	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C, FLÜSSIG		4.1					274									25 ml	E0	P520									PP21	PP94	PP95															F-J	S-G	D	SW1					SG35	SG36													SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C			1	1	3223			
3224	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C, FEST		4.1					274									100 g	E0	P520									PP21	PP94	PP95															F-J	S-G	D	SW1					SG35	SG36													SELF-REACTIVE SOLID TYPE C			1	1	3224			
3225	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP D, FLÜSSIG		4.1					274									125 ml	E0	P520																										F-J	S-G	D	SW1					SG35	SG36													SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D			1	1	3225			
3226	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP D, FEST		4.1					274									500 g	E0	P520																										F-J	S-G	D	SW1					SG35	SG36													SELF-REACTIVE SOLID TYPE D			1	1	3226			
3227	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP E, FLÜSSIG		4.1					274									125 ml	E0	P520																										F-J	S-G	D	SW1					SG35	SG36													SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E			1	1	3227			
3228	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP E, FEST		4.1					274									500 g	E0	P520																										F-J	S-G	D	SW1					SG35	SG36													SELF-REACTIVE SOLID TYPE E			1	1	3228			
3229	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FLÜSSIG		4.1					274									125 ml	E0	P520														IBC99				T23								F-J	S-G	D	SW1					SG35	SG36													SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F			1	1	3229			
3230	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FEST		4.1					274									500 g	E0	P520														IBC99				T23								F-J	S-G	D	SW1					SG35	SG36													SELF-REACTIVE SOLID TYPE F			1	1	3230			
3231	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP B, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT		4.1	1				181	194	274	923						0	E0	P520									PP21																	F-F	S-K	D	SW1	SW3				SG1	SG35	SG36												SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED		Für den Zusatzgefahrzettel nach Muster 1 siehe Sondervorschrift 181.	1	1	3231			
3232	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP B, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT		4.1	1				181	194	274	923						0	E0	P520									PP21																	F-F	S-K	D	SW1	SW3				SG1	SG35	SG36												SELF-REACTIVE SOLID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED		Für den Zusatzgefahrzettel nach Muster 1 siehe Sondervorschrift 181.	1	1	3232			
3233	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT		4.1					194	274	923							0	E0	P520									PP21																	F-F	S-K	D	SW1	SW3				SG35	SG36													SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED			1	1	3233			
3234	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT		4.1					194	274	923							0	E0	P520									PP21																	F-F	S-K	D	SW1	SW3				SG35	SG36													SELF-REACTIVE SOLID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED			1	1	3234			
3235	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP D, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT		4.1					194	274	923							0	E0	P520																										F-F	S-K	D	SW1	SW3				SG35	SG36													SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED			1	1	3235			
3236	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP D, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT		4.1					194	274	923							0	E0	P520																										F-F	S-K	D	SW1	SW3				SG35	SG36													SELF-REACTIVE SOLID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED			1	1	3236			
3237	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP E, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT		4.1					194	274	923							0	E0	P520																										F-F	S-K	D	SW1	SW3				SG35	SG36													SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED			1	1	3237			
3238	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP E, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT		4.1					194	274	923							0	E0	P520																										F-F	S-K	D	SW1	SW3				SG35	SG36													SELF-REACTIVE SOLID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED			1	1	3238			
3239	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT		4.1					194	274	923							0	E0	P520																		T23								F-F	S-K	D	SW1	SW3				SG35	SG36													SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED			1	1	3239			
3240	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT		4.1					194	274	923							0	E0	P520																		T23								F-F	S-K	D	SW1	SW3				SG35	SG36													SELF-REACTIVE SOLID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED			1	1	3240			
3241	1	2-	BROM-2-NITROPROPAN-1,3-DIOL		4.1				III										5 kg	E1	P520									PP22					IBC08	B3											F-J	S-G	C	SW1	SW2		H2	H3														2-	BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL			0	1	3241		+	
3242	1		AZODICARBONAMID		4.1				II	215									500 g	E0	P409																		T3				TP33				F-J	S-G	D						SG17	SG35	SG36												AZODICARBONAMIDE			0	1	3242		-	
3243	1		FESTE STOFFE MIT GIFTIGEM FLÜSSIGEM STOFF, N.A.G.		6.1				II	217	274								500 g	E4	P002									PP9					IBC02				T3	BK2			TP33				F-A	S-A	B	SW2																			SOLIDS CONTAINING TOXIC LIQUID, N.O.S.			1	1	3243			
3244	1		FESTE STOFFE MIT ÄTZENDEM FLÜSSIGEM STOFF, N.A.G.		8				II	218	274								1 kg	E2	P002									PP9					IBC05				T3	BK2			TP33				F-A	S-B	B	SW2																			SOLIDS CONTAINING CORROSIVE LIQUID, N.O.S.			1	1	3244			
3245	1		GENETISCH VERÄNDERTE MIKROORGANISMEN		9					219									0	E0	P904														IBC99												F-A	S-T		SW7					SG50														GENETICALLY MODIFIED MICROORGANISMS			0	1	3245			
3245	2		GENETISCH VERÄNDERTE ORGANISMEN		9					219									0	E0	P904														IBC99												F-A	S-T		SW7					SG50														GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS			0	1	3245			
3246	1		METHANSULFONYLCHLORID		6.1	8			I	354									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-A	S-B	D	SW2					SG36	SG49									SGG1				METHANESULPHONYL CHLORIDE			0	1	3246			
3247	1		NATRIUMPEROXOBORAT, WASSERFREI		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-Q	A	SW1			H1																SODIUM PEROXOBORATE, ANHYDROUS			0	1	3247			
3248	1		MEDIKAMENT, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	6.1			II	220	221								1 L	E2	P001																										F-E	S-D	B	SW2																			MEDICINE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			0	1	3248			
3248	2		MEDIKAMENT, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	6.1			III	220	221	223							5 L	E1	P001																										F-E	S-D	A																				MEDICINE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			0	1	3248			
3249	1		MEDIKAMENT, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1				II	221									500 g	E4	P002																		T3				TP33				F-A	S-A	C	SW2																			MEDICINE, SOLID, TOXIC, N.O.S.			0	1	3249			
3249	2		MEDIKAMENT, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1				III	221	223								5 kg	E1	P002	LP02																	T1				TP33				F-A	S-A	C	SW2																			MEDICINE, SOLID, TOXIC, N.O.S.			0	1	3249			
3250	1		CHLORESSIGSÄURE, GESCHMOLZEN		6.1	8			II										0	E0																			T7				TP3	TP28			F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				CHLOROACETIC ACID, MOLTEN			0	1	3250		+	
3251	1		ISOSORBID-5-MONONITRAT		4.1				III	226									5 kg	E0	P409																										F-F	S-G	D	SW1	SW2		H2	H3															ISOSORBIDE-5-MONONITRATE			0	1	3251			
3252	1		DIFLUORMETHAN		2.1														0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	D	SW2																			DIFLUOROMETHANE			0	1	3252			
3252	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 32		2.1														0	E0	P200																		T50								F-D	S-U	D	SW2																			REFRIGERANT GAS R 32			0	1	3252			
3253	1		DINATRIUMTRIOXOSILICAT		8				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				DISODIUM TRIOXOSILICATE			0	1	3253		-	
3254	1		TRIBUTYLPHOSPHAN		4.2				I										0	E0	P400																		T21				TP2	TP7			F-A	S-M	D						SG44														TRIBUTYLPHOSPHANE			0	1	3254			
3255	1	tert-	BUTYLHYPOCHLORIT		4.2	8			I	976									0	E0	P099																										F-A	S-M	D																SGG8			tert-	BUTYL HYPOCHLORITE			0	1	3255			
3256	1		ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	mit einem Flammpunkt über 60 °C, bei oder über seinem Flammpunkt	3				III	274									0	E0	P099														IBC01				T3				TP3	TP29			F-E	S-D	A																				ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	with flashpoint above 60°C, at or above its flashpoint		1	1	3256			
3257	1		ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	bei oder über 100 °C und, bei Stoffen mit einem Flammpunkt, unter seinem Flammpunkt (einschließlich geschmolzenes Metall, geschmolzenes Salz usw.)	9				III	232	274								0	E0	P099														IBC01				T3				TP3	TP29			F-A	S-P!	A	SW5																			ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S.	at or above 100°C and below its flashpoint (including molten metals, molten salts, etc.)		1	1	3257			
3258	1		ERWÄRMTER FESTER STOFF, N.A.G.	bei oder über 240 °C	9				III	232	274								0	E0	P099																										F-A	S-P!	A	SW5																			ELEVATED TEMPERATURE SOLID, N.O.S.	at or above 240°C		1	1	3258			
3259	1		AMINE, FEST, ÄTZEND, N.A.G.		8				I	274									0	E0	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3259		E	
3259	2		POLYAMINE, FEST, ÄTZEND, N.A.G.		8				I	274									0	E0	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				POLYAMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3259		E	
3259	3		AMINE, FEST, ÄTZEND, N.A.G.		8				II	274									1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3259		E	
3259	4		POLYAMINE, FEST, ÄTZEND, N.A.G.		8				II	274									1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				POLYAMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3259		E	
3259	5		AMINE, FEST, ÄTZEND, N.A.G.		8				III	223	274								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3259		E	
3259	6		POLYAMINE, FEST, ÄTZEND, N.A.G.		8				III	223	274								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				POLYAMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3259		E	
3260	1		ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		8				I	274									0	E0	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-B	B						SG36	SG49									SGG1				CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3260			
3260	2		ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		8				II	274									1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	B						SG36	SG49									SGG1				CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3260			
3260	3		ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		8				III	223	274								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3260			
3261	1		ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		8				I	274									0	E0	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-B	B						SG36	SG49									SGG1				CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.			1	1	3261			
3261	2		ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		8				II	274									1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	B						SG36	SG49									SGG1				CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.			1	1	3261			
3261	3		ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		8				III	223	274								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.			1	1	3261			
3262	1		ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		8				I	274									0	E0	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-B	B						SG35										SGG18				CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3262			
3262	2		ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		8				II	274									1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	B						SG35										SGG18				CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3262			
3262	3		ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		8				III	223	274								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3262			
3263	1		ÄTZENDER BASISCHER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		8				I	274									0	E0	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-B	B						SG35										SGG18				CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.			1	1	3263			
3263	2		ÄTZENDER BASISCHER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		8				II	274									1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	B						SG35										SGG18				CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.			1	1	3263			
3263	3		ÄTZENDER BASISCHER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		8				III	223	274								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.			1	1	3263			
3264	1		ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8				I	274									0	E0	P001																		T14				TP2	TP27			F-A	S-B	B	SW2					SG36	SG49									SGG1				CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3264			
3264	2		ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8				II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-A	S-B	B	SW2					SG36	SG49									SGG1				CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3264			
3264	3		ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP1	TP28			F-A	S-B	A	SW2					SG36	SG49									SGG1				CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3264			
3265	1		ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8				I	274									0	E0	P001																		T14				TP2	TP27			F-A	S-B	B	SW2					SG36	SG49									SGG1				CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.			1	1	3265			
3265	2		ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8				II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-A	S-B	B	SW2					SG36	SG49									SGG1				CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.			1	1	3265			
3265	3		ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP1	TP28			F-A	S-B	A	SW2					SG36	SG49									SGG1				CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.			1	1	3265			
3266	1		ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8				I	274									0	E0	P001																		T14				TP2	TP27			F-A	S-B	B	SW2					SG35										SGG18				CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3266			
3266	2		ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8				II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-A	S-B	B	SW2					SG35										SGG18				CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3266			
3266	3		ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP1	TP28			F-A	S-B	A	SW2					SG35										SGG18				CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3266			
3267	1		ÄTZENDER BASISCHER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8				I	274									0	E0	P001																		T14				TP2	TP27			F-A	S-B	B	SW2					SG35										SGG18				CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.			1	1	3267			
3267	2		ÄTZENDER BASISCHER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8				II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-A	S-B	B	SW2					SG35										SGG18				CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.			1	1	3267			
3267	3		ÄTZENDER BASISCHER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP1	TP28			F-A	S-B	A	SW2					SG35										SGG18				CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.			1	1	3267			
3268	1		SICHERHEITSEINRICHTUNGEN	elektrische Auslösung	9					280	289								0	E0	P902	LP902																									F-B!	S-X	A																				SAFETY DEVICES	electrically initiated		0	1	3268			
3269	1		POLYESTERHARZ-MEHRKOMPONENTENSYSTEME	flüssiges Grundprodukt	3				II	236	340								5 L	See SP340	P302																										F-E	S-D	B																				POLYESTER RESIN KIT	liquid base material		0	1	3269			
3269	2		POLYESTERHARZ-MEHRKOMPONENTENSYSTEME	flüssiges Grundprodukt	3				III	236	340								5 L	See SP340	P302																										F-E	S-D	A																				POLYESTER RESIN KIT	liquid base material		0	1	3269			
3270	1		MEMBRANFILTER AUS NITROCELLULOSE	mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse	4.1				II	237	286	403							1 kg	E2	P411																										F-A	S-I	D																				NITROCELLULOSE MEMBRANE FILTERS	with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass		0	1	3270			
3271	1		ETHER, N.A.G.		3				II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1	TP8	TP28		F-E	S-D	B																				ETHERS, N.O.S.			1	1	3271			
3271	2		ETHER, N.A.G.		3				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1	TP29			F-E	S-D	A																				ETHERS, N.O.S.			1	1	3271			
3272	1		ESTER, N.A.G.		3				II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1	TP8	TP28		F-E	S-D	B																				ESTERS, N.O.S.			1	1	3272			
3272	2		ESTER, N.A.G.		3				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1	TP29			F-E	S-D	A																				ESTERS, N.O.S.			1	1	3272			
3273	1		NITRILE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	6.1			I	274									0	E0	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	E	SW2					SG35														NITRILES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1	1	3273			
3273	2		NITRILE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	6.1			II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2					SG35														NITRILES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1	1	3273			
3274	1		ALKOHOLATE, LÖSUNG in Alkohol, N.A.G.		3	8			II	274									1 L	E2	P001														IBC02												F-E	S-C	B						SG35										SGG18				ALCOHOLATES SOLUTION, N.O.S.	in alcohol		1	1	3274			
3275	1		NITRILE, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	3			I	274	315								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2					SG35														NITRILES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3275			
3275	2		NITRILE, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	3			II	274									100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2					SG35														NITRILES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3275			
3276	1		NITRILE, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1				I	274	315								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B						SG35														NITRILES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3276			
3276	2		NITRILE, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1				II	274									100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-A	S-A	B						SG35														NITRILES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3276			
3276	3		NITRILE, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP1	TP28			F-A	S-A	A						SG35														NITRILES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3276			
3277	1		CHLORFORMIATE, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G.		6.1	8			II	274									100 ml	E4	P001														IBC02				T8				TP2	TP13	TP28		F-A	S-B	A	SW1	SW2		H1	H2	SG36	SG49									SGG1				CHLOROFORMATES, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3277			
3278	1		ORGANISCHE PHOSPHORVERBINDUNG, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1				I	43	274	315							0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B																				ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3278			
3278	2		ORGANISCHE PHOSPHORVERBINDUNG, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1				II	43	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-A	S-A	B																				ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3278			
3278	3		ORGANISCHE PHOSPHORVERBINDUNG, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1				III	43	223	274							5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP1	TP28			F-A	S-A	A																				ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3278			
3279	1		ORGANISCHE PHOSPHORVERBINDUNG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	3			I	43	274	315							0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3279			
3279	2		ORGANISCHE PHOSPHORVERBINDUNG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	3			II	43	274								100 ml	E4	P001																		T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3279			
3280	1		ORGANISCHE ARSENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				I	274	315								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B																				ORGANOARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1	1	3280		+	
3280	2		ORGANISCHE ARSENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				II	274									100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-A	S-A	B																				ORGANOARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1	1	3280		+	
3280	3		ORGANISCHE ARSENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP1	TP28			F-A	S-A	A																				ORGANOARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1	1	3280		+	
3281	1		METALLCARBONYLE, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				I	274	315								0	E5	P601																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	D	SW2																			METAL CARBONYLS, LIQUID, N.O.S.			1	1	3281			
3281	2		METALLCARBONYLE, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				II	274									100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-A	S-A	B	SW2																			METAL CARBONYLS, LIQUID, N.O.S.			1	1	3281			
3281	3		METALLCARBONYLE, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP1	TP28			F-A	S-A	B	SW2																			METAL CARBONYLS, LIQUID, N.O.S.			1	1	3281			
3282	1		METALLORGANISCHE VERBINDUNG, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1				I	274									0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B																				ORGANOMETALLIC COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3282			
3282	2		METALLORGANISCHE VERBINDUNG, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1				II	274									100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-A	S-A	B																				ORGANOMETALLIC COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3282			
3282	3		METALLORGANISCHE VERBINDUNG, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP1	TP28			F-A	S-A	A																				ORGANOMETALLIC COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3282			
3283	1		SELENVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1				I	274									0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	B																				SELENIUM COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1	1	3283		+	
3283	2		SELENVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1				II	274									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	B																				SELENIUM COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1	1	3283		+	
3283	3		SELENVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1				III	223	274								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				SELENIUM COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1	1	3283		+	
3284	1		TELLURVERBINDUNG, N.A.G.		6.1				I	274									0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	B																				TELLURIUM COMPOUND, N.O.S.			1	1	3284			
3284	2		TELLURVERBINDUNG, N.A.G.		6.1				II	274									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	B																				TELLURIUM COMPOUND, N.O.S.			1	1	3284			
3284	3		TELLURVERBINDUNG, N.A.G.		6.1				III	223	274								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				TELLURIUM COMPOUND, N.O.S.			1	1	3284			
3285	1		VANADIUMVERBINDUNG, N.A.G.		6.1				I	274									0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	B																				VANADIUM COMPOUND, N.O.S.			1	1	3285			
3285	2		VANADIUMVERBINDUNG, N.A.G.		6.1				II	274									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	B																				VANADIUM COMPOUND, N.O.S.			1	1	3285			
3285	3		VANADIUMVERBINDUNG, N.A.G.		6.1				III	223	274								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				VANADIUM COMPOUND, N.O.S.			1	1	3285			
3286	1		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G.		3	6.1	8		I	274									0	E0	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-C	E	SW2					SG5	SG8													FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3286			
3286	2		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G.		3	6.1	8		II	274									1 L	E2	P001														IBC99				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-C	B	SW2					SG5	SG8													FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3286			
3287	1		GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		6.1				I	274	315								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2																			TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3287			
3287	2		GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		6.1				II	274									100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-A	S-A	B	SW2																			TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3287			
3287	3		GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		6.1				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP1	TP28			F-A	S-A	A	SW2																			TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3287			
3288	1		GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		6.1				I	274									0	E5	P002														IBC99				T6				TP33				F-A	S-A	B																				TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3288			
3288	2		GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		6.1				II	274									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	B																				TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3288			
3288	3		GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		6.1				III	223	274								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3288			
3289	1		GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		6.1	8			I	274	315								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-B	B	SW2																			TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3289			
3289	2		GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		6.1	8			II	274									100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-A	S-B	B	SW2																			TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3289			
3290	1		GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		6.1	8			I	274									0	E5	P002														IBC99				T6				TP33				F-A	S-B	B	SW2																			TOXIC SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3290			
3290	2		GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		6.1	8			II	274									500 g	E4	P002														IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-B	B	SW2																			TOXIC SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3290			
3291	1		KLINISCHER ABFALL, UNSPEZIFIZIERT, N.A.G.		6.2														0	E0	P621	LP621													IBC620				BK2								F-A	S-T		SW28																			CLINICAL WASTE, UNSPECIFIED, N.O.S.			0	1	3291			
3291	2	(	BIO)MEDIZINISCHER ABFALL, N.A.G.		6.2														0	E0	P621	LP621													IBC620				BK2								F-A	S-T		SW28																		(	BIO) MEDICAL WASTE, N.O.S.			0	1	3291			
3291	3		UNTER DIE VORSCHRIFTEN FALLENDER MEDIZINISCHER ABFALL, N.A.G.		6.2														0	E0	P621	LP621													IBC620				BK2								F-A	S-T		SW28																			REGULATED MEDICAL WASTE, N.O.S.			0	1	3291			
3292	1		BATTERIEN, DIE METALLISCHES NATRIUM ODER NATRIUMLEGIERUNGEN ENTHALTEN		4.3					239	401								0	E0	P408																										F-G	S-P	A				H1		SG26														BATTERIES, CONTAINING METALLIC SODIUM OR SODIUM ALLOY			0	1	3292			
3292	2		ZELLEN, DIE METALLISCHES NATRIUM ODER NATRIUMLEGIERUNGEN ENTHALTEN		4.3					239	401								0	E0	P408																										F-G	S-P	A				H1		SG26														CELLS, CONTAINING METALLIC SODIUM OR SODIUM ALLOY			0	1	3292			
3293	1		HYDRAZIN, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit höchstens 37 Masse-% Hydrazin	6.1				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A						SG35										SGG18				HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION	with not more than 37% hydrazine, by mass		0	1	3293		E	
3294	1		CYANWASSERSTOFF, LÖSUNG IN ALKOHOL	mit höchstens 45 % Cyanwasserstoff	6.1	3		P	I	900									0	E0	P601																		T14				TP2	TP13			F-E	S-D!	D	SW2																			HYDROGEN CYANIDE, SOLUTION IN ALCOHOL	with not more than 45% hydrogen cyanide		0	1	3294		+	
3295	1		KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.		3				I										500 ml	E3	P001																		T11				TP1	TP8	TP28		F-E	S-D	E																				HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.			0	1	3295			
3295	2		KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1	TP8	TP28		F-E	S-D	B																				HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.			0	1	3295			
3295	3		KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.		3				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1	TP29			F-E	S-D	A																				HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.			0	1	3295			
3296	1		HEPTAFLUORPROPAN		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				HEPTAFLUOROPROPANE			0	1	3296			
3296	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 227		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 227			0	1	3296			
3297	1		ETHYLENOXID UND CHLORTETRAFLUORETHAN, GEMISCH	mit höchstens 8,8 % Ethylenoxid	2.2					392									120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				ETHYLENE OXIDE AND CHLOROTETRAFLUOROETHANE MIXTURE	with not more than 8.8% ethylene oxide		0	1	3297			
3298	1		ETHYLENOXID UND PENTAFLUORETHAN, GEMISCH	mit höchstens 7,9 % Ethylenoxid	2.2					392									120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				ETHYLENE OXIDE AND PENTAFLUOROETHANE MIXTURE	with not more than 7.9% ethylene oxide		0	1	3298			
3299	1		ETHYLENOXID UND TETRAFLUORETHAN, GEMISCH	mit höchstens 5,6 % Ethylenoxid	2.2					392									120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				ETHYLENE OXIDE AND TETRAFLUOROETHANE MIXTURE	with not more than 5.6% ethylene oxide		0	1	3299			
3300	1		ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH	mit mehr als 87 % Ethylenoxid	2.3	2.1													0	E0	P200																										F-D	S-U	D	SW2																			ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE	with more than 87% ethylene oxide		0	1	3300			
3301	1		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		8	4.2			I	274									0	E0	P001																										F-A	S-J	D																				CORROSIVE LIQUID, SELF-HEATING, N.O.S.			1	1	3301			
3301	2		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		8	4.2			II	274									0	E2	P001																										F-A	S-J	D																				CORROSIVE LIQUID, SELF-HEATING, N.O.S.			1	1	3301			
3302	1	2-	DIMETHYLAMINOETHYLACRYLAT, STABILISIERT		6.1				II	386									100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	D	SW1																		2-	DIMETHYLAMINOETHYL ACRYLATE, STABILIZED			0	1	3302			
3303	1		VERDICHTETES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G.		2.3	5.1				274									0	E0	P200																										F-C	S-W	D	SW2																			COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S.			1	1	3303			
3304	1		VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G.		2.3	8				274									0	E0	P200																										F-C	S-U	D	SW2																			COMPRESSED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3304			
3305	1		VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.		2.3	2.1	8			274									0	E0	P200																										F-D	S-U	D	SW2					SG4	SG9													COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3305			
3306	1		VERDICHTETES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, ÄTZEND, N.A.G.		2.3	5.1	8			274									0	E0	P200																										F-C	S-W	D	SW2					SG6	SG19													COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3306			
3307	1		VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G.		2.3	5.1				274									0	E0	P200																										F-C	S-W	D	SW2																			LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S.			1	1	3307			
3308	1		VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G.		2.3	8				274									0	E0	P200																										F-C	S-U	D	SW2																			LIQUEFIED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3308			
3309	1		VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.		2.3	2.1	8			274									0	E0	P200																										F-D!	S-U	D	SW2					SG4	SG9													LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3309			
3310	1		VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, ÄTZEND, N.A.G.		2.3	5.1	8			274									0	E0	P200																										F-C	S-W	D	SW2					SG6	SG19													LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3310			
3311	1		GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, OXIDIEREND, N.A.G.		2.2	5.1				274									0	E0	P203																		T75				TP5	TP22			F-C	S-W	D																				GAS, REFRIGERATED LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.			1	1	3311			
3312	1		GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		2.1					274									0	E0	P203																		T75				TP5				F-D!	S-U	D	SW2																			GAS, REFRIGERATED LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3312			
3313	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGE ORGANISCHE PIGMENTE		4.2				II										0	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-J	C																				ORGANIC PIGMENTS, SELF-HEATING			0	1	3313			
3313	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGE ORGANISCHE PIGMENTE		4.2				III	223									0	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-J	C																				ORGANIC PIGMENTS, SELF-HEATING			0	1	3313			
3314	1		KUNSTSTOFFPRESSMISCHUNG	in Teig-, Platten- oder Strangpressform, entzündbare Dämpfe abgebend	9				III	207	965								5 kg	E1	P002									PP14					IBC08	B3	B6										F-A	S-I	E	SW1	SW6				SG5	SG14													PLASTICS MOULDING COMPOUND	in dough, sheet or extruded rope form, evolving flammable vapour		0	1	3314			
3315	1		CHEMISCHE PROBE, GIFTIG		6.1				I	250									0	E0	P099																										F-A	S-A	D	SW2																			CHEMICAL SAMPLE, TOXIC			0	1	3315			
3316	1		CHEMIE-TESTSATZ		9				I	251	340								See SP251	See SP340	P901																										F-A	S-P!	A																				CHEMICAL KIT			0	1	3316			
3316	2		ERSTE-HILFE-AUSRÜSTUNG		9				I	251	340								See SP251	See SP340	P901																										F-A	S-P!	A																				FIRST AID KIT			0	1	3316			
3316	3		CHEMIE-TESTSATZ		9				II	251	340								See SP251	See SP340	P901																										F-A	S-P!	A																				CHEMICAL KIT			0	1	3316			
3316	4		ERSTE-HILFE-AUSRÜSTUNG		9				II	251	340								See SP251	See SP340	P901																										F-A	S-P!	A																				FIRST AID KIT			0	1	3316			
3316	5		CHEMIE-TESTSATZ		9				III	251	340								See SP251	See SP340	P901																										F-A	S-P!	A																				CHEMICAL KIT			0	1	3316			
3316	6		ERSTE-HILFE-AUSRÜSTUNG		9				III	251	340								See SP251	See SP340	P901																										F-A	S-P!	A																				FIRST AID KIT			0	1	3316			
3316	7		CHEMIE-TESTSATZ		9					251	340								See SP251	See SP340	P901																										F-A	S-P!	A																				CHEMICAL KIT			0	1	3316			
3316	8		ERSTE-HILFE-AUSRÜSTUNG		9					251	340								See SP251	See SP340	P901																										F-A	S-P!	A																				FIRST AID KIT			0	1	3316			
3317	1	2-	AMINO-4,6-DINITROPHENOL, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser	4.1				I	28									0	E0	P406									PP26	PP31																F-B	S-J	D						SG7	SG30												2-	AMINO-4,6-DINITROPHENOL, WETTED	with not less than 20% water, by mass		0	1	3317		-	
3318	1		AMMONIAKLÖSUNG	relative Dichte kleiner als 0,880 bei 15 °C in Wasser, mit mehr als 50 % Ammoniak	2.3	8		P		23									0	E0	P200																		T50								F-C	S-U	D	SW2					SG35	SG46									SGG18				AMMONIA SOLUTION	relative density less than 0.880 at 15°C in water, with more than 50% ammonia		0	1	3318		+	
3319	1		NITROGLYCERIN, GEMISCH, DESENSIBILISIERT, FEST, N.A.G.	mit mehr als 2 Masse-%, aber höchstens 10 Masse-% Nitroglycerin	4.1				II	28	272	274							0	E0	P099																										F-B	S-J	E																				NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S.	with more than 2% but not more than 10% nitroglycerin, by mass		1	1	3319			
3320	1		NATRIUMBORHYDRID UND NATRIUMHYDROXID, LÖSUNG	mit höchstens 12 Masse-% Natriumborhydrid und höchstens 40 Masse-% Natriumhydroxid	8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				SODIUM BOROHYDRIDE AND SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	with not more than 12% sodium borohydride and not more than 40% sodium hydroxide, by mass		0	1	3320			
3320	2		NATRIUMBORHYDRID UND NATRIUMHYDROXID, LÖSUNG	mit höchstens 12 Masse-% Natriumborhydrid und höchstens 40 Masse-% Natriumhydroxid	8				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP2				F-A	S-B	A						SG35										SGG18				SODIUM BOROHYDRIDE AND SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	with not more than 12% sodium borohydride and not more than 40% sodium hydroxide, by mass		0	1	3320			
3321	1		RADIOAKTIVE STOFFE, GERINGE SPEZIFISCHE AKTIVITÄT (LSA-II)	nicht spaltbar oder spaltbar - freigestellt	7	See SP172				172	317	325							0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9			T5				TP4				F-I	S-S	A	SW20	SW21																		RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-II)	non fissile or fissile-excepted	Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung, Unterteilung in 3 Kategorien (Gefahrzettel 7A, 7B oder 7C)	0	1	3321			
3322	1		RADIOAKTIVE STOFFE, GERINGE SPEZIFISCHE AKTIVITÄT (LSA-III)	nicht spaltbar oder spaltbar - freigestellt	7	See SP172				172	317	325							0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9			T5				TP4				F-I	S-S	A	SW21																			RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-III)	non fissile or fissile-excepted	Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung, Unterteilung in 3 Kategorien (Gefahrzettel 7A, 7B oder 7C)	0	1	3322			
3323	1		RADIOAKTIVE STOFFE, TYP C-VERSANDSTÜCK	nicht spaltbar oder spaltbar - freigestellt	7	See SP172				172	317	325							0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9											F-I	S-S	A	SW12																			RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE	non fissile or fissile-excepted	Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung, Unterteilung in 3 Kategorien (Gefahrzettel 7A, 7B oder 7C)	0	1	3323			
3324	1		RADIOAKTIVE STOFFE, GERINGE SPEZIFISCHE AKTIVITÄT (LSA-II), SPALTBAR		7	See SP172				172	326								0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9											F-I	S-S!	A	SW12	SW20	SW21																	RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-II), FISSILE		Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung, Unterteilung in 3 Kategorien (Gefahrzettel 7A, 7B oder 7C), zusätzlich Gefahrzettel 7E	0	1	3324			
3325	1		RADIOAKTIVE STOFFE, GERINGE SPEZIFISCHE AKTIVITÄT (LSA-III), SPALTBAR		7	See SP172				172	326								0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9											F-I	S-S!	A	SW12	SW21																		RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-III), FISSILE		Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung, Unterteilung in 3 Kategorien (Gefahrzettel 7A, 7B oder 7C), zusätzlich Gefahrzettel 7E	0	1	3325			
3326	1		RADIOAKTIVE STOFFE, OBERFLÄCHENKONTAMINIERTE GEGENSTÄNDE (SCO-I), SPALTBAR		7	See SP172				172	326								0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9											F-I	S-S!	A	SW12																			RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-I), FISSILE		Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung, Unterteilung in 3 Kategorien (Gefahrzettel 7A, 7B oder 7C), zusätzlich Gefahrzettel 7E	0	1	3326			
3326	2		RADIOAKTIVE STOFFE, OBERFLÄCHENKONTAMINIERTE GEGENSTÄNDE (SCO-II), SPALTBAR		7	See SP172				172	326								0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9											F-I	S-S!	A	SW12																			RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-II), FISSILE		Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung, Unterteilung in 3 Kategorien (Gefahrzettel 7A, 7B oder 7C), zusätzlich Gefahrzettel 7E	0	1	3326			
3327	1		RADIOAKTIVE STOFFE, TYP A-VERSANDSTÜCK, SPALTBAR	nicht in besonderer Form	7	See SP172				172	326								0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9											F-I	S-S!	A	SW12	SW20	SW21																	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, FISSILE	non-special form	Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung, Unterteilung in 3 Kategorien (Gefahrzettel 7A, 7B oder 7C), zusätzlich Gefahrzettel 7E	0	1	3327			
3328	1		RADIOAKTIVE STOFFE, TYP B(U)-VERSANDSTÜCK, SPALTBAR		7	See SP172				172	326								0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9											F-I	S-S!	A	SW12																			RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE, FISSILE		Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung, Unterteilung in 3 Kategorien (Gefahrzettel 7A, 7B oder 7C), zusätzlich Gefahrzettel 7E	0	1	3328			
3329	1		RADIOAKTIVE STOFFE, TYP B(M)-VERSANDSTÜCK, SPALTBAR		7	See SP172				172	326								0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9											F-I	S-S!	A	SW12																			RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE, FISSILE		Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung, Unterteilung in 3 Kategorien (Gefahrzettel 7A, 7B oder 7C), zusätzlich Gefahrzettel 7E	0	1	3329			
3330	1		RADIOAKTIVE STOFFE, TYP C-VERSANDSTÜCK, SPALTBAR		7	See SP172				172	326								0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9											F-I	S-S!	A	SW12																			RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE, FISSILE		Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung, Unterteilung in 3 Kategorien (Gefahrzettel 7A, 7B oder 7C), zusätzlich Gefahrzettel 7E	0	1	3330			
3331	1		RADIOAKTIVE STOFFE, BEFÖRDERT GEMÄSS EINER SONDERVEREINBARUNG, SPALTBAR		7	See SP172				172	326								0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9											F-I	S-S!	A	SW13																			RADIOACTIVE MATERIAL, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT, FISSILE		Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung, Unterteilung in 3 Kategorien (Gefahrzettel 7A, 7B oder 7C), zusätzlich Gefahrzettel 7E	0	1	3331			
3332	1		RADIOAKTIVE STOFFE, TYP A-VERSANDSTÜCK, IN BESONDERER FORM	nicht spaltbar oder spaltbar - freigestellt	7	See SP172				172	317								0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9											F-I!	S-S!	A																				RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM	non fissile or fissile-excepted	Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung, Unterteilung in 3 Kategorien (Gefahrzettel 7A, 7B oder 7C)	0	1	3332			
3333	1		RADIOAKTIVE STOFFE, TYP A-VERSANDSTÜCK, IN BESONDERER FORM, SPALTBAR		7	See SP172				172									0	E0	See 4.1.9									See 4.1.9					See 4.1.9	See 4.1.9											F-I!	S-S!	A	SW12																			RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM, FISSILE		Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung, Unterteilung in 3 Kategorien (Gefahrzettel 7A, 7B oder 7C), zusätzlich Gefahrzettel 7E	0	1	3333			
3334	1		FLÜSSIGER STOFF, DEN FÜR DIE LUFTFAHRT GELTENDEN VORSCHRIFTEN UNTERLIEGEND, N.A.G.		9					960																																																											AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S.		Unterliegt nicht den Vorschriften dieses Codes, kann aber den Bestimmungen über die Beförderung gefährlicher Güter mit anderen Verkehrsträgern unterliegen.	0	2	3334			
3335	1		FESTER STOFF, DEN FÜR DIE LUFTFAHRT GELTENDEN VORSCHRIFTEN UNTERLIEGEND, N.A.G.		9					960																																																											AVIATION REGULATED SOLID, N.O.S.		Unterliegt nicht den Vorschriften dieses Codes, kann aber den Bestimmungen über die Beförderung gefährlicher Güter mit anderen Verkehrsträgern unterliegen.	0	2	3335			
3336	1		MERCAPTANE, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		3				I	274									0	E0	P001																		T11				TP2				F-E	S-D	E						SG50	SG57													MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3336			
3336	2		MERCAPTANE, MISCHUNG, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		3				I	274									0	E0	P001																		T11				TP2				F-E	S-D	E						SG50	SG57													MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3336			
3336	3		MERCAPTANE, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		3				II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1	TP8	TP28		F-E	S-D	B						SG50	SG57													MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3336			
3336	4		MERCAPTANE, MISCHUNG, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		3				II	274									1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP1	TP8	TP28		F-E	S-D	B						SG50	SG57													MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3336			
3336	5		MERCAPTANE, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		3				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1	TP29			F-E	S-D	B						SG50	SG57													MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3336			
3336	6		MERCAPTANE, MISCHUNG, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		3				III	223	274								5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1	TP29			F-E	S-D	B						SG50	SG57													MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3336			
3337	1		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 404A		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 404A			0	1	3337			
3338	1		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 407A		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 407A			0	1	3338			
3339	1		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 407B		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 407B			0	1	3339			
3340	1		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 407C		2.2														120 ml	E1	P200																		T50								F-C	S-V	A																				REFRIGERANT GAS R 407C			0	1	3340			
3341	1		THIOHARNSTOFFDIOXID		4.2				II										0	E2	P002									PP31					IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-J	D																				THIOUREA DIOXIDE			0	1	3341			
3341	2		THIOHARNSTOFFDIOXID		4.2				III	223									0	E1	P002	LP02								PP31					IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-J	D																				THIOUREA DIOXIDE			0	1	3341			
3342	1		XANTHATE		4.2				II										0	E2	P002									PP31					IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-J	D	SW2																			XANTHATES			0	1	3342		E	
3342	2		XANTHATE		4.2				III	223									0	E1	P002	LP02								PP31					IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-J	D	SW2																			XANTHATES			0	1	3342		E	
3343	1		NITROGLYCERIN, GEMISCH, DESENSIBILISIERT, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	mit höchstens 30 Masse-% Nitroglycerin	3					28	274	278							0	E0	P099																										F-E	S-Y	D																				NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	with not more than 30% nitroglycerin, by mass		1	1	3343			
3344	1		PENTAERYTHRITTETRANITRAT, GEMISCH, DESENSIBILISIERT, FEST, N.A.G.	mit mehr als 10 Masse-%, aber höchstens 20 Masse-% PETN	4.1				II	28	272	274							0	E0	P406									PP26	PP80																F-B	S-J	E																				PENTAERYTHRITE TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S.	with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass		1	1	3344		-	
3344	2		PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT, GEMISCH, DESENSIBILISIERT, FEST, N.A.G.	mit mehr als 10 Masse-%, aber höchstens 20 Masse-% PETN	4.1				II	28	272	274							0	E0	P406									PP26	PP80																F-B	S-J	E																				PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S.	with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass		1	1	3344		-	
3344	3		PETN, GEMISCH, DESENSIBILISIERT, FEST, N.A.G.	mit mehr als 10 Masse-%, aber höchstens 20 Masse-% PETN	4.1				II	28	272	274							0	E0	P406									PP26	PP80																F-B	S-J	E																				PETN MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S.	with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass		1	1	3344		-	
3345	1		PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				I	61	274								0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	3345		E	
3345	2		PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				II	61	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	3345		E	
3345	3		PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				III	61	223	274							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	3345		E	
3346	1		PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			I	61	274								0	E0	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	3346		E	
3346	2		PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			II	61	274								1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	3346		E	
3347	1		PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	Flammpunkt nicht niedriger als 23 °C	6.1	3			I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3347		E	
3347	2		PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	Flammpunkt nicht niedriger als 23 °C	6.1	3			II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3347		E	
3347	3		PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	Flammpunkt nicht niedriger als 23 °C	6.1	3			III	61	223	274							5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP2	TP28			F-E	S-D	A	SW2																			PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3347		E	
3348	1		PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2																			PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3348		E	
3348	2		PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-A	S-A	B	SW2																			PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3348		E	
3348	3		PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				III	61	223	274							5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP2	TP28			F-A	S-A	A	SW2																			PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3348		E	
3349	1		PYRETHROID-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				I	61	274								0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			PYRETHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	3349		E	
3349	2		PYRETHROID-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				II	61	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			PYRETHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	3349		E	
3349	3		PYRETHROID-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1				III	61	223	274							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A	SW2																			PYRETHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1	1	3349		E	
3350	1		PYRETHROID-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			I	61	274								0	E0	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	3350		E	
3350	2		PYRETHROID-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	6.1			II	61	274								1 L	E2	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flashpoint less than 23°C		1	1	3350		E	
3351	1		PYRETHROID-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	Flammpunkt nicht niedriger als 23 °C	6.1	3			I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3351		E	
3351	2		PYRETHROID-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	Flammpunkt nicht niedriger als 23 °C	6.1	3			II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-E	S-D	B	SW2																			PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3351		E	
3351	3		PYRETHROID-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	Flammpunkt nicht niedriger als 23 °C	6.1	3			III	61	223	274							5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP2	TP28			F-E	S-D	A	SW2																			PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flashpoint not less than 23°C		1	1	3351		E	
3352	1		PYRETHROID-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				I	61	274								0	E5	P001																		T14				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A	B	SW2																			PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3352		E	
3352	2		PYRETHROID-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				II	61	274								100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-A	S-A	B	SW2																			PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3352		E	
3352	3		PYRETHROID-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1				III	61	223	274							5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T7				TP2	TP28			F-A	S-A	A	SW2																			PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1	1	3352		E	
3354	1		INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL, GASFÖRMIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		2.1					274									0	E0	P200																										F-D	S-U	D																				INSECTICIDE GAS, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3354			
3355	1		INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL, GASFÖRMIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		2.3	2.1				274									0	E0	P200																										F-D	S-U	D	SW2																			INSECTICIDE GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3355			
3356	1		SAUERSTOFFGENERATOR, CHEMISCH		5.1					284									0	E0	P500																										F-H	S-Q	D																				OXYGEN GENERATOR, CHEMICAL			0	1	3356			
3357	1		NITROGLYCERIN, GEMISCH, DESENSIBILISIERT, FLÜSSIG, N.A.G.	mit höchstens 30 Masse-% Nitroglycerin	3				II	28	274	288							0	E0	P099																										F-E	S-Y	D																				NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, N.O.S.	with not more than 30% nitroglycerin, by mass		1	1	3357			
3358	1		KÄLTEMASCHINEN	mit entzündbarem und nicht giftigem verflüssigtem Gas	2.1					291									0	E0	P003									PP32																	F-D	S-U	D																				REFRIGERATING MACHINES	containing flammable, non-toxic, liquefied gas		0	1	3358			
3359	1		BEGASTE GÜTERBEFÖRDERUNGSEINHEIT		9					302									0	E0																											F-A	S-D!	B	SW2																			FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT			0	1	3359			
3360	1		FASERN, PFLANZLICH, TROCKEN		4.1					29	123	299	973						0	E0	P003									PP19																	F-A	S-I	A																				FIBRES, VEGETABLE, DRY			0	1	3360			
3361	1		CHLORSILANE, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G.		6.1	8			II	274									0	E0	P010																		T14				TP2	TP7	TP13	TP27	F-A	S-B	C	SW2					SG36	SG49									SGG1				CHLOROSILANES, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3361			
3362	1		CHLORSILANE, GIFTIG, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	3	8		II	274									0	E0	P010																		T14				TP2	TP7	TP13	TP27	F-E	S-C	C	SW2					SG5	SG8	SG36	SG49							SGG1				CHLOROSILANES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3362			
3363	1		GEFÄHRLICHE GÜTER IN GEGENSTÄNDEN		9					301									See SP301	E0	P907																										F-A	S-P!	A																				DANGEROUS GOODS IN ARTICLES			0	1	3363			
3363	2		GEFÄHRLICHE GÜTER IN MASCHINEN		9					301									See SP301	E0	P907																										F-A	S-P!	A																				DANGEROUS GOODS IN MACHINERY			0	1	3363			
3363	3		GEFÄHRLICHE GÜTER IN GERÄTEN		9					301									See SP301	E0	P907																										F-A	S-P!	A																				DANGEROUS GOODS IN APPARATUS			0	1	3363			
3364	1		TRINITROPHENOL, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 10 Masse-% Wasser	4.1				I	28									0	E0	P406									PP24	PP31																F-B	S-J	E						SG7	SG30													TRINITROPHENOL, WETTED	with not less than 10% water, by mass		0	1	3364		-	
3364	2		PIKRINSÄURE, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 10 Masse-% Wasser	4.1				I	28									0	E0	P406									PP24	PP31																F-B	S-J	E						SG7	SG30													PICRIC ACID, WETTED	with not less than 10% water, by mass		0	1	3364		-	
3365	1		TRINITROCHLORBENZEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 10 Masse-% Wasser	4.1				I	28									0	E0	P406									PP24	PP31																F-B	S-J	E						SG7	SG30													TRINITROCHLOROBENZENE, WETTED	with not less than 10% water, by mass		0	1	3365		+	
3365	2		PIKRYLCHLORID, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 10 Masse-% Wasser	4.1				I	28									0	E0	P406									PP24	PP31																F-B	S-J	E						SG7	SG30													PICRYL CHLORIDE, WETTED	with not less than 10% water, by mass		0	1	3365		+	
3366	1		TRINITROTOLUEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 10 Masse-% Wasser	4.1				I	28									0	E0	P406									PP24	PP31																F-B	S-J	E						SG7	SG30													TRINITROTOLUENE, WETTED	with not less than 10% water, by mass		0	1	3366		+	
3366	2		TNT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 10 Masse-% Wasser	4.1				I	28									0	E0	P406									PP24	PP31																F-B	S-J	E						SG7	SG30													TNT, WETTED	with not less than 10% water, by mass		0	1	3366		+	
3367	1		TRINITROBENZEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 10 Masse-% Wasser	4.1				I	28									0	E0	P406									PP24	PP31																F-B	S-J	E						SG7	SG30													TRINITROBENZENE, WETTED	with not less than 10% water, by mass		0	1	3367		+	
3368	1		TRINITROBENZOESÄURE, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 10 Masse-% Wasser	4.1				I	28									0	E0	P406									PP24	PP31																F-B	S-J	E						SG7	SG30													TRINITROBENZOIC ACID, WETTED	with not less than 10% water, by mass		0	1	3368			
3369	1		NATRIUMDINITRO-ortho-CRESOLAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 10 Masse-% Wasser	4.1	6.1		P	I	28									0	E0	P406									PP24	PP31																F-B	S-J	E						SG7	SG30													SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, WETTED	with not less than 10% water, by mass		0	1	3369		+	
3370	1		HARNSTOFFNITRAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 10 Masse-% Wasser	4.1				I	28									0	E0	P406									PP31	PP78																F-B	S-J	E						SG7	SG30													UREA NITRATE, WETTED	with not less than 10% water, by mass		0	1	3370			
3371	1	2-	METHYLBUTANAL		3				II										1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-D	B																			2-	METHYLBUTANAL			0	1	3371			
3373	1		BIOLOGISCHER STOFF, KATEGORIE B		6.2					319	341								0	E0	P650																		T1	BK2			TP1				F-A	S-T	C	SW2	SW18																		BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B			0	1	3373			
3374	1		ACETYLEN, LÖSUNGSMITTELFREI		2.1														0	E0	P200																										F-D!	S-U!	D	SW1	SW2				SG46														ACETYLENE, SOLVENT FREE			0	1	3374		-	
3375	1		AMMONIUMNITRAT-EMULSION	Zwischenprodukt für die Herstellung von Sprengstoffen	5.1				II	309									0	E2	P505														IBC02	B16			T1				TP1	TP9	TP17	TP32	F-H	S-Q	D	SW1					SG16	SG42	SG45	SG47	SG48	SG51	SG56	SG58	SG59	SG61	SGG2				AMMONIUM NITRATE EMULSION	intermediate for blasting explosives		0	1	3375			
3375	2		AMMONIUMNITRAT-SUSPENSION	Zwischenprodukt für die Herstellung von Sprengstoffen	5.1				II	309									0	E2	P505														IBC02	B16			T1				TP1	TP9	TP17	TP32	F-H	S-Q	D	SW1					SG16	SG42	SG45	SG47	SG48	SG51	SG56	SG58	SG59	SG61	SGG2				AMMONIUM NITRATE SUSPENSION	intermediate for blasting explosives		0	1	3375			
3375	3		AMMONIUMNITRAT-GEL	Zwischenprodukt für die Herstellung von Sprengstoffen	5.1				II	309									0	E2	P505														IBC02	B16			T1				TP1	TP9	TP17	TP32	F-H	S-Q	D	SW1					SG16	SG42	SG45	SG47	SG48	SG51	SG56	SG58	SG59	SG61	SGG2				AMMONIUM NITRATE GEL	intermediate for blasting explosives		0	1	3375			
3376	1	4-	NITROPHENYLHYDRAZIN	mit mindestens 30 Masse-% Wasser	4.1				I	28									0	E0	P406									PP26	PP31																F-B	S-J	E						SG7	SG30												4-	NITROPHENYLHYDRAZINE	with not less than 30% water, by mass		0	1	3376			
3377	1		NATRIUMPERBORAT-MONOHYDRAT		5.1				III	967									5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1	BK2	BK3		TP33				F-A	S-Q	A	SW1	SW23		H1		SG59										SGG16				SODIUM PERBORATE MONOHYDRATE			0	1	3377			
3378	1		NATRIUMCARBONAT-PEROXYHYDRAT		5.1				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3	BK2			TP33				F-A	S-Q	A	SW1			H1		SG59										SGG16				SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE			0	1	3378			
3378	2		NATRIUMCARBONAT-PEROXYHYDRAT		5.1				III	967									5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1	BK2	BK3		TP33				F-A	S-Q	A	SW1	SW23		H1		SG59										SGG16				SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE			0	1	3378			
3379	1		DESENSIBILISIERTER EXPLOSIVER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		3				I	274	311								0	E0	P099																										F-E	S-Y	D						SG30														DESENSITIZED EXPLOSIVE, LIQUID, N.O.S.			1	1	3379			
3380	1		DESENSIBILISIERTER EXPLOSIVER FESTER STOFF, N.A.G.		4.1				I	274	311	394							0	E0	P099																										F-B	S-J	D						SG7	SG30													DESENSITIZED EXPLOSIVE, SOLID, N.O.S.			1	1	3380			
3381	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50	6.1				I	274									0	E0	P601																		T22				TP2	TP13			F-A	S-A	D	SW2																			TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50		1	1	3381			
3382	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50	6.1				I	274									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-A	S-A	D	SW2																			TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50		1	1	3382			
3383	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50	6.1	3			I	274									0	E0	P601																		T22				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW2																			TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50		1	1	3383			
3384	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50	6.1	3			I	274									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW2																			TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50		1	1	3384			
3385	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50	6.1	4.3			I	274									0	E0	P601																		T22				TP2	TP13			F-G	S-N	D	SW2			H1		SG26														TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50		1	1	3385			
3386	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50	6.1	4.3			I	274									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-G	S-N	D	SW2			H1		SG26														TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50		1	1	3386			
3387	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50	6.1	5.1			I	274									0	E0	P601																		T22				TP2	TP13			F-A	S-Q	D	SW2																			TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50		1	1	3387			
3388	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50	6.1	5.1			I	274									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-A	S-Q	D	SW2																			TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50		1	1	3388			
3389	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50	6.1	8			I	274									0	E0	P601																		T22				TP2	TP13			F-A	S-B	D	SW2																			TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50		1	1	3389			
3390	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50	6.1	8			I	274									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-A	S-B	D	SW2																			TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50		1	1	3390			
3391	1		PYROPHORER METALLORGANISCHER FESTER STOFF		4.2				I	274									0	E0	P404									PP86									T21				TP7	TP33	TP36		F-G	S-M	D				H1		SG26	SG72													ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC			1	1	3391			
3392	1		PYROPHORER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF		4.2				I	274									0	E0	P400									PP86									T21				TP2	TP7	TP36		F-G	S-M	D				H1		SG26	SG63	SG72												ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC			1	1	3392			
3393	1		PYROPHORER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND		4.2	4.3			I	274									0	E0	P404									PP86									T21				TP7	TP33	TP36	TP41	F-G	S-M	D				H1		SG26	SG35	SG72												ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE			1	1	3393			
3394	1		PYROPHORER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND		4.2	4.3			I	274									0	E0	P400									PP86									T21				TP2	TP7	TP36	TP41	F-G	S-M	D				H1		SG26	SG35	SG63	SG72											ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE			1	1	3394			
3395	1		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF		4.3				I	274									0	E0	P403									PP31									T9				TP7	TP33	TP36	TP41	F-G!	S-N	E	SW2			H1		SG26	SG35	SG72												ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE			1	1	3395			
3395	2		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF		4.3				II	274									500 g	E2	P410									PP31					IBC04				T3				TP33	TP36	TP41		F-G	S-N	E	SW2			H1		SG26	SG35	SG72												ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE			1	1	3395			
3395	3		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF		4.3				III	223	274								1 kg	E1	P410									PP31					IBC06				T1				TP33	TP36	TP41		F-G	S-N	E	SW2			H1		SG26	SG35	SG72												ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE			1	1	3395			
3396	1		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR		4.3	4.1			I	274									0	E0	P403									PP31									T9				TP7	TP33	TP36	TP41	F-G!	S-N	E	SW2			H1		SG26	SG35	SG72												ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE			1	1	3396			
3396	2		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR		4.3	4.1			II	274									500 g	E2	P410									PP31					IBC04				T3				TP33	TP36	TP41		F-G	S-N	E	SW2			H1		SG26	SG35	SG72												ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE			1	1	3396			
3396	3		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR		4.3	4.1			III	223	274								1 kg	E1	P410									PP31					IBC06				T1				TP33	TP36	TP41		F-G	S-N	E	SW2			H1		SG26	SG35	SG72												ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE			1	1	3396			
3397	1		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG		4.3	4.2			I	274									0	E0	P403									PP31									T9				TP7	TP33	TP36	TP41	F-G!	S-N	E	SW2			H1		SG26	SG35	SG72												ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING			1	1	3397			
3397	2		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG		4.3	4.2			II	274									500 g	E2	P410									PP31					IBC04				T3				TP33	TP36	TP41		F-G	S-N	E	SW2			H1		SG26	SG35	SG72												ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING			1	1	3397			
3397	3		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG		4.3	4.2			III	223	274								1 kg	E1	P410									PP31					IBC06				T1				TP33	TP36	TP41		F-G	S-N	E	SW2			H1		SG26	SG35	SG72												ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING			1	1	3397			
3398	1		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF		4.3				I	274									0	E0	P402									PP31									T13				TP2	TP7	TP36	TP41	F-G!	S-N	E	SW2			H1		SG26	SG35	SG72												ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE			1	1	3398			
3398	2		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF		4.3				II	274									500 ml	E2	P001									PP31					IBC01				T7				TP2	TP7	TP36	TP41	F-G	S-N	E	SW2			H1		SG26	SG35	SG72												ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE			1	1	3398			
3398	3		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF		4.3				III	223	274								1 L	E1	P001									PP31					IBC02				T7				TP2	TP7	TP36	TP41	F-G	S-N	E	SW2			H1		SG26	SG35	SG72												ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE			1	1	3398			
3399	1		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR		4.3	3			I	274									0	E0	P402									PP31									T13				TP2	TP7	TP36	TP41	F-G!	S-N	D	SW2			H1		SG26	SG35	SG72												ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE			1	1	3399			
3399	2		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR		4.3	3			II	274									500 ml	E2	P001									PP31					IBC01				T7				TP2	TP7	TP36	TP41	F-G	S-N	D	SW2			H1		SG26	SG35	SG72												ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE			1	1	3399			
3399	3		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR		4.3	3			III	223	274								1 L	E1	P001									PP31					IBC02				T7				TP2	TP7	TP36	TP41	F-G	S-N	E	SW2			H1		SG26	SG35	SG72												ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE			1	1	3399			
3400	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER METALLORGANISCHER FESTER STOFF		4.2				II	274									500 g	E2	P410														IBC06				T3				TP33	TP36			F-A	S-J	C						SG72														ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, SELF-HEATING			1	1	3400			
3400	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER METALLORGANISCHER FESTER STOFF		4.2				III	223	274								1 kg	E1	P002														IBC08				T1				TP33	TP36			F-A	S-J	C						SG72														ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, SELF-HEATING			1	1	3400			
3401	1		ALKALIMETALLAMALGAM, FEST		4.3				I	182									0	E0	P403									PP31									T9				TP7	TP33			F-G!	S-N	D				H1		SG26	SG35									SGG7	SGG11			ALKALI METAL AMALGAM, SOLID			0	1	3401			
3402	1		ERDALKALIMETALLAMALGAM, FEST		4.3				I	183									0	E0	P403									PP31									T9				TP7	TP33			F-G!	S-N	D				H1		SG26	SG35									SGG7	SGG11			ALKALINE EARTH METAL AMALGAM, SOLID			0	1	3402			
3403	1		KALIUMMETALLLEGIERUNGEN, FEST		4.3				I										0	E0	P403									PP31									T9				TP7	TP33			F-G!	S-L	D				H1		SG26	SG35													POTASSIUM METAL ALLOYS, SOLID			0	1	3403			
3404	1		KALIUM-NATRIUM-LEGIERUNGEN, FEST		4.3				I										0	E0	P403									PP31									T9				TP7	TP33			F-G!	S-L	D				H1		SG26	SG35													POTASSIUM SODIUM ALLOYS, SOLID			0	1	3404			
3405	1		BARIUMCHLORAT, LÖSUNG		5.1	6.1			II										1 L	E2	P504														IBC02				T4				TP1				F-H	S-Q	A						SG38	SG49	SG62								SGG4				BARIUM CHLORATE SOLUTION			0	1	3405		E	
3405	2		BARIUMCHLORAT, LÖSUNG		5.1	6.1			III	223									5 L	E1	P001														IBC02				T4				TP1				F-H	S-Q	A						SG38	SG49	SG62								SGG4				BARIUM CHLORATE SOLUTION			0	1	3405		E	
3406	1		BARIUMPERCHLORAT, LÖSUNG		5.1	6.1			II										1 L	E2	P504														IBC02				T4				TP1				F-H	S-Q	A						SG38	SG49	SG62								SGG13				BARIUM PERCHLORATE SOLUTION			0	1	3406		-	
3406	2		BARIUMPERCHLORAT, LÖSUNG		5.1	6.1			III	223									5 L	E1	P001														IBC02				T4				TP1				F-H	S-Q	A						SG38	SG49	SG62								SGG13				BARIUM PERCHLORATE SOLUTION			0	1	3406		-	
3407	1		CHLORAT UND MAGNESIUMCHLORID, MISCHUNG, LÖSUNG		5.1				II										1 L	E2	P504														IBC02				T4				TP1				F-H	S-Q	A						SG38	SG49	SG62								SGG4				CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURE SOLUTION			0	1	3407			
3407	2		CHLORAT UND MAGNESIUMCHLORID, MISCHUNG, LÖSUNG		5.1				III	223									5 L	E1	P504														IBC02				T4				TP1				F-H	S-Q	A						SG38	SG49	SG62								SGG4				CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURE SOLUTION			0	1	3407			
3408	1		BLEIPERCHLORAT, LÖSUNG		5.1	6.1		P	II										1 L	E2	P504														IBC02				T4				TP1				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG7	SGG9	SGG13		LEAD PERCHLORATE SOLUTION			0	1	3408		+	
3408	2		BLEIPERCHLORAT, LÖSUNG		5.1	6.1		P	III	223									5 L	E1	P001														IBC02				T4				TP1				F-H	S-Q	A						SG38	SG49									SGG7	SGG9	SGG13		LEAD PERCHLORATE SOLUTION			0	1	3408		+	
3409	1		CHLORNITROBENZENE, FLÜSSIG		6.1				II	279									100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A																				CHLORONITROBENZENES, LIQUID			0	1	3409		E	
3410	1	4-	CHLOR-o-TOLUIDINHYDROCHLORID, LÖSUNG		6.1				III	223									5 L	E1	P001														IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																			4-	CHLORO-o-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE SOLUTION			0	1	3410		+	
3411	1	beta-	NAPHTHYLAMIN, LÖSUNG		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A																			beta-	NAPHTHYLAMINE SOLUTION			0	1	3411		E	
3411	2	beta-	NAPHTHYLAMIN, LÖSUNG		6.1				III	223									5 L	E1	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A																			beta-	NAPHTHYLAMINE SOLUTION			0	1	3411		E	
3412	1		AMEISENSÄURE	mit mindestens 10 Masse-%, aber höchstens 85 Masse-% Säure	8				II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	A	SW2					SG36	SG49									SGG1				FORMIC ACID	with not less than 10% but not more than 85% acid by mass		0	1	3412		-	
3412	2		AMEISENSÄURE	mit mindestens 5 Masse-%, aber weniger als 10 Masse-% Säure	8				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A	SW2					SG36	SG49									SGG1				FORMIC ACID	with not less than 5% but less than 10% acid by mass		0	1	3412		-	
3413	1		KALIUMCYANID, LÖSUNG		6.1			P	I										0	E5	P001									PP31									T14				TP2	TP13			F-A	S-A!	B						SG35										SGG6				POTASSIUM CYANIDE SOLUTION			0	1	3413		+	
3413	2		KALIUMCYANID, LÖSUNG		6.1			P	II										100 ml	E4	P001									PP31					IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A!	B						SG35										SGG6				POTASSIUM CYANIDE SOLUTION			0	1	3413		E	
3413	3		KALIUMCYANID, LÖSUNG		6.1			P	III	223									5 L	E1	P001	LP01								PP31					IBC03				T7				TP2	TP13	TP28		F-A	S-A!	A						SG35										SGG6				POTASSIUM CYANIDE SOLUTION			0	1	3413		E	
3414	1		NATRIUMCYANID, LÖSUNG		6.1			P	I										0	E5	P001									PP31									T14				TP2	TP13			F-A	S-A!	B						SG35										SGG6				SODIUM CYANIDE SOLUTION			0	1	3414		+	
3414	2		NATRIUMCYANID, LÖSUNG		6.1			P	II										100 ml	E4	P001									PP31					IBC02				T11				TP2	TP13	TP27		F-A	S-A!	B						SG35										SGG6				SODIUM CYANIDE SOLUTION			0	1	3414		E	
3414	3		NATRIUMCYANID, LÖSUNG		6.1			P	III	223									5 L	E1	P001	LP01								PP31					IBC03				T7				TP2	TP13	TP28		F-A	S-A!	A						SG35										SGG6				SODIUM CYANIDE SOLUTION			0	1	3414		E	
3415	1		NATRIUMFLUORID, LÖSUNG		6.1				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A						SG35														SODIUM FLUORIDE SOLUTION			0	1	3415		-	
3416	1		CHLORACETOPHENON, FLÜSSIG		6.1				II										0	E0	P001														IBC02				T7				TP2	TP13			F-A	S-A	D	SW1	SW2		H2																CHLOROACETOPHENONE, LIQUID			0	1	3416			
3417	1		XYLYLBROMID, FEST		6.1				II										0	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-G	D	SW2																			XYLYL BROMIDE, SOLID			0	1	3417			
3418	1	2,4-	TOLUYLENDIAMIN, LÖSUNG		6.1				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																			2,4-	TOLUYLENEDIAMINE SOLUTION			0	1	3418		+	
3419	1		BORTRIFLUORID-ESSIGSÄURE-KOMPLEX, FEST		8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				BORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX, SOLID			0	1	3419			
3420	1		BORTRIFLUORID-PROPIONSÄURE-KOMPLEX, FEST		8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				BORON TRIFLUORIDE PROPIONIC ACID COMPLEX, SOLID			0	1	3420			
3421	1		KALIUMHYDROGENDIFLUORID, LÖSUNG		8	6.1			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	A	SW1	SW2				SG35	SG36	SG49								SGG1				POTASSIUM HYDROGEN DIFLUORIDE SOLUTION			0	1	3421		-	
3421	2		KALIUMHYDROGENDIFLUORID, LÖSUNG		8	6.1			III	223									5 L	E1	P001														IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A	SW1	SW2				SG35	SG36	SG49								SGG1				POTASSIUM HYDROGEN DIFLUORIDE SOLUTION			0	1	3421		-	
3422	1		KALIUMFLUORID, LÖSUNG		6.1				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A						SG35														POTASSIUM FLUORIDE SOLUTION			0	1	3422		-	
3423	1		TETRAMETHYLAMMONIUMHYDROXID, FEST		6.1	8			I	279	409								0	E5	P002														IBC99				T6				TP33				F-A	S-B	A						SG35										SGG2	SGG18			TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE, SOLID			0	1	3423			
3424	1		AMMONIUMDINITRO-o-CRESOLAT, LÖSUNG		6.1			P	II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A!	B						SG15	SG16	SG30	SG63							SGG2				AMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE SOLUTION			0	1	3424		E	
3424	2		AMMONIUMDINITRO-o-CRESOLAT, LÖSUNG		6.1			P	III	223									5 L	E1	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A!	A						SG15	SG16	SG30	SG63							SGG2				AMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE SOLUTION			0	1	3424		E	
3425	1		BROMESSIGSÄURE, FEST		8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				BROMOACETIC ACID, SOLID			0	1	3425		+	
3426	1		ACRYLAMID, LÖSUNG		6.1				III	223									5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A	SW1			H2																ACRYLAMIDE SOLUTION			0	1	3426		-	
3427	1		CHLORBENZYLCHLORIDE, FEST		6.1			P	III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A!	A																				CHLOROBENZYL CHLORIDES, SOLID			0	1	3427			
3428	1	3-	CHLOR-4-METHYLPHENYLISOCYANAT, FEST		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	B	SW2																		3-	CHLORO-4-METHYLPHENYL ISOCYANATE, SOLID			0	1	3428			
3429	1		CHLORTOLUIDINE, FLÜSSIG		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																				CHLOROTOLUIDINES, LIQUID			0	1	3429			
3430	1		XYLENOLE, FLÜSSIG		6.1				II										100 ml	E4	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-A	A																				XYLENOLS, LIQUID			0	1	3430		+	
3431	1		NITROBENZOTRIFLUORIDE, FEST		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A	SW2																			NITROBENZOTRIFLUORIDES, SOLID			0	1	3431		E	
3432	1		POLYCHLORIERTE BIPHENYLE, FEST		9			P	II	305	958								1 kg	E2	P906														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A						SG50														POLYCHLORINATED BIPHENYLS, SOLID			0	1	3432		+	
3434	1		NITROCRESOLE, FLÜSSIG		6.1				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-A	A																				NITROCRESOLS, LIQUID			0	1	3434			
3436	1		HEXAFLUORACETONHYDRAT, FEST		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	B	SW2																			HEXAFLUOROACETONE HYDRATE, SOLID			0	1	3436			
3437	1		CHLORCRESOLE, FEST		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A	SW1			H2																CHLOROCRESOLS, SOLID			0	1	3437		E	
3438	1	alpha-	METHYLBENZYLALKOHOL, FEST		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																			alpha-	METHYLBENZYL ALCOHOL, SOLID			0	1	3438			
3439	1		NITRILE, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1				I	274									0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	B						SG35														NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3439			
3439	2		NITRILE, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1				II	274									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	B						SG35														NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3439			
3439	3		NITRILE, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1				III	223	274								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A						SG35														NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3439			
3440	1		SELENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				I	274									0	E5	P001																		T14				TP2	TP27			F-A	S-A	B																				SELENIUM COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1	1	3440		+	
3440	2		SELENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				II	274									100 ml	E4	P001														IBC02				T11				TP2	TP27			F-A	S-A	B																				SELENIUM COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1	1	3440		+	
3440	3		SELENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1				III	223	274								5 L	E1	P001														IBC03				T7				TP1	TP28			F-A	S-A	A																				SELENIUM COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1	1	3440		+	
3441	1		CHLORDINITROBENZENE, FEST		6.1			P	II	279									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A						SG15														CHLORODINITROBENZENES, SOLID			0	1	3441		+	
3442	1		DICHLORANILINE, FEST		6.1			P	II	279									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A	SW2																			DICHLOROANILINES, SOLID			0	1	3442		+	
3443	1		DINITROBENZENE, FEST		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A						SG15														DINITROBENZENES, SOLID			0	1	3443		+	
3444	1		NICOTINHYDROCHLORID, FEST		6.1				II	43									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				NICOTINE HYDROCHLORIDE, SOLID			0	1	3444		+	
3445	1		NICOTINSULFAT, FEST		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				NICOTINE SULPHATE, SOLID			0	1	3445		+	
3446	1		NITROTOLUENE, FEST		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				NITROTOLUENES, SOLID			0	1	3446		E	
3447	1		NITROXYLENE, FEST		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				NITROXYLENES, SOLID			0	1	3447			
3448	1		STOFF ZUR HERSTELLUNG VON TRÄNENGASEN, FEST, N.A.G.		6.1				I	274									0	E0	P002									PP31									T6				TP33				F-A	S-A	D	SW2																			TEAR GAS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.			1	1	3448			
3448	2		STOFF ZUR HERSTELLUNG VON TRÄNENGASEN, FEST, N.A.G.		6.1				II	274									0	E0	P002									PP31					IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	D	SW2																			TEAR GAS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.			1	1	3448			
3449	1		BROMBENZYLCYANIDE, FEST		6.1				I	138									0	E5	P002									PP31									T6				TP33				F-A	S-A	D	SW1	SW2		H2		SG35										SGG6				BROMOBENZYL CYANIDES, SOLID			0	1	3449			
3450	1		DIPHENYLCHLORARSIN, FEST		6.1			P	I										0	E0	P002									PP31					IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A!	D	SW2																			DIPHENYLCHLOROARSINE, SOLID			0	1	3450		+	
3451	1		TOLUIDINE, FEST		6.1			P	II	279									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																				TOLUIDINES, SOLID			0	1	3451		+	
3452	1		XYLIDINE, FEST		6.1				II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	A																				XYLIDINES, SOLID			0	1	3452		+	
3453	1		PHOSPHORSÄURE, FEST		8				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	A						SG36	SG49									SGG1				PHOSPHORIC ACID, SOLID			0	1	3453		-	
3454	1		DINITROTOLUENE, FEST		6.1			P	II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A!	A																				DINITROTOLUENES, SOLID			0	1	3454		E	
3455	1		CRESOLE, FEST		6.1	8			II										500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	B																				CRESOLS, SOLID			0	1	3455		-	
3456	1		NITROSYLSCHWEFELSÄURE, FEST		8				II										1 kg	E2	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-B	D	SW2					SG6	SG16	SG17	SG19	SG36	SG49					SGG1				NITROSYLSULPHURIC ACID, SOLID			0	1	3456			
3457	1		CHLORNITROTOLUENE, FEST		6.1			P	III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A!	A						SG6	SG8	SG10	SG12											CHLORONITROTOLUENES, SOLID			0	1	3457		E	
3458	1		NITROANISOLE, FEST		6.1				III	279									5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				NITROANISOLES, SOLID			0	1	3458			
3459	1		NITROBROMBENZENE, FEST		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				NITROBROMOBENZENES, SOLID			0	1	3459			
3460	1	N-	ETHYL-N-BENZYLTOLUIDINE, FEST		6.1				III										5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																			N-	ETHYLBENZYLTOLUIDINES, SOLID			0	1	3460			
3462	1		TOXINE, GEWONNEN AUS LEBENDEN ORGANISMEN, FEST, N.A.G.		6.1				I	210	274								0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	B																				TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S.			1	1	3462			
3462	2		TOXINE, GEWONNEN AUS LEBENDEN ORGANISMEN, FEST, N.A.G.		6.1				II	210	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	B																				TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S.			1	1	3462			
3462	3		TOXINE, GEWONNEN AUS LEBENDEN ORGANISMEN, FEST, N.A.G.		6.1				III	210	223	274							5 kg	E1	P002														IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S.			1	1	3462			
3463	1		PROPIONSÄURE	mit mindestens 90 Masse-% Säure	8	3			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-C	A						SG36	SG49									SGG1				PROPIONIC ACID	with not less than 90% acid by mass		0	1	3463		-	
3464	1		ORGANISCHE PHOSPHORVERBINDUNG, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1				I	43	274								0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	B																				ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3464			
3464	2		ORGANISCHE PHOSPHORVERBINDUNG, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1				II	43	274								500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	B																				ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3464			
3464	3		ORGANISCHE PHOSPHORVERBINDUNG, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1				III	43	223	274							5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3464			
3465	1		ORGANISCHE ARSENVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1				I	274									0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	B																				ORGANOARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1	1	3465		+	
3465	2		ORGANISCHE ARSENVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1				II	274									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	B																				ORGANOARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1	1	3465		+	
3465	3		ORGANISCHE ARSENVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1				III	223	274								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				ORGANOARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1	1	3465		+	
3466	1		METALLCARBONYLE, FEST, N.A.G.		6.1				I	274									0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	D	SW2																			METAL CARBONYLS, SOLID, N.O.S.			1	1	3466			
3466	2		METALLCARBONYLE, FEST, N.A.G.		6.1				II	274									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	D	SW2																			METAL CARBONYLS, SOLID, N.O.S.			1	1	3466			
3466	3		METALLCARBONYLE, FEST, N.A.G.		6.1				III	223	274								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	D	SW2																			METAL CARBONYLS, SOLID, N.O.S.			1	1	3466			
3467	1		METALLORGANISCHE VERBINDUNG, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1				I	274									0	E5	P002														IBC07	B1			T6				TP33				F-A	S-A	B																				ORGANOMETALLIC COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3467			
3467	2		METALLORGANISCHE VERBINDUNG, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1				II	274									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-A	B																				ORGANOMETALLIC COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3467			
3467	3		METALLORGANISCHE VERBINDUNG, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1				III	223	274								5 kg	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-A	A																				ORGANOMETALLIC COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1	1	3467			
3468	1		WASSERSTOFF IN EINEM METALLHYDRID-SPEICHERSYSTEM		2.1					321	356								0	E0	P205																										F-D	S-U	D																				HYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM			0	1	3468		-	
3468	2		WASSERSTOFF IN EINEM METALLHYDRID-SPEICHERSYSTEM IN AUSRÜSTUNGEN		2.1					321	356								0	E0	P205																										F-D	S-U	D																				HYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM CONTAINED IN EQUIPMENT			0	1	3468		-	
3468	3		WASSERSTOFF IN EINEM METALLHYDRID-SPEICHERSYSTEM, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT		2.1					321	356								0	E0	P205																										F-D	S-U	D																				HYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM PACKED WITH EQUIPMENT			0	1	3468		-	
3469	1		FARBE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND	(einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage)	3	8			I	163	367								0	E0	P001																		T11				TP2	TP27			F-E	S-C	E	SW2																			PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE	(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)		0	1	3469			
3469	2		FARBZUBEHÖRSTOFFE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND	(einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel)	3	8			I	163	367								0	E0	P001																		T11				TP2	TP27			F-E	S-C	E	SW2																			PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE	(including paint thinning or reducing compound)		0	1	3469			
3469	3		FARBE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND	(einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage)	3	8			II	163	367								1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2	TP8	TP28		F-E	S-C	B	SW2																			PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE	(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)		0	1	3469			
3469	4		FARBZUBEHÖRSTOFFE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND	(einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel)	3	8			II	163	367								1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2	TP8	TP28		F-E	S-C	B	SW2																			PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE	(including paint thinning or reducing compound)		0	1	3469			
3469	5		FARBE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND	(einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage)	3	8			III	163	223	367							5 L	E1	P001														IBC03				T4				TP1	TP29			F-E	S-C	A	SW2																			PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE	(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)		0	1	3469			
3469	6		FARBZUBEHÖRSTOFFE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND	(einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel)	3	8			III	163	223	367							5 L	E1	P001														IBC03				T4				TP1	TP29			F-E	S-C	A	SW2																			PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE	(including paint thinning or reducing compound)		0	1	3469			
3470	1		FARBE, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR	(einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage)	8	3			II	163	367								1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2	TP8	TP28		F-E	S-C	B	SW2																			PAINT, CORROSIVE, FLAMMABLE	(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)		0	1	3470			
3470	2		FARBZUBEHÖRSTOFFE, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR	(einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel)	8	3			II	163	367								1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2	TP8	TP28		F-E	S-C	B	SW2																			PAINT RELATED MATERIAL, CORROSIVE, FLAMMABLE	(including paint thinning or reducing compound)		0	1	3470			
3471	1		HYDROGENDIFLUORIDE, LÖSUNG, N.A.G.		8	6.1			II										1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	A	SW1	SW2				SG35														HYDROGENDIFLUORIDES SOLUTION, N.O.S.			0	1	3471			
3471	2		HYDROGENDIFLUORIDE, LÖSUNG, N.A.G.		8	6.1			III	223									5 L	E1	P001														IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A	SW1	SW2				SG35														HYDROGENDIFLUORIDES SOLUTION, N.O.S.			0	1	3471			
3472	1		CROTONSÄURE, FLÜSSIG		8				III										5 L	E1	P001	LP01													IBC03				T4				TP1				F-A	S-B	A	SW1			H2		SG36	SG49									SGG1				CROTONIC ACID, LIQUID			0	1	3472			
3473	1		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN	mit entzündbaren flüssigen Stoffen	3					328									1 L	E0	P004																										F-E	S-D	A																				FUEL CELL CARTRIDGES	containing flammable liquids		0	1	3473			
3473	2		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRÜSTUNGEN	mit entzündbaren flüssigen Stoffen	3					328									1 L	E0	P004																										F-E	S-D	A																				FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT	containing flammable liquids		0	1	3473			
3473	3		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT	mit entzündbaren flüssigen Stoffen	3					328									1 L	E0	P004																										F-E	S-D	A																				FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT	containing flammable liquids		0	1	3473			
3474	1	1-	HYDROXYBENZOTRIAZOL-MONOHYDRAT		4.1				I										0	E0	P406									PP48																	F-B	S-J	D						SG7	SG30												1-	HYDROXYBENZOTRIAZOLE MONOHYDRATE			0	1	3474		-	
3475	1		ETHANOL UND BENZIN, GEMISCH	mit mehr als 10 % Ethanol	3				II	333									1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-E	E																				ETHANOL AND GASOLINE MIXTURE	with more than 10% ethanol		0	1	3475		E	
3475	2		ETHANOL UND OTTOKRAFTSTOFF, GEMISCH	mit mehr als 10 % Ethanol	3				II	333									1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-E	E																				ETHANOL AND MOTOR SPIRIT MIXTURE	with more than 10% ethanol		0	1	3475		E	
3475	3				3				II	333									1 L	E2	P001														IBC02				T4				TP1				F-E	S-E	E																				ETHANOL AND PETROL MIXTURE	with more than 10% ethanol	Kein deutsches Pendant zur englischen Bezeichnung vorhanden.	0	1	3475		E	
3476	1		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN	mit Wasser reagierende Stoffe enthaltend	4.3					328	334								500 ml oder g	E0	P004																										F-G	S-P	A				H1		SG26														FUEL CELL CARTRIDGES	containing water-reactive substances		0	1	3476			
3476	2		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRÜSTUNGEN	mit Wasser reagierende Stoffe enthaltend	4.3					328	334								500 ml oder g	E0	P004																										F-G	S-P	A				H1		SG26														FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT	containing water-reactive substances		0	1	3476			
3476	3		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT	mit Wasser reagierende Stoffe enthaltend	4.3					328	334								500 ml oder g	E0	P004																										F-G	S-P	A				H1		SG26														FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT	containing water-reactive substances		0	1	3476			
3477	1		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN	ätzende Stoffe enthaltend	8					328	334								1 L oder kg	E0	P004																										F-A	S-B	A																				FUEL CELL CARTRIDGES	containing corrosive substances		0	1	3477			
3477	2		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRÜSTUNGEN	ätzende Stoffe enthaltend	8					328	334								1 L oder kg	E0	P004																										F-A	S-B	A																				FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT	containing corrosive substances		0	1	3477			
3477	3		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT	ätzende Stoffe enthaltend	8					328	334								1 L oder kg	E0	P004																										F-A	S-B	A																				FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT	containing corrosive substances		0	1	3477			
3478	1		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN	verflüssigtes entzündbares Gas enthaltend	2.1					328	338								120 ml	E0	P004																										F-D	S-U	B																				FUEL CELL CARTRIDGES	containing liquefied flammable gas		0	1	3478			
3478	2		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRÜSTUNGEN	verflüssigtes entzündbares Gas enthaltend	2.1					328	338								120 ml	E0	P004																										F-D	S-U	B																				FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT	containing liquefied flammable gas		0	1	3478			
3478	3		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT	verflüssigtes entzündbares Gas enthaltend	2.1					328	338								120 ml	E0	P004																										F-D	S-U	B																				FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT	containing liquefied flammable gas		0	1	3478			
3479	1		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN	Wasserstoff in Metallhydrid enthaltend	2.1					328	339								120 ml	E0	P004																										F-D	S-U	B																				FUEL CELL CARTRIDGES	containing hydrogen in metal hydride		0	1	3479			
3479	2		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRÜSTUNGEN	Wasserstoff in Metallhydrid enthaltend	2.1					328	339								120 ml	E0	P004																										F-D	S-U	B																				FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT	containing hydrogen in metal hydride		0	1	3479			
3479	3		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT	Wasserstoff in Metallhydrid enthaltend	2.1					328	339								120 ml	E0	P004																										F-D	S-U	B																				FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT	containing hydrogen in metal hydride		0	1	3479			
3480	1		LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	(einschließlich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)	9					188	230	310	348	376	377	384	387		0	E0	P903	P908	P909	P910	P911	LP903	LP904	LP905	LP906																		F-A	S-I	A	SW19																			LITHIUM ION BATTERIES	(including lithium ion polymer batteries)		0	1	3480			
3481	1		LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN	(einschließlich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)	9					188	230	310	348	360	376	377	384	387	0	E0	P903	P908	P909	P910	P911	LP903	LP904	LP905	LP906																		F-A	S-I	A	SW19																			LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT	(including lithium ion polymer batteries)		0	1	3481			390
3481	2		LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT	(einschließlich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)	9					188	230	310	348	360	376	377	384	387	0	E0	P903	P910																									F-A	S-I	A	SW19																			LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT	(including lithium ion polymer batteries)	Da die Verpackungsanweisungen P908, P909, P911, LP903, LP904, LP905 und LP906 nicht für Zellen und Batterien gelten, die mit Ausrüstungen verpackt sind, werden diese hier nicht angegeben.	0	1	3481			390
3482	1		ALKALIMETALLDISPERSION, ENTZÜNDBAR		4.3	3			I	182									0	E0	P402									PP31									T13				TP2	TP7	TP42		F-G!	S-N	D				H1		SG26	SG35													ALKALI METAL DISPERSION, FLAMMABLE			0	1	3482			
3482	2		ERDALKALIMETALLDISPERSION, ENTZÜNDBAR		4.3	3			I	183									0	E0	P402									PP31									T13				TP2	TP7	TP42		F-G!	S-N	D				H1		SG26	SG35													ALKALINE EARTH METAL DISPERSION, FLAMMABLE			0	1	3482			
3483	1		ANTIKLOPFMISCHUNG FÜR MOTORKRAFTSTOFF, ENTZÜNDBAR		6.1	3		P	I										0	E0	P602																		T14				TP2	TP13			F-E	S-D!	D	SW1	SW2														SGG7	SGG9			MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE, FLAMMABLE			0	1	3483		+	
3484	1		HYDRAZIN, WÄSSERIGE LÖSUNG, ENTZÜNDBAR	mit mehr als 37 Masse-% Hydrazin	8	3	6.1		I										0	E0	P001																		T10				TP2	TP13			F-E	S-C!	D	SW2					SG5	SG8	SG35								SGG18				HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION, FLAMMABLE	with more than 37% hydrazine, by mass		0	1	3484		E	
3485	1		CALCIUMHYPOCHLORIT, TROCKEN, ÄTZEND		5.1	8		P	II	314									1 kg	E2	P002									PP85																	F-H	S-Q	D	SW1	SW11				SG35	SG38	SG49	SG53	SG60						SGG8				CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY, CORROSIVE			0	1	3485		+	
3485	2		CALCIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG, TROCKEN, ÄTZEND	mit mehr als 39 % aktivem Chlor (8,8 % aktivem Sauerstoff)	5.1	8		P	II	314									1 kg	E2	P002									PP85																	F-H	S-Q	D	SW1	SW11				SG35	SG38	SG49	SG53	SG60						SGG8				CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE	with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen)		0	1	3485		+	
3486	1		CALCIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG, TROCKEN, ÄTZEND	mit mehr als 10 %, aber höchstens 39 % aktivem Chlor	5.1	8		P	III	314									5 kg	E1	P002									PP85																	F-H	S-Q	D	SW1	SW11				SG35	SG38	SG49	SG53	SG60						SGG8				CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE	with more than 10% but not more than 39% available chlorine		0	1	3486		+	
3487	1		CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRATISIERT, ÄTZEND	mit mindestens 5,5 %, aber höchstens 16 % Wasser	5.1	8		P	II	314	322								1 kg	E2	P002									PP85																	F-H	S-Q	D	SW1	SW11				SG35	SG38	SG49	SG53	SG60						SGG8				CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, CORROSIVE	with not less than 5.5% but not more than 16% water		0	1	3487		+	
3487	2		CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRATISIERTE MISCHUNG, ÄTZEND	mit mindestens 5,5 %, aber höchstens 16 % Wasser	5.1	8		P	II	314	322								1 kg	E2	P002									PP85																	F-H	S-Q	D	SW1	SW11				SG35	SG38	SG49	SG53	SG60						SGG8				CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, CORROSIVE	with not less than 5.5% but not more than 16% water		0	1	3487		+	
3487	3		CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRATISIERT, ÄTZEND	mit mindestens 5,5 %, aber höchstens 16 % Wasser	5.1	8		P	III	223	314								5 kg	E1	P002									PP85																	F-H	S-Q	D	SW1	SW11				SG35	SG38	SG49	SG53	SG60						SGG8				CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, CORROSIVE	with not less than 5.5% but not more than 16% water		0	1	3487		+	
3487	4		CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRATISIERTE MISCHUNG, ÄTZEND	mit mindestens 5,5 %, aber höchstens 16 % Wasser	5.1	8		P	III	223	314								5 kg	E1	P002									PP85																	F-H	S-Q	D	SW1	SW11				SG35	SG38	SG49	SG53	SG60						SGG8				CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, CORROSIVE	with not less than 5.5% but not more than 16% water		0	1	3487		+	
3488	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50	6.1	3	8		I	274									0	E0	P601																		T22				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW2					SG5	SG8													TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50		1	1	3488			
3489	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50	6.1	3	8		I	274									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-E	S-D	D	SW2					SG5	SG8													TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50		1	1	3489			
3490	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50	6.1	4.3	3		I	274									0	E0	P601																		T22				TP2	TP13			F-G	S-N	D	SW2			H1		SG5	SG13	SG25	SG26											TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50		1	1	3490			
3491	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50	6.1	4.3	3		I	274									0	E0	P602																		T20				TP2	TP13			F-G	S-N	D	SW2			H1		SG5	SG13	SG25	SG26											TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50		1	1	3491			
3494	1		SCHWEFELREICHES ROHERDÖL, ENTZÜNDBAR, GIFTIG		3	6.1			I	343									0	E0	P001																		T14				TP2	TP13			F-E	S-E	D	SW2																			PETROLEUM SOUR CRUDE OIL, FLAMMABLE, TOXIC			0	1	3494			
3494	2		SCHWEFELREICHES ROHERDÖL, ENTZÜNDBAR, GIFTIG		3	6.1			II	343									1 L	E2	P001														IBC02				T7				TP2				F-E	S-E	D	SW2																			PETROLEUM SOUR CRUDE OIL, FLAMMABLE, TOXIC			0	1	3494			
3494	3		SCHWEFELREICHES ROHERDÖL, ENTZÜNDBAR, GIFTIG		3	6.1			III	343									5 L	E1	P001														IBC03				T4				TP1				F-E	S-E	C	SW2																			PETROLEUM SOUR CRUDE OIL, FLAMMABLE, TOXIC			0	1	3494			
3495	1		IOD		8	6.1			III	279									5 kg	E1	P002														IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-B	B	SW2					SG37														IODINE			0	1	3495		+	
3496	1		BATTERIEN, NICKEL-METALLHYDRID		9					117	963								0	E0	See SP963																										F-A	S-I	A	SW1																			BATTERIES, NICKEL-METAL HYDRIDE			0	1	3496			
3497	1		KRILLMEHL		4.2				II	300									0	E2	P410														IBC06	B21			T3				TP33				F-A	S-J	B	SW27					SG65														KRILL MEAL			0	1	3497			
3497	2		KRILLMEHL		4.2				III	223	300								0	E1	P002	LP02													IBC08	B3			T1				TP33				F-A	S-J	A																				KRILL MEAL			0	1	3497			
3498	1		IODMONOCHLORID, FLÜSSIG		8				II										1 L	E0	P001														IBC02				T7				TP2				F-A	S-B	D	SW2					SG6	SG16	SG17	SG19	SG36	SG49					SGG1				IODINE MONOCHLORIDE, LIQUID			0	1	3498			
3499	1		KONDENSATOR, ELEKTRISCHE DOPPELSCHICHT	(mit einer Energiespeicherkapazität von mehr als 0,3 Wh)	9					361									0	E0	P003																										F-A	S-I	A																				CAPACITOR, ELECTRIC DOUBLE LAYER	(with an energy storage capacity greater than 0.3 Wh)		0	1	3499			
3500	1		CHEMIKALIE UNTER DRUCK, N.A.G.		2.2					274	362								0	E0	P206									PP97									T50				TP4	TP40			F-C	S-V	B																				CHEMICAL UNDER PRESSURE, N.O.S.			1	1	3500			
3501	1		CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		2.1					274	362								0	E0	P206									PP89									T50				TP4	TP40			F-D!	S-U!	D	SW2																			CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3501			
3502	1		CHEMIKALIE UNTER DRUCK, GIFTIG, N.A.G.		2.2	6.1				274	362								0	E0	P206									PP89									T50				TP4	TP40			F-C	S-V!	D	SW2																			CHEMICAL UNDER PRESSURE, TOXIC, N.O.S.			1	1	3502			
3503	1		CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ÄTZEND, N.A.G.		2.2	8				274	362								0	E0	P206									PP89									T50				TP4	TP40			F-C	S-V!	D	SW2																			CHEMICAL UNDER PRESSURE, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3503			
3504	1		CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		2.1	6.1				274	362								0	E0	P206									PP89									T50				TP4	TP40			F-D!	S-U!	D	SW2																			CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1	1	3504			
3505	1		CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.		2.1	8				274	362								0	E0	P206									PP89									T50				TP4	TP40			F-D!	S-U!	D	SW2																			CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3505			
3506	1		QUECKSILBER IN HERGESTELLTEN GEGENSTÄNDEN		8	6.1				366									5 kg	E0	P003									PP90																	F-A	S-B!	B	SW2					SG24														MERCURY CONTAINED IN MANUFACTURED ARTICLES			0	1	3506		+	
3507	1		URANHEXAFLUORID, RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK	mit weniger als 0,1 kg je Versandstück, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt	6.1	7	8		I	317	369								0	E0	P603																										F-I!	S-S!	A	SW12					SG77														URANIUM HEXAFLUORIDE, RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE	less than 0.1 kg per package, non-fissile or fissile-excepted	Hinweis: Laut Sondervorschrift 369 ist das Anbringen eines Gefahrzettels der Klasse 7 nicht erforderlich.	0	1	3507		+	
3508	1		KONDENSATOR, ASYMMETRISCH	(mit einer Energiespeicherkapazität von mehr als 0.3 Wh)	9					372									0	E0	P003																										F-A	S-I	A																				CAPACITOR, ASYMMETRIC	(with an energy storage capacity greater than 0.3Wh)		0	1	3508			
3509	1		ALTVERPACKUNGEN, LEER, UNGEREINIGT		9					968									0	E0																																																	PACKAGINGS, DISCARDED, EMPTY, UNCLEANED			0	1	3509			
3510	1		ADSORBIERTES GAS, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		2.1					274									0	E0	P208																										F-D	S-U	D	SW2																			ADSORBED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3510			
3511	1		ADSORBIERTES GAS, N.A.G.		2.2					274									0	E0	P208																										F-C	S-V	A																				ADSORBED GAS, N.O.S.			1	1	3511			
3512	1		ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, N.A.G.		2.3					274									0	E0	P208																										F-C	S-U	D	SW2																			ADSORBED GAS, TOXIC, N.O.S.			1	1	3512			
3513	1		ADSORBIERTES GAS, OXIDIEREND, N.A.G.		2.2	5.1				274									0	E0	P208																										F-C!	S-W	D																				ADSORBED GAS, OXIDIZING, N.O.S.			1	1	3513			
3514	1		ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		2.3	2.1				274									0	E0	P208																										F-D	S-U	D	SW2																			ADSORBED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.			1	1	3514			
3515	1		ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G.		2.3	5.1				274									0	E0	P208																										F-C!	S-W	D	SW2																			ADSORBED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S.			1	1	3515			
3516	1		ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G.		2.3	8				274	379								0	E0	P208																										F-C	S-U	D	SW2																			ADSORBED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3516			
3517	1		ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.		2.3	2.1	8			274									0	E0	P208																										F-D	S-U	D	SW2					SG4	SG9													ADSORBED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3517			
3518	1		ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, ÄTZEND, N.A.G.		2.3	5.1	8			274									0	E0	P208																										F-C!	S-W	D	SW2					SG6	SG19													ADSORBED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.			1	1	3518			
3519	1		BORTRIFLUORID, ADSORBIERT		2.3	8													0	E0	P208																										F-C	S-U	D	SW2																			BORON TRIFLUORIDE, ADSORBED			0	1	3519		-	
3520	1		CHLOR, ADSORBIERT		2.3	5.1	8												0	E0	P208																										F-C	S-W	D	SW2					SG6	SG19													CHLORINE, ADSORBED			0	1	3520		+	
3521	1		SILICIUMTETRAFLUORID, ADSORBIERT		2.3	8													0	E0	P208																										F-C	S-U	D	SW2																			SILICON TETRAFLUORIDE, ADSORBED			0	1	3521			
3522	1		ARSENWASSERSTOFF, ADSORBIERT		2.3	2.1													0	E0	P208																										F-D	S-U	D	SW2																			ARSINE, ADSORBED			0	1	3522		+	
3522	2		ARSIN, ADSORBIERT		2.3	2.1													0	E0	P208																										F-D	S-U	D	SW2																					Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0	1	3522		+	
3523	1		GERMANIUMWASSERSTOFF, ADSORBIERT		2.3	2.1													0	E0	P208																										F-D	S-U	D	SW2																			GERMANE, ADSORBED			0	1	3523			
3523	2		GERMAN, ADSORBIERT		2.3	2.1													0	E0	P208																										F-D	S-U	D	SW2																					Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0	1	3523			
3524	1		PHOSPHORPENTAFLUORID, ADSORBIERT		2.3	8													0	E0	P208																										F-C	S-U	D	SW2																			PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE, ADSORBED			0	1	3524			
3525	1		PHOSPHORWASSERSTOFF, ADSORBIERT		2.3	2.1													0	E0	P208																										F-D	S-U	D	SW2																			PHOSPHINE, ADSORBED			0	1	3525		+	
3525	2		PHOSPHIN, ADSORBIERT		2.3	2.1													0	E0	P208																										F-D	S-U	D	SW2																					Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0	1	3525		+	
3526	1		SELENWASSERSTOFF, ADSORBIERT		2.3	2.1													0	E0	P208																										F-D	S-U	D	SW2																			HYDROGEN SELENIDE, ADSORBED			0	1	3526		+	
3527	1		POLYESTERHARZ-MEHRKOMPONENTENSYSTEME	festes Grundprodukt	4.1				II	236	340								5 kg	See SP340	P412																										F-A	S-G	B																				POLYESTER RESIN KIT	solid base material		0	1	3527			
3527	2		POLYESTERHARZ-MEHRKOMPONENTENSYSTEME	festes Grundprodukt	4.1				III	236	340								5 kg	See SP340	P412																										F-A	S-G	B																				POLYESTER RESIN KIT	solid base material		0	1	3527			
3528	1		VERBRENNUNGSMOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT		3					363	972								0	E0	P005																										F-E	S-E	E	SW29																			ENGINE, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED			0	1	3528			
3528	2		BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT		3					363	972								0	E0	P005																										F-E	S-E	E	SW29																			ENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED			0	1	3528			
3528	3		VERBRENNUNGSMASCHINE MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT		3					363	972								0	E0	P005																										F-E	S-E	E	SW29																			MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED			0	1	3528			
3528	4		MASCHINE MIT BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT		3					363	972								0	E0	P005																										F-E	S-E	E	SW29																			MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED			0	1	3528			
3529	1		VERBRENNUNGSMOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS		2.1					356	363	972							0	E0	P005																										F-D	S-U	E																				ENGINE, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED			0	1	3529			
3529	2		BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS		2.1					356	363	972							0	E0	P005																										F-D	S-U	E																				ENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED			0	1	3529			
3529	3		VERBRENNUNGSMASCHINE MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS		2.1					356	363	972							0	E0	P005																										F-D	S-U	E																				MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED			0	1	3529			
3529	4		MASCHINE MIT BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS		2.1					356	363	972							0	E0	P005																										F-D	S-U	E																				MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED			0	1	3529			
3530	1		VERBRENNUNGSMOTOR		9			P		363	972								0	E0	P005																										F-A	S-F	A																				ENGINE, INTERNAL COMBUSTION			0	1	3530			
3530	2		VERBRENNUNGSMASCHINE		9			P		363	972								0	E0	P005																										F-A	S-F	A																				MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION			0	1	3530			
3531	1		POLYMERISIERENDER STOFF, FEST, STABILISIERT, N.A.G.		4.1				III	274	386								0	E0	P002									PP92					IBC07	B18			T7				TP4	TP6	TP33		F-J	S-G	D	SW1					SG35	SG36													POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, STABILIZED, N.O.S.			1	1	3531			
3532	1		POLYMERISIERENDER STOFF, FLÜSSIG, STABILISIERT, N.A.G.		4.1				III	274	386								0	E0	P001									PP93					IBC03	B19			T7				TP4	TP6			F-J	S-G	D	SW1					SG35	SG36													POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, STABILIZED, N.O.S.			1	1	3532			
3533	1		POLYMERISIERENDER STOFF, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT, N.A.G.		4.1				III	274	386								0	E0	P002									PP92					IBC07	B18			T7				TP4	TP6	TP33		F-F	S-K	D	SW1	SW3				SG35	SG36													POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S.			1	1	3533			
3534	1		POLYMERISIERENDER STOFF, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT, N.A.G.		4.1				III	274	386								0	E0	P001									PP93					IBC03	B19			T7				TP4	TP6			F-F	S-K	D	SW1	SW3				SG35	SG36													POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S.			1	1	3534			
3535	1		GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	4.1			I	274									0	E5	P002														IBC99				T6				TP33				F-A	S-G	B																				TOXIC SOLID, FLAMMABLE, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3535			
3535	2		GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	4.1			II	274									500 g	E4	P002														IBC08	B4	B21		T3				TP33				F-A	S-G	B																				TOXIC SOLID, FLAMMABLE, INORGANIC, N.O.S.			1	1	3535			
3536	1		LITHIUMBATTERIEN, IN GÜTERBEFÖRDERUNGSEINHEITEN EINGEBAUT	Lithium-Ionen-Batterien oder Lithium-Metall-Batterien	9					389									0	E0																											F-A	S-I	D	SW1	SW2																		LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT	lithium ion batteries or lithium metal batteries		0	1	3536			
3537	1		GEGENSTÄNDE, DIE ENTZÜNDBARES GAS ENTHALTEN, N.A.G.		2.1	See 2.0.6.6				274	310	391							0	E0	P006	LP03																									F-D	S-U!	D	SW2																			ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE GAS, N.O.S.			1	1	3537			
3538	1		GEGENSTÄNDE, DIE NICHT ENTZÜNDBARES, NICHT GIFTIGES GAS ENTHALTEN, N.A.G.		2.2	See 2.0.6.6				274	310	391	396						0	E0	P006	LP03																									F-C	S-V!	A																				ARTICLES CONTAINING NON-FLAMMABLE, NON-TOXIC GAS, N.O.S.			1	1	3538			
3539	1		GEGENSTÄNDE, DIE GIFTIGES GAS ENTHALTEN, N.A.G.		2.3	See 2.0.6.6				274	391								0	E0																											F-C	S-U!																					ARTICLES CONTAINING TOXIC GAS, N.O.S.			1	1	3539			
3540	1		GEGENSTÄNDE, DIE EINEN ENTZÜNDBAREN FLÜSSIGEN STOFF ENTHALTEN, N.A.G.		3	See 2.0.6.6				274	310	391							0	E0	P006	LP03																									F-E	S-D!	B																				ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.			1	1	3540			
3541	1		GEGENSTÄNDE, DIE EINEN ENTZÜNDBAREN FESTEN STOFF ENTHALTEN, N.A.G.		4.1	See 2.0.6.6				274	310	391							0	E0	P006	LP03																									F-A	S-G!	B																				ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE SOLID, N.O.S.			1	1	3541			
3542	1		GEGENSTÄNDE, DIE EINEN SELBSTENTZÜNDLICHEN STOFF ENTHALTEN, N.A.G.		4.2	See 2.0.6.6				274	391								0	E0																											*																						ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE LIABLE TO SPONTANEOUS COMBUSTION, N.O.S.		* Für pyrophore Stoffe: F-G, S-M!, für selbsterhitzungsfähige Stoffe: F-A, S-J!	1	1	3542			
3543	1		GEGENSTÄNDE, DIE EINEN STOFF ENTHALTEN, DER IN BERÜHRUNG MIT WASSER ENTZÜNDBARE GASE ENTWICKELT, N.A.G.		4.3	See 2.0.6.6				274	391								0	E0																											F-G	S-N!																					ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE WHICH IN CONTACT WITH WATER EMITS FLAMMABLE GASES, N.O.S.			1	1	3543			
3544	1		GEGENSTÄNDE, DIE EINEN ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDEN STOFF ENTHALTEN, N.A.G.		5.1	See 2.0.6.6				274	391								0	E0																											F-A	S-Q!																					ARTICLES CONTAINING OXIDIZING SUBSTANCE, N.O.S.			1	1	3544			
3545	1		GEGENSTÄNDE, DIE ORGANISCHES PEROXID ENTHALTEN, N.A.G.		5.2	See 2.0.6.6				274	391								0	E0																											F-J	S-R!																					ARTICLES CONTAINING ORGANIC PEROXIDE, N.O.S.			1	1	3545			
3546	1		GEGENSTÄNDE, DIE EINEN GIFTIGEN STOFF ENTHALTEN, N.A.G.		6.1	See 2.0.6.6				274	310	391							0	E0	P006	LP03																									F-A	S-A!	B	SW2																			ARTICLES CONTAINING TOXIC SUBSTANCE, N.O.S.		Wenn gemäß Sondervorschrift 391 eine Genehmigung der zuständigen Behörde erforderlich ist, wird die Stauung und Handhabung von der zuständigen Behörde festgelegt.	1	1	3546			
3547	1		GEGENSTÄNDE, DIE EINEN ÄTZENDEN STOFF ENTHALTEN, N.A.G.		8	See 2.0.6.6				274	310	391							0	E0	P006	LP03																									F-A	S-B!	B	SW2																			ARTICLES CONTAINING CORROSIVE SUBSTANCE, N.O.S.			1	1	3547			
3548	1		GEGENSTÄNDE, DIE VERSCHIEDENE GEFÄHRLICHE GÜTER ENTHALTEN, N.A.G.		9	See 2.0.6.6				274	310	391							0	E0	P006	LP03																									F-A	S-P!	A																				ARTICLES CONTAINING MISCELLANEOUS DANGEROUS GOODS, N.O.S.			1	1	3548			
3549	1		MEDIZINISCHE ABFÄLLE, KATEGORIE A, GEFÄHRLICH FÜR MENSCHEN	fest	6.2					395	975								0	E0	P622	LP622																									F-A	S-T	E	SW2			H1	H5	SG50														MEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING HUMANS	solid		0	1	3549			
3549	2		MEDIZINISCHE ABFÄLLE, KATEGORIE A, nur GEFÄHRLICH FÜR TIERE	fest	6.2					395	975								0	E0	P622	LP622																									F-A	S-T	E	SW2			H1	H5	SG50														MEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING ANIMALS	only, solid		0	1	3549			
3550	1		COBALTDIHYDROXID-PULVER	mit mindestens 10 % lungengängigen Partikeln	6.1			P	I										0	E5	P002														IBC07	B1	B40		T6				TP33				F-A	S-A	D	SW2																			COBALT DIHYDROXIDE POWDER	containing not less than 10% respirable particles		0	1	3550		+	
3551	1		NATRIUM-IONEN-BATTERIEN	mit einem organischen Elektrolyt	9					188	230	310	348	376	377	384	400	401	0	E0	P903	P908	P909	P910	P911	LP903	LP904	LP905	LP906																		F-A	S-I	A	SW19																			SODIUM ION BATTERIES	with organic electrolyte		0	1	3551			
3552	1		NATRIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN	mit einem organischen Elektrolyt	9					188	230	310	348	360	376	377	384	400	0	E0	P903	P908	P909	P910	P911	LP903	LP904	LP905	LP906																		F-A	S-I	A	SW19																			SODIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT	with organic electrolyte		0	1	3552			401
3552	2		NATRIUM-IONEN-BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT	mit einem organischen Elektrolyt	9					188	230	310	348	360	376	377	384	400	0	E0	P903	P910																									F-A	S-I	A	SW19																			SODIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT	with organic electrolyte		0	1	3552			401
3553	1		DISILAN		2.1														0	E0	P200																										F-D	S-U	D	SW2					SG43	SG46													DISILANE			0	1	3553			
3554	1		GALLIUM IN HERGESTELLTEN GEGENSTÄNDEN		8					366									5 kg	E0	P003									PP90																	F-A	S-B!	B	SW1																			GALLIUM CONTAINED IN MANUFACTURED ARTICLES			0	1	3554			
3555	1		TRIFLUORMETHYLTETRAZOL-NATRIUMSALZ IN ACETON	mit mindestens 68 Masse-% Aceton	3				II	28									0	E0	P303									PP26																	F-E	S-Y	D	SW1	SW11		H2	H3	SG30														TRIFLUOROMETHYLTETRAZOLE-SODIUM SALT IN ACETONE	with not less than 68% acetone, by mass		0	1	3555			
3556	1		FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH LITHIUM-IONEN-BATTERIEN		9					384	388	405	961	962					0	E0	P912																										F-A	S-I	A																				VEHICLE, LITHIUM ION BATTERY POWERED			0	1	3556			
3557	1		FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH LITHIUM-METALL-BATTERIEN		9					384	388	405	961	962					0	E0	P912																										F-A	S-I	A																				VEHICLE, LITHIUM METAL BATTERY POWERED			0	1	3557			
3558	1		FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH NATRIUM-IONEN-BATTERIEN		9					384	388	404	405	961	962	977			0	E0	P912																										F-A	S-I	A																				VEHICLE, SODIUM ION BATTERY POWERED			0	1	3558			
3559	1		FEUERLÖSCHMITTEL-DISPERGIERVORRICHTUNGEN		9					407									0	E0	P902																										F-B	S-X	A																				FIRE SUPPRESSANT DISPERSING DEVICES			0	1	3559			
3560	1		TETRAMETHYLAMMONIUMHYDROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit mindestens 25 % Tetramethylammoniumhydroxid	6.1	8			I	279	408	409							0	E5	P001																		T14				TP2				F-A	S-B	D	SW2					SG35										SGG2	SGG18			TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE AQUEOUS SOLUTION	with not less than 25% tetramethylammonium hydroxide		0	1	3560			
