Die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 müssen erfüllt sein.

Innenverpackungen aus Papier oder Pappe dürfen nicht verwendet werden, wenn sich der Stoff während der Beförderung verflüssigen kann. 
Innenverpackungen aus Kunststoff, Papier oder Pappe müssen staubdicht sein.
Außenverpackungen aus flexiblem Kunststoff (51H) dürfen nur mit flexiblen Innenverpackungen verwendet werden.

Das Höchstvolumen der Großverpackung darf max. 3 m³ betragen.