Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind:

|  Innenverpackung  |       Außenverpackung           |   Art     | Maximal * |
+-------------------+---------------------------------+-----------+-----------+
| Glas         5 kg | Fässer aus Stahl                | 1A1, 1A2  |  125 kg   |
| Kunststoff   5 kg |            Aluminium            | 1B1, 1B2  |  125 kg   |
| Metall       5 kg |            einem anderen Metall | 1N1, 1N2  |  125 kg   |
|                   |            Kunststoff           | 1H1, 1H2  |  125 kg   |
|                   |            Sperrholz            | 1D        |  125 kg   |
|                   |            Pappe                | 1G        |  125 kg   |
|                   +---------------------------------+-----------+-----------+
|                   | Kisten aus Stahl                | 4A        |  125 kg   |
|                   |            Aluminium            | 4B        |  125 kg   |
|                   |            einem anderen Metall | 4N        |  125 kg   |
|                   |            Naturholz            | 4C1       |  125 kg   |
|                   |            Naturholz mit staub- | 4C2       |  125 kg   |
|                   |              dichten Wänden     |           |           |
|                   |            Sperrholz            | 4D        |  125 kg   |
|                   |            Holzfaserwerkstoff   | 4F        |  125 kg   |
|                   |            Pappe                | 4G        |   40 kg   |
|                   |            Schaumstoff          | 4H1       |   60 kg   |
|                   |            starrem Kunststoff   | 4H2       |  125 kg   |
+-------------------+---------------------------------+-----------+-----------+

* Höchste Nettomasse