Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind:

 | zusammengesetzte Verpackungen                         | höchste Nettomasse |
 |-------------------------------------------------------|--------------------|
 | (1) Gefäße aus Glas mit einem höchsten Fassungsraum   |        75 kg       |
 | von 5 Litern in einer Außenverpackung 1A1, 1A2, 1B1,  |                    |
 | 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1,     |                    |
 | 4C2, 4D, 4F, 4G oder 4H2.                             |                    |
 |                                                       |                    |
 | (2) Gefäße aus Kunststoff mit einem höchsten Fas-     |        75 kg       |
 | sungsraum von 30 Litern in einer Außenverpackung 1A1, |                    |
 | 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B,    |                    |
 | 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G oder 4H2.                    |                    |
 |                                                       |                    |
 | (3) Gefäße aus Metall mit einem höchsten Fassungsraum |       125 kg       |
 | von 40 Litern in einer Außenverpackung 1G, 4F oder    |                    |
 | 4G.                                                   |                    |
 |                                                       |                    |
 | (4) Gefäße aus Metall mit einem höchsten Fassungsraum |       225 kg       |
 | von 40 Litern in einer Außenverpackung 1A1, 1A2, 1B1, |                    |
 | 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2,    |                    |
 | 4D oder 4H2.                                          |                    |
 |-------------------------------------------------------|--------------------|