S_UNNR	N_LFDNR	S_VORSILBE	S_NAME	S_SPEZIFIKATION	S_KLASSE	S_KLASSIFIZIERUNGSCODE	S_VP_GRUPPE	S_KENN1	S_KENN2	S_KENN3	S_KENN4	S_SV1	S_SV2	S_SV3	S_SV4	S_SV5	S_SV6	S_SV7	S_SV8	S_SV9	S_SV10	S_SV11	S_BEGRENZTE_MENGEN	S_FREIGEST_MENGEN	S_VERPACKUNGSANW1	S_VERPACKUNGSANW2	S_VERPACKUNGSANW3	S_VERPACKUNGSANW4	S_VERPACKUNGSANW5	S_VERPACKUNGSANW6	S_VERPACKUNGSANW7	S_VERPACKUNGSANW8	S_VERPACKUNGSANW9	S_SV_VP1	S_SV_VP2	S_SV_VP3	S_SV_VP4	S_SV_VP5	S_ZUSAMMENPACKUNG1	S_ZUSAMMENPACKUNG2	S_UN_TANK1	S_UN_TANK2	S_UN_TANK3	S_UN_TANK4	S_SV_UNTANK1	S_SV_UNTANK2	S_SV_UNTANK3	S_SV_UNTANK4	S_TANK_CODE1	S_TANK_CODE2	S_SV_TANK1	S_SV_TANK2	S_SV_TANK3	S_SV_TANK4	S_SV_TANK5	S_SV_TANK6	S_SV_TANK7	S_SV_TANK8	S_SV_TANK9	S_SV_TANK10	S_SV_TANK11	S_SV_TANK12	S_BEFOERDERUNGSKATEGORIE	S_SV_VERSANDSTUECKE1	S_SV_VERSANDSTUECKE2	S_SV_VERSANDSTUECKE3	S_SV_LOSE_SCHUETTUNG1	S_SV_LOSE_SCHUETTUNG2	S_SV_LOSE_SCHUETTUNG3	S_SV_LOSE_SCHUETTUNG4	S_SV_LOSE_SCHUETTUNG5	S_SV_HANDHABUNG1	S_SV_HANDHABUNG2	S_SV_HANDHABUNG3	S_SV_HANDHABUNG4	S_SV_HANDHABUNG5	S_SV_HANDHABUNG6	S_EXPRESSGUT1	S_EXPRESSGUT2	S_GEFAHRNR	S_VORSILBE_E	S_NAME_E	S_SPEZIFIKATION_E	S_BEMERKUNG	N_ERGAENZ_TECH	S_VERTRAEGL_GR	N_VERBOT	N_UNNR	N_SICHERUNG	S_MENGE_SICHERUNG_TANK	S_MENGE_SICHERUNG_LS	S_MENGE_SICHERUNG_VP	S_KENNZ_N
0004	1		AMMONIUMPIKRAT	trocken	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c								PP26					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		AMMONIUM PICRATE	dry		0	D	1	4	1	a)	a)	0	-
0004	2		AMMONIUMPIKRAT	angefeuchtet mit weniger als 10 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112a									PP26					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		AMMONIUM PICRATE	wetted with less than 10% water, by mass		0	D	1	4	1	a)	a)	0	-
0005	1		PATRONEN FÜR WAFFEN	mit Sprengladung	1	1.1F		1	(13)														0	E0	P130	LP101													MP23																								1	W2								CW1								1.1F		CARTRIDGES FOR WEAPONS	with bursting charge		0	F	1	5	1	a)	a)	0	
0006	1		PATRONEN FÜR WAFFEN	mit Sprengladung	1	1.1E		1	(13)														0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP21																								1	W2								CW1								1.1E		CARTRIDGES FOR WEAPONS	with bursting charge		0	E	1	6	1	a)	a)	0	
0007	1		PATRONEN FÜR WAFFEN	mit Sprengladung	1	1.2F		1	(13)														0	E0	P130	LP101													MP23																								1	W2								CW1								1.2F		CARTRIDGES FOR WEAPONS	with bursting charge		0	F	1	7	1	a)	a)	0	
0009	1		MUNITION, BRAND	mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	1.2G		1															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								1	W2								CW1								1.2G		AMMUNITION, INCENDIARY	with or without burster, expelling charge or propelling charge		0	G	1	9	1	a)	a)	0	
0010	1		MUNITION, BRAND	mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	1.3G		1															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								1	W2								CW1								1.3G		AMMUNITION, INCENDIARY	with or without burster, expelling charge or propelling charge		0	G	1	10	0				
0012	1		PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS		1	1.4S		1.4				364											5 kg	E0	P130	LP101													MP23	MP24																							4	W2								CW1						CE1		1.4S		CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE			0	S	1	12	0				
0012	2		PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN		1	1.4S		1.4				364											5 kg	E0	P130	LP101													MP23	MP24																							4	W2								CW1						CE1		1.4S		CARTRIDGES, SMALL ARMS			0	S	1	12	0				
0014	1		PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER		1	1.4S		1.4				364											5 kg	E0	P130	LP101													MP23	MP24																							4	W2								CW1						CE1		1.4S		CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK			0	S	1	14	0				
0014	2		PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN, MANÖVER		1	1.4S		1.4				364											5 kg	E0	P130	LP101													MP23	MP24																							4	W2								CW1						CE1		1.4S		CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK			0	S	1	14	0				
0014	3		PATRONEN FÜR WERKZEUGE, OHNE GESCHOSS		1	1.4S		1.4				364											5 kg	E0	P130	LP101													MP23	MP24																							4	W2								CW1						CE1		1.4S		CARTRIDGES FOR TOOLS, BLANK			0	S	1	14	0				
0015	1		MUNITION, NEBEL	mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	1.2G		1															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								1	W2								CW1								1.2G		AMMUNITION, SMOKE	with or without burster, expelling charge or propelling charge		0	G	1	15	1	a)	a)	0	
0015	2		MUNITION, NEBEL	mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung, mit ätzenden Stoffen	1	1.2G		1	8														0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								1	W2								CW1								1.2G		AMMUNITION, SMOKE	with or without burster, expelling charge or propelling charge, containing corrosive substances		0	G	1	15	1	a)	a)	0	
0015	3		MUNITION, NEBEL	mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung, mit beim Einatmen giftigen Stoffen	1	1.2G		1	6.1														0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								1	W2								CW1	CW28							1.2G		AMMUNITION, SMOKE	with or without burster, expelling charge or propelling charge, containing toxic by inhalation substances		0	G	1	15	1	a)	a)	0	
0016	1		MUNITION, NEBEL	mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	1.3G		1															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								1	W2								CW1								1.3G		AMMUNITION, SMOKE	with or without burster, expelling charge or propelling charge		0	G	1	16	0				
0016	2		MUNITION, NEBEL	mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung, mit ätzenden Stoffen	1	1.3G		1	8														0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								1	W2								CW1								1.3G		AMMUNITION, SMOKE	with or without burster, expelling charge or propelling charge, containing corrosive substances		0	G	1	16	0				
0016	3		MUNITION, NEBEL	mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung, mit beim Einatmen giftigen Stoffen	1	1.3G		1	6.1														0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								1	W2								CW1	CW28							1.3G		AMMUNITION, SMOKE	with or without burster, expelling charge or propelling charge, containing toxic by inhalation substances		0	G	1	16	0				
0018	1		MUNITION, AUGENREIZSTOFF	mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	1.2G		1	6.1	8													0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								1	W2								CW1	CW28							1.2G		AMMUNITION, TEAR-PRODUCING	with burster, expelling charge or propelling charge		0	G	1	18	1	a)	a)	0	
0019	1		MUNITION, AUGENREIZSTOFF	mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	1.3G		1	6.1	8													0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								1	W2								CW1	CW28							1.3G		AMMUNITION, TEAR-PRODUCING	with burster, expelling charge or propelling charge		0	G	1	19	0				
0020	1		MUNITION, GIFTIG	mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	1.2K																																																																												AMMUNITION, TOXIC	with burster, expelling charge or propelling charge	BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	20					
0021	1		MUNITION, GIFTIG	mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	1.3K																																																																												AMMUNITION, TOXIC	with burster, expelling charge or propelling charge	BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	21					
0027	1		SCHWARZPULVER	gekörnt oder in Mehlform	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P113									PP50					MP20	MP24																							1	W2	W3							CW1								1.1D		BLACK POWDER	granular or as a meal		0	D	1	27	1	a)	a)	0	
0027	2				1	1.1D		1	(13)														0	E0	P113									PP50					MP20	MP24																							1	W2	W3							CW1								1.1D		GUNPOWDER	granular or as a meal	Kein deutsches Pendant zur englischen Bezeichnung vorhanden.	0	D	1	27	1	a)	a)	0	
0028	1		SCHWARZPULVER, GEPRESST		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P113									PP51					MP20	MP24																							1	W2								CW1								1.1D		BLACK POWDER, COMPRESSED			0	D	1	28	1	a)	a)	0	
0028	2		SCHWARZPULVER, als PELLETS		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P113									PP51					MP20	MP24																							1	W2								CW1								1.1D		BLACK POWDER, IN PELLETS			0	D	1	28	1	a)	a)	0	
0028	3				1	1.1D		1	(13)														0	E0	P113									PP51					MP20	MP24																							1	W2								CW1								1.1D		GUNPOWDER, COMPRESSED		Kein deutsches Pendant zur englischen Bezeichnung vorhanden.	0	D	1	28	1	a)	a)	0	
0028	4				1	1.1D		1	(13)														0	E0	P113									PP51					MP20	MP24																							1	W2								CW1								1.1D		GUNPOWDER, IN PELLETS		Kein deutsches Pendant zur englischen Bezeichnung vorhanden.	0	D	1	28	1	a)	a)	0	
0029	1		SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH		1	1.1B		1	(13)														0	E0	P131									PP68					MP23																								1	W2								CW1								1.1B		DETONATORS, NON-ELECTRIC	for blasting		0	B	1	29	1	a)	a)	0	
0030	1		SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH		1	1.1B		1	(13)														0	E0	P131														MP23																								1	W2								CW1								1.1B		DETONATORS, ELECTRIC	for blasting		0	B	1	30	1	a)	a)	0	
0033	1		BOMBEN	mit Sprengladung	1	1.1F		1	(13)														0	E0	P130	LP101													MP23																								1	W2								CW1								1.1F		BOMBS	with bursting charge		0	F	1	33	1	a)	a)	0	
0034	1		BOMBEN	mit Sprengladung	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP21																								1	W2								CW1								1.1D		BOMBS	with bursting charge		0	D	1	34	1	a)	a)	0	
0035	1		BOMBEN	mit Sprengladung	1	1.2D		1															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP21																								1	W2								CW1								1.2D		BOMBS	with bursting charge		0	D	1	35	1	a)	a)	0	
0037	1		BOMBEN, BLITZLICHT		1	1.1F		1	(13)														0	E0	P130	LP101													MP23																								1	W2								CW1								1.1F		BOMBS, PHOTO-FLASH			0	F	1	37	1	a)	a)	0	
0038	1		BOMBEN, BLITZLICHT		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP21																								1	W2								CW1								1.1D		BOMBS, PHOTO-FLASH			0	D	1	38	1	a)	a)	0	
0039	1		BOMBEN, BLITZLICHT		1	1.2G		1															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								1	W2								CW1								1.2G		BOMBS, PHOTO-FLASH			0	G	1	39	1	a)	a)	0	
0042	1		ZÜNDVERSTÄRKER	ohne Detonator	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P132a	P132b													MP21																								1	W2								CW1								1.1D		BOOSTERS	without detonator		0	D	1	42	1	a)	a)	0	
0043	1		ZERLEGER	mit Explosivstoff	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P133									PP69					MP21																								1	W2								CW1								1.1D		BURSTERS	explosive		0	D	1	43	1	a)	a)	0	
0044	1		ANZÜNDHÜTCHEN		1	1.4S		1.4															0	E0	P133														MP23	MP24																							4	W2								CW1						CE1		1.4S		PRIMERS, CAP TYPE			0	S	1	44	0				
0048	1		SPRENGKÖRPER		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP21																								1	W2								CW1								1.1D		CHARGES, DEMOLITION			0	D	1	48	1	a)	a)	0	
0049	1		PATRONEN, BLITZLICHT		1	1.1G		1	(13)														0	E0	P135														MP23																								1	W2								CW1								1.1G		CARTRIDGES, FLASH			0	G	1	49	1	a)	a)	0	
0050	1		PATRONEN, BLITZLICHT		1	1.3G		1															0	E0	P135														MP23																								1	W2								CW1								1.3G		CARTRIDGES, FLASH			0	G	1	50	0				
0054	1		PATRONEN, SIGNAL		1	1.3G		1															0	E0	P135														MP23	MP24																							1	W2								CW1								1.3G		CARTRIDGES, SIGNAL			0	G	1	54	0				
0055	1		TREIBLADUNGSHÜLSEN, LEER, MIT TREIBLADUNGSANZÜNDER		1	1.4S		1.4				364											5 kg	E0	P136														MP23																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		CASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER			0	S	1	55	0				
0056	1		WASSERBOMBEN		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP21																								1	W2								CW1								1.1D		CHARGES, DEPTH			0	D	1	56	1	a)	a)	0	
0059	1		HOHLLADUNGEN	ohne Zündmittel	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P137									PP70					MP21																								1	W2								CW1								1.1D		CHARGES, SHAPED	without detonator		0	D	1	59	1	a)	a)	0	
0060	1		FÜLLSPRENGKÖRPER		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P132a	P132b													MP21																								1	W2								CW1								1.1D		CHARGES, SUPPLEMENTARY, EXPLOSIVE			0	D	1	60	1	a)	a)	0	
0065	1		SPRENGSCHNUR	biegsam	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P139									PP71	PP72				MP21																								1	W2								CW1								1.1D		CORD, DETONATING	flexible		0	D	1	65	1	a)	a)	0	
0066	1		ANZÜNDLITZE		1	1.4G		1.4															0	E0	P140														MP23																								2	W2								CW1						CE1		1.4G		CORD, IGNITER			0	G	1	66	0				
0070	1		SCHNEIDVORRICHTUNGEN, KABEL, MIT EXPLOSIVSTOFF		1	1.4S		1.4															0	E0	P134	LP102													MP23																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		CUTTERS, CABLE, EXPLOSIVE			0	S	1	70	0				
0072	1		CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a									PP45					MP20																								1	W2								CW1								1.1D		CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	D	1	72	1	a)	a)	0	
0072	2		CYCLONIT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a									PP45					MP20																								1	W2								CW1								1.1D		CYCLONITE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	D	1	72	1	a)	a)	0	
0072	3		HEXOGEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a									PP45					MP20																								1	W2								CW1								1.1D		HEXOGEN, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	D	1	72	1	a)	a)	0	
0072	4		RDX, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a									PP45					MP20																								1	W2								CW1								1.1D		RDX, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	D	1	72	1	a)	a)	0	
0073	1		DETONATOREN FÜR MUNITION		1	1.1B		1	(13)														0	E0	P133														MP23																								1	W2								CW1								1.1B		DETONATORS FOR AMMUNITION			0	B	1	73	1	a)	a)	0	
0074	1		DIAZODINITROPHENOL, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 40 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	1.1A																																																																												DIAZODINITROPHENOL, WETTED	with not less than 40% water, or mixture of alcohol and water, by mass	BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	74					
0075	1		DIETHYLENGLYCOLDINITRAT, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 25 Masse-% nicht flüchtigem, wasserunlöslichem Phlegmatisierungsmittel	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P115									PP53	PP54	PP57	PP58		MP20																								1	W2								CW1								1.1D		DIETHYLENEGLYCOL DINITRATE, DESENSITIZED	with not less than 25% non-volatile, water-insoluble phlegmatizer, by mass		0	D	1	75	1	a)	a)	0	-
0076	1		DINITROPHENOL	trocken	1	1.1D		1	6.1	(13)													0	E0	P112b	P112c								PP26					MP20																								1	W2	W3							CW1	CW28							1.1D		DINITROPHENOL	dry		0	D	1	76	1	a)	a)	0	+
0076	2		DINITROPHENOL	angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	6.1	(13)													0	E0	P112a									PP26					MP20																								1	W2	W3							CW1	CW28							1.1D		DINITROPHENOL	wetted with less than 15% water, by mass		0	D	1	76	1	a)	a)	0	+
0077	1		DINITROPHENOLATE	der Alkalimetalle, trocken	1	1.3C		1	6.1	(13)													0	E0	P114b									PP26					MP20																								1	W2	W3							CW1	CW28							1.3C		DINITROPHENOLATES	alkali metals, dry		0	C	1	77	1	a)	a)	0	+
0077	2		DINITROPHENOLATE	der Alkalimetalle, angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1	1.3C		1	6.1	(13)													0	E0	P114a									PP26					MP20																								1	W2	W3							CW1	CW28							1.3C		DINITROPHENOLATES	alkali metals, wetted with less than 15% water, by mass		0	C	1	77	1	a)	a)	0	+
0078	1		DINITRORESORCINOL	trocken	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c								PP26					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		DINITRORESORCINOL	dry		0	D	1	78	1	a)	a)	0	
0078	2		DINITRORESORCINOL	angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112a									PP26					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		DINITRORESORCINOL	wetted with less than 15% water, by mass		0	D	1	78	1	a)	a)	0	
0079	1		HEXANITRODIPHENYLAMIN		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		HEXANITRODIPHENYLAMINE			0	D	1	79	1	a)	a)	0	+
0079	2		DIPIKRYLAMIN		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		DIPICRYLAMINE			0	D	1	79	1	a)	a)	0	+
0079	3		HEXYL		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		HEXYL			0	D	1	79	1	a)	a)	0	+
0081	1		SPRENGSTOFF, TYP A		1	1.1D		1	(13)			616	617										0	E0	P116									PP63	PP66				MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A			1	D	1	81	1	a)	a)	0	
0082	1		SPRENGSTOFF, TYP B		1	1.1D		1	(13)			617											0	E0	P116	IBC100								PP61	PP62	B9			MP20																								1	W2	W3	W12						CW1								1.1D		EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B			1	D	1	82	1	a)	a)	0	
0083	1		SPRENGSTOFF, TYP C		1	1.1D		1	(15)			267	617										0	E0	P116														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C			1	D	1	83	1	a)	a)	0	
0084	1		SPRENGSTOFF, TYP D		1	1.1D		1	(13)			617											0	E0	P116														MP20																								1	W2								CW1								1.1D		EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE D			1	D	1	84	1	a)	a)	0	
0092	1		LEUCHTKÖRPER, BODEN		1	1.3G		1															0	E0	P135														MP23																								1	W2								CW1								1.3G		FLARES, SURFACE			0	G	1	92	0				
0093	1		LEUCHTKÖRPER, LUFTFAHRZEUG		1	1.3G		1															0	E0	P135														MP23																								1	W2								CW1								1.3G		FLARES, AERIAL			0	G	1	93	0				
0094	1		BLITZLICHTPULVER		1	1.1G		1	(13)														0	E0	P113									PP49					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1G		FLASH POWDER			0	G	1	94	1	a)	a)	0	
0099	1		LOCKERUNGSSPRENGGERÄTE MIT EXPLOSIVSTOFF	für Erdölbohrungen, ohne Zündmittel	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P134	LP102													MP21																								1	W2								CW1								1.1D		FRACTURING DEVICES, EXPLOSIVE	without detonator, for oil wells		0	D	1	99	1	a)	a)	0	
0101	1		STOPPINEN, NICHT SPRENGKRÄFTIG		1	1.3G		1															0	E0	P140									PP74	PP75				MP23																								1	W2								CW1								1.3G		FUSE, NON-DETONATING			0	G	1	101	0				
0102	1		SPRENGSCHNUR	mit Metallmantel	1	1.2D		1															0	E0	P139									PP71					MP21																								1	W2								CW1								1.2D		CORD, DETONATING	metal clad		0	D	1	102	1	a)	a)	0	
0102	2				1	1.2D		1															0	E0	P139									PP71					MP21																								1	W2								CW1								1.2D		FUSE, DETONATING	metal clad	Kein deutsches Pendant zur englischen Bezeichnung vorhanden.	0	D	1	102	1	a)	a)	0	
0103	1		ANZÜNDSCHNUR	rohrförmig, mit Metallmantel	1	1.4G		1.4															0	E0	P140														MP23																								2	W2								CW1								1.4G		FUSE, IGNITER	tubular, metal clad		0	G	1	103	0				
0104	1		SPRENGSCHNUR MIT GERINGER WIRKUNG	mit Metallmantel	1	1.4D		1.4															0	E0	P139									PP71					MP21																								2	W2								CW1								1.4D		CORD, DETONATING, MILD EFFECT	metal clad		0	D	1	104	1	a)	a)	0	
0104	2				1	1.4D		1.4															0	E0	P139									PP71					MP21																								2	W2								CW1								1.4D		FUSE, DETONATING, MILD EFFECT	metal clad	Kein deutsches Pendant zur englischen Bezeichnung vorhanden.	0	D	1	104	1	a)	a)	0	
0105	1		ANZÜNDSCHNUR		1	1.4S		1.4															0	E0	P140									PP73					MP23																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		FUSE, SAFETY			0	S	1	105	0				
0105	2		SICHERHEITSZÜNDSCHNUR		1	1.4S		1.4															0	E0	P140									PP73					MP23																								4	W2								CW1						CE1		1.4S				Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0	S	1	105	0				
0106	1		ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG		1	1.1B		1	(13)														0	E0	P141														MP23																								1	W2								CW1								1.1B		FUZES, DETONATING			0	B	1	106	1	a)	a)	0	
0107	1		ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG		1	1.2B		1	(13)														0	E0	P141														MP23																								1	W2								CW1								1.2B		FUZES, DETONATING			0	B	1	107	1	a)	a)	0	
0110	1		GRANATEN, ÜBUNG	Hand oder Gewehr	1	1.4S		1.4															0	E0	P141														MP23																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		GRENADES, PRACTICE	hand or rifle		0	S	1	110	0				
0113	1		GUANYLNITROSAMINOGUANYLIDENHYDRAZIN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 30 Masse-% Wasser	1	1.1A																																																																												GUANYLNITROSAMINOGUANYLIDENE HYDRAZINE, WETTED	with not less than 30% water, by mass	BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	113					
0114	1		GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 30 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	1.1A																																																																												GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZENE, WETTED	with not less than 30% water, or mixture of alcohol and water, by mass	BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	114					
0114	2		TETRACEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 30 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	1.1A																																																																												TETRAZENE, WETTED	with not less than 30% water, or mixture of alcohol and water, by mass	BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	114					
0118	1		HEXOLIT	trocken	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		HEXOLITE	dry		0	D	1	118	1	a)	a)	0	
0118	2		HEXOTOL	trocken	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		HEXOTOL	dry		0	D	1	118	1	a)	a)	0	
0118	3		HEXOLIT	angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		HEXOLITE	wetted with less than 15% water, by mass		0	D	1	118	1	a)	a)	0	
0118	4		HEXOTOL	angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		HEXOTOL	wetted with less than 15% water, by mass		0	D	1	118	1	a)	a)	0	
0121	1		ANZÜNDER		1	1.1G		1	(13)														0	E0	P142														MP23																								1	W2								CW1								1.1G		IGNITERS			0	G	1	121	1	a)	a)	0	
0124	1		PERFORATIONSHOHLLADUNGSTRÄGER, GELADEN	für Erdölbohrlöcher, ohne Zündmittel	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P101														MP21																								1	W2								CW1								1.1D		JET PERFORATING GUNS, CHARGED	oil well, without detonator		0	D	1	124	1	a)	a)	0	
0129	1		BLEIAZID, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	1.1A																																																																												LEAD AZIDE, WETTED	with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass	BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	129					
0130	1		BLEISTYPHNAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	1.1A																																																																												LEAD STYPHNATE, WETTED	with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass	BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	130					
0130	2		BLEITRINITRORESORCINAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	1.1A																																																																												LEAD TRINITRORESORCINATE, WETTED	with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass	BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	130					
0131	1		ANZÜNDER, ANZÜNDSCHNUR		1	1.4S		1.4															0	E0	P142														MP23																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		LIGHTERS, FUSE			0	S	1	131	0				
0132	1		DEFLAGRIERENDE METALLSALZE AROMATISCHER NITROVERBINDUNGEN, N.A.G.		1	1.3C		1	(13)			274											0	E0	P114a	P114b								PP26					MP2																								1	W2	W3							CW1								1.3C		DEFLAGRATING METAL SALTS OF AROMATIC NITRODERIVATIVES, N.O.S.			1	C	1	132	1	a)	a)	0	
0133	1		MANNITOLHEXANITRAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 40 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a														MP20																								1	W2								CW1								1.1D		MANNITOL HEXANITRATE, WETTED	with not less than 40% water, or mixture of alcohol and water, by mass		0	D	1	133	1	a)	a)	0	-
0133	2		NITROMANNITOL, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 40 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a														MP20																								1	W2								CW1								1.1D		NITROMANNITE, WETTED	with not less than 40% water, or mixture of alcohol and water, by mass		0	D	1	133	1	a)	a)	0	-
0135	1		QUECKSILBERFULMINAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	1.1A																																																																												MERCURY FULMINATE, WETTED	with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass	BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	135					
0136	1		MINEN	mit Sprengladung	1	1.1F		1	(13)														0	E0	P130	LP101													MP23																								1	W2								CW1								1.1F		MINES	with bursting charge		0	F	1	136	1	a)	a)	0	
0137	1		MINEN	mit Sprengladung	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP21																								1	W2								CW1								1.1D		MINES	with bursting charge		0	D	1	137	1	a)	a)	0	
0138	1		MINEN	mit Sprengladung	1	1.2D		1															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP21																								1	W2								CW1								1.2D		MINES	with bursting charge		0	D	1	138	1	a)	a)	0	
0143	1		NITROGLYCERIN, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 40 Masse-% nicht flüchtigem, wasserunlöslichem Phlegmatisierungsmittel	1	1.1D		1	(6.1)	(15)		266	271										0	E0	P115									PP53	PP54	PP57	PP58		MP20																								1	W2								CW1	CW28							1.1D		NITROGLYCERIN, DESENSITIZED	with not less than 40% non-volatile water-insoluble phlegmatizer, by mass	Ob ein Nebengefahrzettel nach Muster 6.1 erforderlich ist, ist vom Anteil des Phlegmatisierungsmittels abhängig (siehe Sondervorschrift 271). Wenn kein Nebengefahrzettel nach Muster 1 erforderlich ist, muss auch die Sondervorschrift CW28 in Spalte (18) nicht beachtet werden.	0	D	1	143	1	a)	a)	0	E
0144	1		NITROGLYCERIN, LÖSUNG IN ALKOHOL	mit mehr als 1 %, aber nicht mehr als 10 % Nitroglycerin	1	1.1D		1	(13)			358											0	E0	P115									PP45	PP55	PP56	PP59	PP60	MP20																								1	W2								CW1								1.1D		NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL	with more than 1% but not more than 10% nitroglycerin		0	D	1	144	1	a)	a)	0	E
0146	1		NITROSTÄRKE	trocken	1	1.1D		1	(15)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		NITROSTARCH	dry		0	D	1	146	1	a)	a)	0	
0146	2		NITROSTÄRKE	angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(15)														0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		NITROSTARCH	wetted with less than 20% water, by mass		0	D	1	146	1	a)	a)	0	
0147	1		NITROHARNSTOFF		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		NITRO UREA			0	D	1	147	1	a)	a)	0	
0150	1		PENTAERYTHRITTETRANITRAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 25 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		PENTAERYTHRITE TETRANITRATE, WETTED	with not less than 25% water, by mass		0	D	1	150	1	a)	a)	0	-
0150	2		PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 25 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE, WETTED	with not less than 25% water, by mass		0	D	1	150	1	a)	a)	0	-
0150	3		PETN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 25 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		PETN, WETTED	with not less than 25% water, by mass		0	D	1	150	1	a)	a)	0	-
0150	4		PENTAERYTHRITTETRANITRAT, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 15 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a	P112b													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		PENTAERYTHRITE TETRANITRATE, DESENSITIZED	with not less than 15% phlegmatizer, by mass		0	D	1	150	1	a)	a)	0	-
0150	5		PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 15 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a	P112b													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE, DESENSITIZED	with not less than 15% phlegmatizer, by mass		0	D	1	150	1	a)	a)	0	-
0150	6		PETN, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 15 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a	P112b													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		PETN, DESENSITIZED	with not less than 15% phlegmatizer, by mass		0	D	1	150	1	a)	a)	0	-
0151	1		PENTOLIT	trocken	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		PENTOLITE	dry		0	D	1	151	1	a)	a)	0	
0151	2		PENTOLIT	angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		PENTOLITE	wetted with less than 15% water, by mass		0	D	1	151	1	a)	a)	0	
0153	1		TRINITROANILIN		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TRINITROANILINE			0	D	1	153	1	a)	a)	0	
0153	2		PIKRAMID		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		PICRAMIDE			0	D	1	153	1	a)	a)	0	
0154	1		TRINITROPHENOL	trocken	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c								PP26					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TRINITROPHENOL	dry		0	D	1	154	1	a)	a)	0	-
0154	2		PIKRINSÄURE	trocken	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c								PP26					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		PICRIC ACID	dry		0	D	1	154	1	a)	a)	0	-
0154	3		TRINITROPHENOL	angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112a									PP26					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TRINITROPHENOL	wetted with less than 30% water, by mass		0	D	1	154	1	a)	a)	0	-
0154	4		PIKRINSÄURE	angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112a									PP26					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		PICRIC ACID	wetted with less than 30% water, by mass		0	D	1	154	1	a)	a)	0	-
0155	1		TRINITROCHLORBENZEN		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TRINITROCHLOROBENZENE			0	D	1	155	1	a)	a)	0	+
0155	2		PIKRYLCHLORID		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		PICRYL CHLORIDE			0	D	1	155	1	a)	a)	0	+
0159	1		PULVERROHMASSE, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 25 Masse-% Wasser	1	1.3C		1	(13)			266											0	E0	P111									PP43					MP20																								1	W2								CW1								1.3C		POWDER CAKE, WETTED	with not less than 25% water, by mass		0	C	1	159	1	a)	a)	0	
0159	2				1	1.3C		1	(13)			266											0	E0	P111									PP43					MP20																								1	W2								CW1								1.3C		POWDER PASTE, WETTED	with not less than 25% water, by mass	Kein deutsches Pendant zur englischen Bezeichnung vorhanden.	0	C	1	159	1	a)	a)	0	
0160	1		TREIBLADUNGSPULVER		1	1.1C		1	(15)														0	E0	P114b									PP50	PP52				MP20	MP24																							1	W2	W3							CW1								1.1C		POWDER, SMOKELESS			0	C	1	160	1	a)	a)	0	
0161	1		TREIBLADUNGSPULVER		1	1.3C		1	(13)														0	E0	P114b									PP50	PP52				MP20	MP24																							1	W2	W3							CW1								1.3C		POWDER, SMOKELESS			0	C	1	161	1	a)	a)	0	
0167	1		GESCHOSSE	mit Sprengladung	1	1.1F		1	(13)														0	E0	P130	LP101													MP23																								1	W2								CW1								1.1F		PROJECTILES	with bursting charge		0	F	1	167	1	a)	a)	0	
0168	1		GESCHOSSE	mit Sprengladung	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP21																								1	W2								CW1								1.1D		PROJECTILES	with bursting charge		0	D	1	168	1	a)	a)	0	
0169	1		GESCHOSSE	mit Sprengladung	1	1.2D		1															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP21																								1	W2								CW1								1.2D		PROJECTILES	with bursting charge		0	D	1	169	1	a)	a)	0	
0171	1		MUNITION, LEUCHT	mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	1.2G		1															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								1	W2								CW1								1.2G		AMMUNITION, ILLUMINATING	with or without burster, expelling charge or propelling charge		0	G	1	171	1	a)	a)	0	
0173	1		AUSLÖSEVORRICHTUNGEN MIT EXPLOSIVSTOFF		1	1.4S		1.4															0	E0	P134	LP102													MP23																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		RELEASE DEVICES, EXPLOSIVE			0	S	1	173	0				
0174	1		SPRENGNIETE		1	1.4S		1.4															0	E0	P134	LP102													MP23																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		RIVETS, EXPLOSIVE			0	S	1	174	0				
0180	1		RAKETEN	mit Sprengladung	1	1.1F		1	(13)														0	E0	P130	LP101													MP23																								1	W2								CW1								1.1F		ROCKETS	with bursting charge		0	F	1	180	1	a)	a)	0	
0181	1		RAKETEN	mit Sprengladung	1	1.1E		1	(13)														0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP21																								1	W2								CW1								1.1E		ROCKETS	with bursting charge		0	E	1	181	1	a)	a)	0	
0182	1		RAKETEN	mit Sprengladung	1	1.2E		1															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP21																								1	W2								CW1								1.2E		ROCKETS	with bursting charge		0	E	1	182	1	a)	a)	0	
0183	1		RAKETEN	mit inertem Kopf	1	1.3C		1															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP22																								1	W2								CW1								1.3C		ROCKETS	with inert head		0	C	1	183	1	a)	a)	0	
0186	1		RAKETENMOTOREN		1	1.3C		1															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP22	MP24																							1	W2								CW1								1.3C		ROCKET MOTORS			0	C	1	186	1	a)	a)	0	
0190	1		EXPLOSIVSTOFF, MUSTER	außer Initialsprengstoff	1							16	274										0	E0	P101														MP2																								0	W2								CW1										SAMPLES, EXPLOSIVE	other than initiating explosive		1		1	190	0				
0191	1		SIGNALKÖRPER, HAND		1	1.4G		1.4															0	E0	P135														MP23	MP24																							2	W2								CW1								1.4G		SIGNAL DEVICES, HAND			0	G	1	191	0				
0192	1		KNALLKAPSELN, EISENBAHN		1	1.1G		1	(13)														0	E0	P135														MP23																								1	W2								CW1								1.1G		SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE			0	G	1	192	1	a)	a)	0	
0193	1		KNALLKAPSELN, EISENBAHN		1	1.4S		1.4															0	E0	P135														MP23																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE			0	S	1	193	0				
0194	1		SIGNALKÖRPER, SEENOT		1	1.1G		1	(13)														0	E0	P135														MP23	MP24																							1	W2								CW1								1.1G		SIGNALS, DISTRESS	ship		0	G	1	194	1	a)	a)	0	
0195	1		SIGNALKÖRPER, SEENOT		1	1.3G		1															0	E0	P135														MP23	MP24																							1	W2								CW1								1.3G		SIGNALS, DISTRESS	ship		0	G	1	195	0				
0196	1		SIGNALKÖRPER, RAUCH		1	1.1G		1	(13)														0	E0	P135														MP23																								1	W2								CW1								1.1G		SIGNALS, SMOKE			0	G	1	196	1	a)	a)	0	
0197	1		SIGNALKÖRPER, RAUCH		1	1.4G		1.4															0	E0	P135														MP23	MP24																							2	W2								CW1								1.4G		SIGNALS, SMOKE			0	G	1	197	0				
0204	1		FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF		1	1.2F		1	(13)														0	E0	P134	LP102													MP23																								1	W2								CW1								1.2F		SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE			0	F	1	204	1	a)	a)	0	
0207	1		TETRANITROANILIN		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TETRANITROANILINE			0	D	1	207	1	a)	a)	0	
0208	1		TRINITROPHENYLMETHYLNITRAMIN		1	1.1D		1	(15)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TRINITROPHENYLMETHYLNITRAMINE			0	D	1	208	1	a)	a)	0	-
0208	2		TETRYL		1	1.1D		1	(15)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TETRYL			0	D	1	208	1	a)	a)	0	-
0209	1		TRINITROTOLUEN	trocken	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c								PP46					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TRINITROTOLUENE	dry		0	D	1	209	1	a)	a)	0	+
0209	2		TNT	trocken	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c								PP46					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TNT	dry		0	D	1	209	1	a)	a)	0	+
0209	3		TRINITROTOLUEN	angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c								PP46					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TRINITROTOLUENE	wetted with less than 30% water, by mass	In Spalte 8 fehlt in der Vorschrift die Verpackungsmethode P112a, die für angefeuchtete feste Stoffe gilt. Diese Information wurde an die entsprechenden Experten der BAM weitergeleitet, um eine Änderung der Vorschrift zu initiieren.	0	D	1	209	1	a)	a)	0	+
0209	4		TNT	angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c								PP46					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TNT	wetted with less than 30% water, by mass	In Spalte 8 fehlt in der Vorschrift die Verpackungsmethode P112a, die für angefeuchtete feste Stoffe gilt. Diese Information wurde an die entsprechenden Experten der BAM weitergeleitet, um eine Änderung der Vorschrift zu initiieren.	0	D	1	209	1	a)	a)	0	+
0212	1		LEUCHTSPURKÖRPER FÜR MUNITION		1	1.3G		1															0	E0	P133									PP69					MP23																								1	W2								CW1								1.3G		TRACERS FOR AMMUNITION			0	G	1	212	0				
0213	1		TRINITROANISOL		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TRINITROANISOLE			0	D	1	213	1	a)	a)	0	+
0214	1		TRINITROBENZEN	trocken	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TRINITROBENZENE	dry		0	D	1	214	1	a)	a)	0	+
0214	2		TRINITROBENZEN	angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TRINITROBENZENE	wetted with less than 30% water, by mass		0	D	1	214	1	a)	a)	0	+
0215	1		TRINITROBENZOESÄURE	trocken	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TRINITROBENZOIC ACID	dry		0	D	1	215	1	a)	a)	0	
0215	2		TRINITROBENZOESÄURE	angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TRINITROBENZOIC ACID	wetted with less than 30% water, by mass		0	D	1	215	1	a)	a)	0	
0216	1		TRINITRO-m-CRESOL		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c								PP26					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TRINITRO-m-CRESOL			0	D	1	216	1	a)	a)	0	-
0217	1		TRINITRONAPHTHALEN		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TRINITRONAPHTHALENE			0	D	1	217	1	a)	a)	0	
0218	1		TRINITROPHENETOL		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TRINITROPHENETOLE			0	D	1	218	1	a)	a)	0	
0219	1		TRINITRORESORCINOL	trocken	1	1.1D		1	(15)														0	E0	P112b	P112c								PP26					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TRINITRORESORCINOL	dry		0	D	1	219	1	a)	a)	0	-
0219	2		STYPHNINSÄURE	trocken	1	1.1D		1	(15)														0	E0	P112b	P112c								PP26					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		STYPHNIC ACID	dry		0	D	1	219	1	a)	a)	0	-
0219	3		TRINITRORESORCINOL	angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	1.1D		1	(15)														0	E0	P112a									PP26					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TRINITRORESORCINOL	wetted with less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass		0	D	1	219	1	a)	a)	0	-
0219	4		STYPHNINSÄURE	angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	1.1D		1	(15)														0	E0	P112a									PP26					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		STYPHNIC ACID	wetted with less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass		0	D	1	219	1	a)	a)	0	-
0220	1		HARNSTOFFNITRAT	trocken	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		UREA NITRATE	dry		0	D	1	220	1	a)	a)	0	
0220	2		HARNSTOFFNITRAT	angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		UREA NITRATE	wetted with less than 20% water, by mass		0	D	1	220	1	a)	a)	0	
0221	1		GEFECHTSKÖPFE, TORPEDO	mit Sprengladung	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP21																								1	W2								CW1								1.1D		WARHEADS, TORPEDO	with bursting charge		0	D	1	221	1	a)	a)	0	
0222	1		AMMONIUMNITRAT		1	1.1D		1	(13)			370											0	E0	P112b	P112c	IBC100							PP47	B3	B17			MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		AMMONIUM NITRATE			0	D	1	222	1	a)	a)	0	
0224	1		BARIUMAZID	trocken oder angefeuchtet mit weniger als 50 Masse-% Wasser	1	1.1A																																																																												BARIUM AZIDE	dry or wetted with less than 50% water, by mass	BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	224					
0225	1		ZÜNDVERSTÄRKER, MIT DETONATOR		1	1.1B		1	(13)														0	E0	P133									PP69					MP23																								1	W2								CW1								1.1B		BOOSTERS WITH DETONATOR			0	B	1	225	1	a)	a)	0	
0226	1		CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a									PP45					MP20																								1	W2								CW1								1.1D		CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	D	1	226	1	a)	a)	0	
0226	2		HMX, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a									PP45					MP20																								1	W2								CW1								1.1D		HMX, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	D	1	226	1	a)	a)	0	
0226	3		OKTOGEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a									PP45					MP20																								1	W2								CW1								1.1D		OCTOGEN, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	D	1	226	1	a)	a)	0	
0234	1		NATRIUMDINITROORTHOCRESOLAT	trocken	1	1.3C		1	(13)														0	E0	P114b									PP26					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.3C		SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE	dry		0	C	1	234	1	a)	a)	0	+
0234	2		NATRIUMDINITROORTHOCRESOLAT	angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1	1.3C		1	(13)														0	E0	P114a									PP26					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.3C		SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE	wetted with less than 15% water, by mass		0	C	1	234	1	a)	a)	0	+
0235	1		NATRIUMPIKRAMAT	trocken	1	1.3C		1	(13)														0	E0	P114b									PP26					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.3C		SODIUM PICRAMATE	dry		0	C	1	235	1	a)	a)	0	
0235	2		NATRIUMPIKRAMAT	angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser	1	1.3C		1	(13)														0	E0	P114a									PP26					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.3C		SODIUM PICRAMATE	wetted with less than 20% water, by mass		0	C	1	235	1	a)	a)	0	
0236	1		ZIRKONIUMPIKRAMAT	trocken	1	1.3C		1	(13)														0	E0	P114b									PP26					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.3C		ZIRCONIUM PICRAMATE	dry		0	C	1	236	1	a)	a)	0	
0236	2		ZIRKONIUMPIKRAMAT	angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser	1	1.3C		1	(13)														0	E0	P114a									PP26					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.3C		ZIRCONIUM PICRAMATE	wetted with less than 20% water, by mass		0	C	1	236	1	a)	a)	0	
0237	1		SCHNEIDLADUNG, BIEGSAM, GESTRECKT		1	1.4D		1.4															0	E0	P138														MP21																								2	W2								CW1								1.4D		CHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, LINEAR			0	D	1	237	1	a)	a)	0	
0238	1		RAKETEN, LEINENWURF		1	1.2G		1															0	E0	P130	LP101													MP23	MP24																							1	W2								CW1								1.2G		ROCKETS, LINE-THROWING			0	G	1	238	1	a)	a)	0	
0240	1		RAKETEN, LEINENWURF		1	1.3G		1															0	E0	P130	LP101													MP23	MP24																							1	W2								CW1								1.3G		ROCKETS, LINE-THROWING			0	G	1	240	0				
0241	1		SPRENGSTOFF, TYP E		1	1.1D		1	(13)			617											0	E0	P116	IBC100								PP61	PP62	B10			MP20																								1	W2	W12							CW1								1.1D		EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E			1	D	1	241	1	a)	a)	0	
0242	1		TREIBLADUNGEN FÜR GESCHÜTZE		1	1.3C		1															0	E0	P130	LP101													MP22																								1	W2								CW1								1.3C		CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON			0	C	1	242	1	a)	a)	0	
0243	1		MUNITION, BRAND, WEISSER PHOSPHOR	mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	1.2H		1	(13)														0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								1	W2								CW1								1.2H		AMMUNITION, INCENDIARY, WHITE PHOSPHORUS	with burster, expelling charge or propelling charge		0	H	1	243	1	a)	a)	0	
0244	1		MUNITION, BRAND, WEISSER PHOSPHOR	mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	1.3H		1	(13)														0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								1	W2								CW1								1.3H		AMMUNITION, INCENDIARY, WHITE PHOSPHORUS	with burster, expelling charge or propelling charge		0	H	1	244	0				
0245	1		MUNITION, NEBEL, WEISSER PHOSPHOR	mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	1.2H		1	(13)														0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								1	W2								CW1								1.2H		AMMUNITION, SMOKE, WHITE PHOSPHORUS	with burster, expelling charge or propelling charge		0	H	1	245	1	a)	a)	0	
0246	1		MUNITION, NEBEL, WEISSER PHOSPHOR	mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	1.3H		1	(13)														0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								1	W2								CW1								1.3H		AMMUNITION, SMOKE, WHITE PHOSPHORUS	with burster, expelling charge or propelling charge		0	H	1	246	0				
0247	1		MUNITION, BRAND	mit flüssigem oder geliertem Brandstoff, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	1.3J		1	(13)														0	E0	P101														MP23																								1	W2								CW1								1.3J		AMMUNITION, INCENDIARY	liquid or gel, with burster, expelling charge or propelling charge		0	J	1	247	0				
0248	1		VORRICHTUNGEN, DURCH WASSER AKTIVIERBAR	mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	1.2L		1	(13)			274											0	E0	P144									PP77					MP1																								0	W2								CW1	CW4							1.2L		CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED	with burster, expelling charge or propelling charge		1	L	1	248	1	a)	a)	0	
0249	1		VORRICHTUNGEN, DURCH WASSER AKTIVIERBAR	mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	1.3L		1	(13)			274											0	E0	P144									PP77					MP1																								0	W2								CW1	CW4							1.3L		CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED	with burster, expelling charge or propelling charge		1	L	1	249	0				
0250	1		RAKETENTRIEBWERKE MIT HYPERGOLEN	mit oder ohne Ausstoßladung	1	1.3L		1	(13)														0	E0	P101														MP1																								0	W2								CW1	CW4							1.3L		ROCKET MOTORS WITH HYPERGOLIC LIQUIDS	with or without expelling charge		0	L	1	250	0				
0254	1		MUNITION, LEUCHT	mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	1.3G		1															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								1	W2								CW1								1.3G		AMMUNITION, ILLUMINATING	with or without burster, expelling charge or propelling charge		0	G	1	254	0				
0255	1		SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH		1	1.4B		1.4															0	E0	P131														MP23																								2	W2								CW1								1.4B		DETONATORS, ELECTRIC	for blasting		0	B	1	255	1	a)	a)	0	
0257	1		ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG		1	1.4B		1.4															0	E0	P141														MP23																								2	W2								CW1								1.4B		FUZES, DETONATING			0	B	1	257	0				
0266	1		OKTOLIT	trocken	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		OCTOLITE	dry		0	D	1	266	1	a)	a)	0	+
0266	2		OCTOL	trocken	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		OCTOL	dry		0	D	1	266	1	a)	a)	0	+
0266	3		OKTOLIT	angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		OCTOLITE	wetted with less than 15% water, by mass		0	D	1	266	1	a)	a)	0	+
0266	4		OCTOL	angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		OCTOL	wetted with less than 15% water, by mass		0	D	1	266	1	a)	a)	0	+
0267	1		SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH		1	1.4B		1.4															0	E0	P131									PP68					MP23																								2	W2								CW1								1.4B		DETONATORS, NON-ELECTRIC	for blasting		0	B	1	267	1	a)	a)	0	
0268	1		ZÜNDVERSTÄRKER, MIT DETONATOR		1	1.2B		1	(13)														0	E0	P133									PP69					MP23																								1	W2								CW1								1.2B		BOOSTERS WITH DETONATOR			0	B	1	268	1	a)	a)	0	
0271	1		TREIBSÄTZE		1	1.1C		1	(13)														0	E0	P143									PP76					MP22																								1	W2								CW1								1.1C		CHARGES, PROPELLING			0	C	1	271	1	a)	a)	0	
0272	1		TREIBSÄTZE		1	1.3C		1															0	E0	P143									PP76					MP22																								1	W2								CW1								1.3C		CHARGES, PROPELLING			0	C	1	272	1	a)	a)	0	
0275	1		KARTUSCHEN FÜR TECHNISCHE ZWECKE		1	1.3C		1															0	E0	P134	LP102													MP22																								1	W2								CW1								1.3C		CARTRIDGES, POWER DEVICE			0	C	1	275	1	a)	a)	0	
0276	1		KARTUSCHEN FÜR TECHNISCHE ZWECKE		1	1.4C		1.4															0	E0	P134	LP102													MP22																								2	W2								CW1								1.4C		CARTRIDGES, POWER DEVICE			0	C	1	276	0				
0277	1		KARTUSCHEN, ERDÖLBOHRLOCH		1	1.3C		1															0	E0	P134	LP102													MP22																								1	W2								CW1								1.3C		CARTRIDGES, OIL WELL			0	C	1	277	1	a)	a)	0	
0278	1		KARTUSCHEN, ERDÖLBOHRLOCH		1	1.4C		1.4															0	E0	P134	LP102													MP22																								2	W2								CW1								1.4C		CARTRIDGES, OIL WELL			0	C	1	278	0				
0279	1		TREIBLADUNGEN FÜR GESCHÜTZE		1	1.1C		1	(13)														0	E0	P130	LP101													MP22																								1	W2								CW1								1.1C		CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON			0	C	1	279	1	a)	a)	0	
0280	1		RAKETENMOTOREN		1	1.1C		1	(13)														0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP22																								1	W2								CW1								1.1C		ROCKET MOTORS			0	C	1	280	1	a)	a)	0	
0281	1		RAKETENMOTOREN		1	1.2C		1															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP22																								1	W2								CW1								1.2C		ROCKET MOTORS			0	C	1	281	1	a)	a)	0	
0282	1		NITROGUANIDIN	trocken	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		NITROGUANIDINE	dry		0	D	1	282	1	a)	a)	0	
0282	2		PICRIT	trocken	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		PICRITE	dry		0	D	1	282	1	a)	a)	0	
0282	3		NITROGUANIDIN	angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		NITROGUANIDINE	wetted with less than 20% water, by mass		0	D	1	282	1	a)	a)	0	
0282	4		PICRIT	angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		PICRITE	wetted with less than 20% water, by mass		0	D	1	282	1	a)	a)	0	
0283	1		ZÜNDVERSTÄRKER	ohne Detonator	1	1.2D		1															0	E0	P132a	P132b													MP21																								1	W2								CW1								1.2D		BOOSTERS	without detonator		0	D	1	283	1	a)	a)	0	
0284	1		GRANATEN	Hand oder Gewehr, mit Sprengladung	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P141														MP21																								1	W2								CW1								1.1D		GRENADES	hand or rifle, with bursting charge		0	D	1	284	1	a)	a)	0	
0285	1		GRANATEN	Hand oder Gewehr, mit Sprengladung	1	1.2D		1															0	E0	P141														MP21																								1	W2								CW1								1.2D		GRENADES	hand or rifle, with bursting charge		0	D	1	285	1	a)	a)	0	
0286	1		GEFECHTSKÖPFE, RAKETE	mit Sprengladung	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP21																								1	W2								CW1								1.1D		WARHEADS, ROCKET	with bursting charge		0	D	1	286	1	a)	a)	0	
0287	1		GEFECHTSKÖPFE, RAKETE	mit Sprengladung	1	1.2D		1															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP21																								1	W2								CW1								1.2D		WARHEADS, ROCKET	with bursting charge		0	D	1	287	1	a)	a)	0	
0288	1		SCHNEIDLADUNG, BIEGSAM, GESTRECKT		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P138														MP21																								1	W2								CW1								1.1D		CHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, LINEAR			0	D	1	288	1	a)	a)	0	
0289	1		SPRENGSCHNUR	biegsam	1	1.4D		1.4															0	E0	P139									PP71	PP72				MP21																								2	W2								CW1								1.4D		CORD, DETONATING	flexible		0	D	1	289	1	a)	a)	0	
0290	1		SPRENGSCHNUR	mit Metallmantel	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P139									PP71					MP21																								1	W2								CW1								1.1D		CORD, DETONATING	metal clad		0	D	1	290	1	a)	a)	0	
0290	2				1	1.1D		1	(13)														0	E0	P139									PP71					MP21																								1	W2								CW1								1.1D		FUSE, DETONATING	metal clad	Kein deutsches Pendant zur englischen Bezeichnung vorhanden.	0	D	1	290	1	a)	a)	0	
0291	1		BOMBEN	mit Sprengladung	1	1.2F		1	(13)														0	E0	P130	LP101													MP23																								1	W2								CW1								1.2F		BOMBS	with bursting charge		0	F	1	291	1	a)	a)	0	
0292	1		GRANATEN	Hand oder Gewehr, mit Sprengladung	1	1.1F		1	(13)														0	E0	P141														MP23																								1	W2								CW1								1.1F		GRENADES	hand or rifle, with bursting charge		0	F	1	292	1	a)	a)	0	
0293	1		GRANATEN	Hand oder Gewehr, mit Sprengladung	1	1.2F		1	(13)														0	E0	P141														MP23																								1	W2								CW1								1.2F		GRENADES	hand or rifle, with bursting charge		0	F	1	293	1	a)	a)	0	
0294	1		MINEN	mit Sprengladung	1	1.2F		1	(13)														0	E0	P130	LP101													MP23																								1	W2								CW1								1.2F		MINES	with bursting charge		0	F	1	294	1	a)	a)	0	
0295	1		RAKETEN	mit Sprengladung	1	1.2F		1	(13)														0	E0	P130	LP101													MP23																								1	W2								CW1								1.2F		ROCKETS	with bursting charge		0	F	1	295	1	a)	a)	0	
0296	1		FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF		1	1.1F		1	(13)														0	E0	P134	LP102													MP23																								1	W2								CW1								1.1F		SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE			0	F	1	296	1	a)	a)	0	
0297	1		MUNITION, LEUCHT	mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	1.4G		1.4															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								2	W2								CW1								1.4G		AMMUNITION, ILLUMINATING	with or without burster, expelling charge or propelling charge		0	G	1	297	0				
0299	1		BOMBEN, BLITZLICHT		1	1.3G		1															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								1	W2								CW1								1.3G		BOMBS, PHOTO-FLASH			0	G	1	299	0				
0300	1		MUNITION, BRAND	mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	1.4G		1.4															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								2	W2								CW1								1.4G		AMMUNITION, INCENDIARY	with or without burster, expelling charge or propelling charge		0	G	1	300	0				
0301	1		MUNITION, AUGENREIZSTOFF	mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	1.4G		1.4	6.1	8													0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								2	W2								CW1	CW28							1.4G		AMMUNITION, TEAR-PRODUCING	with burster, expelling charge or propelling charge		0	G	1	301	0				
0303	1		MUNITION, NEBEL	mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	1.4G		1.4															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								2	W2								CW1								1.4G		AMMUNITION, SMOKE	with or without burster, expelling charge or propelling charge		0	G	1	303	0				
0303	2		MUNITION, NEBEL	mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung, mit ätzenden Stoffen	1	1.4G		1.4	8														0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								2	W2								CW1								1.4G		AMMUNITION, SMOKE	with or without burster, expelling charge or propelling charge, containing corrosive substances		0	G	1	303	0				
0303	3		MUNITION, NEBEL	mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung, mit beim Einatmen giftigen Stoffen	1	1.4G		1.4	6.1														0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								2	W2								CW1	CW28							1.4G		AMMUNITION, SMOKE	with or without burster, expelling charge or propelling charge, containing toxic by inhalation substances		0	G	1	303	0				
0305	1		BLITZLICHTPULVER		1	1.3G		1															0	E0	P113									PP49					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.3G		FLASH POWDER			0	G	1	305	0				
0306	1		LEUCHTSPURKÖRPER FÜR MUNITION		1	1.4G		1.4															0	E0	P133									PP69					MP23																								2	W2								CW1								1.4G		TRACERS FOR AMMUNITION			0	G	1	306	0				
0312	1		PATRONEN, SIGNAL		1	1.4G		1.4															0	E0	P135														MP23	MP24																							2	W2								CW1								1.4G		CARTRIDGES, SIGNAL			0	G	1	312	0				
0313	1		SIGNALKÖRPER, RAUCH		1	1.2G		1															0	E0	P135														MP23																								1	W2								CW1								1.2G		SIGNALS, SMOKE			0	G	1	313	1	a)	a)	0	
0314	1		ANZÜNDER		1	1.2G		1															0	E0	P142														MP23																								1	W2								CW1								1.2G		IGNITERS			0	G	1	314	1	a)	a)	0	
0315	1		ANZÜNDER		1	1.3G		1															0	E0	P142														MP23																								1	W2								CW1								1.3G		IGNITERS			0	G	1	315	0				
0316	1		ZÜNDER, NICHT SPRENGKRÄFTIG		1	1.3G		1															0	E0	P141														MP23																								1	W2								CW1								1.3G		FUZES, IGNITING			0	G	1	316	0				
0317	1		ZÜNDER, NICHT SPRENGKRÄFTIG		1	1.4G		1.4															0	E0	P141														MP23																								2	W2								CW1								1.4G		FUZES, IGNITING			0	G	1	317	0				
0318	1		GRANATEN, ÜBUNG	Hand oder Gewehr	1	1.3G		1															0	E0	P141														MP23																								1	W2								CW1								1.3G		GRENADES, PRACTICE	hand or rifle		0	G	1	318	0				
0319	1		TREIBLADUNGSANZÜNDER		1	1.3G		1															0	E0	P133														MP23																								1	W2								CW1								1.3G		PRIMERS, TUBULAR			0	G	1	319	0				
0320	1		TREIBLADUNGSANZÜNDER		1	1.4G		1.4															0	E0	P133														MP23																								2	W2								CW1								1.4G		PRIMERS, TUBULAR			0	G	1	320	0				
0321	1		PATRONEN FÜR WAFFEN	mit Sprengladung	1	1.2E		1															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP21																								1	W2								CW1								1.2E		CARTRIDGES FOR WEAPONS	with bursting charge		0	E	1	321	1	a)	a)	0	
0322	1		RAKETENTRIEBWERKE, MIT HYPERGOLEN	mit oder ohne Ausstoßladung	1	1.2L		1	(13)														0	E0	P101														MP1																								0	W2								CW1	CW4							1.2L		ROCKET MOTORS WITH HYPERGOLIC LIQUIDS	with or without expelling charge		0	L	1	322	1	a)	a)	0	
0323	1		KARTUSCHEN FÜR TECHNISCHE ZWECKE		1	1.4S		1.4				347											0	E0	P134	LP102													MP23																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		CARTRIDGES, POWER DEVICE			0	S	1	323	0				
0324	1		GESCHOSSE	mit Sprengladung	1	1.2F		1	(13)														0	E0	P130	LP101													MP23																								1	W2								CW1								1.2F		PROJECTILES	with bursting charge		0	F	1	324	1	a)	a)	0	
0325	1		ANZÜNDER		1	1.4G		1.4															0	E0	P142														MP23																								2	W2								CW1								1.4G		IGNITERS			0	G	1	325	0				
0326	1		PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER		1	1.1C		1	(13)														0	E0	P130	LP101													MP22																								1	W2								CW1								1.1C		CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK			0	C	1	326	1	a)	a)	0	
0327	1		PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER		1	1.3C		1															0	E0	P130	LP101													MP22																								1	W2								CW1								1.3C		CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK			0	C	1	327	1	a)	a)	0	
0327	2		PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN, MANÖVER		1	1.3C		1															0	E0	P130	LP101													MP22																								1	W2								CW1								1.3C		CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK			0	C	1	327	1	a)	a)	0	
0328	1		PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS		1	1.2C		1															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP22																								1	W2								CW1								1.2C		CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE			0	C	1	328	1	a)	a)	0	
0329	1		TORPEDOS	mit Sprengladung	1	1.1E		1	(13)														0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP21																								1	W2								CW1								1.1E		TORPEDOES	with bursting charge		0	E	1	329	1	a)	a)	0	
0330	1		TORPEDOS	mit Sprengladung	1	1.1F		1	(13)														0	E0	P130	LP101													MP23																								1	W2								CW1								1.1F		TORPEDOES	with bursting charge		0	F	1	330	1	a)	a)	0	
0331	1		SPRENGSTOFF, TYP B		1	1.5D		1.5				617											0	E0	P116	IBC100								PP61	PP62	PP64			MP20		T1				TP17	TP32																	1	W2	W12							CW1								1.5D		EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B			1	D	1	331	1	0	a)	0	
0331	2				1	1.5D		1.5				617											0	E0	P116	IBC100								PP61	PP62	PP64			MP20		T1				TP17	TP32																	1	W2	W12							CW1								1.5D		AGENT, BLASTING, TYPE B		Kein deutsches Pendant zur englischen Bezeichnung vorhanden.	1	D	1	331	1	0	a)	0	
0332	1		SPRENGSTOFF, TYP E		1	1.5D		1.5				617											0	E0	P116	IBC100								PP61	PP62				MP20		T1				TP1	TP17	TP32																1	W2	W12							CW1								1.5D		EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E			1	D	1	332	1	0	a)	0	
0332	2				1	1.5D		1.5				617											0	E0	P116	IBC100								PP61	PP62				MP20		T1				TP1	TP17	TP32																1	W2	W12							CW1								1.5D		AGENT, BLASTING, TYPE E		Kein deutsches Pendant zur englischen Bezeichnung vorhanden.	1	D	1	332	1	0	a)	0	
0333	1		FEUERWERKSKÖRPER		1	1.1G		1	(13)			645											0	E0	P135														MP23	MP24																							1	W2	W3							CW1								1.1G		FIREWORKS			0	G	1	333	1	a)	a)	0	
0334	1		FEUERWERKSKÖRPER		1	1.2G		1				645											0	E0	P135														MP23	MP24																							1	W2	W3							CW1								1.2G		FIREWORKS			0	G	1	334	1	a)	a)	0	
0335	1		FEUERWERKSKÖRPER		1	1.3G		1				645											0	E0	P135														MP23	MP24																							1	W2	W3							CW1								1.3G		FIREWORKS			0	G	1	335	0				
0336	1		FEUERWERKSKÖRPER		1	1.4G		1.4				645											0	E0	P135														MP23	MP24																							2	W2								CW1						CE1		1.4G		FIREWORKS			0	G	1	336	0				
0337	1		FEUERWERKSKÖRPER		1	1.4S		1.4				645											0	E0	P135														MP23	MP24																							4	W2								CW1						CE1		1.4S		FIREWORKS			0	S	1	337	0				
0338	1		PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER		1	1.4C		1.4															0	E0	P130	LP101													MP22																								2	W2								CW1								1.4C		CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK			0	C	1	338	0				
0338	2		PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN, MANÖVER		1	1.4C		1.4															0	E0	P130	LP101													MP22																								2	W2								CW1								1.4C		CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK			0	C	1	338	0				
0339	1		PATRONEN FÜR WAFFEN MIT INERTEM GESCHOSS		1	1.4C		1.4															0	E0	P130	LP101													MP22																								2	W2								CW1								1.4C		CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE			0	C	1	339	0				
0339	2		PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN		1	1.4C		1.4															0	E0	P130	LP101													MP22																								2	W2								CW1								1.4C		CARTRIDGES, SMALL ARMS			0	C	1	339	0				
0340	1		NITROCELLULOSE	trocken	1	1.1D		1	(15)			393											0	E0	P112b														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		NITROCELLULOSE	dry		0	D	1	340	1	a)	a)	0	-
0340	2		NITROCELLULOSE	angefeuchtet mit weniger als 25 Masse-% Wasser (oder Alkohol)	1	1.1D		1	(15)			393											0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		NITROCELLULOSE	wetted with less than 25% water (or alcohol), by mass		0	D	1	340	1	a)	a)	0	-
0341	1		NITROCELLULOSE	nicht behandelt oder plastifiziert mit weniger als 18 Masse-% Plastifizierungsmittel	1	1.1D		1	(15)			393											0	E0	P112b														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		NITROCELLULOSE	unmodified or plasticized with less than 18% plasticizing substance, by mass		0	D	1	341	1	a)	a)	0	-
0342	1		NITROCELLULOSE, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 25 Masse-% Alkohol	1	1.3C		1	(13)			105	393										0	E0	P114a									PP43					MP20																								1	W2								CW1								1.3C		NITROCELLULOSE, WETTED	with not less than 25% alcohol, by mass		0	C	1	342	1	a)	a)	0	-
0343	1		NITROCELLULOSE, PLASTIFIZIERT	mit mindestens 18 Masse-% Plastifizierungsmittel	1	1.3C		1	(13)			105	393										0	E0	P111														MP20																								1	W2								CW1								1.3C		NITROCELLULOSE, PLASTICIZED	with not less than 18% plasticizing substance, by mass		0	C	1	343	1	a)	a)	0	-
0344	1		GESCHOSSE	mit Sprengladung	1	1.4D		1.4															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP21																								2	W2								CW1								1.4D		PROJECTILES	with bursting charge		0	D	1	344	0				
0345	1		GESCHOSSE	inert, mit Leuchtspurmitteln	1	1.4S		1.4															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		PROJECTILES	inert with tracer		0	S	1	345	0				
0346	1		GESCHOSSE	mit Zerleger oder Ausstoßladung	1	1.2D		1															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP21																								1	W2								CW1								1.2D		PROJECTILES	with burster or expelling charge		0	D	1	346	1	a)	a)	0	
0347	1		GESCHOSSE	mit Zerleger oder Ausstoßladung	1	1.4D		1.4															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP21																								2	W2								CW1								1.4D		PROJECTILES	with burster or expelling charge		0	D	1	347	0				
0348	1		PATRONEN FÜR WAFFEN	mit Sprengladung	1	1.4F		1.4															0	E0	P130	LP101													MP23																								2	W2								CW1								1.4F		CARTRIDGES FOR WEAPONS	with bursting charge		0	F	1	348	0				
0349	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1	1.4S		1.4				178	274	347									0	E0	P101														MP2																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	S	1	349	0				
0350	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1	1.4B		1.4				178	274										0	E0	P101														MP2																								2	W2								CW1								1.4B		ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	B	1	350	0				
0351	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1	1.4C		1.4				178	274										0	E0	P101														MP2																								2	W2								CW1								1.4C		ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	C	1	351	0				
0352	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1	1.4D		1.4				178	274										0	E0	P101														MP2																								2	W2								CW1								1.4D		ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	D	1	352	0				
0353	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1	1.4G		1.4				178	274										0	E0	P101														MP2																								2	W2								CW1								1.4G		ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	G	1	353	0				
0354	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1	1.1L		1	(13)			178	274										0	E0	P101														MP1																								0	W2								CW1	CW4							1.1L		ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	L	1	354	1	a)	a)	0	
0355	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1	1.2L		1	(13)			178	274										0	E0	P101														MP1																								0	W2								CW1	CW4							1.2L		ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	L	1	355	1	a)	a)	0	
0356	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1	1.3L		1	(13)			178	274										0	E0	P101														MP1																								0	W2								CW1	CW4							1.3L		ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	L	1	356	0				
0357	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1	1.1L		1	(13)			178	274										0	E0	P101														MP1																								0	W2								CW1	CW4							1.1L		SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	L	1	357	1	a)	a)	0	
0358	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1	1.2L		1	(13)			178	274										0	E0	P101														MP1																								0	W2								CW1	CW4							1.2L		SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	L	1	358	1	a)	a)	0	
0359	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1	1.3L		1	(13)			178	274										0	E0	P101														MP1																								0	W2								CW1	CW4							1.3L		SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	L	1	359	0				
0360	1		ZÜNDEINRICHTUNGEN für Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH		1	1.1B		1	(13)														0	E0	P131														MP23																								1	W2								CW1								1.1B		DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC	for blasting		0	B	1	360	1	a)	a)	0	
0361	1		ZÜNDEINRICHTUNGEN für Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH		1	1.4B		1.4															0	E0	P131														MP23																								2	W2								CW1								1.4B		DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC	for blasting		0	B	1	361	1	a)	a)	0	
0362	1		MUNITION, ÜBUNG		1	1.4G		1.4															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								2	W2								CW1								1.4G		AMMUNITION, PRACTICE			0	G	1	362	0				
0363	1		MUNITION, PRÜF		1	1.4G		1.4															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								2	W2								CW1								1.4G		AMMUNITION, PROOF			0	G	1	363	0				
0364	1		DETONATOREN FÜR MUNITION		1	1.2B		1	(13)														0	E0	P133														MP23																								1	W2								CW1								1.2B		DETONATORS FOR AMMUNITION			0	B	1	364	1	a)	a)	0	
0365	1		DETONATOREN FÜR MUNITION		1	1.4B		1.4															0	E0	P133														MP23																								2	W2								CW1								1.4B		DETONATORS FOR AMMUNITION			0	B	1	365	1	a)	a)	0	
0366	1		DETONATOREN FÜR MUNITION		1	1.4S		1.4				347											0	E0	P133														MP23																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		DETONATORS FOR AMMUNITION			0	S	1	366	1	a)	a)	0	
0367	1		ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG		1	1.4S		1.4				347											0	E0	P141														MP23																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		FUZES, DETONATING			0	S	1	367	0				
0368	1		ZÜNDER, NICHT SPRENGKRÄFTIG		1	1.4S		1.4															0	E0	P141														MP23																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		FUZES, IGNITING			0	S	1	368	0				
0369	1		GEFECHTSKÖPFE, RAKETE	mit Sprengladung	1	1.1F		1	(13)														0	E0	P130	LP101													MP23																								1	W2								CW1								1.1F		WARHEADS, ROCKET	with bursting charge		0	F	1	369	1	a)	a)	0	
0370	1		GEFECHTSKÖPFE, RAKETE	mit Zerleger oder Ausstoßladung	1	1.4D		1.4															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP21																								2	W2								CW1								1.4D		WARHEADS, ROCKET	with burster or expelling charge		0	D	1	370	0				
0371	1		GEFECHTSKÖPFE, RAKETE	mit Zerleger oder Ausstoßladung	1	1.4F		1.4															0	E0	P130	LP101													MP23																								2	W2								CW1								1.4F		WARHEADS, ROCKET	with burster or expelling charge		0	F	1	371	0				
0372	1		GRANATEN, ÜBUNG	Hand oder Gewehr	1	1.2G		1															0	E0	P141														MP23																								1	W2								CW1								1.2G		GRENADES, PRACTICE	hand or rifle		0	G	1	372	1	a)	a)	0	
0373	1		SIGNALKÖRPER, HAND		1	1.4S		1.4															0	E0	P135														MP23	MP24																							4	W2								CW1						CE1		1.4S		SIGNAL DEVICES, HAND			0	S	1	373	0				
0374	1		FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P134	LP102													MP21																								1	W2								CW1								1.1D		SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE			0	D	1	374	1	a)	a)	0	
0375	1		FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF		1	1.2D		1															0	E0	P134	LP102													MP21																								1	W2								CW1								1.2D		SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE			0	D	1	375	1	a)	a)	0	
0376	1		TREIBLADUNGSANZÜNDER		1	1.4S		1.4															0	E0	P133														MP23																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		PRIMERS, TUBULAR			0	S	1	376	0				
0377	1		ANZÜNDHÜTCHEN		1	1.1B		1	(13)														0	E0	P133														MP23																								1	W2								CW1								1.1B		PRIMERS, CAP TYPE			0	B	1	377	1	a)	a)	0	
0378	1		ANZÜNDHÜTCHEN		1	1.4B		1.4															0	E0	P133														MP23																								2	W2								CW1								1.4B		PRIMERS, CAP TYPE			0	B	1	378	0				
0379	1		TREIBLADUNGSHÜLSEN, LEER, MIT TREIBLADUNGSANZÜNDER		1	1.4C		1.4															0	E0	P136														MP22																								2	W2								CW1								1.4C		CASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER			0	C	1	379	0				
0380	1		GEGENSTÄNDE, PYROPHOR		1	1.2L		1	(13)														0	E0	P101														MP1																								0	W2								CW1	CW4							1.2L		ARTICLES, PYROPHORIC			0	L	1	380	1	a)	a)	0	
0381	1		KARTUSCHEN FÜR TECHNISCHE ZWECKE		1	1.2C		1															0	E0	P134	LP102													MP22																								1	W2								CW1								1.2C		CARTRIDGES, POWER DEVICE			0	C	1	381	1	a)	a)	0	
0382	1		BESTANDTEILE, ZÜNDKETTE, N.A.G.		1	1.2B		1	(13)			178	274										0	E0	P101														MP2																								1	W2								CW1								1.2B		COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.			1	B	1	382	1	a)	a)	0	
0383	1		BESTANDTEILE, ZÜNDKETTE, N.A.G.		1	1.4B		1.4				178	274										0	E0	P101														MP2																								2	W2								CW1								1.4B		COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.			1	B	1	383	0				
0384	1		BESTANDTEILE, ZÜNDKETTE, N.A.G.		1	1.4S		1.4				178	274	347									0	E0	P101														MP2																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.			1	S	1	384	0				
0385	1	5-	NITROBENZOTRIAZOL		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D	5-	NITROBENZOTRIAZOL			0	D	1	385	1	a)	a)	0	
0386	1		TRINITROBENZENSULFONSÄURE		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c								PP26					MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TRINITROBENZENESULPHONIC ACID			0	D	1	386	1	a)	a)	0	
0387	1		TRINITROFLUORENON		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TRINITROFLUORENONE			0	D	1	387	1	a)	a)	0	
0388	1		TRINITROTOLUEN IN MISCHUNG MIT TRINITROBENZEN		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TRINITROTOLUENE AND TRINITROBENZENE MIXTURE			0	D	1	388	1	a)	a)	0	+
0388	2		TNT IN MISCHUNG MIT TRINITROBENZEN		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TNT AND TRINITROBENZENE MIXTURE			0	D	1	388	1	a)	a)	0	+
0388	3		TRINITROTOLUEN IN MISCHUNG MIT HEXANITROSTILBEN		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TRINITROTOLUENE AND HEXANITROSTILBENE MIXTURE			0	D	1	388	1	a)	a)	0	+
0388	4		TNT IN MISCHUNG MIT HEXANITROSTILBEN		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TNT AND HEXANITROSTILBENE MIXTURE			0	D	1	388	1	a)	a)	0	+
0389	1		TRINITROTOLUEN IN MISCHUNG MIT TRINITROBENZEN UND HEXANITROSTILBEN		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TRINITROTOLUENE MIXTURE CONTAINING TRINITROBENZENE AND HEXANITROSTILBENE			0	D	1	389	1	a)	a)	0	+
0389	2		TNT IN MISCHUNG MIT TRINITROBENZEN UND HEXANITROSTILBEN		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TNT MIXTURE CONTAINING TRINITROBENZENE AND HEXANITROSTILBENE			0	D	1	389	1	a)	a)	0	+
0390	1		TRITONAL		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		TRITONAL			0	D	1	390	1	a)	a)	0	
0391	1		CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN IN MISCHUNG MIT CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	D	1	391	1	a)	a)	0	
0391	2		CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN IN MISCHUNG MIT HMX, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND HMX MIXTURE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	D	1	391	1	a)	a)	0	
0391	3		CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN IN MISCHUNG MIT OKTOGEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND OCTOGEN MIXTURE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	D	1	391	1	a)	a)	0	
0391	4		CYCLONIT IN MISCHUNG MIT CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		CYCLONITE AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	D	1	391	1	a)	a)	0	
0391	5		CYCLONIT IN MISCHUNG MIT HMX, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		CYCLONITE AND HMX MIXTURE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	D	1	391	1	a)	a)	0	
0391	6		CYCLONIT IN MISCHUNG MIT OKTOGEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		CYCLONITE AND OCTOGEN MIXTURE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	D	1	391	1	a)	a)	0	
0391	7		HEXOGEN IN MISCHUNG MIT CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		HEXOGEN AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	D	1	391	1	a)	a)	0	
0391	8		HEXOGEN IN MISCHUNG MIT HMX, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		HEXOGEN AND HMX MIXTURE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	D	1	391	1	a)	a)	0	
0391	9		HEXOGEN IN MISCHUNG MIT OKTOGEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		HEXOGEN AND OCTOGEN MIXTURE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	D	1	391	1	a)	a)	0	
0391	10		RDX IN MISCHUNG MIT CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		RDX AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	D	1	391	1	a)	a)	0	
0391	11		RDX IN MISCHUNG MIT HMX, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		RDX AND HMX MIXTURE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	D	1	391	1	a)	a)	0	
0391	12		RDX IN MISCHUNG MIT OKTOGEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		RDX AND OCTOGEN MIXTURE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0	D	1	391	1	a)	a)	0	
0391	13		CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN IN MISCHUNG MIT CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a	P112b													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, DESENSITIZED	with not less than 10% phlegmatiser by mass		0	D	1	391	1	a)	a)	0	
0391	14		CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN IN MISCHUNG MIT HMX, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a	P112b													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND HMX MIXTURE, DESENSITIZED	with not less than 10% phlegmatiser by mass		0	D	1	391	1	a)	a)	0	
0391	15		CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN IN MISCHUNG MIT OKTOGEN, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a	P112b													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND OCTOGEN MIXTURE, DESENSITIZED	with not less than 10% phlegmatiser by mass		0	D	1	391	1	a)	a)	0	
0391	16		CYCLONIT IN MISCHUNG MIT CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a	P112b													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		CYCLONITE AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, DESENSITIZED	with not less than 10% phlegmatiser by mass		0	D	1	391	1	a)	a)	0	
0391	17		CYCLONIT IN MISCHUNG MIT HMX, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a	P112b													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		CYCLONITE AND HMX MIXTURE, DESENSITIZED	with not less than 10% phlegmatiser by mass		0	D	1	391	1	a)	a)	0	
0391	18		CYCLONIT IN MISCHUNG MIT OKTOGEN, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a	P112b													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		CYCLONITE AND OCTOGEN MIXTURE, DESENSITIZED	with not less than 10% phlegmatiser by mass		0	D	1	391	1	a)	a)	0	
0391	19		HEXOGEN IN MISCHUNG MIT CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a	P112b													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		HEXOGEN AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, DESENSITIZED	with not less than 10% phlegmatiser by mass		0	D	1	391	1	a)	a)	0	
0391	20		HEXOGEN IN MISCHUNG MIT HMX, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a	P112b													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		HEXOGEN AND HMX MIXTURE, DESENSITIZED	with not less than 10% phlegmatiser by mass		0	D	1	391	1	a)	a)	0	
0391	21		HEXOGEN IN MISCHUNG MIT OKTOGEN, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a	P112b													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		HEXOGEN AND OCTOGEN MIXTURE, DESENSITIZED	with not less than 10% phlegmatiser by mass		0	D	1	391	1	a)	a)	0	
0391	22		RDX IN MISCHUNG MIT CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a	P112b													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		RDX AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, DESENSITIZED	with not less than 10% phlegmatiser by mass		0	D	1	391	1	a)	a)	0	
0391	23		RDX IN MISCHUNG MIT HMX, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a	P112b													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		RDX AND HMX MIXTURE, DESENSITIZED	with not less than 10% phlegmatiser by mass		0	D	1	391	1	a)	a)	0	
0391	24		RDX IN MISCHUNG MIT OKTOGEN, DESENSIBILISIERT	mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1	1.1D		1	(15)			266											0	E0	P112a	P112b													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		RDX AND OCTOGEN MIXTURE, DESENSITIZED	with not less than 10% phlegmatiser by mass		0	D	1	391	1	a)	a)	0	
0392	1		HEXANITROSTILBEN		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		HEXANITROSTILBENE			0	D	1	392	1	a)	a)	0	
0393	1		HEXOTONAL		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		HEXOTONAL			0	D	1	393	1	a)	a)	0	
0394	1		TRINITRORESORCINOL, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	1.1D		1	(15)														0	E0	P112a									PP26					MP20																								1	W2								CW1								1.1D		TRINITRORESORCINOL, WETTED	with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass		0	D	1	394	1	a)	a)	0	-
0394	2		STYPHNINSÄURE, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	1.1D		1	(15)														0	E0	P112a									PP26					MP20																								1	W2								CW1								1.1D		STYPHNIC ACID, WETTED	with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass		0	D	1	394	1	a)	a)	0	-
0395	1		RAKETENMOTOREN, FLÜSSIGTREIBSTOFF		1	1.2J		1	(13)														0	E0	P101														MP23																								1	W2								CW1								1.2J		ROCKET MOTORS, LIQUID FUELLED			0	J	1	395	1	a)	a)	0	
0396	1		RAKETENMOTOREN, FLÜSSIGTREIBSTOFF		1	1.3J		1	(13)														0	E0	P101														MP23																								1	W2								CW1								1.3J		ROCKET MOTORS, LIQUID FUELLED			0	J	1	396	0				
0397	1		RAKETEN, FLÜSSIGTREIBSTOFF	mit Sprengladung	1	1.1J		1	(13)														0	E0	P101														MP23																								1	W2								CW1								1.1J		ROCKETS, LIQUID FUELLED	with bursting charge		0	J	1	397	1	a)	a)	0	
0398	1		RAKETEN, FLÜSSIGTREIBSTOFF	mit Sprengladung	1	1.2J		1	(13)														0	E0	P101														MP23																								1	W2								CW1								1.2J		ROCKETS, LIQUID FUELLED	with bursting charge		0	J	1	398	1	a)	a)	0	
0399	1		BOMBEN, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT ENTHALTEN	mit Sprengladung	1	1.1J		1	(13)														0	E0	P101														MP23																								1	W2								CW1								1.1J		BOMBS WITH FLAMMABLE LIQUID	with bursting charge		0	J	1	399	1	a)	a)	0	
0400	1		BOMBEN, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT ENTHALTEN	mit Sprengladung	1	1.2J		1	(13)														0	E0	P101														MP23																								1	W2								CW1								1.2J		BOMBS WITH FLAMMABLE LIQUID	with bursting charge		0	J	1	400	1	a)	a)	0	
0401	1		DIPIKRYLSULFID	trocken	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		DIPICRYL SULPHIDE	dry		0	D	1	401	1	a)	a)	0	
0401	2		DIPIKRYLSULFID	angefeuchtet mit weniger als 10 Masse-% Wasser	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112a														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		DIPICRYL SULPHIDE	wetted with less than 10% water, by mass		0	D	1	401	1	a)	a)	0	
0402	1		AMMONIUMPERCHLORAT		1	1.1D		1	(13)			152											0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		AMMONIUM PERCHLORATE			0	D	1	402	1	a)	a)	0	-
0403	1		LEUCHTKÖRPER, LUFTFAHRZEUG		1	1.4G		1.4															0	E0	P135														MP23																								2	W2								CW1								1.4G		FLARES, AERIAL			0	G	1	403	0				
0404	1		LEUCHTKÖRPER, LUFTFAHRZEUG		1	1.4S		1.4															0	E0	P135														MP23																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		FLARES, AERIAL			0	S	1	404	0				
0405	1		PATRONEN, SIGNAL		1	1.4S		1.4															0	E0	P135														MP23	MP24																							4	W2								CW1						CE1		1.4S		CARTRIDGES, SIGNAL			0	S	1	405	0				
0406	1		DINITROSOBENZEN		1	1.3C		1	(13)														0	E0	P114b														MP20																								1	W2	W3							CW1								1.3C		DINITROSOBENZENE			0	C	1	406	1	a)	a)	0	
0407	1		TETRAZOL-1-ESSIGSÄURE		1	1.4C		1.4															0	E0	P114b														MP20																								2	W2								CW1								1.4C		TETRAZOL-1-ACETIC ACID			0	C	1	407	0				
0408	1		ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG	mit Sicherungsvorrichtungen	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P141														MP21																								1	W2								CW1								1.1D		FUZES, DETONATING	with protective features		0	D	1	408	1	a)	a)	0	
0409	1		ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG	mit Sicherungsvorrichtungen	1	1.2D		1															0	E0	P141														MP21																								1	W2								CW1								1.2D		FUZES, DETONATING	with protective features		0	D	1	409	1	a)	a)	0	
0410	1		ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG	mit Sicherungsvorrichtungen	1	1.4D		1.4															0	E0	P141														MP21																								2	W2								CW1								1.4D		FUZES, DETONATING	with protective features		0	D	1	410	0				
0411	1		PENTAERYTHRITTETRANITRAT	mit nicht weniger als 7 Masse-% Wachs	1	1.1D		1	(15)			131											0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		PENTAERYTHRITE TETRANITRATE	with not less than 7% wax, by mass		0	D	1	411	1	a)	a)	0	-
0411	2		PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT	mit nicht weniger als 7 Masse-% Wachs	1	1.1D		1	(15)			131											0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE	with not less than 7% wax, by mass		0	D	1	411	1	a)	a)	0	-
0411	3		PETN	mit nicht weniger als 7 Masse-% Wachs	1	1.1D		1	(15)			131											0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		PETN	with not less than 7% wax, by mass		0	D	1	411	1	a)	a)	0	-
0412	1		PATRONEN FÜR WAFFEN	mit Sprengladung	1	1.4E		1.4															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP21																								2	W2								CW1								1.4E		CARTRIDGES FOR WEAPONS	with bursting charge		0	E	1	412	0				
0413	1		PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER		1	1.2C		1															0	E0	P130	LP101													MP22																								1	W2								CW1								1.2C		CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK			0	C	1	413	1	a)	a)	0	
0414	1		TREIBLADUNGEN FÜR GESCHÜTZE		1	1.2C		1															0	E0	P130	LP101													MP22																								1	W2								CW1								1.2C		CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON			0	C	1	414	1	a)	a)	0	
0415	1		TREIBSÄTZE		1	1.2C		1															0	E0	P143									PP76					MP22																								1	W2								CW1								1.2C		CHARGES, PROPELLING			0	C	1	415	1	a)	a)	0	
0417	1		PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS		1	1.3C		1															0	E0	P130	LP101													MP22																								1	W2								CW1								1.3C		CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE			0	C	1	417	1	a)	a)	0	
0417	2		PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN		1	1.3C		1															0	E0	P130	LP101													MP22																								1	W2								CW1								1.3C		CARTRIDGES, SMALL ARMS			0	C	1	417	1	a)	a)	0	
0418	1		LEUCHTKÖRPER, BODEN		1	1.1G		1	(13)														0	E0	P135														MP23																								1	W2								CW1								1.1G		FLARES, SURFACE			0	G	1	418	1	a)	a)	0	
0419	1		LEUCHTKÖRPER, BODEN		1	1.2G		1															0	E0	P135														MP23																								1	W2								CW1								1.2G		FLARES, SURFACE			0	G	1	419	1	a)	a)	0	
0420	1		LEUCHTKÖRPER, LUFTFAHRZEUG		1	1.1G		1	(13)														0	E0	P135														MP23																								1	W2								CW1								1.1G		FLARES, AERIAL			0	G	1	420	1	a)	a)	0	
0421	1		LEUCHTKÖRPER, LUFTFAHRZEUG		1	1.2G		1															0	E0	P135														MP23																								1	W2								CW1								1.2G		FLARES, AERIAL			0	G	1	421	1	a)	a)	0	
0424	1		GESCHOSSE	inert, mit Leuchtspurmitteln	1	1.3G		1															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								1	W2								CW1								1.3G		PROJECTILES	inert with tracer		0	G	1	424	0				
0425	1		GESCHOSSE	inert, mit Leuchtspurmitteln	1	1.4G		1.4															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								2	W2								CW1								1.4G		PROJECTILES	inert with tracer		0	G	1	425	0				
0426	1		GESCHOSSE	mit Zerleger oder Ausstoßladung	1	1.2F		1	(13)														0	E0	P130	LP101													MP23																								1	W2								CW1								1.2F		PROJECTILES	with burster or expelling charge		0	F	1	426	1	a)	a)	0	
0427	1		GESCHOSSE	mit Zerleger oder Ausstoßladung	1	1.4F		1.4															0	E0	P130	LP101													MP23																								2	W2								CW1								1.4F		PROJECTILES	with burster or expelling charge		0	F	1	427	0				
0428	1		PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE	für technische Zwecke	1	1.1G		1	(13)														0	E0	P135														MP23	MP24																							1	W2								CW1								1.1G		ARTICLES, PYROTECHNIC	for technical purposes		0	G	1	428	1	a)	a)	0	
0429	1		PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE	für technische Zwecke	1	1.2G		1															0	E0	P135														MP23	MP24																							1	W2								CW1								1.2G		ARTICLES, PYROTECHNIC	for technical purposes		0	G	1	429	1	a)	a)	0	
0430	1		PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE	für technische Zwecke	1	1.3G		1															0	E0	P135														MP23	MP24																							1	W2								CW1								1.3G		ARTICLES, PYROTECHNIC	for technical purposes		0	G	1	430	0				
0431	1		PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE	für technische Zwecke	1	1.4G		1.4															0	E0	P135														MP23	MP24																							2	W2								CW1						CE1		1.4G		ARTICLES, PYROTECHNIC	for technical purposes		0	G	1	431	0				
0432	1		PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE	für technische Zwecke	1	1.4S		1.4															0	E0	P135														MP23	MP24																							4	W2								CW1						CE1		1.4S		ARTICLES, PYROTECHNIC	for technical purposes		0	S	1	432	0				
0433	1		PULVERROHMASSE, ANGEFEUCHTET	mit nicht weniger als 17 Masse-% Alkohol	1	1.1C		1	(13)			266											0	E0	P111														MP20																								1	W2								CW1								1.1C		POWDER CAKE, WETTED	with not less than 17% alcohol, by mass		0	C	1	433	1	a)	a)	0	
0433	2				1	1.1C		1	(13)			266											0	E0	P111														MP20																								1	W2								CW1								1.1C		POWDER PASTE, WETTED	with not less than 17% alcohol, by mass	Kein deutsches Pendant zur englischen Bezeichnung vorhanden.	0	C	1	433	1	a)	a)	0	
0434	1		GESCHOSSE	mit Zerleger oder Ausstoßladung	1	1.2G		1															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								1	W2								CW1								1.2G		PROJECTILES	with burster or expelling charge		0	G	1	434	1	a)	a)	0	
0435	1		GESCHOSSE	mit Zerleger oder Ausstoßladung	1	1.4G		1.4															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								2	W2								CW1								1.4G		PROJECTILES	with burster or expelling charge		0	G	1	435	0				
0436	1		RAKETEN	mit Ausstoßladung	1	1.2C		1															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP22																								1	W2								CW1								1.2C		ROCKETS	with expelling charge		0	C	1	436	1	a)	a)	0	
0437	1		RAKETEN	mit Ausstoßladung	1	1.3C		1															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP22																								1	W2								CW1								1.3C		ROCKETS	with expelling charge		0	C	1	437	1	a)	a)	0	
0438	1		RAKETEN	mit Ausstoßladung	1	1.4C		1.4															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP22																								2	W2								CW1								1.4C		ROCKETS	with expelling charge		0	C	1	438	0				
0439	1		HOHLLADUNGEN	ohne Zündmittel	1	1.2D		1															0	E0	P137									PP70					MP21																								1	W2								CW1								1.2D		CHARGES, SHAPED	without detonator		0	D	1	439	1	a)	a)	0	
0440	1		HOHLLADUNGEN	ohne Zündmittel	1	1.4D		1.4															0	E0	P137									PP70					MP21																								2	W2								CW1								1.4D		CHARGES, SHAPED	without detonator		0	D	1	440	1	a)	a)	0	
0441	1		HOHLLADUNGEN	ohne Zündmittel	1	1.4S		1.4				347											0	E0	P137									PP70					MP23																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		CHARGES, SHAPED	without detonator		0	S	1	441	1	a)	a)	0	
0442	1		SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE	ohne Zündmittel	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P137														MP21																								1	W2								CW1								1.1D		CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL	without detonator		0	D	1	442	1	a)	a)	0	
0443	1		SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE	ohne Zündmittel	1	1.2D		1															0	E0	P137														MP21																								1	W2								CW1								1.2D		CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL	without detonator		0	D	1	443	1	a)	a)	0	
0444	1		SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE	ohne Zündmittel	1	1.4D		1.4															0	E0	P137														MP21																								2	W2								CW1								1.4D		CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL	without detonator		0	D	1	444	0				
0445	1		SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE	ohne Zündmittel	1	1.4S		1.4				347											0	E0	P137														MP23																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL	without detonator		0	S	1	445	0				
0446	1		TREIBLADUNGSHÜLSEN, VERBRENNLICH, LEER, OHNE TREIBLADUNGSANZÜNDER		1	1.4C		1.4															0	E0	P136														MP22																								2	W2								CW1								1.4C		CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER			0	C	1	446	0				
0447	1		TREIBLADUNGSHÜLSEN, VERBRENNLICH, LEER, OHNE TREIBLADUNGSANZÜNDER		1	1.3C		1															0	E0	P136														MP22																								1	W2								CW1								1.3C		CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER			0	C	1	447	1	a)	a)	0	
0448	1	5-	MERCAPTOTETRAZOL-1-ESSIGSÄURE		1	1.4C		1.4															0	E0	P114b														MP20																								2	W2								CW1								1.4C	5-	MERCAPTOTETRAZOL-1-ACETIC ACID			0	C	1	448	0				
0449	1		TORPEDOS, MIT FLÜSSIGTREIBSTOFF	mit oder ohne Sprengladung	1	1.1J		1	(13)														0	E0	P101														MP23																								1	W2								CW1								1.1J		TORPEDOES, LIQUID FUELLED	with or without bursting charge		0	J	1	449	1	a)	a)	0	
0450	1		TORPEDOS, MIT FLÜSSIGTREIBSTOFF	mit inertem Kopf	1	1.3J		1	(13)														0	E0	P101														MP23																								1	W2								CW1								1.3J		TORPEDOES, LIQUID FUELLED	with inert head		0	J	1	450	0				
0451	1		TORPEDOS	mit Sprengladung	1	1.1D		1	(13)														0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP21																								1	W2								CW1								1.1D		TORPEDOES	with bursting charge		0	D	1	451	1	a)	a)	0	
0452	1		GRANATEN, ÜBUNG	Hand oder Gewehr	1	1.4G		1.4															0	E0	P141														MP23																								2	W2								CW1								1.4G		GRENADES, PRACTICE	hand or rifle		0	G	1	452	0				
0453	1		RAKETEN, LEINENWURF		1	1.4G		1.4															0	E0	P130	LP101													MP23																								2	W2								CW1								1.4G		ROCKETS, LINE-THROWING			0	G	1	453	0				
0454	1		ANZÜNDER		1	1.4S		1.4															0	E0	P142														MP23																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		IGNITERS			0	S	1	454	0				
0455	1		SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH		1	1.4S		1.4				347											0	E0	P131									PP68					MP23																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		DETONATORS, NON-ELECTRIC	for blasting		0	S	1	455	1	a)	a)	0	
0456	1		SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH		1	1.4S		1.4				347											0	E0	P131														MP23																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		DETONATORS, ELECTRIC	for blasting		0	S	1	456	1	a)	a)	0	
0457	1		SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P130	LP101													MP21																								1	W2								CW1								1.1D		CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED			0	D	1	457	1	a)	a)	0	
0458	1		SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN		1	1.2D		1															0	E0	P130	LP101													MP21																								1	W2								CW1								1.2D		CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED			0	D	1	458	1	a)	a)	0	
0459	1		SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN		1	1.4D		1.4															0	E0	P130	LP101													MP21																								2	W2								CW1								1.4D		CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED			0	D	1	459	0				
0460	1		SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN		1	1.4S		1.4				347											0	E0	P130	LP101													MP23																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED			0	S	1	460	0				
0461	1		BESTANDTEILE, ZÜNDKETTE, N.A.G.		1	1.1B		1	(13)			178	274										0	E0	P101														MP2																								1	W2								CW1								1.1B		COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.			1	B	1	461	1	a)	a)	0	
0462	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1	1.1C		1	(13)			178	274										0	E0	P101														MP2																								1	W2								CW1								1.1C		ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	C	1	462	1	a)	a)	0	
0463	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1	1.1D		1	(13)			178	274										0	E0	P101														MP2																								1	W2								CW1								1.1D		ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	D	1	463	1	a)	a)	0	
0464	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1	1.1E		1	(13)			178	274										0	E0	P101														MP2																								1	W2								CW1								1.1E		ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	E	1	464	1	a)	a)	0	
0465	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1	1.1F		1	(13)			178	274										0	E0	P101														MP2																								1	W2								CW1								1.1F		ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	F	1	465	1	a)	a)	0	
0466	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1	1.2C		1				178	274										0	E0	P101														MP2																								1	W2								CW1								1.2C		ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	C	1	466	1	a)	a)	0	
0467	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1	1.2D		1				178	274										0	E0	P101														MP2																								1	W2								CW1								1.2D		ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	D	1	467	1	a)	a)	0	
0468	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1	1.2E		1				178	274										0	E0	P101														MP2																								1	W2								CW1								1.2E		ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	E	1	468	1	a)	a)	0	
0469	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1	1.2F		1	(13)			178	274										0	E0	P101														MP2																								1	W2								CW1								1.2F		ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	F	1	469	1	a)	a)	0	
0470	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1	1.3C		1				178	274										0	E0	P101														MP2																								1	W2								CW1								1.3C		ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	C	1	470	1	a)	a)	0	
0471	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1	1.4E		1.4				178	274										0	E0	P101														MP2																								2	W2								CW1								1.4E		ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	E	1	471	0				
0472	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.		1	1.4F		1.4				178	274										0	E0	P101														MP2																								2	W2								CW1								1.4F		ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	F	1	472	0				
0473	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1	1.1A																																																																												SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	473					
0474	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1	1.1C		1	(13)			178	274										0	E0	P101														MP2																								1	W2	W3							CW1								1.1C		SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	C	1	474	1	a)	a)	0	
0475	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1	1.1D		1	(13)			178	274										0	E0	P101														MP2																								1	W2	W3							CW1								1.1D		SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	D	1	475	1	a)	a)	0	
0476	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1	1.1G		1	(13)			178	274										0	E0	P101														MP2																								1	W2	W3							CW1								1.1G		SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	G	1	476	1	a)	a)	0	
0477	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1	1.3C		1	(13)			178	274										0	E0	P101														MP2																								1	W2	W3							CW1								1.3C		SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	C	1	477	1	a)	a)	0	
0478	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1	1.3G		1				178	274										0	E0	P101														MP2																								1	W2	W3							CW1								1.3G		SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	G	1	478	0				
0479	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1	1.4C		1.4				178	274										0	E0	P101														MP2																								2	W2								CW1								1.4C		SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	C	1	479	0				
0480	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1	1.4D		1.4				178	274										0	E0	P101														MP2																								2	W2								CW1								1.4D		SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	D	1	480	0				
0481	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1	1.4S		1.4				178	274	347									0	E0	P101														MP2																								4	W2								CW1								1.4S		SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	S	1	481	0				
0482	1		EXPLOSIVE STOFFE, SEHR UNEMPFINDLICH, N.A.G.		1	1.5D		1.5				178	274										0	E0	P101														MP2																								1	W2								CW1								1.5D		SUBSTANCES, EXPLOSIVE, VERY INSENSITIVE, N.O.S.			1	D	1	482	1	a)	a)	0	
0482	2		STOFFE, EVI, N.A.G.		1	1.5D		1.5				178	274										0	E0	P101														MP2																								1	W2								CW1								1.5D		SUBSTANCES, EVI, N.O.S.			1	D	1	482	1	a)	a)	0	
0483	1		CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN, DESENSIBILISIERT		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE, DESENSITIZED			0	D	1	483	1	a)	a)	0	
0483	2		CYCLONIT, DESENSIBILISIERT		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		CYCLONITE, DESENSITIZED			0	D	1	483	1	a)	a)	0	
0483	3		HEXOGEN, DESENSIBILISIERT		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		HEXOGEN, DESENSITIZED			0	D	1	483	1	a)	a)	0	
0483	4		RDX, DESENSIBILISIERT		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		RDX, DESENSITIZED			0	D	1	483	1	a)	a)	0	
0484	1		CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, DESENSIBILISIERT		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE, DESENSITIZED			0	D	1	484	1	a)	a)	0	
0484	2		HMX, DESENSIBILISIERT		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		HMX, DESENSITIZED			0	D	1	484	1	a)	a)	0	
0484	3		OKTOGEN, DESENSIBILISIERT		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		OCTOGEN, DESENSITIZED			0	D	1	484	1	a)	a)	0	
0485	1		EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.		1	1.4G		1.4				178	274										0	E0	P101														MP2																								2	W2	W3							CW1								1.4G		SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.			1	G	1	485	0				
0486	1		GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, EXTREM UNEMPFINDLICH		1	1.6N		1.6															0	E0	P101														MP23																								2	W2								CW1								1.6N		ARTICLES, EXPLOSIVE, EXTREMELY INSENSITIVE			0	N	1	486	1	a)	a)	0	
0486	2		GEGENSTÄNDE, EEI		1	1.6N		1.6															0	E0	P101														MP23																								2	W2								CW1								1.6N		ARTICLES, EEI			0	N	1	486	1	a)	a)	0	
0487	1		SIGNALKÖRPER, RAUCH		1	1.3G		1															0	E0	P135														MP23																								1	W2								CW1								1.3G		SIGNALS, SMOKE			0	G	1	487	0				
0488	1		MUNITION, ÜBUNG		1	1.3G		1															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP23																								1	W2								CW1								1.3G		AMMUNITION, PRACTICE			0	G	1	488	0				
0489	1		DINITROGLYCOLURIL		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		DINITROGLYCOLURIL			0	D	1	489	1	a)	a)	0	
0489	2		DINGU		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		DINGU			0	D	1	489	1	a)	a)	0	
0490	1		OXYNITROTRIAZOL		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		NITROTRIAZOLONE			0	D	1	490	1	a)	a)	0	
0490	2		ONTA		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		NTO			0	D	1	490	1	a)	a)	0	
0491	1		TREIBSÄTZE		1	1.4C		1.4															0	E0	P143									PP76					MP22																								2	W2								CW1								1.4C		CHARGES, PROPELLING			0	C	1	491	0				
0492	1		KNALLKAPSELN, EISENBAHN		1	1.3G		1															0	E0	P135														MP23																								1	W2								CW1								1.3G		SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE			0	G	1	492	0				
0493	1		KNALLKAPSELN, EISENBAHN		1	1.4G		1.4															0	E0	P135														MP23																								2	W2								CW1								1.4G		SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE			0	G	1	493	0				
0494	1		PERFORATIONSHOHLLADUNGSTRÄGER, GELADEN	für Erdölbohrlöcher, ohne Zündmittel	1	1.4D		1.4															0	E0	P101														MP21																								2	W2								CW1								1.4D		JET PERFORATING GUNS, CHARGED	oil well, without detonator		0	D	1	494	0				
0495	1		TREIBSTOFF, FLÜSSIG		1	1.3C		1	(13)			224											0	E0	P115									PP53	PP54	PP57	PP58		MP20																								1	W2								CW1								1.3C		PROPELLANT, LIQUID			0	C	1	495	1	a)	a)	0	
0496	1		OCTONAL		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112b	P112c													MP20																								1	W2	W3							CW1								1.1D		OCTONAL			0	D	1	496	1	a)	a)	0	
0497	1		TREIBSTOFF, FLÜSSIG		1	1.1C		1	(13)			224											0	E0	P115									PP53	PP54	PP57	PP58		MP20																								1	W2								CW1								1.1C		PROPELLANT, LIQUID			0	C	1	497	1	a)	a)	0	
0498	1		TREIBSTOFF, FEST		1	1.1C		1	(13)														0	E0	P114b														MP20																								1	W2								CW1								1.1C		PROPELLANT, SOLID			0	C	1	498	1	a)	a)	0	
0499	1		TREIBSTOFF, FEST		1	1.3C		1	(13)														0	E0	P114b														MP20																								1	W2								CW1								1.3C		PROPELLANT, SOLID			0	C	1	499	1	a)	a)	0	
0500	1		ZÜNDEINRICHTUNGEN für Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH		1	1.4S		1.4				347											0	E0	P131														MP23																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC	for blasting		0	S	1	500	1	a)	a)	0	
0501	1		TREIBSTOFF, FEST		1	1.4C		1.4															0	E0	P114b														MP20																								2	W2								CW1								1.4C		PROPELLANT, SOLID			0	C	1	501	0				
0502	1		RAKETEN	mit inertem Kopf	1	1.2C		1															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP22																								1	W2								CW1								1.2C		ROCKETS	with inert head		0	C	1	502	1	a)	a)	0	
0503	1		SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, PYROTECHNISCH		1	1.4G		1.4				235	289										0	E0	P135														MP23																								2	W2								CW1								1.4G		SAFETY DEVICES, PYROTECHNIC			0	G	1	503	0				
0504	1	1H-	TETRAZOL		1	1.1D		1	(13)														0	E0	P112c									PP48					MP20																								1	W2								CW1								1.1D	1H-	TETRAZOLE			0	D	1	504	1	a)	a)	0	
0505	1		SIGNALKÖRPER, SEENOT		1	1.4G		1.4															0	E0	P135														MP23	MP24																							2	W2								CW1								1.4G		SIGNALS, DISTRESS	ship		0	G	1	505	0				
0506	1		SIGNALKÖRPER, SEENOT		1	1.4S		1.4															0	E0	P135														MP23	MP24																							4	W2								CW1						CE1		1.4S		SIGNALS, DISTRESS	ship		0	S	1	506	0				
0507	1		SIGNALKÖRPER, RAUCH		1	1.4S		1.4															0	E0	P135														MP23	MP24																							4	W2								CW1						CE1		1.4S		SIGNALS, SMOKE			0	S	1	507	0				
0508	1	1-	HYDROXYBENZOTRIAZOL, WASSERFREI	trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser	1	1.3C		1	(13)														0	E0	P114b									PP48	PP50				MP20																								1	W2	W3							CW1								1.3C	1-	HYDROXYBENZOTRIAZOLE, ANHYDROUS	dry or wetted with less than 20% water, by mass	In Spalte 8 fehlt in der Vorschrift die Verpackungsmethode P114a, die für angefeuchtete feste Stoffe gilt. Diese Information wurde an die entsprechenden Experten der BAM weitergeleitet, um eine Änderung der Vorschrift zu initiieren.	0	C	1	508	1	a)	a)	0	-
0509	1		TREIBLADUNGSPULVER		1	1.4C		1.4															0	E0	P114b									PP48					MP20	MP24																							2	W2								CW1								1.4C		POWDER, SMOKELESS			0	C	1	509	0				
0510	1		RAKETENMOTOREN		1	1.4C		1.4															0	E0	P130	LP101								PP67	L1				MP22																								2	W2								CW1								1.4C		ROCKET MOTORS			0	C	1	510	0				
0511	1		SPRENGKAPSELN, ELEKTRONISCH	programmierbar	1	1.1B		1	(13)														0	E0	P131														MP23																								1	W2								CW1								1.1B		DETONATORS, ELECTRONIC	programmable for blasting		0	B	1	511	1	a)	a)	0	
0512	1		SPRENGKAPSELN, ELEKTRONISCH	programmierbar	1	1.4B		1.4															0	E0	P131														MP23																								2	W2								CW1								1.4B		DETONATORS, ELECTRONIC	programmable for blasting		0	B	1	512	1	a)	a)	0	
0513	1		SPRENGKAPSELN, ELEKTRONISCH	programmierbar	1	1.4S		1.4				347											0	E0	P131														MP23																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		DETONATORS, ELECTRONIC	programmable for blasting		0	S	1	513	1	a)	a)	0	
0514	1		FEUERLÖSCHMITTEL-DISPERGIERVORRICHTUNGEN		1	1.4S		1.4				407											0	E0	P135														MP23																								4	W2								CW1						CE1		1.4S		FIRE SUPPRESSANT DISPERSING DEVICES			0	S	1	514	0				
1001	1		ACETYLEN, GELÖST		2	4F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9										PxBN(M)		TU17	TU38	TE22	TA4	TT9								2									CW9	CW10	CW36				CE2		239		ACETYLENE, DISSOLVED			0		1	1001	1	3000	a)	b)	-
1002	1		LUFT, VERDICHTET		2	1A		2.2	(13)			392	397	655	662								120 ml	E1	P200														MP9		(M)								CxBN(M)		TA4	TT9											3									CW9	CW10					CE3		20		AIR, COMPRESSED			0		1	1002	0				-
1002	2		DRUCKLUFT		2	1A		2.2	(13)			392	397	655	662								120 ml	E1	P200														MP9		(M)								CxBN(M)		TA4	TT9											3									CW9	CW10					CE3		20				Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0		1	1002	0				-
1003	1		LUFT, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2	3O		2.2	5.1	(13)													0	E0	P203														MP9		T75				TP5	TP22			RxBN		TU7	TU19	TA4	TT9	TM6								3	W5								CW9	CW11	CW36				CE2		225		AIR, REFRIGERATED LIQUID			0		1	1003	0				-
1005	1		AMMONIAK, WASSERFREI		2	2TC		2.3	8	(13)		23	379										0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT8	TT9	TM6						1									CW9	CW10	CW36						268		AMMONIA, ANHYDROUS			0		1	1005	1	0	a)	0	+
1006	1		ARGON, VERDICHTET		2	1A		2.2	(13)			378	392	406	662								120 ml	E1	P200														MP9		(M)								CxBN(M)		TA4	TT9											3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		ARGON, COMPRESSED			0		1	1006	0				
1008	1		BORTRIFLUORID		2	2TC		2.3	8	(13)		373											0	E0	P200														MP9		(M)								PxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TT10	TM6						1									CW9	CW10	CW36						268		BORON TRIFLUORIDE			0		1	1008	1	0	a)	0	-
1009	1		BROMTRIFLUORMETHAN		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		BROMOTRIFLUOROMETHANE			0		1	1009	0				
1009	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 13B1		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 13B1			0		1	1009	0				
1010	1		BUTADIENE, STABILISIERT		2	2F		2.1	(13)			386	402	618	662	676							0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		239		BUTADIENES, STABILIZED			0		1	1010	1	3000	a)	b)	
1010	2		BUTADIENE UND KOHLENWASSERSTOFF, GEMISCH, STABILISIERT	mit mehr als 20 % Butadienen	2	2F		2.1	(13)			386	402	618	662	676							0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		239		BUTADIENES AND HYDROCARBON MIXTURE, STABILIZED	containing more than 20% butadienes		0		1	1010	1	3000	a)	b)	
1011	1		BUTAN		2	2F		2.1	(13)			392	657	662	674								0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		BUTANE			0		1	1011	1	3000	a)	b)	-
1012	1		BUTEN		2	2F		2.1	(13)			398	662										0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		BUTYLENE			1		1	1012	1	3000	a)	b)	-
1013	1		KOHLENDIOXID		2	2A		2.2	(13)			378	392	406	584	662							120 ml	E1	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		CARBON DIOXIDE			0		1	1013	0				-
1016	1		KOHLENMONOXID, VERDICHTET		2	1TF		2.3	2.1	(13)													0	E0	P200														MP9		(M)								CxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9								1									CW9	CW10	CW36						263		CARBON MONOXIDE, COMPRESSED			0		1	1016	1	0	a)	0	-
1017	1		CHLOR		2	2TOC		2.3	5.1	8	(13)												0	E0	P200														MP9		T50	(M)			TP19				P22DH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TT10	TM6						1									CW9	CW10	CW36						265		CHLORINE			0		1	1017	1	0	a)	0	+
1018	1		CHLORDIFLUORMETHAN		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		CHLORODIFLUOROMETHANE			0		1	1018	0				
1018	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 22		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 22			0		1	1018	0				
1020	1		CHLORPENTAFLUORETHAN		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		CHLOROPENTAFLUOROETHANE			0		1	1020	0				
1020	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 115		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 115			0		1	1020	0				
1021	1	1-	CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAN		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20	1-	CHLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETHANE			0		1	1021	0				
1021	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 124		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 124			0		1	1021	0				
1022	1		CHLORTRIFLUORMETHAN		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		CHLOROTRIFLUOROMETHANE			0		1	1022	0				
1022	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 13		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 13			0		1	1022	0				
1023	1		STADTGAS, VERDICHTET		2	1TF		2.3	2.1	(13)													0	E0	P200														MP9		(M)								CxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9								1									CW9	CW10	CW36						263		COAL GAS, COMPRESSED			0		1	1023	1	0	a)	0	-
1026	1		DICYAN		2	2TF		2.3	2.1	(13)													0	E0	P200														MP9		(M)								PxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6							1									CW9	CW10	CW36						263		CYANOGEN			0		1	1026	1	0	a)	0	+
1027	1		CYCLOPROPAN		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		CYCLOPROPANE			0		1	1027	1	3000	a)	b)	-
1028	1		DICHLORDIFLUORMETHAN		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		DICHLORODIFLUOROMETHANE			0		1	1028	0				
1028	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 12		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 12			0		1	1028	0				
1029	1		DICHLORMONOFLUORMETHAN		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		DICHLOROFLUOROMETHANE			0		1	1029	0				
1029	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 21		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 21			0		1	1029	0				
1030	1	1,1-	DIFLUORETHAN		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23	1,1-	DIFLUOROETHANE			0		1	1030	1	3000	a)	b)	
1030	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 152a		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		REFRIGERANT GAS R 152a			0		1	1030	1	3000	a)	b)	
1032	1		DIMETHYLAMIN, WASSERFREI		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		DIMETHYLAMINE, ANHYDROUS			0		1	1032	1	3000	a)	b)	-
1033	1		DIMETHYLETHER		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		DIMETHYL ETHER			0		1	1033	1	3000	a)	b)	-
1035	1		ETHAN		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		ETHANE			0		1	1035	1	3000	a)	b)	-
1036	1		ETHYLAMIN		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		ETHYLAMINE			0		1	1036	1	3000	a)	b)	-
1037	1		ETHYLCHLORID		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		ETHYL CHLORIDE			0		1	1037	1	3000	a)	b)	-
1038	1		ETHYLEN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2	3F		2.1	(13)														0	E0	P203														MP9		T75				TP5				RxBN		TU18	TU38	TE22	TE26	TA4	TT9	TM6						2	W5								CW9	CW11	CW36				CE2		223		ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID			0		1	1038	1	3000	a)	b)	-
1039	1		ETHYLMETHYLETHER		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		ETHYL METHYL ETHER			0		1	1039	1	3000	a)	b)	-
1040	1		ETHYLENOXID		2	2TF		2.3	2.1			342											0	E0	P200														MP9		(M)																						1									CW9	CW10	CW36						263		ETHYLENE OXIDE			0		1	1040	1	0	a)	0	-
1040	2		ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF	bis zu einem Gesamtdruck von 1 MPa (10 bar) bei 50 °C	2	2TF		2.3	2.1	(13)		342											0	E0	P200														MP9		T50	(M)			TP20				PxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6							1									CW9	CW10	CW36						263		ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN	up to a total pressure of 1 MPa (10 bar) at 50 °C		0		1	1040	1	0	a)	0	-
1041	1		ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH	mit mehr als 9 %, aber höchstens 87 % Ethylenoxid	2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		239		ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE	with more than 9% but not more than 87% ethylene oxide		0		1	1041	1	3000	a)	b)	
1043	1		DÜNGEMITTEL, LÖSUNG	mit freiem Ammoniak	2	4A		2.2				642																																																			-																			FERTILIZER AMMONIATING SOLUTION	with free ammonia	siehe Sondervorschrift 642: "Sofern dies nicht im Rahmen des Unterabschnitts 1.1.4.2 zugelassen ist, darf diese Eintragung des UN-Modellvorschriftenwerkes nicht für die Beförderung von Düngemittellösung mit freiem Ammoniak verwendet werden."	0		1	1043	0				+
1044	1		FEUERLÖSCHER	mit verdichtetem oder verflüssigtem Gas	2	6A		2.2				225	594										120 ml	E0	P003									PP91					MP9																								3									CW9						CE2		20		FIRE EXTINGUISHERS	with compressed or liquefied gas		0		1	1044	0				
1045	1		FLUOR, VERDICHTET		2	1TOC		2.3	5.1	8													0	E0	P200														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						265		FLUORINE, COMPRESSED			0		1	1045	1	a)	a)	0	-
1046	1		HELIUM, VERDICHTET		2	1A		2.2	(13)			378	392	406	662								120 ml	E1	P200														MP9		(M)								CxBN(M)		TA4	TT9											3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		HELIUM, COMPRESSED			0		1	1046	0				
1048	1		BROMWASSERSTOFF, WASSERFREI		2	2TC		2.3	8	(13)													0	E0	P200														MP9		(M)								PxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TT10	TM6						1									CW9	CW10	CW36						268		HYDROGEN BROMIDE, ANHYDROUS			0		1	1048	1	0	a)	0	-
1049	1		WASSERSTOFF, VERDICHTET		2	1F		2.1	(13)			392	662										0	E0	P200														MP9		(M)								CxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9									2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		HYDROGEN, COMPRESSED			0		1	1049	1	3000	a)	b)	-
1050	1		CHLORWASSERSTOFF, WASSERFREI		2	2TC		2.3	8	(13)													0	E0	P200														MP9		(M)								PxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TT10	TM6						1									CW9	CW10	CW36						268		HYDROGEN CHLORIDE, ANHYDROUS			0		1	1050	1	0	a)	0	-
1051	1		CYANWASSERSTOFF, STABILISIERT	mit weniger als 3 % Wasser	6.1	TF1	I	6.1	3			386	603	676									0	E0	P200														MP2																								0									CW13	CW28	CW31						663		HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED	containing less than 3% water		0		1	1051	1	a)	a)	0	+
1052	1		FLUORWASSERSTOFF, WASSERFREI		8	CT1	I	8	6.1														0	E0	P200														MP2		T10				TP2				L21DH(+)		TU14	TU34	TU38	TC1	TE17	TE21	TE22	TE25	TA4	TT9	TM3		1									CW13	CW28	CW34						886		HYDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS			0		1	1052	1	3000	a)	b)	-
1053	1		SCHWEFELWASSERSTOFF		2	2TF		2.3	2.1	(13)													0	E0	P200														MP9		(M)								PxDH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TT10	TM6						1									CW9	CW10	CW36						263		HYDROGEN SULPHIDE			0		1	1053	1	0	a)	0	+
1055	1		ISOBUTEN		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		ISOBUTYLENE			0		1	1055	1	3000	a)	b)	-
1056	1		KRYPTON, VERDICHTET		2	1A		2.2	(13)			378	392	662									120 ml	E1	P200														MP9		(M)								CxBN(M)		TA4	TT9											3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		KRYPTON, COMPRESSED			0		1	1056	0				
1057	1		FEUERZEUGE	mit entzündbarem Gas	2	6F		2.1				201	654	658									0	E0	P002									PP84	RR5				MP9																								2									CW9						CE2		23		LIGHTERS	containing flammable gas		0		1	1057	1	a)	a)	b)	
1057	2		NACHFÜLLPATRONEN FÜR FEUERZEUGE	mit entzündbarem Gas	2	6F		2.1				201	654	658									0	E0	P002									PP84	RR5				MP9																								2									CW9						CE2		23		LIGHTER REFILLS	containing flammable gas		0		1	1057	1	a)	a)	b)	
1058	1		VERFLÜSSIGTE GASE	nicht entzündbar, überlagert mit Stickstoff, Kohlendioxid oder Luft	2	2A		2.2	(13)			392	662										120 ml	E1	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		LIQUEFIED GASES	non-flammable, charged with nitrogen, carbon dioxide or air		0		1	1058	0				
1060	1		METHYLACETYLEN UND PROPADIEN, GEMISCH, STABILISIERT	(Gemisch P 1) (Gemisch P 2)	2	2F		2.1	(13)			386	581	662	676								0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		239		METHYLACETYLENE AND PROPADIENE MIXTURE, STABILIZED	such as mixture P1 or mixture P2		0		1	1060	1	3000	a)	b)	
1061	1		METHYLAMIN, WASSERFREI		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		METHYLAMINE, ANHYDROUS			0		1	1061	1	3000	a)	b)	-
1062	1		METHYLBROMID	mit höchstens 2 % Chlorpikrin	2	2T		2.3	(13)			23											0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6							1									CW9	CW10	CW36						26		METHYL BROMIDE	with not more than 2% chloropicrin		0		1	1062	1	0	a)	0	+
1063	1		METHYLCHLORID		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		METHYL CHLORIDE			0		1	1063	1	3000	a)	b)	-
1063	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 40		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		REFRIGERANT GAS R 40			0		1	1063	1	3000	a)	b)	-
1064	1		METHYLMERCAPTAN		2	2TF		2.3	2.1	(13)													0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxDH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6							1									CW9	CW10	CW36						263		METHYL MERCAPTAN			0		1	1064	1	0	a)	0	+
1065	1		NEON, VERDICHTET		2	1A		2.2	(13)			378	392	662									120 ml	E1	P200														MP9		(M)								CxBN(M)		TA4	TT9											3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		NEON, COMPRESSED			0		1	1065	0				
1066	1		STICKSTOFF, VERDICHTET		2	1A		2.2	(13)			378	392	406	662								120 ml	E1	P200														MP9		(M)								CxBN(M)		TA4	TT9											3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		NITROGEN, COMPRESSED			0		1	1066	0				
1067	1		DISTICKSTOFFTETROXID		2	2TOC		2.3	5.1	8	(13)												0	E0	P200														MP9		T50				TP21				PxBH(M)		TU17	TU38	TE22	TA4	TT9								1									CW9	CW10	CW36						265		DINITROGEN TETROXIDE			0		1	1067	1	0	a)	0	-
1067	2		STICKSTOFFDIOXID		2	2TOC		2.3	5.1	8	(13)												0	E0	P200														MP9		T50				TP21				PxBH(M)		TU17	TU38	TE22	TA4	TT9								1									CW9	CW10	CW36						265		NITROGEN DIOXIDE			0		1	1067	1	0	a)	0	-
1069	1		NITROSYLCHLORID		2	2TC		2.3	8														0	E0	P200														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						268		NITROSYL CHLORIDE			0		1	1069	1	a)	a)	0	
1070	1		DISTICKSTOFFMONOXID		2	2O		2.2	5.1	(13)		584	662										0	E0	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		25		NITROUS OXIDE			0		1	1070	0				
1071	1		ÖLGAS, VERDICHTET		2	1TF		2.3	2.1	(13)													0	E0	P200														MP9		(M)								CxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9								1									CW9	CW10	CW36						263		OIL GAS, COMPRESSED			0		1	1071	1	0	a)	0	
1072	1		SAUERSTOFF, VERDICHTET		2	1O		2.2	5.1	(13)		355	655	662									0	E0	P200														MP9		(M)								CxBN(M)		TA4	TT9											3									CW9	CW10	CW36				CE3		25		OXYGEN, COMPRESSED			0		1	1072	0				-
1073	1		SAUERSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2	3O		2.2	5.1	(13)													0	E0	P203														MP9		T75				TP5	TP22			RxBN		TU7	TU19	TA4	TT9	TM6								3	W5								CW9	CW11	CW36				CE2		225		OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID			0		1	1073	0				-
1075	1		PETROLEUMGASE, VERFLÜSSIGT		2	2F		2.1	(13)			274	392	583	639	662	674						0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		PETROLEUM GASES, LIQUEFIED			1		1	1075	1	3000	a)	b)	
1076	1		PHOSGEN		2	2TC		2.3	8	(13)													0	E0	P200														MP9										P22DH(M)		TU17	TU38	TE22	TA4	TT9								1									CW9	CW10	CW36						268		PHOSGENE			0		1	1076	1	0	a)	0	-
1077	1		PROPEN		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		PROPYLENE			0		1	1077	1	3000	a)	b)	-
1078	1		GAS ALS KÄLTEMITTEL, N.A.G.	(Gemisch F 1) (Gemisch F 2) (Gemisch F 3)	2	2A		2.2	(13)			274	582	662									120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS, N.O.S.	such as mixture F1, mixture F2 or mixture F3		1		1	1078	0				
1079	1		SCHWEFELDIOXID		2	2TC		2.3	8	(13)													0	E0	P200														MP9		T50	(M)			TP19				PxDH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TT10	TM6						1									CW9	CW10	CW36						268		SULPHUR DIOXIDE			0		1	1079	1	0	a)	0	-
1080	1		SCHWEFELHEXAFLUORID		2	2A		2.2	(13)			392	662										120 ml	E1	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		SULPHUR HEXAFLUORIDE			0		1	1080	0				
1081	1		TETRAFLUORETHYLEN, STABILISIERT		2	2F		2.1				386	662	676									0	E0	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TU38	TU40	TE22	TA4	TT9								2									CW9	CW10	CW36				CE3		239		TETRAFLUOROETHYLENE, STABILIZED			0		1	1081	1	3000	a)	b)	
1082	1		CHLORTRIFLUORETHYLEN, STABILISIERT		2	2TF		2.3	2.1	(13)		386	676										0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6							1									CW9	CW10	CW36						263		TRIFLUOROCHLOROETHYLENE, STABILIZED			0		1	1082	1	0	a)	0	
1082	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1113		2	2TF		2.3	2.1	(13)		386	676										0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6							1									CW9	CW10	CW36						263		REFRIGERANT GAS R 1113			0		1	1082	1	0	a)	0	
1083	1		TRIMETHYLAMIN, WASSERFREI		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		TRIMETHYLAMINE, ANHYDROUS			0		1	1083	1	3000	a)	b)	-
1085	1		VINYLBROMID, STABILISIERT		2	2F		2.1	(13)			386	662	676									0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		239		VINYL BROMIDE, STABILIZED			0		1	1085	1	3000	a)	b)	-
1086	1		VINYLCHLORID, STABILISIERT		2	2F		2.1	(13)			386	662	676									0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		239		VINYL CHLORIDE, STABILIZED			0		1	1086	1	3000	a)	b)	-
1087	1		VINYLMETHYLETHER, STABILISIERT		2	2F		2.1	(13)			386	662	676									0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		239		VINYL METHYL ETHER, STABILIZED			0		1	1087	1	3000	a)	b)	-
1088	1		ACETAL		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ACETAL			0		1	1088	1	3000	a)	b)	-
1089	1		ACETALDEHYD		3	F1	I	3															0	E0	P001														MP7	MP17	T11				TP2	TP7			L4BN		TU8												1																	33		ACETALDEHYDE			0		1	1089	1	3000	a)	b)	-
1090	1		ACETON		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ACETONE			0		1	1090	1	3000	a)	b)	-
1091	1		ACETONÖLE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1	TP8			LGBF														2															CE7		33		ACETONE OILS			0		1	1091	1	3000	a)	b)	
1092	1		ACROLEIN, STABILISIERT		6.1	TF1	I	6.1	3			354	386	676									0	E0	P601														MP8	MP17	T22				TP2	TP7			L15CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22	TE25							1									CW13	CW28	CW31						663		ACROLEIN, STABILIZED			0		1	1092	1	0	a)	0	+
1093	1		ACRYLNITRIL, STABILISIERT		3	FT1	I	3	6.1			386	676										0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		ACRYLONITRILE, STABILIZED			0		1	1093	1	3000	a)	b)	+
1098	1		ALLYLALKOHOL		6.1	TF1	I	6.1	3			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		ALLYL ALCOHOL			0		1	1098	1	0	a)	0	+
1099	1		ALLYLBROMID		3	FT1	I	3	6.1														0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		ALLYL BROMIDE			0		1	1099	1	3000	a)	b)	+
1100	1		ALLYLCHLORID		3	FT1	I	3	6.1														0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		ALLYL CHLORIDE			0		1	1100	1	3000	a)	b)	+
1104	1		AMYLACETATE		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		AMYL ACETATES			0		1	1104	0				-
1105	1		PENTANOLE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1	TP29			LGBF														2															CE7		33		PENTANOLS			0		1	1105	1	3000	a)	b)	-
1105	2		PENTANOLE		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		PENTANOLS			0		1	1105	0				-
1106	1		AMYLAMINE		3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH														2															CE7		338		AMYLAMINE			0		1	1106	1	3000	a)	b)	
1106	2		AMYLAMINE		3	FC	III	3	8														5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE4		38		AMYLAMINE			0		1	1106	0				
1107	1		AMYLCHLORIDE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		AMYL CHLORIDE			0		1	1107	1	3000	a)	b)	
1108	1		PENT-1-EN		3	F1	I	3															0	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP2				L4BN														1																	33	1-	PENTENE			0		1	1108	1	3000	a)	b)	
1108	2	n-	AMYLEN		3	F1	I	3															0	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP2				L4BN														1																	33	n-	AMYLENE			0		1	1108	1	3000	a)	b)	
1109	1		AMYLFORMIATE		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		AMYL FORMATES			0		1	1109	0				-
1110	1	n-	AMYLMETHYLKETON		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30	n-	AMYL METHYL KETONE			0		1	1110	0				-
1111	1		AMYLMERCAPTAN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		AMYL MERCAPTAN			0		1	1111	1	3000	a)	b)	
1112	1		AMYLNITRATE		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		AMYL NITRATE			0		1	1112	0				
1113	1		AMYLNITRITE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		AMYL NITRITE			0		1	1113	1	3000	a)	b)	-
1114	1		BENZEN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		BENZENE			0		1	1114	1	3000	a)	b)	-
1120	1		BUTANOLE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1	TP29			LGBF														2															CE7		33		BUTANOLS			0		1	1120	1	3000	a)	b)	-
1120	2		BUTANOLE		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		BUTANOLS			0		1	1120	0				-
1123	1		BUTYLACETATE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		BUTYL ACETATES			0		1	1123	1	3000	a)	b)	-
1123	2		BUTYLACETATE		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		BUTYL ACETATES			0		1	1123	0				-
1125	1	n-	BUTYLAMIN		3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH														2															CE7		338	n-	BUTYLAMINE			0		1	1125	1	3000	a)	b)	-
1126	1	1-	BROMBUTAN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33	1-	BROMOBUTANE			0		1	1126	1	3000	a)	b)	
1127	1		CHLORBUTANE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		CHLOROBUTANES			0		1	1127	1	3000	a)	b)	
1128	1	n-	BUTYLFORMIAT		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33	n-	BUTYL FORMATE			0		1	1128	1	3000	a)	b)	-
1129	1		BUTYRALDEHYD		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		BUTYRALDEHYDE			0		1	1129	1	3000	a)	b)	-
1130	1		KAMPFERÖL		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		CAMPHOR OIL			0		1	1130	0				
1131	1		KOHLENSTOFFDISULFID		3	FT1	I	3	6.1														0	E0	P001									PP31					MP7	MP17	T14				TP2	TP7			L10CH		TU2	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22							1									CW13	CW28							336		CARBON DISULPHIDE			0		1	1131	1	3000	a)	b)	-
1133	1		KLEBSTOFFE	mit entzündbarem flüssigem Stoff	3	F1	I	3															500 ml	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP1	TP8	TP27		L4BN														1																	33		ADHESIVES	containing flammable liquid		0		1	1133	1	3000	a)	b)	
1133	2		KLEBSTOFFE	mit entzündbarem flüssigem Stoff (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	II	3				640C											5 L	E2	P001									PP1					MP19		T4				TP1	TP8			L1,5BN														2															CE7		33		ADHESIVES	containing flammable liquid (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1133	1	3000	a)	b)	
1133	3		KLEBSTOFFE	mit entzündbarem flüssigem Stoff (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	II	3				640D											5 L	E2	P001	IBC02	R001							PP1					MP19		T4				TP1	TP8			LGBF														2															CE7		33		ADHESIVES	containing flammable liquid (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1133	1	3000	a)	b)	
1133	4		KLEBSTOFFE	mit entzündbarem flüssigem Stoff	3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001						PP1					MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ADHESIVES	containing flammable liquid		0		1	1133	0				
1133	5		KLEBSTOFFE	mit entzündbarem flüssigem Stoff (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	III	3															5 L	E1	P001	R001								PP1					MP19																								3															CE4		33		ADHESIVES	containing flammable liquid (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1133	0				
1133	6		KLEBSTOFFE	mit entzündbarem flüssigem Stoff (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC02	R001							PP1	BB4				MP19																								3															CE4		33		ADHESIVES	containing flammable liquid (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1133	0				
1134	1		CHLORBENZEN		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		CHLOROBENZENE			0		1	1134	0				+
1135	1		ETHYLENCHLORHYDRIN		6.1	TF1	I	6.1	3			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		ETHYLENE CHLOROHYDRIN			0		1	1135	1	0	a)	0	-
1136	1		STEINKOHLENTEERDESTILLATE, ENTZÜNDBAR		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		COAL TAR DISTILLATES, FLAMMABLE			0		1	1136	1	3000	a)	b)	
1136	2		STEINKOHLENTEERDESTILLATE, ENTZÜNDBAR		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1	TP29			LGBF														3	W12														CE4		30		COAL TAR DISTILLATES, FLAMMABLE			0		1	1136	0				
1139	1		SCHUTZANSTRICHLÖSUNG	(einschließlich zu Industrie- oder anderen Zwecken verwendete Oberflächenbehandlungen oder Beschichtungen, wie Zwischenbeschichtung für Fahrzeugkarosserien, Auskleidung für Fässer)	3	F1	I	3															500 ml	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP1	TP8	TP27		L4BN														1																	33		COATING SOLUTION	(includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as vehicle under coating, drum or barrel lining)		0		1	1139	1	3000	a)	b)	
1139	2		SCHUTZANSTRICHLÖSUNG	(einschließlich zu Industrie- oder anderen Zwecken verwendete Oberflächenbehandlungen oder Beschichtungen, wie Zwischenbeschichtung für Fahrzeugkarosserien, Auskleidung für Fässer) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	II	3				640C											5 L	E2	P001														MP19		T4				TP1	TP8			L1,5BN														2															CE7		33		COATING SOLUTION	(includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as vehicle under coating, drum or barrel lining) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1139	1	3000	a)	b)	
1139	3		SCHUTZANSTRICHLÖSUNG	(einschließlich zu Industrie- oder anderen Zwecken verwendete Oberflächenbehandlungen oder Beschichtungen, wie Zwischenbeschichtung für Fahrzeugkarosserien, Auskleidung für Fässer) (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	II	3				640D											5 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1	TP8			LGBF														2															CE7		33		COATING SOLUTION	(includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as vehicle under coating, drum or barrel lining) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1139	1	3000	a)	b)	
1139	4		SCHUTZANSTRICHLÖSUNG	(einschließlich zu Industrie- oder anderen Zwecken verwendete Oberflächenbehandlungen oder Beschichtungen, wie Zwischenbeschichtung für Fahrzeugkarosserien, Auskleidung für Fässer)	3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		COATING SOLUTION	(includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as vehicle under coating, drum or barrel lining)		0		1	1139	0				
1139	5		SCHUTZANSTRICHLÖSUNG	(einschließlich zu Industrie- oder anderen Zwecken verwendete Oberflächenbehandlungen oder Beschichtungen, wie Zwischenbeschichtung für Fahrzeugkarosserien, Auskleidung für Fässer) (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	III	3															5 L	E1	P001	R001													MP19																								3															CE4		33		COATING SOLUTION	(includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as vehicle under coating, drum or barrel lining) (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1139	0				
1139	6		SCHUTZANSTRICHLÖSUNG	(einschließlich zu Industrie- oder anderen Zwecken verwendete Oberflächenbehandlungen oder Beschichtungen, wie Zwischenbeschichtung für Fahrzeugkarosserien, Auskleidung für Fässer) (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC02	R001							BB4					MP19																								3															CE4		33		COATING SOLUTION	(includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as vehicle under coating, drum or barrel lining) (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1139	0				
1143	1		CROTONALDEHYD		6.1	TF1	I	6.1	3			324	354	386	676								0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		CROTONALDEHYDE			0		1	1143	1	0	a)	0	+
1143	2		CROTONALDEHYD, STABILISIERT		6.1	TF1	I	6.1	3			324	354	386	676								0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		CROTONALDEHYDE, STABILIZED			0		1	1143	1	0	a)	0	+
1144	1		CROTONYLEN		3	F1	I	3															0	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP2				L4BN														1																	339		CROTONYLENE			0		1	1144	1	3000	a)	b)	
1145	1		CYCLOHEXAN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		CYCLOHEXANE			0		1	1145	1	3000	a)	b)	+
1146	1		CYCLOPENTAN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T7				TP1				LGBF														2															CE7		33		CYCLOPENTANE			0		1	1146	1	3000	a)	b)	-
1147	1		DECAHYDRONAPHTHALEN		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		DECAHYDRONAPHTHALENE			0		1	1147	0				
1148	1		DIACETONALKOHOL		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		DIACETONE ALCOHOL			0		1	1148	1	3000	a)	b)	-
1148	2		DIACETONALKOHOL		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		DIACETONE ALCOHOL			0		1	1148	0				-
1149	1		DIBUTYLETHER		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		DIBUTYL ETHERS			0		1	1149	0				-
1150	1	1,2-	DICHLORETHYLEN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T7				TP2				LGBF														2															CE7		33	1,2-	DICHLOROETHYLENE			0		1	1150	1	3000	a)	b)	-
1152	1		DICHLORPENTANE		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		DICHLOROPENTANES			0		1	1152	0				
1153	1		ETHYLENGLYCOLDIETHYLETHER		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER			0		1	1153	1	3000	a)	b)	-
1153	2		ETHYLENGLYCOLDIETHYLETHER		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER			0		1	1153	0				-
1154	1		DIETHYLAMIN		3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH														2															CE7		338		DIETHYLAMINE			0		1	1154	1	3000	a)	b)	-
1155	1		DIETHYLETHER		3	F1	I	3															0	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP2				L4BN														1																	33		DIETHYL ETHER			0		1	1155	1	3000	a)	b)	-
1155	2		ETHYLETHER		3	F1	I	3															0	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP2				L4BN														1																	33		ETHYL ETHER			0		1	1155	1	3000	a)	b)	-
1156	1		DIETHYLKETON		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		DIETHYL KETONE			0		1	1156	1	3000	a)	b)	-
1157	1		DIISOBUTYLKETON		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		DIISOBUTYL KETONE			0		1	1157	0				-
1158	1		DIISOPROPYLAMIN		3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH														2															CE7		338		DIISOPROPYLAMINE			0		1	1158	1	3000	a)	b)	-
1159	1		DIISOPROPYLETHER		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		DIISOPROPYL ETHER			0		1	1159	1	3000	a)	b)	-
1160	1		DIMETHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG		3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH														2															CE7		338		DIMETHYLAMINE AQUEOUS SOLUTION			0		1	1160	1	3000	a)	b)	-
1161	1		DIMETHYLCARBONAT		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		DIMETHYL CARBONATE			0		1	1161	1	3000	a)	b)	-
1162	1		DIMETHYLDICHLORSILAN		3	FC	II	3	8														0	E0	P010														MP19		T10				TP2	TP7			L4BH														2															CE7		X338		DIMETHYLDICHLOROSILANE			0		1	1162	1	3000	a)	b)	-
1163	1		DIMETHYLHYDRAZIN, ASYMMETRISCH		6.1	TFC	I	6.1	3	8		354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		DIMETHYLHYDRAZINE, UNSYMMETRICAL			0		1	1163	1	0	a)	0	+
1164	1		DIMETHYLSULFID		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02								B8					MP19		T7				TP2				L1,5BN														2															CE7		33		DIMETHYL SULPHIDE			0		1	1164	1	3000	a)	b)	
1165	1		DIOXAN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		DIOXANE			0		1	1165	1	3000	a)	b)	-
1166	1		DIOXOLAN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		DIOXOLANE			0		1	1166	1	3000	a)	b)	-
1167	1		DIVINYLETHER, STABILISIERT		3	F1	I	3				386	676										0	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP2				L4BN														1																	339		DIVINYL ETHER, STABILIZED			0		1	1167	1	3000	a)	b)	
1170	1		ETHANOL		3	F1	II	3				144	601										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ETHANOL			0		1	1170	1	3000	a)	b)	-
1170	2		ETHYLALKOHOL		3	F1	II	3				144	601										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ETHYL ALCOHOL			0		1	1170	1	3000	a)	b)	-
1170	3		ETHANOL, LÖSUNG		3	F1	II	3				144	601										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ETHANOL SOLUTION			0		1	1170	1	3000	a)	b)	-
1170	4		ETHYLALKOHOL, LÖSUNG		3	F1	II	3				144	601										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ETHYL ALCOHOL SOLUTION			0		1	1170	1	3000	a)	b)	-
1170	5		ETHANOL, LÖSUNG		3	F1	III	3				144	601										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ETHANOL SOLUTION			0		1	1170	0				-
1170	6		ETHYLALKOHOL, LÖSUNG		3	F1	III	3				144	601										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ETHYL ALCOHOL SOLUTION			0		1	1170	0				-
1171	1		ETHYLENGLYCOLMONOETHYLETHER		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER			0		1	1171	0				-
1172	1		ETHYLENGLYCOLMONOETHYLETHERACETAT		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER ACETATE			0		1	1172	0				-
1173	1		ETHYLACETAT		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ETHYL ACETATE			0		1	1173	1	3000	a)	b)	-
1175	1		ETHYLBENZEN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ETHYLBENZENE			0		1	1175	1	3000	a)	b)	-
1176	1		TRIETHYLBORAT		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ETHYL BORATE			0		1	1176	1	3000	a)	b)	
1177	1	2-	ETHYLBUTYLACETAT		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30	2-	ETHYLBUTYL ACETATE			0		1	1177	0				
1178	1	2-	ETHYLBUTYRALDEHYD		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33	2-	ETHYLBUTYRALDEHYDE			0		1	1178	1	3000	a)	b)	
1179	1		ETHYLBUTYLETHER		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ETHYL BUTYL ETHER			0		1	1179	1	3000	a)	b)	
1180	1		ETHYLBUTYRAT		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ETHYL BUTYRATE			0		1	1180	0				
1181	1		ETHYLCHLORACETAT		6.1	TF1	II	6.1	3														100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		63		ETHYL CHLOROACETATE			0		1	1181	0				+
1182	1		ETHYLCHLORFORMIAT		6.1	TFC	I	6.1	3	8		354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		ETHYL CHLOROFORMATE			0		1	1182	1	0	a)	0	-
1183	1		ETHYLDICHLORSILAN		4.3	WFC	I	4.3	3	8													0	E0	P401									RR7					MP2		T14				TP2	TP7			L10DH		TU14	TU23	TU38	TE21	TE22	TM2	TM3						0	W1								CW23								X338		ETHYLDICHLOROSILANE			0		1	1183	1	3000	a)	b)	
1184	1		ETHYLENDICHLORID		3	FT1	II	3	6.1														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		ETHYLENE DICHLORIDE			0		1	1184	1	3000	a)	b)	-
1185	1		ETHYLENIMIN, STABILISIERT		6.1	TF1	I	6.1	3			354	386	676									0	E0	P601														MP2		T22				TP2				L15CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22	TE25							1									CW13	CW28	CW31						663		ETHYLENEIMINE, STABILIZED			0		1	1185	1	0	a)	0	+
1188	1		ETHYLENGLYCOLMONOMETHYLETHER		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER			0		1	1188	0				-
1189	1		ETHYLENGLYCOLMONOMETHYLETHERACETAT		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER ACETATE			0		1	1189	0				-
1190	1		ETHYLFORMIAT		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ETHYL FORMATE			0		1	1190	1	3000	a)	b)	-
1191	1		OCTYLALDEHYDE		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		OCTYL ALDEHYDES			0		1	1191	0				
1192	1		ETHYLLACTAT		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ETHYL LACTATE			0		1	1192	0				-
1193	1		ETHYLMETHYLKETON		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ETHYL METHYL KETONE			0		1	1193	1	3000	a)	b)	-
1193	2		METHYLETHYLKETON		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		METHYL ETHYL KETONE			0		1	1193	1	3000	a)	b)	-
1194	1		ETHYLNITRIT, LÖSUNG		3	FT1	I	3	6.1														0	E0	P001														MP7	MP17									L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		ETHYL NITRITE SOLUTION			0		1	1194	1	3000	a)	b)	-
1195	1		ETHYLPROPIONAT		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ETHYL PROPIONATE			0		1	1195	1	3000	a)	b)	-
1196	1		ETHYLTRICHLORSILAN		3	FC	II	3	8														0	E0	P010														MP19		T10				TP2	TP7			L4BH														2															CE7		X338		ETHYLTRICHLOROSILANE			0		1	1196	1	3000	a)	b)	
1197	1		EXTRAKTE, FLÜSSIG	für Geschmack oder Aroma (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	II	3				601	640C										5 L	E2	P001														MP19		T4				TP1	TP8			L1,5BN														2															CE7		33		EXTRACTS, LIQUID	for flavour or aroma (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1197	1	3000	a)	b)	
1197	2		EXTRAKTE, FLÜSSIG	für Geschmack oder Aroma (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	II	3				601	640D										5 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1	TP8			LGBF														2															CE7		33		EXTRACTS, LIQUID	for flavour or aroma (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1197	1	3000	a)	b)	
1197	3		EXTRAKTE, FLÜSSIG	für Geschmack oder Aroma	3	F1	III	3				601											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		EXTRACTS, LIQUID	for flavour or aroma		0		1	1197	0				
1197	4		EXTRAKTE, FLÜSSIG	für Geschmack oder Aroma (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	III	3				601											5 L	E1	P001	R001													MP19																								3															CE4		33		EXTRACTS, LIQUID	for flavour or aroma (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1197	0				
1197	5		EXTRAKTE, FLÜSSIG	für Geschmack oder Aroma (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	III	3				601											5 L	E1	P001	IBC02	R001							BB4					MP19																								3															CE4		33		EXTRACTS, LIQUID	for flavour or aroma (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1197	0				
1198	1		FORMALDEHYDLÖSUNG, ENTZÜNDBAR		3	FC	III	3	8														5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE4		38		FORMALDEHYDE SOLUTION, FLAMMABLE			0		1	1198	0				-
1199	1		FURALDEHYDE		6.1	TF1	II	6.1	3														100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		63		FURALDEHYDES			0		1	1199	0				-
1201	1		FUSELÖL		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		FUSEL OIL			0		1	1201	1	3000	a)	b)	
1201	2		FUSELÖL		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		FUSEL OIL			0		1	1201	0				
1202	1		DIESELKRAFTSTOFF	(Flammpunkt höchstens 60 °C)	3	F1	III	3				640K											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		DIESEL FUEL	(flash-point not more than 60 °C)		0		1	1202	0				+
1202	2		GASÖL	(Flammpunkt höchstens 60 °C)	3	F1	III	3				640K											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		GAS OIL	(flash-point not more than 60 °C)		0		1	1202	0				+
1202	3		HEIZÖL, LEICHT	(Flammpunkt höchstens 60 °C)	3	F1	III	3				640K											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		HEATING OIL, LIGHT	(flash-point not more than 60 °C)		0		1	1202	0				+
1202	4		DIESELKRAFTSTOFF	der Norm EN 590:2013 + A1:2017 entsprechend	3	F1	III	3				640L											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		DIESEL FUEL	complying with standard EN 590:2013 + A1:2017		0		1	1202	0				+
1202	5		GASÖL	mit einem Flammpunkt gemäß EN 590:2013 + A1:2017	3	F1	III	3				640L											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		GAS OIL	with a flash-point as specified in EN 590:2013 + A1:2017		0		1	1202	0				+
1202	6		HEIZÖL, LEICHT	mit einem Flammpunkt gemäß EN 590:2013 + A1:2017	3	F1	III	3				640L											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		HEATING OIL, LIGHT	with a flash-point as specified in EN 590:2013 + A1:2017		0		1	1202	0				+
1202	7		DIESELKRAFTSTOFF	(Flammpunkt über 60 °C bis einschließlich 100 °C)	3	F1	III	3				640M											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBV														3	W12														CE4		30		DIESEL FUEL	(flash-point more than 60 °C and not more than 100 °C)		0		1	1202	0				+
1202	8		GASÖL	(Flammpunkt über 60 °C bis einschließlich 100 °C)	3	F1	III	3				640M											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBV														3	W12														CE4		30		GAS OIL	(flash-point more than 60 °C and not more than 100 °C)		0		1	1202	0				+
1202	9		HEIZÖL, LEICHT	(Flammpunkt über 60 °C bis einschließlich 100 °C)	3	F1	III	3				640M											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBV														3	W12														CE4		30		HEATING OIL, LIGHT	(flash-point more than 60 °C and not more than 100 °C)		0		1	1202	0				+
1203	1		BENZIN		3	F1	II	3				243	534										1 L	E2	P001	IBC02	R001							BB2					MP19		T4				TP1				LGBF		TU9												2															CE7		33		MOTOR SPIRIT			0		1	1203	1	3000	a)	b)	+
1203	2		OTTOKRAFTSTOFF		3	F1	II	3				243	534										1 L	E2	P001	IBC02	R001							BB2					MP19		T4				TP1				LGBF		TU9												2															CE7		33		GASOLINE			0		1	1203	1	3000	a)	b)	+
1203	3				3	F1	II	3				243	534										1 L	E2	P001	IBC02	R001							BB2					MP19		T4				TP1				LGBF		TU9												2															CE7		33		PETROL		Kein deutsches Pendant zur englischen Bezeichnung vorhanden.	0		1	1203	1	3000	a)	b)	+
1204	1		NITROGLYCERIN, LÖSUNG IN ALKOHOL	mit höchstens 1 % Nitroglycerin	3	D	II	3				28	601										1 L	E0	P001	IBC02								PP5					MP2																								2															CE7		33		NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL	with not more than 1% nitroglycerin		0		1	1204	1	a)	a)	0	E
1206	1		HEPTANE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		HEPTANES			0		1	1206	1	3000	a)	b)	+
1207	1		HEXALDEHYD		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		HEXALDEHYDE			0		1	1207	0				
1208	1		HEXANE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		HEXANES			0		1	1208	1	3000	a)	b)	+
1210	1		DRUCKFARBE	entzündbar	3	F1	I	3				163	367										500 ml	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP1	TP8			L4BN														1																	33		PRINTING INK	flammable		0		1	1210	1	3000	a)	b)	
1210	2		DRUCKFARBZUBEHÖRSTOFFE	(einschließlich Druckfarbverdünnung und -lösemittel), entzündbar	3	F1	I	3				163	367										500 ml	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP1	TP8			L4BN														1																	33		PRINTING INK RELATED MATERIAL	(including printing ink thinning or reducing compound), flammable		0		1	1210	1	3000	a)	b)	
1210	3		DRUCKFARBE	entzündbar (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	II	3				163	367	640C									5 L	E2	P001									PP1					MP19		T4				TP1	TP8			L1,5BN														2															CE7		33		PRINTING INK	flammable (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1210	1	3000	a)	b)	
1210	4		DRUCKFARBZUBEHÖRSTOFFE	(einschließlich Druckfarbverdünnung und -lösemittel), entzündbar (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	II	3				163	367	640C									5 L	E2	P001									PP1					MP19		T4				TP1	TP8			L1,5BN														2															CE7		33		PRINTING INK RELATED MATERIAL	(including printing ink thinning or reducing compound), flammable (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1210	1	3000	a)	b)	
1210	5		DRUCKFARBE	entzündbar (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	II	3				163	367	640D									5 L	E2	P001	IBC02	R001							PP1					MP19		T4				TP1	TP8			LGBF														2															CE7		33		PRINTING INK	flammable (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1210	1	3000	a)	b)	
1210	6		DRUCKFARBZUBEHÖRSTOFFE	(einschließlich Druckfarbverdünnung und -lösemittel), entzündbar (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	II	3				163	367	640D									5 L	E2	P001	IBC02	R001							PP1					MP19		T4				TP1	TP8			LGBF														2															CE7		33		PRINTING INK RELATED MATERIAL	(including printing ink thinning or reducing compound), flammable (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1210	1	3000	a)	b)	
1210	7		DRUCKFARBE	entzündbar	3	F1	III	3				163	367										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001						PP1					MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		PRINTING INK	flammable		0		1	1210	0				
1210	8		DRUCKFARBZUBEHÖRSTOFFE	(einschließlich Druckfarbverdünnung und -lösemittel), entzündbar	3	F1	III	3				163	367										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001						PP1					MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		PRINTING INK RELATED MATERIAL	(including printing ink thinning or reducing compound), flammable		0		1	1210	0				
1210	9		DRUCKFARBE	entzündbar (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	III	3				163	367										5 L	E1	P001	R001								PP1					MP19																								3															CE4		33		PRINTING INK	flammable (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1210	0				
1210	10		DRUCKFARBZUBEHÖRSTOFFE	(einschließlich Druckfarbverdünnung und -lösemittel), entzündbar (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	III	3				163	367										5 L	E1	P001	R001								PP1					MP19																								3															CE4		33		PRINTING INK RELATED MATERIAL	(including printing ink thinning or reducing compound), flammable (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1210	0				
1210	11		DRUCKFARBE	entzündbar (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	III	3				163	367										5 L	E1	P001	IBC02	R001							PP1	BB4				MP19																								3															CE4		33		PRINTING INK	flammable (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1210	0				
1210	12		DRUCKFARBZUBEHÖRSTOFFE	(einschließlich Druckfarbverdünnung und -lösemittel), entzündbar (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	III	3				163	367										5 L	E1	P001	IBC02	R001							PP1	BB4				MP19																								3															CE4		33		PRINTING INK RELATED MATERIAL	(including printing ink thinning or reducing compound), flammable (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1210	0				
1212	1		ISOBUTANOL		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ISOBUTANOL			0		1	1212	0				-
1212	2		ISOBUTYLALKOHOL		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ISOBUTYL ALCOHOL			0		1	1212	0				-
1213	1		ISOBUTYLACETAT		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ISOBUTYL ACETATE			0		1	1213	1	3000	a)	b)	-
1214	1		ISOBUTYLAMIN		3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH														2															CE7		338		ISOBUTYLAMINE			0		1	1214	1	3000	a)	b)	
1216	1		ISOOCTENE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ISOOCTENES			0		1	1216	1	3000	a)	b)	
1218	1		ISOPREN, STABILISIERT		3	F1	I	3				386	676										0	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP2				L4BN														1																	339		ISOPRENE, STABILIZED			0		1	1218	1	3000	a)	b)	-
1219	1		ISOPROPANOL		3	F1	II	3				601											1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ISOPROPANOL			0		1	1219	1	3000	a)	b)	-
1219	2		ISOPROPYLALKOHOL		3	F1	II	3				601											1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ISOPROPYL ALCOHOL			0		1	1219	1	3000	a)	b)	-
1220	1		ISOPROPYLACETAT		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ISOPROPYL ACETATE			0		1	1220	1	3000	a)	b)	-
1221	1		ISOPROPYLAMIN		3	FC	I	3	8														0	E0	P001														MP7	MP17	T11				TP2				L10CH		TU14	TU38	TE21	TE22									1																	338		ISOPROPYLAMINE			0		1	1221	1	3000	a)	b)	-
1222	1		ISOPROPYLNITRAT		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001							B7					MP19																								2															CE7		33		ISOPROPYL NITRATE			0		1	1222	1	a)	a)	b)	
1223	1		KEROSIN		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP2				LGBF														3	W12														CE4		30		KEROSENE			0		1	1223	0				+
1224	1		KETONE, FLÜSSIG, N.A.G.	(Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	II	3				274	640C										1 L	E2	P001														MP19		T7				TP1	TP8	TP28		L1,5BN														2															CE7		33		KETONES, LIQUID, N.O.S.	(vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		1		1	1224	1	3000	a)	b)	
1224	2		KETONE, FLÜSSIG, N.A.G.	(Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	II	3				274	640D										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T7				TP1	TP8	TP28		LGBF														2															CE7		33		KETONES, LIQUID, N.O.S.	(vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		1		1	1224	1	3000	a)	b)	
1224	3		KETONE, FLÜSSIG, N.A.G.		3	F1	III	3				274											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1	TP29			LGBF														3	W12														CE4		30		KETONES, LIQUID, N.O.S.			1		1	1224	0				
1228	1		MERCAPTANE, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	FT1	II	3	6.1			274											1 L	E0	P001	IBC02													MP19		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1		1	1228	1	3000	a)	b)	
1228	2		MERCAPTANE, MISCHUNG, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	FT1	II	3	6.1			274											1 L	E0	P001	IBC02													MP19		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1		1	1228	1	3000	a)	b)	
1228	3		MERCAPTANE, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	FT1	III	3	6.1			274											5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP1	TP28			L4BH		TU15												3	W12								CW13	CW28					CE4		36		MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1		1	1228	0				
1228	4		MERCAPTANE, MISCHUNG, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	FT1	III	3	6.1			274											5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP1	TP28			L4BH		TU15												3	W12								CW13	CW28					CE4		36		MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1		1	1228	0				
1229	1		MESITYLOXID		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		MESITYL OXIDE			0		1	1229	0				-
1230	1		METHANOL		3	FT1	II	3	6.1			279											1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		METHANOL			0		1	1230	1	3000	a)	b)	-
1231	1		METHYLACETAT		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		METHYL ACETATE			0		1	1231	1	3000	a)	b)	-
1233	1		METHYLAMYLACETAT		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		METHYLAMYL ACETATE			0		1	1233	0				
1234	1		METHYLAL		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02								B8					MP19		T7				TP2				L1,5BN														2															CE7		33		METHYLAL			0		1	1234	1	3000	a)	b)	
1235	1		METHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG		3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH														2															CE7		338		METHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION			0		1	1235	1	3000	a)	b)	-
1237	1		METHYLBUTYRAT		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		METHYL BUTYRATE			0		1	1237	1	3000	a)	b)	
1238	1		METHYLCHLORFORMIAT		6.1	TFC	I	6.1	3	8		354											0	E0	P602														MP8	MP17	T22				TP2				L15CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22	TE25							1									CW13	CW28	CW31						663		METHYL CHLOROFORMATE			0		1	1238	1	0	a)	0	-
1239	1		METHYLCHLORMETHYLETHER		6.1	TF1	I	6.1	3			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T22				TP2				L15CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22	TE25							1									CW13	CW28	CW31						663		METHYL CHLOROMETHYL ETHER			0		1	1239	1	0	a)	0	-
1242	1		METHYLDICHLORSILAN		4.3	WFC	I	4.3	3	8													0	E0	P401									RR7					MP2		T14				TP2	TP7			L10DH		TU14	TU24	TU38	TE21	TE22	TM2	TM3						0	W1								CW23								X338		METHYLDICHLOROSILANE			0		1	1242	1	3000	a)	b)	
1243	1		METHYLFORMIAT		3	F1	I	3															0	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP2				L4BN														1																	33		METHYL FORMATE			0		1	1243	1	3000	a)	b)	-
1244	1		METHYLHYDRAZIN		6.1	TFC	I	6.1	3	8		354											0	E0	P602														MP8	MP17	T22				TP2				L15CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22	TE25							1									CW13	CW28	CW31						663		METHYLHYDRAZINE			0		1	1244	1	0	a)	0	
1245	1		METHYLISOBUTYLKETON		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		METHYL ISOBUTYL KETONE			0		1	1245	1	3000	a)	b)	-
1246	1		METHYLISOPROPENYLKETON, STABILISIERT		3	F1	II	3				386	676										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		339		METHYL ISOPROPENYL KETONE, STABILIZED			0		1	1246	1	3000	a)	b)	
1247	1		METHYLMETHACRYLAT, MONOMER, STABILISIERT		3	F1	II	3				386	676										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		339		METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED			0		1	1247	1	3000	a)	b)	-
1248	1		METHYLPROPIONAT		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		METHYL PROPIONATE			0		1	1248	1	3000	a)	b)	-
1249	1		METHYLPROPYLKETON		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		METHYL PROPYL KETONE			0		1	1249	1	3000	a)	b)	
1250	1		METHYLTRICHLORSILAN		3	FC	II	3	8														0	E0	P010														MP19		T10				TP2	TP7			L4BH														2															CE7		X338		METHYLTRICHLOROSILANE			0		1	1250	1	3000	a)	b)	-
1251	1		METHYLVINYLKETON, STABILISIERT		6.1	TFC	I	6.1	3	8		354	386	676									0	E0	P601									RR7					MP8	MP17	T22				TP2				L15CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22	TE25							1									CW13	CW28	CW31						639		METHYL VINYL KETONE, STABILIZED			0		1	1251	1	0	a)	0	
1259	1		NICKELTETRACARBONYL		6.1	TF1	I	6.1	3														0	E0	P601														MP2										L15CH		TU14	TU15	TU31	TU38	TE21	TE22	TE25	TM3					1									CW13	CW28	CW31						663		NICKEL CARBONYL			0		1	1259	1	0	a)	0	+
1261	1		NITROMETHAN		3	F1	II	3															1 L	E0	P001	R001								RR2					MP19																								2															CE7		33		NITROMETHANE			0		1	1261	1	a)	a)	b)	-
1262	1		OCTANE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		OCTANES			0		1	1262	1	3000	a)	b)	+
1263	1		FARBE	(einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage)	3	F1	I	3				163	367	650									500 ml	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP1	TP8	TP27		L4BN														1																	33		PAINT	(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)		0		1	1263	1	3000	a)	b)	
1263	2		FARBZUBEHÖRSTOFFE	(einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel)	3	F1	I	3				163	367	650									500 ml	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP1	TP8	TP27		L4BN														1																	33		PAINT RELATED MATERIAL	(including paint thinning and reducing compound)		0		1	1263	1	3000	a)	b)	
1263	3		FARBE	(einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	II	3				163	367	640C	650								5 L	E2	P001									PP1					MP19		T4				TP1	TP8	TP28		L1,5BN														2															CE7		33		PAINT	(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1263	1	3000	a)	b)	
1263	4		FARBZUBEHÖRSTOFFE	(einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	II	3				163	367	640C	650								5 L	E2	P001									PP1					MP19		T4				TP1	TP8	TP28		L1,5BN														2															CE7		33		PAINT RELATED MATERIAL	(including paint thinning and reducing compound) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1263	1	3000	a)	b)	
1263	5		FARBE	(einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage) (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	II	3				163	367	640D	650								5 L	E2	P001	IBC02	R001							PP1					MP19		T4				TP1	TP8	TP28		LGBF														2															CE7		33		PAINT	(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1263	1	3000	a)	b)	
1263	6		FARBZUBEHÖRSTOFFE	(einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel) (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	II	3				163	367	640D	650								5 L	E2	P001	IBC02	R001							PP1					MP19		T4				TP1	TP8	TP28		LGBF														2															CE7		33		PAINT RELATED MATERIAL	(including paint thinning and reducing compound) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1263	1	3000	a)	b)	
1263	7		FARBE	(einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage)	3	F1	III	3				163	367	650									5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001						PP1					MP19		T2				TP1	TP29			LGBF														3	W12														CE4		30		PAINT	(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)		0		1	1263	0				
1263	8		FARBZUBEHÖRSTOFFE	(einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel)	3	F1	III	3				163	367	650									5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001						PP1					MP19		T2				TP1	TP29			LGBF														3	W12														CE4		30		PAINT RELATED MATERIAL	(including paint thinning and reducing compound)		0		1	1263	0				
1263	9		FARBE	(einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage) (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	III	3				163	367	650									5 L	E1	P001	R001								PP1					MP19																								3															CE4		33		PAINT	(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1263	0				
1263	10		FARBZUBEHÖRSTOFFE	(einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel) (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	III	3				163	367	650									5 L	E1	P001	R001								PP1					MP19																								3															CE4		33		PAINT RELATED MATERIAL	(including paint thinning and reducing compound) (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1263	0				
1263	11		FARBE	(einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage) (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	III	3				163	367	650									5 L	E1	P001	IBC02	R001							PP1	BB4				MP19																								3															CE4		33		PAINT	(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1263	0				
1263	12		FARBZUBEHÖRSTOFFE	(einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel) (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	III	3				163	367	650									5 L	E1	P001	IBC02	R001							PP1	BB4				MP19																								3															CE4		33		PAINT RELATED MATERIAL	(including paint thinning and reducing compound) (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1263	0				
1264	1		PARALDEHYD		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		PARALDEHYDE			0		1	1264	0				-
1265	1		PENTANE	flüssig	3	F1	I	3															0	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP2				L4BN														1																	33		PENTANES	liquid		0		1	1265	1	3000	a)	b)	+
1265	2		PENTANE	flüssig	3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02								B8					MP19		T4				TP1				L1,5BN														2															CE7		33		PENTANES	liquid		0		1	1265	1	3000	a)	b)	+
1266	1		PARFÜMERIEERZEUGNISSE	mit entzündbaren Lösungsmitteln (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	II	3				163	640C										5 L	E2	P001														MP19		T4				TP1	TP8			L1,5BN														2															CE7		33		PERFUMERY PRODUCTS	with flammable solvents (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1266	1	3000	a)	b)	
1266	2		PARFÜMERIEERZEUGNISSE	mit entzündbaren Lösungsmitteln (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	II	3				163	640D										5 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1	TP8			LGBF														2															CE7		33		PERFUMERY PRODUCTS	with flammable solvents (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1266	1	3000	a)	b)	
1266	3		PARFÜMERIEERZEUGNISSE	mit entzündbaren Lösungsmitteln	3	F1	III	3				163											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		PERFUMERY PRODUCTS	with flammable solvents		0		1	1266	0				
1266	4		PARFÜMERIEERZEUGNISSE	mit entzündbaren Lösungsmitteln (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	III	3				163											5 L	E1	P001	R001													MP19																								3															CE4		33		PERFUMERY PRODUCTS	with flammable solvents (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1266	0				
1266	5		PARFÜMERIEERZEUGNISSE	mit entzündbaren Lösungsmitteln (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	III	3				163											5 L	E1	P001	IBC02	R001							BB4					MP19																								3															CE4		33		PERFUMERY PRODUCTS	with flammable solvents (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1266	0				
1267	1		ROHERDÖL		3	F1	I	3				357											500 ml	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP1	TP8			L4BN														1																	33		PETROLEUM CRUDE OIL			0		1	1267	1	3000	a)	b)	
1267	2		ROHERDÖL	(Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	II	3				357	640C										1 L	E2	P001														MP19		T4				TP1	TP8			L1,5BN														2															CE7		33		PETROLEUM CRUDE OIL	(vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1267	1	3000	a)	b)	
1267	3		ROHERDÖL	(Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	II	3				357	640D										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1	TP8			LGBF														2															CE7		33		PETROLEUM CRUDE OIL	(vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1267	1	3000	a)	b)	
1267	4		ROHERDÖL		3	F1	III	3				357											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		PETROLEUM CRUDE OIL			0		1	1267	0				
1268	1		ERDÖLDESTILLATE, N.A.G.		3	F1	I	3															500 ml	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP1	TP8			L4BN														1																	33		PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.			0		1	1268	1	3000	a)	b)	
1268	2		ERDÖLPRODUKTE, N.A.G.		3	F1	I	3															500 ml	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP1	TP8			L4BN														1																	33		PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.			0		1	1268	1	3000	a)	b)	
1268	3		ERDÖLDESTILLATE, N.A.G.	(Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	II	3				640C											1 L	E2	P001														MP19		T7				TP1	TP8	TP28		L1,5BN														2															CE7		33		PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.	(vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1268	1	3000	a)	b)	
1268	4		ERDÖLPRODUKTE, N.A.G.	(Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	II	3				640C											1 L	E2	P001														MP19		T7				TP1	TP8	TP28		L1,5BN														2															CE7		33		PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.	(vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1268	1	3000	a)	b)	
1268	5		ERDÖLDESTILLATE, N.A.G.	(Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	II	3				640D											1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T7				TP1	TP8	TP28		LGBF														2															CE7		33		PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.	(vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1268	1	3000	a)	b)	
1268	6		ERDÖLPRODUKTE, N.A.G.	(Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	II	3				640D											1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T7				TP1	TP8	TP28		LGBF														2															CE7		33		PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.	(vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1268	1	3000	a)	b)	
1268	7		ERDÖLDESTILLATE, N.A.G.		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1	TP29			LGBF														3	W12														CE4		30		PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.			0		1	1268	0				
1268	8		ERDÖLPRODUKTE, N.A.G.		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1	TP29			LGBF														3	W12														CE4		30		PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.			0		1	1268	0				
1272	1		KIEFERNÖL		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		PINE OIL			0		1	1272	0				
1274	1	n-	PROPANOL		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33	n-	PROPANOL			0		1	1274	1	3000	a)	b)	-
1274	2	n-	PROPYLALKOHOL		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		PROPYL ALCOHOL, NORMAL			0		1	1274	1	3000	a)	b)	-
1274	3	n-	PROPANOL		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30	n-	PROPANOL			0		1	1274	0				-
1274	4	n-	PROPYLALKOHOL		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		PROPYL ALCOHOL, NORMAL			0		1	1274	0				-
1275	1		PROPIONALDEHYD		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T7				TP1				LGBF														2															CE7		33		PROPIONALDEHYDE			0		1	1275	1	3000	a)	b)	-
1276	1	n-	PROPYLACETAT		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33	n-	PROPYL ACETATE			0		1	1276	1	3000	a)	b)	-
1277	1		PROPYLAMIN		3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH														2															CE7		338		PROPYLAMINE			0		1	1277	1	3000	a)	b)	
1278	1	1-	CHLORPROPAN		3	F1	II	3															1 L	E0	P001	IBC02								B8					MP19		T7				TP2				L1,5BN														2															CE7		33	1-	CHLOROPROPANE			0		1	1278	1	3000	a)	b)	-
1279	1	1,2-	DICHLORPROPAN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33	1,2-	DICHLOROPROPANE			0		1	1279	1	3000	a)	b)	-
1280	1		PROPYLENOXID		3	F1	I	3															0	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP2	TP7			L4BN														1																	33		PROPYLENE OXIDE			0		1	1280	1	3000	a)	b)	-
1281	1		PROPYLFORMIATE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		PROPYL FORMATES			0		1	1281	1	3000	a)	b)	-
1282	1		PYRIDIN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP2				LGBF														2															CE7		33		PYRIDINE			0		1	1282	1	3000	a)	b)	-
1286	1		HARZÖL	(Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	II	3				640C											5 L	E2	P001														MP19		T4				TP1				L1,5BN														2															CE7		33		ROSIN OIL	(vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1286	1	3000	a)	b)	
1286	2		HARZÖL	(Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	II	3				640D											5 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ROSIN OIL	(vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1286	1	3000	a)	b)	
1286	3		HARZÖL		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ROSIN OIL			0		1	1286	0				
1286	4		HARZÖL	(mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	III	3															5 L	E1	P001	R001													MP19																								3															CE4		33		ROSIN OIL	(having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1286	0				
1286	5		HARZÖL	(mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC02	R001							BB4					MP19																								3															CE4		33		ROSIN OIL	(having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1286	0				
1287	1		GUMMILÖSUNG	(Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	II	3				640C											5 L	E2	P001														MP19		T4				TP1	TP8			L1,5BN														2															CE7		33		RUBBER SOLUTION	(vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1287	1	3000	a)	b)	
1287	2		GUMMILÖSUNG	(Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	II	3				640D											5 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1	TP8			LGBF														2															CE7		33		RUBBER SOLUTION	(vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1287	1	3000	a)	b)	
1287	3		GUMMILÖSUNG		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		RUBBER SOLUTION			0		1	1287	0				
1287	4		GUMMILÖSUNG	(mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	III	3															5 L	E1	P001	R001													MP19																								3															CE4		33		RUBBER SOLUTION	(having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1287	0				
1287	5		GUMMILÖSUNG	(mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC02	R001							BB4					MP19																								3															CE4		33		RUBBER SOLUTION	(having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1287	0				
1288	1		SCHIEFERÖL		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1	TP8			LGBF														2															CE7		33		SHALE OIL			0		1	1288	1	3000	a)	b)	
1288	2		SCHIEFERÖL		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		SHALE OIL			0		1	1288	0				
1289	1		NATRIUMMETHYLAT, LÖSUNG	in Alkohol	3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1	TP8			L4BH														2															CE7		338		SODIUM METHYLATE SOLUTION	in alcohol		0		1	1289	1	3000	a)	b)	-
1289	2		NATRIUMMETHYLAT, LÖSUNG	in Alkohol	3	FC	III	3	8														5 L	E1	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				L4BN														3															CE4		38		SODIUM METHYLATE SOLUTION	in alcohol		0		1	1289	0				-
1292	1		TETRAETHYLSILICAT		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		TETRAETHYL SILICATE			0		1	1292	0				-
1293	1		TINKTUREN, MEDIZINISCHE		3	F1	II	3				601											1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1	TP8			LGBF														2															CE7		33		TINCTURES, MEDICINAL			0		1	1293	1	3000	a)	b)	
1293	2		TINKTUREN, MEDIZINISCHE		3	F1	III	3				601											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		TINCTURES, MEDICINAL			0		1	1293	0				
1294	1		TOLUEN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		TOLUENE			0		1	1294	1	3000	a)	b)	-
1295	1		TRICHLORSILAN		4.3	WFC	I	4.3	3	8													0	E0	P401									RR7					MP2		T14				TP2	TP7			L10DH		TU14	TU25	TU38	TE21	TE22	TM2	TM3						0	W1								CW23								X338		TRICHLOROSILANE			0		1	1295	1	3000	a)	b)	-
1296	1		TRIETHYLAMIN		3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH														2															CE7		338		TRIETHYLAMINE			0		1	1296	1	3000	a)	b)	-
1297	1		TRIMETHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit höchstens 50 Masse-% Trimethylamin	3	FC	I	3	8														0	E0	P001														MP7	MP17	T11				TP1				L10CH		TU14	TU38	TE21	TE22									1																	338		TRIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION	not more than 50% trimethylamine, by mass		0		1	1297	1	3000	a)	b)	-
1297	2		TRIMETHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit höchstens 50 Masse-% Trimethylamin	3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH														2															CE7		338		TRIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION	not more than 50% trimethylamine, by mass		0		1	1297	1	3000	a)	b)	-
1297	3		TRIMETHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit höchstens 50 Masse-% Trimethylamin	3	FC	III	3	8														5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP1				L4BN														3	W12														CE4		38		TRIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION	not more than 50% trimethylamine, by mass		0		1	1297	0				-
1298	1		TRIMETHYLCHLORSILAN		3	FC	II	3	8														0	E0	P010														MP19		T10				TP2	TP7			L4BH														2															CE7		X338		TRIMETHYLCHLOROSILANE			0		1	1298	1	3000	a)	b)	
1299	1		TERPENTIN		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		TURPENTINE			0		1	1299	0				+
1300	1		TERPENTINÖLERSATZ		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		TURPENTINE SUBSTITUTE			0		1	1300	1	3000	a)	b)	
1300	2		TERPENTINÖLERSATZ		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		TURPENTINE SUBSTITUTE			0		1	1300	0				
1301	1		VINYLACETAT, STABILISIERT		3	F1	II	3				386	676										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		339		VINYL ACETATE, STABILIZED			0		1	1301	1	3000	a)	b)	-
1302	1		VINYLETHYLETHER, STABILISIERT		3	F1	I	3				386	676										0	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP2				L4BN														1																	339		VINYL ETHYL ETHER, STABILIZED			0		1	1302	1	3000	a)	b)	
1303	1		VINYLIDENCHLORID, STABILISIERT		3	F1	I	3				386	676										0	E3	P001														MP7	MP17	T12				TP2	TP7			L4BN														1																	339		VINYLIDENE CHLORIDE, STABILIZED			0		1	1303	1	3000	a)	b)	-
1304	1		VINYLISOBUTYLETHER, STABILISIERT		3	F1	II	3				386	676										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		339		VINYL ISOBUTYL ETHER, STABILIZED			0		1	1304	1	3000	a)	b)	
1305	1		VINYLTRICHLORSILAN		3	FC	II	3	8														0	E0	P010														MP19		T10				TP2	TP7			L4BH														2															CE7		X338		VINYLTRICHLOROSILANE			0		1	1305	1	3000	a)	b)	
1306	1		HOLZSCHUTZMITTEL, FLÜSSIG	(Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	II	3				640C											5 L	E2	P001														MP19		T4				TP1	TP8			L1,5BN														2															CE7		33		WOOD PRESERVATIVES, LIQUID	(vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1306	1	3000	a)	b)	
1306	2		HOLZSCHUTZMITTEL, FLÜSSIG	(Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	II	3				640D											5 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1	TP8			LGBF														2															CE7		33		WOOD PRESERVATIVES, LIQUID	(vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1306	1	3000	a)	b)	
1306	3		HOLZSCHUTZMITTEL, FLÜSSIG		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		WOOD PRESERVATIVES, LIQUID			0		1	1306	0				
1306	4		HOLZSCHUTZMITTEL, FLÜSSIG	(mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	III	3															5 L	E1	P001	R001													MP19																								3															CE4		33		WOOD PRESERVATIVES, LIQUID	(having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1306	0				
1306	5		HOLZSCHUTZMITTEL, FLÜSSIG	(mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC02	R001							BB4					MP19																								3															CE4		33		WOOD PRESERVATIVES, LIQUID	(having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1306	0				
1307	1		XYLENE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		XYLENES			0		1	1307	1	3000	a)	b)	-
1307	2		XYLENE		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		XYLENES			0		1	1307	0				-
1308	1		ZIRKONIUM, SUSPENDIERT IN EINEM ENTZÜNDBAREN FLÜSSIGEN STOFF		3	F1	I	3															0	E0	P001									PP33					MP7	MP17									L4BN														1																	33		ZIRCONIUM SUSPENDED IN A FLAMMABLE LIQUID			0		1	1308	1	3000	a)	b)	-
1308	2		ZIRKONIUM, SUSPENDIERT IN EINEM ENTZÜNDBAREN FLÜSSIGEN STOFF	(Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	II	3				640C											1 L	E2	P001	R001								PP33					MP19										L1,5BN														2															CE7		33		ZIRCONIUM SUSPENDED IN A FLAMMABLE LIQUID	(vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1308	1	3000	a)	b)	-
1308	3		ZIRKONIUM, SUSPENDIERT IN EINEM ENTZÜNDBAREN FLÜSSIGEN STOFF	(Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	II	3				640D											1 L	E2	P001	R001								PP33					MP19										LGBF														2															CE7		33		ZIRCONIUM SUSPENDED IN A FLAMMABLE LIQUID	(vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1308	1	3000	a)	b)	-
1308	4		ZIRKONIUM, SUSPENDIERT IN EINEM ENTZÜNDBAREN FLÜSSIGEN STOFF		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	R001													MP19										LGBF														3															CE4		30		ZIRCONIUM SUSPENDED IN A FLAMMABLE LIQUID			0		1	1308	0				-
1309	1		ALUMINIUM-PULVER, ÜBERZOGEN		4.1	F3	II	4.1															1 kg	E2	P002	IBC08								PP38	B4				MP11		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		ALUMINIUM POWDER, COATED			0		1	1309	0				-
1309	2		ALUMINIUM-PULVER, ÜBERZOGEN		4.1	F3	III	4.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						PP11	B3				MP11		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		ALUMINIUM POWDER, COATED			0		1	1309	0				-
1310	1		AMMONIUMPIKRAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 10 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28											0	E0	P406									PP26					MP2																								1	W1																40		AMMONIUM PICRATE, WETTED	with not less than 10% water, by mass		0		1	1310	1	a)	a)	0	-
1312	1		BORNEOL		4.1	F1	III	4.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		BORNEOL			0		1	1312	0				
1313	1		CALCIUMRESINAT		4.1	F3	III	4.1															5 kg	E1	P002	IBC06	R001												MP11		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		CALCIUM RESINATE			0		1	1313	0				
1314	1		CALCIUMRESINAT, GESCHMOLZEN	und erstarrt	4.1	F3	III	4.1															5 kg	E1	P002	IBC04	R001												MP11		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		CALCIUM RESINATE, FUSED			0		1	1314	0				
1318	1		COBALTRESINAT, GEFÄLLT		4.1	F3	III	4.1															5 kg	E1	P002	IBC06	R001												MP11		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		COBALT RESINATE, PRECIPITATED			0		1	1318	0				
1320	1		DINITROPHENOL, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	4.1	DT	I	4.1	6.1			28											0	E0	P406									PP26					MP2																								1	W1								CW28								46		DINITROPHENOL, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0		1	1320	1	a)	a)	0	+
1321	1		DINITROPHENOLATE, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	4.1	DT	I	4.1	6.1			28											0	E0	P406									PP26					MP2																								1	W1								CW28								46		DINITROPHENOLATES, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0		1	1321	1	a)	a)	0	+
1322	1		DINITRORESORCINOL, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28											0	E0	P406									PP26					MP2																								1	W1																40		DINITRORESORCINOL, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0		1	1322	1	a)	a)	0	
1323	1		CEREISEN		4.1	F3	II	4.1				249											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP11		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		FERROCERIUM			0		1	1323	0				
1324	1		FILME AUF NITROCELLULOSEBASIS	gelatiniert, ausgenommen Abfälle	4.1	F1	III	4.1															5 kg	E1	P002	R001								PP15					MP11																								3	W1														CE11		40		FILMS, NITROCELLULOSE BASE	gelatin coated, except scrap		0		1	1324	0				
1325	1		ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		4.1	F1	II	4.1				274											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.			1		1	1325	0				
1325	2		ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		4.1	F1	III	4.1				274											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.			1		1	1325	0				
1326	1		HAFNIUM-PULVER, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 25 % Wasser	4.1	F3	II	4.1				586											1 kg	E2	P410	IBC06								PP40					MP11		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		HAFNIUM POWDER, WETTED	with not less than 25% water		0		1	1326	0				
1327	1		Heu oder Stroh oder Bhusa		4.1	F1																																																																												Hay, Straw or Bhusa		UNTERLIEGT NICHT DEN VORSCHRIFTEN DES RID			2	1327					
1328	1		HEXAMETHYLENTETRAMIN		4.1	F1	III	4.1															5 kg	E1	P002	IBC08	R001							B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		HEXAMETHYLENETETRAMINE			0		1	1328	0				-
1330	1		MANGANRESINAT		4.1	F3	III	4.1															5 kg	E1	P002	IBC06	R001												MP11		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		MANGANESE RESINATE			0		1	1330	0				
1331	1		ZÜNDHÖLZER, ÜBERALL ZÜNDBAR		4.1	F1	III	4.1				293											5 kg	E0	P407									PP27					MP12																								4	W1														CE11		40		MATCHES, 'STRIKE ANYWHERE'			0		1	1331	0				
1332	1		METALDEHYD		4.1	F1	III	4.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		METALDEHYDE			0		1	1332	0				
1333	1		CER	Platten, Barren, Stangen	4.1	F3	II	4.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP11																								2	W1														CE10		40		CERIUM	slabs, ingots or rods		0		1	1333	0				-
1334	1		NAPHTHALEN, ROH		4.1	F1	III	4.1				501											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1	BK1	BK2	BK3	TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		NAPHTHALENE, CRUDE			0		1	1334	0				+
1334	2		NAPHTHALEN, RAFFINIERT		4.1	F1	III	4.1				501											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1	BK1	BK2	BK3	TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		NAPHTHALENE, REFINED			0		1	1334	0				+
1336	1		NITROGUANIDIN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28											0	E0	P406														MP2																								1	W1																40		NITROGUANIDINE, WETTED	with not less than 20% water, by mass		0		1	1336	1	a)	a)	0	
1336	2		PICRIT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28											0	E0	P406														MP2																								1	W1																40		PICRITE, WETTED	with not less than 20% water, by mass		0		1	1336	1	a)	a)	0	
1337	1		NITROSTÄRKE, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28											0	E0	P406														MP2																								1	W1																40		NITROSTARCH, WETTED	with not less than 20% water, by mass		0		1	1337	1	a)	a)	0	
1338	1		PHOSPHOR, AMORPH		4.1	F3	III	4.1															5 kg	E1	P410	IBC08	R001							B3					MP11		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		PHOSPHORUS, AMORPHOUS			0		1	1338	0				-
1339	1		PHOSPHORHEPTASULFID	(chemische Formel P4S7), frei von gelbem oder weißem Phosphor	4.1	F3	II	4.1				602											1 kg	E2	P410	IBC04													MP11		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		PHOSPHORUS HEPTASULPHIDE	free from yellow and white phosphorus		0		1	1339	0				
1340	1		PHOSPHORPENTASULFID	(chemische Formel P2S5), frei von gelbem oder weißem Phosphor	4.3	WF2	II	4.3	4.1			602											500 g	E2	P410	IBC04													MP14		T3				TP33				SGAN														0	W1								CW23						CE10		423		PHOSPHORUS PENTASULPHIDE	free from yellow and white phosphorus		0		1	1340	0				+
1341	1		PHOSPHORSESQUISULFID	(chemische Formel P4S3), frei von gelbem oder weißem Phosphor	4.1	F3	II	4.1				602											1 kg	E2	P410	IBC04													MP11		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		PHOSPHORUS SESQUISULPHIDE	free from yellow and white phosphorus		0		1	1341	0				+
1343	1		PHOSPHORTRISULFID	(chemische Formel P4S6), frei von gelbem oder weißem Phosphor	4.1	F3	II	4.1				602											1 kg	E2	P410	IBC04													MP11		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		PHOSPHORUS TRISULPHIDE	free from yellow and white phosphorus		0		1	1343	0				
1344	1		TRINITROPHENOL, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 30 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28											0	E0	P406									PP26					MP2																								1	W1																40		TRINITROPHENOL, WETTED	with not less than 30% water, by mass		0		1	1344	1	a)	a)	0	-
1344	2		PIKRINSÄURE, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 30 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28											0	E0	P406									PP26					MP2																								1	W1																40		PICRIC ACID, WETTED	with not less than 30% water, by mass		0		1	1344	1	a)	a)	0	-
1345	1		KAUTSCHUK- (Gummi-) ABFÄLLE	höchstens 840 µm und mehr als 45 % Kautschuk-Gehalt	4.1	F1	II	4.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP11		T3				TP33				SGAN														4	W1														CE10		40		RUBBER SCRAP	powdered or granulated, not exceeding 840 microns and rubber content exceeding 45 %		0		1	1345	0				
1345	2		KAUTSCHUK- (Gummi-) RESTE	pulverförmig oder granuliert, höchstens 840 µm und mehr als 45 % Kautschuk-Gehalt	4.1	F1	II	4.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP11		T3				TP33				SGAN														4	W1														CE10		40		RUBBER SHODDY	powdered or granulated, not exceeding 840 microns and rubber content exceeding 45 %		0		1	1345	0				
1346	1		SILICIUM-PULVER, AMORPH		4.1	F3	III	4.1				32											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP11		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		SILICON POWDER, AMORPHOUS			0		1	1346	0				
1347	1		SILBERPIKRAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 30 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28											0	E0	P406									PP25	PP26				MP2																								1	W1																40		SILVER PICRATE, WETTED	with not less than 30% water, by mass		0		1	1347	1	a)	a)	0	-
1348	1		NATRIUMDINITROORTHOCRESOLAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 15 Masse-% Wasser	4.1	DT	I	4.1	6.1			28											0	E0	P406									PP26					MP2																								1	W1								CW28								46		SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, WETTED	with not less than 15% water, by mass		0		1	1348	1	a)	a)	0	+
1349	1		NATRIUMPIKRAMAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28											0	E0	P406									PP26					MP2																								1	W1																40		SODIUM PICRAMATE, WETTED	with not less than 20% water, by mass		0		1	1349	1	a)	a)	0	
1350	1		SCHWEFEL		4.1	F3	III	4.1				242											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP11		T1	BK1	BK2	BK3	TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		SULPHUR			0		1	1350	0				-
1352	1		TITAN-PULVER, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 25 % Wasser	4.1	F3	II	4.1				586											1 kg	E2	P410	IBC06								PP40					MP11		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		TITANIUM POWDER, WETTED	with not less than 25% water		0		1	1352	0				
1353	1		FASERN, IMPRÄGNIERT MIT SCHWACH NITRIERTER CELLULOSE, N.A.G.		4.1	F1	III	4.1				502											5 kg	E1	P410	IBC08	R001							B3					MP11																								3	W1														CE11		40		FIBRES IMPREGNATED WITH WEAKLY NITRATED NITROCELLULOSE, N.O.S.			0		1	1353	0				
1353	2		GEWEBE, IMPRÄGNIERT MIT SCHWACH NITRIERTER CELLULOSE, N.A.G.		4.1	F1	III	4.1				502											5 kg	E1	P410	IBC08	R001							B3					MP11																								3	W1														CE11		40		FABRICS IMPREGNATED WITH WEAKLY NITRATED NITROCELLULOSE, N.O.S.			0		1	1353	0				
1354	1		TRINITROBENZEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 30 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28											0	E0	P406														MP2																								1	W1																40		TRINITROBENZENE, WETTED	with not less than 30% water, by mass		0		1	1354	1	a)	a)	0	+
1355	1		TRINITROBENZOESÄURE, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 30 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28											0	E0	P406														MP2																								1	W1																40		TRINITROBENZOIC ACID, WETTED	with not less than 30% water, by mass		0		1	1355	1	a)	a)	0	
1356	1		TRINITROTOLUEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 30 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28											0	E0	P406														MP2																								1	W1																40		TRINITROTOLUENE, WETTED	with not less than 30% water, by mass		0		1	1356	1	a)	a)	0	+
1356	2		TNT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 30 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28											0	E0	P406														MP2																								1	W1																40		TNT, WETTED	with not less than 30% water, by mass		0		1	1356	1	a)	a)	0	+
1357	1		HARNSTOFFNITRAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28	227										0	E0	P406														MP2																								1	W1																40		UREA NITRATE, WETTED	with not less than 20% water, by mass		0		1	1357	1	a)	a)	0	
1358	1		ZIRKONIUM-PULVER, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 25 % Wasser	4.1	F3	II	4.1				586											1 kg	E2	P410	IBC06								PP40					MP11		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		ZIRCONIUM POWDER, WETTED	with not less than 25% water		0		1	1358	0				-
1360	1		CALCIUMPHOSPHID		4.3	WT2	I	4.3	6.1														0	E0	P403														MP2																								1	W1								CW23	CW28							X462		CALCIUM PHOSPHIDE			0		1	1360	1	a)	a)	b)	+
1361	1		KOHLE	tierischen oder pflanzlichen Ursprungs	4.2	S2	II	4.2															0	E0	P002	IBC06								PP12					MP14		T3				TP33				SGAN		TU11												2	W1	W13													CE10		40		CARBON	animal or vegetable origin		0		1	1361	0				
1361	2		RUSS	tierischen oder pflanzlichen Ursprungs	4.2	S2	II	4.2															0	E0	P002	IBC06								PP12					MP14		T3				TP33				SGAN		TU11												2	W1	W13													CE10		40				Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0		1	1361	0				
1361	3		KOHLE	tierischen oder pflanzlichen Ursprungs	4.2	S2	III	4.2				665											0	E0	P002	IBC08	LP02	R001						PP12	B3				MP14		T1				TP33				SGAV														4	W1	W13		VC1	VC2	AP1									CE11		40		CARBON	animal or vegetable origin		0		1	1361	0				
1361	4		RUSS	tierischen oder pflanzlichen Ursprungs	4.2	S2	III	4.2				665											0	E0	P002	IBC08	LP02	R001						PP12	B3				MP14		T1				TP33				SGAV														4	W1	W13		VC1	VC2	AP1									CE11		40				Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0		1	1361	0				
1362	1		KOHLE, AKTIVIERT		4.2	S2	III	4.2				646											0	E1	P002	IBC08	LP02	R001						PP11	B3				MP14		T1				TP33				SGAV														4	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		CARBON, ACTIVATED			0		1	1362	0				
1363	1		KOPRA		4.2	S2	III	4.2															0	E0	P003	IBC08	LP02	R001						PP20	B3	B6			MP14		BK2																						3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		COPRA			0		1	1363	0				
1364	1		BAUMWOLLABFÄLLE, ÖLHALTIG		4.2	S2	III	4.2															0	E0	P003	IBC08	LP02	R001						PP19	B3	B6			MP14																								3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		COTTON WASTE, OILY			0		1	1364	0				
1365	1		BAUMWOLLE, NASS		4.2	S2	III	4.2															0	E0	P003	IBC08	LP02	R001						PP19	B3	B6			MP14																								3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		COTTON, WET			0		1	1365	0				
1369	1	p-	NITROSODIMETHYLANILIN		4.2	S2	II	4.2															0	E2	P410	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40	p-	NITROSODIMETHYLANILINE			0		1	1369	0				
1372	1		Fasern, tierischen Ursprungs oder Fasern, pflanzlichen Ursprungs, gebrannt, nass oder feucht		4.2	S2																																																																												Fibres, animal or fibres, vegetable burnt, wet or damp		UNTERLIEGT NICHT DEN VORSCHRIFTEN DES RID			2	1372					
1373	1		FASERN, TIERISCHEN URSPRUNGS, N.A.G.	imprägniert mit Öl	4.2	S2	III	4.2															0	E0	P410	IBC08	R001							B3					MP14		T1				TP33																		3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		FIBRES, ANIMAL, N.O.S.	with oil		0		1	1373	0				
1373	2		FASERN, PFLANZLICHEN URSPRUNGS, N.A.G.	imprägniert mit Öl	4.2	S2	III	4.2															0	E0	P410	IBC08	R001							B3					MP14		T1				TP33																		3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		FIBRES, VEGETABLE, N.O.S.	with oil		0		1	1373	0				
1373	3		FASERN, SYNTHETISCHEN URSPRUNGS, N.A.G.	imprägniert mit Öl	4.2	S2	III	4.2															0	E0	P410	IBC08	R001							B3					MP14		T1				TP33																		3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		FIBRES, SYNTHETIC, N.O.S.	with oil		0		1	1373	0				
1373	4		GEWEBE, TIERISCHEN URSPRUNGS, N.A.G.	imprägniert mit Öl	4.2	S2	III	4.2															0	E0	P410	IBC08	R001							B3					MP14		T1				TP33																		3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		FABRICS, ANIMAL, N.O.S.	with oil		0		1	1373	0				
1373	5		GEWEBE, PFLANZLICHEN URSPRUNGS, N.A.G.	imprägniert mit Öl	4.2	S2	III	4.2															0	E0	P410	IBC08	R001							B3					MP14		T1				TP33																		3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		FABRICS, VEGETABLE, N.O.S.	with oil		0		1	1373	0				
1373	6		GEWEBE, SYNTHETISCHEN URSPRUNGS, N.A.G.	imprägniert mit Öl	4.2	S2	III	4.2															0	E0	P410	IBC08	R001							B3					MP14		T1				TP33																		3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		FABRICS, SYNTHETIC, N.O.S.	with oil		0		1	1373	0				
1374	1		FISCHMEHL, NICHT STABILISIERT		4.2	S2	II	4.2				300											0	E2	P410	IBC08								B4					MP14		T3				TP33																		2	W1														CE10		40		FISH MEAL, UNSTABILIZED			0		1	1374	0				
1374	2		FISCHABFALL, NICHT STABILISIERT		4.2	S2	II	4.2				300											0	E2	P410	IBC08								B4					MP14		T3				TP33																		2	W1														CE10		40		FISH SCRAP, UNSTABILIZED			0		1	1374	0				
1376	1		EISENOXID, GEBRAUCHT	aus der Kokereigasreinigung	4.2	S4	III	4.2				592											0	E0	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP14		T1	BK2			TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		IRON OXIDE, SPENT	obtained from coal gas purification		0		1	1376	0				
1376	2		EISEN-SCHWAMM, GEBRAUCHT	aus der Kokereigasreinigung	4.2	S4	III	4.2				592											0	E0	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP14		T1	BK2			TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		IRON SPONGE, SPENT	obtained from coal gas purification		0		1	1376	0				
1378	1		METALLKATALYSATOR, ANGEFEUCHTET	mit einem sichtbaren Überschuss an Flüssigkeit	4.2	S4	II	4.2				274											0	E0	P410	IBC01								PP39					MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		METAL CATALYST, WETTED	with a visible excess of liquid		1		1	1378	0				
1379	1		PAPIER, MIT UNGESÄTTIGTEN ÖLEN BEHANDELT	unvollständig getrocknet (auch Kohlepapier)	4.2	S2	III	4.2															0	E0	P410	IBC08	R001							B3					MP14																								3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		PAPER, UNSATURATED OIL TREATED	incompletely dried (including carbon paper)		0		1	1379	0				
1380	1		PENTABORAN		4.2	ST3	I	4.2	6.1														0	E0	P601														MP2										L21DH		TU14	TU38	TC1	TE21	TE22	TE25	TM1						0	W1								CW28								333		PENTABORANE			0		1	1380	1	3000	a)	b)	
1381	1		PHOSPHOR, WEISS, UNTER WASSER		4.2	ST3	I	4.2	6.1			503											0	E0	P405														MP2		T9				TP3	TP31			L10DH(+)		TU14	TU16	TU21	TU38	TE3	TE21	TE22						0	W1								CW28								46		PHOSPHORUS, WHITE, UNDER WATER			0		1	1381	1	3000	a)	b)	+
1381	2		PHOSPHOR, GELB, UNTER WASSER		4.2	ST3	I	4.2	6.1			503											0	E0	P405														MP2		T9				TP3	TP31			L10DH(+)		TU14	TU16	TU21	TU38	TE3	TE21	TE22						0	W1								CW28								46		PHOSPHORUS, YELLOW, UNDER WATER			0		1	1381	1	3000	a)	b)	+
1381	3		PHOSPHOR, WEISS, IN LÖSUNG		4.2	ST3	I	4.2	6.1			503											0	E0	P405														MP2		T9				TP3	TP31			L10DH(+)		TU14	TU16	TU21	TU38	TE3	TE21	TE22						0	W1								CW28								46		PHOSPHORUS, WHITE, IN SOLUTION			0		1	1381	1	3000	a)	b)	+
1381	4		PHOSPHOR, GELB, IN LÖSUNG		4.2	ST3	I	4.2	6.1			503											0	E0	P405														MP2		T9				TP3	TP31			L10DH(+)		TU14	TU16	TU21	TU38	TE3	TE21	TE22						0	W1								CW28								46		PHOSPHORUS, YELLOW, IN SOLUTION			0		1	1381	1	3000	a)	b)	+
1381	5		PHOSPHOR, WEISS, TROCKEN		4.2	ST4	I	4.2	6.1			503											0	E0	P405														MP2		T9				TP3	TP31			L10DH(+)		TU14	TU16	TU21	TU38	TE3	TE21	TE22						0	W1								CW28								46		PHOSPHORUS, WHITE, DRY			0		1	1381	1	3000	a)	b)	+
1381	6		PHOSPHOR, GELB, TROCKEN		4.2	ST4	I	4.2	6.1			503											0	E0	P405														MP2		T9				TP3	TP31			L10DH(+)		TU14	TU16	TU21	TU38	TE3	TE21	TE22						0	W1								CW28								46		PHOSPHORUS, YELLOW, DRY			0		1	1381	1	3000	a)	b)	+
1382	1		KALIUMSULFID, WASSERFREI		4.2	S4	II	4.2				504											0	E2	P410	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		POTASSIUM SULPHIDE, ANHYDROUS			0		1	1382	0				+
1382	2		KALIUMSULFID	mit weniger als 30 % Kristallwasser	4.2	S4	II	4.2				504											0	E2	P410	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		POTASSIUM SULPHIDE	with less than 30% water of crystallization		0		1	1382	0				+
1383	1		PYROPHORES METALL, N.A.G.		4.2	S4	I	4.2				274											0	E0	P404														MP13		T21				TP7	TP33																	0	W1																43		PYROPHORIC METAL, N.O.S.			1		1	1383	1	3000	a)	b)	
1383	2		PYROPHORE LEGIERUNG, N.A.G.		4.2	S4	I	4.2				274											0	E0	P404														MP13		T21				TP7	TP33																	0	W1																43		PYROPHORIC ALLOY, N.O.S.			1		1	1383	1	3000	a)	b)	
1384	1		NATRIUMDITHIONIT		4.2	S4	II	4.2															0	E2	P410	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		SODIUM DITHIONITE			0		1	1384	0				-
1384	2		NATRIUMHYDROSULFIT		4.2	S4	II	4.2															0	E2	P410	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		SODIUM HYDROSULPHITE			0		1	1384	0				-
1385	1		NATRIUMSULFID, WASSERFREI		4.2	S4	II	4.2				504											0	E2	P410	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		SODIUM SULPHIDE, ANHYDROUS			0		1	1385	0				+
1385	2		NATRIUMSULFID	mit weniger als 30 % Kristallwasser	4.2	S4	II	4.2				504											0	E2	P410	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		SODIUM SULPHIDE	with less than 30% water of crystallization		0		1	1385	0				+
1386	1		ÖLSAATKUCHEN	mit mehr als 1,5 Masse-% Öl und höchstens 11 Masse-% Feuchtigkeit	4.2	S2	III	4.2															0	E0	P003	IBC08	LP02	R001						PP20	B3	B6			MP14		BK2																						3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		SEED CAKE	with more than 1.5% oil and not more than 11% moisture		0		1	1386	0				
1387	1		Wollabfälle, nass		4.2	S2																																																																												Wool waste, wet		UNTERLIEGT NICHT DEN VORSCHRIFTEN DES RID			2	1387					
1389	1		ALKALIMETALLAMALGAM, FLÜSSIG		4.3	W1	I	4.3				182											0	E0	P402									RR8					MP2										L10BN(+)		TU1	TE5	TT3	TM2									1	W1								CW23								X323		ALKALI METAL AMALGAM, LIQUID			0		1	1389	1	3000	a)	b)	
1390	1		ALKALIMETALLAMIDE		4.3	W2	II	4.3				182	505										500 g	E2	P410	IBC07													MP14		T3				TP33				SGAN														0	W1								CW23						CE10		423		ALKALI METAL AMIDES			0		1	1390	0				
1391	1		ALKALIMETALLDISPERSION		4.3	W1	I	4.3				182											0	E0	P402									RR8					MP2		T13				TP2	TP7	TP42		L10BN(+)		TU1	TE5	TT3	TM2									1	W1								CW23								X323		ALKALI METAL DISPERSION			0		1	1391	1	3000	a)	b)	
1391	2		ERDALKALIMETALLDISPERSION		4.3	W1	I	4.3				183	506										0	E0	P402									RR8					MP2		T13				TP2	TP7	TP42		L10BN(+)		TU1	TE5	TT3	TM2									1	W1								CW23								X323		ALKALINE EARTH METAL DISPERSION			0		1	1391	1	3000	a)	b)	
1392	1		ERDALKALIMETALLAMALGAM, FLÜSSIG		4.3	W1	I	4.3				183	506										0	E0	P402														MP2										L10BN(+)		TU1	TE5	TT3	TM2									1	W1								CW23								X323		ALKALINE EARTH METAL AMALGAM, LIQUID			0		1	1392	1	3000	a)	b)	
1393	1		ERDALKALIMETALLLEGIERUNG, N.A.G.		4.3	W2	II	4.3				183	506										500 g	E2	P410	IBC07													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1								CW23						CE7		423		ALKALINE EARTH METAL ALLOY, N.O.S.			0		1	1393	0				
1394	1		ALUMINIUMCARBID		4.3	W2	II	4.3															500 g	E2	P410	IBC07													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1			VC1	VC2	AP3	AP4	AP5	CW23						CE10		423		ALUMINIUM CARBIDE			0		1	1394	0				
1395	1		ALUMINIUMFERROSILICIUM-PULVER		4.3	WT2	II	4.3	6.1														500 g	E2	P410	IBC05								PP40					MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1								CW23	CW28					CE10		462		ALUMINIUM FERROSILICON POWDER			0		1	1395	0				
1396	1		ALUMINIUM-PULVER, NICHT ÜBERZOGEN		4.3	W2	II	4.3															500 g	E2	P410	IBC07								PP40					MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1								CW23						CE10		423		ALUMINIUM POWDER, UNCOATED			0		1	1396	0				-
1396	2		ALUMINIUM-PULVER, NICHT ÜBERZOGEN		4.3	W2	III	4.3															1 kg	E1	P410	IBC08	R001							B4					MP14		T1				TP33				SGAN														3	W1			VC2	AP4	AP5			CW23						CE11		423		ALUMINIUM POWDER, UNCOATED			0		1	1396	0				-
1397	1		ALUMINIUMPHOSPHID		4.3	WT2	I	4.3	6.1			507											0	E0	P403														MP2																								1	W1								CW23	CW28							X462		ALUMINIUM PHOSPHIDE			0		1	1397	1	a)	a)	b)	+
1398	1		ALUMINIUMSILICIUM-PULVER, NICHT ÜBERZOGEN		4.3	W2	III	4.3				37											1 kg	E1	P410	IBC08	R001							B4					MP14		T1	BK2			TP33				SGAN														3	W1			VC2	AP4	AP5			CW23						CE11		423		ALUMINIUM SILICON POWDER, UNCOATED			0		1	1398	0				
1400	1		BARIUM		4.3	W2	II	4.3															500 g	E2	P410	IBC07													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1								CW23						CE10		423		BARIUM			0		1	1400	0				
1401	1		CALCIUM		4.3	W2	II	4.3															500 g	E2	P410	IBC07													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1								CW23						CE10		423		CALCIUM			0		1	1401	0				-
1402	1		CALCIUMCARBID		4.3	W2	I	4.3															0	E0	P403	IBC04													MP2		T9				TP7	TP33			S2,65AN(+)		TU4	TU22	TM2	TA5									1	W1								CW23								X423		CALCIUM CARBIDE			0		1	1402	1	3000	a)	b)	-
1402	2		CALCIUMCARBID		4.3	W2	II	4.3															500 g	E2	P410	IBC07													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1			VC1	VC2	AP3	AP4	AP5	CW23						CE10		423		CALCIUM CARBIDE			0		1	1402	0				-
1403	1		CALCIUMCYANAMID	mit mehr als 0,1 Masse-% Calciumcarbid	4.3	W2	III	4.3				38											1 kg	E1	P410	IBC08	R001							B4					MP14		T1				TP33				SGAN														0	W1								CW23						CE11		423		CALCIUM CYANAMIDE	with more than 0.1% calcium carbide		0		1	1403	0				-
1404	1		CALCIUMHYDRID		4.3	W2	I	4.3															0	E0	P403														MP2																								1	W1								CW23								X423		CALCIUM HYDRIDE			0		1	1404	1	a)	a)	b)	-
1405	1		CALCIUMSILICID		4.3	W2	II	4.3															500 g	E2	P410	IBC07													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1			VC1	VC2	AP3	AP4	AP5	CW23						CE10		423		CALCIUM SILICIDE			0		1	1405	0				
1405	2		CALCIUMSILICID		4.3	W2	III	4.3															1 kg	E1	P410	IBC08	R001							B4					MP14		T1				TP33				SGAN														3	W1			VC1	VC2	AP3	AP4	AP5	CW23						CE11		423		CALCIUM SILICIDE			0		1	1405	0				
1407	1		CAESIUM		4.3	W2	I	4.3															0	E0	P403	IBC04													MP2										L10CH(+)		TU2	TU14	TU38	TE5	TE21	TE22	TT3	TM2					1	W1								CW23								X423		CAESIUM			0		1	1407	1	3000	a)	b)	
1408	1		FERROSILICIUM	mit mindestens 30 Masse-%, aber weniger als 90 Masse-% Silicium	4.3	WT2	III	4.3	6.1			39											1 kg	E1	P003	IBC08	R001							PP20	B4	B6			MP14		T1	BK2			TP33				SGAN														3	W1			VC1	VC2	AP3	AP4	AP5	CW23	CW28					CE11		462		FERROSILICON	with 30% or more but less than 90% silicon		0		1	1408	0				
1409	1		METALLHYDRIDE, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		4.3	W2	I	4.3				274	508										0	E0	P403														MP2																								1	W1								CW23								X423		METAL HYDRIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1		1	1409	1	a)	a)	b)	
1409	2		METALLHYDRIDE, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		4.3	W2	II	4.3				274	508										500 g	E2	P410	IBC04													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1								CW23						CE10		423		METAL HYDRIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1		1	1409	0				
1410	1		LITHIUMALUMINIUMHYDRID		4.3	W2	I	4.3															0	E0	P403														MP2																								1	W1								CW23								X423		LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE			0		1	1410	1	a)	a)	b)	-
1411	1		LITHIUMALUMINIUMHYDRID IN ETHER		4.3	WF1	I	4.3	3														0	E0	P402									RR8					MP2																								1	W1								CW23								X323		LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE, ETHEREAL			0		1	1411	1	a)	a)	b)	-
1413	1		LITHIUMBORHYDRID		4.3	W2	I	4.3															0	E0	P403														MP2																								1	W1								CW23								X423		LITHIUM BOROHYDRIDE			0		1	1413	1	a)	a)	b)	
1414	1		LITHIUMHYDRID		4.3	W2	I	4.3															0	E0	P403														MP2																								1	W1								CW23								X423		LITHIUM HYDRIDE			0		1	1414	1	a)	a)	b)	
1415	1		LITHIUM		4.3	W2	I	4.3															0	E0	P403	IBC04													MP2		T9				TP7	TP33			L10BN(+)		TU1	TE5	TT3	TM2									1	W1								CW23								X423		LITHIUM			0		1	1415	1	3000	a)	b)	-
1417	1		LITHIUMSILICIUM		4.3	W2	II	4.3															500 g	E2	P410	IBC07													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1								CW23						CE10		423		LITHIUM SILICON			0		1	1417	0				
1418	1		MAGNESIUM-PULVER		4.3	WS	I	4.3	4.2														0	E0	P403														MP2																								1	W1								CW23								X423		MAGNESIUM POWDER			0		1	1418	1	a)	a)	b)	-
1418	2		MAGNESIUMLEGIERUNGSPULVER		4.3	WS	I	4.3	4.2														0	E0	P403														MP2																								1	W1								CW23								X423		MAGNESIUM ALLOYS POWDER			0		1	1418	1	a)	a)	b)	
1418	3		MAGNESIUM-PULVER		4.3	WS	II	4.3	4.2														0	E2	P410	IBC05													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1								CW23						CE10		423		MAGNESIUM POWDER			0		1	1418	0				-
1418	4		MAGNESIUMLEGIERUNGSPULVER		4.3	WS	II	4.3	4.2														0	E2	P410	IBC05													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1								CW23						CE10		423		MAGNESIUM ALLOYS POWDER			0		1	1418	0				
1418	5		MAGNESIUM-PULVER		4.3	WS	III	4.3	4.2														0	E1	P410	IBC08	R001							B4					MP14		T1				TP33				SGAN														3	W1			VC2	AP4	AP5			CW23						CE11		423		MAGNESIUM POWDER			0		1	1418	0				-
1418	6		MAGNESIUMLEGIERUNGSPULVER		4.3	WS	III	4.3	4.2														0	E1	P410	IBC08	R001							B4					MP14		T1				TP33				SGAN														3	W1			VC2	AP4	AP5			CW23						CE11		423		MAGNESIUM ALLOYS POWDER			0		1	1418	0				
1419	1		MAGNESIUMALUMINIUMPHOSPHID		4.3	WT2	I	4.3	6.1														0	E0	P403														MP2																								1	W1								CW23	CW28							X462		MAGNESIUM ALUMINIUM PHOSPHIDE			0		1	1419	1	a)	a)	b)	
1420	1		KALIUMMETALLLEGIERUNGEN, FLÜSSIG		4.3	W1	I	4.3															0	E0	P402														MP2										L10BN(+)		TU1	TE5	TT3	TM2									1	W1								CW23								X323		POTASSIUM METAL ALLOYS, LIQUID			0		1	1420	1	3000	a)	b)	
1421	1		ALKALIMETALLLEGIERUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		4.3	W1	I	4.3				182											0	E0	P402									RR8					MP2										L10BN(+)		TU1	TE5	TT3	TM2									1	W1								CW23								X323		ALKALI METAL ALLOY, LIQUID, N.O.S.			0		1	1421	1	3000	a)	b)	
1422	1		KALIUM-NATRIUM-LEGIERUNGEN, FLÜSSIG		4.3	W1	I	4.3															0	E0	P402														MP2		T9				TP3	TP7	TP31		L10BN(+)		TU1	TE5	TT3	TM2									1	W1								CW23								X323		POTASSIUM SODIUM ALLOYS, LIQUID			0		1	1422	1	3000	a)	b)	
1423	1		RUBIDIUM		4.3	W2	I	4.3															0	E0	P403	IBC04													MP2										L10CH(+)		TU2	TU14	TU38	TE5	TE21	TE22	TT3	TM2					1	W1								CW23								X423		RUBIDIUM			0		1	1423	1	3000	a)	b)	
1426	1		NATRIUMBORHYDRID		4.3	W2	I	4.3															0	E0	P403														MP2																								1	W1								CW23								X423		SODIUM BOROHYDRIDE			0		1	1426	1	a)	a)	b)	
1427	1		NATRIUMHYDRID		4.3	W2	I	4.3															0	E0	P403														MP2																								1	W1								CW23								X423		SODIUM HYDRIDE			0		1	1427	1	a)	a)	b)	-
1428	1		NATRIUM		4.3	W2	I	4.3															0	E0	P403	IBC04													MP2		T9				TP7	TP33			L10BN(+)		TU1	TE5	TT3	TM2									1	W1								CW23								X423		SODIUM			0		1	1428	1	3000	a)	b)	-
1431	1		NATRIUMMETHYLAT		4.2	SC4	II	4.2	8														0	E2	P410	IBC05													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		48		SODIUM METHYLATE			0		1	1431	0				-
1432	1		NATRIUMPHOSPHID		4.3	WT2	I	4.3	6.1														0	E0	P403														MP2																								1	W1								CW23	CW28							X462		SODIUM PHOSPHIDE			0		1	1432	1	a)	a)	b)	
1433	1		ZINNPHOSPHIDE		4.3	WT2	I	4.3	6.1														0	E0	P403														MP2																								1	W1								CW23	CW28							X462		STANNIC PHOSPHIDES			0		1	1433	1	a)	a)	b)	
1435	1		ZINK-ASCHEN		4.3	W2	III	4.3															1 kg	E1	P002	IBC08	R001							B4					MP14		T1	BK2			TP33				SGAN														3	W1			VC1	VC2	AP3	AP4	AP5	CW23						CE11		423		ZINC ASHES			0		1	1435	0				+
1436	1		ZINK-PULVER		4.3	WS	I	4.3	4.2														0	E0	P403														MP2																								1	W1								CW23								X423		ZINC POWDER			0		1	1436	1	a)	a)	b)	+
1436	2		ZINK-STAUB		4.3	WS	I	4.3	4.2														0	E0	P403														MP2																								1	W1								CW23								X423		ZINC DUST			0		1	1436	1	a)	a)	b)	+
1436	3		ZINK-PULVER		4.3	WS	II	4.3	4.2														0	E2	P410	IBC07								PP40					MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1								CW23						CE10		423		ZINC POWDER			0		1	1436	0				+
1436	4		ZINK-STAUB		4.3	WS	II	4.3	4.2														0	E2	P410	IBC07								PP40					MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1								CW23						CE10		423		ZINC DUST			0		1	1436	0				+
1436	5		ZINK-PULVER		4.3	WS	III	4.3	4.2														0	E1	P410	IBC08	R001							B4					MP14		T1				TP33				SGAN														3	W1			VC2	AP4	AP5			CW23						CE11		423		ZINC POWDER			0		1	1436	0				+
1436	6		ZINK-STAUB		4.3	WS	III	4.3	4.2														0	E1	P410	IBC08	R001							B4					MP14		T1				TP33				SGAN														3	W1			VC2	AP4	AP5			CW23						CE11		423		ZINC DUST			0		1	1436	0				+
1437	1		ZIRKONIUMHYDRID		4.1	F3	II	4.1															1 kg	E2	P410	IBC04								PP40					MP11		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		ZIRCONIUM HYDRIDE			0		1	1437	0				
1438	1		ALUMINIUMNITRAT		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1	BK1	BK2		TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		ALUMINIUM NITRATE			0		1	1438	0				+
1439	1		AMMONIUMDICHROMAT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		AMMONIUM DICHROMATE			0		1	1439	0				+
1442	1		AMMONIUMPERCHLORAT		5.1	O2	II	5.1				152											1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33																		2	W11			VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE10		50		AMMONIUM PERCHLORATE			0		1	1442	1	3000	3000	b)	-
1444	1		AMMONIUMPERSULFAT		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		AMMONIUM PERSULPHATE			0		1	1444	0				-
1445	1		BARIUMCHLORAT, FEST		5.1	OT2	II	5.1	6.1														1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24	CW28					CE10		56		BARIUM CHLORATE, SOLID			0		1	1445	0				+
1446	1		BARIUMNITRAT		5.1	OT2	II	5.1	6.1														1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24	CW28					CE10		56		BARIUM NITRATE			0		1	1446	0				
1447	1		BARIUMPERCHLORAT, FEST		5.1	OT2	II	5.1	6.1														1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24	CW28					CE10		56		BARIUM PERCHLORATE, SOLID			0		1	1447	1	3000	a)	b)	-
1448	1		BARIUMPERMANGANAT		5.1	OT2	II	5.1	6.1														1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24	CW28					CE10		56		BARIUM PERMANGANATE			0		1	1448	0				
1449	1		BARIUMPEROXID		5.1	OT2	II	5.1	6.1														1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24	CW28					CE10		56		BARIUM PEROXIDE			0		1	1449	0				-
1450	1		BROMATE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1	O2	II	5.1				274	350										1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP2		T3				TP33				SGAV		TU3												2	W11			VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE10		50		BROMATES, INORGANIC, N.O.S.			1		1	1450	0				
1451	1		CAESIUMNITRAT		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		CAESIUM NITRATE			0		1	1451	0				
1452	1		CALCIUMCHLORAT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP2		T3				TP33				SGAV		TU3												2	W11			VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE10		50		CALCIUM CHLORATE			0		1	1452	0				
1453	1		CALCIUMCHLORIT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		CALCIUM CHLORITE			0		1	1453	0				
1454	1		CALCIUMNITRAT		5.1	O2	III	5.1				208											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1	BK1	BK2	BK3	TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		CALCIUM NITRATE			0		1	1454	0				
1455	1		CALCIUMPERCHLORAT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAV		TU3												2	W11			VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE10		50		CALCIUM PERCHLORATE			0		1	1455	1	3000	3000	b)	
1456	1		CALCIUMPERMANGANAT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		CALCIUM PERMANGANATE			0		1	1456	0				
1457	1		CALCIUMPEROXID		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		CALCIUM PEROXIDE			0		1	1457	0				
1458	1		CHLORAT UND BORAT, MISCHUNG		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP2		T3				TP33				SGAV		TU3												2	W11			VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE10		50		CHLORATE AND BORATE MIXTURE			0		1	1458	0				
1458	2		CHLORAT UND BORAT, MISCHUNG		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP2		T1				TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		CHLORATE AND BORATE MIXTURE			0		1	1458	0				
1459	1		CHLORAT UND MAGNESIUMCHLORID, MISCHUNG, FEST		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP2		T3				TP33				SGAV		TU3												2	W11			VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE10		50		CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURE, SOLID			0		1	1459	0				
1459	2		CHLORAT UND MAGNESIUMCHLORID, MISCHUNG, FEST		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP2		T1				TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURE, SOLID			0		1	1459	0				
1461	1		CHLORATE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1	O2	II	5.1				274	351										1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAV		TU3												2	W11			VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE10		50		CHLORATES, INORGANIC, N.O.S.			1		1	1461	0				
1462	1		CHLORITE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1	O2	II	5.1				274	352	509									1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		CHLORITES, INORGANIC, N.O.S.			1		1	1462	0				
1463	1		CHROMTRIOXID, WASSERFREI		5.1	OTC	II	5.1	6.1	8		510											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24	CW28					CE10		568		CHROMIUM TRIOXIDE, ANHYDROUS			0		1	1463	0				+
1465	1		DIDYMIUMNITRAT		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		DIDYMIUM NITRATE			0		1	1465	0				
1466	1		EISEN(III)NITRAT		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		FERRIC NITRATE			0		1	1466	0				
1467	1		GUANIDINNITRAT		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		GUANIDINE NITRATE			0		1	1467	0				
1469	1		BLEINITRAT		5.1	OT2	II	5.1	6.1														1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24	CW28					CE10		56		LEAD NITRATE			0		1	1469	0				+
1470	1		BLEIPERCHLORAT, FEST		5.1	OT2	II	5.1	6.1														1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24	CW28					CE10		56		LEAD PERCHLORATE, SOLID			0		1	1470	1	3000	a)	b)	+
1471	1		LITHIUMHYPOCHLORIT, TROCKEN		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10										SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		LITHIUM HYPOCHLORITE, DRY			0		1	1471	0				
1471	2		LITHIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10										SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		LITHIUM HYPOCHLORITE MIXTURE			0		1	1471	0				
1471	3		LITHIUMHYPOCHLORIT, TROCKEN		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV		TU3												3									CW24						CE11		50		LITHIUM HYPOCHLORITE, DRY			0		1	1471	0				
1471	4		LITHIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV		TU3												3									CW24						CE11		50		LITHIUM HYPOCHLORITE MIXTURE			0		1	1471	0				
1472	1		LITHIUMPEROXID		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		LITHIUM PEROXIDE			0		1	1472	0				
1473	1		MAGNESIUMBROMAT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP2		T3				TP33				SGAV		TU3												2	W11			VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE10		50		MAGNESIUM BROMATE			0		1	1473	0				
1474	1		MAGNESIUMNITRAT		5.1	O2	III	5.1				332											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1	BK1	BK2	BK3	TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		MAGNESIUM NITRATE			0		1	1474	0				
1475	1		MAGNESIUMPERCHLORAT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAV		TU3												2	W11			VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE10		50		MAGNESIUM PERCHLORATE			0		1	1475	1	3000	3000	b)	
1476	1		MAGNESIUMPEROXID		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		MAGNESIUM PEROXIDE			0		1	1476	0				
1477	1		NITRATE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1	O2	II	5.1				511											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		NITRATES, INORGANIC, N.O.S.			0		1	1477	0				
1477	2		NITRATE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1	O2	III	5.1				511											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		NITRATES, INORGANIC, N.O.S.			0		1	1477	0				
1479	1		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, N.A.G.		5.1	O2	I	5.1				274											0	E0	P503	IBC05													MP2																								1	W10								CW24								55		OXIDIZING SOLID, N.O.S.			1		1	1479	0				
1479	2		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, N.A.G.		5.1	O2	II	5.1				274											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		OXIDIZING SOLID, N.O.S.			1		1	1479	0				
1479	3		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, N.A.G.		5.1	O2	III	5.1				274											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP2		T1				TP33				SGAN		TU3												3									CW24						CE11		50		OXIDIZING SOLID, N.O.S.			1		1	1479	0				
1481	1		PERCHLORATE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAV		TU3												2	W11			VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE10		50		PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S.			0		1	1481	1	3000	3000	b)	
1481	2		PERCHLORATE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP2		T1				TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S.			0		1	1481	1	3000	3000	b)	
1482	1		PERMANGANATE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1	O2	II	5.1				274	353										1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		PERMANGANATES, INORGANIC, N.O.S.			1		1	1482	0				
1482	2		PERMANGANATE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1	O2	III	5.1				274	353										5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP2		T1				TP33				SGAN		TU3												3									CW24						CE11		50		PERMANGANATES, INORGANIC, N.O.S.			1		1	1482	0				
1483	1		PEROXIDE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		PEROXIDES, INORGANIC, N.O.S.			0		1	1483	0				
1483	2		PEROXIDE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP2		T1				TP33				SGAN		TU3												3									CW24						CE11		50		PEROXIDES, INORGANIC, N.O.S.			0		1	1483	0				
1484	1		KALIUMBROMAT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP2		T3				TP33				SGAV		TU3												2	W11			VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE10		50		POTASSIUM BROMATE			0		1	1484	0				-
1485	1		KALIUMCHLORAT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP2		T3				TP33				SGAV		TU3												2	W11			VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE10		50		POTASSIUM CHLORATE			0		1	1485	0				+
1486	1		KALIUMNITRAT		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1	BK1	BK2	BK3	TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		POTASSIUM NITRATE			0		1	1486	0				
1487	1		KALIUMNITRAT UND NATRIUMNITRIT, MISCHUNG		5.1	O2	II	5.1				607											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAV		TU3												2	W11			VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE10		50		POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRITE MIXTURE			0		1	1487	0				
1488	1		KALIUMNITRIT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAV		TU3												2	W11			VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE10		50		POTASSIUM NITRITE			0		1	1488	0				+
1489	1		KALIUMPERCHLORAT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAV		TU3												2	W11			VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE10		50		POTASSIUM PERCHLORATE			0		1	1489	1	3000	3000	b)	-
1490	1		KALIUMPERMANGANAT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		POTASSIUM PERMANGANATE			0		1	1490	0				+
1491	1		KALIUMPEROXID		5.1	O2	I	5.1															0	E0	P503	IBC06													MP2																								1	W10								CW24								55		POTASSIUM PEROXIDE			0		1	1491	0				
1492	1		KALIUMPERSULFAT		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		POTASSIUM PERSULPHATE			0		1	1492	0				-
1493	1		SILBERNITRAT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAV		TU3												2	W11			VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE10		50		SILVER NITRATE			0		1	1493	0				+
1494	1		NATRIUMBROMAT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP2		T3				TP33				SGAV		TU3												2	W11			VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE10		50		SODIUM BROMATE			0		1	1494	0				
1495	1		NATRIUMCHLORAT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP2		T3	BK1	BK2		TP33				SGAV		TU3												2	W11			VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE10		50		SODIUM CHLORATE			0		1	1495	0				+
1496	1		NATRIUMCHLORIT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		SODIUM CHLORITE			0		1	1496	0				
1498	1		NATRIUMNITRAT		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1	BK1	BK2	BK3	TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		SODIUM NITRATE			0		1	1498	0				
1499	1		NATRIUMNITRAT UND KALIUMNITRAT, MISCHUNG		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1	BK1	BK2	BK3	TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		SODIUM NITRATE AND POTASSIUM NITRATE MIXTURE			0		1	1499	0				
1500	1		NATRIUMNITRIT		5.1	OT2	III	5.1	6.1														5 kg	E1	P002	IBC08	R001							B3					MP10		T1				TP33				SGAN		TU3												3									CW24	CW28					CE11		56		SODIUM NITRITE			0		1	1500	0				+
1502	1		NATRIUMPERCHLORAT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAV		TU3												2	W11			VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE10		50		SODIUM PERCHLORATE			0		1	1502	1	3000	3000	b)	-
1503	1		NATRIUMPERMANGANAT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		SODIUM PERMANGANATE			0		1	1503	0				+
1504	1		NATRIUMPEROXID		5.1	O2	I	5.1															0	E0	P503	IBC05													MP2																								1	W10								CW24								55		SODIUM PEROXIDE			0		1	1504	0				-
1505	1		NATRIUMPERSULFAT		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		SODIUM PERSULPHATE			0		1	1505	0				
1506	1		STRONTIUMCHLORAT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP2		T3				TP33				SGAV		TU3												2	W11			VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE10		50		STRONTIUM CHLORATE			0		1	1506	0				
1507	1		STRONTIUMNITRAT		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		STRONTIUM NITRATE			0		1	1507	0				
1508	1		STRONTIUMPERCHLORAT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAV		TU3												2	W11			VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE10		50		STRONTIUM PERCHLORATE			0		1	1508	1	3000	3000	b)	
1509	1		STRONTIUMPEROXID		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		STRONTIUM PEROXIDE			0		1	1509	0				
1510	1		TETRANITROMETHAN		6.1	TO1	I	6.1	5.1			354	609										0	E0	P602														MP8	MP17									L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						665		TETRANITROMETHANE			0		1	1510	1	0	a)	0	
1511	1		HARNSTOFFWASSERSTOFFPEROXID		5.1	OC2	III	5.1	8														5 kg	E1	P002	IBC08	R001							B3					MP2		T1				TP33				SGAN		TU3												3									CW24						CE11		58		UREA HYDROGEN PEROXIDE			0		1	1511	0				
1512	1		ZINKAMMONIUMNITRIT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		ZINC AMMONIUM NITRITE			0		1	1512	0				
1513	1		ZINKCHLORAT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP2		T3				TP33				SGAV		TU3												2	W11			VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE10		50		ZINC CHLORATE			0		1	1513	0				
1514	1		ZINKNITRAT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		ZINC NITRATE			0		1	1514	0				
1515	1		ZINKPERMANGANAT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		ZINC PERMANGANATE			0		1	1515	0				
1516	1		ZINKPEROXID		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		ZINC PEROXIDE			0		1	1516	0				
1517	1		ZIRKONIUMPIKRAMAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28											0	E0	P406									PP26					MP2																								1	W1																40		ZIRCONIUM PICRAMATE, WETTED	with not less than 20% water, by mass		0		1	1517	1	a)	a)	0	
1541	1		ACETONCYANHYDRIN, STABILISIERT		6.1	T1	I	6.1				354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						669		ACETONE CYANOHYDRIN, STABILIZED			0		1	1541	1	0	a)	0	+
1544	1		ALKALOIDE, FEST, N.A.G.		6.1	T2	I	6.1				43	274										0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH		TU15												1	W10								CW13	CW28	CW31						66		ALKALOIDS, SOLID, N.O.S.			1		1	1544	1	0	a)	0	
1544	2		ALKALOIDSALZE, FEST, N.A.G.		6.1	T2	I	6.1				43	274										0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH		TU15												1	W10								CW13	CW28	CW31						66		ALKALOID SALTS, SOLID, N.O.S.			1		1	1544	1	0	a)	0	
1544	3		ALKALOIDE, FEST, N.A.G.		6.1	T2	II	6.1				43	274										500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		ALKALOIDS, SOLID, N.O.S.			1		1	1544	0				
1544	4		ALKALOIDSALZE, FEST, N.A.G.		6.1	T2	II	6.1				43	274										500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		ALKALOID SALTS, SOLID, N.O.S.			1		1	1544	0				
1544	5		ALKALOIDE, FEST, N.A.G.		6.1	T2	III	6.1				43	274										5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		ALKALOIDS, SOLID, N.O.S.			1		1	1544	0				
1544	6		ALKALOIDSALZE, FEST, N.A.G.		6.1	T2	III	6.1				43	274										5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		ALKALOID SALTS, SOLID, N.O.S.			1		1	1544	0				
1545	1		ALLYLISOTHIOCYANAT, STABILISIERT		6.1	TF1	II	6.1	3			386	676										100 ml	E0	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		639		ALLYL ISOTHIOCYANATE, STABILIZED			0		1	1545	0				
1546	1		AMMONIUMARSENAT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		AMMONIUM ARSENATE			0		1	1546	0				+
1547	1		ANILIN		6.1	T1	II	6.1				279											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		ANILINE			0		1	1547	0				+
1548	1		ANILINHYDROCHLORID		6.1	T2	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH		TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		ANILINE HYDROCHLORIDE			0		1	1548	0				+
1549	1		ANORGANISCHE ANTIMONVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1	T5	III	6.1				45	274	512									5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S.			1		1	1549	0				E
1550	1		ANTIMONLAKTAT		6.1	T5	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		ANTIMONY LACTATE			0		1	1550	0				+
1551	1		ANTIMONYLKALIUMTARTRAT		6.1	T5	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE			0		1	1551	0				+
1553	1		ARSENSÄURE, FLÜSSIG		6.1	T4	I	6.1															0	E5	P001														MP8	MP17	T20				TP2	TP7			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		ARSENIC ACID, LIQUID			0		1	1553	1	0	a)	0	+
1554	1		ARSENSÄURE, FEST		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		ARSENIC ACID, SOLID			0		1	1554	0				+
1555	1		ARSENBROMID		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		ARSENIC BROMIDE			0		1	1555	0				+
1556	1		ARSENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.	anorganisch, einschließlich Arsenate, n.a.g., Arsenite, n.a.g. und Arsensulfide, n.a.g.	6.1	T4	I	6.1				43	274										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s.		1		1	1556	1	0	a)	0	+
1556	2		ARSENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.	anorganisch, einschließlich Arsenate, n.a.g., Arsenite, n.a.g. und Arsensulfide, n.a.g.	6.1	T4	II	6.1				43	274										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s.		1		1	1556	0				+
1556	3		ARSENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.	anorganisch, einschließlich Arsenate, n.a.g., Arsenite, n.a.g. und Arsensulfide, n.a.g.	6.1	T4	III	6.1				43	274										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s.		1		1	1556	0				+
1557	1		ARSENVERBINDUNG, FEST, N.A.G.	anorganisch, einschließlich Arsenate, n.a.g., Arsenite, n.a.g. und Arsensulfide, n.a.g.	6.1	T5	I	6.1				43	274										0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU15	TU38	TE22										1	W10								CW13	CW28	CW31						66		ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S.	inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s.		1		1	1557	1	0	a)	0	+
1557	2		ARSENVERBINDUNG, FEST, N.A.G.	anorganisch, einschließlich Arsenate, n.a.g., Arsenite, n.a.g. und Arsensulfide, n.a.g.	6.1	T5	II	6.1				43	274										500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S.	inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s.		1		1	1557	0				+
1557	3		ARSENVERBINDUNG, FEST, N.A.G.	anorganisch, einschließlich Arsenate, n.a.g., Arsenite, n.a.g. und Arsensulfide, n.a.g.	6.1	T5	III	6.1				43	274										5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S.	inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s.		1		1	1557	0				+
1558	1		ARSEN		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		ARSENIC			0		1	1558	0				+
1559	1		ARSENPENTOXID		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		ARSENIC PENTOXIDE			0		1	1559	0				+
1560	1		ARSENTRICHLORID		6.1	T4	I	6.1															0	E0	P602														MP8	MP17	T14				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		ARSENIC TRICHLORIDE			0		1	1560	1	0	a)	0	+
1561	1		ARSENTRIOXID		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		ARSENIC TRIOXIDE			0		1	1561	0				+
1562	1		ARSEN-STAUB		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		ARSENICAL DUST			0		1	1562	0				+
1564	1		BARIUMVERBINDUNG, N.A.G.		6.1	T5	II	6.1				177	274	513	587								500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		BARIUM COMPOUND, N.O.S.			1		1	1564	0				
1564	2		BARIUMVERBINDUNG, N.A.G.		6.1	T5	III	6.1				177	274	513	587								5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		BARIUM COMPOUND, N.O.S.			1		1	1564	0				
1565	1		BARIUMCYANID		6.1	T5	I	6.1															0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH		TU15												1	W10								CW13	CW28	CW31						66		BARIUM CYANIDE			0		1	1565	1	0	a)	0	+
1566	1		BERYLLIUMVERBINDUNG, N.A.G.		6.1	T5	II	6.1				274	514										500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		BERYLLIUM COMPOUND, N.O.S.			1		1	1566	0				E
1566	2		BERYLLIUMVERBINDUNG, N.A.G.		6.1	T5	III	6.1				274	514										5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		BERYLLIUM COMPOUND, N.O.S.			1		1	1566	0				E
1567	1		BERYLLIUM-PULVER		6.1	TF3	II	6.1	4.1														500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		64		BERYLLIUM POWDER			0		1	1567	0				-
1569	1		BROMACETON		6.1	TF1	II	6.1	3														0	E0	P602														MP15		T20				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		63		BROMOACETONE			0		1	1569	0				
1570	1		BRUCIN		6.1	T2	I	6.1				43											0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31						66		BRUCINE			0		1	1570	1	0	a)	0	-
1571	1		BARIUMAZID, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 50 Masse-% Wasser	4.1	DT	I	4.1	6.1			28	568										0	E0	P406														MP2																								1	W1								CW28								46		BARIUM AZIDE, WETTED	with not less than 50% water, by mass		0		1	1571	1	a)	a)	0	
1572	1		KAKODYLSÄURE		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		CACODYLIC ACID			0		1	1572	0				+
1573	1		CALCIUMARSENAT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		CALCIUM ARSENATE			0		1	1573	0				+
1574	1		CALCIUMARSENAT UND CALCIUMARSENIT, MISCHUNG, FEST		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		CALCIUM ARSENATE AND CALCIUM ARSENITE MIXTURE, SOLID			0		1	1574	0				+
1575	1		CALCIUMCYANID		6.1	T5	I	6.1															0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH		TU15												1	W10								CW13	CW28	CW31						66		CALCIUM CYANIDE			0		1	1575	1	0	a)	0	+
1577	1		CHLORDINITROBENZENE, FLÜSSIG		6.1	T1	II	6.1				279											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		CHLORODINITROBENZENES, LIQUID			0		1	1577	0				+
1578	1		CHLORNITROBENZENE, FEST		6.1	T2	II	6.1				279											500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		CHLORONITROBENZENES, SOLID			0		1	1578	0				E
1579	1	4-	CHLOR-o-TOLUIDIN-HYDROCHLORID, FEST		6.1	T2	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60	4-	CHLORO-o-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE, SOLID			0		1	1579	0				+
1580	1		CHLORPIKRIN		6.1	T1	I	6.1				354											0	E0	P601														MP8	MP17	T22				TP2				L15CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22	TE25							1									CW13	CW28	CW31						66		CHLOROPICRIN			0		1	1580	1	0	a)	0	+
1581	1		CHLORPIKRIN UND METHYLBROMID, GEMISCH	mit mehr als 2 % Chlorpikrin	2	2T		2.3	(13)														0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6							1									CW9	CW10	CW36						26		CHLOROPICRIN AND METHYL BROMIDE MIXTURE	with more than 2% chloropicrin		0		1	1581	1	0	a)	0	E
1582	1		CHLORPIKRIN UND METHYLCHLORID, GEMISCH		2	2T		2.3	(13)														0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6							1									CW9	CW10	CW36						26		CHLOROPICRIN AND METHYL CHLORIDE MIXTURE			0		1	1582	1	0	a)	0	E
1583	1		CHLORPIKRIN, MISCHUNG, N.A.G.		6.1	T1	I	6.1				274	315	515									0	E0	P602														MP8	MP17									L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		CHLOROPICRIN MIXTURE, N.O.S.			1		1	1583	1	0	a)	0	E
1583	2		CHLORPIKRIN, MISCHUNG, N.A.G.		6.1	T1	II	6.1				274	515										100 ml	E0	P001	IBC02													MP15										L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		CHLOROPICRIN MIXTURE, N.O.S.			1		1	1583	0				E
1583	3		CHLORPIKRIN, MISCHUNG, N.A.G.		6.1	T1	III	6.1				274	515										5 L	E0	P001	IBC03	LP01	R001											MP19										L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		CHLOROPICRIN MIXTURE, N.O.S.			1		1	1583	0				E
1585	1		KUPFERACETOARSENIT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		COPPER ACETOARSENITE			0		1	1585	0				+
1586	1		KUPFERARSENIT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		COPPER ARSENITE			0		1	1586	0				+
1587	1		KUPFERCYANID		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		COPPER CYANIDE			0		1	1587	0				+
1588	1		CYANIDE, ANORGANISCH, FEST, N.A.G.		6.1	T5	I	6.1				47	274										0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH		TU15												1	W10								CW13	CW28	CW31				CE13		66		CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S.			1		1	1588	1	0	a)	0	+
1588	2		CYANIDE, ANORGANISCH, FEST, N.A.G.		6.1	T5	II	6.1				47	274										500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S.			1		1	1588	0				+
1588	3		CYANIDE, ANORGANISCH, FEST, N.A.G.		6.1	T5	III	6.1				47	274										5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH		TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S.			1		1	1588	0				+
1589	1		CHLORCYAN, STABILISIERT		2	2TC		2.3	8			386	676										0	E0	P200														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						268		CYANOGEN CHLORIDE, STABILIZED			0		1	1589	1	a)	a)	0	+
1590	1		DICHLORANILINE, FLÜSSIG		6.1	T1	II	6.1				279											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		DICHLOROANILINES, LIQUID			0		1	1590	0				+
1591	1	o-	DICHLORBENZEN		6.1	T1	III	6.1				279											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		o-DICHLOROBENZENE			0		1	1591	0				+
1593	1		DICHLORMETHAN		6.1	T1	III	6.1				516											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001						B8					MP19		T7				TP2				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		DICHLOROMETHANE			0		1	1593	0				-
1594	1		DIETHYLSULFAT		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		DIETHYL SULPHATE			0		1	1594	0				-
1595	1		DIMETHYLSULFAT		6.1	TC1	I	6.1	8			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						668		DIMETHYL SULPHATE			0		1	1595	1	0	a)	0	-
1596	1		DINITROANILINE		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		DINITROANILINES			0		1	1596	0				E
1597	1		DINITROBENZENE, FLÜSSIG		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		DINITROBENZENES, LIQUID			0		1	1597	0				E
1597	2		DINITROBENZENE, FLÜSSIG		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP2				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		DINITROBENZENES, LIQUID			0		1	1597	0				E
1598	1		DINITRO-o-CRESOL		6.1	T2	II	6.1				43											500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		DINITRO-o-CRESOL			0		1	1598	0				+
1599	1		DINITROPHENOL, LÖSUNG		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		DINITROPHENOL SOLUTION			0		1	1599	0				+
1599	2		DINITROPHENOL, LÖSUNG		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		DINITROPHENOL SOLUTION			0		1	1599	0				+
1600	1		DINITROTOLUENE, GESCHMOLZEN		6.1	T1	II	6.1															0	E0																	T7				TP3				L4BH		TU15												0									CW13	CW31							60		DINITROTOLUENES, MOLTEN			0		1	1600	0				E
1601	1		DESINFEKTIONSMITTEL, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T2	I	6.1				274											0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU15	TU38	TE22										1	W10								CW13	CW28	CW31						66		DISINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	1601	1	0	a)	0	
1601	2		DESINFEKTIONSMITTEL, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T2	II	6.1				274											500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		DISINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	1601	0				
1601	3		DESINFEKTIONSMITTEL, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T2	III	6.1				274											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		DISINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	1601	0				
1602	1		FARBSTOFF, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T1	I	6.1				274											0	E5	P001														MP8	MP17									L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		DYE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	1602	1	0	a)	0	
1602	2		FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T1	I	6.1				274											0	E5	P001														MP8	MP17									L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		DYE INTERMEDIATE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	1602	1	0	a)	0	
1602	3		FARBSTOFF, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T1	II	6.1				274											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15										L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		DYE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	1602	0				
1602	4		FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T1	II	6.1				274											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15										L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		DYE INTERMEDIATE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	1602	0				
1602	5		FARBSTOFF, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T1	III	6.1				274											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19										L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		DYE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	1602	0				
1602	6		FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T1	III	6.1				274											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19										L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		DYE INTERMEDIATE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	1602	0				
1603	1		ETHYLBROMACETAT		6.1	TF1	II	6.1	3														100 ml	E0	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		63		ETHYL BROMOACETATE			0		1	1603	0				-
1604	1		ETHYLENDIAMIN		8	CF1	II	8	3														1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		83		ETHYLENEDIAMINE			0		1	1604	0				-
1605	1		ETHYLENDIBROMID		6.1	T1	I	6.1				354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		ETHYLENE DIBROMIDE			0		1	1605	1	0	a)	0	+
1606	1		EISEN(III)ARSENAT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		FERRIC ARSENATE			0		1	1606	0				+
1607	1		EISEN(III)ARSENIT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		FERRIC ARSENITE			0		1	1607	0				+
1608	1		EISEN(II)ARSENAT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		FERROUS ARSENATE			0		1	1608	0				+
1611	1		HEXAETHYLTETRAPHOSPHAT		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE			0		1	1611	0				
1612	1		HEXAETHYLTETRAPHOSPHAT UND VERDICHTETES GAS, GEMISCH		2	1T		2.3	(13)														0	E0	P200														MP9		(M)								CxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9								1									CW9	CW10	CW36						26		HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE AND COMPRESSED GAS MIXTURE			0		1	1612	1	0	a)	0	
1613	1		CYANWASSERSTOFF, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit höchstens 20 % Cyanwasserstoff	6.1	TF1	I	6.1	3			48											0	E0	P601														MP8	MP17	T14				TP2				L15DH(+)		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22	TE25							0									CW13	CW28	CW31						663		HYDROGEN CYANIDE, AQUEOUS SOLUTION	with not more than 20% hydrogen cyanide		0		1	1613	1	0	a)	0	+
1613	2		CYANWASSERSTOFFSÄURE, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit höchstens 20 % Cyanwasserstoff	6.1	TF1	I	6.1	3			48											0	E0	P601														MP8	MP17	T14				TP2				L15DH(+)		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22	TE25							0									CW13	CW28	CW31						663		HYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION	with not more than 20% hydrogen cyanide		0		1	1613	1	0	a)	0	+
1614	1		CYANWASSERSTOFF, STABILISIERT	mit weniger als 3 % Wasser und aufgesaugt durch ein inertes poröses Material	6.1	TF1	I	6.1	3			386	603	676									0	E0	P099	P601								RR10					MP2																								0									CW13	CW28	CW31						663		HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED	containing less than 3% water and absorbed in a porous inert material		0		1	1614	1	a)	a)	0	+
1616	1		BLEIACETAT		6.1	T5	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		LEAD ACETATE			0		1	1616	0				+
1617	1		BLEIARSENATE		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		LEAD ARSENATES			0		1	1617	0				+
1618	1		BLEIARSENITE		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		LEAD ARSENITES			0		1	1618	0				+
1620	1		BLEICYANID		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		LEAD CYANIDE			0		1	1620	0				+
1621	1		LONDON PURPLE		6.1	T5	II	6.1				43											500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		LONDON PURPLE			0		1	1621	0				+
1622	1		MAGNESIUMARSENAT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		MAGNESIUM ARSENATE			0		1	1622	0				+
1623	1		QUECKSILBER(II)ARSENAT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		MERCURIC ARSENATE			0		1	1623	0				+
1624	1		QUECKSILBER(II)CHLORID		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		MERCURIC CHLORIDE			0		1	1624	0				+
1625	1		QUECKSILBER(II)NITRAT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		MERCURIC NITRATE			0		1	1625	0				+
1626	1		KALIUMQUECKSILBER(II)CYANID		6.1	T5	I	6.1															0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH		TU15												1	W10								CW13	CW28	CW31						66		MERCURIC POTASSIUM CYANIDE			0		1	1626	1	0	a)	0	+
1627	1		QUECKSILBER(I)NITRAT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		MERCUROUS NITRATE			0		1	1627	0				+
1629	1		QUECKSILBERACETAT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		MERCURY ACETATE			0		1	1629	0				+
1630	1		QUECKSILBER(II)AMMONIUMCHLORID		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		MERCURY AMMONIUM CHLORIDE			0		1	1630	0				+
1631	1		QUECKSILBER(II)BENZOAT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		MERCURY BENZOATE			0		1	1631	0				+
1634	1		QUECKSILBERBROMIDE		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		MERCURY BROMIDES			0		1	1634	0				+
1636	1		QUECKSILBERCYANID		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		MERCURY CYANIDE			0		1	1636	0				+
1637	1		QUECKSILBERGLUCONAT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		MERCURY GLUCONATE			0		1	1637	0				+
1638	1		QUECKSILBERIODID		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		MERCURY IODIDE			0		1	1638	0				+
1639	1		QUECKSILBERNUCLEAT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		MERCURY NUCLEATE			0		1	1639	0				+
1640	1		QUECKSILBEROLEAT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		MERCURY OLEATE			0		1	1640	0				+
1641	1		QUECKSILBEROXID		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		MERCURY OXIDE			0		1	1641	0				+
1642	1		QUECKSILBEROXYCYANID, DESENSIBILISIERT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		MERCURY OXYCYANIDE, DESENSITIZED			0		1	1642	0				+
1643	1		KALIUMQUECKSILBER(II)IODID		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		MERCURY POTASSIUM IODIDE			0		1	1643	0				+
1644	1		QUECKSILBERSALICYLAT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		MERCURY SALICYLATE			0		1	1644	0				+
1645	1		QUECKSILBERSULFAT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		MERCURY SULPHATE			0		1	1645	0				+
1646	1		QUECKSILBERTHIOCYANAT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		MERCURY THIOCYANATE			0		1	1646	0				+
1647	1		METHYLBROMID UND ETHYLENDIBROMID, MISCHUNG, FLÜSSIG		6.1	T1	I	6.1				354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		METHYL BROMIDE AND ETHYLENE DIBROMIDE MIXTURE, LIQUID			0		1	1647	1	0	a)	0	+
1648	1		ACETONITRIL		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T7				TP2				LGBF														2															CE7		33		ACETONITRILE			0		1	1648	1	3000	a)	b)	-
1649	1		ANTIKLOPFMISCHUNG FÜR MOTORKRAFTSTOFF		6.1	T3	I	6.1															0	E0	P602														MP8	MP17	T14				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22	TT6							1									CW13	CW28	CW31						66		MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE			0		1	1649	1	0	a)	0	+
1650	1	beta-	NAPHTHYLAMIN, FEST		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60	beta-	NAPHTHYLAMINE, SOLID			0		1	1650	0				+
1651	1		NAPHTHYLTHIOHARNSTOFF		6.1	T2	II	6.1				43											500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		NAPHTHYLTHIOUREA			0		1	1651	0				-
1652	1		NAPHTHYLHARNSTOFF		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		NAPHTHYLUREA			0		1	1652	0				
1653	1		NICKELCYANID		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		NICKEL CYANIDE			0		1	1653	0				+
1654	1		NICOTIN		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15										L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		NICOTINE			0		1	1654	0				+
1655	1		NICOTINVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1	T2	I	6.1				43	274										0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU15	TU38	TE22										1	W10								CW13	CW28	CW31						66		NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1		1	1655	1	0	a)	0	+
1655	2		NICOTINZUBEREITUNG, FEST, N.A.G.		6.1	T2	I	6.1				43	274										0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU15	TU38	TE22										1	W10								CW13	CW28	CW31						66		NICOTINE PREPARATION, SOLID, N.O.S.			1		1	1655	1	0	a)	0	E
1655	3		NICOTINVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1	T2	II	6.1				43	274										500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1		1	1655	0				+
1655	4		NICOTINZUBEREITUNG, FEST, N.A.G.		6.1	T2	II	6.1				43	274										500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		NICOTINE PREPARATION, SOLID, N.O.S.			1		1	1655	0				E
1655	5		NICOTINVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1	T2	III	6.1				43	274										5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1		1	1655	0				+
1655	6		NICOTINZUBEREITUNG, FEST, N.A.G.		6.1	T2	III	6.1				43	274										5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		NICOTINE PREPARATION, SOLID, N.O.S.			1		1	1655	0				E
1656	1		NICOTINHYDROCHLORID, FLÜSSIG		6.1	T1	II	6.1				43											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15										L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		NICOTINE HYDROCHLORIDE, LIQUID			0		1	1656	0				E
1656	2		NICOTINHYDROCHLORID, LÖSUNG		6.1	T1	II	6.1				43											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15										L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		NICOTINE HYDROCHLORIDE SOLUTION			0		1	1656	0				E
1656	3		NICOTINHYDROCHLORID, FLÜSSIG		6.1	T1	III	6.1				43											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19										L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		NICOTINE HYDROCHLORIDE, LIQUID			0		1	1656	0				E
1656	4		NICOTINHYDROCHLORID, LÖSUNG		6.1	T1	III	6.1				43											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19										L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		NICOTINE HYDROCHLORIDE SOLUTION			0		1	1656	0				E
1657	1		NICOTINSALICYLAT		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		NICOTINE SALICYLATE			0		1	1657	0				+
1658	1		NICOTINSULFAT, LÖSUNG		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		NICOTINE SULPHATE, SOLUTION			0		1	1658	0				E
1658	2		NICOTINSULFAT, LÖSUNG		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP2				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		NICOTINE SULPHATE, SOLUTION			0		1	1658	0				E
1659	1		NICOTINTARTRAT		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		NICOTINE TARTRATE			0		1	1659	0				+
1660	1		STICKSTOFFMONOXID, VERDICHTET		2	1TOC		2.3	5.1	8													0	E0	P200														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						265		NITRIC OXIDE, COMPRESSED			0		1	1660	1	a)	a)	0	-
1660	2		STICKSTOFFOXID, VERDICHTET		2	1TOC		2.3	5.1	8													0	E0	P200														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						265				Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0		1	1660	1	a)	a)	0	-
1661	1		NITROANILINE	(o-, m-, p-)	6.1	T2	II	6.1				279											500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		NITROANILINES	(o-, m-, p-)		0		1	1661	0				-
1662	1		NITROBENZEN		6.1	T1	II	6.1				279											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		NITROBENZENE			0		1	1662	0				+
1663	1		NITROPHENOLE	(o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1				279											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		NITROPHENOLS	(o-, m-, p-)		0		1	1663	0				
1664	1		NITROTOLUENE, FLÜSSIG		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		NITROTOLUENES, LIQUID			0		1	1664	0				E
1665	1		NITROXYLENE, FLÜSSIG		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		NITROXYLENES, LIQUID			0		1	1665	0				
1669	1		PENTACHLORETHAN		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		PENTACHLOROETHANE			0		1	1669	0				+
1670	1		PERCHLORMETHYLMERCAPTAN		6.1	T1	I	6.1				354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		PERCHLOROMETHYL MERCAPTAN			0		1	1670	1	0	a)	0	
1671	1		PHENOL, FEST		6.1	T2	II	6.1				279											500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		PHENOL, SOLID			0		1	1671	0				-
1672	1		PHENYLCARBYLAMINCHLORID		6.1	T1	I	6.1															0	E0	P602														MP8	MP17	T14				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		PHENYLCARBYLAMINE CHLORIDE			0		1	1672	1	0	a)	0	
1673	1		PHENYLENDIAMINE	(o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1				279											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		PHENYLENEDIAMINES	(o-, m-, p-)		0		1	1673	0				+
1674	1		PHENYLQUECKSILBER(II)ACETAT		6.1	T3	II	6.1				43											500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		PHENYLMERCURIC ACETATE			0		1	1674	0				+
1677	1		KALIUMARSENAT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		POTASSIUM ARSENATE			0		1	1677	0				+
1678	1		KALIUMARSENIT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		POTASSIUM ARSENITE			0		1	1678	0				+
1679	1		KALIUMKUPFER(I)CYANID		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		POTASSIUM CUPROCYANIDE			0		1	1679	0				+
1680	1		KALIUMCYANID, FEST		6.1	T5	I	6.1															0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH		TU15												1	W10								CW13	CW28	CW31						66		POTASSIUM CYANIDE, SOLID			0		1	1680	1	0	a)	0	+
1683	1		SILBERARSENIT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		SILVER ARSENITE			0		1	1683	0				+
1684	1		SILBERCYANID		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		SILVER CYANIDE			0		1	1684	0				+
1685	1		NATRIUMARSENAT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		SODIUM ARSENATE			0		1	1685	0				+
1686	1		NATRIUMARSENIT, WÄSSERIGE LÖSUNG		6.1	T4	II	6.1				43											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		SODIUM ARSENITE, AQUEOUS SOLUTION			0		1	1686	0				E
1686	2		NATRIUMARSENIT, WÄSSERIGE LÖSUNG		6.1	T4	III	6.1				43											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP2				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		SODIUM ARSENITE, AQUEOUS SOLUTION			0		1	1686	0				E
1687	1		NATRIUMAZID		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10																								2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		SODIUM AZIDE			0		1	1687	0				+
1688	1		NATRIUMKAKODYLAT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		SODIUM CACODYLATE			0		1	1688	0				+
1689	1		NATRIUMCYANID, FEST		6.1	T5	I	6.1															0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH		TU15												1	W10								CW13	CW28	CW31						66		SODIUM CYANIDE, SOLID			0		1	1689	1	0	a)	0	+
1690	1		NATRIUMFLUORID, FEST		6.1	T5	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH		TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		SODIUM FLUORIDE, SOLID			0		1	1690	0				-
1691	1		STRONTIUMARSENIT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		STRONTIUM ARSENITE			0		1	1691	0				+
1692	1		STRYCHNIN		6.1	T2	I	6.1															0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH		TU15												1	W10								CW13	CW28	CW31						66		STRYCHNINE			0		1	1692	1	0	a)	0	+
1692	2		STRYCHNINSALZE		6.1	T2	I	6.1															0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH		TU15												1	W10								CW13	CW28	CW31						66		STRYCHNINE SALTS			0		1	1692	1	0	a)	0	+
1693	1		STOFF ZUR HERSTELLUNG VON TRÄNENGASEN, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T1	I	6.1				274											0	E0	P001														MP8	MP17									L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		TEAR GAS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.			1		1	1693	1	0	a)	0	
1693	2		STOFF ZUR HERSTELLUNG VON TRÄNENGASEN, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T1	II	6.1				274											0	E0	P001	IBC02													MP15										L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		TEAR GAS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.			1		1	1693	0				
1694	1		BROMBENZYLCYANIDE, FLÜSSIG		6.1	T1	I	6.1				138											0	E0	P001														MP8	MP17	T14				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		BROMOBENZYL CYANIDES, LIQUID			0		1	1694	1	0	a)	0	
1695	1		CHLORACETON, STABILISIERT		6.1	TFC	I	6.1	3	8		354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		CHLOROACETONE, STABILIZED			0		1	1695	1	0	a)	0	
1697	1		CHLORACETOPHENON, FEST		6.1	T2	II	6.1															0	E0	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		CHLOROACETOPHENONE, SOLID			0		1	1697	0				
1698	1		DIPHENYLAMINOCHLORARSIN		6.1	T3	I	6.1															0	E0	P002														MP18		T6				TP33				S10AH		TU15												1									CW13	CW28	CW31						66		DIPHENYLAMINE CHLOROARSINE			0		1	1698	1	0	a)	0	+
1699	1		DIPHENYLCHLORARSIN, FLÜSSIG		6.1	T3	I	6.1															0	E0	P001														MP8	MP17									L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		DIPHENYLCHLOROARSINE, LIQUID			0		1	1699	1	0	a)	0	+
1700	1		TRÄNENGAS-KERZEN		6.1	TF4		6.1	4.1														0	E0	P600																																						2									CW13	CW28	CW31						64		TEAR GAS CANDLES			0		1	1700	0				
1701	1		XYLYLBROMID, FLÜSSIG		6.1	T1	II	6.1															0	E0	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		XYLYL BROMIDE, LIQUID			0		1	1701	0				
1702	1	1,1,2,2-	TETRACHLORETHAN		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60	1,1,2,2-	TETRACHLOROETHANE			0		1	1702	0				+
1704	1		TETRAETHYLDITHIOPYROPHOSPHAT		6.1	T1	II	6.1				43											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		TETRAETHYL DITHIOPYROPHOSPHATE			0		1	1704	0				+
1707	1		THALLIUMVERBINDUNG, N.A.G.		6.1	T5	II	6.1				43	274										500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		THALLIUM COMPOUND, N.O.S.			1		1	1707	0				+
1708	1		TOLUIDINE, FLÜSSIG		6.1	T1	II	6.1				279											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		TOLUIDINES, LIQUID			0		1	1708	0				+
1709	1	2,4-	TOLUYLENDIAMIN, FEST		6.1	T2	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60	2,4-	TOLUYLENEDIAMINE, SOLID			0		1	1709	0				+
1710	1		TRICHLORETHYLEN		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		TRICHLOROETHYLENE			0		1	1710	0				-
1711	1		XYLIDINE, FLÜSSIG		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		XYLIDINES, LIQUID			0		1	1711	0				+
1712	1		ZINKARSENAT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		ZINC ARSENATE			0		1	1712	0				+
1712	2		ZINKARSENIT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		ZINC ARSENITE			0		1	1712	0				+
1712	3		ZINKARSENAT UND ZINKARSENIT, MISCHUNG		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		ZINC ARSENATE AND ZINC ARSENITE MIXTURE			0		1	1712	0				+
1713	1		ZINKCYANID		6.1	T5	I	6.1															0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH		TU15												1	W10								CW13	CW28	CW31						66		ZINC CYANIDE			0		1	1713	1	0	a)	0	+
1714	1		ZINKPHOSPHID		4.3	WT2	I	4.3	6.1														0	E0	P403														MP2																								1	W1								CW23	CW28							X462		ZINC PHOSPHIDE			0		1	1714	1	a)	a)	b)	+
1715	1		ESSIGSÄUREANHYDRID		8	CF1	II	8	3														1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		83		ACETIC ANHYDRIDE			0		1	1715	0				-
1716	1		ACETYLBROMID		8	C3	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4BN														2															CE6		80		ACETYL BROMIDE			0		1	1716	0				
1717	1		ACETYLCHLORID		3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T8				TP2				L4BH														2															CE7		X338		ACETYL CHLORIDE			0		1	1717	1	3000	a)	b)	-
1718	1		BUTYLPHOSPHAT		8	C3	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		BUTYL ACID PHOSPHATE			0		1	1718	0				
1719	1		ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8	C5	II	8				274											1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BN														2															CE6		80		CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.			1		1	1719	0				
1719	2		ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8	C5	III	8				274											5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP1	TP28			L4BN														3	W12														CE8		80		CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.			1		1	1719	0				
1722	1		ALLYLCHLORFORMIAT		6.1	TFC	I	6.1	3	8													0	E0	P001														MP8	MP17	T14				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						668		ALLYL CHLOROFORMATE			0		1	1722	1	0	a)	0	
1723	1		ALLYLIODID		3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP2				L4BH														2															CE7		338		ALLYL IODIDE			0		1	1723	1	3000	a)	b)	-
1724	1		ALLYLTRICHLORSILAN, STABILISIERT		8	CF1	II	8	3			386	676										0	E0	P010														MP15		T10				TP2	TP7			L4BN														2															CE6		X839		ALLYLTRICHLOROSILANE, STABILIZED			0		1	1724	0				
1725	1		ALUMINIUMBROMID, WASSERFREI		8	C2	II	8				588											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN														2	W11														CE10		80		ALUMINIUM BROMIDE, ANHYDROUS			0		1	1725	0				
1726	1		ALUMINIUMCHLORID, WASSERFREI		8	C2	II	8				588											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN														2	W11														CE10		80		ALUMINIUM CHLORIDE, ANHYDROUS			0		1	1726	0				-
1727	1		AMMONIUMHYDROGENDIFLUORID, FEST		8	C2	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN														2	W11														CE10		80		AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLID			0		1	1727	0				-
1728	1		AMYLTRICHLORSILAN		8	C3	II	8															0	E0	P010														MP15		T10				TP2	TP7			L4BN														2															CE6		X80		AMYLTRICHLOROSILANE			0		1	1728	0				
1729	1		ANISOYLCHLORID		8	C4	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		80		ANISOYL CHLORIDE			0		1	1729	0				
1730	1		ANTIMONPENTACHLORID, FLÜSSIG		8	C1	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		X80		ANTIMONY PENTACHLORIDE, LIQUID			0		1	1730	0				+
1731	1		ANTIMONPENTACHLORID, LÖSUNG		8	C1	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		ANTIMONY PENTACHLORIDE SOLUTION			0		1	1731	0				E
1731	2		ANTIMONPENTACHLORID, LÖSUNG		8	C1	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		ANTIMONY PENTACHLORIDE SOLUTION			0		1	1731	0				E
1732	1		ANTIMONPENTAFLUORID		8	CT1	II	8	6.1														1 L	E0	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2									CW13	CW28					CE6		86		ANTIMONY PENTAFLUORIDE			0		1	1732	0				+
1733	1		ANTIMONTRICHLORID		8	C2	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		80		ANTIMONY TRICHLORIDE			0		1	1733	0				+
1736	1		BENZOYLCHLORID		8	C3	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4BN														2															CE6		80		BENZOYL CHLORIDE			0		1	1736	0				-
1737	1		BENZYLBROMID		6.1	TC1	II	6.1	8														0	E4	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		68		BENZYL BROMIDE			0		1	1737	0				-
1738	1		BENZYLCHLORID		6.1	TC1	II	6.1	8														0	E4	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		68		BENZYL CHLORIDE			0		1	1738	0				-
1739	1		BENZYLCHLORFORMIAT		8	C9	I	8															0	E0	P001														MP8	MP17	T10				TP2				L10BH		TU38	TE22											1																	88		BENZYL CHLOROFORMATE			0		1	1739	1	3000	a)	b)	+
1740	1		HYDROGENDIFLUORIDE, FEST, N.A.G.		8	C2	II	8				517											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN														2	W11														CE10		80		HYDROGENDIFLUORIDES, SOLID, N.O.S.			0		1	1740	0				
1740	2		HYDROGENDIFLUORIDE, FEST, N.A.G.		8	C2	III	8				517											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		HYDROGENDIFLUORIDES, SOLID, N.O.S.			0		1	1740	0				
1741	1		BORTRICHLORID		2	2TC		2.3	8														0	E0	P200														MP9		(M)																						1									CW9	CW10	CW36						268		BORON TRICHLORIDE			0		1	1741	1	0	a)	0	-
1742	1		BORTRIFLUORID-ESSIGSÄURE-KOMPLEX, FLÜSSIG		8	C3	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4BN														2															CE6		80		BORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX, LIQUID			0		1	1742	0				
1743	1		BORTRIFLUORID-PROPIONSÄURE-KOMPLEX, FLÜSSIG		8	C3	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4BN														2															CE6		80		BORON TRIFLUORIDE PROPIONIC ACID COMPLEX, LIQUID			0		1	1743	0				
1744	1		BROM		8	CT1	I	8	6.1														0	E0	P804														MP2		T22				TP2	TP10			L21DH(+)		TU14	TU33	TU38	TU43	TC5	TE21	TE22	TE25	TT2	TM3	TM5		1									CW13	CW28							886		BROMINE			0		1	1744	1	3000	a)	b)	+
1744	2		BROM, LÖSUNG		8	CT1	I	8	6.1														0	E0	P804														MP2		T22				TP2	TP10			L21DH(+)		TU14	TU33	TU38	TU43	TC5	TE21	TE22	TE25	TT2	TM3	TM5		1									CW13	CW28							886		BROMINE SOLUTION			0		1	1744	1	3000	a)	b)	+
1745	1		BROMPENTAFLUORID		5.1	OTC	I	5.1	6.1	8													0	E0	P200														MP2		T22				TP2				L10DH		TU3	TU38	TE22										1									CW24	CW28							568		BROMINE PENTAFLUORIDE			0		1	1745	1	3000	a)	b)	
1746	1		BROMTRIFLUORID		5.1	OTC	I	5.1	6.1	8													0	E0	P200														MP2		T22				TP2				L10DH		TU3	TU38	TE22										1									CW24	CW28							568		BROMINE TRIFLUORIDE			0		1	1746	1	3000	a)	b)	
1747	1		BUTYLTRICHLORSILAN		8	CF1	II	8	3														0	E0	P010														MP15		T10				TP2	TP7			L4BN														2															CE6		X83		BUTYLTRICHLOROSILANE			0		1	1747	0				
1748	1		CALCIUMHYPOCHLORIT, TROCKEN		5.1	O2	II	5.1				314											1 kg	E2	P002	IBC08								B4	B13				MP10										SGAN		TU3												2	W11								CW24	CW35					CE10		50		CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY			0		1	1748	0				+
1748	2		CALCIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG, TROCKEN	mit mehr als 39 % aktivem Chlor (8,8 % aktivem Sauerstoff)	5.1	O2	II	5.1				314											1 kg	E2	P002	IBC08								B4	B13				MP10										SGAN		TU3												2	W11								CW24	CW35					CE10		50		CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY	with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen)		0		1	1748	0				+
1748	3		CALCIUMHYPOCHLORIT, TROCKEN		5.1	O2	III	5.1				316											5 kg	E1	P002	IBC08	R001							B4	B13				MP10										SGAV		TU3												3									CW24	CW35					CE11		50		CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY			0		1	1748	0				+
1748	4		CALCIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG, TROCKEN	mit mehr als 39 % aktivem Chlor (8,8 % aktivem Sauerstoff)	5.1	O2	III	5.1				316											5 kg	E1	P002	IBC08	R001							B4	B13				MP10										SGAV		TU3												3									CW24	CW35					CE11		50		CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY	with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen)		0		1	1748	0				+
1749	1		CHLORTRIFLUORID		2	2TOC		2.3	5.1	8	(13)												0	E0	P200														MP9		(M)								PxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6							1									CW9	CW10	CW16	CW36					265		CHLORINE TRIFLUORIDE			0		1	1749	1	0	a)	0	
1750	1		CHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG		6.1	TC1	II	6.1	8														100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		68		CHLOROACETIC ACID SOLUTION			0		1	1750	0				E
1751	1		CHLORESSIGSÄURE, FEST		6.1	TC2	II	6.1	8														500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		68		CHLOROACETIC ACID, SOLID			0		1	1751	0				+
1752	1		CHLORACETYLCHLORID		6.1	TC1	I	6.1	8			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						668		CHLOROACETYL CHLORIDE			0		1	1752	1	0	a)	0	+
1753	1		CHLORPHENYLTRICHLORSILAN		8	C3	II	8															0	E0	P010														MP15		T10				TP2	TP7			L4BN														2															CE6		X80		CHLOROPHENYLTRICHLOROSILANE			0		1	1753	0				
1754	1		CHLORSULFONSÄURE	mit oder ohne Schwefeltrioxid	8	C1	I	8															0	E0	P001														MP8	MP17	T20				TP2				L10BH		TU38	TE22											1																	X88		CHLOROSULPHONIC ACID	(with or without sulphur trioxide)		0		1	1754	1	3000	a)	b)	-
1755	1		CHROMSÄURE, LÖSUNG		8	C1	II	8				518											1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4BN		TU42												2															CE6		80		CHROMIC ACID SOLUTION			0		1	1755	0				E
1755	2		CHROMSÄURE, LÖSUNG		8	C1	III	8				518											5 L	E1	P001	IBC02	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN		TU42												3															CE8		80		CHROMIC ACID SOLUTION			0		1	1755	0				E
1756	1		CHROMFLUORID, FEST		8	C2	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN														2	W11														CE10		80		CHROMIC FLUORIDE, SOLID			0		1	1756	0				
1757	1		CHROMFLUORID, LÖSUNG		8	C1	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		CHROMIC FLUORIDE SOLUTION			0		1	1757	0				
1757	2		CHROMFLUORID, LÖSUNG		8	C1	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		CHROMIC FLUORIDE SOLUTION			0		1	1757	0				
1758	1		CHROMOXYCHLORID		8	C1	I	8															0	E0	P001														MP8	MP17	T10				TP2				L10BH		TU38	TE22											1																	X88		CHROMIUM OXYCHLORIDE			0		1	1758	1	3000	a)	b)	+
1759	1		ÄTZENDER FESTER STOFF, N.A.G.		8	C10	I	8				274											0	E0	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AN	L10BH	TU38	TE22											1	W10																88		CORROSIVE SOLID, N.O.S.			1		1	1759	1	3000	a)	b)	
1759	2		ÄTZENDER FESTER STOFF, N.A.G.		8	C10	II	8				274											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		80		CORROSIVE SOLID, N.O.S.			1		1	1759	0				
1759	3		ÄTZENDER FESTER STOFF, N.A.G.		8	C10	III	8				274											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV	L4BN													3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		CORROSIVE SOLID, N.O.S.			1		1	1759	0				
1760	1		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8	C9	I	8				274											0	E0	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10BH		TU38	TE22											1																	88		CORROSIVE LIQUID, N.O.S.			1		1	1760	1	3000	a)	b)	
1760	2		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8	C9	II	8				274											1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BN														2															CE6		80		CORROSIVE LIQUID, N.O.S.			1		1	1760	0				
1760	3		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8	C9	III	8				274											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP1	TP28			L4BN														3	W12														CE8		80		CORROSIVE LIQUID, N.O.S.			1		1	1760	0				
1761	1		KUPFERETHYLENDIAMIN, LÖSUNG		8	CT1	II	8	6.1														1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2									CW13	CW28					CE6		86		CUPRIETHYLENEDIAMINE SOLUTION			0		1	1761	0				
1761	2		KUPFERETHYLENDIAMIN, LÖSUNG		8	CT1	III	8	6.1														5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP1	TP28			L4BN														3	W12								CW13	CW28					CE8		86		CUPRIETHYLENEDIAMINE SOLUTION			0		1	1761	0				
1762	1		CYCLOHEXENYLTRICHLORSILAN		8	C3	II	8															0	E0	P010														MP15		T10				TP2	TP7			L4BN														2															CE6		X80		CYCLOHEXENYLTRICHLOROSILANE			0		1	1762	0				
1763	1		CYCLOHEXYLTRICHLORSILAN		8	C3	II	8															0	E0	P010														MP15		T10				TP2	TP7			L4BN														2															CE6		X80		CYCLOHEXYLTRICHLOROSILANE			0		1	1763	0				
1764	1		DICHLORESSIGSÄURE		8	C3	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4BN														2															CE6		80		DICHLOROACETIC ACID			0		1	1764	0				+
1765	1		DICHLORACETYLCHLORID		8	C3	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		X80		DICHLOROACETYL CHLORIDE			0		1	1765	0				+
1766	1		DICHLORPHENYLTRICHLORSILAN		8	C3	II	8															0	E0	P010														MP15		T10				TP2	TP7			L4BN														2															CE6		X80		DICHLOROPHENYLTRICHLOROSILANE			0		1	1766	0				
1767	1		DIETHYLDICHLORSILAN		8	CF1	II	8	3														0	E0	P010														MP15		T10				TP2	TP7			L4BN														2															CE6		X83		DIETHYLDICHLOROSILANE			0		1	1767	0				
1768	1		DIFLUORPHOSPHORSÄURE, WASSERFREI		8	C1	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4BN														2															CE6		80		DIFLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS			0		1	1768	0				
1769	1		DIPHENYLDICHLORSILAN		8	C3	II	8															0	E0	P010														MP15		T10				TP2	TP7			L4BN														2															CE6		X80		DIPHENYLDICHLOROSILANE			0		1	1769	0				
1770	1		DIPHENYLBROMMETHAN		8	C10	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		80		DIPHENYLMETHYL BROMIDE			0		1	1770	0				
1771	1		DODECYLTRICHLORSILAN		8	C3	II	8															0	E0	P010														MP15		T10				TP2	TP7			L4BN														2															CE6		X80		DODECYLTRICHLOROSILANE			0		1	1771	0				
1773	1		EISENCHLORID, WASSERFREI		8	C2	III	8				590											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS			0		1	1773	0				
1774	1		FEUERLÖSCHER-LADUNGEN	ätzender flüssiger Stoff	8	C9	II	8															1 L	E0	P001									PP4																													2															CE6		80		FIRE EXTINGUISHER CHARGES	corrosive liquid		0		1	1774	0				
1775	1		FLUORBORSÄURE		8	C1	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		FLUOROBORIC ACID			0		1	1775	0				-
1776	1		FLUORPHOSPHORSÄURE, WASSERFREI		8	C1	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4BN														2															CE6		80		FLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS			0		1	1776	0				
1777	1		FLUORSULFONSÄURE		8	C1	I	8															0	E0	P001														MP8	MP17	T10				TP2				L10BH		TU38	TE22											1																	88		FLUOROSULPHONIC ACID			0		1	1777	1	3000	a)	b)	-
1778	1		FLUORKIESELSÄURE		8	C1	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4BN		TU42												2															CE6		80		FLUOROSILICIC ACID			0		1	1778	0				-
1779	1		AMEISENSÄURE	mit mehr als 85 Masse-% Säure	8	CF1	II	8	3														1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN		TU42												2															CE6		83		FORMIC ACID	with more than 85% acid by mass		0		1	1779	0				-
1780	1		FUMARYLCHLORID		8	C3	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		FUMARYL CHLORIDE			0		1	1780	0				
1781	1		HEXADECYLTRICHLORSILAN		8	C3	II	8															0	E0	P010														MP15		T10				TP2	TP7			L4BN														2															CE6		X80		HEXADECYLTRICHLOROSILANE			0		1	1781	0				
1782	1		HEXAFLUORPHOSPHORSÄURE		8	C1	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4BN														2															CE6		80		HEXAFLUOROPHOSPHORIC ACID			0		1	1782	0				
1783	1		HEXAMETHYLENDIAMIN, LÖSUNG		8	C7	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		HEXAMETHYLENEDIAMINE SOLUTION			0		1	1783	0				-
1783	2		HEXAMETHYLENDIAMIN, LÖSUNG		8	C7	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		HEXAMETHYLENEDIAMINE SOLUTION			0		1	1783	0				-
1784	1		HEXYLTRICHLORSILAN		8	C3	II	8															0	E0	P010														MP15		T10				TP2	TP7			L4BN														2															CE6		X80		HEXYLTRICHLOROSILANE			0		1	1784	0				
1786	1		FLUORWASSERSTOFFSÄURE UND SCHWEFELSÄURE, MISCHUNG		8	CT1	I	8	6.1														0	E0	P001														MP8	MP17	T10				TP2				L10DH		TU14	TU38	TE21	TE22									1									CW13	CW28							886		HYDROFLUORIC ACID AND SULPHURIC ACID MIXTURE			0		1	1786	1	3000	a)	b)	
1787	1		IODWASSERSTOFFSÄURE		8	C1	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		HYDRIODIC ACID			0		1	1787	0				-
1787	2		IODWASSERSTOFFSÄURE		8	C1	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		HYDRIODIC ACID			0		1	1787	0				-
1788	1		BROMWASSERSTOFFSÄURE		8	C1	II	8				519											1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN		TU42												2															CE6		80		HYDROBROMIC ACID			0		1	1788	0				-
1788	2		BROMWASSERSTOFFSÄURE		8	C1	III	8				519											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN		TU42												3	W12														CE8		80		HYDROBROMIC ACID			0		1	1788	0				-
1789	1		CHLORWASSERSTOFFSÄURE		8	C1	II	8				520											1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4BN		TU42												2															CE6		80		HYDROCHLORIC ACID			0		1	1789	0				-
1789	2		CHLORWASSERSTOFFSÄURE		8	C1	III	8				520											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN		TU42												3	W12														CE8		80		HYDROCHLORIC ACID			0		1	1789	0				-
1790	1		FLUORWASSERSTOFFSÄURE	mit mehr als 85 % Fluorwasserstoff	8	CT1	I	8	6.1			640I											0	E0	P802														MP2		T10				TP2				L21DH(+)		TU14	TU34	TU38	TC1	TE17	TE21	TE22	TE25	TA4	TT9	TM3		1									CW13	CW28							886		HYDROFLUORIC ACID	with more than 85% hydrogen fluoride		0		1	1790	1	3000	a)	b)	-
1790	2		FLUORWASSERSTOFFSÄURE	mit mehr als 60 % Fluorwasserstoff, aber höchstens 85 % Fluorwasserstoff	8	CT1	I	8	6.1			640J											0	E0	P001									PP81					MP8	MP17	T10				TP2				L10DH		TU14	TU38	TE21	TE22									1									CW13	CW28							886		HYDROFLUORIC ACID	with more than 60% but not more than 85% hydrogen fluoride		0		1	1790	1	3000	a)	b)	-
1790	3		FLUORWASSERSTOFFSÄURE	mit höchstens 60 % Fluorwasserstoff	8	CT1	II	8	6.1														1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4DH		TU14	TE17	TE21										2									CW13	CW28					CE6		86		HYDROFLUORIC ACID	with not more than 60% hydrogen fluoride		0		1	1790	0				-
1791	1		HYPOCHLORITLÖSUNG		8	C9	II	8				521											1 L	E2	P001	IBC02								PP10	B5				MP15		T7				TP2	TP24			L4BV(+)		TU42	TE11											2															CE6		80		HYPOCHLORITE SOLUTION			0		1	1791	0				E
1791	2		HYPOCHLORITLÖSUNG		8	C9	III	8				521											5 L	E1	P001	IBC02	LP01	R001						B5					MP19		T4				TP2	TP24			L4BV(+)		TU42	TE11											3															CE8		80		HYPOCHLORITE SOLUTION			0		1	1791	0				E
1792	1		IODMONOCHLORID, FEST		8	C2	II	8															1 kg	E0	P002	IBC08								B4					MP10		T7				TP2				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		80		IODINE MONOCHLORIDE, SOLID			0		1	1792	0				
1793	1		ISOPROPYLPHOSPHAT		8	C3	III	8															5 L	E1	P001	IBC02	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3															CE8		80		ISOPROPYL ACID PHOSPHATE			0		1	1793	0				
1794	1		BLEISULFAT	mit mehr als 3 % freier Säure	8	C2	II	8				591											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN														2	W11			VC1	VC2	AP7									CE10		80		LEAD SULPHATE	with more than 3% free acid		0		1	1794	0				+
1796	1		NITRIERSÄUREMISCHUNG	mit mehr als 50 % Salpetersäure	8	CO1	I	8	5.1														0	E0	P001														MP8	MP17	T10				TP2				L10BH		TU38	TC6	TE22	TT1									1									CW24								885		NITRATING ACID MIXTURE	with more than 50% nitric acid		0		1	1796	1	3000	a)	b)	
1796	2		NITRIERSÄUREMISCHUNG	mit höchstens 50 % Salpetersäure	8	C1	II	8															1 L	E0	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4BN														2															CE6		80		NITRATING ACID MIXTURE	with not more than 50% nitric acid		0		1	1796	0				
1798	1		GEMISCHE AUS SALPETERSÄURE UND SALZSÄURE		8	COT																																																																												NITROHYDROCHLORIC ACID		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	1798					
1799	1		NONYLTRICHLORSILAN		8	C3	II	8															0	E0	P010														MP15		T10				TP2	TP7			L4BN														2															CE6		X80		NONYLTRICHLOROSILANE			0		1	1799	0				
1800	1		OCTADECYLTRICHLORSILAN		8	C3	II	8															0	E0	P010														MP15		T10				TP2	TP7			L4BN														2															CE6		X80		OCTADECYLTRICHLOROSILANE			0		1	1800	0				
1801	1		OCTYLTRICHLORSILAN		8	C3	II	8															0	E0	P010														MP15		T10				TP2	TP7			L4BN														2															CE6		X80		OCTYLTRICHLOROSILANE			0		1	1801	0				
1802	1		PERCHLORSÄURE	mit höchstens 50 Masse-% Säure	8	CO1	II	8	5.1			522											1 L	E0	P001	IBC02													MP3		T7				TP2				L4BN														2									CW24						CE6		85		PERCHLORIC ACID	with not more than 50% acid, by mass		0		1	1802	0				-
1803	1		PHENOLSULFONSÄURE, FLÜSSIG		8	C3	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN		TU42												2															CE6		80		PHENOLSULPHONIC ACID, LIQUID			0		1	1803	0				
1804	1		PHENYLTRICHLORSILAN		8	C3	II	8															0	E0	P010														MP15		T10				TP2	TP7			L4BN														2															CE6		X80		PHENYLTRICHLOROSILANE			0		1	1804	0				
1805	1		PHOSPHORSÄURE, LÖSUNG		8	C1	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN		TU42												3	W12														CE8		80		PHOSPHORIC ACID, SOLUTION			0		1	1805	0				-
1806	1		PHOSPHORPENTACHLORID		8	C2	II	8															1 kg	E0	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN														2	W11														CE10		80		PHOSPHORUS PENTACHLORIDE			0		1	1806	0				-
1807	1		PHOSPHORPENTOXID		8	C2	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN														2	W11														CE10		80		PHOSPHORUS PENTOXIDE			0		1	1807	0				-
1808	1		PHOSPHORTRIBROMID		8	C1	II	8															1 L	E0	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		X80		PHOSPHORUS TRIBROMIDE			0		1	1808	0				-
1809	1		PHOSPHORTRICHLORID		6.1	TC3	I	6.1	8			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						668		PHOSPHORUS TRICHLORIDE			0		1	1809	1	0	a)	0	-
1810	1		PHOSPHOROXYCHLORID		6.1	TC3	I	6.1	8			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						X668		PHOSPHORUS OXYCHLORIDE			0		1	1810	1	0	a)	0	-
1811	1		KALIUMHYDROGENDIFLUORID, FEST		8	CT2	II	8	6.1														1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN														2	W11								CW13	CW28					CE10		86		POTASSIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLID			0		1	1811	0				-
1812	1		KALIUMFLUORID, FEST		6.1	T5	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH		TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		POTASSIUM FLUORIDE, SOLID			0		1	1812	0				-
1813	1		KALIUMHYDROXID, FEST		8	C6	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN														2	W11														CE10		80		POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID			0		1	1813	0				-
1814	1		KALIUMHYDROXIDLÖSUNG		8	C5	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN		TU42												2															CE6		80		POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION			0		1	1814	0				-
1814	2		KALIUMHYDROXIDLÖSUNG		8	C5	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN		TU42												3	W12														CE8		80		POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION			0		1	1814	0				-
1815	1		PROPIONYLCHLORID		3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH														2															CE7		338		PROPIONYL CHLORIDE			0		1	1815	1	3000	a)	b)	-
1816	1		PROPYLTRICHLORSILAN		8	CF1	II	8	3														0	E0	P010														MP15		T10				TP2	TP7			L4BN														2															CE6		X83		PROPYLTRICHLOROSILANE			0		1	1816	0				
1817	1		PYROSULFURYLCHLORID		8	C1	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4BN														2															CE6		X80		PYROSULPHURYL CHLORIDE			0		1	1817	0				
1818	1		SILICIUMTETRACHLORID		8	C1	II	8															0	E0	P010														MP15		T10				TP2	TP7			L4BN														2															CE6		X80		SILICON TETRACHLORIDE			0		1	1818	0				-
1819	1		NATRIUMALUMINATLÖSUNG		8	C5	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN		TU42												2															CE6		80		SODIUM ALUMINATE SOLUTION			0		1	1819	0				
1819	2		NATRIUMALUMINATLÖSUNG		8	C5	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN		TU42												3	W12														CE8		80		SODIUM ALUMINATE SOLUTION			0		1	1819	0				
1823	1		NATRIUMHYDROXID, FEST		8	C6	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN														2	W11														CE10		80		SODIUM HYDROXIDE, SOLID			0		1	1823	0				-
1824	1		NATRIUMHYDROXIDLÖSUNG		8	C5	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN		TU42												2															CE6		80		SODIUM HYDROXIDE SOLUTION			0		1	1824	0				-
1824	2		NATRIUMHYDROXIDLÖSUNG		8	C5	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN		TU42												3	W12														CE8		80		SODIUM HYDROXIDE SOLUTION			0		1	1824	0				-
1825	1		NATRIUMMONOXID		8	C6	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN														2	W11														CE10		80		SODIUM MONOXIDE			0		1	1825	0				
1826	1		ABFALLNITRIERSÄUREMISCHUNG	mit mehr als 50 % Salpetersäure	8	CO1	I	8	5.1			113											0	E0	P001														MP8	MP17	T10				TP2				L10BH		TU38	TE22											1									CW24								885		NITRATING ACID MIXTURE, SPENT	with more than 50% nitric acid		0		1	1826	1	3000	a)	b)	
1826	2		ABFALLNITRIERSÄUREMISCHUNG	mit höchstens 50 % Salpetersäure	8	C1	II	8				113											1 L	E0	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4BN														2															CE6		80		NITRATING ACID MIXTURE, SPENT	with not more than 50% nitric acid		0		1	1826	0				
1827	1		ZINNTETRACHLORID, WASSERFREI		8	C1	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		X80		STANNIC CHLORIDE, ANHYDROUS			0		1	1827	0				-
1828	1		SCHWEFELCHLORIDE		8	C1	I	8															0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10BH		TU38	TE22											1																	X88		SULPHUR CHLORIDES			0		1	1828	1	3000	a)	b)	+
1829	1		SCHWEFELTRIOXID, STABILISIERT		8	C1	I	8				386	623	676									0	E0	P001														MP8	MP17	T20				TP4	TP26			L10BH		TU32	TU38	TE13	TE22	TT5	TM3							1																	X88		SULPHUR TRIOXIDE, STABILIZED			0		1	1829	1	3000	a)	b)	
1830	1		SCHWEFELSÄURE	mit mehr als 51 % Säure	8	C1	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4BN		TU42												2															CE6		80		SULPHURIC ACID	with more than 51% acid		0		1	1830	0				-
1831	1		SCHWEFELSÄURE, RAUCHEND		8	CT1	I	8	6.1														0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10BH		TU38	TE22											1									CW13	CW28							X886		SULPHURIC ACID, FUMING			0		1	1831	1	3000	a)	b)	
1832	1		SCHWEFELSÄURE, GEBRAUCHT		8	C1	II	8				113											1 L	E0	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4BN		TU42												2															CE6		80		SULPHURIC ACID, SPENT			0		1	1832	0				-
1833	1		SCHWEFELIGE SÄURE		8	C1	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		SULPHUROUS ACID			0		1	1833	0				
1834	1		SULFURYLCHLORID		6.1	TC3	I	6.1	8			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						X668		SULPHURYL CHLORIDE			0		1	1834	1	0	a)	0	-
1835	1		TETRAMETHYLAMMONIUMHYDROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit mehr als 2,5 %, aber weniger als 25 % Tetramethylammoniumhydroxid	8	CT1	II	8	6.1			279	408										1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2									CW13	CW28					CE6		86		TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE AQUEOUS SOLUTION	with more than 2.5% but less than 25% tetramethylammonium hydroxide		0		1	1835	0				
1835	2		TETRAMETHYLAMMONIUMHYDROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit höchstens 2,5 % Tetramethylammoniumhydroxid	8	C7	III	8				408											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP2				L4BN														3	W12														CE8		80		TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE AQUEOUS SOLUTION	with not more than 2.5% tetramethylammonium hydroxide		0		1	1835	0				
1836	1		THIONYLCHLORID		8	C1	I	8															0	E0	P802														MP8	MP17	T10				TP2				L10BH		TU38	TE22											1																	X88		THIONYL CHLORIDE			0		1	1836	1	3000	a)	b)	-
1837	1		THIOPHOSPHORYLCHLORID		8	C1	II	8															1 L	E0	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		X80		THIOPHOSPHORYL CHLORIDE			0		1	1837	0				
1838	1		TITANTETRACHLORID		6.1	TC3	I	6.1	8			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						X668		TITANIUM TETRACHLORIDE			0		1	1838	1	0	a)	0	-
1839	1		TRICHLORESSIGSÄURE		8	C4	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		80		TRICHLOROACETIC ACID			0		1	1839	0				+
1840	1		ZINKCHLORID, LÖSUNG		8	C1	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN		TU42												3	W12														CE8		80		ZINC CHLORIDE SOLUTION			0		1	1840	0				+
1841	1		ACETALDEHYDAMMONIAK		9	M11	III	9															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3	B6				MP10		T1				TP33				SGAV														3				VC1	VC2				CW31						CE11		90		ACETALDEHYDE AMMONIA			0		1	1841	0				
1843	1		AMMONIUMDINITRO-o-CRESOLAT, FEST		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		AMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE, SOLID			0		1	1843	0				+
1845	1		Kohlendioxid, fest (Trockeneis)		9	M11																																																																												Carbon dioxide, solid (Dry ice)		UNTERLIEGT NICHT DEN VORSCHRIFTEN DES RID mit Ausnahme von Abschnitt 5.5.3			1	1845					-
1846	1		TETRACHLORKOHLENSTOFF		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		CARBON TETRACHLORIDE			0		1	1846	0				+
1847	1		KALIUMSULFID, HYDRATISIERT	mit mindestens 30 % Kristallwasser	8	C6	II	8				523											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		80		POTASSIUM SULPHIDE, HYDRATED	with not less than 30% water of crystallization		0		1	1847	0				+
1848	1		PROPIONSÄURE	mit mindestens 10 % und weniger als 90 Masse-% Säure	8	C3	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		PROPIONIC ACID	with not less than 10% and less than 90% acid by mass		0		1	1848	0				-
1849	1		NATRIUMSULFID, HYDRATISIERT	mit mindestens 30 % Kristallwasser	8	C6	II	8				523											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		80		SODIUM SULPHIDE, HYDRATED	with not less than 30% water		0		1	1849	0				+
1851	1		MEDIKAMENT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T1	II	6.1				221	601										100 ml	E4	P001														MP15										L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		MEDICINE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			0		1	1851	0				
1851	2		MEDIKAMENT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T1	III	6.1				221	601										5 L	E1	P001	LP01	R001												MP19										L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE8		60		MEDICINE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			0		1	1851	0				
1854	1		BARIUMLEGIERUNGEN, PYROPHOR		4.2	S4	I	4.2															0	E0	P404														MP13		T21				TP7	TP33																	0	W1																43		BARIUM ALLOYS, PYROPHORIC			0		1	1854	1	3000	a)	b)	
1855	1		CALCIUM, PYROPHOR		4.2	S4	I	4.2															0	E0	P404														MP13																								0	W1																43		CALCIUM, PYROPHORIC			0		1	1855	1	a)	a)	b)	-
1855	2		CALCIUMLEGIERUNGEN, PYROPHOR		4.2	S4	I	4.2															0	E0	P404														MP13																								0	W1																43		CALCIUM ALLOYS, PYROPHORIC			0		1	1855	1	a)	a)	b)	
1856	1		Lappen, ölhaltig		4.2	S2																																																																												Rags, oily		UNTERLIEGT NICHT DEN VORSCHRIFTEN DES RID			2	1856					
1857	1		Textilabfälle, nass		4.2	S2																																																																												Textile waste, wet		UNTERLIEGT NICHT DEN VORSCHRIFTEN DES RID			2	1857					
1858	1		HEXAFLUORPROPYLEN		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		HEXAFLUOROPROPYLENE			0		1	1858	0				-
1858	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1216		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 1216			0		1	1858	0				-
1859	1		SILICIUMTETRAFLUORID		2	2TC		2.3	8	(13)													0	E0	P200														MP9		(M)								PxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6							1									CW9	CW10	CW36						268		SILICON TETRAFLUORIDE			0		1	1859	1	0	a)	0	
1860	1		VINYLFLUORID, STABILISIERT		2	2F		2.1	(13)			386	662	676									0	E0	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		239		VINYL FLUORIDE, STABILIZED			0		1	1860	1	3000	a)	b)	
1862	1		ETHYLCROTONAT		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP2				LGBF														2															CE7		33		ETHYL CROTONATE			0		1	1862	1	3000	a)	b)	
1863	1		DÜSENKRAFTSTOFF		3	F1	I	3															500 ml	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP1	TP8	TP28		L4BN														1																	33		FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE			0		1	1863	1	3000	a)	b)	E
1863	2		DÜSENKRAFTSTOFF	(Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	II	3				640C											1 L	E2	P001														MP19		T4				TP1	TP8			L1,5BN														2															CE7		33		FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE	(vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1863	1	3000	a)	b)	E
1863	3		DÜSENKRAFTSTOFF	(Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	II	3				640D											1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1	TP8			LGBF														2															CE7		33		FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE	(vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1863	1	3000	a)	b)	E
1863	4		DÜSENKRAFTSTOFF		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE			0		1	1863	0				E
1865	1	n-	PROPYLNITRAT		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001							B7					MP19																								2															CE7		33	n-	PROPYL NITRATE			0		1	1865	1	a)	a)	b)	
1866	1		HARZLÖSUNG	entzündbar	3	F1	I	3															500 ml	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP1	TP8	TP28		L4BN														1																	33		RESIN SOLUTION	flammable		0		1	1866	1	3000	a)	b)	
1866	2		HARZLÖSUNG	entzündbar (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	II	3				640C											5 L	E2	P001									PP1					MP19		T4				TP1	TP8			L1,5BN														2															CE7		33		RESIN SOLUTION	flammable (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1866	1	3000	a)	b)	
1866	3		HARZLÖSUNG	entzündbar (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	II	3				640D											5 L	E2	P001	IBC02	R001							PP1					MP19		T4				TP1	TP8			LGBF														2															CE7		33		RESIN SOLUTION	flammable (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1866	1	3000	a)	b)	
1866	4		HARZLÖSUNG	entzündbar	3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001						PP1					MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		RESIN SOLUTION	flammable		0		1	1866	0				
1866	5		HARZLÖSUNG	entzündbar (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	III	3															5 L	E1	P001	R001								PP1					MP19																								3															CE4		33		RESIN SOLUTION	flammable (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1866	0				
1866	6		HARZLÖSUNG	entzündbar (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC02	R001							PP1	BB4				MP19																								3															CE4		33		RESIN SOLUTION	flammable (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1866	0				
1868	1		DECABORAN		4.1	FT2	II	4.1	6.1														1 kg	E0	P002	IBC06													MP10		T3				TP33				SGAN														2	W1								CW28						CE10		46		DECABORANE			0		1	1868	0				
1869	1		MAGNESIUM	in Pellets, Spänen, Bändern	4.1	F3	III	4.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP11		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		MAGNESIUM	in pellets, turnings or ribbons		0		1	1869	0				-
1869	2		MAGNESIUMLEGIERUNGEN	mit mehr als 50 % Magnesium, in Pellets, Spänen, Bändern	4.1	F3	III	4.1				59											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP11		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		MAGNESIUM ALLOYS	with more than 50% magnesium in pellets, turnings or ribbons		0		1	1869	0				
1870	1		KALIUMBORHYDRID		4.3	W2	I	4.3															0	E0	P403														MP2																								1	W1								CW23								X423		POTASSIUM BOROHYDRIDE			0		1	1870	1	a)	a)	b)	
1871	1		TITANHYDRID		4.1	F3	II	4.1															1 kg	E2	P410	IBC04								PP40					MP11		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		TITANIUM HYDRIDE			0		1	1871	0				
1872	1		BLEIDIOXID		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP2		T1				TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		LEAD DIOXIDE			0		1	1872	0				+
1873	1		PERCHLORSÄURE	mit mehr als 50 Masse-%, aber höchstens 72 Masse-% Säure	5.1	OC1	I	5.1	8			60											0	E0	P502									PP28					MP3		T10				TP1				L4DN(+)		TU3	TU28											1									CW24								558		PERCHLORIC ACID	with more than 50% but not more than 72% acid, by mass		0		1	1873	1	3000	a)	b)	-
1884	1		BARIUMOXID		6.1	T5	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		BARIUM OXIDE			0		1	1884	0				
1885	1		BENZIDIN		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		BENZIDINE			0		1	1885	0				+
1886	1		BENZYLIDENCHLORID		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		BENZYLIDENE CHLORIDE			0		1	1886	0				-
1887	1		BROMCHLORMETHAN		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		BROMOCHLOROMETHANE			0		1	1887	0				
1888	1		CHLOROFORM		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP2				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		CHLOROFORM			0		1	1888	0				-
1889	1		CYANBROMID		6.1	TC2	I	6.1	8														0	E0	P002														MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						668		CYANOGEN BROMIDE			0		1	1889	1	0	a)	0	+
1891	1		ETHYLBROMID		3	FT1	II	3	6.1														1 L	E2	P001	IBC02								B8					MP19		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		ETHYL BROMIDE			0		1	1891	1	3000	a)	b)	-
1892	1		ETHYLDICHLORARSIN		6.1	T3	I	6.1				354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		ETHYLDICHLOROARSINE			0		1	1892	1	0	a)	0	+
1894	1		PHENYLQUECKSILBER(II)HYDROXID		6.1	T3	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		PHENYLMERCURIC HYDROXIDE			0		1	1894	0				+
1895	1		PHENYLQUECKSILBER(II)NITRAT		6.1	T3	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		PHENYLMERCURIC NITRATE			0		1	1895	0				+
1897	1		TETRACHLORETHYLEN		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		TETRACHLOROETHYLENE			0		1	1897	0				+
1898	1		ACETYLIODID		8	C3	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		ACETYL IODIDE			0		1	1898	0				
1902	1		DIISOOCTYLPHOSPHAT		8	C3	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		DIISOOCTYL ACID PHOSPHATE			0		1	1902	0				
1903	1		DESINFEKTIONSMITTEL, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8	C9	I	8				274											0	E0	P001														MP8	MP17									L10BH		TU38	TE22											1																	88		DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	1903	1	3000	a)	b)	
1903	2		DESINFEKTIONSMITTEL, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8	C9	II	8				274											1 L	E2	P001	IBC02													MP15										L4BN														2															CE6		80		DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	1903	0				
1903	3		DESINFEKTIONSMITTEL, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8	C9	III	8				274											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19										L4BN														3	W12														CE8		80		DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	1903	0				
1905	1		SELENSÄURE		8	C2	I	8															0	E0	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AN														1	W10																88		SELENIC ACID			0		1	1905	1	3000	a)	b)	+
1906	1		ABFALLSCHWEFELSÄURE		8	C1	II	8															1 L	E0	P001	IBC02													MP15		T8				TP2	TP28			L4BN		TU42												2															CE6		80		SLUDGE ACID			0		1	1906	0				-
1907	1		NATRONKALK	mit mehr als 4 % Natriumhydroxid	8	C6	III	8				62											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		SODA LIME	with more than 4% sodium hydroxide		0		1	1907	0				
1908	1		CHLORITLÖSUNG		8	C9	II	8				521											1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2	TP24			L4BV(+)		TE11												2															CE6		80		CHLORITE SOLUTION			0		1	1908	0				
1908	2		CHLORITLÖSUNG		8	C9	III	8				521											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP2	TP24			L4BV(+)		TE11												3	W12														CE8		80		CHLORITE SOLUTION			0		1	1908	0				
1910	1		Calciumoxid		8	C6																																																																												Calcium oxide		UNTERLIEGT NICHT DEN VORSCHRIFTEN DES RID			2	1910					
1911	1		DIBORAN		2	2TF		2.3	2.1														0	E0	P200														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						263		DIBORANE			0		1	1911	1	a)	a)	0	
1912	1		METHYLCHLORID UND DICHLORMETHAN, GEMISCH		2	2F		2.1	(13)			228	662										0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		METHYL CHLORIDE AND METHYLENE CHLORIDE MIXTURE			0		1	1912	1	3000	a)	b)	-
1913	1		NEON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2	3A		2.2	(13)			593											120 ml	E1	P203														MP9		T75				TP5				RxBN		TU19	TA4	TT9	TM6									3	W5								CW9	CW11	CW36				CE2		22		NEON, REFRIGERATED LIQUID			0		1	1913	0				
1914	1		BUTYLPROPIONATE		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		BUTYL PROPIONATES			0		1	1914	0				-
1915	1		CYCLOHEXANON		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		CYCLOHEXANONE			0		1	1915	0				-
1916	1	2,2'-	DICHLORDIETHYLETHER		6.1	TF1	II	6.1	3														100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		63	2,2'-	DICHLORODIETHYL ETHER			0		1	1916	0				-
1917	1		ETHYLACRYLAT, STABILISIERT		3	F1	II	3				386	676										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		339		ETHYL ACRYLATE, STABILIZED			0		1	1917	1	3000	a)	b)	-
1918	1		ISOPROPYLBENZEN		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ISOPROPYLBENZENE			0		1	1918	0				+
1919	1		METHYLACRYLAT, STABILISIERT		3	F1	II	3				386	676										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		339		METHYL ACRYLATE, STABILIZED			0		1	1919	1	3000	a)	b)	-
1920	1		NONANE		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		NONANES			0		1	1920	0				
1921	1		PROPYLENIMIN, STABILISIERT		3	FT1	I	3	6.1			386	676										0	E0	P001														MP2		T14				TP2				L15CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22	TE25							1									CW13	CW28							336		PROPYLENEIMINE, STABILIZED			0		1	1921	1	3000	a)	b)	+
1922	1		PYRROLIDIN		3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH														2															CE7		338		PYRROLIDINE			0		1	1922	1	3000	a)	b)	
1923	1		CALCIUMDITHIONIT		4.2	S4	II	4.2															0	E2	P410	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		CALCIUM DITHIONITE			0		1	1923	0				
1923	2		CALCIUMHYDROSULFIT		4.2	S4	II	4.2															0	E2	P410	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		CALCIUM HYDROSULPHITE			0		1	1923	0				
1928	1		METHYLMAGNESIUMBROMID IN ETHYLETHER		4.3	WF1	I	4.3	3														0	E0	P402									RR8					MP2										L10DH		TU4	TU14	TU22	TU38	TE21	TE22	TM2						0	W1								CW23								X323		METHYL MAGNESIUM BROMIDE IN ETHYL ETHER			0		1	1928	1	3000	a)	b)	
1929	1		KALIUMDITHIONIT		4.2	S4	II	4.2															0	E2	P410	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		POTASSIUM DITHIONITE			0		1	1929	0				
1929	2		KALIUMHYDROSULFIT		4.2	S4	II	4.2															0	E2	P410	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		POTASSIUM HYDROSULPHITE			0		1	1929	0				
1931	1		ZINKDITHIONIT		9	M11	III	9															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3				VC1	VC2				CW31						CE11		90		ZINC DITHIONITE			0		1	1931	0				
1931	2				9	M11	III	9															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3				VC1	VC2				CW31						CE11		90		ZINC HYDROSULPHITE		Kein deutsches Pendant zur englischen Bezeichnung vorhanden.	0		1	1931	0				
1932	1		ZIRKONIUM-ABFALL		4.2	S4	III	4.2				524	592										0	E0	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP14		T1				TP33				SGAN														3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		ZIRCONIUM SCRAP			0		1	1932	0				-
1935	1		CYANID, LÖSUNG, N.A.G.		6.1	T4	I	6.1				274	525										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		CYANIDE SOLUTION, N.O.S.			1		1	1935	1	0	a)	0	+
1935	2		CYANID, LÖSUNG, N.A.G.		6.1	T4	II	6.1				274	525										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		CYANIDE SOLUTION, N.O.S.			1		1	1935	0				E
1935	3		CYANID, LÖSUNG, N.A.G.		6.1	T4	III	6.1				274	525										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		CYANIDE SOLUTION, N.O.S.			1		1	1935	0				E
1938	1		BROMESSIGSÄURE, LÖSUNG		8	C3	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		BROMOACETIC ACID SOLUTION			0		1	1938	0				E
1938	2		BROMESSIGSÄURE, LÖSUNG		8	C3	III	8															5 L	E1	P001	IBC02	LP01	R001											MP19		T7				TP2				L4BN														3															CE8		80		BROMOACETIC ACID SOLUTION			0		1	1938	0				E
1939	1		PHOSPHOROXYBROMID		8	C2	II	8															1 kg	E0	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN														2	W11														CE10		80		PHOSPHORUS OXYBROMIDE			0		1	1939	0				
1940	1		THIOGLYCOLSÄURE		8	C3	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		THIOGLYCOLIC ACID			0		1	1940	0				-
1941	1		DIBROMDIFLUORMETHAN		9	M11	III	9															5 L	E1	P001	LP01	R001												MP15		T11				TP2				L4BN														3									CW31						CE8		90		DIBROMODIFLUOROMETHANE			0		1	1941	0				
1942	1		AMMONIUMNITRAT	mit höchstens 0,2 % brennbaren Stoffen, einschließlich jedes als Kohlenstoff berechneten organischen Stoffes, unter Ausschluss jedes anderen zugesetzten Stoffes	5.1	O2	III	5.1				306	611										5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1	BK1	BK2	BK3	TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		AMMONIUM NITRATE	with not more than 0.2% combustible substances, including any organic substance calculated as carbon, to the exclusion of any other added substance		0		1	1942	1	3000	3000	b)	
1944	1		SICHERHEITSZÜNDHÖLZER	(Heftchen, Kärtchen oder Schachteln mit Reibfläche)	4.1	F1	III	4.1				293											5 kg	E1	P407	R001													MP11																								4	W1														CE11		40		MATCHES, SAFETY	(book, card or strike on box)		0		1	1944	0				
1945	1		WACHSZÜNDHÖLZER		4.1	F1	III	4.1				293											5 kg	E1	P407	R001													MP11																								4	W1														CE11		40		MATCHES, WAX 'VESTA'			0		1	1945	0				
1950	1		DRUCKGASPACKUNGEN	erstickend	2	5A		2.2				190	327	344	625								1 L	E0	P207	LP200								PP87	RR6	L2			MP9																								3	W14								CW9	CW12					CE2		20		AEROSOLS	asphyxiant		0		1	1950	0				
1950	2		DRUCKGASPACKUNGEN	ätzend	2	5C		2.2	8			190	327	344	625								1 L	E0	P207	LP200								PP87	RR6	L2			MP9																								1	W14								CW9	CW12					CE2		28		AEROSOLS	corrosive		0		1	1950	0				
1950	3		DRUCKGASPACKUNGEN	ätzend, oxidierend	2	5CO		2.2	5.1	8		190	327	344	625								1 L	E0	P207	LP200								PP87	RR6	L2			MP9																								1	W14								CW9	CW12					CE2		285		AEROSOLS	corrosive, oxidizing		0		1	1950	0				
1950	4		DRUCKGASPACKUNGEN	entzündbar	2	5F		2.1				190	327	344	625								1 L	E0	P207	LP200								PP87	RR6	L2			MP9																								2	W14								CW9	CW12					CE2		23		AEROSOLS	flammable		0		1	1950	1	a)	a)	b)	
1950	5		DRUCKGASPACKUNGEN	entzündbar, ätzend	2	5FC		2.1	8			190	327	344	625								1 L	E0	P207	LP200								PP87	RR6	L2			MP9																								1	W14								CW9	CW12					CE2		238		AEROSOLS	flammable, corrosive		0		1	1950	1	a)	a)	b)	
1950	6		DRUCKGASPACKUNGEN	oxidierend	2	5O		2.2	5.1			190	327	344	625								1 L	E0	P207	LP200								PP87	RR6	L2			MP9																								3	W14								CW9	CW12					CE2		25		AEROSOLS	oxidizing		0		1	1950	0				
1950	7		DRUCKGASPACKUNGEN	giftig	2	5T		2.2	6.1			190	327	344	625								120 ml	E0	P207	LP200								PP87	RR6	L2			MP9																								1	W14								CW9	CW12	CW28						26		AEROSOLS	toxic		0		1	1950	0				
1950	8		DRUCKGASPACKUNGEN	giftig, ätzend	2	5TC		2.2	6.1	8		190	327	344	625								120 ml	E0	P207	LP200								PP87	RR6	L2			MP9																								1	W14								CW9	CW12	CW28						268		AEROSOLS	toxic, corrosive		0		1	1950	0				
1950	9		DRUCKGASPACKUNGEN	giftig, entzündbar	2	5TF		2.1	6.1			190	327	344	625								120 ml	E0	P207	LP200								PP87	RR6	L2			MP9																								1	W14								CW9	CW12	CW28						263		AEROSOLS	toxic, flammable		0		1	1950	0				
1950	10		DRUCKGASPACKUNGEN	giftig, entzündbar, ätzend	2	5TFC		2.1	6.1	8		190	327	344	625								120 ml	E0	P207	LP200								PP87	RR6	L2			MP9																								1	W14								CW9	CW12	CW28						263		AEROSOLS	toxic, flammable, corrosive		0		1	1950	0				
1950	11		DRUCKGASPACKUNGEN	giftig, oxidierend	2	5TO		2.2	5.1	6.1		190	327	344	625								120 ml	E0	P207	LP200								PP87	RR6	L2			MP9																								1	W14								CW9	CW12	CW28						265		AEROSOLS	toxic, oxidizing		0		1	1950	0				
1950	12		DRUCKGASPACKUNGEN	giftig, oxidierend, ätzend	2	5TOC		2.2	5.1	6.1	8	190	327	344	625								120 ml	E0	P207	LP200								PP87	RR6	L2			MP9																								1	W14								CW9	CW12	CW28						265		AEROSOLS	toxic, oxidizing, corrosive		0		1	1950	0				
1951	1		ARGON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2	3A		2.2	(13)			593											120 ml	E1	P203														MP9		T75				TP5				RxBN		TU19	TA4	TT9	TM6									3	W5								CW9	CW11	CW36				CE2		22		ARGON, REFRIGERATED LIQUID			0		1	1951	0				
1952	1		ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH	mit höchstens 9 % Ethylenoxid	2	2A		2.2	(13)			392	662										120 ml	E1	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE	with not more than 9% ethylene oxide		0		1	1952	0				
1953	1		VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		2	1TF		2.3	2.1	(13)		274											0	E0	P200														MP9		(M)								CxBH(M)		TU6	TU38	TE22	TE25	TA4	TT9							1									CW9	CW10	CW36						263		COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	1953	1	0	a)	0	
1954	1		VERDICHTETES GAS, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		2	1F		2.1	(13)			274	392	662									0	E0	P200														MP9		(M)								CxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9									2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	1954	1	3000	a)	b)	
1955	1		VERDICHTETES GAS, GIFTIG, N.A.G.		2	1T		2.3	(13)			274											0	E0	P200														MP9		(M)								CxBH(M)		TU6	TU38	TE22	TE25	TA4	TT9							1									CW9	CW10	CW36						26		COMPRESSED GAS, TOXIC, N.O.S.			1		1	1955	1	0	a)	0	
1956	1		VERDICHTETES GAS, N.A.G.		2	1A		2.2	(13)			274	378	392	655	662							120 ml	E1	P200														MP9		(M)								CxBN(M)		TA4	TT9											3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		COMPRESSED GAS, N.O.S.			1		1	1956	0				
1957	1		DEUTERIUM, VERDICHTET		2	1F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		(M)								CxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9									2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		DEUTERIUM, COMPRESSED			0		1	1957	1	3000	a)	b)	
1958	1	1,2-	DICHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAN		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20	1,2-	DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE			0		1	1958	0				
1958	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 114		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 114			0		1	1958	0				
1959	1	1,1-	DIFLUORETHYLEN		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		239	1,1-	DIFLUOROETHYLENE			0		1	1959	1	3000	a)	b)	
1959	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1132a		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		239		REFRIGERANT GAS R 1132a			0		1	1959	1	3000	a)	b)	
1961	1		ETHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2	3F		2.1	(13)														0	E0	P203														MP9		T75				TP5				RxBN		TU18	TU38	TE22	TE26	TA4	TT9	TM6						2	W5								CW9	CW11	CW36				CE2		223		ETHANE, REFRIGERATED LIQUID			0		1	1961	1	3000	a)	b)	-
1962	1		ETHYLEN		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		ETHYLENE			0		1	1962	1	3000	a)	b)	-
1963	1		HELIUM, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2	3A		2.2	(13)			593											120 ml	E1	P203														MP9		T75				TP5	TP34			RxBN		TU19	TA4	TT9	TM6									3	W5								CW9	CW11	CW36				CE2		22		HELIUM, REFRIGERATED LIQUID			0		1	1963	0				
1964	1		KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERDICHTET, N.A.G.		2	1F		2.1	(13)			274	662										0	E0	P200														MP9		(M)								CxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9									2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		HYDROCARBON GAS MIXTURE, COMPRESSED, N.O.S.			1		1	1964	1	3000	a)	b)	
1965	1		KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G.	(Gemisch A, A 01, A 02, A 0, A 1, B 1, B 2, B oder C)	2	2F		2.1	(13)			274	392	583	662	674							0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S.	such as mixtures A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B or C		1		1	1965	1	3000	a)	b)	
1966	1		WASSERSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2	3F		2.1	(13)														0	E0	P203														MP9		T75				TP5	TP34			RxBN		TU18	TU38	TE22	TE26	TA4	TT9	TM6						2	W5								CW9	CW11	CW36				CE2		223		HYDROGEN, REFRIGERATED LIQUID			0		1	1966	1	3000	a)	b)	-
1967	1		INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL, GASFÖRMIG, GIFTIG, N.A.G.		2	2T		2.3	(13)			274											0	E0	P200														MP9		(M)								PxBH(M)		TU6	TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6						1									CW9	CW10	CW36						26		INSECTICIDE GAS, TOXIC, N.O.S.			1		1	1967	1	0	a)	0	
1968	1		INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL, GASFÖRMIG, N.A.G.		2	2A		2.2	(13)			274	662										120 ml	E1	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		INSECTICIDE GAS, N.O.S.			1		1	1968	0				
1969	1		ISOBUTAN		2	2F		2.1	(13)			392	657	662	674								0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		ISOBUTANE			0		1	1969	1	3000	a)	b)	-
1970	1		KRYPTON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2	3A		2.2	(13)			593											120 ml	E1	P203														MP9		T75				TP5				RxBN		TU19	TA4	TT9	TM6									3	W5								CW9	CW11	CW36				CE2		22		KRYPTON, REFRIGERATED LIQUID			0		1	1970	0				
1971	1		METHAN, VERDICHTET		2	1F		2.1	(13)			392	662										0	E0	P200														MP9		(M)								CxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9									2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		METHANE, COMPRESSED			0		1	1971	1	3000	a)	b)	-
1971	2		ERDGAS, VERDICHTET	mit hohem Methangehalt	2	1F		2.1	(13)			392	662										0	E0	P200														MP9		(M)								CxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9									2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		NATURAL GAS, COMPRESSED	with high methane content		0		1	1971	1	3000	a)	b)	-
1972	1		METHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2	3F		2.1	(13)			392											0	E0	P203														MP9		T75				TP5				RxBN		TU18	TU38	TE22	TE26	TA4	TT9	TM6						2	W5								CW9	CW11	CW36				CE2		223		METHANE, REFRIGERATED LIQUID			0		1	1972	1	3000	a)	b)	-
1972	2		ERDGAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	mit hohem Methangehalt	2	3F		2.1	(13)			392											0	E0	P203														MP9		T75				TP5				RxBN		TU18	TU38	TE22	TE26	TA4	TT9	TM6						2	W5								CW9	CW11	CW36				CE2		223		NATURAL GAS, REFRIGERATED LIQUID	with high methane content		0		1	1972	1	3000	a)	b)	-
1973	1		CHLORDIFLUORMETHAN UND CHLORPENTAFLUORETHAN, GEMISCH	mit einem konstanten Siedepunkt, mit ca. 49 % Chlordifluormethan	2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		CHLORODIFLUOROMETHANE AND CHLOROPENTAFLUOROETHANE MIXTURE	with fixed boiling point, with approximately 49% chlorodifluoromethane		0		1	1973	0				
1973	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 502		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 502			0		1	1973	0				
1974	1		BROMCHLORDIFLUORMETHAN		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		CHLORODIFLUOROBROMOMETHANE			0		1	1974	0				
1974	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 12B1		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 12B1			0		1	1974	0				
1975	1		STICKSTOFFMONOXID UND DISTICKSTOFFTETROXID, GEMISCH		2	2TOC		2.3	5.1	8													0	E0	P200														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						265		NITRIC OXIDE AND DINITROGEN TETROXIDE MIXTURE			0		1	1975	1	a)	a)	0	
1975	2		STICKSTOFFMONOXID UND STICKSTOFFDIOXID, GEMISCH		2	2TOC		2.3	5.1	8													0	E0	P200														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						265		NITRIC OXIDE AND NITROGEN DIOXIDE MIXTURE			0		1	1975	1	a)	a)	0	
1976	1		OCTAFLUORCYCLOBUTAN		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		OCTAFLUOROCYCLOBUTANE			0		1	1976	0				
1976	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL RC 318		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS RC 318			0		1	1976	0				
1977	1		STICKSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2	3A		2.2	(13)			345	346	593									120 ml	E1	P203														MP9		T75				TP5				RxBN		TU19	TA4	TT9	TM6									3	W5								CW9	CW11	CW36				CE2		22		NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID			0		1	1977	0				
1978	1		PROPAN		2	2F		2.1	(13)			392	657	662	674								0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		PROPANE			0		1	1978	1	3000	a)	b)	-
1982	1		TETRAFLUORMETHAN		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		TETRAFLUOROMETHANE			0		1	1982	0				
1982	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 14		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 14			0		1	1982	0				
1983	1	1-	CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETHAN		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20	1-	CHLORO-2,2,2-TRIFLUOROETHANE			0		1	1983	0				
1983	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 133a		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 133a			0		1	1983	0				
1984	1		TRIFLUORMETHAN		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		TRIFLUOROMETHANE			0		1	1984	0				
1984	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 23		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 23			0		1	1984	0				
1986	1		ALKOHOLE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	FT1	I	3	6.1			274											0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1		1	1986	1	3000	a)	b)	
1986	2		ALKOHOLE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	FT1	II	3	6.1			274											1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1		1	1986	1	3000	a)	b)	
1986	3		ALKOHOLE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	FT1	III	3	6.1			274											5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP1	TP28			L4BH		TU15												3	W12								CW13	CW28					CE4		36		ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1		1	1986	0				
1987	1		ALKOHOLE, N.A.G.	(Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	II	3				274	601	640C									1 L	E2	P001														MP19		T7				TP1	TP8	TP28		L1,5BN														2															CE7		33		ALCOHOLS, N.O.S.	(vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		1		1	1987	1	3000	a)	b)	
1987	2		ALKOHOLE, N.A.G.	(Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	II	3				274	601	640D									1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T7				TP1	TP8	TP28		LGBF														2															CE7		33		ALCOHOLS, N.O.S.	(vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		1		1	1987	1	3000	a)	b)	
1987	3		ALKOHOLE, N.A.G.		3	F1	III	3				274	601										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1	TP29			LGBF														3	W12														CE4		30		ALCOHOLS, N.O.S.			1		1	1987	0				
1988	1		ALDEHYDE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	FT1	I	3	6.1			274											0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		ALDEHYDES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1		1	1988	1	3000	a)	b)	
1988	2		ALDEHYDE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	FT1	II	3	6.1			274											1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		ALDEHYDES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1		1	1988	1	3000	a)	b)	
1988	3		ALDEHYDE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	FT1	III	3	6.1			274											5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP1	TP28			L4BH		TU15												3	W12								CW13	CW28					CE4		36		ALDEHYDES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1		1	1988	0				
1989	1		ALDEHYDE, N.A.G.		3	F1	I	3				274											0	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP1	TP27			L4BN														1																	33		ALDEHYDES, N.O.S.			1		1	1989	1	3000	a)	b)	
1989	2		ALDEHYDE, N.A.G.	(Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	II	3				274	640C										1 L	E2	P001														MP19		T7				TP1	TP8	TP28		L1,5BN														2															CE7		33		ALDEHYDES, N.O.S.	(vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		1		1	1989	1	3000	a)	b)	
1989	3		ALDEHYDE, N.A.G.	(Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	II	3				274	640D										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T7				TP1	TP8	TP28		LGBF														2															CE7		33		ALDEHYDES, N.O.S.	(vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		1		1	1989	1	3000	a)	b)	
1989	4		ALDEHYDE, N.A.G.		3	F1	III	3				274											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1	TP29			LGBF														3	W12														CE4		30		ALDEHYDES, N.O.S.			1		1	1989	0				
1990	1		BENZALDEHYD		9	M11	III	9															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP15		T2				TP1				LGBV														3	W12								CW31						CE8		90		BENZALDEHYDE			0		1	1990	0				-
1991	1		CHLOROPREN, STABILISIERT		3	FT1	I	3	6.1			386	676										0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2	TP6			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		CHLOROPRENE, STABILIZED			0		1	1991	1	3000	a)	b)	-
1992	1		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		3	FT1	I	3	6.1			274											0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	1992	1	3000	a)	b)	
1992	2		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		3	FT1	II	3	6.1			274											1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	1992	1	3000	a)	b)	
1992	3		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		3	FT1	III	3	6.1			274											5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP1	TP28			L4BH		TU15												3	W12								CW13	CW28					CE4		36		FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	1992	0				
1993	1		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		3	F1	I	3				274											0	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP1	TP27			L4BN														1																	33		FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.			1		1	1993	1	3000	a)	b)	
1993	2		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	(Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	II	3				274	601	640C									1 L	E2	P001														MP19		T7				TP1	TP8	TP28		L1,5BN														2															CE7		33		FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	(vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		1		1	1993	1	3000	a)	b)	
1993	3		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	(Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	II	3				274	601	640D									1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T7				TP1	TP8	TP28		LGBF														2															CE7		33		FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	(vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		1		1	1993	1	3000	a)	b)	
1993	4		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		3	F1	III	3				274	601										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1	TP29			LGBF														3	W12														CE4		30		FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.			1		1	1993	0				
1993	5		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	(mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	III	3				274	601										5 L	E1	P001	R001													MP19																								3															CE4		33		FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	(having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		1		1	1993	0				
1993	6		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	(mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	III	3				274	601										5 L	E1	P001	IBC02	R001							BB4					MP19																								3															CE4		33		FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	(having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		1		1	1993	0				
1994	1		EISENPENTACARBONYL		6.1	TF1	I	6.1	3			354											0	E0	P601														MP2		T22				TP2				L15CH		TU14	TU15	TU31	TU38	TE21	TE22	TE25	TM3					1									CW13	CW28	CW31						663		IRON PENTACARBONYL			0		1	1994	1	0	a)	0	
1999	1		TEERE, FLÜSSIG	einschließlich Straßenöle und Cutback-Bitumen (Verschnittbitumen) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	II	3				640C											5 L	E2	P001														MP19		T3				TP3	TP29			L1,5BN														2															CE7		33		TARS, LIQUID	including road oils, and cutback bitumens (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1999	1	3000	a)	b)	
1999	2		TEERE, FLÜSSIG	einschließlich Straßenöle und Cutback-Bitumen (Verschnittbitumen) (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	II	3				640D											5 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T3				TP3	TP29			LGBF														2															CE7		33		TARS, LIQUID	including road oils, and cutback bitumens (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1999	1	3000	a)	b)	
1999	3		TEERE, FLÜSSIG	einschließlich Straßenöle und Cutback-Bitumen (Verschnittbitumen)	3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T1				TP3				LGBF														3	W12														CE4		30		TARS, LIQUID	including road oils, and cutback bitumens		0		1	1999	0				
1999	4		TEERE, FLÜSSIG	einschließlich Straßenöle und Cutback-Bitumen (Verschnittbitumen) (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	III	3															5 L	E1	P001	R001													MP19																								3															CE4		33		TARS, LIQUID	including road oils, and cutback bitumens (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	1999	0				
1999	5		TEERE, FLÜSSIG	einschließlich Straßenöle und Cutback-Bitumen (Verschnittbitumen) (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC02	R001							BB4					MP19																								3															CE4		33		TARS, LIQUID	including road oils, and cutback bitumens (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	1999	0				
2000	1		ZELLULOID	in Blöcken, Stangen, Platten, Rohren usw. (ausgenommen Abfälle)	4.1	F1	III	4.1				383	502										5 kg	E1	P002	LP02	R001							PP7					MP11																								3	W1														CE11		40		CELLULOID	in block, rods, rolls, sheets, tubes, etc., except scrap		0		1	2000	0				
2001	1		COBALTNAPHTHENAT-PULVER		4.1	F3	III	4.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP11		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		COBALT NAPHTHENATES, POWDER			0		1	2001	0				
2002	1		ZELLULOID, ABFALL		4.2	S2	III	4.2				526	592										0	E0	P002	IBC08	LP02	R001						PP8	B3				MP14																								3	W1														CE11		40		CELLULOID, SCRAP			0		1	2002	0				
2004	1		MAGNESIUMDIAMID		4.2	S4	II	4.2															0	E2	P410	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		MAGNESIUM DIAMIDE			0		1	2004	0				
2006	1		KUNSTSTOFFE AUF NITROCELLULOSEBASIS, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		4.2	S2	III	4.2				274	528										0	E0	P002	R001													MP14																								3	W1														CE11		40		PLASTICS, NITROCELLULOSE-BASED, SELF-HEATING, N.O.S.			1		1	2006	0				
2008	1		ZIRKONIUM-PULVER, TROCKEN		4.2	S4	I	4.2				524	540										0	E0	P404														MP13		T21				TP7	TP33																	0	W1																43		ZIRCONIUM POWDER, DRY			0		1	2008	1	3000	a)	b)	-
2008	2		ZIRKONIUM-PULVER, TROCKEN		4.2	S4	II	4.2				524	540										0	E2	P410	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		ZIRCONIUM POWDER, DRY			0		1	2008	0				-
2008	3		ZIRKONIUM-PULVER, TROCKEN		4.2	S4	III	4.2				524	540										0	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP14		T1				TP33				SGAN														3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		ZIRCONIUM POWDER, DRY			0		1	2008	0				-
2009	1		ZIRKONIUM, TROCKEN	Bleche, Streifen oder gerollter Draht (dünner als 18 µm)	4.2	S4	III	4.2				524	592										0	E1	P002	LP02	R001												MP14																								3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		ZIRCONIUM, DRY	finished sheets, strip or coiled wire		0		1	2009	0				-
2010	1		MAGNESIUMHYDRID		4.3	W2	I	4.3															0	E0	P403														MP2																								1	W1								CW23								X423		MAGNESIUM HYDRIDE			0		1	2010	1	a)	a)	b)	
2011	1		MAGNESIUMPHOSPHID		4.3	WT2	I	4.3	6.1														0	E0	P403														MP2																								1	W1								CW23	CW28							X462		MAGNESIUM PHOSPHIDE			0		1	2011	1	a)	a)	b)	+
2012	1		KALIUMPHOSPHID		4.3	WT2	I	4.3	6.1														0	E0	P403														MP2																								1	W1								CW23	CW28							X462		POTASSIUM PHOSPHIDE			0		1	2012	1	a)	a)	b)	
2013	1		STRONTIUMPHOSPHID		4.3	WT2	I	4.3	6.1														0	E0	P403														MP2																								1	W1								CW23	CW28							X462		STRONTIUM PHOSPHIDE			0		1	2013	1	a)	a)	b)	
2014	1		WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit mindestens 20 %, aber höchstens 60 % Wasserstoffperoxid (Stabilisierung nach Bedarf)	5.1	OC1	II	5.1	8														1 L	E2	P504	IBC02								PP10	B5				MP15		T7				TP2	TP6	TP24		L4BV(+)		TU3	TC2	TE8	TE11	TT1								2									CW24						CE6		58		HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION	with not less than 20% but not more than 60% hydrogen peroxide (stabilized as necessary)		0		1	2014	0				-
2015	1		WASSERSTOFFPEROXID, STABILISIERT		5.1	OC1	I	5.1	8			640N											0	E0	P501														MP2		T9				TP2	TP6	TP24		L4DV(+)		TU3	TU28	TC2	TE8	TE9	TT1							1	W5								CW24								559		HYDROGEN PEROXIDE, STABILIZED			0		1	2015	1	3000	a)	b)	-
2015	2		WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG, STABILISIERT	mit mehr als 70 % Wasserstoffperoxid	5.1	OC1	I	5.1	8			640N											0	E0	P501														MP2		T9				TP2	TP6	TP24		L4DV(+)		TU3	TU28	TC2	TE8	TE9	TT1							1	W5								CW24								559		HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, STABILIZED	with more than 70% hydrogen peroxide		0		1	2015	1	3000	a)	b)	-
2015	3		WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG, STABILISIERT	mit mehr als 60 %, aber höchstens 70 % Wasserstoffperoxid	5.1	OC1	I	5.1	8			640O											0	E0	P501														MP2		T9				TP2	TP6	TP24		L4BV(+)		TU3	TU28	TC2	TE7	TE8	TE9	TT1						1	W5								CW24								559		HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, STABILIZED	with more than 60% hydrogen peroxide and not more than 70% hydrogen peroxide		0		1	2015	1	3000	a)	b)	-
2016	1		MUNITION, GIFTIG, NICHT EXPLOSIV	ohne Zerleger oder Ausstoßladung, nicht scharf	6.1	T10		6.1															0	E0	P600														MP10																								2									CW13	CW28	CW31				CE9		60		AMMUNITION, TOXIC, NON-EXPLOSIVE	without burster or expelling charge, non-fuzed		0		1	2016	0				
2017	1		MUNITION, TRÄNENERZEUGEND, NICHT EXPLOSIV	ohne Zerleger oder Ausstoßladung, nicht scharf	6.1	TC5		6.1	8														0	E0	P600																																						2									CW13	CW28	CW31						68		AMMUNITION, TEAR-PRODUCING, NON-EXPLOSIVE	without burster or expelling charge, non-fuzed		0		1	2017	0				
2018	1		CHLORANILINE, FEST		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		CHLOROANILINES, SOLID			0		1	2018	0				+
2019	1		CHLORANILINE, FLÜSSIG		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		CHLOROANILINES, LIQUID			0		1	2019	0				+
2020	1		CHLORPHENOLE, FEST		6.1	T2	III	6.1				205											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH		TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		CHLOROPHENOLS, SOLID			0		1	2020	0				E
2021	1		CHLORPHENOLE, FLÜSSIG		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		CHLOROPHENOLS, LIQUID			0		1	2021	0				+
2022	1		CRESYLSÄURE		6.1	TC1	II	6.1	8														100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		68		CRESYLIC ACID			0		1	2022	0				-
2023	1		EPICHLORHYDRIN		6.1	TF1	II	6.1	3			279											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		63		EPICHLOROHYDRIN			0		1	2023	0				-
2024	1		QUECKSILBERVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T4	I	6.1				43	274										0	E5	P001														MP8	MP17									L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1		1	2024	1	0	a)	0	+
2024	2		QUECKSILBERVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T4	II	6.1				43	274										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15										L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1		1	2024	0				+
2024	3		QUECKSILBERVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T4	III	6.1				43	274										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19										L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1		1	2024	0				+
2025	1		QUECKSILBERVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1	T5	I	6.1				43	66	274	529								0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH		TU15												1	W10								CW13	CW28	CW31						66		MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1		1	2025	1	0	a)	0	+
2025	2		QUECKSILBERVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1	T5	II	6.1				43	66	274	529								500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1		1	2025	0				+
2025	3		QUECKSILBERVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1	T5	III	6.1				43	66	274	529								5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH		TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1		1	2025	0				+
2026	1		PHENYLQUECKSILBERVERBINDUNG, N.A.G.		6.1	T3	I	6.1				43	274										0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31						66		PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.			1		1	2026	1	0	a)	0	+
2026	2		PHENYLQUECKSILBERVERBINDUNG, N.A.G.		6.1	T3	II	6.1				43	274										500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.			1		1	2026	0				+
2026	3		PHENYLQUECKSILBERVERBINDUNG, N.A.G.		6.1	T3	III	6.1				43	274										5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.			1		1	2026	0				+
2027	1		NATRIUMARSENIT, FEST		6.1	T5	II	6.1				43											500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		SODIUM ARSENITE, SOLID			0		1	2027	0				+
2028	1		RAUCHBOMBEN, NEBELBOMBEN, NICHT EXPLOSIV	ätzenden flüssigen Stoff enthaltend, ohne Zünder	8	C11		8															0	E0	P803																																						2																	80		BOMBS, SMOKE, NON-EXPLOSIVE	with corrosive liquid, without initiating device		0		1	2028	0				
2029	1		HYDRAZIN, WASSERFREI		8	CFT	I	8	3	6.1													0	E0	P001														MP8	MP17																							1									CW13	CW28							886		HYDRAZINE, ANHYDROUS			0		1	2029	1	a)	a)	b)	+
2030	1		HYDRAZIN, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit mehr als 37 Masse-% Hydrazin	8	CT1	I	8	6.1			530											0	E0	P001														MP8	MP17	T10				TP2				L10BH		TU38	TE22											1									CW13	CW28							886		HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION	with more than 37% hydrazine by mass		0		1	2030	1	3000	a)	b)	E
2030	2		HYDRAZIN, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit mehr als 37 Masse-% Hydrazin	8	CT1	II	8	6.1			530											1 L	E0	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2									CW13	CW28					CE6		86		HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION	with more than 37% hydrazine by mass		0		1	2030	0				E
2030	3		HYDRAZIN, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit mehr als 37 Masse-% Hydrazin	8	CT1	III	8	6.1			530											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12								CW13	CW28					CE6		86		HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION	with more than 37% hydrazine by mass		0		1	2030	0				E
2031	1		SALPETERSÄURE	andere als rotrauchende, mit mehr als 70 % Säure	8	CO1	I	8	5.1														0	E0	P001									PP81					MP8	MP17	T10				TP2				L10BH		TU38	TC6	TE22	TT1									1									CW24								885		NITRIC ACID	other than red fuming, with more than 70% nitric acid		0		1	2031	1	3000	a)	b)	-
2031	2		SALPETERSÄURE	andere als rotrauchende, mit mindestens 65 %, aber höchstens 70 % Säure	8	CO1	II	8	5.1														1 L	E2	P001	IBC02								PP81	B15				MP15		T8				TP2				L4BN		TU42												2									CW24						CE6		85		NITRIC ACID	other than red fuming, with at least 65%, but not more than 70% nitric acid		0		1	2031	0				-
2031	3		SALPETERSÄURE	andere als rotrauchende, mit weniger als 65 % Säure	8	C1	II	8															1 L	E2	P001	IBC02								PP81	B15				MP15		T8				TP2				L4BN		TU42												2															CE6		80		NITRIC ACID	other than red fuming, with less than 65% nitric acid		0		1	2031	0				-
2032	1		SALPETERSÄURE, ROTRAUCHEND		8	COT	I	8	5.1	6.1													0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10BH		TU38	TC6	TE22	TT1									1									CW13	CW24	CW28						856		NITRIC ACID, RED FUMING			0		1	2032	1	3000	a)	b)	-
2033	1		KALIUMMONOXID		8	C6	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN														2	W11														CE10		80		POTASSIUM MONOXIDE			0		1	2033	0				
2034	1		WASSERSTOFF UND METHAN, GEMISCH, VERDICHTET		2	1F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		(M)								CxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9									2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		HYDROGEN AND METHANE MIXTURE, COMPRESSED			0		1	2034	1	3000	a)	b)	-
2035	1	1,1,1-	TRIFLUORETHAN		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23	1,1,1-	TRIFLUOROETHANE			0		1	2035	1	3000	a)	b)	
2035	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 143a		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		REFRIGERANT GAS R 143a			0		1	2035	1	3000	a)	b)	
2036	1		XENON		2	2A		2.2	(13)			378	392	662									120 ml	E1	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		XENON			0		1	2036	0				
2037	1		GEFÄSSE, KLEIN, MIT GAS	ohne Entnahmeeinrichtung, nicht wiederbefüllbar	2	5A		2.2				191	303	327	344								1 L	E0	P003	LP200								PP17	PP96	RR6	L2		MP9																								3	W14								CW9	CW12					CE2		20		RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS	without a release device, non-refillable		0		1	2037	0				
2037	2		GASPATRONEN	ohne Entnahmeeinrichtung, nicht wiederbefüllbar	2	5A		2.2				191	303	327	344								1 L	E0	P003	LP200								PP17	PP96	RR6	L2		MP9																								3	W14								CW9	CW12					CE2		20		GAS CARTRIDGES	without a release device, non-refillable		0		1	2037	0				
2037	3		GEFÄSSE, KLEIN, MIT GAS	ohne Entnahmeeinrichtung, nicht wiederbefüllbar	2	5F		2.1				191	303	327	344								1 L	E0	P003	LP200								PP17	PP96	RR6	L2		MP9																								2	W14								CW9	CW12					CE2		23		RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS	without a release device, non-refillable		0		1	2037	1	a)	a)	b)	
2037	4		GASPATRONEN	ohne Entnahmeeinrichtung, nicht wiederbefüllbar	2	5F		2.1				191	303	327	344								1 L	E0	P003	LP200								PP17	PP96	RR6	L2		MP9																								2	W14								CW9	CW12					CE2		23		GAS CARTRIDGES	without a release device, non-refillable		0		1	2037	1	a)	a)	b)	
2037	5		GEFÄSSE, KLEIN, MIT GAS	ohne Entnahmeeinrichtung, nicht wiederbefüllbar	2	5O		2.2	5.1			191	303	327	344								1 L	E0	P003	LP200								PP17	PP96	RR6	L2		MP9																								3	W14								CW9	CW12					CE2		25		RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS	without a release device, non-refillable		0		1	2037	0				
2037	6		GASPATRONEN	ohne Entnahmeeinrichtung, nicht wiederbefüllbar	2	5O		2.2	5.1			191	303	327	344								1 L	E0	P003	LP200								PP17	PP96	RR6	L2		MP9																								3	W14								CW9	CW12					CE2		25		GAS CARTRIDGES	without a release device, non-refillable		0		1	2037	0				
2037	7		GEFÄSSE, KLEIN, MIT GAS	ohne Entnahmeeinrichtung, nicht wiederbefüllbar	2	5T		2.3				303	327	344									120 ml	E0	P003	LP200								PP17	PP96	RR6	L2		MP9																								1	W14								CW9	CW12							26		RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS	without a release device, non-refillable		0		1	2037	1	a)	a)	0	
2037	8		GASPATRONEN	ohne Entnahmeeinrichtung, nicht wiederbefüllbar	2	5T		2.3				303	327	344									120 ml	E0	P003	LP200								PP17	PP96	RR6	L2		MP9																								1	W14								CW9	CW12							26		GAS CARTRIDGES	without a release device, non-refillable		0		1	2037	1	a)	a)	0	
2037	9		GEFÄSSE, KLEIN, MIT GAS	ohne Entnahmeeinrichtung, nicht wiederbefüllbar	2	5TC		2.3	8			303	327	344									120 ml	E0	P003	LP200								PP17	PP96	RR6	L2		MP9																								1	W14								CW9	CW12							268		RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS	without a release device, non-refillable		0		1	2037	1	a)	a)	0	
2037	10		GASPATRONEN	ohne Entnahmeeinrichtung, nicht wiederbefüllbar	2	5TC		2.3	8			303	327	344									120 ml	E0	P003	LP200								PP17	PP96	RR6	L2		MP9																								1	W14								CW9	CW12							268		GAS CARTRIDGES	without a release device, non-refillable		0		1	2037	1	a)	a)	0	
2037	11		GEFÄSSE, KLEIN, MIT GAS	ohne Entnahmeeinrichtung, nicht wiederbefüllbar	2	5TF		2.3	2.1			303	327	344									120 ml	E0	P003	LP200								PP17	PP96	RR6	L2		MP9																								1	W14								CW9	CW12							263		RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS	without a release device, non-refillable		0		1	2037	1	a)	a)	0	
2037	12		GASPATRONEN	ohne Entnahmeeinrichtung, nicht wiederbefüllbar	2	5TF		2.3	2.1			303	327	344									120 ml	E0	P003	LP200								PP17	PP96	RR6	L2		MP9																								1	W14								CW9	CW12							263		GAS CARTRIDGES	without a release device, non-refillable		0		1	2037	1	a)	a)	0	
2037	13		GEFÄSSE, KLEIN, MIT GAS	ohne Entnahmeeinrichtung, nicht wiederbefüllbar	2	5TFC		2.3	2.1	8		303	327	344									120 ml	E0	P003	LP200								PP17	PP96	RR6	L2		MP9																								1	W14								CW9	CW12							263		RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS	without a release device, non-refillable		0		1	2037	1	a)	a)	0	
2037	14		GASPATRONEN	ohne Entnahmeeinrichtung, nicht wiederbefüllbar	2	5TFC		2.3	2.1	8		303	327	344									120 ml	E0	P003	LP200								PP17	PP96	RR6	L2		MP9																								1	W14								CW9	CW12							263		GAS CARTRIDGES	without a release device, non-refillable		0		1	2037	1	a)	a)	0	
2037	15		GEFÄSSE, KLEIN, MIT GAS	ohne Entnahmeeinrichtung, nicht wiederbefüllbar	2	5TO		2.3	5.1			303	327	344									120 ml	E0	P003	LP200								PP17	PP96	RR6	L2		MP9																								1	W14								CW9	CW12							265		RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS	without a release device, non-refillable		0		1	2037	1	a)	a)	0	
2037	16		GASPATRONEN	ohne Entnahmeeinrichtung, nicht wiederbefüllbar	2	5TO		2.3	5.1			303	327	344									120 ml	E0	P003	LP200								PP17	PP96	RR6	L2		MP9																								1	W14								CW9	CW12							265		GAS CARTRIDGES	without a release device, non-refillable		0		1	2037	1	a)	a)	0	
2037	17		GEFÄSSE, KLEIN, MIT GAS	ohne Entnahmeeinrichtung, nicht wiederbefüllbar	2	5TOC		2.3	5.1	8		303	327	344									120 ml	E0	P003	LP200								PP17	PP96	RR6	L2		MP9																								1	W14								CW9	CW12							265		RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS	without a release device, non-refillable		0		1	2037	1	a)	a)	0	
2037	18		GASPATRONEN	ohne Entnahmeeinrichtung, nicht wiederbefüllbar	2	5TOC		2.3	5.1	8		303	327	344									120 ml	E0	P003	LP200								PP17	PP96	RR6	L2		MP9																								1	W14								CW9	CW12							265		GAS CARTRIDGES	without a release device, non-refillable		0		1	2037	1	a)	a)	0	
2038	1		DINITROTOLUENE, FLÜSSIG		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		DINITROTOLUENES, LIQUID			0		1	2038	0				+
2044	1	2,2-	DIMETHYLPROPAN		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23	2,2-	DIMETHYLPROPANE			0		1	2044	1	3000	a)	b)	+
2045	1		ISOBUTYRALDEHYD		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ISOBUTYRALDEHYDE			0		1	2045	1	3000	a)	b)	
2045	2		ISOBUTYLALDEHYD		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ISOBUTYL ALDEHYDE			0		1	2045	1	3000	a)	b)	
2046	1		CYMENE		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		CYMENES			0		1	2046	0				
2047	1		DICHLORPROPENE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		DICHLOROPROPENES			0		1	2047	1	3000	a)	b)	E
2047	2		DICHLORPROPENE		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		DICHLOROPROPENES			0		1	2047	0				E
2048	1		DICYCLOPENTADIEN		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		DICYCLOPENTADIENE			0		1	2048	0				+
2049	1		DIETHYLBENZEN		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		DIETHYLBENZENE			0		1	2049	0				
2050	1		DIISOBUTYLEN, ISOMERE VERBINDUNGEN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		DIISOBUTYLENE, ISOMERIC COMPOUNDS			0		1	2050	1	3000	a)	b)	E
2051	1	2-	DIMETHYLAMINOETHANOL		8	CF1	II	8	3														1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		83	2-	DIMETHYLAMINOETHANOL			0		1	2051	0				-
2052	1		DIPENTEN		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		DIPENTENE			0		1	2052	0				+
2053	1		METHYLISOBUTYLCARBINOL		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		METHYL ISOBUTYL CARBINOL			0		1	2053	0				-
2054	1		MORPHOLIN		8	CF1	I	8	3														0	E0	P001														MP8	MP17	T10				TP2				L10BH		TU38	TE22											1																	883		MORPHOLINE			0		1	2054	1	3000	a)	b)	-
2055	1		STYREN, MONOMER, STABILISIERT		3	F1	III	3				386	676										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		39		STYRENE MONOMER, STABILIZED			0		1	2055	0				-
2056	1		TETRAHYDROFURAN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		TETRAHYDROFURAN			0		1	2056	1	3000	a)	b)	-
2057	1		TRIPROPYLEN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		TRIPROPYLENE			0		1	2057	1	3000	a)	b)	
2057	2		TRIPROPYLEN		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		TRIPROPYLENE			0		1	2057	0				
2058	1		VALERALDEHYD		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		VALERALDEHYDE			0		1	2058	1	3000	a)	b)	
2059	1		NITROCELLULOSE, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR	mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse und höchstens 55 % Nitrocellulose	3	D	I	3				28	198	531									0	E0	P001														MP7	MP17	T11				TP1	TP8	TP27		L4BN														1																	33		NITROCELLULOSE SOLUTION, FLAMMABLE	with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, and not more than 55% nitrocellulose		0		1	2059	1	3000	a)	0	-
2059	2		NITROCELLULOSE, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR	mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse und höchstens 55 % Nitrocellulose (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	D	II	3				28	198	531	640C								1 L	E0	P001	IBC02													MP19		T4				TP1	TP8			L1,5BN														2															CE7		33		NITROCELLULOSE SOLUTION, FLAMMABLE	with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, and not more than 55% nitrocellulose (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	2059	1	3000	a)	0	-
2059	3		NITROCELLULOSE, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR	mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse und höchstens 55 % Nitrocellulose (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	D	II	3				28	198	531	640D								1 L	E0	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1	TP8			LGBF														2															CE7		33		NITROCELLULOSE SOLUTION, FLAMMABLE	with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, and not more than 55% nitrocellulose (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	2059	1	3000	a)	0	-
2059	4		NITROCELLULOSE, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR	mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse und höchstens 55 % Nitrocellulose	3	D	III	3				28	198	531									5 L	E0	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		NITROCELLULOSE SOLUTION, FLAMMABLE	with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, and not more than 55% nitrocellulose		0		1	2059	1	0	a)	0	-
2067	1		AMMONIUMNITRATHALTIGES DÜNGEMITTEL		5.1	O2	III	5.1				306	307										5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1	BK1	BK2	BK3	TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER			0		1	2067	1	3000	3000	b)	
2071	1		AMMONIUMNITRATHALTIGES DÜNGEMITTEL		9	M11						193																																																																						AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER			0		1	2071	0				
2073	1		AMMONIAKLÖSUNG	in Wasser, relative Dichte kleiner als 0,880 bei 15 °C, mit mehr als 35 %, aber höchstens 50 % Ammoniak	2	4A		2.2	(13)														120 ml	E0	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10					CE2		20		AMMONIA SOLUTION	relative density less than 0.880 at 15 °C in water, with more than 35% but not more than 50% ammonia		0		1	2073	0				+
2074	1		ACRYLAMID, FEST		6.1	T2	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		ACRYLAMIDE, SOLID			0		1	2074	0				-
2075	1		CHLORAL, WASSERFREI, STABILISIERT		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		69		CHLORAL, ANHYDROUS, STABILIZED			0		1	2075	0				
2076	1		CRESOLE, FLÜSSIG		6.1	TC1	II	6.1	8														100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		68		CRESOLS, LIQUID			0		1	2076	0				-
2077	1	alpha-	NAPHTHYLAMIN		6.1	T2	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60	alpha-	NAPHTHYLAMINE			0		1	2077	0				+
2078	1		TOLUENDIISOCYANAT		6.1	T1	II	6.1				279											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		TOLUENE DIISOCYANATE			0		1	2078	0				-
2079	1		DIETHYLENTRIAMIN		8	C7	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		DIETHYLENETRIAMINE			0		1	2079	0				-
2186	1		CHLORWASSERSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2	3TC																																																																												HYDROGEN CHLORIDE, REFRIGERATED LIQUID		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	2186					
2187	1		KOHLENDIOXID, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2	3A		2.2	(13)														120 ml	E1	P203														MP9		T75				TP5				RxBN		TU19	TA4	TT9	TM6									3	W5								CW9	CW11	CW36				CE2		22		CARBON DIOXIDE, REFRIGERATED LIQUID			0		1	2187	0				-
2188	1		ARSENWASSERSTOFF		2	2TF		2.3	2.1														0	E0	P200														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						263		ARSINE			0		1	2188	1	a)	a)	0	+
2188	2		ARSIN		2	2TF		2.3	2.1														0	E0	P200														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						263				Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0		1	2188	1	a)	a)	0	+
2189	1		DICHLORSILAN		2	2TFC		2.3	2.1	8	(13)												0	E0	P200														MP9		(M)								PxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6							1									CW9	CW10	CW36						263		DICHLOROSILANE			0		1	2189	1	0	a)	0	
2190	1		SAUERSTOFFDIFLUORID, VERDICHTET		2	1TOC		2.3	5.1	8													0	E0	P200														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						265		OXYGEN DIFLUORIDE, COMPRESSED			0		1	2190	1	a)	a)	0	
2191	1		SULFURYLFLUORID		2	2T		2.3	(13)														0	E0	P200														MP9		(M)								PxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6							1									CW9	CW10	CW36						26		SULPHURYL FLUORIDE			0		1	2191	1	0	a)	0	+
2192	1		GERMANIUMWASSERSTOFF		2	2TF		2.3	2.1			632											0	E0	P200														MP9		(M)																						1									CW9	CW10	CW36						263		GERMANE			0		1	2192	1	0	a)	0	
2192	2		GERMAN		2	2TF		2.3	2.1			632											0	E0	P200														MP9		(M)																						1									CW9	CW10	CW36						263				Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0		1	2192	1	0	a)	0	
2193	1		HEXAFLUORETHAN		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		HEXAFLUOROETHANE			0		1	2193	0				
2193	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 116		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 116			0		1	2193	0				
2194	1		SELENHEXAFLUORID		2	2TC		2.3	8														0	E0	P200														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						268		SELENIUM HEXAFLUORIDE			0		1	2194	1	a)	a)	0	+
2195	1		TELLURHEXAFLUORID		2	2TC		2.3	8														0	E0	P200														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						268		TELLURIUM HEXAFLUORIDE			0		1	2195	1	a)	a)	0	
2196	1		WOLFRAMHEXAFLUORID		2	2TC		2.3	8														0	E0	P200														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						268		TUNGSTEN HEXAFLUORIDE			0		1	2196	1	a)	a)	0	
2197	1		IODWASSERSTOFF, WASSERFREI		2	2TC		2.3	8	(13)													0	E0	P200														MP9		(M)								PxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6							1									CW9	CW10	CW36						268		HYDROGEN IODIDE, ANHYDROUS			0		1	2197	1	0	a)	0	-
2198	1		PHOSPHORPENTAFLUORID		2	2TC		2.3	8														0	E0	P200														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						268		PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE			0		1	2198	1	a)	a)	0	
2199	1		PHOSPHORWASSERSTOFF		2	2TF		2.3	2.1			632											0	E0	P200														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						263		PHOSPHINE			0		1	2199	1	a)	a)	0	+
2199	2		PHOSPHIN		2	2TF		2.3	2.1			632											0	E0	P200														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						263				Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0		1	2199	1	a)	a)	0	+
2200	1		PROPADIEN, STABILISIERT		2	2F		2.1	(13)			386	662	676									0	E0	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		239		PROPADIENE, STABILIZED			0		1	2200	1	3000	a)	b)	
2201	1		DISTICKSTOFFMONOXID, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2	3O		2.2	5.1	(13)													0	E0	P203														MP9		T75				TP5	TP22			RxBN		TU7	TU19	TA4	TT9	TM6								3	W5								CW9	CW11	CW36				CE2		225		NITROUS OXIDE, REFRIGERATED LIQUID			0		1	2201	0				
2202	1		SELENWASSERSTOFF, WASSERFREI		2	2TF		2.3	2.1														0	E0	P200														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						263		HYDROGEN SELENIDE, ANHYDROUS			0		1	2202	1	a)	a)	0	+
2203	1		SILICIUMWASSERSTOFF		2	2F		2.1	(13)			632	662										0	E0	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36						23		SILANE			0		1	2203	1	3000	a)	b)	
2203	2		SILAN		2	2F		2.1	(13)			632	662										0	E0	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36						23				Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0		1	2203	1	3000	a)	b)	
2204	1		CARBONYLSULFID		2	2TF		2.3	2.1	(13)													0	E0	P200														MP9		(M)								PxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6							1									CW9	CW10	CW36						263		CARBONYL SULPHIDE			0		1	2204	1	0	a)	0	
2205	1		ADIPONITRIL		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T3				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		ADIPONITRILE			0		1	2205	0				
2206	1		ISOCYANATE, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T1	II	6.1				274	551										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		ISOCYANATES, TOXIC, N.O.S.			1		1	2206	0				E
2206	2		ISOCYANAT, LÖSUNG, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T1	II	6.1				274	551										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S.			1		1	2206	0				E
2206	3		ISOCYANATE, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T1	III	6.1				274	551										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP1	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		ISOCYANATES, TOXIC, N.O.S.			1		1	2206	0				E
2206	4		ISOCYANAT, LÖSUNG, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T1	III	6.1				274	551										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP1	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S.			1		1	2206	0				E
2208	1		CALCIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG, TROCKEN	mit mehr als 10 %, aber höchstens 39 % aktivem Chlor	5.1	O2	III	5.1				314											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3	B13	L3			MP10										SGAN		TU3												3									CW24	CW35					CE11		50		CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY	with more than 10% but not more than 39% available chlorine		0		1	2208	0				+
2209	1		FORMALDEHYDLÖSUNG	mit mindestens 25 % Formaldehyd	8	C9	III	8				533											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		FORMALDEHYDE SOLUTION	with not less than 25% formaldehyde		0		1	2209	0				-
2210	1		MANEB		4.2	SW1	III	4.2	4.3			273											0	E1	P002	IBC06	R001												MP14		T1				TP33				SGAN														3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		MANEB			0		1	2210	0				+
2210	2		MANEBZUBEREITUNGEN	mit mindestens 60 Masse-% Maneb	4.2	SW1	III	4.2	4.3			273											0	E1	P002	IBC06	R001												MP14		T1				TP33				SGAN														3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		MANEB PREPARATION	with not less than 60% maneb		0		1	2210	0				+
2211	1		SCHÄUMBARE POLYMERKÜGELCHEN	entzündbare Dämpfe abgebend	9	M3	III	keine				382	633	675									5 kg	E1	P002	IBC08	R001							PP14	B3	B6			MP10		T1				TP33				SGAN		TE20												3				VC1	VC2	AP2			CW31	CW36					CE11		90		POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE	evolving flammable vapour		0		1	2211	0				
2212	1		ASBEST, AMPHIBOL	(Amosit, Tremolit, Aktinolith, Anthophyllit, Krokydolith)	9	M1	II	9				168	274	542	678								1 kg	E0	P002	IBC08								PP37	B4				MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11			VC1	VC2	AP12			CW13	CW28	CW31	CW38			CE9		90		ASBESTOS, AMPHIBOLE	(amosite, tremolite, actinolite, anthophyllite, crocidolite)		1		1	2212	0				
2213	1		PARAFORMALDEHYD		4.1	F1	III	4.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						PP12	B3				MP10		T1	BK1	BK2	BK3	TP33				SGAV														3	W1	W13		VC1	VC2										CE11		40		PARAFORMALDEHYDE			0		1	2213	0				
2214	1		PHTHALSÄUREANHYDRID	mit mehr als 0,05 % Maleinsäureanhydrid	8	C4	III	8				169											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV	L4BN													3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		PHTHALIC ANHYDRIDE	with more than 0.05% of maleic anhydride		0		1	2214	0				-
2215	1		MALEINSÄUREANHYDRID, GESCHMOLZEN		8	C3	III	8															0	E0																	T4				TP3				L4BN														0															CE8		80		MALEIC ANHYDRIDE, MOLTEN			0		1	2215	0				-
2215	2		MALEINSÄUREANHYDRID		8	C4	III	8															5 kg	E1	P002	IBC08	R001							B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		MALEIC ANHYDRIDE			0		1	2215	0				-
2216	1		Fischmehl (Fischabfälle), stabilisiert		9	M11																																																																												Fish meal (Fish scrap), stabilized		UNTERLIEGT NICHT DEN VORSCHRIFTEN DES RID			2	2216					
2217	1		ÖLSAATKUCHEN	mit höchstens 1,5 Masse-% Öl und höchstens 11 Masse-% Feuchtigkeit	4.2	S2	III	4.2				142											0	E0	P002	IBC08	LP02	R001						PP20	B3	B6			MP14		BK2																						3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		SEED CAKE	with not more than 1.5% oil and not more than 11% moisture		0		1	2217	0				
2218	1		ACRYLSÄURE, STABILISIERT		8	CF1	II	8	3			386	676										1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		839		ACRYLIC ACID, STABILIZED			0		1	2218	0				+
2219	1		ALLYLGLYCIDYLETHER		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ALLYL GLYCIDYL ETHER			0		1	2219	0				-
2222	1		ANISOL		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ANISOLE			0		1	2222	0				
2224	1		BENZONITRIL		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		BENZONITRILE			0		1	2224	0				-
2225	1		BENZENSULFONYLCHLORID		8	C3	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		BENZENESULPHONYL CHLORIDE			0		1	2225	0				
2226	1		BENZOTRICHLORID		8	C9	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		BENZOTRICHLORIDE			0		1	2226	0				-
2227	1	n-	BUTYLMETHACRYLAT, STABILISIERT		3	F1	III	3				386	676										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		39		n-BUTYL METHACRYLATE, STABILIZED			0		1	2227	0				-
2232	1	2-	CHLORETHANAL		6.1	T1	I	6.1				354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66	2-	CHLOROETHANAL			0		1	2232	1	0	a)	0	+
2233	1		CHLORANISIDINE		6.1	T2	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		CHLOROANISIDINES			0		1	2233	0				
2234	1		CHLORBENZOTRIFLUORIDE		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		CHLOROBENZOTRIFLUORIDES			0		1	2234	0				
2235	1		CHLORBENZYLCHLORIDE, FLÜSSIG		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		CHLOROBENZYL CHLORIDES, LIQUID			0		1	2235	0				
2236	1	3-	CHLOR-4-METHYLPHENYLISOCYANAT, FLÜSSIG		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15										L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60	3-	CHLORO-4-METHYLPHENYL ISOCYANATE, LIQUID			0		1	2236	0				
2237	1		CHLORNITROANILINE		6.1	T2	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		CHLORONITROANILINES			0		1	2237	0				+
2238	1		CHLORTOLUENE		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		CHLOROTOLUENES			0		1	2238	0				+
2239	1		CHLORTOLUIDINE, FEST		6.1	T2	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		CHLOROTOLUIDINES, SOLID			0		1	2239	0				E
2240	1		CHROMSCHWEFELSÄURE		8	C1	I	8															0	E0	P001														MP8	MP17	T10				TP2				L10BH		TU38	TE22											1																	88		CHROMOSULPHURIC ACID			0		1	2240	1	3000	a)	b)	+
2241	1		CYCLOHEPTAN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		CYCLOHEPTANE			0		1	2241	1	3000	a)	b)	
2242	1		CYCLOHEPTEN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		CYCLOHEPTENE			0		1	2242	1	3000	a)	b)	
2243	1		CYCLOHEXYLACETAT		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		CYCLOHEXYL ACETATE			0		1	2243	0				
2244	1		CYCLOPENTANOL		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		CYCLOPENTANOL			0		1	2244	0				
2245	1		CYCLOPENTANON		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		CYCLOPENTANONE			0		1	2245	0				-
2246	1		CYCLOPENTEN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02								B8					MP19		T7				TP2				L1,5BN														2															CE7		33		CYCLOPENTENE			0		1	2246	1	3000	a)	b)	
2247	1	n-	DECAN		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30	n-	DECANE			0		1	2247	0				
2248	1		DI-n-BUTYLAMIN		8	CF1	II	8	3														1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		83		DI-n-BUTYLAMINE			0		1	2248	0				-
2249	1		DICHLORDIMETHYLETHER, SYMMETRISCH		6.1	TF1																																																																												DICHLORODIMETHYL ETHER, SYMMETRICAL		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	2249					
2250	1		DICHLORPHENYLISOCYANATE		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		DICHLOROPHENYL ISOCYANATES			0		1	2250	0				
2251	1		BICYCLO-[2,2,1]-HEPTA-2,5-DIEN, STABILISIERT		3	F1	II	3				386	676										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T7				TP2				LGBF														2															CE7		339		BICYCLO[2.2.1]HEPTA-2,5-DIENE, STABILIZED			0		1	2251	1	3000	a)	b)	
2251	2		NORBORNAN-2,5-DIEN, STABILISIERT		3	F1	II	3				386	676										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T7				TP2				LGBF														2															CE7		339	2,5-	NORBORNADIENE, STABILIZED			0		1	2251	1	3000	a)	b)	
2252	1	1,2-	DIMETHOXYETHAN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33	1,2-	DIMETHOXYETHANE			0		1	2252	1	3000	a)	b)	-
2253	1	N,N-	DIMETHYLANILIN		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60	N,N-	DIMETHYLANILINE			0		1	2253	0				+
2254	1		STURMZÜNDHÖLZER		4.1	F1	III	4.1				293											5 kg	E0	P407	R001													MP11																								4	W1														CE11		40		MATCHES, FUSEE			0		1	2254	0				
2256	1		CYCLOHEXEN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		CYCLOHEXENE			0		1	2256	1	3000	a)	b)	
2257	1		KALIUM		4.3	W2	I	4.3															0	E0	P403	IBC04													MP2		T9				TP7	TP33			L10BN(+)		TU1	TE5	TT3	TM2									1	W1								CW23								X423		POTASSIUM			0		1	2257	1	3000	a)	b)	-
2258	1	1,2-	PROPYLENDIAMIN		8	CF1	II	8	3														1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		83	1,2-	PROPYLENEDIAMINE			0		1	2258	0				-
2259	1		TRIETHYLENTETRAMIN		8	C7	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		TRIETHYLENETETRAMINE			0		1	2259	0				-
2260	1		TRIPROPYLAMIN		3	FC	III	3	8														5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE4		38		TRIPROPYLAMINE			0		1	2260	0				
2261	1		XYLENOLE, FEST		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		XYLENOLS, SOLID			0		1	2261	0				E
2262	1	N,N-	DIMETHYLCARBAMOYLCHLORID		8	C3	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		DIMETHYLCARBAMOYL CHLORIDE			0		1	2262	0				-
2263	1		DIMETHYLCYCLOHEXANE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		DIMETHYLCYCLOHEXANES			0		1	2263	1	3000	a)	b)	E
2264	1	N,N-	DIMETHYLCYCLOHEXYLAMIN		8	CF1	II	8	3														1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		83	N,N-	DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE			0		1	2264	0				
2265	1	N,N-	DIMETHYLFORMAMID		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP2				LGBF														3	W12														CE4		30	N,N-	DIMETHYLFORMAMIDE			0		1	2265	0				-
2266	1		DIMETHYL-N-PROPYLAMIN		3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP2				L4BH														2															CE7		338		DIMETHYL-N-PROPYLAMINE			0		1	2266	1	3000	a)	b)	
2267	1		DIMETHYLTHIOPHOSPHORYLCHLORID		6.1	TC1	II	6.1	8														100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		68		DIMETHYL THIOPHOSPHORYL CHLORIDE			0		1	2267	0				
2269	1	3,3'-	IMINOBISPROPYLAMIN		8	C7	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP2				L4BN														3	W12														CE8		80	3,3'-	IMINODIPROPYLAMINE			0		1	2269	0				-
2270	1		ETHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit mindestens 50 Masse-% und höchstens 70 Masse-% Ethylamin	3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH														2															CE7		338		ETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION	with not less than 50% but not more than 70% ethylamine		0		1	2270	1	3000	a)	b)	-
2271	1		ETHYLAMYLKETON		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ETHYL AMYL KETONE			0		1	2271	0				
2272	1	N-	ETHYLANILIN		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60	N-	ETHYLANILINE			0		1	2272	0				-
2273	1	2-	ETHYLANILIN		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60	2-	ETHYLANILINE			0		1	2273	0				
2274	1	N-	ETHYL-N-BENZYLANILIN		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60	N-	ETHYL-N-BENZYLANILINE			0		1	2274	0				
2275	1	2-	ETHYLBUTANOL		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30	2-	ETHYLBUTANOL			0		1	2275	0				-
2276	1	2-	ETHYLHEXYLAMIN		3	FC	III	3	8														5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE4		38	2-	ETHYLHEXYLAMINE			0		1	2276	0				
2277	1		ETHYLMETHACRYLAT, STABILISIERT		3	F1	II	3				386	676										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		339		ETHYL METHACRYLATE, STABILIZED			0		1	2277	1	3000	a)	b)	-
2278	1	n-	HEPTEN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33	n-	HEPTENE			0		1	2278	1	3000	a)	b)	
2279	1		HEXACHLORBUTADIEN		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		HEXACHLOROBUTADIENE			0		1	2279	0				
2280	1		HEXAMETHYLENDIAMIN, FEST		8	C8	III	8															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV	L4BN													3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		HEXAMETHYLENEDIAMINE, SOLID			0		1	2280	0				-
2281	1		HEXAMETHYLENDIISOCYANAT		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE			0		1	2281	0				-
2282	1		HEXANOLE		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		HEXANOLS			0		1	2282	0				
2283	1		ISOBUTYLMETHACRYLAT, STABILISIERT		3	F1	III	3				386	676										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		39		ISOBUTYL METHACRYLATE, STABILIZED			0		1	2283	0				-
2284	1		ISOBUTYRONITRIL		3	FT1	II	3	6.1														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		ISOBUTYRONITRILE			0		1	2284	1	3000	a)	b)	
2285	1		ISOCYANATOBENZOTRIFLUORIDE		6.1	TF1	II	6.1	3														100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		63		ISOCYANATOBENZOTRIFLUORIDES			0		1	2285	0				
2286	1		PENTAMETHYLHEPTAN		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		PENTAMETHYLHEPTANE			0		1	2286	0				
2287	1		ISOHEPTENE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ISOHEPTENE			0		1	2287	1	3000	a)	b)	
2288	1		ISOHEXENE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001							B8					MP19		T11				TP1				LGBF														2															CE7		33		ISOHEXENE			0		1	2288	1	3000	a)	b)	
2289	1		ISOPHORONDIAMIN		8	C7	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		ISOPHORONEDIAMINE			0		1	2289	0				-
2290	1		ISOPHORONDIISOCYANAT		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP2				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		ISOPHORONE DIISOCYANATE			0		1	2290	0				+
2291	1		BLEIVERBINDUNG, LÖSLICH, N.A.G.		6.1	T5	III	6.1				199	274	535									5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		LEAD COMPOUND, SOLUBLE, N.O.S.			1		1	2291	0				+
2293	1	4-	METHOXY-4-METHYLPENTAN-2-ON		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30	4-	METHOXY-4-METHYLPENTAN-2-ONE			0		1	2293	0				-
2294	1	N-	METHYLANILIN		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60	N-	METHYLANILINE			0		1	2294	0				+
2295	1		METHYLCHLORACETAT		6.1	TF1	I	6.1	3														0	E0	P001														MP8	MP17	T14				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		METHYL CHLOROACETATE			0		1	2295	1	0	a)	0	-
2296	1		METHYLCYCLOHEXAN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		METHYLCYCLOHEXANE			0		1	2296	1	3000	a)	b)	+
2297	1		METHYLCYCLOHEXANON		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		METHYLCYCLOHEXANONE			0		1	2297	0				
2298	1		METHYLCYCLOPENTAN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		METHYLCYCLOPENTANE			0		1	2298	1	3000	a)	b)	
2299	1		METHYLDICHLORACETAT		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		METHYL DICHLOROACETATE			0		1	2299	0				
2300	1	2-	METHYL-5-ETHYLPYRIDIN		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60	2-	METHYL-5-ETHYLPYRIDINE			0		1	2300	0				
2301	1	2-	METHYLFURAN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33	2-	METHYLFURAN			0		1	2301	1	3000	a)	b)	
2302	1	5-	METHYLHEXAN-2-ON		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30	5-	METHYLHEXAN-2-ONE			0		1	2302	0				-
2303	1		ISOPROPENYLBENZEN		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ISOPROPENYLBENZENE			0		1	2303	0				+
2304	1		NAPHTHALEN, GESCHMOLZEN		4.1	F2	III	4.1				536											0	E0																	T1				TP3				LGBV		TU27	TE4	TE6										3																	44		NAPHTHALENE, MOLTEN			0		1	2304	0				+
2305	1		NITROBENZENSULFONSÄURE		8	C4	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		80		NITROBENZENESULPHONIC ACID			0		1	2305	0				
2306	1		NITROBENZOTRIFLUORIDE, FLÜSSIG		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		NITROBENZOTRIFLUORIDES, LIQUID			0		1	2306	0				E
2307	1	3-	NITRO-4-CHLORBENZOTRIFLUORID		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP10		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE9		60	3-	NITRO-4-CHLOROBENZOTRIFLUORIDE			0		1	2307	0				
2308	1		NITROSYLSCHWEFELSÄURE, FLÜSSIG		8	C1	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4BN														2															CE6		X80		NITROSYLSULPHURIC ACID, LIQUID			0		1	2308	0				
2309	1		OCTADIENE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		OCTADIENES			0		1	2309	1	3000	a)	b)	
2310	1		PENTAN-2,4-DION		3	FT1	III	3	6.1														5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												3	W12								CW13	CW28					CE4		36		PENTANE-2,4-DIONE			0		1	2310	0				-
2311	1		PHENETIDINE		6.1	T1	III	6.1				279											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		PHENETIDINES			0		1	2311	0				-
2312	1		PHENOL, GESCHMOLZEN		6.1	T1	II	6.1															0	E0																	T7				TP3				L4BH		TU15												0									CW13	CW31							60		PHENOL, MOLTEN			0		1	2312	0				-
2313	1		PICOLINE		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		PICOLINES			0		1	2313	0				-
2315	1		POLYCHLORIERTE BIPHENYLE, FLÜSSIG		9	M2	II	9				305											1 L	E2	P906	IBC02													MP15		T4				TP1				L4BH		TU15												0				VC1	VC2	AP9			CW13	CW28	CW31				CE5		90		POLYCHLORINATED BIPHENYLS, LIQUID			0		1	2315	0				E
2316	1		NATRIUMKUPFER(I)CYANID, FEST		6.1	T5	I	6.1															0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH		TU15												1	W10								CW13	CW28	CW31						66		SODIUM CUPROCYANIDE, SOLID			0		1	2316	1	0	a)	0	+
2317	1		NATRIUMKUPFER(I)CYANID, LÖSUNG		6.1	T4	I	6.1															0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		SODIUM CUPROCYANIDE SOLUTION			0		1	2317	1	0	a)	0	+
2318	1		NATRIUMHYDROGENSULFID	mit weniger als 25 % Kristallwasser	4.2	S4	II	4.2				504											0	E2	P410	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		SODIUM HYDROSULPHIDE	with less than 25% water of crystallization		0		1	2318	0				+
2319	1		TERPENKOHLENWASSERSTOFFE, N.A.G.		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1	TP29			LGBF														3	W12														CE4		30		TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S.			0		1	2319	0				E
2320	1		TETRAETHYLENPENTAMIN		8	C7	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		TETRAETHYLENEPENTAMINE			0		1	2320	0				+
2321	1		TRICHLORBENZENE, FLÜSSIG		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		TRICHLOROBENZENES, LIQUID			0		1	2321	0				E
2322	1		TRICHLORBUTEN		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		TRICHLOROBUTENE			0		1	2322	0				+
2323	1		TRIETHYLPHOSPHIT		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		TRIETHYL PHOSPHITE			0		1	2323	0				
2324	1		TRIISOBUTYLEN		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		TRIISOBUTYLENE			0		1	2324	0				
2325	1	1,3,5-	TRIMETHYLBENZEN		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30	1,3,5-	TRIMETHYLBENZENE			0		1	2325	0				+
2326	1		TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMIN		8	C7	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE			0		1	2326	0				
2327	1		TRIMETHYLHEXAMETHYLENDIAMINE		8	C7	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		TRIMETHYLHEXAMETHYLENEDIAMINES			0		1	2327	0				
2328	1		TRIMETHYLHEXAMETHYLENDIISOCYANAT	(und isomere Gemische)	6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP2				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		TRIMETHYLHEXAMETHYLENE DIISOCYANATE			0		1	2328	0				-
2329	1		TRIMETHYLPHOSPHIT		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		TRIMETHYL PHOSPHITE			0		1	2329	0				
2330	1		UNDECAN		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		UNDECANE			0		1	2330	0				
2331	1		ZINKCHLORID, WASSERFREI		8	C2	III	8															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		ZINC CHLORIDE, ANHYDROUS			0		1	2331	0				+
2332	1		ACETALDEHYDOXIM		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ACETALDEHYDE OXIME			0		1	2332	0				
2333	1		ALLYLACETAT		3	FT1	II	3	6.1														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		ALLYL ACETATE			0		1	2333	1	3000	a)	b)	
2334	1		ALLYLAMIN		6.1	TF1	I	6.1	3			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		ALLYLAMINE			0		1	2334	1	0	a)	0	+
2335	1		ALLYLETHYLETHER		3	FT1	II	3	6.1														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		ALLYL ETHYL ETHER			0		1	2335	1	3000	a)	b)	
2336	1		ALLYLFORMIAT		3	FT1	I	3	6.1														0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		ALLYL FORMATE			0		1	2336	1	3000	a)	b)	
2337	1		PHENYLMERCAPTAN		6.1	TF1	I	6.1	3			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		PHENYL MERCAPTAN			0		1	2337	1	0	a)	0	
2338	1		BENZOTRIFLUORID		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		BENZOTRIFLUORIDE			0		1	2338	1	3000	a)	b)	+
2339	1	2-	BROMBUTAN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33	2-	BROMOBUTANE			0		1	2339	1	3000	a)	b)	
2340	1	2-	BROMETHYLETHYLETHER		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33	2-	BROMOETHYL ETHYL ETHER			0		1	2340	1	3000	a)	b)	
2341	1	1-	BROM-3-METHYLBUTAN		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30	1-	BROMO-3-METHYLBUTANE			0		1	2341	0				
2342	1		BROMMETHYLPROPANE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		BROMOMETHYLPROPANES			0		1	2342	1	3000	a)	b)	
2343	1	2-	BROMPENTAN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33	2-	BROMOPENTANE			0		1	2343	1	3000	a)	b)	
2344	1		BROMPROPANE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		BROMOPROPANES			0		1	2344	1	3000	a)	b)	-
2344	2		BROMPROPANE		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		BROMOPROPANES			0		1	2344	0				-
2345	1	3-	BROMPROPIN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33	3-	BROMOPROPYNE			0		1	2345	1	3000	a)	b)	
2346	1		BUTANDION		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		BUTANEDIONE			0		1	2346	1	3000	a)	b)	
2347	1		BUTYLMERCAPTAN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		BUTYL MERCAPTAN			0		1	2347	1	3000	a)	b)	
2348	1		BUTYLACRYLATE, STABILISIERT		3	F1	III	3				386	676										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		39		BUTYL ACRYLATES, STABILIZED			0		1	2348	0				E
2350	1		BUTYLMETHYLETHER		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		BUTYL METHYL ETHER			0		1	2350	1	3000	a)	b)	
2351	1		BUTYLNITRITE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		BUTYL NITRITES			0		1	2351	1	3000	a)	b)	-
2351	2		BUTYLNITRITE		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		BUTYL NITRITES			0		1	2351	0				-
2352	1		BUTYLVINYLETHER, STABILISIERT		3	F1	II	3				386	676										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		339		BUTYL VINYL ETHER, STABILIZED			0		1	2352	1	3000	a)	b)	
2353	1		BUTYRYLCHLORID		3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T8				TP2				L4BH														2															CE7		338		BUTYRYL CHLORIDE			0		1	2353	1	3000	a)	b)	-
2354	1		CHLORMETHYLETHYLETHER		3	FT1	II	3	6.1														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		CHLOROMETHYL ETHYL ETHER			0		1	2354	1	3000	a)	b)	
2356	1	2-	CHLORPROPAN		3	F1	I	3															0	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP2				L4BN														1																	33	2-	CHLOROPROPANE			0		1	2356	1	3000	a)	b)	-
2357	1		CYCLOHEXYLAMIN		8	CF1	II	8	3														1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		83		CYCLOHEXYLAMINE			0		1	2357	0				-
2358	1		CYCLOOCTATETRAEN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		CYCLOOCTATETRAENE			0		1	2358	1	3000	a)	b)	
2359	1		DIALLYLAMIN		3	FTC	II	3	6.1	8													1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		338		DIALLYLAMINE			0		1	2359	1	3000	a)	b)	
2360	1		DIALLYLETHER		3	FT1	II	3	6.1														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		DIALLYL ETHER			0		1	2360	1	3000	a)	b)	
2361	1		DIISOBUTYLAMIN		3	FC	III	3	8														5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE4		38		DIISOBUTYLAMINE			0		1	2361	0				
2362	1	1,1-	DICHLORETHAN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33	1,1-	DICHLOROETHANE			0		1	2362	1	3000	a)	b)	-
2363	1		ETHYLMERCAPTAN		3	F1	I	3															0	E0	P001														MP7	MP17	T11				TP2				L4BN														1																	33		ETHYL MERCAPTAN			0		1	2363	1	3000	a)	b)	+
2364	1	n-	PROPYLBENZEN		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30	n-	PROPYLBENZENE			0		1	2364	0				+
2366	1		DIETHYLCARBONAT		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		DIETHYL CARBONATE			0		1	2366	0				
2367	1	alpha-	METHYLVALERALDEHYD		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33	alpha-	METHYLVALERALDEHYDE			0		1	2367	1	3000	a)	b)	
2368	1	alpha-	PINEN		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30	alpha-	PINENE			0		1	2368	0				+
2370	1		HEX-1-EN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33	1-	HEXENE			0		1	2370	1	3000	a)	b)	
2371	1		ISOPENTENE		3	F1	I	3															0	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP2				L4BN														1																	33		ISOPENTENES			0		1	2371	1	3000	a)	b)	
2372	1	1,2-	DI-(DIMETHYLAMINO)-ETHAN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33	1,2-	DI-(DIMETHYLAMINO) ETHANE			0		1	2372	1	3000	a)	b)	-
2373	1		DIETHOXYMETHAN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		DIETHOXYMETHANE			0		1	2373	1	3000	a)	b)	
2374	1	3,3-	DIETHOXYPROPEN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33	3,3-	DIETHOXYPROPENE			0		1	2374	1	3000	a)	b)	
2375	1		DIETHYLSULFID		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T7				TP1				LGBF														2															CE7		33		DIETHYL SULPHIDE			0		1	2375	1	3000	a)	b)	
2376	1	2,3-	DIHYDROPYRAN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33	2,3-	DIHYDROPYRAN			0		1	2376	1	3000	a)	b)	
2377	1	1,1-	DIMETHOXYETHAN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T7				TP1				LGBF														2															CE7		33	1,1-	DIMETHOXYETHANE			0		1	2377	1	3000	a)	b)	-
2378	1	2-	DIMETHYLAMINOACETONITRIL		3	FT1	II	3	6.1														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336	2-	DIMETHYLAMINOACETONITRILE			0		1	2378	1	3000	a)	b)	
2379	1	1,3-	DIMETHYLBUTYLAMIN		3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH														2															CE7		338	1,3-	DIMETHYLBUTYLAMINE			0		1	2379	1	3000	a)	b)	
2380	1		DIMETHYLDIETHOXYSILAN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		DIMETHYLDIETHOXYSILANE			0		1	2380	1	3000	a)	b)	
2381	1		DIMETHYLDISULFID		3	FT1	II	3	6.1														1 L	E0	P001	IBC02													MP19		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		DIMETHYL DISULPHIDE			0		1	2381	1	3000	a)	b)	+
2382	1		DIMETHYLHYDRAZIN, SYMMETRISCH		6.1	TF1	I	6.1	3			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		DIMETHYLHYDRAZINE, SYMMETRICAL			0		1	2382	1	0	a)	0	+
2383	1		DIPROPYLAMIN		3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH														2															CE7		338		DIPROPYLAMINE			0		1	2383	1	3000	a)	b)	-
2384	1		DI-n-PROPYLETHER		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		DI-n-PROPYL ETHER			0		1	2384	1	3000	a)	b)	-
2385	1		ETHYLISOBUTYRAT		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ETHYL ISOBUTYRATE			0		1	2385	1	3000	a)	b)	
2386	1	1-	ETHYLPIPERIDIN		3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH														2															CE7		338	1-	ETHYLPIPERIDINE			0		1	2386	1	3000	a)	b)	
2387	1		FLUORBENZEN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		FLUOROBENZENE			0		1	2387	1	3000	a)	b)	
2388	1		FLUORTOLUENE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		FLUOROTOLUENES			0		1	2388	1	3000	a)	b)	
2389	1		FURAN		3	F1	I	3															0	E3	P001														MP7	MP17	T12				TP2				L4BN														1																	33		FURAN			0		1	2389	1	3000	a)	b)	-
2390	1	2-	IODBUTAN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33	2-	IODOBUTANE			0		1	2390	1	3000	a)	b)	
2391	1		IODMETHYLPROPANE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		IODOMETHYLPROPANES			0		1	2391	1	3000	a)	b)	
2392	1		IODPROPANE		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		IODOPROPANES			0		1	2392	0				
2393	1		ISOBUTYLFORMIAT		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ISOBUTYL FORMATE			0		1	2393	1	3000	a)	b)	-
2394	1		ISOBUTYLPROPIONAT		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ISOBUTYL PROPIONATE			0		1	2394	0				-
2395	1		ISOBUTYRYLCHLORID		3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP2				L4BH														2															CE7		338		ISOBUTYRYL CHLORIDE			0		1	2395	1	3000	a)	b)	-
2396	1		METHACRYLALDEHYD, STABILISIERT		3	FT1	II	3	6.1			386	676										1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		METHACRYLALDEHYDE, STABILIZED			0		1	2396	1	3000	a)	b)	
2397	1	3-	METHYLBUTAN-2-ON		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33	3-	METHYLBUTAN-2-ONE			0		1	2397	1	3000	a)	b)	-
2398	1		METHYL-tert-BUTYLETHER		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T7				TP1				LGBF														2															CE7		33		METHYL tert-BUTYL ETHER			0		1	2398	1	3000	a)	b)	-
2399	1	1-	METHYLPIPERIDIN		3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH														2															CE7		338	1-	METHYLPIPERIDINE			0		1	2399	1	3000	a)	b)	
2400	1		METHYLISOVALERAT		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		METHYL ISOVALERATE			0		1	2400	1	3000	a)	b)	
2401	1		PIPERIDIN		8	CF1	I	8	3														0	E0	P001														MP8	MP17	T10				TP2				L10BH		TU38	TE22											1																	883		PIPERIDINE			0		1	2401	1	3000	a)	b)	-
2402	1		PROPANTHIOLE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		PROPANETHIOLS			0		1	2402	1	3000	a)	b)	
2403	1		ISOPROPENYLACETAT		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ISOPROPENYL ACETATE			0		1	2403	1	3000	a)	b)	
2404	1		PROPIONITRIL		3	FT1	II	3	6.1														1 L	E0	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		PROPIONITRILE			0		1	2404	1	3000	a)	b)	
2405	1		ISOPROPYLBUTYRAT		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ISOPROPYL BUTYRATE			0		1	2405	0				
2406	1		ISOPROPYLISOBUTYRAT		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ISOPROPYL ISOBUTYRATE			0		1	2406	1	3000	a)	b)	
2407	1		ISOPROPYLCHLORFORMIAT		6.1	TFC	I	6.1	3	8		354											0	E0	P602														MP8	MP17																							1									CW13	CW28	CW31						663		ISOPROPYL CHLOROFORMATE			0		1	2407	1	a)	a)	0	
2409	1		ISOPROPYLPROPIONAT		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ISOPROPYL PROPIONATE			0		1	2409	1	3000	a)	b)	-
2410	1	1,2,3,6-	TETRAHYDROPYRIDIN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33	1,2,3,6-	TETRAHYDROPYRIDINE			0		1	2410	1	3000	a)	b)	
2411	1		BUTYRONITRIL		3	FT1	II	3	6.1														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		BUTYRONITRILE			0		1	2411	1	3000	a)	b)	-
2412	1		TETRAHYDROTHIOPHEN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		TETRAHYDROTHIOPHENE			0		1	2412	1	3000	a)	b)	-
2413	1		TETRAPROPYLORTHOTITANAT		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		TETRAPROPYL ORTHOTITANATE			0		1	2413	0				
2414	1		THIOPHEN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		THIOPHENE			0		1	2414	1	3000	a)	b)	
2416	1		TRIMETHYLBORAT		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T7				TP1				LGBF														2															CE7		33		TRIMETHYL BORATE			0		1	2416	1	3000	a)	b)	-
2417	1		CARBONYLFLUORID		2	2TC		2.3	8	(13)													0	E0	P200														MP9		(M)								PxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6							1									CW9	CW10	CW36						268		CARBONYL FLUORIDE			0		1	2417	1	0	a)	0	
2418	1		SCHWEFELTETRAFLUORID		2	2TC		2.3	8														0	E0	P200														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						268		SULPHUR TETRAFLUORIDE			0		1	2418	1	a)	a)	0	
2419	1		BROMTRIFLUORETHYLEN		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		BROMOTRIFLUOROETHYLENE			0		1	2419	1	3000	a)	b)	
2420	1		HEXAFLUORACETON		2	2TC		2.3	8	(13)													0	E0	P200														MP9		(M)								PxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6							1									CW9	CW10	CW36						268		HEXAFLUOROACETONE			0		1	2420	1	0	a)	0	
2421	1		DISTICKSTOFFTRIOXID		2	2TOC																																																																												NITROGEN TRIOXIDE		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	2421					
2422	1		OCTAFLUORBUT-2-EN		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		OCTAFLUOROBUT-2-ENE			0		1	2422	0				
2422	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1318		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 1318			0		1	2422	0				
2424	1		OCTAFLUORPROPAN		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		OCTAFLUOROPROPANE			0		1	2424	0				
2424	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 218		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 218			0		1	2424	0				
2426	1		AMMONIUMNITRAT, FLÜSSIG	(heiße konzentrierte Lösung)	5.1	O1		5.1				252											0	E0																	T7				TP1	TP16	TP17		L4BV(+)		TU3	TU12	TU29	TC3	TE9	TE10	TA1						0																	59		AMMONIUM NITRATE, LIQUID	(hot concentrated solution)		0		1	2426	1	3000	a)	a)	
2427	1		KALIUMCHLORAT, WÄSSERIGE LÖSUNG		5.1	O1	II	5.1															1 L	E2	P504	IBC02													MP2		T4				TP1				L4BN		TU3												2									CW24						CE6		50		POTASSIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION			0		1	2427	0				E
2427	2		KALIUMCHLORAT, WÄSSERIGE LÖSUNG		5.1	O1	III	5.1															5 L	E1	P504	IBC02	R001												MP2		T4				TP1				LGBV		TU3												3									CW24						CE8		50		POTASSIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION			0		1	2427	0				E
2428	1		NATRIUMCHLORAT, WÄSSERIGE LÖSUNG		5.1	O1	II	5.1															1 L	E2	P504	IBC02													MP2		T4				TP1				L4BN		TU3												2									CW24						CE6		50		SODIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION			0		1	2428	0				E
2428	2		NATRIUMCHLORAT, WÄSSERIGE LÖSUNG		5.1	O1	III	5.1															5 L	E1	P504	IBC02	R001												MP2		T4				TP1				LGBV		TU3												3									CW24						CE8		50		SODIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION			0		1	2428	0				E
2429	1		CALCIUMCHLORAT, WÄSSERIGE LÖSUNG		5.1	O1	II	5.1															1 L	E2	P504	IBC02													MP2		T4				TP1				L4BN		TU3												2									CW24						CE6		50		CALCIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION			0		1	2429	0				
2429	2		CALCIUMCHLORAT, WÄSSERIGE LÖSUNG		5.1	O1	III	5.1															5 L	E1	P504	IBC02	R001												MP2		T4				TP1				LGBV		TU3												3									CW24						CE8		50		CALCIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION			0		1	2429	0				
2430	1		ALKYLPHENOLE, FEST, N.A.G.	(einschließlich C2-C12-Homologe)	8	C4	I	8															0	E0	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AN	L10BH	TU38	TE22											1	W10																88		ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S.	(including C2-C12 homologues)		0		1	2430	1	3000	a)	b)	E
2430	2		ALKYLPHENOLE, FEST, N.A.G.	(einschließlich C2-C12-Homologe)	8	C4	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		80		ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S.	(including C2-C12 homologues)		0		1	2430	0				E
2430	3		ALKYLPHENOLE, FEST, N.A.G.	(einschließlich C2-C12-Homologe)	8	C4	III	8															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV	L4BN													3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S.	(including C2-C12 homologues)		0		1	2430	0				E
2431	1		ANISIDINE		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		ANISIDINES			0		1	2431	0				E
2432	1	N,N-	DIETHYLANILIN		6.1	T1	III	6.1				279											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60	N,N-	DIETHYLANILINE			0		1	2432	0				+
2433	1		CHLORNITROTOLUENE, FLÜSSIG		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		CHLORONITROTOLUENES, LIQUID			0		1	2433	0				
2434	1		DIBENZYLDICHLORSILAN		8	C3	II	8															0	E0	P010														MP15		T10				TP2	TP7			L4BN														2															CE6		X80		DIBENZYLDICHLOROSILANE			0		1	2434	0				
2435	1		ETHYLPHENYLDICHLORSILAN		8	C3	II	8															0	E0	P010														MP15		T10				TP2	TP7			L4BN														2															CE6		X80		ETHYLPHENYLDICHLOROSILANE			0		1	2435	0				
2436	1		THIOESSIGSÄURE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		THIOACETIC ACID			0		1	2436	1	3000	a)	b)	
2437	1		METHYLPHENYLDICHLORSILAN		8	C3	II	8															0	E0	P010														MP15		T10				TP2	TP7			L4BN														2															CE6		X80		METHYLPHENYLDICHLOROSILANE			0		1	2437	0				
2438	1		TRIMETHYLACETYLCHLORID		6.1	TFC	I	6.1	3	8													0	E0	P001														MP8	MP17	T14				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		TRIMETHYLACETYL CHLORIDE			0		1	2438	1	0	a)	0	
2439	1		NATRIUMHYDROGENDIFLUORID		8	C2	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN														2	W11														CE10		80		SODIUM HYDROGENDIFLUORIDE			0		1	2439	0				-
2440	1		ZINNTETRACHLORID-PENTAHYDRAT		8	C2	III	8															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		STANNIC CHLORIDE PENTAHYDRATE			0		1	2440	0				-
2441	1		TITANTRICHLORID, PYROPHOR		4.2	SC4	I	4.2	8			537											0	E0	P404														MP13																								0	W1																48		TITANIUM TRICHLORIDE, PYROPHORIC			0		1	2441	1	a)	a)	b)	
2441	2		TITANTRICHLORIDMISCHUNGEN, PYROPHOR		4.2	SC4	I	4.2	8			537											0	E0	P404														MP13																								0	W1																48		TITANIUM TRICHLORIDE MIXTURE, PYROPHORIC			0		1	2441	1	a)	a)	b)	
2442	1		TRICHLORACETYLCHLORID		8	C3	II	8															0	E0	P001														MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		X80		TRICHLOROACETYL CHLORIDE			0		1	2442	0				
2443	1		VANADIUMOXYTRICHLORID		8	C1	II	8															1 L	E0	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		VANADIUM OXYTRICHLORIDE			0		1	2443	0				
2444	1		VANADIUMTETRACHLORID		8	C1	I	8															0	E0	P802														MP8	MP17	T10				TP2				L10BH		TU38	TE22											1																	X88		VANADIUM TETRACHLORIDE			0		1	2444	1	3000	a)	b)	
2446	1		NITROCRESOLE, FEST		6.1	T2	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		NITROCRESOLS, SOLID			0		1	2446	0				
2447	1		PHOSPHOR, WEISS, GESCHMOLZEN		4.2	ST3	I	4.2	6.1														0	E0																	T21				TP3	TP7	TP26		L10DH(+)		TU14	TU16	TU21	TU38	TE3	TE21	TE22						0																	446		PHOSPHORUS, WHITE, MOLTEN			0		1	2447	1	3000	a)	a)	+
2448	1		SCHWEFEL, GESCHMOLZEN		4.1	F3	III	4.1				538											0	E0																	T1				TP3				LGBV(+)		TU27	TE4	TE6										3																	44		SULPHUR, MOLTEN			0		1	2448	0				-
2451	1		STICKSTOFFTRIFLUORID		2	2O		2.2	5.1	(13)		662											0	E0	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		25		NITROGEN TRIFLUORIDE			0		1	2451	0				
2452	1		ETHYLACETYLEN, STABILISIERT		2	2F		2.1	(13)			386	662	676									0	E0	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		239		ETHYLACETYLENE, STABILIZED			0		1	2452	1	3000	a)	b)	
2453	1		ETHYLFLUORID		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		ETHYL FLUORIDE			0		1	2453	1	3000	a)	b)	
2453	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 161		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		REFRIGERANT GAS R 161			0		1	2453	1	3000	a)	b)	
2454	1		METHYLFLUORID		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		METHYL FLUORIDE			0		1	2454	1	3000	a)	b)	
2454	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 41		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		REFRIGERANT GAS R 41			0		1	2454	1	3000	a)	b)	
2455	1		METHYLNITRIT		2	2A																																																																												METHYL NITRITE		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	2455					
2456	1	2-	CHLORPROPEN		3	F1	I	3															0	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP2				L4BN														1																	33	2-	CHLOROPROPENE			0		1	2456	1	3000	a)	b)	
2457	1	2,3-	DIMETHYLBUTAN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T7				TP1				LGBF														2															CE7		33	2,3-	DIMETHYLBUTANE			0		1	2457	1	3000	a)	b)	+
2458	1		HEXADIENE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		HEXADIENES			0		1	2458	1	3000	a)	b)	
2459	1	2-	METHYLBUT-1-EN		3	F1	I	3															0	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP2				L4BN														1																	33	2-	METHYL-1-BUTENE			0		1	2459	1	3000	a)	b)	
2460	1	2-	METHYLBUT-2-EN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02								B8					MP19		T7				TP1				L1,5BN														2															CE7		33	2-	METHYL-2-BUTENE			0		1	2460	1	3000	a)	b)	
2461	1		METHYLPENTADIENE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		METHYLPENTADIENE			0		1	2461	1	3000	a)	b)	
2463	1		ALUMINIUMHYDRID		4.3	W2	I	4.3															0	E0	P403														MP2																								1	W1								CW23								X423		ALUMINIUM HYDRIDE			0		1	2463	1	a)	a)	b)	
2464	1		BERYLLIUMNITRAT		5.1	OT2	II	5.1	6.1														1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24	CW28					CE10		56		BERYLLIUM NITRATE			0		1	2464	0				+
2465	1		DICHLORISOCYANURSÄURE, TROCKEN		5.1	O2	II	5.1				135											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		DICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY			0		1	2465	0				+
2465	2		DICHLORISOCYANURSÄURESALZE		5.1	O2	II	5.1				135											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		DICHLOROISOCYANURIC ACID SALTS			0		1	2465	0				+
2466	1		KALIUMSUPEROXID		5.1	O2	I	5.1															0	E0	P503	IBC06													MP2																								1	W10								CW24								55		POTASSIUM SUPEROXIDE			0		1	2466	0				
2468	1		TRICHLORISOCYANURSÄURE, TROCKEN		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY			0		1	2468	0				+
2469	1		ZINKBROMAT		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		ZINC BROMATE			0		1	2469	0				
2470	1		PHENYLACETONITRIL, FLÜSSIG		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		PHENYLACETONITRILE, LIQUID			0		1	2470	0				
2471	1		OSMIUMTETROXID		6.1	T5	I	6.1															0	E5	P002	IBC07								PP30					MP18		T6				TP33				S10AH		TU15												1	W10								CW13	CW28	CW31						66		OSMIUM TETROXIDE			0		1	2471	1	0	a)	0	-
2473	1		NATRIUMARSANILAT		6.1	T3	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		SODIUM ARSANILATE			0		1	2473	0				+
2474	1		THIOPHOSGEN		6.1	T1	I	6.1				279	354										0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		THIOPHOSGENE			0		1	2474	1	0	a)	0	-
2475	1		VANADIUMTRICHLORID		8	C2	III	8															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		VANADIUM TRICHLORIDE			0		1	2475	0				
2477	1		METHYLISOTHIOCYANAT		6.1	TF1	I	6.1	3			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		METHYL ISOTHIOCYANATE			0		1	2477	1	0	a)	0	+
2478	1		ISOCYANATE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	FT1	II	3	6.1			274	539										1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		ISOCYANATES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1		1	2478	1	3000	a)	b)	E
2478	2		ISOCYANAT, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	FT1	II	3	6.1			274	539										1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		ISOCYANATE SOLUTION, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1		1	2478	1	3000	a)	b)	E
2478	3		ISOCYANATE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	FT1	III	3	6.1			274											5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP1	TP28			L4BH		TU15												3	W12								CW13	CW28					CE4		36		ISOCYANATES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1		1	2478	0				E
2478	4		ISOCYANAT, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	FT1	III	3	6.1			274											5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP1	TP28			L4BH		TU15												3	W12								CW13	CW28					CE4		36		ISOCYANATE SOLUTION, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1		1	2478	0				E
2480	1		METHYLISOCYANAT		6.1	TF1	I	6.1	3			354											0	E0	P601														MP2		T22				TP2				L15CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22	TE25							1									CW13	CW28	CW31						663		METHYL ISOCYANATE			0		1	2480	1	0	a)	0	-
2481	1		ETHYLISOCYANAT		6.1	TF1	I	6.1	3			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L15CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22	TE25							1									CW13	CW28	CW31						663		ETHYL ISOCYANATE			0		1	2481	1	0	a)	0	
2482	1	n-	PROPYLISOCYANAT		6.1	TF1	I	6.1	3			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663	n-	PROPYL ISOCYANATE			0		1	2482	1	0	a)	0	
2483	1		ISOPROPYLISOCYANAT		6.1	TF1	I	6.1	3			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		ISOPROPYL ISOCYANATE			0		1	2483	1	0	a)	0	
2484	1	tert-	BUTYLISOCYANAT		6.1	TF1	I	6.1	3			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663	tert-	BUTYL ISOCYANATE			0		1	2484	1	0	a)	0	
2485	1	n-	BUTYLISOCYANAT		6.1	TF1	I	6.1	3			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663	n-	BUTYL ISOCYANATE			0		1	2485	1	0	a)	0	
2486	1		ISOBUTYLISOCYANAT		6.1	TF1	I	6.1	3			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		ISOBUTYL ISOCYANATE			0		1	2486	1	0	a)	0	
2487	1		PHENYLISOCYANAT		6.1	TF1	I	6.1	3			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		PHENYL ISOCYANATE			0		1	2487	1	0	a)	0	
2488	1		CYCLOHEXYLISOCYANAT		6.1	TF1	I	6.1	3			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		CYCLOHEXYL ISOCYANATE			0		1	2488	1	0	a)	0	
2490	1		DICHLORISOPROPYLETHER		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		DICHLOROISOPROPYL ETHER			0		1	2490	0				
2491	1		ETHANOLAMIN		8	C7	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		ETHANOLAMINE			0		1	2491	0				-
2491	2		ETHANOLAMIN, LÖSUNG		8	C7	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		ETHANOLAMINE SOLUTION			0		1	2491	0				-
2493	1		HEXAMETHYLENIMIN		3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH														2															CE7		338		HEXAMETHYLENEIMINE			0		1	2493	1	3000	a)	b)	
2495	1		IODPENTAFLUORID		5.1	OTC	I	5.1	6.1	8													0	E0	P200														MP2										L10DH		TU3	TU38	TE22										1									CW24	CW28							568		IODINE PENTAFLUORIDE			0		1	2495	1	3000	a)	b)	
2496	1		PROPIONSÄUREANHYDRID		8	C3	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		PROPIONIC ANHYDRIDE			0		1	2496	0				-
2498	1	1,2,3,6-	TETRAHYDROBENZALDEHYD		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30	1,2,3,6-	TETRAHYDROBENZALDEHYDE			0		1	2498	0				
2501	1		TRIS-(1-AZIRIDINYL)-PHOSPHINOXID, LÖSUNG		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		TRIS-(1-AZIRIDINYL) PHOSPHINE OXIDE SOLUTION			0		1	2501	0				
2501	2		TRIS-(1-AZIRIDINYL)-PHOSPHINOXID, LÖSUNG		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		TRIS-(1-AZIRIDINYL) PHOSPHINE OXIDE SOLUTION			0		1	2501	0				
2502	1		VALERYLCHLORID		8	CF1	II	8	3														1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		83		VALERYL CHLORIDE			0		1	2502	0				
2503	1		ZIRKONIUMTETRACHLORID		8	C2	III	8															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		ZIRCONIUM TETRACHLORIDE			0		1	2503	0				
2504	1		TETRABROMETHAN		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		TETRABROMOETHANE			0		1	2504	0				-
2505	1		AMMONIUMFLUORID		6.1	T5	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH		TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		AMMONIUM FLUORIDE			0		1	2505	0				-
2506	1		AMMONIUMHYDROGENSULFAT		8	C2	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAV														2	W11			VC1	VC2	AP7									CE10		80		AMMONIUM HYDROGEN SULPHATE			0		1	2506	0				
2507	1		HEXACHLORPLATINSÄURE, FEST		8	C2	III	8															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		CHLOROPLATINIC ACID, SOLID			0		1	2507	0				-
2508	1		MOLYBDÄNPENTACHLORID		8	C2	III	8															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		MOLYBDENUM PENTACHLORIDE			0		1	2508	0				
2509	1		KALIUMHYDROGENSULFAT		8	C2	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAV														2	W11			VC1	VC2	AP7									CE10		80		POTASSIUM HYDROGEN SULPHATE			0		1	2509	0				-
2511	1	alpha-	CHLORPROPIONSÄURE		8	C3	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP2				L4BN														3	W12														CE8		80	2-	CHLOROPROPIONIC ACID			0		1	2511	0				-
2512	1		AMINOPHENOLE	(o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1				279											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		AMINOPHENOLS	(o-, m-, p-)		0		1	2512	0				+
2513	1		BROMACETYLBROMID		8	C3	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4BN														2															CE6		X80		BROMOACETYL BROMIDE			0		1	2513	0				
2514	1		BROMBENZEN		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		BROMOBENZENE			0		1	2514	0				+
2515	1		BROMOFORM		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		BROMOFORM			0		1	2515	0				+
2516	1		TETRABROMKOHLENSTOFF		6.1	T2	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		CARBON TETRABROMIDE			0		1	2516	0				
2517	1	1-	CHLOR-1,1-DIFLUORETHAN		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23	1-	CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE			0		1	2517	1	3000	a)	b)	
2517	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 142b		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		REFRIGERANT GAS R 142b			0		1	2517	1	3000	a)	b)	
2518	1	1,5,9-	CYCLODODECATRIEN		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60	1,5,9-	CYCLODODECATRIENE			0		1	2518	0				+
2520	1		CYCLOOCTADIENE		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		CYCLOOCTADIENES			0		1	2520	0				
2521	1		DIKETEN, STABILISIERT		6.1	TF1	I	6.1	3			354	386	676									0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		DIKETENE, STABILIZED			0		1	2521	1	0	a)	0	-
2522	1	2-	DIMETHYLAMINOETHYLMETHACRYLAT, STABILISIERT		6.1	T1	II	6.1				386	676										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		69	2-	DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE, STABILIZED			0		1	2522	0				-
2524	1		ETHYLORTHOFORMIAT		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ETHYL ORTHOFORMATE			0		1	2524	0				
2525	1		ETHYLOXALAT		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		ETHYL OXALATE			0		1	2525	0				-
2526	1		FURFURYLAMIN		3	FC	III	3	8														5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE4		38		FURFURYLAMINE			0		1	2526	0				
2527	1		ISOBUTYLACRYLAT, STABILISIERT		3	F1	III	3				386	676										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		39		ISOBUTYL ACRYLATE, STABILIZED			0		1	2527	0				-
2528	1		ISOBUTYLISOBUTYRAT		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ISOBUTYL ISOBUTYRATE			0		1	2528	0				
2529	1		ISOBUTTERSÄURE		3	FC	III	3	8														5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE4		38		ISOBUTYRIC ACID			0		1	2529	0				-
2531	1		METHACRYLSÄURE, STABILISIERT		8	C3	II	8				386	676										1 L	E2	P001	IBC02	LP01												MP15		T7				TP2	TP18	TP30		L4BN														2															CE8		89		METHACRYLIC ACID, STABILIZED			0		1	2531	0				-
2533	1		METHYLTRICHLORACETAT		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		METHYL TRICHLOROACETATE			0		1	2533	0				
2534	1		METHYLCHLORSILAN		2	2TFC		2.3	2.1	8													0	E0	P200														MP9		(M)																						1									CW9	CW10	CW36						263		METHYLCHLOROSILANE			0		1	2534	1	0	a)	0	
2535	1	4-	METHYLMORPHOLIN		3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH														2															CE7		338	4-	METHYLMORPHOLINE			0		1	2535	1	3000	a)	b)	
2535	2	N-	METHYLMORPHOLIN		3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH														2															CE7		338	N-	METHYLMORPHOLINE			0		1	2535	1	3000	a)	b)	
2536	1		METHYLTETRAHYDROFURAN		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		METHYLTETRAHYDROFURAN			0		1	2536	1	3000	a)	b)	
2538	1		NITRONAPHTHALEN		4.1	F1	III	4.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		NITRONAPHTHALENE			0		1	2538	0				+
2541	1		TERPINOLEN		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		TERPINOLENE			0		1	2541	0				+
2542	1		TRIBUTYLAMIN		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		TRIBUTYLAMINE			0		1	2542	0				
2545	1		HAFNIUM-PULVER, TROCKEN		4.2	S4	I	4.2				540											0	E0	P404														MP13																								0	W1																43		HAFNIUM POWDER, DRY			0		1	2545	1	a)	a)	b)	
2545	2		HAFNIUM-PULVER, TROCKEN		4.2	S4	II	4.2				540											0	E2	P410	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		HAFNIUM POWDER, DRY			0		1	2545	0				
2545	3		HAFNIUM-PULVER, TROCKEN		4.2	S4	III	4.2				540											0	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP14		T1				TP33				SGAN														3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		HAFNIUM POWDER, DRY			0		1	2545	0				
2546	1		TITAN-PULVER, TROCKEN		4.2	S4	I	4.2				540											0	E0	P404														MP13																								0	W1																43		TITANIUM POWDER, DRY			0		1	2546	1	a)	a)	b)	
2546	2		TITAN-PULVER, TROCKEN		4.2	S4	II	4.2				540											0	E2	P410	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		TITANIUM POWDER, DRY			0		1	2546	0				
2546	3		TITAN-PULVER, TROCKEN		4.2	S4	III	4.2				540											0	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP14		T1				TP33				SGAN														3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		TITANIUM POWDER, DRY			0		1	2546	0				
2547	1		NATRIUMSUPEROXID		5.1	O2	I	5.1															0	E0	P503	IBC06													MP2																								1	W10								CW24								55		SODIUM SUPEROXIDE			0		1	2547	0				
2548	1		CHLORPENTAFLUORID		2	2TOC		2.3	5.1	8													0	E0	P200														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						265		CHLORINE PENTAFLUORIDE			0		1	2548	1	a)	a)	0	
2552	1		HEXAFLUORACETONHYDRAT, FLÜSSIG		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		HEXAFLUOROACETONE HYDRATE, LIQUID			0		1	2552	0				
2554	1		METHYLALLYLCHLORID		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		METHYLALLYL CHLORIDE			0		1	2554	1	3000	a)	b)	+
2555	1		NITROCELLULOSE MIT mindestens 25 Masse-% WASSER		4.1	D	II	4.1				28	394	541									0	E0	P406														MP2																								2	W1														CE10		40		NITROCELLULOSE WITH WATER	(not less than 25% water, by mass)		0		1	2555	1	a)	a)	0	-
2556	1		NITROCELLULOSE MIT mindestens 25 Masse-% ALKOHOL	und höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse	4.1	D	II	4.1				28	394	541									0	E0	P406														MP2																								2	W1														CE10		40		NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL	(not less than 25% alcohol, by mass, and not more than 12.6% nitrogen, by dry mass)		0		1	2556	1	a)	a)	0	-
2557	1		NITROCELLULOSE, MISCHUNG mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse, MIT PLASTIFIZIERUNGSMITTEL, MIT PIGMENT		4.1	D	II	4.1				241	394	541									0	E0	P406														MP2																								2	W1														CE10		40		NITROCELLULOSE, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, MIXTURE WITH PLASTICIZER, WITH PIGMENT			0		1	2557	1	a)	a)	0	-
2557	2		NITROCELLULOSE, MISCHUNG mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse, MIT PLASTIFIZIERUNGSMITTEL, OHNE PIGMENT		4.1	D	II	4.1				241	394	541									0	E0	P406														MP2																								2	W1														CE10		40		NITROCELLULOSE, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, MIXTURE WITH PLASTICIZER, WITHOUT PIGMENT			0		1	2557	1	a)	a)	0	-
2557	3		NITROCELLULOSE, MISCHUNG mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse, OHNE PLASTIFIZIERUNGSMITTEL, MIT PIGMENT		4.1	D	II	4.1				241	394	541									0	E0	P406														MP2																								2	W1														CE10		40		NITROCELLULOSE, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, MIXTURE WITHOUT PLASTICIZER, WITH PIGMENT			0		1	2557	1	a)	a)	0	-
2557	4		NITROCELLULOSE, MISCHUNG mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse, OHNE PLASTIFIZIERUNGSMITTEL, OHNE PIGMENT		4.1	D	II	4.1				241	394	541									0	E0	P406														MP2																								2	W1														CE10		40		NITROCELLULOSE, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, MIXTURE WITHOUT PLASTICIZER, WITHOUT PIGMENT			0		1	2557	1	a)	a)	0	-
2558	1		EPIBROMHYDRIN		6.1	TF1	I	6.1	3														0	E0	P001														MP8	MP17	T14				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		EPIBROMOHYDRIN			0		1	2558	1	0	a)	0	
2560	1	2-	METHYLPENTAN-2-OL		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30	2-	METHYLPENTAN-2-OL			0		1	2560	0				
2561	1	3-	METHYLBUT-1-EN		3	F1	I	3															0	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP2				L4BN														1																	33	3-	METHYL-1-BUTENE			0		1	2561	1	3000	a)	b)	
2564	1		TRICHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG		8	C3	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION			0		1	2564	0				+
2564	2		TRICHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG		8	C3	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION			0		1	2564	0				+
2565	1		DICYCLOHEXYLAMIN		8	C7	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		DICYCLOHEXYLAMINE			0		1	2565	0				+
2567	1		NATRIUMPENTACHLORPHENOLAT		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		SODIUM PENTACHLOROPHENATE			0		1	2567	0				+
2570	1		CADMIUMVERBINDUNG		6.1	T5	I	6.1				274	596										0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31						66		CADMIUM COMPOUND			1		1	2570	1	0	a)	0	+
2570	2		CADMIUMVERBINDUNG		6.1	T5	II	6.1				274	596										500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		CADMIUM COMPOUND			1		1	2570	0				+
2570	3		CADMIUMVERBINDUNG		6.1	T5	III	6.1				274	596										5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		CADMIUM COMPOUND			1		1	2570	0				+
2571	1		ALKYLSCHWEFELSÄUREN		8	C3	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T8				TP2	TP28			L4BN														2															CE6		80		ALKYLSULPHURIC ACIDS			0		1	2571	0				
2572	1		PHENYLHYDRAZIN		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		PHENYLHYDRAZINE			0		1	2572	0				+
2573	1		THALLIUMCHLORAT		5.1	OT2	II	5.1	6.1														1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24	CW28					CE10		56		THALLIUM CHLORATE			0		1	2573	0				+
2574	1		TRICRESYLPHOSPHAT	mit mehr als 3 % ortho-Isomer	6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		TRICRESYL PHOSPHATE	with more than 3% ortho isomer		0		1	2574	0				+
2576	1		PHOSPHOROXYBROMID, GESCHMOLZEN		8	C1	II	8															0	E0																	T7				TP3				L4BN														2																	80		PHOSPHORUS OXYBROMIDE, MOLTEN			0		1	2576	0				
2577	1		PHENYLACETYLCHLORID		8	C3	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		PHENYLACETYL CHLORIDE			0		1	2577	0				
2578	1		PHOSPHORTRIOXID		8	C2	III	8															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		PHOSPHORUS TRIOXIDE			0		1	2578	0				
2579	1		PIPERAZIN		8	C8	III	8															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV	L4BN													3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		PIPERAZINE			0		1	2579	0				-
2580	1		ALUMINIUMBROMID, LÖSUNG		8	C1	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		ALUMINIUM BROMIDE SOLUTION			0		1	2580	0				
2581	1		ALUMINIUMCHLORID, LÖSUNG		8	C1	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN		TU42												3	W12														CE8		80		ALUMINIUM CHLORIDE SOLUTION			0		1	2581	0				
2582	1		EISEN(III)CHLORID, LÖSUNG		8	C1	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN		TU42												3	W12														CE8		80		FERRIC CHLORIDE SOLUTION			0		1	2582	0				
2583	1		ALKYLSULFONSÄUREN, FEST	mit mehr als 5 % freier Schwefelsäure	8	C2	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		80		ALKYLSULPHONIC ACIDS, SOLID	with more than 5% free sulphuric acid		0		1	2583	0				
2583	2		ARYLSULFONSÄUREN, FEST	mit mehr als 5 % freier Schwefelsäure	8	C2	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		80		ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID	with more than 5% free sulphuric acid		0		1	2583	0				
2584	1		ALKYLSULFONSÄUREN, FLÜSSIG	mit mehr als 5 % freier Schwefelsäure	8	C1	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4BN														2															CE6		80		ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID	with more than 5% free sulphuric acid		0		1	2584	0				
2584	2		ARYLSULFONSÄUREN, FLÜSSIG	mit mehr als 5 % freier Schwefelsäure	8	C1	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4BN														2															CE6		80		ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID	with more than 5% free sulphuric acid		0		1	2584	0				
2585	1		ALKYLSULFONSÄUREN, FEST	mit höchstens 5 % freier Schwefelsäure	8	C4	III	8															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		ALKYLSULPHONIC ACIDS, SOLID	with not more than 5% free sulphuric acid		0		1	2585	0				
2585	2		ARYLSULFONSÄUREN, FEST	mit höchstens 5 % freier Schwefelsäure	8	C4	III	8															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID	with not more than 5% free sulphuric acid		0		1	2585	0				
2586	1		ALKYLSULFONSÄUREN, FLÜSSIG	mit höchstens 5 % freier Schwefelsäure	8	C3	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN		TU42												3	W12														CE8		80		ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID	with not more than 5% free sulphuric acid		0		1	2586	0				
2586	2		ARYLSULFONSÄUREN, FLÜSSIG	mit höchstens 5 % freier Schwefelsäure	8	C3	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN		TU42												3	W12														CE8		80		ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID	with not more than 5% free sulphuric acid		0		1	2586	0				
2587	1		BENZOCHINON		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		BENZOQUINONE			0		1	2587	0				+
2588	1		PESTIZID, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T7	I	6.1				61	274	648									0	E5	P002	IBC02													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		66		PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	2588	1	0	a)	0	E
2588	2		PESTIZID, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T7	II	6.1				61	274	648									500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9	CE12	60		PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	2588	0				E
2588	3		PESTIZID, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T7	III	6.1				61	274	648									5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11	CE12	60		PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	2588	0				E
2589	1		VINYLCHLORACETAT		6.1	TF1	II	6.1	3														100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		63		VINYL CHLOROACETATE			0		1	2589	0				
2590	1		ASBEST, CHRYSOTIL		9	M1	III	9				168	678										5 kg	E1	P002	IBC08	R001							PP37	B4				MP10		T1				TP33				SGAH		TU15												3	W11			VC1	VC2	AP12			CW13	CW28	CW31	CW38			CE11		90		ASBESTOS, CHRYSOTILE			0		1	2590	0				
2591	1		XENON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2	3A		2.2	(13)			593											120 ml	E1	P203														MP9		T75				TP5				RxBN		TU19	TA4	TT9	TM6									3	W5								CW9	CW11	CW36				CE2		22		XENON, REFRIGERATED LIQUID			0		1	2591	0				
2599	1		CHLORTRIFLUORMETHAN UND TRIFLUORMETHAN, AZEOTROPES GEMISCH	mit ca. 60 % Chlortrifluormethan	2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		CHLOROTRIFLUOROMETHANE AND TRIFLUOROMETHANE AZEOTROPIC MIXTURE	with approximately 60% chlorotrifluoromethane		0		1	2599	0				
2599	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 503		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 503			0		1	2599	0				
2601	1		CYCLOBUTAN		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		CYCLOBUTANE			0		1	2601	1	3000	a)	b)	
2602	1		DICHLORDIFLUORMETHAN UND 1,1-DIFLUORETHAN, AZEOTROPES GEMISCH	mit ca. 74 % Dichlordifluormethan	2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		DICHLORODIFLUOROMETHANE AND 1,1-DIFLUOROETHANE AZEOTROPIC MIXTURE	with approximately 74% dichlorodifluoromethane		0		1	2602	0				
2602	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 500		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 500			0		1	2602	0				
2603	1		CYCLOHEPTATRIEN		3	FT1	II	3	6.1														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		CYCLOHEPTATRIENE			0		1	2603	1	3000	a)	b)	
2604	1		BORTRIFLUORIDDIETHYLETHERAT		8	CF1	I	8	3														0	E0	P001														MP8	MP17	T10				TP2				L10BH		TU38	TE22											1																	883		BORON TRIFLUORIDE DIETHYL ETHERATE			0		1	2604	1	3000	a)	b)	
2605	1		METHOXYMETHYLISOCYANAT		6.1	TF1	I	6.1	3			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		METHOXYMETHYL ISOCYANATE			0		1	2605	1	0	a)	0	
2606	1		METHYLORTHOSILICAT		6.1	TF1	I	6.1	3			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		METHYL ORTHOSILICATE			0		1	2606	1	0	a)	0	
2607	1		ACROLEIN, DIMER, STABILISIERT		3	F1	III	3				386	676										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		39		ACROLEIN DIMER, STABILIZED			0		1	2607	0				
2608	1		NITROPROPANE		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		NITROPROPANES			0		1	2608	0				-
2609	1		TRIALLYLBORAT		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19										L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		TRIALLYL BORATE			0		1	2609	0				
2610	1		TRIALLYLAMIN		3	FC	III	3	8														5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE4		38		TRIALLYLAMINE			0		1	2610	0				
2611	1	1-	CHLORPROPAN-2-OL		6.1	TF1	II	6.1	3														100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		63		PROPYLENE CHLOROHYDRIN			0		1	2611	0				
2612	1		METHYLPROPYLETHER		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02								B8					MP19		T7				TP2				L1,5BN														2															CE7		33		METHYL PROPYL ETHER			0		1	2612	1	3000	a)	b)	
2614	1		METHYLALLYLALKOHOL		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		METHALLYL ALCOHOL			0		1	2614	0				
2615	1		ETHYLPROPYLETHER		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ETHYL PROPYL ETHER			0		1	2615	1	3000	a)	b)	
2616	1		TRIISOPROPYLBORAT		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		TRIISOPROPYL BORATE			0		1	2616	1	3000	a)	b)	
2616	2		TRIISOPROPYLBORAT		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		TRIISOPROPYL BORATE			0		1	2616	0				
2617	1		METHYLCYCLOHEXANOLE	entzündbar	3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		METHYLCYCLOHEXANOLS	flammable		0		1	2617	0				-
2618	1		VINYLTOLUENE, STABILISIERT		3	F1	III	3				386	676										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		39		VINYLTOLUENES, STABILIZED			0		1	2618	0				E
2619	1		BENZYLDIMETHYLAMIN		8	CF1	II	8	3														1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		83		BENZYLDIMETHYLAMINE			0		1	2619	0				-
2620	1		AMYLBUTYRATE		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		AMYL BUTYRATES			0		1	2620	0				
2621	1		ACETYLMETHYLCARBINOL		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ACETYL METHYL CARBINOL			0		1	2621	0				
2622	1		GLYCIDALDEHYD		3	FT1	II	3	6.1														1 L	E2	P001	IBC02								B8					MP19		T7				TP1				L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		GLYCIDALDEHYDE			0		1	2622	1	3000	a)	b)	
2623	1		FEUERANZÜNDER, FEST	mit entzündbarem flüssigem Stoff getränkt	4.1	F1	III	4.1															5 kg	E1	P002	LP02	R001							PP15					MP11																								4	W1														CE11		40		FIRELIGHTERS, SOLID	with flammable liquid		0		1	2623	0				
2624	1		MAGNESIUMSILICID		4.3	W2	II	4.3															500 g	E2	P410	IBC07													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1								CW23						CE10		423		MAGNESIUM SILICIDE			0		1	2624	0				
2626	1		CHLORSÄURE, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit höchstens 10 % Säure	5.1	O1	II	5.1				613											1 L	E0	P504	IBC02													MP2		T4				TP1				L4BN		TU3												2									CW24						CE6		50		CHLORIC ACID, AQUEOUS SOLUTION	with not more than 10% chloric acid		0		1	2626	0				
2627	1		NITRITE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1	O2	II	5.1				103	274										1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		NITRITES, INORGANIC, N.O.S.			1		1	2627	0				
2628	1		KALIUMFLUORACETAT		6.1	T2	I	6.1															0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH		TU15												1	W10								CW13	CW28	CW31						66		POTASSIUM FLUOROACETATE			0		1	2628	1	0	a)	0	+
2629	1		NATRIUMFLUORACETAT		6.1	T2	I	6.1															0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH		TU15												1	W10								CW13	CW28	CW31						66		SODIUM FLUOROACETATE			0		1	2629	1	0	a)	0	+
2630	1		SELENATE		6.1	T5	I	6.1				274											0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31						66		SELENATES			1		1	2630	1	0	a)	0	+
2630	2		SELENITE		6.1	T5	I	6.1				274											0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31						66		SELENITES			1		1	2630	1	0	a)	0	+
2642	1		FLUORESSIGSÄURE		6.1	T2	I	6.1															0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31						66		FLUOROACETIC ACID			0		1	2642	1	0	a)	0	+
2643	1		METHYLBROMACETAT		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		METHYL BROMOACETATE			0		1	2643	0				
2644	1		METHYLIODID		6.1	T1	I	6.1				354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		METHYL IODIDE			0		1	2644	1	0	a)	0	-
2645	1		PHENACYLBROMID		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		PHENACYL BROMIDE			0		1	2645	0				
2646	1		HEXACHLORCYCLOPENTADIEN		6.1	T1	I	6.1				354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE			0		1	2646	1	0	a)	0	+
2647	1		MALONONITRIL		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		MALONONITRILE			0		1	2647	0				+
2648	1	1,2-	DIBROMBUTAN-3-ON		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15										L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60	1,2-	DIBROMOBUTAN-3-ONE			0		1	2648	0				
2649	1	1,3-	DICHLORACETON		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60	1,3-	DICHLOROACETONE			0		1	2649	0				
2650	1	1,1-	DICHLOR-1-NITROETHAN		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60	1,1-	DICHLORO-1-NITROETHANE			0		1	2650	0				-
2651	1	4,4'-	DIAMINODIPHENYLMETHAN		6.1	T2	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60	4,4'-	DIAMINODIPHENYLMETHANE			0		1	2651	0				+
2653	1		BENZYLIODID		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		BENZYL IODIDE			0		1	2653	0				
2655	1		KALIUMFLUOROSILICAT		6.1	T5	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		POTASSIUM FLUOROSILICATE			0		1	2655	0				-
2656	1		CHINOLIN		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		QUINOLINE			0		1	2656	0				+
2657	1		SELENDISULFID		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		SELENIUM DISULPHIDE			0		1	2657	0				+
2659	1		NATRIUMCHLORACETAT		6.1	T2	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH		TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		SODIUM CHLOROACETATE			0		1	2659	0				+
2660	1		NITROTOLUIDINE (MONO)		6.1	T2	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		NITROTOLUIDINES (MONO)			0		1	2660	0				E
2661	1		HEXACHLORACETON		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		HEXACHLOROACETONE			0		1	2661	0				+
2664	1		DIBROMMETHAN		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		DIBROMOMETHANE			0		1	2664	0				-
2667	1		BUTYLTOLUENE		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		BUTYLTOLUENES			0		1	2667	0				
2668	1		CHLORACETONITRIL		6.1	TF1	I	6.1	3			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		CHLOROACETONITRILE			0		1	2668	1	0	a)	0	+
2669	1		CHLORCRESOLE, LÖSUNG		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		CHLOROCRESOLS SOLUTION			0		1	2669	0				E
2669	2		CHLORCRESOLE, LÖSUNG		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP2				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		CHLOROCRESOLS SOLUTION			0		1	2669	0				E
2670	1		CYANURCHLORID		8	C4	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		80		CYANURIC CHLORIDE			0		1	2670	0				-
2671	1		AMINOPYRIDINE	(o-, m-, p-)	6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		AMINOPYRIDINES	(o-, m-, p-)		0		1	2671	0				E
2672	1		AMMONIAKLÖSUNG	in Wasser, relative Dichte zwischen 0,880 und 0,957 bei 15 °C, mit mehr als 10 %, aber höchstens 35 % Ammoniak	8	C5	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		AMMONIA SOLUTION	relative density between 0.880 and 0.957 at 15 °C in water, with more than 10% but not more than 35% ammonia		0		1	2672	0				+
2673	1	2-	AMINO-4-CHLORPHENOL		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60	2-	AMINO-4-CHLOROPHENOL			0		1	2673	0				
2674	1		NATRIUMFLUOROSILICAT		6.1	T5	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		SODIUM FLUOROSILICATE			0		1	2674	0				-
2676	1		ANTIMONWASSERSTOFF		2	2TF		2.3	2.1														0	E0	P200														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						263		STIBINE			0		1	2676	1	a)	a)	0	+
2676	2		STIBIN		2	2TF		2.3	2.1														0	E0	P200														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						263				Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0		1	2676	1	a)	a)	0	+
2677	1		RUBIDIUMHYDROXIDLÖSUNG		8	C5	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		RUBIDIUM HYDROXIDE SOLUTION			0		1	2677	0				
2677	2		RUBIDIUMHYDROXIDLÖSUNG		8	C5	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		RUBIDIUM HYDROXIDE SOLUTION			0		1	2677	0				
2678	1		RUBIDIUMHYDROXID		8	C6	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN														2	W11														CE10		80		RUBIDIUM HYDROXIDE			0		1	2678	0				
2679	1		LITHIUMHYDROXIDLÖSUNG		8	C5	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		LITHIUM HYDROXIDE SOLUTION			0		1	2679	0				
2679	2		LITHIUMHYDROXIDLÖSUNG		8	C5	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP2				L4BN														3	W12														CE8		80		LITHIUM HYDROXIDE SOLUTION			0		1	2679	0				
2680	1		LITHIUMHYDROXID		8	C6	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN														2	W11														CE10		80		LITHIUM HYDROXIDE			0		1	2680	0				
2681	1		CAESIUMHYDROXIDLÖSUNG		8	C5	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		CAESIUM HYDROXIDE SOLUTION			0		1	2681	0				
2681	2		CAESIUMHYDROXIDLÖSUNG		8	C5	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		CAESIUM HYDROXIDE SOLUTION			0		1	2681	0				
2682	1		CAESIUMHYDROXID		8	C6	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN														2	W11														CE10		80		CAESIUM HYDROXIDE			0		1	2682	0				
2683	1		AMMONIUMSULFID, LÖSUNG		8	CFT	II	8	3	6.1													1 L	E2	P001	IBC01													MP15		T7				TP2				L4BN														2									CW13	CW28					CE6		836		AMMONIUM SULPHIDE SOLUTION			0		1	2683	0				+
2684	1	3-	DIETHYLAMINOPROPYLAMIN		3	FC	III	3	8														5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE4		38	3-	DIETHYLAMINOPROPYLAMINE			0		1	2684	0				-
2685	1	N,N-	DIETHYLETHYLENDIAMIN		8	CF1	II	8	3														1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		83	N,N-	DIETHYLETHYLENEDIAMINE			0		1	2685	0				
2686	1	2-	DIETHYLAMINOETHANOL		8	CF1	II	8	3														1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		83	2-	DIETHYLAMINOETHANOL			0		1	2686	0				-
2687	1		DICYCLOHEXYLAMMONIUMNITRIT		4.1	F3	III	4.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP11		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		DICYCLOHEXYLAMMONIUM NITRITE			0		1	2687	0				-
2688	1	1-	BROM-3-CHLORPROPAN		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60	1-	BROMO-3-CHLOROPROPANE			0		1	2688	0				
2689	1		GLYCEROL-alpha-MONOCHLORHYDRIN		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		GLYCEROL alpha-MONOCHLOROHYDRIN			0		1	2689	0				
2690	1	N,n-	BUTYLIMIDAZOL		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60	N,n-	BUTYLIMIDAZOLE			0		1	2690	0				
2691	1		PHOSPHORPENTABROMID		8	C2	II	8															1 kg	E0	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN														2	W11														CE10		80		PHOSPHORUS PENTABROMIDE			0		1	2691	0				
2692	1		BORTRIBROMID		8	C1	I	8															0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10BH		TU38	TE22											1																	X88		BORON TRIBROMIDE			0		1	2692	1	3000	a)	b)	-
2693	1		HYDROGENSULFITE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		8	C1	III	8				274											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP1	TP28			L4BN		TU42												3	W12														CE8		80		BISULPHITES, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			1		1	2693	0				
2698	1		TETRAHYDROPHTHALSÄUREANHYDRIDE	mit mehr als 0,05 % Maleinsäureanhydrid	8	C4	III	8				169											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						PP14	B3				MP10		T1				TP33				SGAV	L4BN													3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDES	with more than 0.05% of maleic anhydride		0		1	2698	0				-
2699	1		TRIFLUORESSIGSÄURE		8	C3	I	8															0	E0	P001														MP8	MP17	T10				TP2				L10BH		TU38	TE22											1																	88		TRIFLUOROACETIC ACID			0		1	2699	1	3000	a)	b)	-
2705	1	1-	PENTOL		8	C9	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80	1-	PENTOL			0		1	2705	0				
2707	1		DIMETHYLDIOXANE		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		DIMETHYLDIOXANES			0		1	2707	1	3000	a)	b)	
2707	2		DIMETHYLDIOXANE		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		DIMETHYLDIOXANES			0		1	2707	0				
2709	1		BUTYLBENZENE		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		BUTYLBENZENES			0		1	2709	0				
2710	1		DIPROPYLKETON		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		DIPROPYL KETONE			0		1	2710	0				-
2713	1		ACRIDIN		6.1	T2	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		ACRIDINE			0		1	2713	0				
2714	1		ZINKRESINAT		4.1	F3	III	4.1															5 kg	E1	P002	IBC06	R001												MP11		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		ZINC RESINATE			0		1	2714	0				
2715	1		ALUMINIUMRESINAT		4.1	F3	III	4.1															5 kg	E1	P002	IBC06	R001												MP11		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		ALUMINIUM RESINATE			0		1	2715	0				
2716	1		BUTIN-1,4-DIOL		6.1	T2	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60	1,4-	BUTYNEDIOL			0		1	2716	0				-
2717	1		CAMPHER	synthetisch	4.1	F1	III	4.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		CAMPHOR	synthetic		0		1	2717	0				
2719	1		BARIUMBROMAT		5.1	OT2	II	5.1	6.1														1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24	CW28					CE10		56		BARIUM BROMATE			0		1	2719	0				
2720	1		CHROMNITRAT		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		CHROMIUM NITRATE			0		1	2720	0				E
2721	1		KUPFERCHLORAT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP2		T3				TP33				SGAV		TU3												2	W11			VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE10		50		COPPER CHLORATE			0		1	2721	0				
2722	1		LITHIUMNITRAT		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		LITHIUM NITRATE			0		1	2722	0				
2723	1		MAGNESIUMCHLORAT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP2		T3				TP33				SGAV		TU3												2	W11			VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE10		50		MAGNESIUM CHLORATE			0		1	2723	0				
2724	1		MANGANNITRAT		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		MANGANESE NITRATE			0		1	2724	0				
2725	1		NICKELNITRAT		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		NICKEL NITRATE			0		1	2725	0				
2726	1		NICKELNITRIT		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		NICKEL NITRITE			0		1	2726	0				
2727	1		THALLIUMNITRAT		6.1	TO2	II	6.1	5.1														500 g	E4	P002	IBC06													MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		65		THALLIUM NITRATE			0		1	2727	0				+
2728	1		ZIRKONIUMNITRAT		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		ZIRCONIUM NITRATE			0		1	2728	0				
2729	1		HEXACHLORBENZEN		6.1	T2	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH		TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		HEXACHLOROBENZENE			0		1	2729	0				+
2730	1		NITROANISOLE, FLÜSSIG		6.1	T1	III	6.1				279											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		NITROANISOLES, LIQUID			0		1	2730	0				
2732	1		NITROBROMBENZENE, FLÜSSIG		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		NITROBROMOBENZENES, LIQUID			0		1	2732	0				
2733	1		AMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.		3	FC	I	3	8			274	544										0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP1	TP27			L10CH		TU14	TU38	TE21	TE22									1																	338		AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	2733	1	3000	a)	b)	E
2733	2		POLYAMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.		3	FC	I	3	8			274	544										0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP1	TP27			L10CH		TU14	TU38	TE21	TE22									1																	338		POLYAMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	2733	1	3000	a)	b)	E
2733	3		AMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.		3	FC	II	3	8			274	544										1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T11				TP1	TP27			L4BH														2															CE7		338		AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	2733	1	3000	a)	b)	E
2733	4		POLYAMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.		3	FC	II	3	8			274	544										1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T11				TP1	TP27			L4BH														2															CE7		338		POLYAMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	2733	1	3000	a)	b)	E
2733	5		AMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.		3	FC	III	3	8			274	544										5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP1	TP28			L4BN														3	W12														CE4		38		AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	2733	0				E
2733	6		POLYAMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.		3	FC	III	3	8			274	544										5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP1	TP28			L4BN														3	W12														CE4		38		POLYAMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	2733	0				E
2734	1		AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		8	CF1	I	8	3			274											0	E0	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10BH		TU38	TE22											1																	883		AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	2734	1	3000	a)	b)	E
2734	2		POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		8	CF1	I	8	3			274											0	E0	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10BH		TU38	TE22											1																	883		POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	2734	1	3000	a)	b)	E
2734	3		AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		8	CF1	II	8	3			274											1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BN														2															CE6		83		AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	2734	0				E
2734	4		POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		8	CF1	II	8	3			274											1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BN														2															CE6		83		POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	2734	0				E
2735	1		AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8	C7	I	8				274											0	E0	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10BH		TU38	TE22											1																	88		AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	2735	1	3000	a)	b)	E
2735	2		POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8	C7	I	8				274											0	E0	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10BH		TU38	TE22											1																	88		POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	2735	1	3000	a)	b)	E
2735	3		AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8	C7	II	8				274											1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T11				TP1	TP27			L4BN														2															CE6		80		AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	2735	0				E
2735	4		POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8	C7	II	8				274											1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T11				TP1	TP27			L4BN														2															CE6		80		POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	2735	0				E
2735	5		AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8	C7	III	8				274											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP1	TP28			L4BN														3	W12														CE8		80		AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	2735	0				E
2735	6		POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8	C7	III	8				274											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP1	TP28			L4BN														3	W12														CE8		80		POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	2735	0				E
2738	1	N-	BUTYLANILIN		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60	N-	BUTYLANILINE			0		1	2738	0				
2739	1		BUTTERSÄUREANHYDRID		8	C3	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		BUTYRIC ANHYDRIDE			0		1	2739	0				
2740	1	n-	PROPYLCHLORFORMIAT		6.1	TFC	I	6.1	3	8													0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						668	n-	PROPYL CHLOROFORMATE			0		1	2740	1	0	a)	0	-
2741	1		BARIUMHYPOCHLORIT	mit mehr als 22 % aktivem Chlor	5.1	OT2	II	5.1	6.1														1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24	CW28					CE10		56		BARIUM HYPOCHLORITE	with more than 22% available chlorine		0		1	2741	0				
2742	1		CHLORFORMIATE, GIFTIG, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	TFC	II	6.1	3	8		274	561										100 ml	E4	P001	IBC01													MP15										L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		638		CHLOROFORMATES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	2742	0				
2743	1	n-	BUTYLCHLORFORMIAT		6.1	TFC	II	6.1	3	8													100 ml	E0	P001														MP15		T20				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		638	n-	BUTYL CHLOROFORMATE			0		1	2743	0				-
2744	1		CYCLOBUTYLCHLORFORMIAT		6.1	TFC	II	6.1	3	8													100 ml	E4	P001	IBC01													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		638		CYCLOBUTYL CHLOROFORMATE			0		1	2744	0				
2745	1		CHLORMETHYLCHLORFORMIAT		6.1	TC1	II	6.1	8														100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		68		CHLOROMETHYL CHLOROFORMATE			0		1	2745	0				
2746	1		PHENYLCHLORFORMIAT		6.1	TC1	II	6.1	8														100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		68		PHENYL CHLOROFORMATE			0		1	2746	0				
2747	1	tert-	BUTYLCYCLOHEXYLCHLORFORMIAT		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60	tert-	BUTYLCYCLOHEXYL CHLOROFORMATE			0		1	2747	0				
2748	1	2-	ETHYLHEXYLCHLORFORMIAT		6.1	TC1	II	6.1	8														100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		68	2-	ETHYLHEXYL CHLOROFORMATE			0		1	2748	0				
2749	1		TETRAMETHYLSILAN		3	F1	I	3															0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2				L4BN														1																	33		TETRAMETHYLSILANE			0		1	2749	1	3000	a)	b)	
2750	1	1,3-	DICHLORPROPAN-2-OL		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60	1,3-	DICHLOROPROPANOL-2			0		1	2750	0				-
2751	1		DIETHYLTHIOPHOSPHORYLCHLORID		8	C3	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		DIETHYLTHIOPHOSPHORYL CHLORIDE			0		1	2751	0				
2752	1	1,2-	EPOXY-3-ETHOXYPROPAN		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30	1,2-	EPOXY-3-ETHOXYPROPANE			0		1	2752	0				
2753	1	N-	ETHYL-N-BENZYLTOLUIDINE, FLÜSSIG		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60	N-	ETHYLBENZYLTOLUIDINES, LIQUID			0		1	2753	0				
2754	1	N-	ETHYLTOLUIDINE		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60	N-	ETHYLTOLUIDINES			0		1	2754	0				
2757	1		CARBAMAT-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	I	6.1				61	274	648									0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31				CE12		66		CARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2757	1	0	a)	0	E
2757	2		CARBAMAT-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	II	6.1				61	274	648									500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9	CE12	60		CARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2757	0				E
2757	3		CARBAMAT-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	III	6.1				61	274	648									5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11	CE12	60		CARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2757	0				E
2758	1		CARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	I	3	6.1			61	274										0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	2758	1	3000	a)	b)	E
2758	2		CARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	II	3	6.1			61	274										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	2758	1	3000	a)	b)	E
2759	1		ARSENHALTIGES PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	I	6.1				61	274	648									0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31				CE12		66		ARSENICAL PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2759	1	0	a)	0	E
2759	2		ARSENHALTIGES PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	II	6.1				61	274	648									500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9	CE12	60		ARSENICAL PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2759	0				E
2759	3		ARSENHALTIGES PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	III	6.1				61	274	648									5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11	CE12	60		ARSENICAL PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2759	0				E
2760	1		ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	I	3	6.1			61	274										0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	2760	1	3000	a)	b)	E
2760	2		ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	II	3	6.1			61	274										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	2760	1	3000	a)	b)	E
2761	1		ORGANOCHLOR-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	I	6.1				61	274	648									0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31				CE12		66		ORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2761	1	0	a)	0	E
2761	2		ORGANOCHLOR-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	II	6.1				61	274	648									500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9	CE12	60		ORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2761	0				E
2761	3		ORGANOCHLOR-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	III	6.1				61	274	648									5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11	CE12	60		ORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2761	0				E
2762	1		ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	I	3	6.1			61	274										0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	2762	1	3000	a)	b)	E
2762	2		ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	II	3	6.1			61	274										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	2762	1	3000	a)	b)	E
2763	1		TRIAZIN-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	I	6.1				61	274	648									0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31				CE12		66		TRIAZINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2763	1	0	a)	0	E
2763	2		TRIAZIN-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	II	6.1				61	274	648									500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9	CE12	60		TRIAZINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2763	0				E
2763	3		TRIAZIN-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	III	6.1				61	274	648									5 kg	E1	P002	IBC08	R001							B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11	CE12	60		TRIAZINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2763	0				E
2764	1		TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	I	3	6.1			61	274										0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	2764	1	3000	a)	b)	E
2764	2		TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	II	3	6.1			61	274										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	2764	1	3000	a)	b)	E
2771	1		THIOCARBAMAT-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	I	6.1				61	274	648									0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31				CE12		66		THIOCARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2771	1	0	a)	0	E
2771	2		THIOCARBAMAT-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	II	6.1				61	274	648									500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9	CE12	60		THIOCARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2771	0				E
2771	3		THIOCARBAMAT-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	III	6.1				61	274	648									5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11	CE12	60		THIOCARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2771	0				E
2772	1		THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	I	3	6.1			61	274										0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	2772	1	3000	a)	b)	E
2772	2		THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	II	3	6.1			61	274										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	2772	1	3000	a)	b)	E
2775	1		KUPFERHALTIGES PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	I	6.1				61	274	648									0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31				CE12		66		COPPER BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2775	1	0	a)	0	E
2775	2		KUPFERHALTIGES PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	II	6.1				61	274	648									500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9	CE12	60		COPPER BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2775	0				E
2775	3		KUPFERHALTIGES PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	III	6.1				61	274	648									5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11	CE12	60		COPPER BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2775	0				E
2776	1		KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	I	3	6.1			61	274										0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	2776	1	3000	a)	b)	E
2776	2		KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	II	3	6.1			61	274										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	2776	1	3000	a)	b)	E
2777	1		QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	I	6.1				61	274	648									0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31				CE12		66		MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2777	1	0	a)	0	E
2777	2		QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	II	6.1				61	274	648									500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9	CE12	60		MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2777	0				E
2777	3		QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	III	6.1				61	274	648									5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11	CE12	60		MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2777	0				E
2778	1		QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	I	3	6.1			61	274										0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	2778	1	3000	a)	b)	E
2778	2		QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	II	3	6.1			61	274										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	2778	1	3000	a)	b)	E
2779	1		SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	I	6.1				61	274	648									0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31				CE12		66		SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2779	1	0	a)	0	E
2779	2		SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	II	6.1				61	274	648									500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9	CE12	60		SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2779	0				E
2779	3		SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	III	6.1				61	274	648									5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11	CE12	60		SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2779	0				E
2780	1		SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	I	3	6.1			61	274										0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	2780	1	3000	a)	b)	E
2780	2		SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	II	3	6.1			61	274										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	2780	1	3000	a)	b)	E
2781	1		BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	I	6.1				61	274	648									0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31				CE12		66		BIPYRIDILIUM PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2781	1	0	a)	0	E
2781	2		BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	II	6.1				61	274	648									500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9	CE12	60		BIPYRIDILIUM PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2781	0				E
2781	3		BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	III	6.1				61	274	648									5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11	CE12	60		BIPYRIDILIUM PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2781	0				E
2782	1		BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	I	3	6.1			61	274										0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	2782	1	3000	a)	b)	E
2782	2		BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	II	3	6.1			61	274										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	2782	1	3000	a)	b)	E
2783	1		ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	I	6.1				61	274	648									0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31				CE12		66		ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2783	1	0	a)	0	E
2783	2		ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	II	6.1				61	274	648									500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9	CE12	60		ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2783	0				E
2783	3		ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	III	6.1				61	274	648									5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11	CE12	60		ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2783	0				E
2784	1		ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	I	3	6.1			61	274										0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	2784	1	3000	a)	b)	E
2784	2		ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	II	3	6.1			61	274										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	2784	1	3000	a)	b)	E
2785	1	4-	THIAPENTANAL		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60	4-	THIAPENTANAL			0		1	2785	0				
2786	1		ORGANOZINN-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	I	6.1				61	274	648									0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31				CE12		66		ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2786	1	0	a)	0	E
2786	2		ORGANOZINN-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	II	6.1				61	274	648									500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9	CE12	60		ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2786	0				E
2786	3		ORGANOZINN-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	III	6.1				61	274	648									5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11	CE12	60		ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	2786	0				E
2787	1		ORGANOZINN-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	I	3	6.1			61	274										0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	2787	1	3000	a)	b)	E
2787	2		ORGANOZINN-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	II	3	6.1			61	274										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	2787	1	3000	a)	b)	E
2788	1		ORGANISCHE ZINNVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T3	I	6.1				43	274										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1		1	2788	1	0	a)	0	E
2788	2		ORGANISCHE ZINNVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T3	II	6.1				43	274										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1		1	2788	0				E
2788	3		ORGANISCHE ZINNVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T3	III	6.1				43	274										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1		1	2788	0				E
2789	1		EISESSIG		8	CF1	II	8	3														1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		83		ACETIC ACID, GLACIAL			0		1	2789	0				-
2789	2		ESSIGSÄURE, LÖSUNG	mit mehr als 80 Masse-% Säure	8	CF1	II	8	3														1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		83		ACETIC ACID SOLUTION	more than 80% acid, by mass		0		1	2789	0				-
2790	1		ESSIGSÄURE, LÖSUNG	mit mindestens 50 Masse-% und höchstens 80 Masse-% Säure	8	C3	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		ACETIC ACID SOLUTION	not less than 50% but not more than 80% acid, by mass		0		1	2790	0				-
2790	2		ESSIGSÄURE, LÖSUNG	mit mehr als 10 Masse-%, aber weniger als 50 Masse-% Säure	8	C3	III	8				597	647										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		ACETIC ACID SOLUTION	more than 10% and less than 50% acid, by mass		0		1	2790	0				-
2793	1		METALLISCHES EISEN als BOHRSPÄNE, FRÄSSPÄNE, DREHSPÄNE, ABFÄLLE	in selbsterhitzungsfähiger Form	4.2	S4	III	4.2				592											0	E1	P003	IBC08	LP02	R001						PP20	B3	B6			MP14		BK2																						3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		FERROUS METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS or CUTTINGS	in a form liable to self-heating		0		1	2793	0				
2794	1		BATTERIEN, NASS, GEFÜLLT MIT SÄURE	elektrische Sammler	8	C11		8				295	598										1 L	E0	P801																																						3				VC1	VC2	AP8									CE8		80		BATTERIES, WET, FILLED WITH ACID	electric storage		0		1	2794	0				
2794	2		AKKUMULATOREN, NASS, GEFÜLLT MIT SÄURE	elektrische Sammler	8	C11		8				295	598										1 L	E0	P801																																						3				VC1	VC2	AP8									CE8		80				Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0		1	2794	0				
2795	1		BATTERIEN, NASS, GEFÜLLT MIT ALKALIEN	elektrische Sammler	8	C11		8				295	401	598									1 L	E0	P801																																						3				VC1	VC2	AP8									CE8		80		BATTERIES, WET, FILLED WITH ALKALI	electric storage		0		1	2795	0				
2795	2		AKKUMULATOREN, NASS, GEFÜLLT MIT ALKALIEN	elektrische Sammler	8	C11		8				295	401	598									1 L	E0	P801																																						3				VC1	VC2	AP8									CE8		80				Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0		1	2795	0				
2796	1		SCHWEFELSÄURE	mit höchstens 51 % Säure	8	C1	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4BN		TU42												2															CE6		80		SULPHURIC ACID	with not more than 51% acid		0		1	2796	0				-
2796	2		BATTERIEFLÜSSIGKEIT, SAUER		8	C1	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4BN		TU42												2															CE6		80		BATTERY FLUID, ACID			0		1	2796	0				
2797	1		BATTERIEFLÜSSIGKEIT, ALKALISCH		8	C5	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2	TP28			L4BN														2															CE6		80		BATTERY FLUID, ALKALI			0		1	2797	0				
2798	1		PHENYLPHOSPHORDICHLORID		8	C3	II	8															1 L	E0	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		PHENYLPHOSPHORUS DICHLORIDE			0		1	2798	0				
2799	1		PHENYLPHOSPHORTHIODICHLORID		8	C3	II	8															1 L	E0	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		PHENYLPHOSPHORUS THIODICHLORIDE			0		1	2799	0				
2800	1		BATTERIEN, NASS, AUSLAUFSICHER	elektrische Sammler	8	C11		8				238	295	598									1 L	E0	P003	P801								PP16																													3				VC1	VC2	AP8									CE8		80		BATTERIES, WET, NON-SPILLABLE	electric storage		0		1	2800	0				
2800	2		AKKUMULATOREN, NASS, AUSLAUFSICHER	elektrische Sammler	8	C11		8				238	295	598									1 L	E0	P003	P801								PP16																													3				VC1	VC2	AP8									CE8		80				Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0		1	2800	0				
2801	1		FARBSTOFF, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8	C9	I	8				274											0	E0	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10BH		TU38	TE22											1																	88		DYE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	2801	1	3000	a)	b)	
2801	2		FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8	C9	I	8				274											0	E0	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10BH		TU38	TE22											1																	88		DYE INTERMEDIATE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	2801	1	3000	a)	b)	
2801	3		FARBSTOFF, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8	C9	II	8				274											1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BN														2															CE6		80		DYE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	2801	0				
2801	4		FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8	C9	II	8				274											1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BN														2															CE6		80		DYE INTERMEDIATE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	2801	0				
2801	5		FARBSTOFF, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8	C9	III	8				274											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP1	TP28			L4BN														3	W12														CE8		80		DYE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	2801	0				
2801	6		FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.		8	C9	III	8				274											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP1	TP28			L4BN														3	W12														CE8		80		DYE INTERMEDIATE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	2801	0				
2802	1		KUPFERCHLORID		8	C2	III	8															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		COPPER CHLORIDE			0		1	2802	0				+
2803	1		GALLIUM		8	C10	III	8				365											5 kg	E0	P800									PP41					MP10		T1				TP33				SGAV	L4BN													3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		GALLIUM			0		1	2803	0				
2805	1		LITHIUMHYDRID, GESCHMOLZEN UND ERSTARRT		4.3	W2	II	4.3															500 g	E2	P410	IBC04								PP40					MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1								CW23						CE10		423		LITHIUM HYDRIDE, FUSED SOLID			0		1	2805	0				
2806	1		LITHIUMNITRID		4.3	W2	I	4.3															0	E0	P403	IBC04													MP2																								1	W1								CW23								X423		LITHIUM NITRIDE			0		1	2806	1	a)	a)	b)	
2807	1		Magnetisierte Stoffe		9	M11																																																																												Magnetized material		UNTERLIEGT NICHT DEN VORSCHRIFTEN DES RID			2	2807					
2809	1		QUECKSILBER		8	CT1	III	8	6.1			365											5 kg	E0	P800														MP15										L4BN														3									CW13	CW28					CE8		86		MERCURY			0		1	2809	0				+
2810	1		GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		6.1	T1	I	6.1				274	315	614									0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.			1		1	2810	1	0	a)	0	
2810	2		GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		6.1	T1	II	6.1				274	614										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.			1		1	2810	0				
2810	3		GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		6.1	T1	III	6.1				274	614										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP1	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.			1		1	2810	0				
2811	1		GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		6.1	T2	I	6.1				274	614										0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU15	TU38	TE22										1	W10								CW13	CW28	CW31						66		TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.			1		1	2811	1	0	a)	0	
2811	2		GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		6.1	T2	II	6.1				274	614										500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.			1		1	2811	0				
2811	3		GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		6.1	T2	III	6.1				274	614										5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.			1		1	2811	0				
2812	1		Natriumaluminat, fest		8	C6																																																																												Sodium aluminate, solid		UNTERLIEGT NICHT DEN VORSCHRIFTEN DES RID			2	2812					
2813	1		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, N.A.G.		4.3	W2	I	4.3				274											0	E0	P403	IBC99													MP2		T9				TP7	TP33			S10AN	L10DH	TU4	TU14	TU22	TU38	TE21	TE22	TM2						0	W1								CW23								X423		WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S.			1		1	2813	1	3000	a)	b)	
2813	2		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, N.A.G.		4.3	W2	II	4.3				274											500 g	E2	P410	IBC07													MP14		T3				TP33				SGAN														0	W1								CW23						CE10		423		WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S.			1		1	2813	0				
2813	3		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, N.A.G.		4.3	W2	III	4.3				274											1 kg	E1	P410	IBC08	R001							B4					MP14		T1				TP33				SGAN														0	W1			VC1	VC2	AP3	AP4	AP5	CW23						CE11		423		WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S.			1		1	2813	0				
2814	1		ANSTECKUNGSGEFÄHRLICHER STOFF, GEFÄHRLICH FÜR MENSCHEN		6.2	I1		6.2				318											0	E0	P620														MP5																								0	W9								CW13	CW18	CW26	CW28			CE14		606		INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS			1		1	2814	1	a)	a)	0	
2814	2		ANSTECKUNGSGEFÄHRLICHER STOFF, GEFÄHRLICH FÜR MENSCHEN	in tiefgekühlt verflüssigtem Stickstoff	6.2	I1		6.2	2.2			318											0	E0	P620														MP5																								0	W9								CW13	CW18	CW26	CW28			CE14		606		INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS	in refrigerated liquid nitrogen		1		1	2814	1	a)	a)	0	
2814	3		ANSTECKUNGSGEFÄHRLICHER STOFF, GEFÄHRLICH FÜR MENSCHEN	(nur tierische Stoffe)	6.2	I1		6.2				318											0	E0	P620														MP5		BK1	BK2																					0	W9								CW13	CW18	CW26	CW28			CE14		606		INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS	(animal material only)		1		1	2814	0				
2815	1	N-	AMINOETHYLPIPERAZIN		8	CT1	III	8	6.1														5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		86	N-	AMINOETHYLPIPERAZINE			0		1	2815	0				-
2817	1		AMMONIUMHYDROGENDIFLUORID, LÖSUNG		8	CT1	II	8	6.1														1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T8				TP2				L4DH		TU14	TE17	TE21										2									CW13	CW28					CE6		86		AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE SOLUTION			0		1	2817	0				-
2817	2		AMMONIUMHYDROGENDIFLUORID, LÖSUNG		8	CT1	III	8	6.1														5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T4				TP1				L4DH		TU14	TE21											3	W12								CW13	CW28					CE8		86		AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE SOLUTION			0		1	2817	0				-
2818	1		AMMONIUMPOLYSULFID, LÖSUNG		8	CT1	II	8	6.1														1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2									CW13	CW28					CE6		86		AMMONIUM POLYSULPHIDE SOLUTION			0		1	2818	0				+
2818	2		AMMONIUMPOLYSULFID, LÖSUNG		8	CT1	III	8	6.1														5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12								CW13	CW28					CE8		86		AMMONIUM POLYSULPHIDE SOLUTION			0		1	2818	0				E
2819	1		AMYLPHOSPHAT		8	C3	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		AMYL ACID PHOSPHATE			0		1	2819	0				
2820	1		BUTTERSÄURE		8	C3	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		BUTYRIC ACID			0		1	2820	0				-
2821	1		PHENOL, LÖSUNG		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		PHENOL SOLUTION			0		1	2821	0				-
2821	2		PHENOL, LÖSUNG		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		PHENOL SOLUTION			0		1	2821	0				-
2822	1	2-	CHLORPYRIDIN		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60	2-	CHLOROPYRIDINE			0		1	2822	0				
2823	1		CROTONSÄURE, FEST		8	C4	III	8															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV	L4BN													3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		CROTONIC ACID, SOLID			0		1	2823	0				
2826	1		ETHYLCHLORTHIOFORMIAT		8	CF1	II	8	3														0	E0	P001														MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		83		ETHYL CHLOROTHIOFORMATE			0		1	2826	0				
2829	1		CAPRONSÄURE		8	C3	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		CAPROIC ACID			0		1	2829	0				
2830	1		LITHIUMFERROSILICID		4.3	W2	II	4.3															500 g	E2	P410	IBC07													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1								CW23						CE10		423		LITHIUM FERROSILICON			0		1	2830	0				
2831	1	1,1,1-	TRICHLORETHAN		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60	1,1,1-	TRICHLOROETHANE			0		1	2831	0				+
2834	1		PHOSPHORIGE SÄURE		8	C2	III	8															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		PHOSPHOROUS ACID			0		1	2834	0				-
2835	1		NATRIUMALUMINIUMHYDRID		4.3	W2	II	4.3															500 g	E0	P410	IBC04													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1								CW23						CE10		423		SODIUM ALUMINIUM HYDRIDE			0		1	2835	0				
2837	1		HYDROGENSULFATE, WÄSSERIGE LÖSUNG		8	C1	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		BISULPHATES, AQUEOUS SOLUTION			0		1	2837	0				
2837	2		HYDROGENSULFATE, WÄSSERIGE LÖSUNG		8	C1	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		BISULPHATES, AQUEOUS SOLUTION			0		1	2837	0				
2838	1		VINYLBUTYRAT, STABILISIERT		3	F1	II	3				386	676										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		339		VINYL BUTYRATE, STABILIZED			0		1	2838	1	3000	a)	b)	
2839	1		ALDOL		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		ALDOL			0		1	2839	0				
2839	2	3-	HYDROXYBUTYRALDEHYD		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60				Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0		1	2839	0				
2840	1		BUTYRALDOXIM		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		BUTYRALDOXIME			0		1	2840	0				-
2841	1		DI-n-AMYLAMIN		3	FT1	III	3	6.1														5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												3	W12								CW13	CW28					CE4		36		DI-n-AMYLAMINE			0		1	2841	0				
2842	1		NITROETHAN		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		NITROETHANE			0		1	2842	0				-
2844	1		CALCIUMMANGANSILICIUM		4.3	W2	III	4.3															1 kg	E1	P410	IBC08	R001							B4					MP14		T1				TP33				SGAN														3	W1			VC1	VC2	AP3	AP4	AP5	CW23						CE11		423		CALCIUM MANGANESE SILICON			0		1	2844	0				
2845	1		PYROPHORER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		4.2	S1	I	4.2				274											0	E0	P400														MP2		T22				TP2	TP7			L21DH		TU14	TU38	TC1	TE21	TE22	TE25	TM1						0	W1																333		PYROPHORIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.			1		1	2845	1	3000	a)	b)	
2846	1		PYROPHORER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		4.2	S2	I	4.2				274											0	E0	P404														MP13																								0	W1																43		PYROPHORIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.			1		1	2846	1	a)	a)	b)	
2849	1	3-	CHLORPROPAN-1-OL		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60	3-	CHLOROPROPANOL-1			0		1	2849	0				
2850	1		TETRAPROPYLEN		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		PROPYLENE TETRAMER			0		1	2850	0				
2850	2		PROPYLENTETRAMER		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30				Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0		1	2850	0				
2851	1		BORTRIFLUORID-DIHYDRAT		8	C1	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		BORON TRIFLUORIDE DIHYDRATE			0		1	2851	0				
2852	1		DIPIKRYLSULFID, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 10 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28	545										0	E0	P406									PP24					MP2																								1	W1																40		DIPICRYL SULPHIDE, WETTED	with not less than 10% water, by mass		0		1	2852	1	a)	a)	0	
2853	1		MAGNESIUMFLUOROSILICAT		6.1	T5	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		MAGNESIUM FLUOROSILICATE			0		1	2853	0				-
2854	1		AMMONIUMFLUOROSILICAT		6.1	T5	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		AMMONIUM FLUOROSILICATE			0		1	2854	0				-
2855	1		ZINKFLUOROSILICAT		6.1	T5	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		ZINC FLUOROSILICATE			0		1	2855	0				-
2856	1		FLUOROSILICATE, N.A.G.		6.1	T5	III	6.1				274											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		FLUOROSILICATES, N.O.S.			1		1	2856	0				E
2857	1		KÄLTEMASCHINEN	mit nicht entzündbaren, nicht giftigen Gasen oder Ammoniaklösungen (UN 2672)	2	6A		2.2				119											0	E0	P003									PP32					MP9																								3									CW9						CE2		20		REFRIGERATING MACHINES	containing non-flammable, non-toxic gases or ammonia solutions (UN 2672)		0		1	2857	0				
2858	1		ZIRKONIUM, TROCKEN	gerollter Draht, fertige Bleche, Streifen (dünner als 254 µm, aber nicht dünner als 18 µm)	4.1	F3	III	4.1				546											5 kg	E1	P002	LP02	R001												MP11																								3	W1			VC1	VC2										CE11		40		ZIRCONIUM, DRY	coiled wire, finished metal sheets, strip (thinner than 254 microns but not thinner than 18 microns)		0		1	2858	0				-
2859	1		AMMONIUMMETAVANADAT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		AMMONIUM METAVANADATE			0		1	2859	0				
2861	1		AMMONIUMPOLYVANADAT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		AMMONIUM POLYVANADATE			0		1	2861	0				
2862	1		VANADIUMPENTOXID	nicht geschmolzen	6.1	T5	III	6.1				600											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH		TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		VANADIUM PENTOXIDE	non-fused form		0		1	2862	0				+
2863	1		NATRIUMAMMONIUMVANADAT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		SODIUM AMMONIUM VANADATE			0		1	2863	0				
2864	1		KALIUMMETAVANADAT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		POTASSIUM METAVANADATE			0		1	2864	0				
2865	1		HYDROXYLAMINSULFAT		8	C2	III	8															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		HYDROXYLAMINE SULPHATE			0		1	2865	0				+
2869	1		TITANTRICHLORID, GEMISCH		8	C2	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN														2	W11														CE10		80		TITANIUM TRICHLORIDE MIXTURE			0		1	2869	0				
2869	2		TITANTRICHLORID, GEMISCH		8	C2	III	8															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		TITANIUM TRICHLORIDE MIXTURE			0		1	2869	0				
2870	1		ALUMINIUMBORHYDRID		4.2	SW1	I	4.2	4.3														0	E0	P400														MP2		T21				TP7	TP33			L21DH		TU14	TU38	TC1	TE21	TE22	TE25	TM1						0	W1																X333		ALUMINIUM BOROHYDRIDE			0		1	2870	1	3000	a)	b)	
2870	2		ALUMINIUMBORHYDRID IN GERÄTEN		4.2	SW2		4.2	4.3														0	E0	P002									PP13					MP2																								0	W1																X333		ALUMINIUM BOROHYDRIDE IN DEVICES			0		1	2870	0				
2871	1		ANTIMON-PULVER		6.1	T5	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		ANTIMONY POWDER			0		1	2871	0				
2872	1		DIBROMCHLORPROPANE		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		DIBROMOCHLOROPROPANES			0		1	2872	0				
2872	2		DIBROMCHLORPROPANE		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		DIBROMOCHLOROPROPANES			0		1	2872	0				
2873	1		DIBUTYLAMINOETHANOL		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		DIBUTYLAMINOETHANOL			0		1	2873	0				
2874	1		FURFURYLALKOHOL		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		FURFURYL ALCOHOL			0		1	2874	0				-
2875	1		HEXACHLOROPHEN		6.1	T2	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		HEXACHLOROPHENE			0		1	2875	0				+
2876	1		RESORCINOL		6.1	T2	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		RESORCINOL			0		1	2876	0				+
2878	1		TITAN-SCHWAMMGRANULATE		4.1	F3	III	4.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP11		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		TITANIUM SPONGE GRANULES			0		1	2878	0				
2878	2		TITAN-SCHWAMMPULVER		4.1	F3	III	4.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP11		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		TITANIUM SPONGE POWDERS			0		1	2878	0				
2879	1		SELENOXYCHLORID		8	CT1	I	8	6.1														0	E0	P001														MP8	MP17	T10				TP2				L10BH		TU38	TE22											1									CW13	CW28							X886		SELENIUM OXYCHLORIDE			0		1	2879	1	3000	a)	b)	+
2880	1		CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRATISIERT	mit mindestens 5,5 %, aber höchstens 16 % Wasser	5.1	O2	II	5.1				314	322										1 kg	E2	P002	IBC08								B4	B13				MP10										SGAN		TU3												2	W11								CW24	CW35					CE10		50		CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED	with not less than 5.5% but not more than 16% water		0		1	2880	0				+
2880	2		CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRATISIERTE MISCHUNG	mit mindestens 5,5 %, aber höchstens 16 % Wasser	5.1	O2	II	5.1				314	322										1 kg	E2	P002	IBC08								B4	B13				MP10										SGAN		TU3												2	W11								CW24	CW35					CE10		50		CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE	with not less than 5.5% but not more than 16% water		0		1	2880	0				+
2880	3		CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRATISIERT	mit mindestens 5,5 %, aber höchstens 16 % Wasser	5.1	O2	III	5.1				314											5 kg	E1	P002	IBC08	R001							B4	B13				MP10										SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24	CW35					CE11		50		CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED	with not less than 5.5% but not more than 16% water		0		1	2880	0				+
2880	4		CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRATISIERTE MISCHUNG	mit mindestens 5,5 %, aber höchstens 16 % Wasser	5.1	O2	III	5.1				314											5 kg	E1	P002	IBC08	R001							B4	B13				MP10										SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24	CW35					CE11		50		CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE	with not less than 5.5% but not more than 16% water		0		1	2880	0				+
2881	1		METALLKATALYSATOR, TROCKEN		4.2	S4	I	4.2				274											0	E0	P404														MP13		T21				TP7	TP33																	0	W1																43		METAL CATALYST, DRY			1		1	2881	1	3000	a)	b)	
2881	2		METALLKATALYSATOR, TROCKEN		4.2	S4	II	4.2				274											0	E0	P410	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		METAL CATALYST, DRY			1		1	2881	0				
2881	3		METALLKATALYSATOR, TROCKEN		4.2	S4	III	4.2				274											0	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP14		T1				TP33				SGAN														3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		METAL CATALYST, DRY			1		1	2881	0				
2900	1		ANSTECKUNGSGEFÄHRLICHER STOFF, nur GEFÄHRLICH FÜR TIERE		6.2	I2		6.2				318											0	E0	P620														MP5																								0	W9								CW13	CW18	CW26	CW28			CE14		606		INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALS	only		1		1	2900	1	a)	a)	0	
2900	2		ANSTECKUNGSGEFÄHRLICHER STOFF, nur GEFÄHRLICH FÜR TIERE	in tiefgekühlt verflüssigtem Stickstoff	6.2	I2		6.2	2.2			318											0	E0	P620														MP5																								0	W9								CW13	CW18	CW26	CW28			CE14		606		INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALS	only, in refrigerated liquid nitrogen		1		1	2900	1	a)	a)	0	
2900	3		ANSTECKUNGSGEFÄHRLICHER STOFF, nur GEFÄHRLICH FÜR TIERE	(nur tierische Stoffe)	6.2	I2		6.2				318											0	E0	P620														MP5		BK1	BK2																					0	W9								CW13	CW18	CW26	CW28			CE14		606		INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALS	only (animal material only)		1		1	2900	0				
2901	1		BROMCHLORID		2	2TOC		2.3	5.1	8	(13)												0	E0	P200														MP9		(M)								PxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6							1									CW9	CW10	CW36						265		BROMINE CHLORIDE			0		1	2901	1	0	a)	0	
2902	1		PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T6	I	6.1				61	274	648									0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		66		PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	2902	1	0	a)	0	E
2902	2		PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T6	II	6.1				61	274	648									100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	60		PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	2902	0				E
2902	3		PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T6	III	6.1				61	274	648									5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	60		PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	2902	0				E
2903	1		PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	I	6.1	3			61	274										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		663		PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	flash-point not less than 23 °C		1		1	2903	1	0	a)	0	E
2903	2		PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	II	6.1	3			61	274										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	63		PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	flash-point not less than 23 °C		1		1	2903	0				E
2903	3		PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	III	6.1	3			61	274										5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP2				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	63		PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	flash-point not less than 23 °C		1		1	2903	0				E
2904	1		CHLORPHENOLATE, FLÜSSIG		8	C9	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19										L4BN														3	W12														CE8		80		CHLOROPHENOLATES, LIQUID			0		1	2904	0				
2904	2		PHENOLATE, FLÜSSIG		8	C9	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19										L4BN														3	W12														CE8		80		PHENOLATES, LIQUID			0		1	2904	0				
2905	1		CHLORPHENOLATE, FEST		8	C10	III	8															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV	L4BN													3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		CHLOROPHENOLATES, SOLID			0		1	2905	0				
2905	2		PHENOLATE, FEST		8	C10	III	8															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV	L4BN													3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		PHENOLATES, SOLID			0		1	2905	0				
2907	1		ISOSORBIDDINITRAT, MISCHUNG	mit mindestens 60 % Lactose, Mannose, Stärke oder Calciumhydrogenphosphat	4.1	D	II	4.1				28	127										0	E0	P406	IBC06								PP26	PP80	B12			MP2																								2	W1														CE10		40		ISOSORBIDE DINITRATE MIXTURE	with not less than 60% lactose, mannose, starch or calcium hydrogen phosphate		0		1	2907	1	a)	a)	0	
2908	1		RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - LEERE VERPACKUNG		7							290	368										0	E0	siehe	1.7								siehe	4.1.9.1.3																												4									CW33	(siehe	1.7.1.5.1)				CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - EMPTY PACKAGING			0		1	2908	0				
2909	1		RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - FABRIKATE AUS NATÜRLICHEM URAN		7							290											0	E0	siehe	1.7								siehe	4.1.9.1.3																												4									CW33	(siehe	1.7.1.5.1)				CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - ARTICLES MANUFACTURED FROM NATURAL URANIUM			0		1	2909	0				
2909	2		RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - FABRIKATE AUS ABGEREICHERTEM URAN		7							290											0	E0	siehe	1.7								siehe	4.1.9.1.3																												4									CW33	(siehe	1.7.1.5.1)				CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - ARTICLES MANUFACTURED FROM DEPLETED URANIUM			0		1	2909	0				
2909	3		RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - FABRIKATE AUS NATÜRLICHEM THORIUM		7							290											0	E0	siehe	1.7								siehe	4.1.9.1.3																												4									CW33	(siehe	1.7.1.5.1)				CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - ARTICLES MANUFACTURED FROM NATURAL THORIUM			0		1	2909	0				
2910	1		RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - BEGRENZTE STOFFMENGE		7							290	368										0	E0	siehe	1.7								siehe	4.1.9.1.3																												4									CW33	(siehe	1.7.1.5.1)				CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - LIMITED QUANTITY OF MATERIAL			0		1	2910	0				
2911	1		RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - INSTRUMENTE		7							290											0	E0	siehe	1.7								siehe	4.1.9.1.3																												4									CW33	(siehe	1.7.1.5.1)				CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - INSTRUMENTS			0		1	2911	0				
2911	2		RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - FABRIKATE		7							290											0	E0	siehe	1.7								siehe	4.1.9.1.3																												4									CW33	(siehe	1.7.1.5.1)				CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - ARTICLES			0		1	2911	0				
2912	1		RADIOAKTIVE STOFFE MIT GERINGER SPEZIFISCHER AKTIVITÄT (LSA-I)	nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt	7			7X				172	317	325									0	E0	siehe	2.2.7	und	4.1.9						siehe	4.1.9.1.3						T5	siehe	4.1.9.2.4		TP4				S2,65AN(+)	L2,65CN(+)	TU36	TT7	TM7										0				siehe	4.1.9.2.4				CW33						CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-I)	non fissile or fissile-excepted	7X: Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung (siehe Tabelle 5.1.5.3.4), Unterteilung in drei Kategorien (Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B oder 7C)	0		1	2912	0				
2913	1		RADIOAKTIVE STOFFE, OBERFLÄCHENKONTAMINIERTE GEGENSTÄNDE (SCO-I)	nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt	7			7X				172	317	325									0	E0	siehe	2.2.7	und	4.1.9						siehe	4.1.9.1.3						siehe	4.1.9.2.4																					0				siehe	4.1.9.2.4				CW33						CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-I)	non fissile or fissile-excepted	7X: Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung (siehe Tabelle 5.1.5.3.4), Unterteilung in drei Kategorien (Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B oder 7C)	0		1	2913	0				
2913	2		RADIOAKTIVE STOFFE, OBERFLÄCHENKONTAMINIERTE GEGENSTÄNDE (SCO-II)	nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt	7			7X				172	317	325									0	E0	siehe	2.2.7	und	4.1.9						siehe	4.1.9.1.3						siehe	4.1.9.2.4																					0									CW33						CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-II)	non fissile or fissile-excepted	Nach 4.1.9.2.4 ist der Transport in loser Schüttung (unverpackt) nur von LSA-I, SCO-I und SCO-III zulässig. Daher ist bei dem Datensatz für SCO-II die Bemerkung "siehe 4.1.9.2.4" nicht eingetragen. 7X: Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung (siehe Tabelle 5.1.5.3.4), Unterteilung in drei Kategorien (Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B oder 7C).	0		1	2913	2				
2913	3		RADIOAKTIVE STOFFE, OBERFLÄCHENKONTAMINIERTE GEGENSTÄNDE (SCO-III)	nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt	7			7X				172	317	325									0	E0	siehe	2.2.7	und	4.1.9						siehe	4.1.9.1.3						siehe	4.1.9.2.4																					0				siehe	4.1.9.2.4				CW33						CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-III)	non fissile or fissile-excepted	7X: Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung (siehe Tabelle 5.1.5.3.4), Unterteilung in drei Kategorien (Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B oder 7C)	0		1	2913	2				
2915	1		RADIOAKTIVE STOFFE, TYP A-VERSANDSTÜCK	nicht in besonderer Form, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt	7			7X				172	317	325									0	E0	siehe	2.2.7	und	4.1.9						siehe	4.1.9.1.3																												0									CW33						CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE	non-special form, non fissile or fissile-excepted	7X: Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung (siehe Tabelle 5.1.5.3.4), Unterteilung in drei Kategorien (Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B oder 7C)	0		1	2915	2				
2916	1		RADIOAKTIVE STOFFE, TYP B(U)-VERSANDSTÜCK	nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt	7			7X				172	317	325	337								0	E0	siehe	2.2.7	und	4.1.9						siehe	4.1.9.1.3																												0									CW33						CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE	non fissile or fissile-excepted	7X: Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung (siehe Tabelle 5.1.5.3.4), Unterteilung in drei Kategorien (Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B oder 7C)	0		1	2916	2				
2917	1		RADIOAKTIVE STOFFE, TYP B(M)-VERSANDSTÜCK	nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt	7			7X				172	317	325	337								0	E0	siehe	2.2.7	und	4.1.9						siehe	4.1.9.1.3																												0									CW33						CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE	non fissile or fissile-excepted	7X: Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung (siehe Tabelle 5.1.5.3.4), Unterteilung in drei Kategorien (Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B oder 7C)	0		1	2917	2				
2919	1		RADIOAKTIVE STOFFE, UNTER SONDERVEREINBARUNG BEFÖRDERT	nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt	7			7X				172	317	325									0	E0	siehe	2.2.7	und	4.1.9						siehe	4.1.9.1.3																												0									CW33						CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT	non fissile or fissile-excepted	7X: Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung (siehe Tabelle 5.1.5.3.4), Unterteilung in drei Kategorien (Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B oder 7C)	0		1	2919	2				
2920	1		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		8	CF1	I	8	3			274											0	E0	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10BH		TU38	TE22											1																	883		CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	2920	1	3000	a)	b)	
2920	2		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		8	CF1	II	8	3			274											1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BN														2															CE6		83		CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	2920	0				
2921	1		ÄTZENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		8	CF2	I	8	4.1			274											0	E0	P002	IBC05													MP18		T6				TP33				S10AN	L10BH	TU38	TE22											1	W10																884		CORROSIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	2921	1	3000	a)	b)	
2921	2		ÄTZENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		8	CF2	II	8	4.1			274											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		84		CORROSIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	2921	0				
2922	1		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		8	CT1	I	8	6.1			274											0	E0	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10BH		TU38	TE22											1									CW13	CW28							886		CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	2922	1	3000	a)	b)	
2922	2		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		8	CT1	II	8	6.1			274											1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2									CW13	CW28					CE6		86		CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	2922	0				
2922	3		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		8	CT1	III	8	6.1			274											5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP1	TP28			L4BN														3	W12								CW13	CW28					CE8		86		CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	2922	0				
2923	1		ÄTZENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		8	CT2	I	8	6.1			274											0	E0	P002	IBC05													MP18		T6				TP33				S10AN	L10BH	TU38	TE22											1	W10								CW13	CW28							886		CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	2923	1	3000	a)	b)	
2923	2		ÄTZENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		8	CT2	II	8	6.1			274											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11								CW13	CW28					CE10		86		CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	2923	0				
2923	3		ÄTZENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		8	CT2	III	8	6.1			274											5 kg	E1	P002	IBC08	R001							B3					MP10		T1				TP33				SGAV	L4BN													3				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28					CE11		86		CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	2923	0				
2924	1		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		3	FC	I	3	8			274											0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2				L10CH		TU14	TU38	TE21	TE22									1																	338		FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	2924	1	3000	a)	b)	
2924	2		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		3	FC	II	3	8			274											1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T11				TP2	TP27			L4BH														2															CE7		338		FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	2924	1	3000	a)	b)	
2924	3		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		3	FC	III	3	8			274											5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP1	TP28			L4BN														3	W12														CE4		38		FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	2924	0				
2925	1		ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.1	FC1	II	4.1	8			274											1 kg	E2	P002	IBC06													MP10		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		48		FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.			1		1	2925	0				
2925	2		ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.1	FC1	III	4.1	8			274											5 kg	E1	P002	IBC06	R001												MP10		T1				TP33				SGAN														3	W1														CE11		48		FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.			1		1	2925	0				
2926	1		ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.1	FT1	II	4.1	6.1			274											1 kg	E2	P002	IBC06													MP10		T3				TP33				SGAN														2	W1								CW28						CE10		46		FLAMMABLE SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.			1		1	2926	0				
2926	2		ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.1	FT1	III	4.1	6.1			274											5 kg	E1	P002	IBC06	R001												MP10		T1				TP33				SGAN														3	W1								CW28						CE11		46		FLAMMABLE SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.			1		1	2926	0				
2927	1		GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		6.1	TC1	I	6.1	8			274	315										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						668		TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.			1		1	2927	1	0	a)	0	
2927	2		GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		6.1	TC1	II	6.1	8			274											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		68		TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.			1		1	2927	0				
2928	1		GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		6.1	TC2	I	6.1	8			274											0	E5	P002	IBC05													MP18		T6				TP33				S10AH		TU14	TU15	TE21										1	W10								CW13	CW28	CW31						668		TOXIC SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.			1		1	2928	1	0	a)	0	
2928	2		GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		6.1	TC2	II	6.1	8			274											500 g	E4	P002	IBC06													MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		68		TOXIC SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.			1		1	2928	0				
2929	1		GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	TF1	I	6.1	3			274	315										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		TOXIC LIQUID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.			1		1	2929	1	0	a)	0	
2929	2		GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	TF1	II	6.1	3			274											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		63		TOXIC LIQUID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.			1		1	2929	0				
2930	1		GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	TF3	I	6.1	4.1			274											0	E5	P002	IBC05													MP18		T6				TP33																		1	W10								CW13	CW28	CW31						664		TOXIC SOLID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.			1		1	2930	1	0	a)	0	
2930	2		GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	TF3	II	6.1	4.1			274											500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		64		TOXIC SOLID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.			1		1	2930	0				
2931	1		VANADYLSULFAT		6.1	T5	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		VANADYL SULPHATE			0		1	2931	0				
2933	1		METHYL-2-CHLORPROPIONAT		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		METHYL 2-CHLOROPROPIONATE			0		1	2933	0				
2934	1		ISOPROPYL-2-CHLORPROPIONAT		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ISOPROPYL 2-CHLOROPROPIONATE			0		1	2934	0				
2935	1		ETHYL-2-CHLORPROPIONAT		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ETHYL 2-CHLOROPROPIONATE			0		1	2935	0				
2936	1		THIOMILCHSÄURE		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		THIOLACTIC ACID			0		1	2936	0				
2937	1	alpha-	METHYLBENZYLALKOHOL, FLÜSSIG		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60	alpha-	METHYLBENZYL ALCOHOL, LIQUID			0		1	2937	0				
2940	1	9-	PHOSPHABICYCLONONANE		4.2	S2	II	4.2															0	E2	P410	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40	9-	PHOSPHABICYCLONONANES			0		1	2940	0				
2940	2		CYCLOOCTADIENPHOSPHINE		4.2	S2	II	4.2															0	E2	P410	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		CYCLOOCTADIENE PHOSPHINES			0		1	2940	0				
2941	1		FLUORANILINE		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		FLUOROANILINES			0		1	2941	0				
2942	1	2-	TRIFLUORMETHYLANILIN		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19										L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60	2-	TRIFLUOROMETHYLANILINE			0		1	2942	0				
2943	1		TETRAHYDROFURFURYLAMIN		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		TETRAHYDROFURFURYLAMINE			0		1	2943	0				
2945	1	N-	METHYLBUTYLAMIN		3	FC	II	3	8														1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP1				L4BH														2															CE7		338	N-	METHYLBUTYLAMINE			0		1	2945	1	3000	a)	b)	
2946	1	2-	AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTAN		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60	2-	AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTANE			0		1	2946	0				
2947	1		ISOPROPYLCHLORACETAT		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ISOPROPYL CHLOROACETATE			0		1	2947	0				-
2948	1	3-	TRIFLUORMETHYLANILIN		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60	3-	TRIFLUOROMETHYLANILINE			0		1	2948	0				
2949	1		NATRIUMHYDROGENSULFID, HYDRATISIERT	mit mindestens 25 % Kristallwasser	8	C6	II	8				523											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T7				TP2				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		80		SODIUM HYDROSULPHIDE, HYDRATED	with not less than 25% water of crystallization		0		1	2949	0				+
2950	1		MAGNESIUM-GRANULATE, ÜBERZOGEN	mit einer Teilchengröße von mindestens 149 µm	4.3	W2	III	4.3															1 kg	E1	P410	IBC08	R001							B4					MP14		T1	BK2			TP33				SGAN														3	W1			VC2	AP4	AP5			CW23						CE11		423		MAGNESIUM GRANULES, COATED	particle size not less than 149 microns		0		1	2950	0				-
2956	1	5-tert-	BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLEN		4.1	SR1	III	4.1				638											5 kg	E0	P409														MP2																								3	W1								CW14						CE11		40	5-tert-	BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLENE			0		1	2956	0				+
2956	2		XYLENMOSCHUS		4.1	SR1	III	4.1				638											5 kg	E0	P409														MP2																								3	W1								CW14						CE11		40		MUSK XYLENE			0		1	2956	0				+
2965	1		BORTRIFLUORIDDIMETHYLETHERAT		4.3	WFC	I	4.3	3	8													0	E0	P401														MP2		T10				TP2	TP7			L10DH		TU4	TU14	TU22	TU38	TE21	TE22	TM2						0	W1								CW23								382		BORON TRIFLUORIDE DIMETHYL ETHERATE			0		1	2965	1	3000	a)	b)	
2966	1		THIOGLYCOL		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		THIOGLYCOL			0		1	2966	0				
2967	1		SULFAMINSÄURE		8	C2	III	8															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		SULPHAMIC ACID			0		1	2967	0				-
2968	1		MANEB, STABILISIERT	gegen Selbsterhitzung	4.3	W2	III	4.3				547											1 kg	E1	P002	IBC08	R001							B4					MP14		T1				TP33				SGAN														0	W1			VC1	VC2	AP3	AP4	AP5	CW23						CE11		423		MANEB, STABILIZED	against self-heating		0		1	2968	0				+
2968	2		MANEBZUBEREITUNGEN, STABILISIERT	gegen Selbsterhitzung	4.3	W2	III	4.3				547											1 kg	E1	P002	IBC08	R001							B4					MP14		T1				TP33				SGAN														0	W1			VC1	VC2	AP3	AP4	AP5	CW23						CE11		423		MANEB PREPARATION, STABILIZED	against self-heating		0		1	2968	0				+
2969	1		RIZINUSSAAT		9	M11	II	9				141											5 kg	E2	P002	IBC08								PP34	B4				MP10		T3	BK1	BK2		TP33				SGAV														2	W11			VC1	VC2				CW31						CE9		90		CASTOR BEANS			0		1	2969	0				
2969	2		RIZINUSMEHL		9	M11	II	9				141											5 kg	E2	P002	IBC08								PP34	B4				MP10		T3	BK1	BK2		TP33				SGAV														2	W11			VC1	VC2				CW31						CE9		90		CASTOR MEAL			0		1	2969	0				
2969	3		RIZINUSSAATKUCHEN		9	M11	II	9				141											5 kg	E2	P002	IBC08								PP34	B4				MP10		T3	BK1	BK2		TP33				SGAV														2	W11			VC1	VC2				CW31						CE9		90		CASTOR POMACE			0		1	2969	0				
2969	4		RIZINUSFLOCKEN		9	M11	II	9				141											5 kg	E2	P002	IBC08								PP34	B4				MP10		T3	BK1	BK2		TP33				SGAV														2	W11			VC1	VC2				CW31						CE9		90		CASTOR FLAKE			0		1	2969	0				
2977	1		RADIOAKTIVE STOFFE, URANHEXAFLUORID, SPALTBAR		7			7X	7E	6.1	8												0	E0	siehe	2.2.7	und	4.1.9						siehe	4.1.9.1.3																												0									CW33								768		RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, FISSILE		7X: Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung (siehe Tabelle 5.1.5.3.4), Unterteilung in drei Kategorien (Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B oder 7C)	0		1	2977	2				+
2978	1		RADIOAKTIVE STOFFE, URANHEXAFLUORID	nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt	7			7X	6.1	8		317											0	E0	siehe	2.2.7	und	4.1.9						siehe	4.1.9.1.3																												0									CW33								768		RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE	non fissile or fissile-excepted	7X: Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung (siehe Tabelle 5.1.5.3.4), Unterteilung in drei Kategorien (Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B oder 7C)	0		1	2978	2				+
2983	1		ETHYLENOXID UND PROPYLENOXID, MISCHUNG	mit höchstens 30 % Ethylenoxid	3	FT1	I	3	6.1														0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2	TP7			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		ETHYLENE OXIDE AND PROPYLENE OXIDE MIXTURE	not more than 30% ethylene oxide		0		1	2983	1	3000	a)	b)	
2984	1		WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit mindestens 8 %, aber weniger als 20 % Wasserstoffperoxid (Stabilisierung nach Bedarf)	5.1	O1	III	5.1				65											5 L	E1	P504	IBC02	R001							PP10	B5				MP15		T4				TP1	TP6	TP24		LGBV		TU3	TC2	TE8	TE11	TT1								3									CW24						CE8		50		HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION	with not less than 8% but less than 20% hydrogen peroxide (stabilized as necessary)		0		1	2984	0				-
2985	1		CHLORSILANE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.		3	FC	II	3	8			548											0	E0	P010														MP19		T14				TP2	TP7	TP27		L4BH														2															CE7		X338		CHLOROSILANES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.			0		1	2985	1	3000	a)	b)	
2986	1		CHLORSILANE, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		8	CF1	II	8	3			548											0	E0	P010														MP15		T14				TP2	TP7	TP27		L4BN														2															CE6		X83		CHLOROSILANES, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.			0		1	2986	0				
2987	1		CHLORSILANE, ÄTZEND, N.A.G.		8	C3	II	8				548											0	E0	P010														MP15		T14				TP2	TP7	TP27		L4BN														2															CE6		X80		CHLOROSILANES, CORROSIVE, N.O.S.			0		1	2987	0				
2988	1		CHLORSILANE, MIT WASSER REAGIEREND, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.		4.3	WFC	I	4.3	3	8		549											0	E0	P401									RR7					MP2		T14				TP2	TP7			L10DH		TU14	TU26	TU38	TE21	TE22	TM2	TM3						0	W1								CW23								X338		CHLOROSILANES, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.			0		1	2988	1	3000	a)	b)	
2989	1		BLEIPHOSPHIT, ZWEIBASIG		4.1	F3	II	4.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP11		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		LEAD PHOSPHITE, DIBASIC			0		1	2989	0				+
2989	2		BLEIPHOSPHIT, ZWEIBASIG		4.1	F3	III	4.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP11		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		LEAD PHOSPHITE, DIBASIC			0		1	2989	0				+
2990	1		RETTUNGSMITTEL, SELBSTAUFBLASEND		9	M5		9				296	635										0	E0	P905																																						3															CE2		90		LIFE-SAVING APPLIANCES, SELF-INFLATING			0		1	2990	0				
2991	1		CARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	I	6.1	3			61	274										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		663		CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	2991	1	0	a)	0	E
2991	2		CARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	II	6.1	3			61	274										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	63		CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	2991	0				E
2991	3		CARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	III	6.1	3			61	274										5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	63		CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	2991	0				E
2992	1		CARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	I	6.1				61	274	648									0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		66		CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	2992	1	0	a)	0	E
2992	2		CARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	II	6.1				61	274	648									100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	60		CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	2992	0				E
2992	3		CARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	III	6.1				61	274	648									5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	60		CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	2992	0				E
2993	1		ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	I	6.1	3			61	274										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		663		ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	2993	1	0	a)	0	E
2993	2		ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	II	6.1	3			61	274										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	63		ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	2993	0				E
2993	3		ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	III	6.1	3			61	274										5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	63		ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	2993	0				E
2994	1		ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	I	6.1				61	274	648									0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		66		ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	2994	1	0	a)	0	E
2994	2		ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	II	6.1				61	274	648									100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	60		ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	2994	0				E
2994	3		ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	III	6.1				61	274	648									5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	60		ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	2994	0				E
2995	1		ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	I	6.1	3			61	274										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		663		ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	2995	1	0	a)	0	E
2995	2		ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	II	6.1	3			61	274										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	63		ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	2995	0				E
2995	3		ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	III	6.1	3			61	274										5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	63		ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	2995	0				E
2996	1		ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	I	6.1				61	274	648									0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		66		ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	2996	1	0	a)	0	E
2996	2		ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	II	6.1				61	274	648									100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	60		ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	2996	0				E
2996	3		ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	III	6.1				61	274	648									5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	60		ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	2996	0				E
2997	1		TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	I	6.1	3			61	274										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		663		TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	2997	1	0	a)	0	E
2997	2		TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	II	6.1	3			61	274										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	63		TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	2997	0				E
2997	3		TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	III	6.1	3			61	274										5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	63		TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	2997	0				E
2998	1		TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	I	6.1				61	274	648									0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		66		TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	2998	1	0	a)	0	E
2998	2		TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	II	6.1				61	274	648									100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	60		TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	2998	0				E
2998	3		TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	III	6.1				61	274	648									5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	60		TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	2998	0				E
3005	1		THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	I	6.1	3			61	274										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		663		THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3005	1	0	a)	0	E
3005	2		THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	II	6.1	3			61	274										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	63		THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3005	0				E
3005	3		THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	III	6.1	3			61	274										5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	63		THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3005	0				E
3006	1		THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	I	6.1				61	274	648									0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		66		THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3006	1	0	a)	0	E
3006	2		THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	II	6.1				61	274	648									100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	60		THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3006	0				E
3006	3		THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	III	6.1				61	274	648									5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	60		THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3006	0				E
3009	1		KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	I	6.1	3			61	274										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		663		COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3009	1	0	a)	0	E
3009	2		KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	II	6.1	3			61	274										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	63		COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3009	0				E
3009	3		KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	III	6.1	3			61	274										5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	63		COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3009	0				E
3010	1		KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	I	6.1				61	274	648									0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		66		COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3010	1	0	a)	0	E
3010	2		KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	II	6.1				61	274	648									100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	60		COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3010	0				E
3010	3		KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	III	6.1				61	274	648									5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	60		COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3010	0				E
3011	1		QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	I	6.1	3			61	274										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		663		MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3011	1	0	a)	0	E
3011	2		QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	II	6.1	3			61	274										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	63		MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3011	0				E
3011	3		QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	III	6.1	3			61	274										5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	63		MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3011	0				E
3012	1		QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	I	6.1				61	274	648									0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		66		MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3012	1	0	a)	0	E
3012	2		QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	II	6.1				61	274	648									100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	60		MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3012	0				E
3012	3		QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	III	6.1				61	274	648									5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	60		MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3012	0				E
3013	1		SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	I	6.1	3			61	274										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		663		SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3013	1	0	a)	0	E
3013	2		SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	II	6.1	3			61	274										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	63		SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3013	0				E
3013	3		SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	III	6.1	3			61	274										5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	63		SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3013	0				E
3014	1		SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	I	6.1				61	274	648									0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		66		SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3014	1	0	a)	0	E
3014	2		SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	II	6.1				61	274	648									100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	60		SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3014	0				E
3014	3		SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	III	6.1				61	274	648									5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	60		SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3014	0				E
3015	1		BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	I	6.1	3			61	274										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		663		BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3015	1	0	a)	0	E
3015	2		BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	II	6.1	3			61	274										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	63		BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3015	0				E
3015	3		BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	III	6.1	3			61	274										5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	63		BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3015	0				E
3016	1		BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	I	6.1				61	274	648									0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		66		BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3016	1	0	a)	0	E
3016	2		BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	II	6.1				61	274	648									100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	60		BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3016	0				E
3016	3		BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	III	6.1				61	274	648									5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	60		BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3016	0				E
3017	1		ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	I	6.1	3			61	274										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		663		ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3017	1	0	a)	0	E
3017	2		ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	II	6.1	3			61	274										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	63		ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3017	0				E
3017	3		ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	III	6.1	3			61	274										5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	63		ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3017	0				E
3018	1		ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	I	6.1				61	274	648									0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		66		ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3018	1	0	a)	0	E
3018	2		ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	II	6.1				61	274	648									100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	60		ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3018	0				E
3018	3		ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	III	6.1				61	274	648									5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	60		ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3018	0				E
3019	1		ORGANOZINN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	I	6.1	3			61	274										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		663		ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3019	1	0	a)	0	E
3019	2		ORGANOZINN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	II	6.1	3			61	274										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	63		ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3019	0				E
3019	3		ORGANOZINN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	III	6.1	3			61	274										5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	63		ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3019	0				E
3020	1		ORGANOZINN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	I	6.1				61	274	648									0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		66		ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3020	1	0	a)	0	E
3020	2		ORGANOZINN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	II	6.1				61	274	648									100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	60		ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3020	0				E
3020	3		ORGANOZINN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	III	6.1				61	274	648									5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	60		ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3020	0				E
3021	1		PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	I	3	6.1			61	274										0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	flash-point less than 23 °C		1		1	3021	1	3000	a)	b)	E
3021	2		PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	II	3	6.1			61	274										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	flash-point less than 23 °C		1		1	3021	1	3000	a)	b)	E
3022	1	1,2-	BUTYLENOXID, STABILISIERT		3	F1	II	3				386	676										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		339	1,2-	BUTYLENE OXIDE, STABILIZED			0		1	3022	1	3000	a)	b)	-
3023	1	2-	METHYL-2-HEPTANTHIOL		6.1	TF1	I	6.1	3			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663	2-	METHYL-2-HEPTANETHIOL			0		1	3023	1	0	a)	0	
3024	1		CUMARIN-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	I	3	6.1			61	274										0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	3024	1	3000	a)	b)	E
3024	2		CUMARIN-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	II	3	6.1			61	274										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	3024	1	3000	a)	b)	E
3025	1		CUMARIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	I	6.1	3			61	274										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		663		COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3025	1	0	a)	0	E
3025	2		CUMARIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	II	6.1	3			61	274										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	63		COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3025	0				E
3025	3		CUMARIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	III	6.1	3			61	274										5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP1	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	63		COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3025	0				E
3026	1		CUMARIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	I	6.1				61	274	648									0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		66		COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3026	1	0	a)	0	E
3026	2		CUMARIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	II	6.1				61	274	648									100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	60		COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3026	0				E
3026	3		CUMARIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	III	6.1				61	274	648									5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP1	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	60		COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3026	0				E
3027	1		CUMARIN-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	I	6.1				61	274	648									0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31				CE12		66		COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	3027	1	0	a)	0	E
3027	2		CUMARIN-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	II	6.1				61	274	648									500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9	CE12	60		COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	3027	0				E
3027	3		CUMARIN-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	III	6.1				61	274	648									5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11	CE12	60		COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	3027	0				E
3028	1		BATTERIEN, TROCKEN, KALIUMHYDROXID, FEST, ENTHALTEND	elektrische Sammler	8	C11		8				295	304	598									2 kg	E0	P801																																						3				VC1	VC2	AP8									CE11		80		BATTERIES, DRY, CONTAINING POTASSIUM HYDROXIDE SOLID	electric storage		0		1	3028	0				
3028	2		AKKUMULATOREN, TROCKEN, KALIUMHYDROXID, FEST, ENTHALTEND	elektrische Sammler	8	C11		8				295	304	598									2 kg	E0	P801																																						3				VC1	VC2	AP8									CE11		80				Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0		1	3028	0				
3048	1		ALUMINIUMPHOSPHID-PESTIZID		6.1	T7	I	6.1				153	648										0	E0	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH		TU15												1	W10								CW13	CW28	CW31						642		ALUMINIUM PHOSPHIDE PESTICIDE			0		1	3048	1	0	a)	0	+
3054	1		CYCLOHEXYLMERCAPTAN		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		CYCLOHEXYL MERCAPTAN			0		1	3054	0				
3055	1	2-(2-	AMINOETHOXY)-ETHANOL		8	C7	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80	2-(2-	AMINOETHOXY)ETHANOL			0		1	3055	0				
3056	1	n-	HEPTALDEHYD		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30	n-	HEPTALDEHYDE			0		1	3056	0				
3057	1		TRIFLUORACETYLCHLORID		2	2TC		2.3	8	(13)													0	E0	P200														MP9		T50				TP21				PxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6							1									CW9	CW10	CW36						268		TRIFLUOROACETYL CHLORIDE			0		1	3057	1	0	a)	0	
3064	1		NITROGLYCERIN, LÖSUNG IN ALKOHOL	mit mehr als 1 %, aber höchstens 5 % Nitroglycerin	3	D	II	3				28	359										0	E0	P300														MP2																								2																	33		NITROGLYCERIN, SOLUTION IN ALCOHOL	with more than 1% but not more than 5% nitroglycerin		0		1	3064	1	a)	a)	0	E
3065	1		ALKOHOLISCHE GETRÄNKE	mit mehr als 70 Vol.-% Alkohol	3	F1	II	3															5 L	E2	P001	IBC02	R001							PP2					MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ALCOHOLIC BEVERAGES	with more than 70% alcohol by volume		0		1	3065	1	3000	a)	b)	
3065	2		ALKOHOLISCHE GETRÄNKE	mit mehr als 24 Vol.-% und höchstens 70 Vol.-% Alkohol	3	F1	III	3				144	145	247									5 L	E1	P001	IBC03	R001							PP2					MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30		ALCOHOLIC BEVERAGES	with more than 24% but not more than 70% alcohol by volume		0		1	3065	0				
3066	1		FARBE	(einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage)	8	C9	II	8				163	367										1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2	TP28			L4BN														2															CE6		80		PAINT	(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)		0		1	3066	0				
3066	2		FARBZUBEHÖRSTOFFE	(einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel)	8	C9	II	8				163	367										1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2	TP28			L4BN														2															CE6		80		PAINT RELATED MATERIAL	(including paint thinning and reducing compound)		0		1	3066	0				
3066	3		FARBE	(einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage)	8	C9	III	8				163	367										5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T4				TP1	TP29			L4BN														3	W12														CE8		80		PAINT	(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)		0		1	3066	0				
3066	4		FARBZUBEHÖRSTOFFE	(einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel)	8	C9	III	8				163	367										5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T4				TP1	TP29			L4BN														3	W12														CE8		80		PAINT RELATED MATERIAL	(including paint thinning and reducing compound)		0		1	3066	0				
3070	1		ETHYLENOXID UND DICHLORDIFLUORMETHAN, GEMISCH	mit höchstens 12,5 % Ethylenoxid	2	2A		2.2	(13)			392	662										120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		ETHYLENE OXIDE AND DICHLORODIFLUOROMETHANE MIXTURE	with not more than 12.5% ethylene oxide		0		1	3070	0				
3071	1		MERCAPTANE, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	TF1	II	6.1	3			274											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		63		MERCAPTANS, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3071	0				
3071	2		MERCAPTANE, MISCHUNG, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	TF1	II	6.1	3			274											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		63		MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3071	0				
3072	1		RETTUNGSMITTEL, NICHT SELBSTAUFBLASEND	gefährliche Güter als Ausrüstung enthaltend	9	M5		9				296	635										0	E0	P905																																						3															CE2		90		LIFE-SAVING APPLIANCES NOT SELF-INFLATING	containing dangerous goods as equipment		0		1	3072	0				
3073	1		VINYLPYRIDINE, STABILISIERT		6.1	TFC	II	6.1	3	8		386	676										100 ml	E4	P001	IBC01													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		638		VINYLPYRIDINES, STABILIZED			0		1	3073	0				+
3077	1		UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.		9	M7	III	9				274	335	375	601								5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						PP12	B3				MP10		T1	BK1	BK2	BK3	TP33				SGAV	LGBV													3	W13			VC1	VC2				CW13	CW31					CE11		90		ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.			1		1	3077	0				+
3078	1		CER	Späne oder Grieß	4.3	W2	II	4.3				550											500 g	E2	P410	IBC07													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1								CW23						CE10		423		CERIUM	turnings or gritty powder		0		1	3078	0				-
3079	1		METHACRYLNITRIL, STABILISIERT		6.1	TF1	I	6.1	3			354	386	676									0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		METHACRYLONITRILE, STABILIZED			0		1	3079	1	0	a)	0	-
3080	1		ISOCYANATE, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	TF1	II	6.1	3			274	551										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		63		ISOCYANATES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3080	0				E
3080	2		ISOCYANAT, LÖSUNG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	TF1	II	6.1	3			274	551										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		63		ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3080	0				E
3082	1		UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.		9	M6	III	9				274	335	375	601	650							5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001						PP1					MP19		T4				TP1	TP29			LGBV														3	W12								CW13	CW31					CE8		90		ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.			1		1	3082	0				+
3083	1		PERCHLORYLFLUORID		2	2TO		2.3	5.1	(13)													0	E0	P200														MP9		(M)								PxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6							1									CW9	CW10	CW36						265		PERCHLORYL FLUORIDE			0		1	3083	1	0	a)	0	
3084	1		ÄTZENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.		8	CO2	I	8	5.1			274											0	E0	P002														MP18		T6				TP33				S10AN	L10BH	TU38	TE22											1									CW24								885		CORROSIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.			1		1	3084	1	3000	a)	b)	
3084	2		ÄTZENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.		8	CO2	II	8	5.1			274											1 kg	E2	P002	IBC06													MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11								CW24						CE10		85		CORROSIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.			1		1	3084	0				
3085	1		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		5.1	OC2	I	5.1	8			274											0	E0	P503														MP2																								1									CW24								558		OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3085	0				
3085	2		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		5.1	OC2	II	5.1	8			274											1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		58		OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3085	0				
3085	3		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		5.1	OC2	III	5.1	8			274											5 kg	E1	P002	IBC08	R001							B3					MP2		T1				TP33				SGAN		TU3												3									CW24						CE11		58		OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3085	0				
3086	1		GIFTIGER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.		6.1	TO2	I	6.1	5.1			274											0	E5	P002														MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						665		TOXIC SOLID, OXIDIZING, N.O.S.			1		1	3086	1	0	a)	0	
3086	2		GIFTIGER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.		6.1	TO2	II	6.1	5.1			274											500 g	E4	P002	IBC06													MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		65		TOXIC SOLID, OXIDIZING, N.O.S.			1		1	3086	0				
3087	1		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		5.1	OT2	I	5.1	6.1			274											0	E0	P503														MP2																								1									CW24	CW28							556		OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3087	0				
3087	2		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		5.1	OT2	II	5.1	6.1			274											1 kg	E2	P002	IBC06													MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24	CW28					CE10		56		OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3087	0				
3087	3		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		5.1	OT2	III	5.1	6.1			274											5 kg	E1	P002	IBC08	R001							B3					MP2		T1				TP33				SGAN		TU3												3									CW24	CW28					CE11		56		OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3087	0				
3088	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		4.2	S2	II	4.2				274											0	E2	P410	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAV														2	W1														CE10		40		SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.			1		1	3088	0				
3088	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		4.2	S2	III	4.2				274	665										0	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP14		T1				TP33				SGAV														3	W1														CE11		40		SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.			1		1	3088	0				
3089	1		ENTZÜNDBARES METALLPULVER, N.A.G.		4.1	F3	II	4.1				552											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP11		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		METAL POWDER, FLAMMABLE, N.O.S.			0		1	3089	0				
3089	2		ENTZÜNDBARES METALLPULVER, N.A.G.		4.1	F3	III	4.1				552											5 kg	E1	P002	IBC08	R001							B4					MP11		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		METAL POWDER, FLAMMABLE, N.O.S.			0		1	3089	0				
3090	1		LITHIUM-METALL-BATTERIEN	(einschließlich Batterien aus Lithiumlegierung)	9	M4		9A				188	230	310	376	377	387	636	677				0	E0	P903	P908	P909	P910	P911	LP903	LP904	LP905	LP906																														2															CE2		90		LITHIUM METAL BATTERIES	(including lithium alloy batteries)		0		1	3090	0				
3091	1		LITHIUM-METALL-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN	(einschließlich Batterien aus Lithiumlegierung)	9	M4		9A				188	230	310	360	376	377	387	390	670	677		0	E0	P903	P908	P909	P910	P911	LP903	LP904	LP905	LP906																														2															CE2		90		LITHIUM METAL BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT	(including lithium alloy batteries)		0		1	3091	0				
3091	2		LITHIUM-METALL-BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT	(einschließlich Batterien aus Lithiumlegierung)	9	M4		9A				188	230	310	360	376	377	387	390	670	677		0	E0	P903	P910																																					2															CE2		90		LITHIUM METAL BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT	(including lithium alloy batteries)	Da die Verpackungsanweisungen P908, P909, P911, LP903, LP904, LP905 und LP906 nicht für Zellen und Batterien gelten, die mit Ausrüstungen verpackt sind, werden diese hier nicht angegeben.	0		1	3091	0				
3092	1	1-	METHOXY-2-PROPANOL		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T2				TP1				LGBF														3	W12														CE4		30	1-	METHOXY-2-PROPANOL			0		1	3092	0				-
3093	1		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.		8	CO1	I	8	5.1			274											0	E0	P001														MP8	MP17									L10BH		TU38	TE22											1									CW24								885		CORROSIVE LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.			1		1	3093	1	3000	a)	b)	
3093	2		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.		8	CO1	II	8	5.1			274											1 L	E2	P001	IBC02													MP15										L4BN														2									CW24						CE6		85		CORROSIVE LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.			1		1	3093	0				
3094	1		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		8	CW1	I	8	4.3			274											0	E0	P001														MP8	MP17									L10BH		TU38	TE22											1																	823		CORROSIVE LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1		1	3094	1	3000	a)	b)	
3094	2		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		8	CW1	II	8	4.3			274											1 L	E2	P001														MP15										L4BN														2															CE6		823		CORROSIVE LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1		1	3094	0				
3095	1		ÄTZENDER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		8	CS2	I	8	4.2			274											0	E0	P002														MP18		T6				TP33				S10AN														1																	884		CORROSIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.			1		1	3095	1	3000	a)	b)	
3095	2		ÄTZENDER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		8	CS2	II	8	4.2			274											1 kg	E2	P002	IBC06													MP10		T3				TP33				SGAN														2	W11														CE10		84		CORROSIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.			1		1	3095	0				
3096	1		ÄTZENDER FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		8	CW2	I	8	4.3			274											0	E0	P002														MP18		T6				TP33				S10AN	L10BH	TU38	TE22											1																	842		CORROSIVE SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1		1	3096	1	3000	a)	b)	
3096	2		ÄTZENDER FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		8	CW2	II	8	4.3			274											1 kg	E2	P002	IBC06													MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		842		CORROSIVE SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1		1	3096	0				
3097	1		ENTZÜNDBARER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.		4.1	FO																																																																												FLAMMABLE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3097					
3098	1		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		5.1	OC1	I	5.1	8			274											0	E0	P502														MP2																								1									CW24								558		OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3098	1	a)	a)	b)	
3098	2		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		5.1	OC1	II	5.1	8			274											1 L	E2	P504	IBC01													MP2																								2									CW24						CE6		58		OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3098	0				
3098	3		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		5.1	OC1	III	5.1	8			274											5 L	E1	P504	IBC02	R001												MP2																								3									CW24						CE8		58		OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3098	0				
3099	1		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		5.1	OT1	I	5.1	6.1			274											0	E0	P502														MP2																								1									CW24	CW28							556		OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3099	1	a)	a)	b)	
3099	2		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		5.1	OT1	II	5.1	6.1			274											1 L	E2	P504	IBC01													MP2																								2									CW24	CW28					CE6		56		OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3099	0				
3099	3		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		5.1	OT1	III	5.1	6.1			274											5 L	E1	P504	IBC02	R001												MP2																								3									CW24	CW28					CE8		56		OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3099	0				
3100	1		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		5.1	OS																																																																												OXIDIZING SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3100					
3101	1		ORGANISCHES PEROXID TYP B, FLÜSSIG		5.2	P1		5.2	1	(8)		122	181	274									25 ml	E0	P520														MP4																								1	W5	W7	W8						CW22	CW24	CW29						539		ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID		Ob ein Nebengefahrzettel nach Muster 8  erforderlich ist, steht für die einzelnen, bereits zugeordneten organischen Peroxide in Form von Bemerkungen in der letzten Spalte der Tabelle in Unterabschnitt 2.2.52.4 des RID.	1		1	3101	0				
3102	1		ORGANISCHES PEROXID TYP B, FEST		5.2	P1		5.2	1			122	181	274									100 g	E0	P520														MP4																								1	W5	W7	W8						CW22	CW24	CW29						539		ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID			1		1	3102	0				
3103	1		ORGANISCHES PEROXID TYP C, FLÜSSIG		5.2	P1		5.2	(8)			122	274										25 ml	E0	P520														MP4																								1	W7								CW22	CW24	CW29				CE6		539		ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID		Ob ein Nebengefahrzettel nach Muster 8  erforderlich ist, steht für die einzelnen, bereits zugeordneten organischen Peroxide in Form von Bemerkungen in der letzten Spalte der Tabelle in Unterabschnitt 2.2.52.4 des RID.	1		1	3103	0				
3104	1		ORGANISCHES PEROXID TYP C, FEST		5.2	P1		5.2	(8)			122	274										100 g	E0	P520														MP4																								1	W7								CW22	CW24	CW29				CE10		539		ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID		Ob ein Nebengefahrzettel nach Muster 8  erforderlich ist, steht für die einzelnen, bereits zugeordneten organischen Peroxide in Form von Bemerkungen in der letzten Spalte der Tabelle in Unterabschnitt 2.2.52.4 des RID.	1		1	3104	0				
3105	1		ORGANISCHES PEROXID TYP D, FLÜSSIG		5.2	P1		5.2	(8)			122	274										125 ml	E0	P520														MP4																								2	W7								CW22	CW24	CW29				CE6		539		ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID		Ob ein Nebengefahrzettel nach Muster 8  erforderlich ist, steht für die einzelnen, bereits zugeordneten organischen Peroxide in Form von Bemerkungen in der letzten Spalte der Tabelle in Unterabschnitt 2.2.52.4 des RID.	1		1	3105	0				
3106	1		ORGANISCHES PEROXID TYP D, FEST		5.2	P1		5.2				122	274										500 g	E0	P520														MP4																								2	W7								CW22	CW24	CW29				CE10		539		ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID			1		1	3106	0				
3107	1		ORGANISCHES PEROXID TYP E, FLÜSSIG		5.2	P1		5.2	(8)			122	274										125 ml	E0	P520														MP4																								2	W7								CW22	CW24	CW29				CE6		539		ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID		Ob ein Nebengefahrzettel nach Muster 8  erforderlich ist, steht für die einzelnen, bereits zugeordneten organischen Peroxide in Form von Bemerkungen in der letzten Spalte der Tabelle in Unterabschnitt 2.2.52.4 des RID.	1		1	3107	0				
3108	1		ORGANISCHES PEROXID TYP E, FEST		5.2	P1		5.2				122	274										500 g	E0	P520														MP4																								2	W7								CW22	CW24	CW29				CE10		539		ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID			1		1	3108	0				
3109	1		ORGANISCHES PEROXID TYP F, FLÜSSIG		5.2	P1		5.2	(8)			122	274										125 ml	E0	P520	IBC520													MP4		T23								L4BN(+)		TU3	TU13	TU30	TE12	TA2	TM4							2	W7								CW22	CW24	CW29				CE6		539		ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID		Ob ein Nebengefahrzettel nach Muster 8  erforderlich ist, steht für die einzelnen, bereits zugeordneten organischen Peroxide in Form von Bemerkungen in der letzten Spalte der Tabelle in Unterabschnitt 2.2.52.4 des RID.	1		1	3109	0				
3110	1		ORGANISCHES PEROXID TYP F, FEST		5.2	P1		5.2				122	274										500 g	E0	P520	IBC520													MP4		T23				TP33				S4AN(+)		TU3	TU13	TU30	TE12	TA2	TM4							2	W7								CW22	CW24	CW29				CE10		539		ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID			1		1	3110	0				
3111	1		ORGANISCHES PEROXID TYP B, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT		5.2	P2																																																																												ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3111					
3112	1		ORGANISCHES PEROXID TYP B, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT		5.2	P2																																																																												ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3112					
3113	1		ORGANISCHES PEROXID TYP C, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT		5.2	P2																																																																												ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3113					
3114	1		ORGANISCHES PEROXID TYP C, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT		5.2	P2																																																																												ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3114					
3115	1		ORGANISCHES PEROXID TYP D, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT		5.2	P2																																																																												ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3115					
3116	1		ORGANISCHES PEROXID TYP D, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT		5.2	P2																																																																												ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3116					
3117	1		ORGANISCHES PEROXID TYP E, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT		5.2	P2																																																																												ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3117					
3118	1		ORGANISCHES PEROXID TYP E, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT		5.2	P2																																																																												ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3118					
3119	1		ORGANISCHES PEROXID TYP F, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT		5.2	P2																																																																												ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3119					
3120	1		ORGANISCHES PEROXID TYP F, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT		5.2	P2																																																																												ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3120					
3121	1		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		5.1	OW																																																																												OXIDIZING SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3121					
3122	1		GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.		6.1	TO1	I	6.1	5.1			274	315										0	E0	P001														MP8	MP17									L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						665		TOXIC LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.			1		1	3122	1	0	a)	0	
3122	2		GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.		6.1	TO1	II	6.1	5.1			274											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15										L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		65		TOXIC LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.			1		1	3122	0				
3123	1		GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		6.1	TW1	I	6.1	4.3			274	315										0	E0	P099														MP8	MP17									L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						623		TOXIC LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1		1	3123	1	0	a)	0	
3123	2		GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		6.1	TW1	II	6.1	4.3			274											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15										L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		623		TOXIC LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1		1	3123	0				
3124	1		GIFTIGER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		6.1	TS	I	6.1	4.2			274											0	E5	P002														MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						664		TOXIC SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.			1		1	3124	1	0	a)	0	
3124	2		GIFTIGER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		6.1	TS	II	6.1	4.2			274											0	E4	P002	IBC06													MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		64		TOXIC SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.			1		1	3124	0				
3125	1		GIFTIGER FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		6.1	TW2	I	6.1	4.3			274											0	E5	P099														MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						642		TOXIC SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1		1	3125	1	0	a)	0	
3125	2		GIFTIGER FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		6.1	TW2	II	6.1	4.3			274											500 g	E4	P002	IBC06													MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		642		TOXIC SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1		1	3125	0				
3126	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.2	SC2	II	4.2	8			274											0	E2	P410	IBC05													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		48		SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.			1		1	3126	0				
3126	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.2	SC2	III	4.2	8			274											0	E1	P002	IBC08	R001							B3					MP14		T1				TP33				SGAN														3	W1														CE11		48		SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.			1		1	3126	0				
3127	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.		4.2	SO																																																																												SELF-HEATING SOLID, OXIDIZING, N.O.S.		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3127					
3128	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.2	ST2	II	4.2	6.1			274											0	E2	P410	IBC05													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1								CW28						CE10		46		SELF-HEATING SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.			1		1	3128	0				
3128	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.2	ST2	III	4.2	6.1			274											0	E1	P002	IBC08	R001							B3					MP14		T1				TP33				SGAN														3	W1								CW28						CE11		46		SELF-HEATING SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.			1		1	3128	0				
3129	1		MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.3	WC1	I	4.3	8			274											0	E0	P402									RR7	RR8				MP2		T14				TP2	TP7			L10DH		TU14	TU38	TE21	TE22	TM2								0	W1								CW23								X382		WATER-REACTIVE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3129	1	3000	a)	b)	
3129	2		MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.3	WC1	II	4.3	8			274											500 ml	E0	P402	IBC01								RR7	RR8				MP15		T11				TP2	TP7			L4DH		TU14	TE21	TM2										0	W1								CW23						CE7		382		WATER-REACTIVE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3129	0				
3129	3		MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.3	WC1	III	4.3	8			274											1 L	E1	P001	IBC02	R001												MP15		T7				TP2	TP7			L4DH		TU14	TE21	TM2										0	W1								CW23						CE8		382		WATER-REACTIVE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3129	0				
3130	1		MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.3	WT1	I	4.3	6.1			274											0	E0	P402									RR4	RR8				MP2										L10DH		TU14	TU38	TE21	TE22	TM2								0	W1								CW23	CW28							X362		WATER-REACTIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3130	1	3000	a)	b)	
3130	2		MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.3	WT1	II	4.3	6.1			274											500 ml	E0	P402	IBC01								RR4	RR8	BB1			MP15										L4DH		TU14	TE21	TM2										0	W1								CW23	CW28					CE7		362		WATER-REACTIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3130	0				
3130	3		MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.3	WT1	III	4.3	6.1			274											1 L	E1	P001	IBC02	R001												MP15										L4DH		TU14	TE21	TM2										0	W1								CW23	CW28					CE8		362		WATER-REACTIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3130	0				
3131	1		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.3	WC2	I	4.3	8			274											0	E0	P403														MP2		T9				TP7	TP33			S10AN	L10DH	TU4	TU14	TU22	TU38	TE21	TE22	TM2						0	W1								CW23								X482		WATER-REACTIVE SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3131	1	3000	a)	b)	
3131	2		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.3	WC2	II	4.3	8			274											500 g	E2	P410	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAN														0	W1								CW23						CE10		482		WATER-REACTIVE SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3131	0				
3131	3		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.3	WC2	III	4.3	8			274											1 kg	E1	P410	IBC08	R001							B4					MP14		T1				TP33				SGAN														0	W1								CW23						CE11		482		WATER-REACTIVE SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3131	0				
3132	1		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		4.3	WF2	I	4.3	4.1			274											0	E0	P403	IBC99													MP2																								0	W1								CW23								X423		WATER-REACTIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3132	1	a)	a)	b)	
3132	2		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		4.3	WF2	II	4.3	4.1			274											500 g	E2	P410	IBC04													MP14		T3				TP33				SGAN	L4DH	TU14	TE21	TM2										0	W1								CW23								423		WATER-REACTIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3132	0				
3132	3		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		4.3	WF2	III	4.3	4.1			274											1 kg	E1	P410	IBC06													MP14		T1				TP33				SGAN	L4DH	TU14	TE21	TM2										0	W1								CW23								423		WATER-REACTIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3132	0				
3133	1		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.		4.3	WO																																																																												WATER-REACTIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3133					
3134	1		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.3	WT2	I	4.3	6.1			274											0	E0	P403														MP2																								0	W1								CW23	CW28							X462		WATER-REACTIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3134	1	a)	a)	b)	
3134	2		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.3	WT2	II	4.3	6.1			274											500 g	E2	P410	IBC05													MP14		T3				TP33				SGAN														0	W1								CW23	CW28					CE10		462		WATER-REACTIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3134	0				
3134	3		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.3	WT2	III	4.3	6.1			274											1 kg	E1	P410	IBC08	R001							B4					MP14		T1				TP33				SGAN														0	W1								CW23	CW28					CE11		462		WATER-REACTIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3134	0				
3135	1		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		4.3	WS	I	4.3	4.2			274											0	E0	P403														MP2																								1	W1								CW23								X423		WATER-REACTIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.			1		1	3135	1	a)	a)	b)	
3135	2		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		4.3	WS	II	4.3	4.2			274											0	E2	P410	IBC05													MP14		T3				TP33				SGAN	L4DH	TU14	TE21	TM2										2	W1								CW23								423		WATER-REACTIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.			1		1	3135	0				
3135	3		MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		4.3	WS	III	4.3	4.2			274											0	E1	P410	IBC08								B4					MP14		T1				TP33				SGAN	L4DH	TU14	TE21	TM2										3	W1								CW23								423		WATER-REACTIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.			1		1	3135	0				
3136	1		TRIFLUORMETHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG		2	3A		2.2	(13)			593											120 ml	E1	P203														MP9		T75				TP5				RxBN		TU19	TA4	TT9	TM6									3	W5								CW9	CW11	CW36				CE2		22		TRIFLUOROMETHANE, REFRIGERATED LIQUID			0		1	3136	0				
3137	1		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		5.1	OF																																																																												OXIDIZING SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3137					
3138	1		ETHYLEN, ACETYLEN UND PROPYLEN, GEMISCH, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	mit mindestens 71,5 % Ethylen, höchstens 22,5 % Acetylen und höchstens 6 % Propylen	2	3F		2.1	(13)														0	E0	P203														MP9		T75				TP5				RxBN		TU18	TU38	TE22	TE26	TA4	TT9	TM6						2	W5								CW9	CW11	CW36				CE2		223		ETHYLENE, ACETYLENE AND PROPYLENE MIXTURE, REFRIGERATED LIQUID	containing at least 71.5% ethylene with not more than 22.5% acetylene and not more than 6% propylene		0		1	3138	1	3000	a)	b)	
3139	1		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		5.1	O1	I	5.1				274											0	E0	P502														MP2																								1									CW24								55		OXIDIZING LIQUID, N.O.S.			1		1	3139	1	a)	a)	b)	
3139	2		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		5.1	O1	II	5.1				274											1 L	E2	P504	IBC02													MP2																								2									CW24						CE6		50		OXIDIZING LIQUID, N.O.S.			1		1	3139	0				
3139	3		ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		5.1	O1	III	5.1				274											5 L	E1	P504	IBC02	R001												MP2																								3									CW24						CE8		50		OXIDIZING LIQUID, N.O.S.			1		1	3139	0				
3140	1		ALKALOIDE, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T1	I	6.1				43	274										0	E5	P001														MP8	MP17									L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		ALKALOIDS, LIQUID, N.O.S.			1		1	3140	1	0	a)	0	
3140	2		ALKALOIDSALZE, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T1	I	6.1				43	274										0	E5	P001														MP8	MP17									L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		ALKALOID SALTS, LIQUID, N.O.S.			1		1	3140	1	0	a)	0	
3140	3		ALKALOIDE, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T1	II	6.1				43	274										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15										L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		ALKALOIDS, LIQUID, N.O.S.			1		1	3140	0				
3140	4		ALKALOIDSALZE, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T1	II	6.1				43	274										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15										L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		ALKALOID SALTS, LIQUID, N.O.S.			1		1	3140	0				
3140	5		ALKALOIDE, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T1	III	6.1				43	274										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19										L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		ALKALOIDS, LIQUID, N.O.S.			1		1	3140	0				
3140	6		ALKALOIDSALZE, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T1	III	6.1				43	274										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19										L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		ALKALOID SALTS, LIQUID, N.O.S.			1		1	3140	0				
3141	1		ANORGANISCHE ANTIMONVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T4	III	6.1				45	274	512									5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19										L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, LIQUID, N.O.S.			1		1	3141	0				+
3142	1		DESINFEKTIONSMITTEL, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T1	I	6.1				274											0	E5	P001														MP8	MP17									L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		DISINFECTANT, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3142	1	0	a)	0	
3142	2		DESINFEKTIONSMITTEL, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T1	II	6.1				274											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15										L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		DISINFECTANT, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3142	0				
3142	3		DESINFEKTIONSMITTEL, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T1	III	6.1				274											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19										L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		DISINFECTANT, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3142	0				
3143	1		FARBSTOFF, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T2	I	6.1				274											0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU15	TU38	TE22										1	W10								CW13	CW28	CW31						66		DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3143	1	0	a)	0	
3143	2		FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T2	I	6.1				274											0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU15	TU38	TE22										1	W10								CW13	CW28	CW31						66		DYE INTERMEDIATE, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3143	1	0	a)	0	
3143	3		FARBSTOFF, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T2	II	6.1				274											500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3143	0				
3143	4		FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T2	II	6.1				274											500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		DYE INTERMEDIATE, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3143	0				
3143	5		FARBSTOFF, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T2	III	6.1				274											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3143	0				
3143	6		FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T2	III	6.1				274											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		DYE INTERMEDIATE, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3143	0				
3144	1		NICOTINVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T1	I	6.1				43	274										0	E5	P001														MP8	MP17									L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		NICOTINE COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1		1	3144	1	0	a)	0	E
3144	2		NICOTINZUBEREITUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T1	I	6.1				43	274										0	E5	P001														MP8	MP17									L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		NICOTINE PREPARATION, LIQUID, N.O.S.			1		1	3144	1	0	a)	0	E
3144	3		NICOTINVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T1	II	6.1				43	274										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15										L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		NICOTINE COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1		1	3144	0				E
3144	4		NICOTINZUBEREITUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T1	II	6.1				43	274										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15										L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		NICOTINE PREPARATION, LIQUID, N.O.S.			1		1	3144	0				E
3144	5		NICOTINVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T1	III	6.1				43	274										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19										L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		NICOTINE COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1		1	3144	0				E
3144	6		NICOTINZUBEREITUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T1	III	6.1				43	274										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19										L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		NICOTINE PREPARATION, LIQUID, N.O.S.			1		1	3144	0				E
3145	1		ALKYLPHENOLE, FLÜSSIG, N.A.G.	(einschließlich C2-C12-Homologe)	8	C3	I	8															0	E0	P001														MP8	MP17	T14				TP2				L10BH		TU38	TE22											1																	88		ALKYLPHENOLS, LIQUID, N.O.S.	(including C2-C12 homologues)		0		1	3145	1	3000	a)	b)	E
3145	2		ALKYLPHENOLE, FLÜSSIG, N.A.G.	(einschließlich C2-C12-Homologe)	8	C3	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BN														2															CE6		80		ALKYLPHENOLS, LIQUID, N.O.S.	(including C2-C12 homologues)		0		1	3145	0				E
3145	3		ALKYLPHENOLE, FLÜSSIG, N.A.G.	(einschließlich C2-C12-Homologe)	8	C3	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP1	TP28			L4BN														3	W12														CE8		80		ALKYLPHENOLS, LIQUID, N.O.S.	(including C2-C12 homologues)		0		1	3145	0				E
3146	1		ORGANISCHE ZINNVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1	T3	I	6.1				43	274										0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31						66		ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1		1	3146	1	0	a)	0	E
3146	2		ORGANISCHE ZINNVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1	T3	II	6.1				43	274										500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1		1	3146	0				E
3146	3		ORGANISCHE ZINNVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1	T3	III	6.1				43	274										5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1		1	3146	0				E
3147	1		FARBSTOFF, FEST, ÄTZEND, N.A.G.		8	C10	I	8				274											0	E0	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AN	L10BH	TU38	TE22											1	W10																88		DYE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3147	1	3000	a)	b)	
3147	2		FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FEST, ÄTZEND, N.A.G.		8	C10	I	8				274											0	E0	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AN	L10BH	TU38	TE22											1	W10																88		DYE INTERMEDIATE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3147	1	3000	a)	b)	
3147	3		FARBSTOFF, FEST, ÄTZEND, N.A.G.		8	C10	II	8				274											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		80		DYE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3147	0				
3147	4		FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FEST, ÄTZEND, N.A.G.		8	C10	II	8				274											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		80		DYE INTERMEDIATE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3147	0				
3147	5		FARBSTOFF, FEST, ÄTZEND, N.A.G.		8	C10	III	8				274											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV	L4BN													3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		DYE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3147	0				
3147	6		FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FEST, ÄTZEND, N.A.G.		8	C10	III	8				274											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV	L4BN													3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		DYE INTERMEDIATE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3147	0				
3148	1		MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		4.3	W1	I	4.3				274											0	E0	P402									RR8					MP2		T13				TP2	TP7			L10DH		TU14	TU38	TE21	TE22	TM2								0	W1								CW23								X323		WATER-REACTIVE LIQUID, N.O.S.			1		1	3148	1	3000	a)	b)	
3148	2		MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		4.3	W1	II	4.3				274											500 ml	E2	P402	IBC01								RR8					MP15		T7				TP2	TP7			L4DH		TU14	TE21	TM2										0	W1								CW23						CE7		323		WATER-REACTIVE LIQUID, N.O.S.			1		1	3148	0				
3148	3		MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		4.3	W1	III	4.3				274											1 L	E1	P001	IBC02	R001												MP15		T7				TP2	TP7			L4DH		TU14	TE21	TM2										0	W1								CW23						CE8		323		WATER-REACTIVE LIQUID, N.O.S.			1		1	3148	0				
3149	1		WASSERSTOFFPEROXID UND PERESSIGSÄURE, MISCHUNG mit Säure(n), Wasser und höchstens 5 % Peressigsäure, STABILISIERT		5.1	OC1	II	5.1	8			196	553										1 L	E2	P504	IBC02								PP10	B5				MP15		T7				TP2	TP6	TP24		L4BV(+)		TU3	TC2	TE8	TE11	TT1								2									CW24						CE6		58		HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE with acid(s), water and not more than 5% peroxyacetic acid, STABILIZED			0		1	3149	0				E
3150	1		GERÄTE, KLEIN, MIT KOHLENWASSERSTOFFGAS	mit Entnahmeeinrichtung	2	6F		2.1															0	E0	P209														MP9																								2									CW9						CE2		23		DEVICES, SMALL, HYDROCARBON GAS POWERED	with release device		0		1	3150	1	a)	a)	b)	
3150	2		KOHLENWASSERSTOFFGAS-NACHFÜLLPATRONEN FÜR KLEINE GERÄTE	mit Entnahmeeinrichtung	2	6F		2.1															0	E0	P209														MP9																								2									CW9						CE2		23		HYDROCARBON GAS REFILLS FOR SMALL DEVICES	with release device		0		1	3150	1	a)	a)	b)	
3151	1		POLYHALOGENIERTE BIPHENYLE, FLÜSSIG		9	M2	II	9				203	305										1 L	E2	P906	IBC02													MP15										L4BH		TU15												0				VC1	VC2	AP9			CW13	CW28	CW31				CE5		90		POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID			0		1	3151	0				E
3151	2		HALOGENIERTE MONOMETHYLDIPHENYLMETHANE, FLÜSSIG		9	M2	II	9				203	305										1 L	E2	P906	IBC02													MP15										L4BH		TU15												0				VC1	VC2	AP9			CW13	CW28	CW31				CE5		90		HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, LIQUID			0		1	3151	0				E
3151	3		POLYHALOGENIERTE TERPHENYLE, FLÜSSIG		9	M2	II	9				203	305										1 L	E2	P906	IBC02													MP15										L4BH		TU15												0				VC1	VC2	AP9			CW13	CW28	CW31				CE5		90		POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID			0		1	3151	0				E
3152	1		POLYHALOGENIERTE BIPHENYLE, FEST		9	M2	II	9				203	305										1 kg	E2	P906	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				S4AH	L4BH	TU15												0	W11			VC1	VC2	AP9			CW13	CW28	CW31				CE9		90		POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID			0		1	3152	0				E
3152	2		HALOGENIERTE MONOMETHYLDIPHENYLMETHANE, FEST		9	M2	II	9				203	305										1 kg	E2	P906	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				S4AH	L4BH	TU15												0	W11			VC1	VC2	AP9			CW13	CW28	CW31				CE9		90		HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, SOLID			0		1	3152	0				E
3152	3		POLYHALOGENIERTE TERPHENYLE, FEST		9	M2	II	9				203	305										1 kg	E2	P906	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				S4AH	L4BH	TU15												0	W11			VC1	VC2	AP9			CW13	CW28	CW31				CE9		90		POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID			0		1	3152	0				E
3153	1		PERFLUOR(METHYL-VINYL-ETHER)		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		PERFLUORO(METHYL VINYL ETHER)			0		1	3153	1	3000	a)	b)	
3154	1		PERFLUOR(ETHYL-VINYL-ETHER)		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		PERFLUORO(ETHYL VINYL ETHER)			0		1	3154	1	3000	a)	b)	
3155	1		PENTACHLORPHENOL		6.1	T2	II	6.1				43											500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		PENTACHLOROPHENOL			0		1	3155	0				+
3156	1		VERDICHTETES GAS, OXIDIEREND, N.A.G.		2	1O		2.2	5.1	(13)		274	655	662									0	E0	P200														MP9		(M)								CxBN(M)		TA4	TT9											3									CW9	CW10	CW36				CE3		25		COMPRESSED GAS, OXIDIZING, N.O.S.			1		1	3156	0				
3157	1		VERFLÜSSIGTES GAS, OXIDIEREND, N.A.G.		2	2O		2.2	5.1	(13)		274	662										0	E0	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		25		LIQUEFIED GAS, OXIDIZING, N.O.S.			1		1	3157	0				
3158	1		GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, N.A.G.		2	3A		2.2	(13)			274	593										120 ml	E1	P203														MP9		T75				TP5				RxBN		TU19	TA4	TT9	TM6									3	W5								CW9	CW11	CW36				CE2		22		GAS, REFRIGERATED LIQUID, N.O.S.			1		1	3158	0				
3159	1	1,1,1,2-	TETRAFLUORETHAN		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20	1,1,1,2-	TETRAFLUOROETHANE			0		1	3159	0				
3159	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 134a		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 134a			0		1	3159	0				
3160	1		VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		2	2TF		2.3	2.1	(13)		274											0	E0	P200														MP9		(M)								PxBH(M)		TU6	TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6						1									CW9	CW10	CW36						263		LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3160	1	0	a)	0	
3161	1		VERFLÜSSIGTES GAS, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		2	2F		2.1	(13)			274	662										0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3161	1	3000	a)	b)	
3162	1		VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, N.A.G.		2	2T		2.3	(13)			274											0	E0	P200														MP9		(M)								PxBH(M)		TU6	TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6						1									CW9	CW10	CW36						26		LIQUEFIED GAS, TOXIC, N.O.S.			1		1	3162	1	0	a)	0	
3163	1		VERFLÜSSIGTES GAS, N.A.G.		2	2A		2.2	(13)			274	392	662									120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		LIQUEFIED GAS, N.O.S.			1		1	3163	0				
3164	1		GEGENSTÄNDE UNTER PNEUMATISCHEM DRUCK	(mit nicht entzündbarem Gas)	2	6A		2.2				283	371	594									120 ml	E0	P003									PP32					MP9																								3									CW9						CE2		20		ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC	(containing non-flammable gas)		0		1	3164	0				
3164	2		GEGENSTÄNDE UNTER HYDRAULISCHEM DRUCK	(mit nicht entzündbarem Gas)	2	6A		2.2				283	371	594									120 ml	E0	P003									PP32					MP9																								3									CW9						CE2		20		ARTICLES, PRESSURIZED, HYDRAULIC	(containing non-flammable gas)		0		1	3164	0				
3165	1		KRAFTSTOFFTANK FÜR HYDRAULISCHES AGGREGAT FÜR FLUGZEUGE	(mit einer Mischung von wasserfreiem Hydrazin und Methylhydrazin) (Kraftstoff M86)	3	FTC		3	6.1	8													0	E0	P301														MP7																								1									CW13	CW28							336		AIRCRAFT HYDRAULIC POWER UNIT FUEL TANK	(containing a mixture of anhydrous hydrazine and methylhydrazine) (M86 fuel)		0		1	3165	0				
3166	1		FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS		9	M11						388	666	667	669																																																-																			VEHICLE, FLAMMABLE GAS POWERED			0		1	3166	0				
3166	2		FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT		9	M11						388	666	667	669																																																-																			VEHICLE, FLAMMABLE LIQUID POWERED			0		1	3166	0				
3166	3		BRENNSTOFFZELLEN-FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS		9	M11						388	666	667	669																																																-																			VEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED			0		1	3166	0				
3166	4		BRENNSTOFFZELLEN-FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT		9	M11						388	666	667	669																																																-																			VEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED			0		1	3166	0				
3167	1		GASPROBE, NICHT UNTER DRUCK STEHEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	nicht tiefgekühlt flüssig	2	7F		2.1															0	E0	P201														MP9																								2									CW9						CE2		23		GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, FLAMMABLE, N.O.S.	not refrigerated liquid		0		1	3167	1	a)	a)	b)	
3168	1		GASPROBE, NICHT UNTER DRUCK STEHEND, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	nicht tiefgekühlt flüssig	2	7TF		2.3	2.1														0	E0	P201														MP9																								1									CW9								263		GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	not refrigerated liquid		0		1	3168	1	a)	a)	0	
3169	1		GASPROBE, NICHT UNTER DRUCK STEHEND, GIFTIG, N.A.G.	nicht tiefgekühlt flüssig	2	7T		2.3															0	E0	P201														MP9																								1									CW9								26		GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, N.O.S.	not refrigerated liquid		0		1	3169	1	a)	a)	0	
3170	1		NEBENPRODUKTE DER ALUMINIUMHERSTELLUNG		4.3	W2	II	4.3				244											500 g	E2	P410	IBC07													MP14		T3	BK1	BK2		TP33				SGAN														2	W1			VC1	VC2	AP2			CW23	CW37					CE10		423		ALUMINIUM SMELTING BY-PRODUCTS			0		1	3170	0				
3170	2		NEBENPRODUKTE DER ALUMINIUMUMSCHMELZUNG		4.3	W2	II	4.3				244											500 g	E2	P410	IBC07													MP14		T3	BK1	BK2		TP33				SGAN														2	W1			VC1	VC2	AP2			CW23	CW37					CE10		423		ALUMINIUM REMELTING BY-PRODUCTS			0		1	3170	0				
3170	3		NEBENPRODUKTE DER ALUMINIUMHERSTELLUNG		4.3	W2	III	4.3				244											1 kg	E1	P002	IBC08	R001							B4					MP14		T1	BK1	BK2		TP33				SGAN														3	W1			VC1	VC2	AP2			CW23	CW37					CE11		423		ALUMINIUM SMELTING BY-PRODUCTS			0		1	3170	0				
3170	4		NEBENPRODUKTE DER ALUMINIUMUMSCHMELZUNG		4.3	W2	III	4.3				244											1 kg	E1	P002	IBC08	R001							B4					MP14		T1	BK1	BK2		TP33				SGAN														3	W1			VC1	VC2	AP2			CW23	CW37					CE11		423		ALUMINIUM REMELTING BY-PRODUCTS			0		1	3170	0				
3171	1		BATTERIEBETRIEBENES FAHRZEUG		9	M11						388	666	667	669																																																-																			BATTERY POWERED VEHICLE			0		1	3171	0				
3171	2		BATTERIEBETRIEBENES GERÄT		9	M11						388	666	667	669																																																-																			BATTERY POWERED EQUIPMENT			0		1	3171	0				
3172	1		TOXINE, GEWONNEN AUS LEBENDEN ORGANISMEN, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T1	I	6.1				210	274										0	E5	P001														MP8	MP17									L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID, N.O.S.			1		1	3172	1	0	a)	0	
3172	2		TOXINE, GEWONNEN AUS LEBENDEN ORGANISMEN, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T1	II	6.1				210	274										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15										L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID, N.O.S.			1		1	3172	0				
3172	3		TOXINE, GEWONNEN AUS LEBENDEN ORGANISMEN, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T1	III	6.1				210	274										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19										L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID, N.O.S.			1		1	3172	0				
3174	1		TITANDISULFID		4.2	S4	III	4.2															0	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP14		T1				TP33				SGAN														3	W1														CE11		40		TITANIUM DISULPHIDE			0		1	3174	0				
3175	1		FESTE STOFFE oder Gemische aus festen Stoffen (wie Präparate, Zubereitungen und Abfälle), DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE mit einem Flammpunkt von höchstens 60 °C ENTHALTEN, N.A.G.		4.1	F1	II	4.1				216	274	601									1 kg	E2	P002	IBC06	R001							PP9					MP11		T3	BK1	BK2		TP33																		2	W1			VC1	VC2	AP2									CE11		40		SOLIDS or mixtures of solids (such as preparations and wastes) CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	having a flash-point up to 60 °C		1		1	3175	0				
3176	1		ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF IN GESCHMOLZENEM ZUSTAND, N.A.G.		4.1	F2	II	4.1				274											0	E0																	T3				TP3	TP26			LGBV		TU27	TE4	TE6										2																	44		FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, MOLTEN, N.O.S.			1		1	3176	0				
3176	2		ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF IN GESCHMOLZENEM ZUSTAND, N.A.G.		4.1	F2	III	4.1				274											0	E0																	T1				TP3	TP26			LGBV		TU27	TE4	TE6										3																	44		FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, MOLTEN, N.O.S.			1		1	3176	0				
3178	1		ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		4.1	F3	II	4.1				274											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP11		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3178	0				
3178	2		ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		4.1	F3	III	4.1				274											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP11		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3178	0				
3179	1		ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.1	FT2	II	4.1	6.1			274											1 kg	E2	P002	IBC06													MP10		T3				TP33				SGAN														2	W1								CW28						CE10		46		FLAMMABLE SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3179	0				
3179	2		ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.1	FT2	III	4.1	6.1			274											5 kg	E1	P002	IBC06	R001												MP10		T1				TP33				SGAN														3	W1								CW28						CE11		46		FLAMMABLE SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3179	0				
3180	1		ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.1	FC2	II	4.1	8			274											1 kg	E2	P002	IBC06													MP10		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		48		FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3180	0				
3180	2		ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.1	FC2	III	4.1	8			274											5 kg	E1	P002	IBC06	R001												MP10		T1				TP33				SGAN														3	W1														CE11		48		FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3180	0				
3181	1		ENTZÜNDBARE METALLSALZE ORGANISCHER VERBINDUNGEN, N.A.G.		4.1	F3	II	4.1				274											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP11		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3181	0				
3181	2		ENTZÜNDBARE METALLSALZE ORGANISCHER VERBINDUNGEN, N.A.G.		4.1	F3	III	4.1				274											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP11		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3181	0				
3182	1		ENTZÜNDBARE METALLHYDRIDE, N.A.G.		4.1	F3	II	4.1				274	554										1 kg	E2	P410	IBC04								PP40					MP11		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		METAL HYDRIDES, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3182	0				
3182	2		ENTZÜNDBARE METALLHYDRIDE, N.A.G.		4.1	F3	III	4.1				274	554										5 kg	E1	P002	IBC04	R001												MP11		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2										CE11		40		METAL HYDRIDES, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3182	0				
3183	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		4.2	S1	II	4.2				274											0	E2	P001	IBC02													MP15										L4DH		TU14	TE21											2	W1														CE7		30		SELF-HEATING LIQUID, ORGANIC, N.O.S.			1		1	3183	0				
3183	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		4.2	S1	III	4.2				274											0	E1	P001	IBC02	R001												MP15										L4DH		TU14	TE21											3	W1														CE8		30		SELF-HEATING LIQUID, ORGANIC, N.O.S.			1		1	3183	0				
3184	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.2	ST1	II	4.2	6.1			274											0	E2	P402	IBC02													MP15										L4DH		TU14	TE21											2	W1								CW28						CE7		36		SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.			1		1	3184	0				
3184	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.2	ST1	III	4.2	6.1			274											0	E1	P001	IBC02	R001												MP15										L4DH		TU14	TE21											3	W1								CW28						CE8		36		SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.			1		1	3184	0				
3185	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.2	SC1	II	4.2	8			274											0	E2	P402	IBC02													MP15										L4DH		TU14	TE21											2	W1														CE7		38		SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.			1		1	3185	0				
3185	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.2	SC1	III	4.2	8			274											0	E1	P001	IBC02	R001												MP15										L4DH		TU14	TE21											3	W1														CE8		38		SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.			1		1	3185	0				
3186	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		4.2	S3	II	4.2				274											0	E2	P001	IBC02													MP15										L4DH		TU14	TE21											2	W1														CE7		30		SELF-HEATING LIQUID, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3186	0				
3186	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		4.2	S3	III	4.2				274											0	E1	P001	IBC02	R001												MP15										L4DH		TU14	TE21											3	W1														CE8		30		SELF-HEATING LIQUID, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3186	0				
3187	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.2	ST3	II	4.2	6.1			274											0	E2	P402	IBC02													MP15										L4DH		TU14	TE21											2	W1								CW28						CE7		36		SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3187	0				
3187	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.2	ST3	III	4.2	6.1			274											0	E1	P001	IBC02	R001												MP15										L4DH		TU14	TE21											3	W1								CW28						CE8		36		SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3187	0				
3188	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.2	SC3	II	4.2	8			274											0	E2	P402	IBC02													MP15										L4DH		TU14	TE21											2	W1														CE7		38		SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3188	0				
3188	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.2	SC3	III	4.2	8			274											0	E1	P001	IBC02	R001												MP15										L4DH		TU14	TE21											3	W1														CE8		38		SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3188	0				
3189	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGES METALLPULVER, N.A.G.		4.2	S4	II	4.2				274	555										0	E2	P410	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		METAL POWDER, SELF-HEATING, N.O.S.			1		1	3189	0				
3189	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGES METALLPULVER, N.A.G.		4.2	S4	III	4.2				274	555										0	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP14		T1				TP33				SGAN														3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		METAL POWDER, SELF-HEATING, N.O.S.			1		1	3189	0				
3190	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		4.2	S4	II	4.2				274											0	E2	P410	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		SELF-HEATING SOLID, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3190	0				
3190	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		4.2	S4	III	4.2				274											0	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP14		T1				TP33				SGAN														3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		SELF-HEATING SOLID, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3190	0				
3191	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.2	ST4	II	4.2	6.1			274											0	E2	P410	IBC05													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1								CW28						CE10		46		SELF-HEATING SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3191	0				
3191	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		4.2	ST4	III	4.2	6.1			274											0	E1	P002	IBC08	R001							B3					MP14		T1				TP33				SGAN														3	W1								CW28						CE11		46		SELF-HEATING SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3191	0				
3192	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.2	SC4	II	4.2	8			274											0	E2	P410	IBC05													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		48		SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3192	0				
3192	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		4.2	SC4	III	4.2	8			274											0	E1	P002	IBC08	R001							B3					MP14		T1				TP33				SGAN														3	W1														CE11		48		SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3192	0				
3194	1		PYROPHORER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		4.2	S3	I	4.2				274											0	E0	P400														MP2										L21DH		TU14	TU38	TC1	TE21	TE22	TE25	TM1						0	W1																333		PYROPHORIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3194	1	3000	a)	b)	
3200	1		PYROPHORER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		4.2	S4	I	4.2				274											0	E0	P404														MP13		T21				TP7	TP33																	0	W1																43		PYROPHORIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3200	1	3000	a)	b)	
3205	1		ERDALKALIMETALLALKOHOLATE, N.A.G.		4.2	S4	II	4.2				183	274										0	E2	P410	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		ALKALINE EARTH METAL ALCOHOLATES, N.O.S.			1		1	3205	0				
3205	2		ERDALKALIMETALLALKOHOLATE, N.A.G.		4.2	S4	III	4.2				183	274										0	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP14		T1				TP33				SGAN														3	W1														CE11		40		ALKALINE EARTH METAL ALCOHOLATES, N.O.S.			1		1	3205	0				
3206	1		ALKALIMETALLALKOHOLATE, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, ÄTZEND, N.A.G.		4.2	SC4	II	4.2	8			182	274										0	E2	P410	IBC05													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		48		ALKALI METAL ALCOHOLATES, SELF-HEATING, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3206	0				
3206	2		ALKALIMETALLALKOHOLATE, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, ÄTZEND, N.A.G.		4.2	SC4	III	4.2	8			182	274										0	E1	P002	IBC08	R001							B3					MP14		T1				TP33				SGAN														3	W1														CE11		48		ALKALI METAL ALCOHOLATES, SELF-HEATING, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3206	0				
3208	1		METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		4.3	W2	I	4.3				274	557										0	E0	P403	IBC99													MP2																								1	W1								CW23								X423		METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1		1	3208	1	a)	a)	b)	
3208	2		METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		4.3	W2	II	4.3				274	557										500 g	E2	P410	IBC07													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1								CW23						CE10		423		METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1		1	3208	0				
3208	3		METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.		4.3	W2	III	4.3				274	557										1 kg	E1	P410	IBC08	R001							B4					MP14		T1				TP33				SGAN														3	W1			VC1	VC2	AP3	AP4	AP5	CW23						CE11		423		METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, N.O.S.			1		1	3208	0				
3209	1		METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		4.3	WS	I	4.3	4.2			274	558										0	E0	P403														MP2																								1	W1								CW23								X423		METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING, N.O.S.			1		1	3209	1	a)	a)	b)	
3209	2		METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		4.3	WS	II	4.3	4.2			274	558										0	E0	P410	IBC05													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1								CW23						CE10		423		METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING, N.O.S.			1		1	3209	0				
3209	3		METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		4.3	WS	III	4.3	4.2			274	558										0	E1	P410	IBC08	R001							B4					MP14		T1				TP33				SGAN														3	W1			VC1	VC2	AP3	AP4	AP5	CW23						CE11		423		METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING, N.O.S.			1		1	3209	0				
3210	1		CHLORATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		5.1	O1	II	5.1				274	351										1 L	E2	P504	IBC02													MP2		T4				TP1				L4BN		TU3												2									CW24						CE6		50		CHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			1		1	3210	0				
3210	2		CHLORATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		5.1	O1	III	5.1				274	351										5 L	E1	P504	IBC02	R001												MP2		T4				TP1				LGBV		TU3												3									CW24						CE8		50		CHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			1		1	3210	0				
3211	1		PERCHLORATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		5.1	O1	II	5.1															1 L	E2	P504	IBC02													MP2		T4				TP1				L4BN		TU3												2									CW24						CE6		50		PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			0		1	3211	1	3000	a)	b)	
3211	2		PERCHLORATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		5.1	O1	III	5.1															5 L	E1	P504	IBC02	R001												MP2		T4				TP1				LGBV		TU3												3									CW24						CE8		50		PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			0		1	3211	1	3000	a)	b)	
3212	1		HYPOCHLORITE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1	O2	II	5.1				274	349										1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		HYPOCHLORITES, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3212	0				E
3213	1		BROMATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		5.1	O1	II	5.1				274	350										1 L	E2	P504	IBC02													MP2		T4				TP1				L4BN		TU3												2									CW24						CE6		50		BROMATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			1		1	3213	0				
3213	2		BROMATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		5.1	O1	III	5.1				274	350										5 L	E1	P504	IBC02	R001												MP15		T4				TP1				LGBV		TU3												3									CW24						CE8		50		BROMATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			1		1	3213	0				
3214	1		PERMANGANATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		5.1	O1	II	5.1				274	353										1 L	E2	P504	IBC02													MP2		T4				TP1				L4BN		TU3												2									CW24						CE6		50		PERMANGANATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			1		1	3214	0				
3215	1		PERSULFATE, ANORGANISCHE, N.A.G.		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		PERSULPHATES, INORGANIC, N.O.S.			0		1	3215	0				
3216	1		PERSULFATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		5.1	O1	III	5.1															5 L	E1	P504	IBC02	R001												MP15		T4				TP1	TP29			LGBV		TU3												3									CW24						CE8		50		PERSULPHATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			0		1	3216	0				
3218	1		NITRATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		5.1	O1	II	5.1				270	511										1 L	E2	P504	IBC02													MP15		T4				TP1				L4BN		TU3												2									CW24						CE6		50		NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			0		1	3218	0				
3218	2		NITRATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		5.1	O1	III	5.1				270	511										5 L	E1	P504	IBC02	R001												MP15		T4				TP1				LGBV		TU3												3									CW24						CE8		50		NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			0		1	3218	0				
3219	1		NITRITE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		5.1	O1	II	5.1				103	274										1 L	E2	P504	IBC01													MP15		T4				TP1				L4BN		TU3												2									CW24						CE6		50		NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			1		1	3219	0				
3219	2		NITRITE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.		5.1	O1	III	5.1				103	274										5 L	E1	P504	IBC02	R001												MP15		T4				TP1				LGBV		TU3												3									CW24						CE8		50		NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			1		1	3219	0				
3220	1		PENTAFLUORETHAN		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		PENTAFLUOROETHANE			0		1	3220	0				
3220	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 125		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 125			0		1	3220	0				
3221	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP B, FLÜSSIG		4.1	SR1		4.1	1			181	194	274									25 ml	E0	P520									PP21					MP2																								1	W5	W7	W8						CW22								40		SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B			1		1	3221	0				
3222	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP B, FEST		4.1	SR1		4.1	1			181	194	274									100 g	E0	P520									PP21					MP2																								1	W5	W7	W8						CW22								40		SELF-REACTIVE SOLID TYPE B			1		1	3222	0				
3223	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C, FLÜSSIG		4.1	SR1		4.1				194	274										25 ml	E0	P520									PP21	PP94	PP95			MP2																								1	W7								CW22						CE6		40		SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C			1		1	3223	0				
3224	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C, FEST		4.1	SR1		4.1				194	274										100 g	E0	P520									PP21	PP94	PP95			MP2																								1	W7								CW22						CE10		40		SELF-REACTIVE SOLID TYPE C			1		1	3224	0				
3225	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP D, FLÜSSIG		4.1	SR1		4.1				194	274										125 ml	E0	P520														MP2																								2	W7								CW22						CE6		40		SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D			1		1	3225	0				
3226	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP D, FEST		4.1	SR1		4.1				194	274										500 g	E0	P520														MP2																								2	W7								CW22						CE10		40		SELF-REACTIVE SOLID TYPE D			1		1	3226	0				
3227	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP E, FLÜSSIG		4.1	SR1		4.1				194	274										125 ml	E0	P520														MP2																								2	W7								CW22						CE6		40		SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E			1		1	3227	0				
3228	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP E, FEST		4.1	SR1		4.1				194	274										500 g	E0	P520														MP2																								2	W7								CW22						CE10		40		SELF-REACTIVE SOLID TYPE E			1		1	3228	0				
3229	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FLÜSSIG		4.1	SR1		4.1				194	274										125 ml	E0	P520	IBC99													MP2		T23																						2	W7								CW22						CE6		40		SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F			1		1	3229	0				
3230	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FEST		4.1	SR1		4.1				194	274										500 g	E0	P520	IBC99													MP2		T23																						2	W7								CW22						CE10		40		SELF-REACTIVE SOLID TYPE F			1		1	3230	0				
3231	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP B, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT		4.1	SR2																																																																												SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3231					
3232	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP B, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT		4.1	SR2																																																																												SELF-REACTIVE SOLID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3232					
3233	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT		4.1	SR2																																																																												SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3233					
3234	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT		4.1	SR2																																																																												SELF-REACTIVE SOLID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3234					
3235	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP D, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT		4.1	SR2																																																																												SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3235					
3236	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP D, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT		4.1	SR2																																																																												SELF-REACTIVE SOLID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3236					
3237	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP E, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT		4.1	SR2																																																																												SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3237					
3238	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP E, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT		4.1	SR2																																																																												SELF-REACTIVE SOLID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3238					
3239	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT		4.1	SR2																																																																												SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3239					
3240	1		SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT		4.1	SR2																																																																												SELF-REACTIVE SOLID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3240					
3241	1	2-	BROM-2-NITROPROPAN-1,3-DIOL		4.1	SR1	III	4.1				638											5 kg	E1	P520	IBC08								PP22	B3				MP2																								3	W1								CW14						CE11		40	2-	BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL			0		1	3241	0				+
3242	1		AZODICARBONAMID		4.1	SR1	II	4.1				215	638										1 kg	E0	P409														MP2		T3				TP33																		2	W1								CW14						CE10		40		AZODICARBONAMIDE			0		1	3242	0				-
3243	1		FESTE STOFFE MIT GIFTIGEM FLÜSSIGEM STOFF, N.A.G.		6.1	T9	II	6.1				217	274	601									500 g	E4	P002	IBC02								PP9					MP10		T3	BK1	BK2		TP33				SGAH		TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE5		60		SOLIDS CONTAINING TOXIC LIQUID, N.O.S.			1		1	3243	0				
3244	1		FESTE STOFFE MIT ÄTZENDEM FLÜSSIGEM STOFF, N.A.G.		8	C10	II	8				218	274										1 kg	E2	P002	IBC05								PP9					MP10		T3	BK1	BK2		TP33				SGAV														2				VC1	VC2	AP7									CE10		80		SOLIDS CONTAINING CORROSIVE LIQUID, N.O.S.			1		1	3244	0				
3245	1		GENETISCH VERÄNDERTE MIKROORGANISMEN		9	M8		9				219	637										0	E0	P904	IBC08													MP6																								2									CW13	CW17	CW18	CW26	CW28	CW31			90		GENETICALLY MODIFIED MICROORGANISMS			0		1	3245	0				
3245	2		GENETISCH VERÄNDERTE ORGANISMEN		9	M8		9				219	637										0	E0	P904	IBC08													MP6																								2									CW13	CW17	CW18	CW26	CW28	CW31			90		GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS			0		1	3245	0				
3245	3		GENETISCH VERÄNDERTE MIKROORGANISMEN	in tiefgekühlt verflüssigtem Stickstoff	9	M8		9	2.2			219	637										0	E0	P904	IBC08													MP6																								2									CW13	CW17	CW18	CW26	CW28	CW31			90		GENETICALLY MODIFIED MICROORGANISMS	in refrigerated liquid nitrogen		0		1	3245	0				
3245	4		GENETISCH VERÄNDERTE ORGANISMEN	in tiefgekühlt verflüssigtem Stickstoff	9	M8		9	2.2			219	637										0	E0	P904	IBC08													MP6																								2									CW13	CW17	CW18	CW26	CW28	CW31			90		GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS	in refrigerated liquid nitrogen		0		1	3245	0				
3246	1		METHANSULFONYLCHLORID		6.1	TC1	I	6.1	8			354											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						668		METHANESULPHONYL CHLORIDE			0		1	3246	1	0	a)	0	
3247	1		NATRIUMPEROXOBORAT, WASSERFREI		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP2		T3				TP33				SGAN		TU3												2	W11								CW24						CE10		50		SODIUM PEROXOBORATE, ANHYDROUS			0		1	3247	0				
3248	1		MEDIKAMENT, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	FT1	II	3	6.1			220	221	601									1 L	E2	P001														MP19										L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		MEDICINE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			0		1	3248	1	3000	a)	b)	
3248	2		MEDIKAMENT, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	FT1	III	3	6.1			220	221	601									5 L	E1	P001	R001													MP19										L4BH		TU15												3									CW13	CW28					CE4		36		MEDICINE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			0		1	3248	0				
3249	1		MEDIKAMENT, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T2	II	6.1				221	601										500 g	E4	P002														MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE9		60		MEDICINE, SOLID, TOXIC, N.O.S.			0		1	3249	0				
3249	2		MEDIKAMENT, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T2	III	6.1				221	601										5 kg	E1	P002	LP02	R001												MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		MEDICINE, SOLID, TOXIC, N.O.S.			0		1	3249	0				
3250	1		CHLORESSIGSÄURE, GESCHMOLZEN		6.1	TC1	II	6.1	8														0	E0																	T7				TP3	TP28			L4BH		TU15	TC4											0									CW13	CW31							68		CHLOROACETIC ACID, MOLTEN			0		1	3250	0				+
3251	1		ISOSORBID-5-MONONITRAT		4.1	SR1	III	4.1				226	638										5 kg	E0	P409														MP2																								3	W1								CW14						CE11		40		ISOSORBIDE-5-MONONITRATE			0		1	3251	0				
3252	1		DIFLUORMETHAN		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		DIFLUOROMETHANE			0		1	3252	1	3000	a)	b)	
3252	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 32		2	2F		2.1	(13)			662											0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		REFRIGERANT GAS R 32			0		1	3252	1	3000	a)	b)	
3253	1		DINATRIUMTRIOXOSILICAT		8	C6	III	8															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		DISODIUM TRIOXOSILICATE			0		1	3253	0				-
3254	1		TRIBUTYLPHOSPHAN		4.2	S1	I	4.2															0	E0	P400														MP2		T21				TP2	TP7																	0	W1																333		TRIBUTYLPHOSPHANE			0		1	3254	1	3000	a)	b)	
3255	1	tert-	BUTYLHYPOCHLORIT		4.2	SC1																																																																											tert-	BUTYL HYPOCHLORITE		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3255					
3256	1		ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	mit einem Flammpunkt über 60 °C, bei oder über seinem Flammpunkt und unter 100 °C	3	F2	III	3				274	560										0	E0	P099	IBC99													MP2		T3				TP3	TP29			LGAV		TU35												3															CE4		30		ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	with flashpoint above 60 °C, at or above its flashpoint and below 100 °C		1		1	3256	0				
3256	2		ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	mit einem Flammpunkt über 60 °C, bei oder über seinem Flammpunkt und bei oder über 100 °C	3	F2	III	3				274	560										0	E0	P099	IBC99													MP2		T3				TP3	TP29			LGAV		TU35												3															CE4		30		ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	with flashpoint above 60 °C, at or above its flashpoint and at or above 100 °C		1		1	3256	0				
3257	1		ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	bei oder über 100 °C und, bei Stoffen mit einem Flammpunkt, unter seinem Flammpunkt (einschließlich geschmolzenes Metall, geschmolzenes Salz usw.)	9	M9	III	9				274	643	668									0	E0	P099	IBC99															T3				TP3	TP29			LGAV		TU35	TE6	TE14										3				VC3	AP11				CW17	CW31							99		ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S.	at or above 100 °C and below its flash-point (including molten metals, molten salts, etc.)		1		1	3257	0				
3258	1		ERWÄRMTER FESTER STOFF, N.A.G.	bei oder über 240 °C	9	M10	III	9				274	643										0	E0	P099	IBC99																																					3				VC3					CW31								99		ELEVATED TEMPERATURE SOLID, N.O.S.	at or above 240 °C		1		1	3258	0				
3259	1		AMINE, FEST, ÄTZEND, N.A.G.		8	C8	I	8				274											0	E0	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AN	L10BH	TU38	TE22											1	W10																88		AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3259	1	3000	a)	b)	E
3259	2		POLYAMINE, FEST, ÄTZEND, N.A.G.		8	C8	I	8				274											0	E0	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AN	L10BH	TU38	TE22											1	W10																88		POLYAMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3259	1	3000	a)	b)	E
3259	3		AMINE, FEST, ÄTZEND, N.A.G.		8	C8	II	8				274											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		80		AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3259	0				E
3259	4		POLYAMINE, FEST, ÄTZEND, N.A.G.		8	C8	II	8				274											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		80		POLYAMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3259	0				E
3259	5		AMINE, FEST, ÄTZEND, N.A.G.		8	C8	III	8				274											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV	L4BN													3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3259	0				E
3259	6		POLYAMINE, FEST, ÄTZEND, N.A.G.		8	C8	III	8				274											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV	L4BN													3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		POLYAMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3259	0				E
3260	1		ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		8	C2	I	8				274											0	E0	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AN														1	W10																88		CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3260	1	3000	a)	b)	
3260	2		ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		8	C2	II	8				274											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN														2	W11														CE10		80		CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3260	0				
3260	3		ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		8	C2	III	8				274											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV														3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3260	0				
3261	1		ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		8	C4	I	8				274											0	E0	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AN	L10BH	TU38	TE22											1	W10																88		CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.			1		1	3261	1	3000	a)	b)	
3261	2		ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		8	C4	II	8				274											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		80		CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.			1		1	3261	0				
3261	3		ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		8	C4	III	8				274											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV	L4BN													3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.			1		1	3261	0				
3262	1		ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		8	C6	I	8				274											0	E0	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AN	L10BH	TU38	TE22											1	W10																88		CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3262	1	3000	a)	b)	
3262	2		ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		8	C6	II	8				274											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		80		CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3262	0				
3262	3		ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		8	C6	III	8				274											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV	L4BN													3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3262	0				
3263	1		ÄTZENDER BASISCHER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		8	C8	I	8				274											0	E0	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AN	L10BH	TU38	TE22											1	W10																88		CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.			1		1	3263	1	3000	a)	b)	
3263	2		ÄTZENDER BASISCHER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		8	C8	II	8				274											1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		80		CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.			1		1	3263	0				
3263	3		ÄTZENDER BASISCHER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		8	C8	III	8				274											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV	L4BN													3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.			1		1	3263	0				
3264	1		ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8	C1	I	8				274											0	E0	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10BH		TU38	TE22											1																	88		CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3264	1	3000	a)	b)	
3264	2		ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8	C1	II	8				274											1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BN		TU42												2															CE6		80		CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3264	0				
3264	3		ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8	C1	III	8				274											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP1	TP28			L4BN		TU42												3	W12														CE8		80		CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3264	0				
3265	1		ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8	C3	I	8				274											0	E0	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10BH		TU38	TE22											1																	88		CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.			1		1	3265	1	3000	a)	b)	
3265	2		ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8	C3	II	8				274											1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BN														2															CE6		80		CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.			1		1	3265	0				
3265	3		ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8	C3	III	8				274											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP1	TP28			L4BN														3	W12														CE8		80		CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.			1		1	3265	0				
3266	1		ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8	C5	I	8				274											0	E0	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10BH		TU38	TE22											1																	88		CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3266	1	3000	a)	b)	
3266	2		ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8	C5	II	8				274											1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BN		TU42												2															CE6		80		CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3266	0				
3266	3		ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8	C5	III	8				274											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP1	TP28			L4BN		TU42												3	W12														CE8		80		CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3266	0				
3267	1		ÄTZENDER BASISCHER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8	C7	I	8				274											0	E0	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10BH		TU38	TE22											1																	88		CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.			1		1	3267	1	3000	a)	b)	
3267	2		ÄTZENDER BASISCHER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8	C7	II	8				274											1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BN														2															CE6		80		CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.			1		1	3267	0				
3267	3		ÄTZENDER BASISCHER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		8	C7	III	8				274											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP1	TP28			L4BN														3	W12														CE8		80		CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.			1		1	3267	0				
3268	1		SICHERHEITSEINRICHTUNGEN	elektrische Auslösung	9	M5		9				280	289										0	E0	P902	LP902																																					4															CE2		90		SAFETY DEVICES	electrically initiated		0		1	3268	0				
3269	1		POLYESTERHARZ-MEHRKOMPONENTENSYSTEME	flüssiges Grundprodukt	3	F1	II	3				236	340										5 L	siehe SV 340	P302	R001																																					2															CE7		33		POLYESTER RESIN KIT	liquid base material		0		1	3269	1	a)	a)	b)	
3269	2		POLYESTERHARZ-MEHRKOMPONENTENSYSTEME	flüssiges Grundprodukt	3	F1	III	3				236	340										5 L	siehe SV 340	P302	R001																																					3															CE4		30		POLYESTER RESIN KIT	liquid base material		0		1	3269	0				
3269	3		POLYESTERHARZ-MEHRKOMPONENTENSYSTEME	flüssiges Grundprodukt (viskos gemäß 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3				236	340										5 L	siehe SV 340	P302	R001																																					3															CE4		33		POLYESTER RESIN KIT	liquid base material (viscous according to 2.2.3.1.4)		0		1	3269	0				
3270	1		MEMBRANFILTER AUS NITROCELLULOSE	mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse	4.1	F1	II	4.1				237	286	403									1 kg	E2	P411														MP11																								2	W1														CE10		40		NITROCELLULOSE MEMBRANE FILTERS	with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass		0		1	3270	0				
3271	1		ETHER, N.A.G.		3	F1	II	3				274											1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T7				TP1	TP8	TP28		LGBF														2															CE7		33		ETHERS, N.O.S.			1		1	3271	1	3000	a)	b)	
3271	2		ETHER, N.A.G.		3	F1	III	3				274											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1	TP29			LGBF														3	W12														CE4		30		ETHERS, N.O.S.			1		1	3271	0				
3272	1		ESTER, N.A.G.		3	F1	II	3				274	601										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T7				TP1	TP8	TP28		LGBF														2															CE7		33		ESTERS, N.O.S.			1		1	3272	1	3000	a)	b)	
3272	2		ESTER, N.A.G.		3	F1	III	3				274	601										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1	TP29			LGBF														3	W12														CE4		30		ESTERS, N.O.S.			1		1	3272	0				
3273	1		NITRILE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	FT1	I	3	6.1			274											0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		NITRILES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1		1	3273	1	3000	a)	b)	
3273	2		NITRILE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		3	FT1	II	3	6.1			274											1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		NITRILES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1		1	3273	1	3000	a)	b)	
3274	1		ALKOHOLATE, LÖSUNG in Alkohol, N.A.G.		3	FC	II	3	8			274											1 L	E2	P001	IBC02													MP19										L4BH														2															CE7		338		ALCOHOLATES SOLUTION, N.O.S.	in alcohol		1		1	3274	1	3000	a)	b)	
3275	1		NITRILE, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	TF1	I	6.1	3			274	315										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		NITRILES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3275	1	0	a)	0	
3275	2		NITRILE, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	TF1	II	6.1	3			274											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		63		NITRILES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3275	0				
3276	1		NITRILE, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T1	I	6.1				274	315										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		NITRILES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3276	1	0	a)	0	
3276	2		NITRILE, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T1	II	6.1				274											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		NITRILES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3276	0				
3276	3		NITRILE, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T1	III	6.1				274											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP1	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		NITRILES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3276	0				
3277	1		CHLORFORMIATE, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G.		6.1	TC1	II	6.1	8			274	561										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T8				TP2	TP28			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE9		68		CHLOROFORMATES, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3277	0				
3278	1		ORGANISCHE PHOSPHORVERBINDUNG, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T1	I	6.1				43	274	315									0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3278	1	0	a)	0	
3278	2		ORGANISCHE PHOSPHORVERBINDUNG, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T1	II	6.1				43	274										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3278	0				
3278	3		ORGANISCHE PHOSPHORVERBINDUNG, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T1	III	6.1				43	274										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP1	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3278	0				
3279	1		ORGANISCHE PHOSPHORVERBINDUNG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	TF1	I	6.1	3			43	274	315									0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3279	1	0	a)	0	
3279	2		ORGANISCHE PHOSPHORVERBINDUNG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	TF1	II	6.1	3			43	274										100 ml	E4	P001														MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		63		ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3279	0				
3280	1		ORGANISCHE ARSENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T3	I	6.1				274	315										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		ORGANOARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1		1	3280	1	0	a)	0	+
3280	2		ORGANISCHE ARSENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T3	II	6.1				274											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		ORGANOARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1		1	3280	0				+
3280	3		ORGANISCHE ARSENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T3	III	6.1				274											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP1	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE11		60		ORGANOARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1		1	3280	0				+
3281	1		METALLCARBONYLE, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T3	I	6.1				274	315	562									0	E5	P601														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		METAL CARBONYLS, LIQUID, N.O.S.			1		1	3281	1	0	a)	0	
3281	2		METALLCARBONYLE, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T3	II	6.1				274	562										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		METAL CARBONYLS, LIQUID, N.O.S.			1		1	3281	0				
3281	3		METALLCARBONYLE, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T3	III	6.1				274	562										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP1	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		METAL CARBONYLS, LIQUID, N.O.S.			1		1	3281	0				
3282	1		METALLORGANISCHE VERBINDUNG, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T3	I	6.1				274	562										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		ORGANOMETALLIC COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3282	1	0	a)	0	
3282	2		METALLORGANISCHE VERBINDUNG, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T3	II	6.1				274	562										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		ORGANOMETALLIC COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3282	0				
3282	3		METALLORGANISCHE VERBINDUNG, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T3	III	6.1				274	562										5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP1	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		ORGANOMETALLIC COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3282	0				
3283	1		SELENVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1	T5	I	6.1				274	563										0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31						66		SELENIUM COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1		1	3283	1	0	a)	0	+
3283	2		SELENVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1	T5	II	6.1				274	563										500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		SELENIUM COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1		1	3283	0				+
3283	3		SELENVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1	T5	III	6.1				274	563										5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		SELENIUM COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1		1	3283	0				+
3284	1		TELLURVERBINDUNG, N.A.G.		6.1	T5	I	6.1				274											0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31						66		TELLURIUM COMPOUND, N.O.S.			1		1	3284	1	0	a)	0	
3284	2		TELLURVERBINDUNG, N.A.G.		6.1	T5	II	6.1				274											500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		TELLURIUM COMPOUND, N.O.S.			1		1	3284	0				
3284	3		TELLURVERBINDUNG, N.A.G.		6.1	T5	III	6.1				274											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		TELLURIUM COMPOUND, N.O.S.			1		1	3284	0				
3285	1		VANADIUMVERBINDUNG, N.A.G.		6.1	T5	I	6.1				274	564										0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31						66		VANADIUM COMPOUND, N.O.S.			1		1	3285	1	0	a)	0	
3285	2		VANADIUMVERBINDUNG, N.A.G.		6.1	T5	II	6.1				274	564										500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		VANADIUM COMPOUND, N.O.S.			1		1	3285	0				
3285	3		VANADIUMVERBINDUNG, N.A.G.		6.1	T5	III	6.1				274	564										5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		VANADIUM COMPOUND, N.O.S.			1		1	3285	0				
3286	1		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G.		3	FTC	I	3	6.1	8		274											0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							368		FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3286	1	3000	a)	b)	
3286	2		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G.		3	FTC	II	3	6.1	8		274											1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		368		FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3286	1	3000	a)	b)	
3287	1		GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		6.1	T4	I	6.1				274	315										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3287	1	0	a)	0	
3287	2		GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		6.1	T4	II	6.1				274											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3287	0				
3287	3		GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		6.1	T4	III	6.1				274											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP1	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3287	0				
3288	1		GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		6.1	T5	I	6.1				274											0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31						66		TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3288	1	0	a)	0	
3288	2		GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		6.1	T5	II	6.1				274											500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3288	0				
3288	3		GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.		6.1	T5	III	6.1				274											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3288	0				
3289	1		GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		6.1	TC3	I	6.1	8			274	315										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						668		TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3289	1	0	a)	0	
3289	2		GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		6.1	TC3	II	6.1	8			274											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		68		TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3289	0				
3290	1		GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		6.1	TC4	I	6.1	8			274											0	E5	P002	IBC05													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU15	TU38	TE22										1	W10								CW13	CW28	CW31						668		TOXIC SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3290	1	0	a)	0	
3290	2		GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.		6.1	TC4	II	6.1	8			274											500 g	E4	P002	IBC06													MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE5		68		TOXIC SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3290	0				
3291	1		KLINISCHER ABFALL, UNSPEZIFIZIERT, N.A.G.		6.2	I3		6.2				565											0	E0	P621	IBC620	LP621												MP6		BK2																						2	W9			VC3					CW13	CW18	CW28				CE14		606		CLINICAL WASTE, UNSPECIFIED, N.O.S.			0		1	3291	0				
3291	2	(	BIO)MEDIZINISCHER ABFALL, N.A.G.		6.2	I3		6.2				565											0	E0	P621	IBC620	LP621												MP6		BK2																						2	W9			VC3					CW13	CW18	CW28				CE14		606	(	BIO) MEDICAL WASTE, N.O.S.			0		1	3291	0				
3291	3		UNTER DIE VORSCHRIFTEN FALLENDER MEDIZINISCHER ABFALL, N.A.G.		6.2	I3		6.2				565											0	E0	P621	IBC620	LP621												MP6		BK2																						2	W9			VC3					CW13	CW18	CW28				CE14		606		REGULATED MEDICAL WASTE, N.O.S.			0		1	3291	0				
3291	4		KLINISCHER ABFALL, UNSPEZIFIZIERT, N.A.G.	in tiefgekühlt verflüssigtem Stickstoff	6.2	I3		6.2	2.2			565											0	E0	P621	IBC620	LP621												MP6																								2	W9								CW13	CW18	CW28				CE14		606		CLINICAL WASTE, UNSPECIFIED, N.O.S.	in refrigerated liquid nitrogen		0		1	3291	0				
3291	5	(	BIO)MEDIZINISCHER ABFALL, N.A.G.	in tiefgekühlt verflüssigtem Stickstoff	6.2	I3		6.2	2.2			565											0	E0	P621	IBC620	LP621												MP6																								2	W9								CW13	CW18	CW28				CE14		606	(	BIO) MEDICAL WASTE, N.O.S.	in refrigerated liquid nitrogen		0		1	3291	0				
3291	6		UNTER DIE VORSCHRIFTEN FALLENDER MEDIZINISCHER ABFALL, N.A.G.	in tiefgekühlt verflüssigtem Stickstoff	6.2	I3		6.2	2.2			565											0	E0	P621	IBC620	LP621												MP6																								2	W9								CW13	CW18	CW28				CE14		606		REGULATED MEDICAL WASTE, N.O.S.	in refrigerated liquid nitrogen		0		1	3291	0				
3292	1		BATTERIEN, DIE METALLISCHES NATRIUM ODER NATRIUMLEGIERUNGEN ENTHALTEN		4.3	W3		4.3				239	295	401									0	E0	P408																																						2	W1								CW23						CE2		423		BATTERIES, CONTAINING METALLIC SODIUM OR SODIUM ALLOY			0		1	3292	0				
3292	2		ZELLEN, DIE METALLISCHES NATRIUM ODER NATRIUMLEGIERUNGEN ENTHALTEN		4.3	W3		4.3				239	295	401									0	E0	P408																																						2	W1								CW23						CE2		423		CELLS, CONTAINING METALLIC SODIUM OR SODIUM ALLOY			0		1	3292	0				
3293	1		HYDRAZIN, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit höchstens 37 Masse-% Hydrazin	6.1	T4	III	6.1				566											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION	with not more than 37% hydrazine, by mass		0		1	3293	0				E
3294	1		CYANWASSERSTOFF, LÖSUNG IN ALKOHOL	mit höchstens 45 % Cyanwasserstoff	6.1	TF1	I	6.1	3			610											0	E0	P601														MP8	MP17	T14				TP2				L15DH(+)		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22	TE25							0									CW13	CW28	CW31						663		HYDROGEN CYANIDE, SOLUTION IN ALCOHOL	with not more than 45% hydrogen cyanide		0		1	3294	1	0	a)	0	+
3295	1		KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.		3	F1	I	3															500 ml	E3	P001														MP7	MP17	T11				TP1	TP8	TP28		L4BN														1																	33		HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.			0		1	3295	1	3000	a)	b)	
3295	2		KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.	(Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	II	3				640C											1 L	E2	P001														MP19		T7				TP1	TP8	TP28		L1,5BN														2															CE7		33		HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.	(vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		0		1	3295	1	3000	a)	b)	
3295	3		KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.	(Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	II	3				640D											1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T7				TP1	TP8	TP28		LGBF														2															CE7		33		HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.	(vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		0		1	3295	1	3000	a)	b)	
3295	4		KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.		3	F1	III	3															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1	TP29			LGBF														3	W12														CE4		30		HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.			0		1	3295	0				
3296	1		HEPTAFLUORPROPAN		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		HEPTAFLUOROPROPANE			0		1	3296	0				
3296	2		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 227		2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 227			0		1	3296	0				
3297	1		ETHYLENOXID UND CHLORTETRAFLUORETHAN, GEMISCH	mit höchstens 8,8 % Ethylenoxid	2	2A		2.2	(13)			392	662										120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		ETHYLENE OXIDE AND CHLOROTETRAFLUOROETHANE MIXTURE	with not more than 8.8% ethylene oxide		0		1	3297	0				
3298	1		ETHYLENOXID UND PENTAFLUORETHAN, GEMISCH	mit höchstens 7,9 % Ethylenoxid	2	2A		2.2	(13)			392	662										120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		ETHYLENE OXIDE AND PENTAFLUOROETHANE MIXTURE	with not more than 7.9% ethylene oxide		0		1	3298	0				
3299	1		ETHYLENOXID UND TETRAFLUORETHAN, GEMISCH	mit höchstens 5,6 % Ethylenoxid	2	2A		2.2	(13)			392	662										120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		ETHYLENE OXIDE AND TETRAFLUOROETHANE MIXTURE	with not more than 5.6% ethylene oxide		0		1	3299	0				
3300	1		ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH	mit mehr als 87 % Ethylenoxid	2	2TF		2.3	2.1	(13)													0	E0	P200														MP9		(M)								PxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6							1									CW9	CW10	CW36						263		ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE	with more than 87% ethylene oxide		0		1	3300	1	0	a)	0	
3301	1		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		8	CS1	I	8	4.2			274											0	E0	P001														MP8	MP17									L10BH		TU38	TE22											1																	884		CORROSIVE LIQUID, SELF-HEATING, N.O.S.			1		1	3301	1	3000	a)	b)	
3301	2		ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.		8	CS1	II	8	4.2			274											0	E2	P001														MP15										L4BN														2															CE6		84		CORROSIVE LIQUID, SELF-HEATING, N.O.S.			1		1	3301	0				
3302	1	2-	DIMETHYLAMINOETHYLACRYLAT, STABILISIERT		6.1	T1	II	6.1				386	676										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60	2-	DIMETHYLAMINOETHYL ACRYLATE, STABILIZED			0		1	3302	0				
3303	1		VERDICHTETES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G.		2	1TO		2.3	5.1	(13)		274											0	E0	P200														MP9		(M)								CxBH(M)		TU6	TU38	TE22	TE25	TA4	TT9							1									CW9	CW10	CW36						265		COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S.			1		1	3303	1	0	a)	0	
3304	1		VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G.		2	1TC		2.3	8	(13)		274											0	E0	P200														MP9		(M)								CxBH(M)		TU6	TU38	TE22	TE25	TA4	TT9							1									CW9	CW10	CW36						268		COMPRESSED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3304	1	0	a)	0	
3305	1		VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.		2	1TFC		2.3	2.1	8	(13)	274											0	E0	P200														MP9		(M)								CxBH(M)		TU6	TU38	TE22	TE25	TA4	TT9							1									CW9	CW10	CW36						263		COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3305	1	0	a)	0	
3306	1		VERDICHTETES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, ÄTZEND, N.A.G.		2	1TOC		2.3	5.1	8	(13)	274											0	E0	P200														MP9		(M)								CxBH(M)		TU6	TU38	TE22	TE25	TA4	TT9							1									CW9	CW10	CW36						265		COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3306	1	0	a)	0	
3307	1		VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G.		2	2TO		2.3	5.1	(13)		274											0	E0	P200														MP9		(M)								PxBH(M)		TU6	TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6						1									CW9	CW10	CW36						265		LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S.			1		1	3307	1	0	a)	0	
3308	1		VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G.		2	2TC		2.3	8	(13)		274											0	E0	P200														MP9		(M)								PxBH(M)		TU6	TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6						1									CW9	CW10	CW36						268		LIQUEFIED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3308	1	0	a)	0	
3309	1		VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.		2	2TFC		2.3	2.1	8	(13)	274											0	E0	P200														MP9		(M)								PxBH(M)		TU6	TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6						1									CW9	CW10	CW36						263		LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3309	1	0	a)	0	
3310	1		VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, ÄTZEND, N.A.G.		2	2TOC		2.3	5.1	8	(13)	274											0	E0	P200														MP9		(M)								PxBH(M)		TU6	TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6						1									CW9	CW10	CW36						265		LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3310	1	0	a)	0	
3311	1		GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, OXIDIEREND, N.A.G.		2	3O		2.2	5.1	(13)		274											0	E0	P203														MP9		T75				TP5	TP22			RxBN		TU7	TU19	TA4	TT9	TM6								3	W5								CW9	CW11	CW36				CE2		225		GAS, REFRIGERATED LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.			1		1	3311	0				
3312	1		GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		2	3F		2.1	(13)			274											0	E0	P203														MP9		T75				TP5				RxBN		TU18	TU38	TE22	TE26	TA4	TT9	TM6						2	W5								CW9	CW11	CW36				CE2		223		GAS, REFRIGERATED LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3312	1	3000	a)	b)	
3313	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGE ORGANISCHE PIGMENTE		4.2	S2	II	4.2															0	E2	P002	IBC08								B4					MP14		T3				TP33				SGAV														2	W1														CE10		40		ORGANIC PIGMENTS, SELF-HEATING			0		1	3313	0				
3313	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGE ORGANISCHE PIGMENTE		4.2	S2	III	4.2															0	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP14		T1				TP33				SGAV														3	W1														CE11		40		ORGANIC PIGMENTS, SELF-HEATING			0		1	3313	0				
3314	1		KUNSTSTOFFPRESSMISCHUNG	in Teig-, Platten- oder Strangpressform, entzündbare Dämpfe abgebend	9	M3	III	keine				207	633	675									5 kg	E1	P002	IBC08	R001							PP14	B3	B6			MP10																								3				VC1	VC2	AP2			CW31	CW36					CE11		90		PLASTICS MOULDING COMPOUND	in dough, sheet or extruded rope form evolving flammable vapour		0		1	3314	0				
3315	1		CHEMISCHE PROBE, GIFTIG		6.1	T8	I	6.1				250											0	E0	P099														MP8	MP17																							1									CW13	CW28	CW31						66		CHEMICAL SAMPLE, TOXIC			0		1	3315	1	a)	a)	0	
3316	1		CHEMIE-TESTSATZ		9	M11	I	9				251	340	671									siehe SV 251	siehe SV 340	P901																																						1																	90		CHEMICAL KIT		Dieser UN-Nummer ist in Tabelle A des RID seit dem 01.01.2019 keine Verpackungsgruppe mehr zugeordnet. Der Anwender muss nach Sondervorschrift 251 je nach enthaltenen gefährlichen Gütern die entsprechende Verpackungsgruppe wählen, sowie nach Sondervorschrift 671 die zutreffende Beförderungskategorie für die Anwendung des Unterabschnitts 1.1.3.6. Für diesen Datensatz der UN-Nr. 3316 gilt die Verpackungsgruppe I und die Beförderungskategorie 1.	0		1	3316	0				
3316	2		ERSTE-HILFE-AUSRÜSTUNG		9	M11	I	9				251	340	671									siehe SV 251	siehe SV 340	P901																																						1																	90		FIRST AID KIT		Dieser UN-Nummer ist in Tabelle A des RID seit dem 01.01.2019 keine Verpackungsgruppe mehr zugeordnet. Der Anwender muss nach Sondervorschrift 251 je nach enthaltenen gefährlichen Gütern die entsprechende Verpackungsgruppe wählen, sowie nach Sondervorschrift 671 die zutreffende Beförderungskategorie für die Anwendung des Unterabschnitts 1.1.3.6. Für diesen Datensatz der UN-Nr. 3316 gilt die Verpackungsgruppe I und die Beförderungskategorie 1.	0		1	3316	0				
3316	3		CHEMIE-TESTSATZ		9	M11	II	9				251	340	671									siehe SV 251	siehe SV 340	P901																																						2																	90		CHEMICAL KIT		Dieser UN-Nummer ist in Tabelle A des RID seit dem 01.01.2019 keine Verpackungsgruppe mehr zugeordnet. Der Anwender muss nach Sondervorschrift 251 je nach enthaltenen gefährlichen Gütern die entsprechende Verpackungsgruppe wählen, sowie nach Sondervorschrift 671 die zutreffende Beförderungskategorie für die Anwendung des Unterabschnitts 1.1.3.6. Für diesen Datensatz der UN-Nr. 3316 gilt die Verpackungsgruppe II und die Beförderungskategorie 2.	0		1	3316	0				
3316	4		ERSTE-HILFE-AUSRÜSTUNG		9	M11	II	9				251	340	671									siehe SV 251	siehe SV 340	P901																																						2																	90		FIRST AID KIT		Dieser UN-Nummer ist in Tabelle A des RID seit dem 01.01.2019 keine Verpackungsgruppe mehr zugeordnet. Der Anwender muss nach Sondervorschrift 251 je nach enthaltenen gefährlichen Gütern die entsprechende Verpackungsgruppe wählen, sowie nach Sondervorschrift 671 die zutreffende Beförderungskategorie für die Anwendung des Unterabschnitts 1.1.3.6. Für diesen Datensatz der UN-Nr. 3316 gilt die Verpackungsgruppe II und die Beförderungskategorie 2.	0		1	3316	0				
3316	5		CHEMIE-TESTSATZ		9	M11	III	9				251	340	671									siehe SV 251	siehe SV 340	P901																																						3																	90		CHEMICAL KIT		Dieser UN-Nummer ist in Tabelle A des RID seit dem 01.01.2019 keine Verpackungsgruppe mehr zugeordnet. Der Anwender muss nach Sondervorschrift 251 je nach enthaltenen gefährlichen Gütern die entsprechende Verpackungsgruppe wählen, sowie nach Sondervorschrift 671 die zutreffende Beförderungskategorie für die Anwendung des Unterabschnitts 1.1.3.6. Für diesen Datensatz der UN-Nr. 3316 gilt die Verpackungsgruppe III und die Beförderungskategorie 3.	0		1	3316	0				
3316	6		ERSTE-HILFE-AUSRÜSTUNG		9	M11	III	9				251	340	671									siehe SV 251	siehe SV 340	P901																																						3																	90		FIRST AID KIT		Dieser UN-Nummer ist in Tabelle A des RID seit dem 01.01.2019 keine Verpackungsgruppe mehr zugeordnet. Der Anwender muss nach Sondervorschrift 251 je nach enthaltenen gefährlichen Gütern die entsprechende Verpackungsgruppe wählen, sowie nach Sondervorschrift 671 die zutreffende Beförderungskategorie für die Anwendung des Unterabschnitts 1.1.3.6. Für diesen Datensatz der UN-Nr. 3316 gilt die Verpackungsgruppe III und die Beförderungskategorie 3.	0		1	3316	0				
3316	7		CHEMIE-TESTSATZ		9	M11		9				251	340	671									siehe SV 251	siehe SV 340	P901																																						2																	90		CHEMICAL KIT		Dieser UN-Nummer ist in Tabelle A des RID seit dem 01.01.2019 keine Verpackungsgruppe mehr zugeordnet. Der Anwender muss nach Sondervorschrift 251 je nach enthaltenen gefährlichen Gütern die entsprechende Verpackungsgruppe wählen, sowie nach Sondervorschrift 671 die zutreffende Beförderungskategorie für die Anwendung des Unterabschnitts 1.1.3.6. Für diesen Datensatz der UN-Nr. 3316 gilt, dass nur gefährliche Güter enthalten sind, denen in Tabelle A keine Verpackungsgruppe zugeordnet ist. Es gilt in diesem Fall nach Sondervorschrift 671 die Beförderungskategorie 2.	0		1	3316	0				
3316	8		ERSTE-HILFE-AUSRÜSTUNG		9	M11		9				251	340	671									siehe SV 251	siehe SV 340	P901																																						2																	90		FIRST AID KIT		Dieser UN-Nummer ist in Tabelle A des RID seit dem 01.01.2019 keine Verpackungsgruppe mehr zugeordnet. Der Anwender muss nach Sondervorschrift 251 je nach enthaltenen gefährlichen Gütern die entsprechende Verpackungsgruppe wählen, sowie nach Sondervorschrift 671 die zutreffende Beförderungskategorie für die Anwendung des Unterabschnitts 1.1.3.6. Für diesen Datensatz der UN-Nr. 3316 gilt, dass nur gefährliche Güter enthalten sind, denen in Tabelle A keine Verpackungsgruppe zugeordnet ist. Es gilt in diesem Fall nach Sondervorschrift 671 die Beförderungskategorie 2.	0		1	3316	0				
3317	1	2-	AMINO-4,6-DINITROPHENOL, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 20 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28											0	E0	P406									PP26					MP2																								1	W1																40	2-	AMINO-4,6-DINITROPHENOL, WETTED	with not less than 20% water, by mass		0		1	3317	1	a)	a)	0	-
3318	1		AMMONIAKLÖSUNG	in Wasser, relative Dichte kleiner als 0,880 bei 15 °C, mit mehr als 50 % Ammoniak	2	4TC		2.3	8	(13)		23											0	E0	P200														MP9		T50	(M)							PxBH(M)		TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6							1									CW9	CW10							268		AMMONIA SOLUTION	relative density less than 0.880 at 15 °C in water, with more than 50% ammonia		0		1	3318	1	0	a)	0	+
3319	1		NITROGLYCERIN, GEMISCH, DESENSIBILISIERT, FEST, N.A.G.	mit mehr als 2 Masse-%, aber höchstens 10 Masse-% Nitroglycerin	4.1	D	II	4.1				28	272	274									0	E0	P099	IBC99													MP2																								2	W1														CE10		40		NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S.	with more than 2% but not more than 10% nitroglycerin, by mass		1		1	3319	1	a)	a)	0	
3320	1		NATRIUMBORHYDRID UND NATRIUMHYDROXID, LÖSUNG	mit höchstens 12 Masse-% Natriumborhydrid und höchstens 40 Masse-% Natriumhydroxid	8	C5	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		SODIUM BOROHYDRIDE AND SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	with not more than 12% sodium borohydride and not more than 40% sodium hydroxide by mass		0		1	3320	0				
3320	2		NATRIUMBORHYDRID UND NATRIUMHYDROXID, LÖSUNG	mit höchstens 12 Masse-% Natriumborhydrid und höchstens 40 Masse-% Natriumhydroxid	8	C5	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP2				L4BN														3	W12														CE8		80		SODIUM BOROHYDRIDE AND SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	with not more than 12% sodium borohydride and not more than 40% sodium hydroxide by mass		0		1	3320	0				
3321	1		RADIOAKTIVE STOFFE MIT GERINGER SPEZIFISCHER AKTIVITÄT (LSA-II)	nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt	7			7X				172	317	325	336								0	E0	siehe	2.2.7	und	4.1.9						siehe	4.1.9.1.3						T5				TP4				S2,65AN(+)	L2,65CN(+)	TU36	TT7	TM7										0									CW33						CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-II)	non fissile or fissile-excepted	7X: Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung (siehe Tabelle 5.1.5.3.4), Unterteilung in drei Kategorien (Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B oder 7C)	0		1	3321	2				
3322	1		RADIOAKTIVE STOFFE MIT GERINGER SPEZIFISCHER AKTIVITÄT (LSA-III)	nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt	7			7X				172	317	325	336								0	E0	siehe	2.2.7	und	4.1.9						siehe	4.1.9.1.3						T5				TP4				S2,65AN(+)	L2,65CN(+)	TU36	TT7	TM7										0									CW33						CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-III)	non fissile or fissile-excepted	7X: Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung (siehe Tabelle 5.1.5.3.4), Unterteilung in drei Kategorien (Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B oder 7C)	0		1	3322	2				
3323	1		RADIOAKTIVE STOFFE, TYP C-VERSANDSTÜCK	nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt	7			7X				172	317	325									0	E0	siehe	2.2.7	und	4.1.9						siehe	4.1.9.1.3																												0									CW33						CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE	non fissile or fissile-excepted	7X: Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung (siehe Tabelle 5.1.5.3.4), Unterteilung in drei Kategorien (Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B oder 7C)	0		1	3323	2				
3324	1		RADIOAKTIVE STOFFE MIT GERINGER SPEZIFISCHER AKTIVITÄT (LSA-II), SPALTBAR		7			7X	7E			172	326	336									0	E0	siehe	2.2.7	und	4.1.9						siehe	4.1.9.1.3																												0									CW33						CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-II), FISSILE		7X: Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung (siehe Tabelle 5.1.5.3.4), Unterteilung in drei Kategorien (Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B oder 7C)	0		1	3324	2				
3325	1		RADIOAKTIVE STOFFE MIT GERINGER SPEZIFISCHER AKTIVITÄT (LSA-III), SPALTBAR		7			7X	7E			172	326	336									0	E0	siehe	2.2.7	und	4.1.9						siehe	4.1.9.1.3																												0									CW33						CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-III), FISSILE		7X: Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung (siehe Tabelle 5.1.5.3.4), Unterteilung in drei Kategorien (Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B oder 7C)	0		1	3325	2				
3326	1		RADIOAKTIVE STOFFE, OBERFLÄCHENKONTAMINIERTE GEGENSTÄNDE (SCO-I), SPALTBAR		7			7X	7E			172	326										0	E0	siehe	2.2.7	und	4.1.9						siehe	4.1.9.1.3																												0									CW33						CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-I), FISSILE		7X: Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung (siehe Tabelle 5.1.5.3.4), Unterteilung in drei Kategorien (Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B oder 7C)	0		1	3326	2				
3326	2		RADIOAKTIVE STOFFE, OBERFLÄCHENKONTAMINIERTE GEGENSTÄNDE (SCO-II), SPALTBAR		7			7X	7E			172	326										0	E0	siehe	2.2.7	und	4.1.9						siehe	4.1.9.1.3																												0									CW33						CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-II), FISSILE		7X: Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung (siehe Tabelle 5.1.5.3.4), Unterteilung in drei Kategorien (Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B oder 7C)	0		1	3326	2				
3327	1		RADIOAKTIVE STOFFE, TYP A-VERSANDSTÜCK, SPALTBAR	nicht in besonderer Form	7			7X	7E			172	326										0	E0	siehe	2.2.7	und	4.1.9						siehe	4.1.9.1.3																												0									CW33						CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, FISSILE	non-special form	7X: Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung (siehe Tabelle 5.1.5.3.4), Unterteilung in drei Kategorien (Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B oder 7C)	0		1	3327	2				
3328	1		RADIOAKTIVE STOFFE, TYP B(U)-VERSANDSTÜCK, SPALTBAR		7			7X	7E			172	326	337									0	E0	siehe	2.2.7	und	4.1.9						siehe	4.1.9.1.3																												0									CW33						CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE, FISSILE		7X: Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung (siehe Tabelle 5.1.5.3.4), Unterteilung in drei Kategorien (Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B oder 7C)	0		1	3328	2				
3329	1		RADIOAKTIVE STOFFE, TYP B(M)-VERSANDSTÜCK, SPALTBAR		7			7X	7E			172	326	337									0	E0	siehe	2.2.7	und	4.1.9						siehe	4.1.9.1.3																												0									CW33						CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE, FISSILE		7X: Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung (siehe Tabelle 5.1.5.3.4), Unterteilung in drei Kategorien (Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B oder 7C)	0		1	3329	2				
3330	1		RADIOAKTIVE STOFFE, TYP C-VERSANDSTÜCK, SPALTBAR		7			7X	7E			172	326										0	E0	siehe	2.2.7	und	4.1.9						siehe	4.1.9.1.3																												0									CW33						CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE, FISSILE		7X: Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung (siehe Tabelle 5.1.5.3.4), Unterteilung in drei Kategorien (Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B oder 7C)	0		1	3330	2				
3331	1		RADIOAKTIVE STOFFE, UNTER SONDERVEREINBARUNG BEFÖRDERT, SPALTBAR		7			7X	7E			172	326										0	E0	siehe	2.2.7	und	4.1.9						siehe	4.1.9.1.3																												0									CW33						CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT, FISSILE		7X: Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung (siehe Tabelle 5.1.5.3.4), Unterteilung in drei Kategorien (Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B oder 7C)	0		1	3331	2				
3332	1		RADIOAKTIVE STOFFE, TYP A-VERSANDSTÜCK, IN BESONDERER FORM	nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt	7			7X				172	317										0	E0	siehe	2.2.7	und	4.1.9						siehe	4.1.9.1.3																												0									CW33						CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM	non fissile or fissile-excepted	7X: Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung (siehe Tabelle 5.1.5.3.4), Unterteilung in drei Kategorien (Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B oder 7C)	0		1	3332	2				
3333	1		RADIOAKTIVE STOFFE, TYP A-VERSANDSTÜCK, IN BESONDERER FORM, SPALTBAR		7			7X	7E			172											0	E0	siehe	2.2.7	und	4.1.9						siehe	4.1.9.1.3																												0									CW33						CE15		70		RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM, FISSILE		7X: Die Bezettelung ist abhängig von der Transportkennzahl und der Dosisleistung (siehe Tabelle 5.1.5.3.4), Unterteilung in drei Kategorien (Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B oder 7C)	0		1	3333	2				
3334	1		Flüssiger Stoff, den für die Luftfahrt geltenden Vorschriften unterliegend, n.a.g.		9	M11																																																																												Aviation regulated liquid, n.o.s.		UNTERLIEGT NICHT DEN VORSCHRIFTEN DES RID			2	3334					
3335	1		Fester Stoff, den für die Luftfahrt geltenden Vorschriften unterliegend, n.a.g.		9	M11																																																																												Aviation regulated solid, n.o.s.		UNTERLIEGT NICHT DEN VORSCHRIFTEN DES RID			2	3335					
3336	1		MERCAPTANE, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		3	F1	I	3				274											0	E0	P001														MP7	MP17	T11				TP2				L4BN														1																	33		MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3336	1	3000	a)	b)	
3336	2		MERCAPTANE, MISCHUNG, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		3	F1	I	3				274											0	E0	P001														MP7	MP17	T11				TP2				L4BN														1																	33		MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3336	1	3000	a)	b)	
3336	3		MERCAPTANE, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	(Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	II	3				274	640C										1 L	E2	P001														MP19		T7				TP1	TP8	TP28		L1,5BN														2															CE7		33		MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	(vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		1		1	3336	1	3000	a)	b)	
3336	4		MERCAPTANE, MISCHUNG, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	(Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa)	3	F1	II	3				274	640C										1 L	E2	P001														MP19		T7				TP1	TP8	TP28		L1,5BN														2															CE7		33		MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	(vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)		1		1	3336	1	3000	a)	b)	
3336	5		MERCAPTANE, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	(Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	II	3				274	640D										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T7				TP1	TP8	TP28		LGBF														2															CE7		33		MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	(vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		1		1	3336	1	3000	a)	b)	
3336	6		MERCAPTANE, MISCHUNG, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	(Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	F1	II	3				274	640D										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T7				TP1	TP8	TP28		LGBF														2															CE7		33		MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	(vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)		1		1	3336	1	3000	a)	b)	
3336	7		MERCAPTANE, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		3	F1	III	3				274											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1	TP29			LGBF														3	W12														CE4		30		MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3336	0				
3336	8		MERCAPTANE, MISCHUNG, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		3	F1	III	3				274											5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1	TP29			LGBF														3	W12														CE4		30		MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3336	0				
3337	1		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 404A	(Pentafluorethan, 1,1,1-Trifluorethan und 1,1,1,2-Tetrafluorethan, zeotropes Gemisch mit ca. 44 % Pentafluorethan und 52 % 1,1,1-Trifluorethan)	2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 404A	(Pentafluoroethane, 1,1,1-trifluoroethane, and 1,1,1,2-tetrafluoroethane zeotropic mixture with approximately 44% pentafluoroethane and 52% 1,1,1-trifluoroethane)		0		1	3337	0				
3338	1		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 407A	(Difluormethan, Pentafluorethan und 1,1,1,2-Tetrafluorethan, zeotropes Gemisch mit ca. 20 % Difluormethan und 40 % Pentafluorethan)	2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 407A	(Difluoromethane, pentafluoroethane, and 1,1,1,2-tetrafluoroethane zeotropic mixture with approximately 20% difluoromethane and 40% pentafluoroethane)		0		1	3338	0				
3339	1		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 407B	(Difluormethan, Pentafluorethan und 1,1,1,2-Tetrafluorethan, zeotropes Gemisch mit ca. 10 % Difluormethan und 70 % Pentafluorethan)	2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 407B	(Difluoromethane, pentafluoroethane, and 1,1,1,2-tetrafluoroethane zeotropic mixture with approximately 10% difluoromethane and 70% pentafluoroethane)		0		1	3339	0				
3340	1		GAS ALS KÄLTEMITTEL R 407C	(Difluormethan, Pentafluorethan und 1,1,1,2-Tetrafluorethan, zeotropes Gemisch mit ca. 23 % Difluormethan und 25 % Pentafluorethan)	2	2A		2.2	(13)			662											120 ml	E1	P200														MP9		T50	(M)							PxBN(M)		TA4	TT9	TM6										3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		REFRIGERANT GAS R 407C	(Difluoromethane, pentafluoroethane, and 1,1,1,2-tetrafluoroethane zeotropic mixture with approximately 23% difluoromethane and 25% pentafluoroethane)		0		1	3340	0				
3341	1		THIOHARNSTOFFDIOXID		4.2	S2	II	4.2															0	E2	P002	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAV														2	W1														CE10		40		THIOUREA DIOXIDE			0		1	3341	0				
3341	2		THIOHARNSTOFFDIOXID		4.2	S2	III	4.2															0	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP14		T1				TP33				SGAV														3	W1														CE11		40		THIOUREA DIOXIDE			0		1	3341	0				
3342	1		XANTHATE		4.2	S2	II	4.2															0	E2	P002	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAV														2	W1														CE10		40		XANTHATES			0		1	3342	0				E
3342	2		XANTHATE		4.2	S2	III	4.2															0	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP14		T1				TP33				SGAV														3	W1														CE11		40		XANTHATES			0		1	3342	0				E
3343	1		NITROGLYCERIN, GEMISCH, DESENSIBILISIERT, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	mit höchstens 30 Masse-% Nitroglycerin	3	D		3				28	274	278									0	E0	P099														MP2																								0																	30/33		NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	with not more than 30% nitroglycerin, by mass	Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr: 30 oder 33.	1		1	3343	1	a)	a)	0	
3344	1		PENTAERYTHRITTETRANITRAT, GEMISCH, DESENSIBILISIERT, FEST, N.A.G.	mit mehr als 10 Masse-%, aber höchstens 20 Masse-% PETN	4.1	D	II	4.1				28	272	274									0	E0	P099														MP2																								2	W1														CE10		40		PENTAERYTHRITE TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S.	with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass		1		1	3344	1	a)	a)	0	-
3344	2		PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT, GEMISCH, DESENSIBILISIERT, FEST, N.A.G.	mit mehr als 10 Masse-%, aber höchstens 20 Masse-% PETN	4.1	D	II	4.1				28	272	274									0	E0	P099														MP2																								2	W1														CE10		40		PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S.	with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass		1		1	3344	1	a)	a)	0	-
3344	3		PETN, GEMISCH, DESENSIBILISIERT, FEST, N.A.G.	mit mehr als 10 Masse-%, aber höchstens 20 Masse-% PETN	4.1	D	II	4.1				28	272	274									0	E0	P099														MP2																								2	W1														CE10		40		PETN MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S.	with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass		1		1	3344	1	a)	a)	0	-
3345	1		PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	I	6.1				61	274	648									0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31				CE12		66		PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	3345	1	0	a)	0	E
3345	2		PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	II	6.1				61	274	648									500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9	CE12	60		PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	3345	0				E
3345	3		PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	III	6.1				61	274	648									5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11	CE12	60		PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	3345	0				E
3346	1		PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	I	3	6.1			61	274										0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	3346	1	3000	a)	b)	E
3346	2		PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	II	3	6.1			61	274										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	3346	1	3000	a)	b)	E
3347	1		PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	I	6.1	3			61	274										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		663		PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3347	1	0	a)	0	E
3347	2		PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	II	6.1	3			61	274										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	63		PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3347	0				E
3347	3		PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	III	6.1	3			61	274										5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	63		PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3347	0				E
3348	1		PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	I	6.1				61	274	648									0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		66		PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3348	1	0	a)	0	E
3348	2		PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	II	6.1				61	274	648									100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	60		PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3348	0				E
3348	3		PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	III	6.1				61	274	648									5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	60		PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3348	0				E
3349	1		PYRETHROID-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	I	6.1				61	274	648									0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31				CE12		66		PYRETHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	3349	1	0	a)	0	E
3349	2		PYRETHROID-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	II	6.1				61	274	648									500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9	CE12	60		PYRETHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	3349	0				E
3349	3		PYRETHROID-PESTIZID, FEST, GIFTIG		6.1	T7	III	6.1				61	274	648									5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11	CE12	60		PYRETHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC			1		1	3349	0				E
3350	1		PYRETHROID-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	I	3	6.1			61	274										0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	3350	1	3000	a)	b)	E
3350	2		PYRETHROID-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	Flammpunkt unter 23 °C	3	FT2	II	3	6.1			61	274										1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	flash-point less than 23 °C		1		1	3350	1	3000	a)	b)	E
3351	1		PYRETHROID-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	I	6.1	3			61	274										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		663		PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3351	1	0	a)	0	E
3351	2		PYRETHROID-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	II	6.1	3			61	274										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	63		PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3351	0				E
3351	3		PYRETHROID-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber	6.1	TF2	III	6.1	3			61	274										5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	63		PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE	flash-point not less than 23 °C		1		1	3351	0				E
3352	1		PYRETHROID-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	I	6.1				61	274	648									0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31				CE12		66		PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3352	1	0	a)	0	E
3352	2		PYRETHROID-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	II	6.1				61	274	648									100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5	CE12	60		PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3352	0				E
3352	3		PYRETHROID-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG		6.1	T6	III	6.1				61	274	648									5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8	CE12	60		PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC			1		1	3352	0				E
3354	1		INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL, GASFÖRMIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		2	2F		2.1	(13)			274	662										0	E0	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		INSECTICIDE GAS, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3354	1	3000	a)	b)	
3355	1		INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL, GASFÖRMIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		2	2TF		2.3	2.1	(13)		274											0	E0	P200														MP9		(M)								PxBH(M)		TU6	TU38	TE22	TE25	TA4	TT9	TM6						1									CW9	CW10	CW36						263		INSECTICIDE GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3355	1	0	a)	0	
3356	1		SAUERSTOFFGENERATOR, CHEMISCH		5.1	O3		5.1				284											0	E0	P500														MP2																								2									CW24								50		OXYGEN GENERATOR, CHEMICAL			0		1	3356	0				
3357	1		NITROGLYCERIN, GEMISCH, DESENSIBILISIERT, FLÜSSIG, N.A.G.	mit höchstens 30 Masse-% Nitroglycerin	3	D	II	3				28	274	288									0	E0	P099														MP2																								2															CE7		33		NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, N.O.S.	with not more than 30% nitroglycerin, by mass		1		1	3357	1	a)	a)	0	
3358	1		KÄLTEMASCHINEN	mit entzündbarem, nicht giftigem verflüssigtem Gas	2	6F		2.1				291											0	E0	P003									PP32					MP9																								2									CW9						CE2		23		REFRIGERATING MACHINES	containing flammable, non-toxic, liquefied gas		0		1	3358	1	a)	a)	b)	
3359	1		BEGASTE GÜTERBEFÖRDERUNGSEINHEIT		9	M11						302																																																			-																			FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT			0		1	3359	0				
3360	1		Fasern, pflanzlichen Ursprungs, trocken		4.1	F1																																																																												Fibres, vegetable, dry		UNTERLIEGT NICHT DEN VORSCHRIFTEN DES RID			2	3360					
3361	1		CHLORSILANE, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G.		6.1	TC1	II	6.1	8			274											0	E0	P010														MP15		T14				TP2	TP7	TP27		L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		68		CHLOROSILANES, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3361	0				
3362	1		CHLORSILANE, GIFTIG, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	TFC	II	6.1	3	8		274											0	E0	P010														MP15		T14				TP2	TP7	TP27		L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		638		CHLOROSILANES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3362	0				
3363	1		GEFÄHRLICHE GÜTER IN GEGENSTÄNDEN		9	M11		9				301	672										0	E0	P907																																																									DANGEROUS GOODS IN ARTICLES			0		1	3363	0				
3363	2		GEFÄHRLICHE GÜTER IN MASCHINEN		9	M11		9				301	672										0	E0	P907																																																									DANGEROUS GOODS IN MACHINERY			0		1	3363	0				
3363	3		GEFÄHRLICHE GÜTER IN GERÄTEN		9	M11		9				301	672										0	E0	P907																																																									DANGEROUS GOODS IN APPARATUS			0		1	3363	0				
3364	1		TRINITROPHENOL, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 10 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28											0	E0	P406									PP24					MP2																								1	W1																40		TRINITROPHENOL, WETTED	with not less than 10% water, by mass		0		1	3364	1	a)	a)	0	-
3364	2		PIKRINSÄURE, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 10 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28											0	E0	P406									PP24					MP2																								1	W1																40		PICRIC ACID, WETTED	with not less than 10% water, by mass		0		1	3364	1	a)	a)	0	-
3365	1		TRINITROCHLORBENZEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 10 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28											0	E0	P406									PP24					MP2																								1	W1																40		TRINITROCHLOROBENZENE, WETTED	with not less than 10% water, by mass		0		1	3365	1	a)	a)	0	+
3365	2		PIKRYLCHLORID, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 10 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28											0	E0	P406									PP24					MP2																								1	W1																40		PICRYL CHLORIDE, WETTED	with not less than 10% water, by mass		0		1	3365	1	a)	a)	0	+
3366	1		TRINITROTOLUEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 10 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28											0	E0	P406									PP24					MP2																								1	W1																40		TRINITROTOLUENE, WETTED	with not less than 10% water, by mass		0		1	3366	1	a)	a)	0	+
3366	2		TNT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 10 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28											0	E0	P406									PP24					MP2																								1	W1																40		TNT, WETTED	with not less than 10% water, by mass		0		1	3366	1	a)	a)	0	+
3367	1		TRINITROBENZEN, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 10 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28											0	E0	P406									PP24					MP2																								1	W1																40		TRINITROBENZENE, WETTED	with not less than 10% water, by mass		0		1	3367	1	a)	a)	0	+
3368	1		TRINITROBENZOESÄURE, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 10 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28											0	E0	P406									PP24					MP2																								1	W1																40		TRINITROBENZOIC ACID, WETTED	with not less than 10% water, by mass		0		1	3368	1	a)	a)	0	
3369	1		NATRIUMDINITROORTHOCRESOLAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 10 Masse-% Wasser	4.1	DT	I	4.1	6.1			28											0	E0	P406									PP24					MP2																								1	W1								CW13	CW28							46		SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, WETTED	with not less than 10% water, by mass		0		1	3369	1	a)	a)	0	+
3370	1		HARNSTOFFNITRAT, ANGEFEUCHTET	mit mindestens 10 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28											0	E0	P406									PP78					MP2																								1	W1																40		UREA NITRATE, WETTED	with not less than 10% water, by mass		0		1	3370	1	a)	a)	0	
3371	1	2-	METHYLBUTANAL		3	F1	II	3															1 L	E2	P001	IBC02	R001												MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33	2-	METHYLBUTANAL			0		1	3371	1	3000	a)	b)	
3373	1		BIOLOGISCHER STOFF, KATEGORIE B		6.2	I4		6.2				319											0	E0	P650																T1				TP1				L4BH		TU15	TU37											-															CE14		606		BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B			0		1	3373	0				
3373	2		BIOLOGISCHER STOFF, KATEGORIE B	(nur tierische Stoffe)	6.2	I4		6.2				319											0	E0	P650																T1	BK1	BK2		TP1				L4BH		TU15	TU37											-															CE14		606		BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B	(animal material only)		0		1	3373	0				
3374	1		ACETYLEN, LÖSUNGSMITTELFREI		2	2F		2.1				662											0	E0	P200														MP9																								2									CW9	CW10	CW36				CE3		239		ACETYLENE, SOLVENT FREE			0		1	3374	1	a)	a)	b)	-
3375	1		AMMONIUMNITRAT-EMULSION	Zwischenprodukt für die Herstellung von Sprengstoffen, flüssig	5.1	O1	II	5.1				309											0	E2	P505	IBC02								B16					MP2		T1				TP1	TP9	TP17	TP32	LGAV(+)		TU3	TU12	TU39	TE10	TE23	TA1	TA3						2									CW24								50		AMMONIUM NITRATE EMULSION	intermediate for blasting explosives, liquid		0		1	3375	1	3000	a)	b)	
3375	2		AMMONIUMNITRAT-SUSPENSION	Zwischenprodukt für die Herstellung von Sprengstoffen, flüssig	5.1	O1	II	5.1				309											0	E2	P505	IBC02								B16					MP2		T1				TP1	TP9	TP17	TP32	LGAV(+)		TU3	TU12	TU39	TE10	TE23	TA1	TA3						2									CW24								50		AMMONIUM NITRATE SUSPENSION	intermediate for blasting explosives, liquid		0		1	3375	1	3000	a)	b)	
3375	3		AMMONIUMNITRAT-GEL	Zwischenprodukt für die Herstellung von Sprengstoffen, flüssig	5.1	O1	II	5.1				309											0	E2	P505	IBC02								B16					MP2		T1				TP1	TP9	TP17	TP32	LGAV(+)		TU3	TU12	TU39	TE10	TE23	TA1	TA3						2									CW24								50		AMMONIUM NITRATE GEL	intermediate for blasting explosives, liquid		0		1	3375	1	3000	a)	b)	
3375	4		AMMONIUMNITRAT-EMULSION	Zwischenprodukt für die Herstellung von Sprengstoffen, fest	5.1	O2	II	5.1				309											0	E2	P505	IBC02								B16					MP2		T1				TP1	TP9	TP17	TP32	SGAV(+)		TU3	TU12	TU39	TE10	TE23	TA1	TA3						2									CW24								50		AMMONIUM NITRATE EMULSION	intermediate for blasting explosives, solid		0		1	3375	1	3000	a)	b)	
3375	5		AMMONIUMNITRAT-SUSPENSION	Zwischenprodukt für die Herstellung von Sprengstoffen, fest	5.1	O2	II	5.1				309											0	E2	P505	IBC02								B16					MP2		T1				TP1	TP9	TP17	TP32	SGAV(+)		TU3	TU12	TU39	TE10	TE23	TA1	TA3						2									CW24								50		AMMONIUM NITRATE SUSPENSION	intermediate for blasting explosives, solid		0		1	3375	1	3000	a)	b)	
3375	6		AMMONIUMNITRAT-GEL	Zwischenprodukt für die Herstellung von Sprengstoffen, fest	5.1	O2	II	5.1				309											0	E2	P505	IBC02								B16					MP2		T1				TP1	TP9	TP17	TP32	SGAV(+)		TU3	TU12	TU39	TE10	TE23	TA1	TA3						2									CW24								50		AMMONIUM NITRATE GEL	intermediate for blasting explosives, solid		0		1	3375	1	3000	a)	b)	
3376	1	4-	NITROPHENYLHYDRAZIN	mit mindestens 30 Masse-% Wasser	4.1	D	I	4.1				28											0	E0	P406									PP26					MP2																								1	W1														CE10		40	4-	NITROPHENYLHYDRAZINE	with not less than 30% water, by mass		0		1	3376	1	a)	a)	0	
3377	1		NATRIUMPERBORAT-MONOHYDRAT		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1	BK1	BK2	BK3	TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		SODIUM PERBORATE MONOHYDRATE			0		1	3377	0				
3378	1		NATRIUMCARBONAT-PEROXYHYDRAT		5.1	O2	II	5.1															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3	BK1	BK2		TP33				SGAV		TU3												2	W11			VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE10		50		SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE			0		1	3378	0				
3378	2		NATRIUMCARBONAT-PEROXYHYDRAT		5.1	O2	III	5.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1	BK1	BK2	BK3	TP33				SGAV		TU3												3				VC1	VC2	AP6	AP7		CW24						CE11		50		SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE			0		1	3378	0				
3379	1		DESENSIBILISIERTER EXPLOSIVER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.		3	D	I	3				274	311										0	E0	P099														MP2																								1																	33		DESENSITIZED EXPLOSIVE, LIQUID, N.O.S.			1		1	3379	1	a)	a)	0	
3380	1		DESENSIBILISIERTER EXPLOSIVER FESTER STOFF, N.A.G.		4.1	D	I	4.1				274	311	394									0	E0	P099														MP2																								1	W1																40		DESENSITIZED EXPLOSIVE, SOLID, N.O.S.			1		1	3380	1	a)	a)	0	
3381	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50	6.1	T1	I	6.1				274											0	E0	P601														MP8	MP17	T22				TP2				L15CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22	TE25							1									CW13	CW28	CW31						66		TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50		1		1	3381	1	0	a)	0	
3381	2		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50	6.1	T4	I	6.1				274											0	E0	P601														MP8	MP17	T22				TP2				L15CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22	TE25							1									CW13	CW28	CW31						66		TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50		1		1	3381	1	0	a)	0	
3382	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50	6.1	T1	I	6.1				274											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50		1		1	3382	1	0	a)	0	
3382	2		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50	6.1	T4	I	6.1				274											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50		1		1	3382	1	0	a)	0	
3383	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50	6.1	TF1	I	6.1	3			274											0	E0	P601														MP8	MP17	T22				TP2				L15CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22	TE25							1									CW13	CW28	CW31						663		TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50		1		1	3383	1	0	a)	0	
3384	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50	6.1	TF1	I	6.1	3			274											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50		1		1	3384	1	0	a)	0	
3385	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50	6.1	TW1	I	6.1	4.3			274											0	E0	P601														MP8	MP17	T22				TP2				L15CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22	TE25							1									CW13	CW28	CW31						623		TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50		1		1	3385	1	0	a)	0	
3386	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50	6.1	TW1	I	6.1	4.3			274											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						623		TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50		1		1	3386	1	0	a)	0	
3387	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50	6.1	TO1	I	6.1	5.1			274											0	E0	P601														MP8	MP17	T22				TP2				L15CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22	TE25							1									CW13	CW28	CW31						665		TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50		1		1	3387	1	0	a)	0	
3388	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50	6.1	TO1	I	6.1	5.1			274											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						665		TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50		1		1	3388	1	0	a)	0	
3389	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50	6.1	TC1	I	6.1	8			274											0	E0	P601														MP8	MP17	T22				TP2				L15CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22	TE25							1									CW13	CW28	CW31						668		TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50		1		1	3389	1	0	a)	0	
3389	2		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50	6.1	TC3	I	6.1	8			274											0	E0	P601														MP8	MP17	T22				TP2				L15CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22	TE25							1									CW13	CW28	CW31						668		TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50		1		1	3389	1	0	a)	0	
3390	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50	6.1	TC1	I	6.1	8			274											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						668		TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50		1		1	3390	1	0	a)	0	
3390	2		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50	6.1	TC3	I	6.1	8			274											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						668		TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50		1		1	3390	1	0	a)	0	
3391	1		PYROPHORER METALLORGANISCHER FESTER STOFF		4.2	S5	I	4.2				274											0	E0	P404									PP86					MP2		T21				TP7	TP33	TP36		L21DH		TU4	TU14	TU22	TU38	TC1	TE21	TE22	TE25	TM1				0	W1																43		ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC			1		1	3391	1	3000	a)	b)	
3392	1		PYROPHORER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF		4.2	S5	I	4.2				274											0	E0	P400									PP86					MP2		T21				TP2	TP7	TP36		L21DH		TU4	TU14	TU22	TU38	TC1	TE21	TE22	TE25	TM1				0	W1																333		ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC			1		1	3392	1	3000	a)	b)	
3393	1		PYROPHORER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND		4.2	SW1	I	4.2	4.3			274											0	E0	P404									PP86					MP2		T21				TP7	TP33	TP36	TP41	L21DH		TU4	TU14	TU22	TU38	TC1	TE21	TE22	TE25	TM1				0	W1																X432		ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE			1		1	3393	1	3000	a)	b)	
3394	1		PYROPHORER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND		4.2	SW1	I	4.2	4.3			274											0	E0	P400									PP86					MP2		T21				TP2	TP7	TP36	TP41	L21DH		TU4	TU14	TU22	TU38	TC1	TE21	TE22	TE25	TM1				0	W1																X333		ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE			1		1	3394	1	3000	a)	b)	
3395	1		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF		4.3	W2	I	4.3				274											0	E0	P403														MP2		T9				TP7	TP33	TP36	TP41	S10AN	L10DH	TU4	TU14	TU22	TU38	TE21	TE22	TM2						1	W1								CW23								X423		ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE			1		1	3395	1	3000	a)	b)	
3395	2		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF		4.3	W2	II	4.3				274											500 g	E2	P410	IBC04													MP14		T3				TP33	TP36	TP41		SGAN	L4DH	TU14	TE21	TM2										2	W1								CW23						CE10		423		ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE			1		1	3395	0				
3395	3		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF		4.3	W2	III	4.3				274											1 kg	E1	P410	IBC06													MP14		T1				TP33	TP36	TP41		SGAN	L4DH	TU14	TE21	TM2										3	W1								CW23						CE11		423		ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE			1		1	3395	0				
3396	1		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR		4.3	WF2	I	4.3	4.1			274											0	E0	P403														MP2		T9				TP7	TP33	TP36	TP41	S10AN	L10DH	TU4	TU14	TU22	TU38	TE21	TE22	TM2						0	W1								CW23								X423		ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE			1		1	3396	1	3000	a)	b)	
3396	2		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR		4.3	WF2	II	4.3	4.1			274											500 g	E2	P410	IBC04													MP14		T3				TP33	TP36	TP41		SGAN	L4DH	TU14	TE21	TM2										0	W1								CW23						CE10		423		ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE			1		1	3396	0				
3396	3		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR		4.3	WF2	III	4.3	4.1			274											1 kg	E1	P410	IBC06													MP14		T1				TP33	TP36	TP41		SGAN	L4DH	TU14	TE21	TM2										0	W1								CW23						CE11		423		ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE			1		1	3396	0				
3397	1		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG		4.3	WS	I	4.3	4.2			274											0	E0	P403														MP2		T9				TP7	TP33	TP36	TP41	S10AN	L10DH	TU14	TU38	TE21	TE22	TM2								1	W1								CW23								X423		ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING			1		1	3397	1	3000	a)	b)	
3397	2		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG		4.3	WS	II	4.3	4.2			274											500 g	E2	P410	IBC04													MP14		T3				TP33	TP36	TP41		SGAN	L4DH													2	W1								CW23						CE10		423		ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING			1		1	3397	0				
3397	3		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG		4.3	WS	III	4.3	4.2			274											1 kg	E1	P410	IBC06													MP14		T1				TP33	TP36	TP41		SGAN	L4DH													3	W1								CW23						CE11		423		ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING			1		1	3397	0				
3398	1		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF		4.3	W1	I	4.3				274											0	E0	P402														MP2		T13				TP2	TP7	TP36	TP41	L10DH		TU4	TU14	TU22	TU38	TE21	TE22	TM2						0	W1								CW23								X323		ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE			1		1	3398	1	3000	a)	b)	
3398	2		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF		4.3	W1	II	4.3				274											500 ml	E2	P001	IBC01													MP15		T7				TP2	TP7	TP36	TP41	L4DH		TU14	TE21	TM2										0	W1								CW23						CE7		323		ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE			1		1	3398	0				
3398	3		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF		4.3	W1	III	4.3				274											1 L	E1	P001	IBC02													MP15		T7				TP2	TP7	TP36	TP41	L4DH		TU14	TE21	TM2										0	W1								CW23						CE8		323		ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE			1		1	3398	0				
3399	1		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR		4.3	WF1	I	4.3	3			274											0	E0	P402														MP2		T13				TP2	TP7	TP36	TP41	L10DH		TU4	TU14	TU22	TU38	TE21	TE22	TM2						0	W1								CW23								X323		ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE			1		1	3399	1	3000	a)	b)	
3399	2		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR		4.3	WF1	II	4.3	3			274											500 ml	E2	P001	IBC01													MP15		T7				TP2	TP7	TP36	TP41	L4DH		TU4	TU14	TU22	TE21	TM2								0	W1								CW23						CE7		323		ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE			1		1	3399	0				
3399	3		MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR		4.3	WF1	III	4.3	3			274											1 L	E1	P001	IBC02	R001												MP15		T7				TP2	TP7	TP36	TP41	L4DH		TU14	TE21	TM2										0	W1								CW23						CE8		323		ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE			1		1	3399	0				
3400	1		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER METALLORGANISCHER FESTER STOFF		4.2	S5	II	4.2				274											500 g	E2	P410	IBC06													MP14		T3				TP33	TP36			SGAN	L4BN													2	W1														CE10		40		ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, SELF-HEATING			1		1	3400	0				
3400	2		SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER METALLORGANISCHER FESTER STOFF		4.2	S5	III	4.2				274											1 kg	E1	P002	IBC08													MP14		T1				TP33	TP36			SGAN	L4BN													3	W1														CE11		40		ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, SELF-HEATING			1		1	3400	0				
3401	1		ALKALIMETALLAMALGAM, FEST		4.3	W2	I	4.3				182											0	E0	P403														MP2		T9				TP7	TP33			L10BN(+)		TU1	TE5	TT3	TM2									1	W1								CW23								X423		ALKALI METAL AMALGAM, SOLID			0		1	3401	1	3000	a)	b)	
3402	1		ERDALKALIMETALLAMALGAM, FEST		4.3	W2	I	4.3				183	506										0	E0	P403														MP2		T9				TP7	TP33			L10BN(+)		TU1	TE5	TT3	TM2									1	W1								CW23								X423		ALKALINE EARTH METAL AMALGAM, SOLID			0		1	3402	1	3000	a)	b)	
3403	1		KALIUMMETALLLEGIERUNGEN, FEST		4.3	W2	I	4.3															0	E0	P403														MP2		T9				TP7	TP33			L10BN(+)		TU1	TE5	TT3	TM2									1	W1								CW23								X423		POTASSIUM METAL ALLOYS, SOLID			0		1	3403	1	3000	a)	b)	
3404	1		KALIUM-NATRIUM-LEGIERUNGEN, FEST		4.3	W2	I	4.3															0	E0	P403														MP2		T9				TP7	TP33			L10BN(+)		TU1	TE5	TT3	TM2									1	W1								CW23								X423		POTASSIUM SODIUM ALLOYS, SOLID			0		1	3404	1	3000	a)	b)	
3405	1		BARIUMCHLORAT, LÖSUNG		5.1	OT1	II	5.1	6.1														1 L	E2	P504	IBC02													MP2		T4				TP1				L4BN		TU3												2									CW24	CW28					CE6		56		BARIUM CHLORATE SOLUTION			0		1	3405	0				E
3405	2		BARIUMCHLORAT, LÖSUNG		5.1	OT1	III	5.1	6.1														5 L	E1	P001	IBC02													MP2		T4				TP1				LGBV		TU3												3									CW24	CW28					CE8		56		BARIUM CHLORATE SOLUTION			0		1	3405	0				E
3406	1		BARIUMPERCHLORAT, LÖSUNG		5.1	OT1	II	5.1	6.1														1 L	E2	P504	IBC02													MP2		T4				TP1				L4BN		TU3												2									CW24	CW28					CE6		56		BARIUM PERCHLORATE SOLUTION			0		1	3406	1	3000	a)	b)	-
3406	2		BARIUMPERCHLORAT, LÖSUNG		5.1	OT1	III	5.1	6.1														5 L	E1	P001	IBC02													MP2		T4				TP1				LGBV		TU3												3									CW24	CW28					CE8		56		BARIUM PERCHLORATE SOLUTION			0		1	3406	1	3000	a)	b)	-
3407	1		CHLORAT UND MAGNESIUMCHLORID, MISCHUNG, LÖSUNG		5.1	O1	II	5.1															1 L	E2	P504	IBC02													MP2		T4				TP1				L4BN		TU3												2									CW24						CE6		50		CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURE SOLUTION			0		1	3407	0				
3407	2		CHLORAT UND MAGNESIUMCHLORID, MISCHUNG, LÖSUNG		5.1	O1	III	5.1															5 L	E1	P504	IBC02													MP2		T4				TP1				LGBV		TU3												3									CW24						CE8		50		CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURE SOLUTION			0		1	3407	0				
3408	1		BLEIPERCHLORAT, LÖSUNG		5.1	OT1	II	5.1	6.1														1 L	E2	P504	IBC02													MP2		T4				TP1				L4BN		TU3												2									CW24	CW28					CE6		56		LEAD PERCHLORATE SOLUTION			0		1	3408	1	3000	a)	b)	+
3408	2		BLEIPERCHLORAT, LÖSUNG		5.1	OT1	III	5.1	6.1														5 L	E1	P001	IBC02													MP2		T4				TP1				LGBV		TU3												3									CW24	CW28					CE8		56		LEAD PERCHLORATE SOLUTION			0		1	3408	1	3000	a)	b)	+
3409	1		CHLORNITROBENZENE, FLÜSSIG		6.1	T1	II	6.1				279											100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		CHLORONITROBENZENES, LIQUID			0		1	3409	0				E
3410	1	4-	CHLOR-o-TOLUIDIN-HYDROCHLORID, LÖSUNG		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60	4-	CHLORO-o-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE SOLUTION			0		1	3410	0				+
3411	1	beta-	NAPHTHYLAMIN, LÖSUNG		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60	beta-	NAPHTHYLAMINE SOLUTION			0		1	3411	0				E
3411	2	beta-	NAPHTHYLAMIN, LÖSUNG		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC02													MP19		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE8		60	beta-	NAPHTHYLAMINE SOLUTION			0		1	3411	0				E
3412	1		AMEISENSÄURE	mit mindestens 10 Masse-%, aber höchstens 85 Masse-% Säure	8	C3	II	8															1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		80		FORMIC ACID	with not less than 10% but not more than 85% acid by mass		0		1	3412	0				-
3412	2		AMEISENSÄURE	mit mindestens 5 Masse-%, aber weniger als 10 Masse-% Säure	8	C3	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		FORMIC ACID	with not less than 5% but less than 10% acid by mass		0		1	3412	0				-
3413	1		KALIUMCYANID, LÖSUNG		6.1	T4	I	6.1															0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		POTASSIUM CYANIDE SOLUTION			0		1	3413	1	0	a)	0	+
3413	2		KALIUMCYANID, LÖSUNG		6.1	T4	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		POTASSIUM CYANIDE SOLUTION			0		1	3413	0				E
3413	3		KALIUMCYANID, LÖSUNG		6.1	T4	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		POTASSIUM CYANIDE SOLUTION			0		1	3413	0				E
3414	1		NATRIUMCYANID, LÖSUNG		6.1	T4	I	6.1															0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		SODIUM CYANIDE SOLUTION			0		1	3414	1	0	a)	0	+
3414	2		NATRIUMCYANID, LÖSUNG		6.1	T4	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		SODIUM CYANIDE SOLUTION			0		1	3414	0				E
3414	3		NATRIUMCYANID, LÖSUNG		6.1	T4	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T7				TP2	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		SODIUM CYANIDE SOLUTION			0		1	3414	0				E
3415	1		NATRIUMFLUORID, LÖSUNG		6.1	T4	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		SODIUM FLUORIDE SOLUTION			0		1	3415	0				-
3416	1		CHLORACETOPHENON, FLÜSSIG		6.1	T1	II	6.1															0	E0	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		CHLOROACETOPHENONE, LIQUID			0		1	3416	0				
3417	1		XYLYLBROMID, FEST		6.1	T2	II	6.1															0	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		XYLYL BROMIDE, SOLID			0		1	3417	0				
3418	1	2,4-	TOLUYLENDIAMIN, LÖSUNG		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60	2,4-	TOLUYLENEDIAMINE SOLUTION			0		1	3418	0				+
3419	1		BORTRIFLUORID-ESSIGSÄURE-KOMPLEX, FEST		8	C4	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		80		BORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX, SOLID			0		1	3419	0				
3420	1		BORTRIFLUORID-PROPIONSÄURE-KOMPLEX, FEST		8	C4	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		80		BORON TRIFLUORIDE PROPIONIC ACID COMPLEX, SOLID			0		1	3420	0				
3421	1		KALIUMHYDROGENDIFLUORID, LÖSUNG		8	CT1	II	8	6.1														1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4DH		TU14	TE17	TE21										2									CW13	CW28					CE6		86		POTASSIUM HYDROGENDIFLUORIDE SOLUTION			0		1	3421	0				-
3421	2		KALIUMHYDROGENDIFLUORID, LÖSUNG		8	CT1	III	8	6.1														5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T4				TP1				L4DH		TU14	TE21											3	W12								CW13	CW28					CE8		86		POTASSIUM HYDROGENDIFLUORIDE SOLUTION			0		1	3421	0				-
3422	1		KALIUMFLUORID, LÖSUNG		6.1	T4	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		POTASSIUM FLUORIDE SOLUTION			0		1	3422	0				-
3423	1		TETRAMETHYLAMMONIUMHYDROXID, FEST		6.1	TC2	I	6.1	8			279											0	E5	P002	IBC99													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W11								CW13	CW28	CW31						668		TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE, SOLID			0		1	3423	1	0	a)	0	
3424	1		AMMONIUMDINITRO-o-CRESOLAT, LÖSUNG		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		AMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE SOLUTION			0		1	3424	0				E
3424	2		AMMONIUMDINITRO-o-CRESOLAT, LÖSUNG		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC02													MP19		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE8		60		AMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE SOLUTION			0		1	3424	0				E
3425	1		BROMESSIGSÄURE, FEST		8	C4	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		80		BROMOACETIC ACID, SOLID			0		1	3425	0				+
3426	1		ACRYLAMID, LÖSUNG		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		ACRYLAMIDE SOLUTION			0		1	3426	0				-
3427	1		CHLORBENZYLCHLORIDE, FEST		6.1	T2	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		CHLOROBENZYL CHLORIDES, SOLID			0		1	3427	0				
3428	1	3-	CHLOR-4-METHYLPHENYLISOCYANAT, FEST		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60	3-	CHLORO-4-METHYLPHENYL ISOCYANATE, SOLID			0		1	3428	0				
3429	1		CHLORTOLUIDINE, FLÜSSIG		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		CHLOROTOLUIDINES, LIQUID			0		1	3429	0				
3430	1		XYLENOLE, FLÜSSIG		6.1	T1	II	6.1															100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		XYLENOLS, LIQUID			0		1	3430	0				+
3431	1		NITROBENZOTRIFLUORIDE, FEST		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		NITROBENZOTRIFLUORIDES, SOLID			0		1	3431	0				E
3432	1		POLYCHLORIERTE BIPHENYLE, FEST		9	M2	II	9				305											1 kg	E2	P906	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				S4AH	L4BH	TU15												0	W11			VC1	VC2	AP9			CW13	CW28	CW31				CE9		90		POLYCHLORINATED BIPHENYLS, SOLID			0		1	3432	0				+
3434	1		NITROCRESOLE, FLÜSSIG		6.1	T1	III	6.1															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		NITROCRESOLS, LIQUID			0		1	3434	0				
3436	1		HEXAFLUORACETONHYDRAT, FEST		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		HEXAFLUOROACETONE HYDRATE, SOLID			0		1	3436	0				
3437	1		CHLORCRESOLE, FEST		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		CHLOROCRESOLS, SOLID			0		1	3437	0				E
3438	1	alpha-	METHYLBENZYLALKOHOL, FEST		6.1	T2	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60	alpha-	METHYLBENZYL ALCOHOL, SOLID			0		1	3438	0				
3439	1		NITRILE, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T2	I	6.1				274											0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31						66		NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3439	1	0	a)	0	
3439	2		NITRILE, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T2	II	6.1				274											500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3439	0				
3439	3		NITRILE, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T2	III	6.1				274											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3439	0				
3440	1		SELENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T4	I	6.1				274	563										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		SELENIUM COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1		1	3440	1	0	a)	0	+
3440	2		SELENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T4	II	6.1				274	563										100 ml	E4	P001	IBC02													MP15		T11				TP2	TP27			L4BH		TU15												2									CW13	CW28	CW31				CE5		60		SELENIUM COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1		1	3440	0				+
3440	3		SELENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.		6.1	T4	III	6.1				274	563										5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T7				TP1	TP28			L4BH		TU15												2	W12								CW13	CW28	CW31				CE8		60		SELENIUM COMPOUND, LIQUID, N.O.S.			1		1	3440	0				+
3441	1		CHLORDINITROBENZENE, FEST		6.1	T2	II	6.1				279											500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		CHLORODINITROBENZENES, SOLID			0		1	3441	0				+
3442	1		DICHLORANILINE, FEST		6.1	T2	II	6.1				279											500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		DICHLOROANILINES, SOLID			0		1	3442	0				+
3443	1		DINITROBENZENE, FEST		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		DINITROBENZENES, SOLID			0		1	3443	0				+
3444	1		NICOTINHYDROCHLORID, FEST		6.1	T2	II	6.1				43											500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		NICOTINE HYDROCHLORIDE, SOLID			0		1	3444	0				+
3445	1		NICOTINSULFAT, FEST		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		NICOTINE SULPHATE, SOLID			0		1	3445	0				+
3446	1		NITROTOLUENE, FEST		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		NITROTOLUENES, SOLID			0		1	3446	0				E
3447	1		NITROXYLENE, FEST		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		NITROXYLENES, SOLID			0		1	3447	0				
3448	1		STOFF ZUR HERSTELLUNG VON TRÄNENGASEN, FEST, N.A.G.		6.1	T2	I	6.1				274											0	E0	P002														MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						66		TEAR GAS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.			1		1	3448	1	0	a)	0	
3448	2		STOFF ZUR HERSTELLUNG VON TRÄNENGASEN, FEST, N.A.G.		6.1	T2	II	6.1				274											0	E0	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		TEAR GAS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.			1		1	3448	0				
3449	1		BROMBENZYLCYANIDE, FEST		6.1	T2	I	6.1				138											0	E5	P002														MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU15	TU38	TE22										1									CW13	CW28	CW31						66		BROMOBENZYL CYANIDES, SOLID			0		1	3449	1	0	a)	0	
3450	1		DIPHENYLCHLORARSIN, FEST		6.1	T3	I	6.1															0	E0	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU15	TU38	TE22										1	W10								CW13	CW28	CW31						66		DIPHENYLCHLOROARSINE, SOLID			0		1	3450	1	0	a)	0	+
3451	1		TOLUIDINE, FEST		6.1	T2	II	6.1				279											500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		TOLUIDINES, SOLID			0		1	3451	0				+
3452	1		XYLIDINE, FEST		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		XYLIDINES, SOLID			0		1	3452	0				+
3453	1		PHOSPHORSÄURE, FEST		8	C2	III	8															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAV	L4BN													3				VC1	VC2	AP7									CE11		80		PHOSPHORIC ACID, SOLID			0		1	3453	0				-
3454	1		DINITROTOLUENE, FEST		6.1	T2	II	6.1															500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		DINITROTOLUENES, SOLID			0		1	3454	0				E
3455	1		CRESOLE, FEST		6.1	TC2	II	6.1	8														500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		68		CRESOLS, SOLID			0		1	3455	0				-
3456	1		NITROSYLSCHWEFELSÄURE, FEST		8	C2	II	8															1 kg	E2	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAN	L4BN													2	W11														CE10		X80		NITROSYLSULPHURIC ACID, SOLID			0		1	3456	0				
3457	1		CHLORNITROTOLUENE, FEST		6.1	T2	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		CHLORONITROTOLUENES, SOLID			0		1	3457	0				E
3458	1		NITROANISOLE, FEST		6.1	T2	III	6.1				279											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		NITROANISOLES, SOLID			0		1	3458	0				
3459	1		NITROBROMBENZENE, FEST		6.1	T2	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		NITROBROMOBENZENES, SOLID			0		1	3459	0				
3460	1	N-	ETHYL-N-BENZYLTOLUIDINE, FEST		6.1	T2	III	6.1															5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60	N-	ETHYLBENZYLTOLUIDINES, SOLID			0		1	3460	0				
3462	1		TOXINE, GEWONNEN AUS LEBENDEN ORGANISMEN, FEST, N.A.G.		6.1	T2	I	6.1				210	274										0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU15	TU38	TE22										1	W10								CW13	CW28	CW31						66		TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S.			1		1	3462	1	0	a)	0	
3462	2		TOXINE, GEWONNEN AUS LEBENDEN ORGANISMEN, FEST, N.A.G.		6.1	T2	II	6.1				210	274										500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S.			1		1	3462	0				
3462	3		TOXINE, GEWONNEN AUS LEBENDEN ORGANISMEN, FEST, N.A.G.		6.1	T2	III	6.1				210	274										5 kg	E1	P002	IBC08	R001							B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S.			1		1	3462	0				
3463	1		PROPIONSÄURE	mit mindestens 90 Masse-% Säure	8	CF1	II	8	3														1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE6		83		PROPIONIC ACID	with not less than 90% acid by mass		0		1	3463	0				-
3464	1		ORGANISCHE PHOSPHORVERBINDUNG, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T2	I	6.1				43	274										0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31						66		ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3464	1	0	a)	0	
3464	2		ORGANISCHE PHOSPHORVERBINDUNG, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T2	II	6.1				43	274										500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3464	0				
3464	3		ORGANISCHE PHOSPHORVERBINDUNG, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T2	III	6.1				43	274										5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3464	0				
3465	1		ORGANISCHE ARSENVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1	T3	I	6.1				274											0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31						66		ORGANOARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1		1	3465	1	0	a)	0	+
3465	2		ORGANISCHE ARSENVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1	T3	II	6.1				274											500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		ORGANOARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1		1	3465	0				+
3465	3		ORGANISCHE ARSENVERBINDUNG, FEST, N.A.G.		6.1	T3	III	6.1				274											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		ORGANOARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S.			1		1	3465	0				+
3466	1		METALLCARBONYLE, FEST, N.A.G.		6.1	T3	I	6.1				274	562										0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31						66		METAL CARBONYLS, SOLID, N.O.S.			1		1	3466	1	0	a)	0	
3466	2		METALLCARBONYLE, FEST, N.A.G.		6.1	T3	II	6.1				274	562										500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		METAL CARBONYLS, SOLID, N.O.S.			1		1	3466	0				
3466	3		METALLCARBONYLE, FEST, N.A.G.		6.1	T3	III	6.1				274	562										5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		METAL CARBONYLS, SOLID, N.O.S.			1		1	3466	0				
3467	1		METALLORGANISCHE VERBINDUNG, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T3	I	6.1				274	562										0	E5	P002	IBC07													MP18		T6				TP33				S10AH	L10CH	TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1	W10								CW13	CW28	CW31						66		ORGANOMETALLIC COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3467	1	0	a)	0	
3467	2		METALLORGANISCHE VERBINDUNG, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T3	II	6.1				274	562										500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		60		ORGANOMETALLIC COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3467	0				
3467	3		METALLORGANISCHE VERBINDUNG, FEST, GIFTIG, N.A.G.		6.1	T3	III	6.1				274	562										5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP10		T1				TP33				SGAH	L4BH	TU15												2				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28	CW31				CE11		60		ORGANOMETALLIC COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.			1		1	3467	0				
3468	1		WASSERSTOFF IN EINEM METALLHYDRID-SPEICHERSYSTEM		2	1F		2.1				321	356										0	E0	P205														MP9																								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		HYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM			0		1	3468	1	a)	a)	b)	-
3468	2		WASSERSTOFF IN EINEM METALLHYDRID-SPEICHERSYSTEM IN AUSRÜSTUNGEN		2	1F		2.1				321	356										0	E0	P205														MP9																								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		HYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM CONTAINED IN EQUIPMENT			0		1	3468	1	a)	a)	b)	-
3468	3		WASSERSTOFF IN EINEM METALLHYDRID-SPEICHERSYSTEM, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT		2	1F		2.1				321	356										0	E0	P205														MP9																								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		HYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM PACKED WITH EQUIPMENT			0		1	3468	1	a)	a)	b)	-
3469	1		FARBE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND	(einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage)	3	FC	I	3	8			163	367										0	E0	P001														MP7	MP17	T11				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU38	TE21	TE22									1																	338		PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE	(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)		0		1	3469	1	3000	a)	b)	
3469	2		FARBZUBEHÖRSTOFFE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND	(einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel)	3	FC	I	3	8			163	367										0	E0	P001														MP7	MP17	T11				TP2	TP27			L10CH		TU14	TU38	TE21	TE22									1																	338		PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE	(including paint thinning and reducing compound)		0		1	3469	1	3000	a)	b)	
3469	3		FARBE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND	(einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage)	3	FC	II	3	8			163	367										1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP2	TP8	TP28		L4BH														2															CE7		338		PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE	(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)		0		1	3469	1	3000	a)	b)	
3469	4		FARBZUBEHÖRSTOFFE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND	(einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel)	3	FC	II	3	8			163	367										1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP2	TP8	TP28		L4BH														2															CE7		338		PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE	(including paint thinning and reducing compound)		0		1	3469	1	3000	a)	b)	
3469	5		FARBE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND	(einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage)	3	FC	III	3	8			163	367										5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T4				TP1	TP29			L4BN														3	W12														CE4		38		PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE	(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)		0		1	3469	0				
3469	6		FARBZUBEHÖRSTOFFE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND	(einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel)	3	FC	III	3	8			163	367										5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T4				TP1	TP29			L4BN														3	W12														CE4		38		PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE	(including paint thinning and reducing compound)		0		1	3469	0				
3470	1		FARBE, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR	(einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage)	8	CF1	II	8	3			163	367										1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2	TP8	TP28		L4BN														2															CE6		83		PAINT, CORROSIVE, FLAMMABLE	(including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)		0		1	3470	0				
3470	2		FARBZUBEHÖRSTOFFE, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR	(einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel)	8	CF1	II	8	3			163	367										1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2	TP8	TP28		L4BN														2															CE6		83		PAINT RELATED MATERIAL, CORROSIVE, FLAMMABLE	(including paint thinning and reducing compound)		0		1	3470	0				
3471	1		HYDROGENDIFLUORIDE, LÖSUNG, N.A.G.		8	CT1	II	8	6.1														1 L	E2	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4DH		TU14	TE17	TE21										2									CW13	CW28					CE6		86		HYDROGENDIFLUORIDES SOLUTION, N.O.S.			0		1	3471	0				
3471	2		HYDROGENDIFLUORIDE, LÖSUNG, N.A.G.		8	CT1	III	8	6.1														5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T4				TP1				L4DH		TU14	TE21											3	W12								CW13	CW28					CE8		86		HYDROGENDIFLUORIDES SOLUTION, N.O.S.			0		1	3471	0				
3472	1		CROTONSÄURE, FLÜSSIG		8	C3	III	8															5 L	E1	P001	IBC03	LP01	R001											MP19		T4				TP1				L4BN														3	W12														CE8		80		CROTONIC ACID, LIQUID			0		1	3472	0				
3473	1		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN	entzündbare flüssige Stoffe enthaltend	3	F3		3				328											1 L	E0	P004																																						3															CE7		30		FUEL CELL CARTRIDGES	containing flammable liquids		0		1	3473	0				
3473	2		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRÜSTUNGEN	entzündbare flüssige Stoffe enthaltend	3	F3		3				328											1 L	E0	P004																																						3															CE7		30		FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT	containing flammable liquids		0		1	3473	0				
3473	3		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT	entzündbare flüssige Stoffe enthaltend	3	F3		3				328											1 L	E0	P004																																						3															CE7		30		FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT	containing flammable liquids		0		1	3473	0				
3474	1	1-	HYDROXYBENZOTRIAZOL-MONOHYDRAT		4.1	D	I	4.1															0	E0	P406									PP48					MP2																								1	W1																40	1-	HYDROXYBENZOTRIAZOLE MONOHYDRATE			0		1	3474	1	a)	a)	0	-
3475	1		ETHANOL UND BENZIN, GEMISCH	mit mehr als 10 % Ethanol	3	F1	II	3				333											1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ETHANOL AND GASOLINE MIXTURE	with more than 10% ethanol		0		1	3475	1	3000	a)	b)	E
3475	2		ETHANOL UND OTTOKRAFTSTOFF, GEMISCH	mit mehr als 10 % Ethanol	3	F1	II	3				333											1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ETHANOL AND MOTOR SPIRIT MIXTURE	with more than 10% ethanol		0		1	3475	1	3000	a)	b)	E
3475	3				3	F1	II	3				333											1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T4				TP1				LGBF														2															CE7		33		ETHANOL AND PETROL MIXTURE	with more than 10% ethanol	Kein deutsches Pendant zur englischen Bezeichnung vorhanden.	0		1	3475	1	3000	a)	b)	E
3476	1		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN	mit Wasser reagierende Stoffe enthaltend	4.3	W3		4.3				328	334										500 ml oder g	E0	P004																																						3	W1								CW23						CE2		423		FUEL CELL CARTRIDGES	containing water-reactive substances		0		1	3476	0				
3476	2		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRÜSTUNGEN	mit Wasser reagierende Stoffe enthaltend	4.3	W3		4.3				328	334										500 ml oder g	E0	P004																																						3	W1								CW23						CE2		423		FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT	containing water-reactive substances		0		1	3476	0				
3476	3		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT	mit Wasser reagierende Stoffe enthaltend	4.3	W3		4.3				328	334										500 ml oder g	E0	P004																																						3	W1								CW23						CE2		423		FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT	containing water-reactive substances		0		1	3476	0				
3477	1		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN	ätzende Stoffe enthaltend	8	C11		8				328	334										1 L oder kg	E0	P004																																						3															CE8		80		FUEL CELL CARTRIDGES	containing corrosive substances		0		1	3477	0				
3477	2		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRÜSTUNGEN	ätzende Stoffe enthaltend	8	C11		8				328	334										1 L oder kg	E0	P004																																						3															CE8		80		FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT	containing corrosive substances		0		1	3477	0				
3477	3		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT	ätzende Stoffe enthaltend	8	C11		8				328	334										1 L oder kg	E0	P004																																						3															CE8		80		FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT	containing corrosive substances		0		1	3477	0				
3478	1		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN	verflüssigtes entzündbares Gas enthaltend	2	6F		2.1				328	338										120 ml	E0	P004																																						2									CW9	CW12					CE3		23		FUEL CELL CARTRIDGES	containing liquefied flammable gas		0		1	3478	1	a)	a)	b)	
3478	2		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRÜSTUNGEN	verflüssigtes entzündbares Gas enthaltend	2	6F		2.1				328	338										120 ml	E0	P004																																						2									CW9	CW12					CE3		23		FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT	containing liquefied flammable gas		0		1	3478	1	a)	a)	b)	
3478	3		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT	verflüssigtes entzündbares Gas enthaltend	2	6F		2.1				328	338										120 ml	E0	P004																																						2									CW9	CW12					CE3		23		FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT	containing liquefied flammable gas		0		1	3478	1	a)	a)	b)	
3479	1		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN	Wasserstoff in Metallhydrid enthaltend	2	6F		2.1				328	339										120 ml	E0	P004																																						2									CW9	CW12					CE3		23		FUEL CELL CARTRIDGES	containing hydrogen in metal hydride		0		1	3479	1	a)	a)	b)	
3479	2		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRÜSTUNGEN	Wasserstoff in Metallhydrid enthaltend	2	6F		2.1				328	339										120 ml	E0	P004																																						2									CW9	CW12					CE3		23		FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT	containing hydrogen in metal hydride		0		1	3479	1	a)	a)	b)	
3479	3		BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT	Wasserstoff in Metallhydrid enthaltend	2	6F		2.1				328	339										120 ml	E0	P004																																						2									CW9	CW12					CE3		23		FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT	containing hydrogen in metal hydride		0		1	3479	1	a)	a)	b)	
3480	1		LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	(einschließlich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)	9	M4		9A				188	230	310	348	376	377	387	636	677			0	E0	P903	P908	P909	P910	P911	LP903	LP904	LP905	LP906																														2															CE2		90		LITHIUM ION BATTERIES	(including lithium ion polymer batteries)		0		1	3480	0				
3481	1		LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN	(einschließlich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)	9	M4		9A				188	230	310	348	360	376	377	387	390	670	677	0	E0	P903	P908	P909	P910	P911	LP903	LP904	LP905	LP906																														2															CE2		90		LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT	(including lithium ion polymer batteries)		0		1	3481	0				
3481	2		LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT	(einschließlich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)	9	M4		9A				188	230	310	348	360	376	377	387	390	670	677	0	E0	P903	P910																																					2															CE2		90		LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT	(including lithium ion polymer batteries)	Da die Verpackungsanweisungen P908, P909, P911, LP903, LP904, LP905 und LP906 nicht für Zellen und Batterien gelten, die mit Ausrüstungen verpackt sind, werden diese hier nicht angegeben.	0		1	3481	0				
3482	1		ALKALIMETALLDISPERSION, ENTZÜNDBAR		4.3	WF1	I	4.3	3			182											0	E0	P402									RR8					MP2		T13				TP2	TP7	TP42		L10BN(+)		TU1	TE5	TT3	TM2									1	W1								CW23								X323		ALKALI METAL DISPERSION, FLAMMABLE			0		1	3482	1	3000	a)	b)	
3482	2		ERDALKALIMETALLDISPERSION, ENTZÜNDBAR		4.3	WF1	I	4.3	3			183	506										0	E0	P402									RR8					MP2		T13				TP2	TP7	TP42		L10BN(+)		TU1	TE5	TT3	TM2									1	W1								CW23								X323		ALKALINE EARTH METAL DISPERSION, FLAMMABLE			0		1	3482	1	3000	a)	b)	
3483	1		ANTIKLOPFMISCHUNG FÜR MOTORKRAFTSTOFF, ENTZÜNDBAR		6.1	TF1	I	6.1	3														0	E0	P602														MP8	MP17	T14				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22	TT6							1									CW13	CW28	CW31						663		MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE, FLAMMABLE			0		1	3483	1	0	a)	0	+
3484	1		HYDRAZIN, WÄSSERIGE LÖSUNG, ENTZÜNDBAR	mit mehr als 37 Masse-% Hydrazin	8	CFT	I	8	3	6.1		530											0	E0	P001														MP8	MP17	T10				TP2				L10BH		TU38	TE22											1									CW13	CW28							886		HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION, FLAMMABLE	with more than 37% hydrazine, by mass		0		1	3484	1	3000	a)	b)	E
3485	1		CALCIUMHYPOCHLORIT, TROCKEN, ÄTZEND		5.1	OC2	II	5.1	8			314											1 kg	E2	P002	IBC08								B4	B13				MP2										SGAN		TU3												2	W11								CW24	CW35					CE10		58		CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY, CORROSIVE			0		1	3485	0				+
3485	2		CALCIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG, TROCKEN, ÄTZEND	mit mehr als 39 % aktivem Chlor (8,8 % aktivem Sauerstoff)	5.1	OC2	II	5.1	8			314											1 kg	E2	P002	IBC08								B4	B13				MP2										SGAN		TU3												2	W11								CW24	CW35					CE10		58		CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE	with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen)		0		1	3485	0				+
3486	1		CALCIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG, TROCKEN, ÄTZEND	mit mehr als 10 %, aber höchstens 39 % aktivem Chlor	5.1	OC2	III	5.1	8			314											5 kg	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3	B13	L3			MP2										SGAN		TU3												3									CW24	CW35					CE11		58		CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE	with more than 10% but not more than 39% available chlorine		0		1	3486	0				+
3487	1		CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRATISIERT, ÄTZEND	mit mindestens 5,5 %, aber höchstens 16 % Wasser	5.1	OC2	II	5.1	8			314	322										1 kg	E2	P002	IBC08								B4	B13				MP2										SGAN		TU3												2	W11								CW24	CW35					CE10		58		CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, CORROSIVE	with not less than 5.5% but not more than 16% water		0		1	3487	0				+
3487	2		CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRATISIERTE MISCHUNG, ÄTZEND	mit mindestens 5,5 %, aber höchstens 16 % Wasser	5.1	OC2	II	5.1	8			314	322										1 kg	E2	P002	IBC08								B4	B13				MP2										SGAN		TU3												2	W11								CW24	CW35					CE10		58		CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, CORROSIVE	with not less than 5.5% but not more than 16% water		0		1	3487	0				+
3487	3		CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRATISIERT, ÄTZEND	mit mindestens 5,5 %, aber höchstens 16 % Wasser	5.1	OC2	III	5.1	8			314											5 kg	E1	P002	IBC08	R001							B4	B13				MP2										SGAN		TU3												3									CW24	CW35					CE11		58		CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, CORROSIVE	with not less than 5.5% but not more than 16% water		0		1	3487	0				+
3487	4		CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRATISIERTE MISCHUNG, ÄTZEND	mit mindestens 5,5 %, aber höchstens 16 % Wasser	5.1	OC2	III	5.1	8			314											5 kg	E1	P002	IBC08	R001							B4	B13				MP2										SGAN		TU3												3									CW24	CW35					CE11		58		CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, CORROSIVE	with not less than 5.5% but not more than 16% water		0		1	3487	0				+
3488	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50	6.1	TFC	I	6.1	3	8		274											0	E0	P601														MP8	MP17	T22				TP2				L15CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22	TE25							1									CW13	CW28	CW31						663		TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50		1		1	3488	1	0	a)	0	
3489	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50	6.1	TFC	I	6.1	3	8		274											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						663		TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50		1		1	3489	1	0	a)	0	
3490	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50	6.1	TFW	I	6.1	3	4.3		274											0	E0	P601														MP8	MP17	T22				TP2				L15CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22	TE25							1									CW13	CW28	CW31						623		TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50		1		1	3490	1	0	a)	0	
3491	1		BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50	6.1	TFW	I	6.1	3	4.3		274											0	E0	P602														MP8	MP17	T20				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						623		TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S.	with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50		1		1	3491	1	0	a)	0	
3494	1		SCHWEFELREICHES ROHERDÖL, ENTZÜNDBAR, GIFTIG		3	FT1	I	3	6.1			343											0	E0	P001														MP7	MP17	T14				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28							336		PETROLEUM SOUR CRUDE OIL, FLAMMABLE, TOXIC			0		1	3494	1	3000	a)	b)	
3494	2		SCHWEFELREICHES ROHERDÖL, ENTZÜNDBAR, GIFTIG		3	FT1	II	3	6.1			343											1 L	E2	P001	IBC02													MP19		T7				TP2				L4BH		TU15												2									CW13	CW28					CE7		336		PETROLEUM SOUR CRUDE OIL, FLAMMABLE, TOXIC			0		1	3494	1	3000	a)	b)	
3494	3		SCHWEFELREICHES ROHERDÖL, ENTZÜNDBAR, GIFTIG		3	FT1	III	3	6.1			343											5 L	E1	P001	IBC03	R001												MP19		T4				TP1				L4BH		TU15												3	W12								CW13	CW28					CE4		36		PETROLEUM SOUR CRUDE OIL, FLAMMABLE, TOXIC			0		1	3494	0				
3495	1		IOD		8	CT2	III	8	6.1			279											5 kg	E1	P002	IBC08	R001							B3					MP10		T1				TP33				SGAV	L4BN													3				VC1	VC2	AP7			CW13	CW28					CE11		86		IODINE			0		1	3495	0				+
3496	1		Batterien, Nickelmetallhydrid		9	M11																																																																												Batteries, nickel-metal hydride		UNTERLIEGT NICHT DEN VORSCHRIFTEN DES RID			2	3496					
3497	1		KRILLMEHL		4.2	S2	II	4.2				300											0	E2	P410	IBC06													MP14		T3				TP33				SGAN														2	W1														CE10		40		KRILL MEAL			0		1	3497	0				
3497	2		KRILLMEHL		4.2	S2	III	4.2				300											0	E1	P002	IBC08	LP02	R001						B3					MP14		T1				TP33				SGAV														3	W1			VC1	VC2	AP1									CE11		40		KRILL MEAL			0		1	3497	0				
3498	1		IODMONOCHLORID, FLÜSSIG		8	C1	II	8															1 L	E0	P001	IBC02													MP15		T7				TP2				L4BN														2															CE10		80		IODINE MONOCHLORIDE, LIQUID			0		1	3498	0				
3499	1		KONDENSATOR, ELEKTRISCHE DOPPELSCHICHT	(mit einer Energiespeicherkapazität von mehr als 0,3 Wh)	9	M11		9				361											0	E0	P003																																						4															CE2		90		CAPACITOR, ELECTRIC DOUBLE LAYER	(with an energy storage capacity greater than 0.3 Wh)		0		1	3499	0				
3500	1		CHEMIKALIE UNTER DRUCK, N.A.G.		2	8A		2.2				274	659										0	E0	P206									PP97					MP9		T50				TP4	TP40																	3									CW9	CW10	CW12	CW36			CE2		20		CHEMICAL UNDER PRESSURE, N.O.S.			1		1	3500	0				
3501	1		CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		2	8F		2.1				274	659										0	E0	P206									PP89					MP9		T50				TP4	TP40																	2									CW9	CW10	CW12	CW36			CE2		23		CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3501	1	3000	a)	b)	
3502	1		CHEMIKALIE UNTER DRUCK, GIFTIG, N.A.G.		2	8T		2.2	6.1			274	659										0	E0	P206									PP89					MP9		T50				TP4	TP40																	1									CW9	CW10	CW12	CW28	CW36		CE2		26		CHEMICAL UNDER PRESSURE, TOXIC, N.O.S.			1		1	3502	1	0	a)	0	
3503	1		CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ÄTZEND, N.A.G.		2	8C		2.2	8			274	659										0	E0	P206									PP89					MP9		T50				TP4	TP40																	1									CW9	CW10	CW12	CW36			CE2		28		CHEMICAL UNDER PRESSURE, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3503	0				
3504	1		CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.		2	8TF		2.1	6.1			274	659										0	E0	P206									PP89					MP9		T50				TP4	TP40																	1									CW9	CW10	CW12	CW28	CW36		CE2		263		CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.			1		1	3504	1	0	a)	0	
3505	1		CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.		2	8FC		2.1	8			274	659										0	E0	P206									PP89					MP9		T50				TP4	TP40																	1									CW9	CW10	CW12	CW36			CE2		238		CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3505	1	3000	a)	b)	
3506	1		QUECKSILBER IN HERGESTELLTEN GEGENSTÄNDEN		8	CT3		8	6.1			366											5 kg	E0	P003									PP90					MP15																								3									CW13	CW28					CE11		86		MERCURY CONTAINED IN MANUFACTURED ARTICLES			0		1	3506	0				+
3507	1		URANHEXAFLUORID, RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK	mit weniger als 0,1 kg je Versandstück, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt	6.1		I	6.1	8			317	369										0	E0	P603																																						1									siehe SV 369								687		URANIUM HEXAFLUORIDE, RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE	less than 0.1 kg per package, non-fissile or fissile-excepted		0		1	3507	1	a)	a)	0	+
3508	1		KONDENSATOR, ASYMMETRISCH	(mit einer Energiespeicherkapazität von mehr als 0,3 Wh)	9	M11		9				372											0	E0	P003																																						4															CE2		90		CAPACITOR, ASYMMETRIC	(with an energy storage capacity greater than 0.3 Wh)		0		1	3508	0				
3509	1		ALTVERPACKUNGEN, LEER, UNGEREINIGT		9	M11		9				663											0	E0	P003	IBC08	LP02							RR9	BB3	LL1					BK2																						4				VC1	VC2	AP10											90		PACKAGINGS, DISCARDED, EMPTY, UNCLEANED			0		1	3509	0				
3510	1		ADSORBIERTES GAS, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		2	9F		2.1				274											0	E0	P208														MP9																								2									CW9	CW10	CW36				CE3		23		ADSORBED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3510	1	a)	a)	b)	
3511	1		ADSORBIERTES GAS, N.A.G.		2	9A		2.2				274											0	E0	P208														MP9																								3									CW9	CW10	CW36				CE3		20		ADSORBED GAS, N.O.S.			1		1	3511	0				
3512	1		ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, N.A.G.		2	9T		2.3				274											0	E0	P208														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						26		ADSORBED GAS, TOXIC, N.O.S.			1		1	3512	1	a)	a)	0	
3513	1		ADSORBIERTES GAS, OXIDIEREND, N.A.G.		2	9O		2.2	5.1			274											0	E0	P208														MP9																								3									CW9	CW10	CW36				CE3		25		ADSORBED GAS, OXIDIZING, N.O.S.			1		1	3513	0				
3514	1		ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		2	9TF		2.3	2.1			274											0	E0	P208														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						263		ADSORBED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.			1		1	3514	1	a)	a)	0	
3515	1		ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G.		2	9TO		2.3	5.1			274											0	E0	P208														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						265		ADSORBED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S.			1		1	3515	1	a)	a)	0	
3516	1		ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G.		2	9TC		2.3	8			274	379										0	E0	P208														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						268		ADSORBED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3516	1	a)	a)	0	
3517	1		ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.		2	9TFC		2.3	2.1	8		274											0	E0	P208														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						263		ADSORBED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3517	1	a)	a)	0	
3518	1		ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, ÄTZEND, N.A.G.		2	9TOC		2.3	5.1	8		274											0	E0	P208														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						265		ADSORBED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.			1		1	3518	1	a)	a)	0	
3519	1		BORTRIFLUORID, ADSORBIERT		2	9TC		2.3	8														0	E0	P208														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						268		BORON TRIFLUORIDE, ADSORBED			0		1	3519	1	a)	a)	0	-
3520	1		CHLOR, ADSORBIERT		2	9TOC		2.3	5.1	8													0	E0	P208														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						265		CHLORINE, ADSORBED			0		1	3520	1	a)	a)	0	+
3521	1		SILICIUMTETRAFLUORID, ADSORBIERT		2	9TC		2.3	8														0	E0	P208														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						268		SILICON TETRAFLUORIDE, ADSORBED			0		1	3521	1	a)	a)	0	
3522	1		ARSENWASSERSTOFF, ADSORBIERT		2	9TF		2.3	2.1														0	E0	P208														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						263		ARSINE, ADSORBED			0		1	3522	1	a)	a)	0	+
3522	2		ARSIN, ADSORBIERT		2	9TF		2.3	2.1														0	E0	P208														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						263				Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0		1	3522	1	a)	a)	0	+
3523	1		GERMANIUMWASSERSTOFF, ADSORBIERT		2	9TF		2.3	2.1														0	E0	P208														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						263		GERMANE, ADSORBED			0		1	3523	1	a)	a)	0	
3523	2		GERMAN, ADSORBIERT		2	9TF		2.3	2.1														0	E0	P208														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						263				Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0		1	3523	1	a)	a)	0	
3524	1		PHOSPHORPENTAFLUORID, ADSORBIERT		2	9TC		2.3	8														0	E0	P208														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						268		PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE, ADSORBED			0		1	3524	1	a)	a)	0	
3525	1		PHOSPHORWASSERSTOFF, ADSORBIERT		2	9TF		2.3	2.1														0	E0	P208														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						263		PHOSPHINE, ADSORBED			0		1	3525	1	a)	a)	0	+
3525	2		PHOSPHIN, ADSORBIERT		2	9TF		2.3	2.1														0	E0	P208														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						263				Kein englisches Pendant zur deutschen Bezeichnung vorhanden.	0		1	3525	1	a)	a)	0	+
3526	1		SELENWASSERSTOFF, ADSORBIERT		2	9TF		2.3	2.1														0	E0	P208														MP9																								1									CW9	CW10	CW36						263		HYDROGEN SELENIDE, ADSORBED			0		1	3526	1	a)	a)	0	+
3527	1		POLYESTERHARZ-MEHRKOMPONENTENSYSTEME	festes Grundprodukt	4.1	F1	II	4.1				236	340										5 kg	siehe SV 340	P412																																						2															CE10		40		POLYESTER RESIN KIT	solid base material		0		1	3527	0				
3527	2		POLYESTERHARZ-MEHRKOMPONENTENSYSTEME	festes Grundprodukt	4.1	F1	III	4.1				236	340										5 kg	siehe SV 340	P412																																						3															CE11		40		POLYESTER RESIN KIT	solid base material		0		1	3527	0				
3528	1		VERBRENNUNGSMOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT		3	F3		3				363	667	669									0	E0	P005																																						-																	30		ENGINE, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED			0		1	3528	0				
3528	2		BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT		3	F3		3				363	667	669									0	E0	P005																																						-																	30		ENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED			0		1	3528	0				
3528	3		VERBRENNUNGSMASCHINE MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT		3	F3		3				363	667	669									0	E0	P005																																						-																	30		MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED			0		1	3528	0				
3528	4		MASCHINE MIT BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT		3	F3		3				363	667	669									0	E0	P005																																						-																	30		MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED			0		1	3528	0				
3529	1		VERBRENNUNGSMOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS		2	6F		2.1				363	667	669									0	E0	P005																																						-																	23		ENGINE, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED			0		1	3529	1	a)	a)	b)	
3529	2		BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS		2	6F		2.1				363	667	669									0	E0	P005																																						-																	23		ENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED			0		1	3529	1	a)	a)	b)	
3529	3		VERBRENNUNGSMASCHINE MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS		2	6F		2.1				363	667	669									0	E0	P005																																						-																	23		MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED			0		1	3529	1	a)	a)	b)	
3529	4		MASCHINE MIT BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS		2	6F		2.1				363	667	669									0	E0	P005																																						-																	23		MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED			0		1	3529	1	a)	a)	b)	
3530	1		VERBRENNUNGSMOTOR		9	M11		9				363	667	669									0	E0	P005																																						-																	90		ENGINE, INTERNAL COMBUSTION			0		1	3530	0				
3530	2		VERBRENNUNGSMASCHINE		9	M11		9				363	667	669									0	E0	P005																																						-																	90		MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION			0		1	3530	0				
3531	1		POLYMERISIERENDER STOFF, FEST, STABILISIERT, N.A.G.		4.1	PM1	III	4.1				274	386	676									0	E0	P002	IBC07								PP92	B18						T7				TP4	TP6	TP33		SGAN(+)		TU30	TE11											2	W7								CW22						CE10		40		POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, STABILIZED, N.O.S.			1		1	3531	0				
3532	1		POLYMERISIERENDER STOFF, FLÜSSIG, STABILISIERT, N.A.G.		4.1	PM1	III	4.1				274	386	676									0	E0	P001	IBC03								PP93	B19						T7				TP4	TP6			L4BN(+)		TU30	TE11											2	W7								CW22						CE6		40		POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, STABILIZED, N.O.S.			1		1	3532	0				
3533	1		POLYMERISIERENDER STOFF, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT, N.A.G.		4.1	PM2																																																																												POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S.		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3533					
3534	1		POLYMERISIERENDER STOFF, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT, N.A.G.		4.1	PM2																																																																												POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S.		BEFÖRDERUNG VERBOTEN			0	3534					
3535	1		GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	TF3	I	6.1	4.1			274											0	E5	P002	IBC99													MP18		T6				TP33																		1	W10								CW13	CW28	CW31						664		TOXIC SOLID, FLAMMABLE, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3535	1	0	a)	0	
3535	2		GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.		6.1	TF3	II	6.1	4.1			274											500 g	E4	P002	IBC08								B4					MP10		T3				TP33				SGAH		TU15												2	W11								CW13	CW28	CW31				CE9		64		TOXIC SOLID, FLAMMABLE, INORGANIC, N.O.S.			1		1	3535	0				
3536	1		LITHIUMBATTERIEN, IN GÜTERBEFÖRDERUNGSEINHEITEN EINGEBAUT	Lithium-Ionen-Batterien oder Lithium-Metall-Batterien	9	M4		9				389											0	E0																																							2																	90		LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT	lithium ion batteries or lithium metal batteries		0		1	3536	0				
3537	1		GEGENSTÄNDE, DIE ENTZÜNDBARES GAS ENTHALTEN, N.A.G.		2	6F		siehe 5.2.2.1.12				274	310	673									0	E0	P006	LP03																																					4									CW13	CW28					CE3				ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE GAS, N.O.S.			1		1	3537	1	a)	a)	b)	
3538	1		GEGENSTÄNDE, DIE NICHT ENTZÜNDBARES, NICHT GIFTIGES GAS ENTHALTEN, N.A.G.		2	6A		siehe 5.2.2.1.12				274	310	396	673								0	E0	P006	LP03																																					4									CW13	CW28					CE3				ARTICLES CONTAINING NON-FLAMMABLE, NON TOXIC GAS, N.O.S.			1		1	3538	0				
3539	1		GEGENSTÄNDE, DIE GIFTIGES GAS ENTHALTEN, N.A.G.		2	6T		siehe 5.2.2.1.12				274	673										0	E0	P006	LP03																																					4									CW13	CW28					CE3				ARTICLES CONTAINING TOXIC GAS, N.O.S.			1		1	3539	1	a)	a)	0	
3540	1		GEGENSTÄNDE, DIE EINEN ENTZÜNDBAREN FLÜSSIGEN STOFF ENTHALTEN, N.A.G.		3	F3		siehe 5.2.2.1.12				274	310	673									0	E0	P006	LP03																																					4									CW13	CW28					CE3				ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.			1		1	3540	0				
3541	1		GEGENSTÄNDE, DIE EINEN ENTZÜNDBAREN FESTEN STOFF ENTHALTEN, N.A.G.		4.1	F4		siehe 5.2.2.1.12				274	310	673									0	E0	P006	LP03																																					4									CW13	CW28					CE3				ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE SOLID, N.O.S.			1		1	3541	0				
3542	1		GEGENSTÄNDE, DIE EINEN SELBSTENTZÜNDLICHEN STOFF ENTHALTEN, N.A.G.		4.2	S6		siehe 5.2.2.1.12				274	673										0	E0	P006	LP03																																					4									CW13	CW28					CE3				ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE LIABLE TO SPONTANEOUS COMBUSTION, N.O.S.			1		1	3542	0				
3543	1		GEGENSTÄNDE, DIE EINEN STOFF ENTHALTEN, DER IN BERÜHRUNG MIT WASSER ENTZÜNDBARE GASE ENTWICKELT, N.A.G.		4.3	W3		siehe 5.2.2.1.12				274	673										0	E0	P006	LP03																																					4									CW13	CW28					CE3				ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE WHICH IN CONTACT WITH WATER EMITS FLAMMABLE GASES, N.O.S.			1		1	3543	0				
3544	1		GEGENSTÄNDE, DIE EINEN ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDEN STOFF ENTHALTEN, N.A.G.		5.1	O3		siehe 5.2.2.1.12				274	673										0	E0	P006	LP03																																					4									CW13	CW28					CE3				ARTICLES CONTAINING OXIDIZING SUBSTANCE, N.O.S.			1		1	3544	0				
3545	1		GEGENSTÄNDE, DIE ORGANISCHES PEROXID ENTHALTEN, N.A.G.		5.2	P1		siehe 5.2.2.1.12				274	673										0	E0	P006	LP03																																					4									CW13	CW28					CE3				ARTICLES CONTAINING ORGANIC PEROXIDE, N.O.S.			1		1	3545	0				
3546	1		GEGENSTÄNDE, DIE EINEN GIFTIGEN STOFF ENTHALTEN, N.A.G.		6.1	T10		siehe 5.2.2.1.12				274	310	673									0	E0	P006	LP03																																					4									CW13	CW28					CE3				ARTICLES CONTAINING TOXIC SUBSTANCE, N.O.S.			1		1	3546	0				
3547	1		GEGENSTÄNDE, DIE EINEN ÄTZENDEN STOFF ENTHALTEN, N.A.G.		8	C11		siehe 5.2.2.1.12				274	310	673									0	E0	P006	LP03																																					4									CW13	CW28					CE3				ARTICLES CONTAINING CORROSIVE SUBSTANCE, N.O.S.			1		1	3547	0				
3548	1		GEGENSTÄNDE, DIE VERSCHIEDENE GEFÄHRLICHE GÜTER ENTHALTEN, N.A.G.		9	M11		9				274	310	673									0	E0	P006	LP03																																					4									CW13	CW28					CE3				ARTICLES CONTAINING MISCELLANEOUS DANGEROUS GOODS, N.O.S.			1		1	3548	0				
3549	1		MEDIZINISCHE ABFÄLLE, KATEGORIE A, GEFÄHRLICH FÜR MENSCHEN	fest	6.2	I3		6.2				395											0	E0	P622	LP622													MP2																								0	W9								CW13	CW18	CW26	CW28			CE14		606		MEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING HUMANS	solid		0		1	3549	1	a)	a)	0	
3549	2		MEDIZINISCHE ABFÄLLE, KATEGORIE A, nur GEFÄHRLICH FÜR TIERE	fest	6.2	I3		6.2				395											0	E0	P622	LP622													MP2																								0	W9								CW13	CW18	CW26	CW28			CE14		606		MEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING ANIMALS	only, solid		0		1	3549	1	a)	a)	0	
3550	1		COBALTDIHYDROXID-PULVER	mit mindestens 10 % lungengängigen Partikeln	6.1	T5	I	6.1															0	E5	P002	IBC07								B20					MP18		T6				TP33				S10AH		TU15												1	W15								CW13	CW28	CW31						66		COBALT DIHYDROXIDE POWDER	containing not less than 10% respirable particles		0		1	3550	1	0	a)	0	+
3551	1		NATRIUM-IONEN-BATTERIEN	mit einem organischen Elektrolyt	9	M4		9A				188	230	310	348	376	377	400	401	636	677		0	E0	P903	P908	P909	P910	P911	LP903	LP904	LP905	LP906																														2															CE2		90		SODIUM ION BATTERIES	with organic electrolyte		0		1	3551	0				
3552	1		NATRIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN	mit einem organischen Elektrolyt	9	M4		9A				188	230	310	348	360	376	377	400	401	670	677	0	E0	P903	P908	P909	P910	P911	LP903	LP904	LP905	LP906																														2															CE2		90		SODIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT	with organic electrolyte		0		1	3552	0				
3552	2		NATRIUM-IONEN-BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT	mit einem organischen Elektrolyt	9	M4		9A				188	230	310	348	360	376	377	400	401	670	677	0	E0	P903	P910																																					2															CE2		90		SODIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT	with organic electrolyte		0		1	3552	0				
3553	1		DISILAN		2	2F		2.1	(13)			632	662										0	E0	P200														MP9		(M)								PxBN(M)		TU38	TE22	TA4	TT9	TM6								2									CW9	CW10	CW36						23		DISILANE			0		1	3553	1	3000	a)	b)	
3554	1		GALLIUM IN HERGESTELLTEN GEGENSTÄNDEN		8	C11		8				366											5 kg	E0	P003									PP90					MP10																								3															CE11		80		GALLIUM CONTAINED IN MANUFACTURED ARTICLES			0		1	3554	0				
3555	1		TRIFLUORMETHYLTETRAZOL-NATRIUMSALZ IN ACETON	mit mindestens 68 Masse-% Aceton	3	D	II	3				28											0	E0	P303									PP26					MP2																								2									CW14	CW29							33		TRIFLUOROMETHYLTETRAZOLE-SODIUM SALT IN ACETONE	with not less than 68% acetone, by mass		0		1	3555	1	a)	a)	0	
3556	1		FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH LITHIUM-IONEN-BATTERIEN		9	M11		9A				388	666	667	669								0	E0	P912																																						-																			VEHICLE, LITHIUM ION BATTERY POWERED			0		1	3556	0				
3557	1		FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH LITHIUM-METALL-BATTERIEN		9	M11		9A				388	666	667	669								0	E0	P912																																						-																			VEHICLE, LITHIUM METAL BATTERY POWERED			0		1	3557	0				
3558	1		FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH NATRIUM-IONEN-BATTERIEN		9	M11		9A				388	404	666	667	669							0	E0	P912																																						-																			VEHICLE, SODIUM ION BATTERY POWERED			0		1	3558	0				
3559	1		FEUERLÖSCHMITTEL-DISPERGIERVORRICHTUNGEN		9	M5		9				407											0	E0	P902																																						4															CE2		90		FIRE SUPPRESSANT DISPERSING DEVICES			0		1	3559	0				
3560	1		TETRAMETHYLAMMONIUMHYDROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG	mit mindestens 25 % Tetramethylammoniumhydroxid	6.1	TC1	I	6.1	8			279	408										0	E5	P001														MP8	MP17	T14				TP2				L10CH		TU14	TU15	TU38	TE21	TE22								1									CW13	CW28	CW31						668		TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE AQUEOUS SOLUTION	with not less than 25% tetramethylammonium hydroxide		0		1	3560	1	0	a)	0	
